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Общи положения
Член 1.01
Определения
За целите на настоящия стандарт се прилагат следните определения:
1.	Видове плавателни средства
1.1	„ Плавателно средство“ е кораб (плавателен съд) или плаващо съоръжение;
1.2	„Кораб (плавателен съд)“ е кораб (плавателен съд), плаващ по вътрешните водни пътища или морски кораб;
1.3	„Кораб, плаващ по вътрешните водни пътища“ е плавателен съд, предназначен единствено или главно за вътрешно корабоплаване;
1.4	„Морски кораб“ е плавателен съд, одобрен и предназначен предимно за морско или крайбрежно корабоплаване;
1.5	„Моторен танкер“ е кораб предназначен за превоз на товари в стационарни танкове и построен да плава независимо със собствена механична уредба;
1.6	„Моторен товарен кораб“ е плавателен съд, различен от моторен танкер, предназначен за превоз на товари и построен да плава със собствена механична уредба;
1.7	„Канална баржа“ е плавателен съд за вътрешно корабоплаване с дължина не по-голяма от 38,5 m и широчина не по-голяма от 5,05 m;
1.8	„Влекач“ е кораб, построен специално за провеждане на операции по влачене;
1.9	„Тласкач“ е кораб, построен специално за придвижване на тласкан състав;
1.10	„Баржа“ е несамоходна товарна баржа или несамоходна танк-баржа;
1.11	„Танк-баржа“ е плавателен съд, предназначен за превоз на товари в стационарни танкове и построен да бъде влачен, нямащ собствена механична уредба за придвижване или имащ такава само за ограничени маневри;
1.12	„Несамоходна товарна баржа“ е плавателен съд, различен от танк-баржа, предназначен за превоз на товари и построен да бъде влачен, нямащ собствена механична уредба за придвижване или имащ такава само за ограничени маневри;
1.13	„Лихтер“ (тласкаема баржа) е танк-лихтер (тласкаема танк-баржа), товарен лихтер (товарна тласкаема баржа) или лихтер за морски превоз;
1.14	„Танк-лихтер“ (тласкаема танк-баржа) е плавателен съд, предназначен за превоз на товари в стационарни танкове, построен или специално модифициран да бъде тласкан, нямащ собствена механична уредба или имащ такава само за ограничени маневри, когато не е част от тласкан състав;
1.15	„Товарен лихтер“ (товарна тласкаема баржа) е плавателен съд, различен от тласкаем танк-лихтер, построен или специално модифициран да бъде тласкан, нямащ собствена механична уредба или имащ такава само за ограничени маневри, когато не е част от тласкан състав;
1.16	„Лихтер за морски превоз“ е лихтер, построен да бъде превозван на борда на морски кораб и за вътрешно корабоплаване;
1.17	„Пътнически кораб“ е кораб за дневно пътуване или с кабини, построен и екипиран да превозва повече от 12 пътника;
1.18	„Пътнически ветроходен кораб“ е пътническо плавателно средство, построено и екипирано да може да бъде задвижвано и с платна;
1.19	„Пътнически кораб за дневно пътуване“ е пътнически кораб без кабини за нощуване на пътниците; 
1.20	„Пътнически кораб с кабини“ е пътнически плавателен съд с кабини за нощуване на пътниците;
1.21	„Високоскоростен кораб“ е плавателно средство способно да развива скорост над 40 km/h спрямо водата;
1.22	„Плаващо съоръжение“ е плаваща инсталация, носеща механично оборудване, например кранове, драги, екскаватори или елеватори;
1.23	„Плаващо работно средство“ е плавателен съд, построен и екипиран за ползване на работни участъци, като баржа за мелиоративни дейности, саморазтоварващи се или понтонни баржи, понтони или плавателни съдове за струпване на камъни; 
1.24	„Плавателно средство за отдих“ е плавателен съд, който не е пътнически плавателен съд и е предназначен за спорт или развлечение;
1.25	„Корабна лодка“ е лодка предназначена за превоз, спасяване на хора и имущество и за цели свързани с експлоатацията;
1.26	„Плаващо устройство“ е плаваща конструкция, която обикновено не е предназначена за местене, като плаващ басейн, док, пристан или лодкостоянка;
1.27	„Плаващ обект“ е сал или друга конструкция, обект или съкупност от обекти способна да плава, която не е плавателен съд или плаващо съоръжение или плаващо устройство;
1.28	„Традиционно плавателно средство“ е плавателно средство, което поради възрастта, техническото му състояние или постройка, неговата рядкост, значението му за запазване на традиционни принципи или способи на вътрешно корабоплаване или значението му за продължителен срок от историческа гледна точка, заслужава да бъде съхранено и да се използва с демонстрационна цел в частност, или е реплика на такъв;
1.29	„Реплика на традиционно плавателно средство“ е плавателно средство, което в голяма степен е изградено от оригинални материали с помощта на подходящ метод на строителство, съгласно планове или шаблони за традиционно плавателно средство.
2.	Съвкупности от плавателни средства
2.1	„Състав“ е твърдо свързан или влачен състав от плавателни средства;
2.2	„Формирование“е начинът, по който е образуван съставът от плавателни средства;
2.3	„Твърдо свързан състав“ е тласкан състав или бордово свързана група;
2.4	„Тласкан състав“ е съвкупност от твърдо свързани плавателни средства, най-малко едно от които е разположено пред плавателното средство, обезпечаващо придвижването на състава, наричано „тласкач“; състав, състоящ се от тласкач и тласкани плавателни средства, при съединяването на които се допуска подвижност във връзката, също се разглежда като твърдо свързан състав;
2.5	„Бордово свързана група“ е съвкупност от плавателни средства, твърдо свързани борд към борд, нито едно от които не е разположено пред плавателното средство, задвижващо съвкупността;
2.6	„Влачен състав“ е съвкупност от едно или повече плавателни средства, плаващи устройства или плаващи обекти, влачени от едно или повече самоходни плавателни средства, явяващи се част от състава.
3.	Особени зони на борда
3.1	„Главно машинно отделение“ е помещение, в което са монтирани двигателите за задвижването;
3.2	„Машинно отделение“ е помещение, в което са монтирани двигатели с вътрешно горене;
3.3	„Котелно отделение“ е помещение с работещи с гориво установки, предназначени за производство на пара или подгряване на течен топлоносител;
3.4	„Електрическо сервизно помещение“ е помещение, в което са разположени компоненти от електрическа задвижваща система като контролни табла или електрически двигатели и което не е машинно отделение;
3.5	„Закрита надстройка“е водонепроницаема, твърда, непрекъсната конструкция с твърди стени, съединени с палубата по стабилен и водонепроницаем начин;
3.6	„Рулева рубка“ е помещението, в което са инсталирани всички прибори за управление и наблюдение, необходими за маневриране на плавателния съд;
3.7	„Жилищно помещение“ е пространство, предназначено за използване от лицата, които обикновено живеят на борда; такива помещения са камбузи, тоалетни и хигиенни помещения, перални, проходи, но не и рулевата рубка;
3.8	„Помещения за пътници“ са помещения на борда, предвидени за пътниците, и затворени места като салони, офиси, магазини, фризьорски салони, сушилни, перални, сауни, тоалетни, хигиенни помещения, свързващи коридори и стълбища, които не са оградени със стени;
3.9	„Център за управление“ е рулева рубка, място, което съдържа авариен електрически захранващ агрегат или части от него или място с център, с постоянно присъствие на обслужващия персонал или членове на екипажа, например за оборудване на система за противопожарна сигнализация, дистанционно управление на врати или противопожарни клапани;
3.10	„Стълбищна шахта“ е клетката на вътрешно стълбище или на асансьор;
3.11	„Салон“ е жилищно помещение или помещение за пътници. На борда на пътническите плавателни съдове камбузът не се разглежда като салон;
3.12	„Камбуз“ е помещение с печка или друг подобен уред за готвене;
3.13	„Складово помещение“ е помещение за съхранение на запалими течности или помещение с площ над 4 m2 за съхранение на провизии;
3.14	„Трюм“ е част от плавателния съд, ограничена от носови и кърмови прегради, открита или закрита посредством капаци на люкове, предназначена за превоз на стоки, които са опаковани или насипни, или за поместване на резервоари, непредставляващи част от корпуса;
3.15	„Неподвижно закрепен резервоар“ е резервоар, съединен с плавателния съд, стените на който са образувани от самия корпус или са отделени от корпуса;
3.16	„Работно място“е мястото, където членовете на екипажа изпълняват своите задължения, включително траповете, крановете и корабните лодки;
3.17	„Проход“е място, предназначено за нормално придвижване на лица и товари;
3.18	„Безопасна зона“е зоната, ограничена отвън от вертикална повърхност, преминаваща на разстояние 1/5  успоредно на контура на корпуса в равнината на максималното газене;
3.19	„Сборни пунктове“ са части на плавателния съд, които са специално защитени и в които хората се събират в случай на опасност;
3.20	„Пунктове за евакуация“ са места на плавателния съд, откъдето може да се осъществява евакуация на пътниците;
3.21	„Експлозивна атмосфера“ е смес с въздуха, при атмосферни условия, на запалими вещества под формата на газ, изпарения, прах, влакна или летящи частици, която, след като веднъж бъде запалена, позволява самостоятелно разпространение на пламъка;
3.22	„Опасна зона“ е зона, в която е налице или може да се очаква да е налице атмосфера, съдържаща експлозивни газове в количества, изискващи специални предпазни мерки относно конструкцията, инсталирането и използването на оборудването;
3.23	„Зони“ е класификация на опасните зони въз основа на честотата на възникване и времетраенето до разсейване на експлозивна атмосфера;
„Зона 0“: зони, в които експлозивна атмосфера съществува непрекъснато, или за дълги периоди, или често;
„Зона 1“: зони, в които при нормални условия на работа понякога е вероятно да възникне експлозивна атмосфера;
„Зона 2“: зони, в които при нормални условия на работа не е вероятно да възникне експлозивна атмосфера, но дори и да възникне, ще се задържи само за кратък период. Тези зони включват зоните непосредствено граничещи със зона 1, които не са отделени една от друга по газонепроницаем начин;
3.24	„Сертифициран обезопасен вид електрическо оборудване“ е електрическо оборудване, което е било изпитано и одобрено от компетентния орган по отношение на безопасността на експлоатация в експлозивна атмосфера.
4.	Морски инженерни термини
4.1	„Равнина на максималното газене“ е водна равнина, съответстваща на максималното газене, при което плавателното средство се допуска да плава;
4.2	„Безопасно разстояние“ е разстоянието между равнината на максималното газене и успоредната равнина, преминаваща през най-ниската точка, над която плавателното средство не се счита за водонепроницаемо;
4.3	„Остатъчно безопасно разстояние“ е вертикалното оставащо разстояние, в случай че плавателният съд се накрени на една страна, между равнището на водата и най-ниската точка на потопената страна, под което плавателният съд не се счита за водонепроницаем;
4.4	„Надводен борд“ или „“ е разстоянието между равнината на максималното газене и успоредната равнина, преминаваща през най-ниската точка на палубата при борда  или при  отсъствие на палуба , през най-ниската точка от горния ръб на бордовата обшивка  на кораба;
4.5	„Остатъчен надводен борд“ е вертикалното оставащо разстояние, в случай че плавателният съд се накрени на една страна, между равнището на водата и горната повърхност на палубата в най-ниската точка на потопената страна или, при липса на палуба, в най-ниската точка на горния край на стоящата страна на кораба;
4.6	„Пределна линия“ е въображаема линия върху бордовата обшивка, минаваща на не по-малко от 10 cm под палубата на преградите и не по-малко от 10 cm под най-ниската точка на страничната обшивка, която не е водонепроницаема. При липса на палуба на преградите се използва линия, минаваща на не по-малко от 10 cm под най-ниската линия, до която външната обшивка е водонепроницаема;
4.7	„Водоизместване“ или „∀“: потопеният обем на плавателния съд, в m³, във вода с плътност 1000 kg/m³;“.
4.8	„Теглово водоизместване“ или „“ е общото тегло на плавателния съд, включително товара, в тонове;
4.9	„Коефициент на обща пълнота“ или „“ е съотношението между обемното водоизместване и произведението от дължината , ширината  и газенето ;
4.10	„Надводна диаметрална равнина“ или „“ е диаметралната равнина на плавателния съд над водолинията в m2;
4.11	„Палуба на преградите“ е палубата, до която достигат изискваните водонепроницаеми прегради и от която се измерва надводният борд;
4.12	„Преграда“ е стена с определена височина, обикновено вертикална, разделяща плавателния съд и свързана с долната част на същия, обшивката или други прегради;
4.13	„Напречна преграда“ е преграда, простираща се от единия до другия борд на плавателния съд;
4.14	„Стена“ е разделителна повърхност, в повечето случаи вертикална;
4.15	„Разделителна стена“ е стена, която не е водонепроницаема;
4.16	„Дължина“ или „“ е максималната дължина на корпуса в метри, като се изключат руля и бушпритa;
4.17	„Обща дължина“или „“ е максималната дължина на плавателното средство в метри, включително цялото закрепено оборудване като части от рулевата система или захранващия агрегат, механични или други подобни приспособления;
4.18	„Дължина на водолинията“ или „“ е дължината на корпуса в метри, измерена при максималното газене;
4.19	„Ширина“ или „“ е максималната ширина на корпуса в метри, измерена по външния край на обшивката на корпуса (като се изключат гребни колела, протектори и др. подобни);
4.20	„Обща ширина“ или „“ е максималната ширина на плавателното средство в метри, включително гребни колела, протектори, механични устройства или подобни;
4.21	„Ширина на водолинията“ или „“ е ширина на корпуса в метри, измерена от външния край на обшивката на корпуса в линията на максималното газене;
4.22	„Височина“ или „“ е най-късото вертикално разстояние в метри между най-ниската точка на корпуса или кила и най-ниската точка на палубата отстрани на плавателния съд;
4.23	„Газене“ или „“ е вертикалното разстояние в метри между най-ниската точка на корпуса, като не се взимат предвид кила или други прикрепени приспособления и линията на максимално газене;
4.24	„Общо газене или „“ е вертикалното разстояние в метри между най-ниската точка на корпуса, включително килът или други прикрепени приспособления и линията на максимално газене;
4.25	„Носови перпендикуляр“: вертикалната линия в предната точка на пресичане на корпуса с линията на максимално газене;
4.26	„Габаритна ширина на палубния проход“ е разстоянието между вертикалната линия, преминаваща през най-изпъкналата част от люковия комингс върху бордовата част на палубата и вертикалната линия, преминаваща през вътрешния ръб на ограждението (фалшборд, парапет на ниво на ходилата) от външната страна на бордовата част на палубата.
4.27 	(оставено непопълнено);
4.28 	„водолиния на кораба празен“: водолинията, съответстваща на водоизместването  на кораба празен;
4.29 	„фикс пункт/фиксирана височина“: вертикалното разстояние в m между водолинията на кораба на празен на плавателния съд и най-високата точка на плавателния съд, след като всички мобилни инсталации (повдигаща се рулева рубка, радарни инсталации, сгъваеми мачти и т.н.) са били приведени в най-ниските си позиции;“.

5.	Рулева система
5.1	„Рулева система“: цялото оборудване, необходимо за управление на плавателния съд, за осигуряване на маневреността, посочена в Глава 5;
5.2	„Рул“: рул или рулове с балери, включително секторните румпели и компонентите, свързващи се с рулевия апарат;
5.3	„Рулеви апарат“: част от рулевата система, която осигурява движението на руля;
5.4	„Задвижващо звено“: задвижване на рулевия апарат, разположено между източника на енергия и рулевия апарат;
5.5	(оставено непопълнено);
5.6	„Уредба за управление на руля“: съставните части и електрическите вериги за работа на силово задвижвана уредба за управление на руля;
5.7	„Задвижващо звено на рулевия апарат“: уредът за управление на рулевия апарат, неговото задвижващо звено и източник на енергия;
5.8	„Ръчно задвижване“ е система, посредством която ръчното управление на щурвала задвижва руля чрез механична трансмисия, без какъвто и да е допълнителен източник на енергия;
5.9	„Ръчно управляемо хидравлично задвижване“ е ръчно управление, което задейства хидравлична предавка;
5.10	„Регулатор на ъгловата скорост на завиване“ е оборудване, което автоматично достига и поддържа дадена ъглова скорост  на завиване на плавателния съд в съответствие с предварително избрани стойности;
5.11	 „място за управление, проектирано за навигация от едно лице с помощта на радиолокатор“ е място за управление организирано по такъв начин, че по време на навигация с помощта на радиолокатор плавателният съд може да бъде  управляем от едно лице;
5.12	„Прибираща се рулева рубка“ е рулева рубка, чиято височина се регулира единствено чрез спускане на горната подвижна част, докато пода на рулевата рубка остава на място, или по друг свързан начин;
5.13	„Повдигаща се рулева рубка“ е рулева рубка, чиято височина се регулира от движението на цялата рулева рубка. Този тип рулева рубка може допълнително да има прибираща се горна част.
6.	Свойства на конструктивните елементи и материали
6.1	„Водонепроницаем“: конструктивен елемент или устройство, монтирани, така че да не допускат проникване на вода;
6.2	„Защитен от пръски и атмосферни въздействия“: конструктивен елемент или устройство, монтирани, така че при нормални условия да пропускат само незначително количество вода;
6.2a	„Незащитен отвор“ (или „отворен“ тип отвор): Отвори, които не могат да бъдат затворени с поне устойчиви на атмосферни влияния средства за затваряне трябва да се считат за незащитени отвори и, следователно, като точки за наводняване. Включва и вентилационни отвори, които трябва да останат отворени за подаване на въздух към машинното отделение или помещението за аварийния генератор за експлоатация на плавателния съд;
6.3	„Газонепроницаем“: конструктивен елемент или устройство, монтирани, така че да предотвратяват проникването на газ или пара;
6.4	„Негорим“: вещество, което нито гори, нито отделя запалими пари в такива количества, че те да са способни да се възпламенят спонтанно при достигане на температура около 750 С;
6.5	„Забавящ горенето“: материал, който не се запалва лесно или чиято повърхност най-малкото ограничава разпространяването на пламъци съгласно процедурата на изпитване, посочена в член 19.11, точка 1, буква “в”;
6.6	„Самогасящ“: характеристика на горящо вещество, която обуславя неговото изгасване в рамките на кратък период от време, след като източникът на запалване бъде отстранен, т.е. то престава да гори;
6.7	„Огнеустойчивост“: свойството на конструктивните елементи или устройства, както е удостоверено от процедурата на изпитване, посочена в член 19.11, точка 1, буква “г”;
6.8	„Кодекс на процедурите за противопожарни изпитвания“: Международният кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания (Кодекс FTP), приет с Резолюция MSC.307 (88)[footnoteRef:1] от Комитета по морска безопасност на Международната морска организация (ИМО). [1:  Резолюция MSC.307 (88) на ИМО, приета на 3 декември 2010 г. — Международен кодекс за прилагане на процедури за противопожарни изпитания.
2    CESNI Resolution 2024-II-2 dated 17 October 2024] 

„6.9 	„ограничаване на огъня“: свойството на структурните компоненти или устройства, сертифицирано от процедурата за изпитване, посочена в член 19.11, т. точка 1, буква “д“.
7.	Сигнални светлини, навигационно и информационно оборудване
7.1	„Сигнални светлини“: светлина от навигационни светлини за обозначаване на плавателни съдове;
7.2	„Светлинни сигнали“: светлина, използвана в допълнение на оптични или звукови сигнали; 
7.3	„Навигационно радиолокационно оборудване“: електронно навигационно помощно средство за откриване и показване на заобикалящите обекти и трафика;
7.4	(остава празно);
7.5	„ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване“: оборудване, монтирано на борда на плавателен съд и използвано в рамките на значението на приложимото издание на ES-RIS, част I. Може да се управлява в два различни режима: информационен режим и навигационен режим;
7.6	„Информационен режим“: използване на ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване само за информационни цели, без радарно наслагване;;
7.7	„Навигационен режим“: използване на ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване с радарно  наслагване за навигация на плавателно средство ;
7.8 „Оборудване за AIS за вътрешно корабоплаване“: оборудване, монтирано на борда на плавателен съд и използвано по смисъла на текущото издание на стандарта ES-RIS, част II
7.9 „ES-RIS“: Европейският стандарт за речни информационни услуги (ES-RIS 2025/1)2
8.	Двигатели
(оставено непопълнено).
9.	Бордови станции за пречистване на отпадъчни води
(оставено непопълнено).
10.	Класификационни организации, експерти и компетентни лица
10.1.	„Призната класификационна организация“: класификационна организация, която е призната в съответствие с процедурите на ЦККР или Европейския съюз (ЕС);
10.2	„Най-висок клас“: най-висок клас се присвоява на даден плавателен съд, когато:
- корпусът, включително рулевият апарат и апаратът за маневриране, както и котвите и котвените вериги, отговарят на правилата, установени от призната класификационна организация, и са изградени и изпитани под нейн надзор;
- задвижващият механизъм и спомагателните двигатели, механичното и електрическото оборудване, изисквани за корабни услуги, са били произведени и изпитани в съответствие с правилата на класификационната организация и инсталирани под нейн надзор; устройството като цяло е преминало успешно изпитвания след инсталацията.
10.3	„Експерт“: лице, признато от компетентния орган или от упълномощена институция, със специализирани познания в съответната област въз основа на професионалната си подготовка и опит, напълно запознато със съответните правила и регламенти и общоприетите технически правила (напр. стандартите EN, съответното законодателство, техническите правила) и способно да провери съответните системи и оборудване и да даде експертна оценка за тях;
10.4	„Компетентно лице“: лице, което е придобило достатъчни познания в съответната област въз основа на професионалната си подготовка и опит и е достатъчно запознато със съответните правила и регламенти и общоприетите технически правила (напр. стандартите EN, съответното законодателство, техническите правила), за да може да направи оценка на оперативната безопасност на съответните системи и оборудване.
11.	Електрическо оборудване, инсталации и електрически системи за задвижване
11.1	„Източник на енергия“: енергиен носител или преобразувател на енергия, използван за производство на полезна енергия. За системите за задвижване на руля — подаването на електрическо захранване към рулевото задвижващо звено и рулевия апарат (обичайно произведено от бордовата мрежа или батерия, алтернативно акумулатор или двигател с вътрешно горене);
11.2	„Източник на електроенергия“ енергиен източник, от който се получава електрическа енергия (обикновено двигател с вътрешно горене с енергиен преобразувател, например генератор или батерия, или алтернативно акумулатор);
11.3	„Акумулатор“ е устройството с възможност за зареждане, за съхранение на електрическа енергия на електрохимичен принцип;
11.4	„Батерия“ е устройството без възможност за зареждане, за съхранение на електрическа енергия на електрохимичен принцип;
11.5	„Силова електроника“ инсталация, уред, модул или устройство за преобразуване на електрическа енергия с превключващи електронни устройства или система, която се състои от такива елементи.
12.	Други термини
12.1	„Обслужващ персонал“: всички служители на борда на пътнически плавателен съд, които не са членове на екипажа;
12.2	„Лица с намалена подвижност“: лица с определени проблеми при ползването на обществен транспорт, като възрастни хора, хора с недъзи или със сетивни увреждания, в инвалидни колички, бременни жени и лица, които придружават малки деца;
12.3	„ADN“ (Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища). Правилата, приложени към Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN) в тяхната настояща версия;
12.4	„Удостоверение на плавателния съд за вътрешно корабоплаване“: удостоверение за вътрешно корабоплаване на Съюза или удостоверение съгласно Рейнските правила за инспекция на корабите, издадено от компетентния орган и потвърждаващо съответствието с техническите изисквания.
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Член 1.02
Инструкции за прилагането на настоящия стандарт
ES-TRIN	Глава 1
Общи положения

ES-TRIN	Глава 1
Общи положения
Указанията, приложени към настоящия стандарт, имат за цел да улеснят и стандартизират прилагането му. 
Издание 2025/1	Страница 1
[bookmark: _Toc491854006][bookmark: _Toc535827447]Глава 2
Процедура
(оставено непопълнено)

ES-TRIN	Глава 2
Процедура



[bookmark: _Toc491854007][bookmark: _Toc535827448]ЧАСТ II
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КОРАБНАТА КОНСТРУКЦИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО
[bookmark: _Toc491854008][bookmark: _Toc535827449]Глава 3
Изисквания към Корабната конструкция
[bookmark: _Toc491854009][bookmark: _Toc535827450]
Член 3.01
Основни правила
Плавателните съдове се строят в съответствие с добрата корабостроителна практика.
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Член 3.02
Якост и устойчивост
1.	Корпусът трябва да бъде достатъчно здрав, за да издържи на натоварването, на което обикновено е подложен.
a) В случай на новопостроени плавателни съдове или такива със значителни преустройства, които влияят на якостта на корпуса, достатъчната якост следва да се докаже с представяне на проектни изчисления. Тези доказателства не се изискват, когато е представено свидетелство за клас или атестация от призната класификационна организация;
б) В случай на периодична проверка, минималната дебелина на листите от обшивката на дъното, скула и бордовете на плавателни съдове от стомана следва да бъде не по-малка от по-голямата от стойностите, получени по следните формули:
1. за плавателни съдове с дължина над 40 m: 
за плавателни съдове с дължина не повече от 40 m: но не по-малко от 3,00 mm.
2. 
където:
	=	разстоянието между дънните ребра на плавателния съд (mm);
	=	коефициент, зависещ от разстоянието между дънните ребра на корпуса
 за  
 за 
	=	коефициент за обшивката на дъно, бордове или скул
 за дънна и бордова обшивка; 
 за скулови листове.
	може да се приеме за разстоянието между дънните ребра на плавателния съд, когато се пресмята минималната дебелина на бордовата обшивка. Обаче минималната дебелина на скуловия пояс не може да бъде по-малка от дебелината на обшивката на дъното или борда.
	=	коефициент, зависещ от типа на конструкцията:
	за плавателни съдове с двойно дъно и двойни отсеци с граница на трюма, когато преградата между кухия отсек и трюма е на една линия по вертикалата с комингса;
	за всички други типове конструкции.
в) В плавателните съдове с надлъжни  ребра, имащи двойно дъно и двойни бордове, минималната стойност, изчислена за дебелината на обшивката съгласно формулите в буква “б”, може да бъде намалена до изчислена стойност, удостоверена от призната класификационна организация като достатъчна якост на корпуса (надлъжна, напречна и местна якост). Обшивката се подменя, ако дебелината на листите на обшивката на дъното, скула и бордовете се окаже под допустимите стойности, определени по този начин.
Минималните стойности, изчислени в съответствие с метода, са пределни стойности, като се взема предвид нормално и еднакво ниво на изхабяване и при условие, че се използва корабостроителна стомана и вътрешните конструктивни елементи, като например бордови, дънни  ребра, основните надлъжни и напречни конструктивни елементи са в добро състояние и че корпусът не показва признаци за никакво претоварване на надлъжната якост.
Ако тези стойности не могат да бъдат постигани, въпросните листове се ремонтират или заменят. Все пак се допускат по-малки дебелини (с разлика не повече от 10 % от изчислените стойности) за отделни места за малки области.
2.	Когато се използва материал, различен от стомана, за построяването на корпуса, чрез изчисления се доказва, че якостта на корпуса (надлъжна, напречна и местна) е най-малко равна на якостта, която би била постигната при използване на стомана при допускане на минимална дебелина в съответствие с точка 1. Ако са представени свидетелство за клас или декларация, издадени от призната класификационна организация, доказването с изчисления може да бъде пропуснато.
3.	Устойчивостта на плавателните съдове трябва да съответства на предвидената им употреба.
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Корпус
1.	Прегради, издигащи се до палубата, а ако няма палуба — до планшира, трябва да бъдат монтирани в следните точки:
a) Първата носова непроницаема преграда се разполага на подходящо разстояние от носа на плавателния съд, така че да се осигури плавателността на натоварен плавателен съд при остатъчно безопасно разстояние от 100 mm при навлизане на вода във водонепроницаемия отсек пред първата носова непроницаема преграда.
В общия случай изискването, посочено в първа алинея, се счита за изпълнено, когато първата носова непроницаема преграда е поставена на разстояние между  и , измерено от носовия перпендикуляр в равнината на максималното газене.
Ако това разстояние надвишава , изискването, посочено в първа алинея, следва да се докаже с изчисления.
Разстоянието може да бъде намалено до . В такъв случай спазването на изискването, посочено в първа алинея, се доказва с изчисления, като се допуска, че отсекът пред първата носова непроницаема преграда и прилежащите отсеци са пълни с вода;
б) Ахтерпиковата преграда се разполага на подходящо разстояние от кърмата, когато дължината на плавателния съд  надвишава 25 m по такъв начин, че да се осигури плавателността на натоварен плавателен съд при остатъчно безопасно разстояние от 100 mm при влизане на вода във водонепроницаемия отсек над равнището на ахтерпиковата преграда.
В общия случай изискването, посочено в първа алинея, се счита за изпълнено, ако ахтерпиковата преграда е поставена на разстояние между 1,4 m и  измерени от задната точка на пресичане на корпуса с линията на максималното газене.
Ако това разстояние е по-голямо от , изискването, посочено в първата алинея, се доказва чрез изчисления.
Това разстояние може да се намали до 1 m. В такъв случай спазването на изискването, посочено в първа алинея, се доказва с изчисление, като се допуска, че отсекът зад ахтерпиковата преграда и непосредствено прилежащите отсеци са пълни с вода.
2.	Никакви помещения или инсталации, необходими за безопасността на плавателния съд и неговата експлоатация, не могат да се намират пред равнината на първата носова непроницаема преграда или зад ахтерпиковата преграда. 
Това изискване не се прилага за котвеното устройство.
Освен това, това изискване не се прилага за
а) рулеви апарат;
б) рулеви, водоструйни и циклоидно-витлови установки; или
в) задвижващи инсталации, сравними с буква “б” разположени отзад на преградата на кърмовия отсек. Това включва и електрически задвижвания на тези инсталации.
3.	Жилищните помещения, машинните и котелните отделения и всички работни пространства, които са част от тях, трябва да бъдат разделени от трюмовете с водонепроницаеми напречни прегради, стигащи до палубата.
4.	Жилищните помещения трябва да бъдат отделни от машинните и котелните отделения и трюмовете чрез газонепроницаеми прегради и да бъдат достъпни директно откъм палубата. Там, където няма такъв достъп, трябва да има авариен изход, водещ директно към палубата.
5.	Преградите, посочени в точки 1 и 3, и отделителните прегради на областите, посочени в точка 4, не трябва да имат отвори.
Все пак, врати в ахтерпиковата преграда и проходи, по-специално за валове и тръбопроводи са разрешени, при условие че са проектирани, така че да не увреждат ефикасността на преградата и на отделянето на зоните. Врати в кърмовата преграда са разрешени само ако може да се определя чрез дистанционно следене от рулевата рубка дали те са отворени или затворени и да има следното указание и от двете страни:
„Вратата да се затваря веднага след ползване“.
6.	Водоприемните и водоотвеждащите устройства и свързаните с тях водопроводи трябва да са такива, че да не е възможно непреднамерено попадане на вода в плавателния съд.
7.	Носова ата    секция на плавателните съдове трябва да е построена, че котвите да не стърчат навън нито изцяло, нито частично извън  бордовата  обшивка.
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Член 3.04
Машинни и котелни отделения, бункери
1.	Машинните и котелните отделения се организират по такъв начин, че оборудването в тях да може да се използва, обслужва и поддържа лесно и безопасно.
2.	Танковете за течно гориво или смазочен материал, помещения за пътници и жилищните помещения не могат да имат общи стени, които да са под статичното налягане на течността, когато са в нормална експлоатация.
3.	Стените, таваните и вратите на машинните и котелните отделения и бункерите се изработват от стомана или друг еквивалентен негорим материал.
Изолационният материал, използван в машинните отделения, трябва да бъде защитен срещу проникване на гориво и горивни пари.
Всички отвори в стените, таваните и вратите на машинните отделения, котелните отделения и бункерите са такива, че да могат да се затварят от външната страна на помещението. Заключващите устройства трябва да са изработени от стомана или друг еквивалентен негорим материал.
4.	Машинните и котелните отделения и другите пространства, от които могат бъдат изпуснати запалими или токсични газове, трябва да бъдат с подходяща вентилация.
5.	Трапове и стълби, осигуряващи достъп до машинните и котелните отделения и бункерите, трябва да са здраво закрепени и да са направени от стомана или друг еквивалентен удароустойчив и негорим материал.
6.	Машинните и котелните отделения трябва да имат два изхода, един от които може да бъде авариен изход.
Може да не е необходим втори изход, в случай че:
a) общата подова площ (средната дължина × средната ширина на равнището на подовата настилка) на машинното или котелното отделение не надхвърля 35 m2; и
б) разстоянието между всяка точка, където се осъществяват дейностите по обслужване или поддръжка и изхода или основата на вътрешния трап близо до изхода, осигуряващ достъп навън, не е повече от 5 m; и
в) пожарогасителят е разположен в точката за обслужване, която е най-далеч от вратата на изхода и освен това, посредством дерогация от член 13.03, точка 1, буква “д”, където инсталираната мощност на двигателите не надхвърля 100 kW.
7.	Допустимото ниво на звуковото налягане в машинните отделения не трябва да надвишава 110 dB(A). Точките на измерване се избират като функция на необходимата дейност за поддръжка при обичайна експлоатация на агрегата, монтиран вътре.
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ГЛАВА 4 
БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ, НАДВОДЕН БОРД И СКАЛИ НА ГАЗЕНЕТО

Член 4.01
Безопасно разстояние
1.	Безопасното разстояние трябва да бъде най-малко 300 mm.
2.	Безопасното разстояние в случай на плавателни съдове, чиито отвори не могат да бъдат затворени с устойчиви на пръски и атмосферни влияния закрития, и за плавателни съдове, плаващи с непокрити трюмове, се увеличава по такъв начин, че всеки от тези отвори да бъде най-малко 500 mm от равнината на максималното газене.
3.	Въпреки това, от съображения за безопасност, контролният орган може да определи по-голяма стойност за безопасното разстояние.
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Член 4.02
Надводен борд
1.	Надводният борд на плавателни съдове с непрекъсната палуба, без седловатост и надстройки, трябва да бъде 150 mm.
2.	Надводният борд на плавателни съдове  със седловатост и надстройки се изчислява по следната формула:

където:
𝛼 е  коригиращ коефициент, който отчита всички включени надстройки;
𝛽𝑣 е коефициент за коригиране на ефекта от наклона на носовата седловатост в резултат на наличието на надстройки в предната четвърт на дължината 𝐿 на плавателния съд;
𝛽𝑎 е коефициент, коригиращ ефекта от наклона на  кърмовата седловатост в резултат на наличието на надстройки в задната четвърт на дължината 𝐿 на плавателния съд; 
𝑆𝑒𝑣 е ефективната  носова седловатост в mm;
𝑆𝑒𝑎 е ефективнната  кърмова седловаост  в mm.
3.	Коефициентът 𝛼 се изчислява по следната формула:

където:
𝑙𝑒𝑚 е ефективната дължина, в m, на надстройка, разположена в средната част, съответстваща на половината от дължината 𝐿 на плавателния съд;
𝑙𝑒𝑣 е ефективната дължина, в m, на надстройка в предната четвърт на дължината на плавателния съд 𝐿;
𝑙𝑒𝑎 е ефективната дължина в m на надстройка в задната четвърт на дължината на плавателния съд 𝐿.
Ефективната дължина на надстройката се изчислява по следните формули:
където:
𝑙 е ефективната дължина, в m, на съответната надстройка;
𝑏 е ширината, в m, на  съответната  надстройка;
𝐵1 е ширината на плавателния съд, в m, измерена от външната страна на вертикалните  бордови стени на нивото на палубата по средата на съответната надстройка;
ℎ е височината в m на съответната надстройка. Въпреки това, в случай на капаци , ℎ се получава чрез намаляване на височината на комингсите с половината от безопасното разстояние съгласно член 4.01. В никакъв случай няма да се приема стойност, превишаваща 0,36 m за ℎ.
Ако  или е по-малко от 0,6, ефективната  дължина  на надстройката е нула.
4.	Коефициентите и  се изчисляват, като се използват следните формули:


5.	Ефективната   седловатост на кърмата/носа / се изчислява по следните формули: 


където:
𝑆𝑣 е действителният носова седловатост, в mm; обаче 𝑆𝑣 не се приема за повече от 1000 mm;
𝑆𝑎 е действителната кърмова седловатост , в mm; обаче 𝑆𝑎 не може да се приеме за повече от 500 mm;
𝑝 е коефициент, изчислен по следната формула:

 е абсцисата, измерена от най-външната точка, в която наклонът е 0,25  или 0,25  (виж фигура 1).
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Коефициентът  обаче не може да се приема за по-голям от 1.
6.	Ако  е по-голямо от , за стойност на  се приема .
7.	С оглед на намаленията, посочени в точки 2-6, надводният борд трябва да бъде не по-малък от 0 mm.
8.	Въпреки това, от съображения за безопасност, контролният орган може да определи по-голяма стойност за надводния борд.
9.	За плавателни съдове, предназначени да работят в зони 1 и 2, контролния орган може да вземе предвид солеността при изчисляване на надводния борд.

Член 4.03
Товарни марки

1. Зона R е еквивалентна на зона 3.
2. Равнината на максималното газене за всяка разрешена зона се определя по такъв начин, че всички изисквания относно надводния борд, безопасното разстояние и максималното проектно газене на плавателния съд да са спазени.
3. Равнината на максимално газене се обозначава чрез ясно  видими, незаличими товарни марки.
4. Товарните марки трябва да бъдат проектирани, както следва:
а) Товарните марки са в посока към кърмата с дължина 300 mm и 30 mm височина, разполага се хоризонтално и долната й линия указва максимално разрешеното газене. Ако товарната марка е за зона 3, се прави с височина 40 mm;
б) Допълнителните товарни марки се ориентират към носа и отговарят на следното:
аа) товарните марки за зона 3 са с размери 300 mm дължина и 40 mm височина;
бб) товарните марки за зони 1 и 2 са с размери 150 mm на 30 mm. Основата е хоризонтална и се счита за максимално допустимото газене.
c) Ако товарната марка за зони 3 и 4, която следва да бъде добавена отговаря на най-горните товарни марки, последната може да бъде заменена.
5.	Номерът за зоната е с размери 60 mm височина и 40 mm дебелина и се слага веднага след товарната марка от страна на носа. За зона 4 номерът може да се пропусне.
6.        Товарните марки спрямо точки 4 и 5 и тяхната ориентация са посочени във фигура 2.
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Фигура 2






7.	Плавателните съдове трябва да имат най-малко три двойки товарни марки, от които едната да е на 1/2 от дължината 𝐿, а другите две да са разположени съответно на разстояние от носа и кърмата, равно на 1/6 от дължината 𝐿.
8.	Маркировките или индикациите, които престават да са валидни след по-нататъшна проверка, се изтриват или маркират като вече невалидни под надзора на контролния орган. Нечетливите товарни марки могат да се заменят само под надзора на контролен орган.
9.	Когато плавателен съд е бил измерен в изпълнение на Конвенцията от 1966 г. за измерване на плавателни съдове за вътрешно корабоплаване и измерената марка е на същата височина като най-горните товарни марки предписани в точка 4, тази марка се счита за товарна марка за тази зона; това трябва да бъде посочено в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
10.	Чрез дерогация от точка 7
а) когато плавателният съд е с дължина по-малка от 40 m 𝐿 ще е достатъчно да се поставят две двойки товарни марки на разстояние съответно от носа и кърмата, което е равно на приблизително една четвърт от дължината 𝐿;
б) когато плавателните съдове не са предназначени за превоз на товари, ще са достатъчни двойка товарни марки, разположени приблизително по средата на плавателния съд.
11.	Ако равнината на максимално газене на плавателен съд за една или повече зони е определена, като се приеме, че трюмовете могат да бъдат затворени по такъв начин, че да ги направят устойчиви на пръскане и атмосферни влияния, и ако разстоянието между равнината на максимално газене и горният ръб на комингсите е по-малък от допустимото безопасно разстояние за въпросната зона, то тогава се определя максималното газене за плаване с непокрити трюмове.
Следното изявление се вписва в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване:
„Когато люковете на трюма са напълно или частично непокрити, плавателният съд може да бъде натоварен само до ... mm под товарната марка за зона….“
12.	В случай на плавателни съдове с отворени трюмове, в допълнение към разпоредбите на точка 7 товарните марки за съответните зони трябва да бъдат допълнени от правоъгълник с дължина 75 mm и височина 30 mm, сочещ на кърмата, чиято основа е хоризонтална и съвпадащ с нивото на максимално допустимото газене за плаване във въпросната зона с открити трюмове.
13.	Товарните марки съгласно точка 12 и тяхната ориентация трябва да са в съответствие с фигура 3.
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Фигура 3
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Член 4.04
Скали за газене
1.	Плавателните съдове, чието газене може да надвишава 1 m, трябва да имат скала за газене  на всеки борд към кърмата; те могат да имат допълнителни скали на газене.
2.	Нулевите точки на всяка скала на газене се вземат вертикално спрямо нея в равнината, минаваща успоредно на равнината на максималното газене, минаваща през най-ниската точка на корпуса или на кила,  ако има такъв. Вертикалното разстояние над нулевата точка се градуира в дециметри. Това градуиране се разполага на всяка скала от водолинията на кораба празен до 100 mm над максималното газене посредством релефни  или издълбани знаци и се боядисва под формата на добре видима лента в два редуващи се цвята. Това градуиране се идентифицира с цифри на разстояние от всеки пет дециметра, отбелязани до скалата, както и в горната част на скалата.
3.	Двете скали за измерване на кърмата поставени съгласно Конвенцията от 1966 г. за измерване на плавателни съдове за вътрешно корабоплаване, могат да заменят скалите за газене, при условие че включват градуировка, която отговаря на изискванията, плюс, когато е подходящо, цифри, показващи газенето.
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Член 4.05
Специфични изисквания, приложими за плавателни съдове, плаващи по водни 
пътища на зона 4

1. Чрез дерогация от член 4.01 безопасното разстояние на вратите и отворите, различни от люкове за трюм, за плавателни съдове, плаващи по водни пътища на зона 4, се намалява, както следва:
а) за отвори, които могат да бъдат затворени, устойчиви на пръски и атмосферни влияния, до 150 mm;
б) за отвори, които не могат да бъдат затворени, устойчиви на пръски и атмосферни влияния, до 200 mm.
2.	Чрез дерогация от член 4.02, надводният борд на плавателните съдове, плаващи по водни пътища на зона 4 не може да бъде по-малко от 0 mm, ако се спазва безопасното разстояние съгласно точка 1.
ES-TRIN	Глава 4
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Маневреност
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Член 5.01
Общи положения
1.	Плавателните съдове и съставите от плавателни съдове трябва да притежават съответна мореходност и маневреност.
2.	Плавателните съдове без собствено задвижване, предназначени да бъдат влачени, трябва да отговарят на конкретните изисквания, определени от контролния орган.
3.	Плавателните съдове със собствено задвижване и съставите от плавателни съдове трябва да отговарят на изискванията, посочени в членове 5.02—5.10.
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Член 5.02
Ходови изпитвания 
1.	Мореходността и маневреността се проверяват чрез ходови изпитвания. По-специално трябва да се проверява спазването на изискванията на членове 5.06—5.10.
2.	Контролният орган има право да отмени всички или част от изпитванията, когато съответствието с изискванията за мореходност и маневреност е доказано по друг начин.
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Изпитвателен полигон
1.	Ходовите изпитвания, посочени в член 5.02, се провеждат на полигони, част от  вътрешните водни пътища, които са определени от компетентните органи.
2.	Тези изпитвателни полигони се разполагат по протежение на течаща или тиха вода, по възможност в прав участък, с дължина поне 2 km и достатъчна широчина, и се обозначават с добре различими знаци за определяне на положението на плавателния съд.
3.	Трябва да бъде възможно контролният орган да определя хидроложките данни като дълбочина на водата, широчина на фарватера и средна скорост на течението в навигационния участък като функция на различни водни нива.
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Член 5.04
Степен на натоварване на плавателни съдове и състави от плавателни съдове при ходовите изпитвания
По време на ходовите изпитвания плавателните съдове и съставите от плавателни съдове, предвидени да превозват стоки, се натоварват до не по-малко от 70 % от пълната им товароподемност, като натоварването се разпределя, така че да гарантира движението на плавателния съд на равен кил, доколкото е възможно. Ако изпитванията се провеждат с по-малък товар, разрешението за плаване по течението се ограничава до това количество товар.
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Член 5.05
Използване на бордови съоръжения при ходовите изпитвания
1.	По време на ходовото изпитване може да се използва цялото оборудване, посочено в точки 34 и 52 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, което може да се задейства от  място за управление, с изключение на котвите. 
2.	Все пак, при изпитването, включващо маневра за завиване срещу течението, посочено в член 5.10, могат да се използват кърмови котви.
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Член 5.06
Предписана скорост (напред)
1.	Плавателните съдове и съставите от плавателни съдове трябва да достигнат скорост спрямо водата от най-малко 13 km/h. Това изискване не е задължително, когато тласкачите работят самостоятелно.
2.	Контролният орган може да разреши изключения за плавателните съдове и съставите от плавателни съдове, които плават само в устия и пристанища.
3.	Контролният орган проверява способността на ненатоварения плавателен съд да развива скорост, по-голяма от 40 km/h спрямо водата. Ако това може да бъде потвърдено, в точка 52 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване се записва:
„Плавателният съд е способен да развива скорост, по-голяма от 40 km/h спрямо водата.“
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Способност за спиране
1.	Плавателните съдове и съставите от плавателни съдове трябва да могат да спират своевременно в посока по течението, като остават достатъчно маневрени.
2.	При плавателни съдове и състави с дължина 𝐿 не повече от 86 m и широчина 𝐵 не повече от 22,90 m, способността за спиране, спомената по-горе, може да бъде заменена с възможност за завиване.
3.	Способността за спиране се доказва чрез маневри за спиране, изпълнени на изпитвателен полигон, както е посочено в член 5.03, а способността за завиване — чрез  маневри за завиване съгласно член 5.10.
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Член 5.08
Способност за движение на заден ход
Когато маневрата за спиране, изисквана съгласно член 5.07, се изпълнява в тихи води, след нея се прави ходово изпитване при движение на заден ход.
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Член 5.09
Способност за отклоняване
Плавателните съдове и съставите от плавателни съдове трябва да могат своевременно да предприемат действия за отклоняване. Способността за отклоняване се доказва чрез маневри за отклоняване, извършени на изпитвателен полигон, както е посочено в член 5.03.
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Член 5.10
Способност за завиване 
Плавателните съдове и съставите от плавателни съдове с дължина  не по-голяма от 86 m или с ширина  не по-голяма от 22,90 m трябва да могат да  завият своевременно. Способността за завиване може да бъде заместена от способността за спиране, упомената в член 5.07. Способността за  завиване се доказва с маневри  за завиване срещу течението.
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[bookmark: _Toc491854032][bookmark: _Toc535827473]Глава 6
Рулева система
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Общи изисквания
1.	Плавателните съдове трябва да бъдат оборудвани с надеждна рулева система за осигуряване като минимум на маневреността, изисквана съгласно Глава 5.
2.	Рулевите системи с усилвател трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че кормилото да не може да променя положението си без команда.
3.	Рулевата система като цяло трябва да е проектирана за постоянен крен до 15° и температура на околната среда от — 20 °С до + 50 °С.
4.	Съставните части на рулевата система трябва да са достатъчно здрави, за да могат винаги да издържат на натоварванията, на които могат да бъдат подложени при нормална експлоатация. Никакви външни сили, приложени към руля, не трябва да нарушават работоспособността на рулевия апарат и неговото задвижващо звено.
5.	Рулевата система включва задвижващо звено с усилвател, ако това се изисква с оглед на силата, необходима за задействане на руля.
6.	Рулевият апарат със задвижващо звено с усилвател се предпазва от претоварвания посредством система, която ограничава въртящия момент, създаван от задвижващото звено.
7.	Отворите на руля са проектирани, така че да предотвратяват изпускането на замърсяващи водата масла.
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Задвижващо звено на рулевия апарат
1.	Ако рулевият апарат е със задвижващо звено с усилвател, трябва да има второ независимо задвижващо звено или допълнително ръчно задвижване. В случай на повреда или авария на задвижващото звено на системата за рулево управление, второто независимо задвижващо звено или ръчното задвижване трябва да бъде пуснато в действие в рамките на 5 секунди.
2.	Ако второто задвижващо звено или ръчното задвижване не заработят автоматично, трябва да има възможност това да се направи незабавно с едно единствено действие на рулевия, което да е едновременно просто и бързо.
3.	Второто задвижващо звено или ръчното задвижване също осигуряват маневреността, изисквана съгласно Глава 5.
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Член 6.03
Хидравлично задвижващо звено на рулевия аппарат

1.	Към хидравличното задвижващо звено на рулевия апарат не могат да бъдат свързвани други консуматори на мощност.
2.	Хидравличните резервоари трябва да бъдат снабдени с предупредителна система, която следи за спадане на нивото на маслото под минималното ниво, необходимо за безопасна работа.
3.	Размерите, планът и подредбата на тръбопроводите следва доколкото е възможно да изключват механични повреди или повреди от пожар.
4.	Хидравличните маркучи:
a) трябва да се разрешават, само ако поглъщането на вибрациите или свободата на движение на компонентите прави използването им неизбежно;
б) трябва да бъдат предназначени поне за максималното работно налягане;
в) трябва да се подменят най-малко на всеки осем години.
5.	Хидравличните цилиндри, хидравличните помпи и хидравличните двигатели, както и електродвигателите се проверяват най-малко на всеки осем години от специализирана фирма и, ако е необходимо, се ремонтират.
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Член 6.04
Източник на енергия
1.	Рулевите системи, оборудвани с две задвижващи звена с усилвател, трябва да имат най-малко два източника на електрическа енергия.
2.	Когато резервният източник на енергия на рулевия апарат с усилвател не е достъпен непрекъснато по време на движение на плавателния съд, той се заменя с буферно устройство с достатъчен капацитет за привеждане в действие на системата.
3.	Когато става въпрос за източници на електроенергия, не се допуска включване на други потребители към източника, захранващ рулевата система.
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Член 6.05
Ръчно задвижване
1.	Колелото на ръчното задвижване не трябва да се задвижва от задвижващо звено с усилвател.
2.	Независимо от положението на руля при автоматично включване на ръчното задвижване не трябва да се допуска обратен удар на колелото.
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Член 6.06
Системи с винто-рулеви колони, водометни и крилчати движители и носови подрулващи устройства
1.	Когато управлението на вектора  на тягата на инсталациите с винтово-кормилни, водометни, циклоидни, винтови или носови подрулващи устройства се задейства дистанционно чрез електрически, хидравлични или пневматични средства, трябва да има две независими кормилни управления, всеки независим от другия между мястото за управление и инсталацията на витлото или задвижващото устройство, които, mutatis mutandis, отговарят на изискванията на членове 6.01 до 6.05.
Тези системи не са предмет на настоящата точка, ако не са необходими за постигане на маневреността, изисквана от Глава 5, или, ако са необходими само при изпитванията за спиране.

2.	При наличие на две или повече независими винто-рулеви колони, водометни или крилчати движители не е необходима резервна система за управление, в случай че плавателният съд запазва маневреността си, изисквана от Глава 5, при повреда на едно от тези устройства.
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Индикатори и устройства за следене
	Положението на руля трябва да бъде ясно показано на поста за управление. В случай, че индикаторът на положението на руля е електрически, той трябва да има собствено захранване.
	на завиване
[bookmark: _Toc535827481][bookmark: _Toc491854040]Член 6.08
Регулатори на ъгловата скорост на завиване
1.	Регулаторите на ъгловата скоростна завиване и техните съставни части отговарят на изискванията, определени в член 10.20.
2.	Правилното функциониране на регулатора на ъгловата скоростна завиване се показва на поста за управление чрез зелена индикаторна светлина.
Следи се за липса или недопустими колебания в подаваното напрежение и за недопустими спадове в скоростта на въртене на жироскопа.
3.	Когато освен регулатора на ъгловата скоростна завиване има и други системи за управление, трябва да бъде възможно на поста за управление да се направи ясно разграничение коя от системите е била активирана. Трябва да има възможност за незабавно преминаване от една система към друга. Регулаторът на ъгловата скоростна завиване не трябва да влияе на рулевите системи.
4.	Електрозахранването на регулатора на ъгловата скоростна завиване трябва да e независимо от други консуматори на мощност.
5.	Жироскопите, датчиците и индикаторите на ъгловата скоростна завиване, използвани в регулаторите на ъгловата скоростна завиване, трябва да отговарят на минималните изисквания от минималните спецификации и условията на изпитване по отношение на мониторите за указване на промяната на курса за вътрешните водни пътища, както е посочено в раздел II от Приложение 5.
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Член 6.09
Изпитване
1.	Правилното монтиране на рулевата система се проверява от контролен орган. За тази цел контролният орган може да изисква следните документи:
a) описание на рулевата система;
б) чертежи и информация за задвижващите звена на рулевия апарат и уредбата за управление на руля;
в) информация относно рулевия апарат;
г) електрическа схема на свързване;
д) описание на регулатора на ъгловата скоростна завиване;
е) инструкции за експлоатация и поддръжка на рулевата система.
2.	Функционирането на цялата рулева система се проверява чрез ходово изпитване. Ако е монтиран регулатор на ъгловата скоростна завиване, се проверява дали могат да бъдат осигурени надеждно поддържане на предварително определен курс и безопасно преодоляване на завои.
3.	Силово задвижваните рулеви системи трябва да бъдат проверявани от компетентно лице:
a) преди пускането им в експлоатация;
б) след повреда;
в) след всяка промяна или ремонт;
г)	редовно, поне веднъж на три години.
4.	Проверката трябва да обхване поне:
a) проверка на съответствието с утвърдените чертежи и при периодични проверки, дали са внасяни изменения в системата за рулево управление; 
б) функционално изпитване на системата за рулево управление за всички експлоатационни възможности;
в) визуална проверка и проверка за херметичност на хидравличните елементи, по-специално вентили, тръбопроводи, хидравлични маркучи, хидравлични цилиндри, хидравлични помпи и хидравлични филтри;
г) визуална проверка на електрическите елементи, по-специално релета, електродвигатели и предпазни средства;
д) проверка на оптичните и звукови контролни прибори
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5.	Издава се удостоверение за проверката, подписано от компетентното лице и посочващо датата ѝ.
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Рулева рубка
[bookmark: _Toc535827484][bookmark: _Toc491854043]Член 7.01
Общи положения
1.	Рулевите рубки се разполагат по такъв начин, че рулевият да може във всеки момент да изпълнява задълженията си, докато плавателният съд е в движение.
2.	При нормални условия на експлоатация звуковото налягане, създавано от плавателния съд и измервано на равнището на главата на рулевия на поста за управление, трябва да не превишава 70 dB(A).
3.	Когато мястото за управление е проектирано за навигация от едно лице с помощта на радиолокатор, рулевият трябва да може да изпълнява задачата си, докато е седнал и всички инструменти за контрол  или наблюдение и всички устройства, необходими за управлението на плавателния съд, трябва да бъдат разположени по такъв начин, че рулевият да може да ги използва удобно, докато плавателният съд е  в двжижение, без да напуска позицията си или да изпуска радарния екран от поглед.
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Член 7.02
Безпрепятствена видимост
1.	Трябва да има съответна безпрепятствена видимост във всички посоки от поста за управление.
2.	Мъртвата зона за рулевия пред плавателния съд в състояние без товар и с половината от припасите, но без баласт, не трябва да превишава 250 m.
За допълнително намаляване на мъртвата зона трябва да се използват само подходящи помощни средства.
Помощните средства за намаляване на мъртвата зона могат да не бъдат взети под внимание при проверката.
3.	Полето на безпрепятствена видимост за рулевия при неговото обичайно положение трябва да бъде поне на 240°от хоризонта. Полето на безпрепятствено виждане трябва да бъде поне 140° в полукръг пред плавателния съд.
Никакви рамки на прозорци, постове или надстройки не могат да бъдат разположени по обичайната ос на наблюдение на рулевия.
Дори в случай, когато е осигурено поле на безпрепятствена видимост от поне 240° от хоризонта, контролният орган има право да изиска други мерки и в частност монтиране на подходящи помощни средства, ако не е осигурена достатъчна безпрепятствена видимост назад. 
Долният край на страничните прозорци трябва да бъде разположен колкото е възможно по-ниско, а горният край на страничните и задните прозорци трябва да бъде разположен колкото може по-високо.
При определяне дали изискванията на настоящия член относно видимостта от рулевата рубка са изпълнени, се приема, че рулевият има височината на нивото на очите от 1,65 m над пода в рулевата рубка на поста за управление.
4.	Горният край на гледащите напред прозорци на рулевата рубка трябва да бъде достатъчно висок, за да позволи безпрепятствен поглед напред на лице, намиращо се на поста за управление.
Това изискване се счита за изпълнено, когато лице на поста за управление с височина на нивото на очите 1,80 m има безпрепятствен поглед напред при ъгъл поне 10 градуса над хоризонталата на равнището на височината на очите.
5.	При всякакви атмосферни условия трябва да има подходящи средства за осигуряване на ясна видимост на предните стъкла.
6.	Остъкляването в рулевите рубки трябва да е от безопасно стъкло и да е с пропускане на светлината не по-малко от 75 %.
За избягване на отражения, предните стъкла на рулевата рубка трябва да са незаслепяващи или монтирани, така че ефективно да не позволяват отражения. 
Изискването на второто изречение се счита за изпълнено, когато прозорците сa под наклон спрямо вертикалната равнина на ъгъл не по-малък от 10° и не по-голям от 25°.
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Член 7.03
Общи изисквания към оборудването за управление, индикация и следене
1.	Оборудването за управление, необходимо за експлоатацията на плавателния съд, трябва да се привежда лесно в работно положение. Това положение трябва да е недвусмислено ясно.
2.	Инструментите за следене трябва да бъдат лесни за разчитане. Трябва да има възможност тяхното осветяване да бъде намалявано до край. Източниците на светлина трябва да не са натрапчиви, нито да затрудняват разчитането на инструментите за следене.
3.	Трябва да има система за изпробване на предупредителните и индикаторните светлини.
4.	Трябва да бъде възможно ясно да се установява дали дадена система работи. Ако нейната работа се сигнализира с индикаторна светлина, светлината е зелена.
5.	Всяка неизправност или повреда на системите, които се следят, се обозначава с червени алармени светлини.
6.	Звуково предупреждение трябва да се задейства с червената предупредителна светлина. Звуковите предупреждения могат да се дават с единичен, общ сигнал. Нивото на звуковото налягане на този сигнал трябва да е по-високо от максималното ниво на звуковото налягане на околния шум в поста за управление с поне 3 dB (A). 
7.	Звуковото предупреждение трябва да може да бъде изключвано, след като неизправността или повредата е потвърдена. Това изключване не трябва да пречи аларменият сигнал да бъде задействан от друга неизправност. Червените алармени светлини се изключват, само когато неизправността бъде отстранена. 
8.	Устройствата за индикация и следене трябва да бъдат превключвани автоматично към друг захранващ източник, ако техният източник на енергия откаже.
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Член 7.04
Специфични изисквания към оборудването за контрол, индикация и наблюдение  на главни двигатели и рулеви  системи
1.	Трябва да е възможно да се управляват и наблюдават главните двигатели и  рулевите системи от мястото за управление. Главните двигателисъс съединител, който може да се задейства от мястото за  управление или задвижващи винт с  регулируема стъпка,  контролиран от място за управление, трябва да могат да се пускат и спират само от машинното отделение.
2.	Управлението за всеки главен двигател е под формата на единичен лост, който   описва дъга във вертикална равнина, която е приблизително успоредна на надлъжната ос на плавателния съд. Движението на този лост към носа на кораба ще доведе до движение напред, докато движението на лоста към кърмата ще доведе до движение на кораба назад. Включването на съединителя и обръщането на посоката на движение трябва да се извърши около неутралното положение на този лост. Лостът трябва да се фиксира в неутрално положение.

3.	 (оставено  непопълнено)
4.	Устройствата за показване, наблюдение и аларма, изисквани от (10) и (11), трябва да бъдат разположени на мястото за управление.
5.	Корабите с  с място за управление, което е проектиранао за работа на едно лице с помощта на радиолокатор, се управляват с помощта на лост. Трябва да е възможно този лост да се движи лесно с ръка. Положението на лоста спрямо надлъжната ос на плавателния съд трябва да съответства точно на положението на перата на руля. Трябва да е възможно да се освободи задържането на лоста във всяка дадена позиция, без това на перата на руля да се променя. Неутралното положение на лоста трябва да бъде ясно забележимо.
6.	Когато плавателният съд е оборудван с носови рул или специален рул, особено за движение на заден ход, те се задействат в рулеви позиции място за управление, което е проектиранао за работа на едно лице с помощта на радиолокатор, чрез специални лостове, които, mutatis mutandis, отговарят на изискванията, посочени в (5)..  Това изискване се прилага и когато в съставите се използва рулева система, монтирана на плавателни съдове, различни от тези, които задвижват конвоя.7.	
Когато се използват регулатори на ъгловата скорост, трябва да е възможно управлението на скоростта на завиване да бъде освободено във всяко едно положение, без да се променя избраната скорост.
Уредът за управление трябва да описва достатъчно широка дъга, за да се гарантира подходящо точно позициониране. Неутралното положение трябва да бъде ясно разграничено от другите положения. Трябва да има възможност за увеличаване или намаляване на нивото на осветеност.

8.	Оборудването за дистанционно управление на цялата рулева система се монтира стабилно и се разполага по такъв начин, че избраният курс да е ясно видим. Ако оборудването за дистанционно управление може да бъде изключено, то трябва да бъде оборудвано с индикатор, показващ съответните работни условия „в експлоатация“ или „извън експлоатация“. Разположението и използването на  уредите за управление трябва да са функционални.
За системи, които са спомагателни спрямо  рулевата система, като активни носови подрулващи устройства, оборудването за дистанционно управление, което не е постоянно монтирано, е допустимо при условие че такава спомагателна инсталация може да бъде активирана  по всяко време в рулевата рубка.

9.	При  винто-рулеви колони, водометни и крилчати движители и носови подрулващи устройства , еквивалентни устройства се приемат като устройства за управление, индикация и наблюдение.
Изискванията, посочени в (1) до (8), се прилагат, mutatis mutandis, с оглед на специфичните характеристики и устройства, избрани за гореспоменатите активни  рулеви и задвижващи системи. По аналогия с (2), всяка  система се управлява от лост, който се движи под формата на дъга във вертикална равнина, която е приблизително успоредна на посоката на упора /тяга/ на системата. От позицията на лоста трябва да е ясна посоката на упора, действащ върху съда.
Ако винто- рулевата колона или системите за крилчати движители  не се управляват с помощта на лостове, контролният орган може да разреши дерогации от (2). Тези дерогации се вписват в точка 52 от корабното удостоверение  за вътрешно корабоплаване.
10.	 Най-малко следните параметри се наблюдават на мястото за управление чрез подходящи устройства, когато е приложимо за съответната система за задвижване:
а) характерната работна температура на задвижващите двигатели (например температура на охлаждащата течност на двигатели с вътрешно горене или електрически двигатели с външно охлаждане, температура на намотките или лагерите на електрическите двигатели);
б) налягането на смазочното масло за двигателите и трансмисиите;
в) налягането на маслото и въздуха на реверсивните модули на задвижващите двигатели, реверсивните трансмисии или витлата;
г) скоростта на въртене на задвижващите двигатели;
д) скоростта на въртене на двигателите;
е) посоката на упора /тягата/, придадена на кораба от движителите;
ж) нивото на наличното гориво в резервоарите за гориво (ниво на пълнене) или енергията в комплектите акумулатори (състояние на зареждане), захранващи задвижващите двигатели.
11.	 Акустична и оптична аларма съгласно член 7.03, т. 5 до т.7 трябва да се задействат на мястото за управление, след като бъде достигнато критично ниво или е открита повреда. Трябва да се задейства аларма поне за следните параметри или функции, когато е приложимо за съответната система за задвижване:
а) характерната работна температура или повреда на охладителната система на задвижващите двигатели и спомагателните инсталации, които са от съществено значение за работата на задвижващите двигатели (например. силова електроника),
б) налягането на смазочното масло за двигателите и трансмисиите;
в) налягането на маслото и въздуха на реверсивните възли на задвижващите двигатели, реверсивните трансмисии и витлата;
г) скоростта на въртене на задвижващите двигатели;
д) нивото на наличното гориво в резервоарите за гориво (ниво на пълнене) или енергията в комплектите акумулатори (състояние на заряд), захранващи задвижващите двигатели;
е) ниво на маслото в хидравличните  цистерни, попадащо под най-ниското ниво на съдържание в съответствие с член 6.03, т. 2 и намаляване на работното налягане на хидравличната система;
ж) повреда в електрическото захранване на рулевата система;
з) повреда на електрическото захранване на електрическата задвижваща система;
и) неизправност на регулатора на ъгловата скорост;
й) повреда на необходимите буферни устройства;
k) предстоящо активиране  на защита срещу претоварване в съответствие с член 11.04, т.2;
л) задействане на защитни устройства в съответствие с член 11.07; и
м) ограничение на мощността в съответствие с член 11.06.
Критичното ниво за букви “а“ и “д“ трябва да съответства на способността на кораба да извършва управление със собствен ход за най-малко 30 минути.“

Член 7.05
Навигационни светлини, светлинни и звукови сигнали
1.	Навигационните светлини, техните осветители и принадлежности носят маркировка за одобрение, предписана от Директива 2014/90/ЕС[footnoteRef:2], с измененията.  [2:  	Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г.).] 

2.	Текущите индикаторни светлини или други еквивалентни устройства, като например сигнални светлини за следене на навигационните светлини, се монтират в рулевата рубка, освен ако следенето може да се осъществява пряко от рулевата рубка.
3.	В  мястото за управление, проектирано за управление от едно лице с помощта на радиолокатор, на пулта за управление се монтират индикаторни светлини с цел следене на навигационните светлини и светлинните сигнали. В превключвателите  на навигационните светлини трябва да са включени индикаторните светлини или да са в съседство с тях и принадлежността им към тях /превключвателите/ трябва да е означена ясно.
Разположението и цветът на индикаторните светлини за навигационните светлини и светлинните сигнали трябва да съответстват на действителното положение и цвят на тези светлини и сигнали.
Неизправността на навигационна светлина или светлинен сигнал трябва да доведе до изгасване на съответната индикаторна светлина или подаване на сигнал по друг начин.
4.	В мястото за управление, проектирано за управление от едно лице с помощта на радиолокаторч трябва да е възможно да се активират звуковите сигнали чрез превключвател, задействан с крак. Това изискване не се прилага за сигнала „не се приближавай“ в съответствие с приложимите разпоредби на навигационните власти на държавите-членки.“
[bookmark: _Toc491854047][bookmark: _Toc535827488]Член 7.06
Навигационни и информационни устройства
1.	Навигационното радиолокационно оборудване и индикаторите на ъгловата скорост на завиване трябва да отговарят на изискванията, посочени в Приложение 5. Спазването на изискванията трябва да се определя от одобрението на типа, издадено от компетентния орган. 
2.	 Оборудването ECDIS за вътрешно  корабоплаване, което може да работи в режим на навигация, се счита за инсталация на  радиолокатор . Той трябва да отговаря на изискванията на ES-RIS, части I и V. Трябва да се спазват изискванията на Приложение 5.
3.	Оборудването за AIS за вътрешно корабоплаване трябва да отговаря на изискванията на ES-RIS, части II и VI.  Трябва да се спазват изискванията на Приложение 5.
4.	Индикаторът на ъгловата скоростна завиванесе разполага пред рулевия и в неговото полезрение.
5.	В мястото за управление, проектирано за управление от едно лице с помощта на радиолокатор :
a) екранът на радиолокатора не трябва да е изместен значително извън оста на полезрението на рулевия при нормалното му положение;
б) радиолокационното изображение трябва да продължава да се вижда идеално без маска или екран, каквито и да са условията на осветлението извън рулевата рубка;
в) индикаторът на ъгловата скоростна завиванезавиване трябва да е монтиран точно над радиолокационното изображение или под него или да е вграден в него.
[bookmark: _Toc535827489][bookmark: _Toc491854048]Член 7.07
Радиотелефонни системи за плавателни съдове с мястото за управление, проектирано за управление от едно лице с помощта на радиолокатор 

1.	Когато мястото за управление, проектирано за управление от едно лице с помощта на радиолокатор , приемането на информация от мрежите на плавателния съд и мрежата за навигационна информация трябва да се осъществява чрез високоговорител, а изпращането на информация — чрез фиксиран микрофон. Режимите на изпращане/приемане се избират с натискане на бутон.
Не трябва да е възможно да се използват микрофоните на тези мрежи за публични съобщителни мрежи.

2.	Когато мястото за управление, проектирано за управление от едно лице с помощта на радиолокатор , е оборудвано с радиотелефонна система за публична съобщителна мрежа, приемането трябва да е възможно от мястото на рулевия. 

[bookmark: _Toc535827490][bookmark: _Toc491854049]Член 7.08
Съоръжения за вътрешнокорабна комуникация на борда
Трябва да има вътрешни комуникационни съоръжения на борда на плавателни съдове с мястото за управление, проектирано за управление от едно лице с помощта на радиолокатор .
Трябва да е възможно да се установят комуникационни връзки от поста за управление:
a) с носа на плавателния съд или състава от плавателни съдове;
б) с кърмата на плавателния съд или състава от плавателни съдове, ако пряка връзка не е
възможна от поста за управление;
в) с жилищните помещения на екипажа;
г) с каютата на капитана.
[bookmark: _Toc535827491][bookmark: _Toc491854050]Приемането на всички места на тези вътрешни комуникационни връзки става чрез високоговорител, а предаването — чрез фиксиран микрофон. Връзката с носа и кърмата на плавателния съд или състава от плавателни съдове може да бъде от радиотелефонен тип.

Член 7.09
Алармена система
1.	Трябва да има самостоятелна алармена система, която позволява да бъдат достигнати жилищните помещения, машинните отделения и, където е приложимо, отделните помпени отделения, да бъдат достигнати.
2.	В обсега на рулевия трябва да има прекъсвач за включване и изключване на алармения сигнал; прекъсвачи, които автоматично се връщат в положение изключено, след като бъдат освободени, не се допускат.
3.	Нивото на силата на звука на алармения сигнал е не по-малко от 75 dB (A) в жилищните помещения.
В машинните отделения и помпените отделения аларменият сигнал трябва да е под формата на мигаща светлина, видима от всички страни и ясно забележима от всяка точка.
[bookmark: _Toc491854051][bookmark: _Toc535827492]Член 7.10
Отопление и вентилация
Рулевите рубки са оборудвани с ефикасни отоплителни и вентилационни системи, които могат да бъдат регулирани.
[bookmark: _Toc535827493][bookmark: _Toc491854052]Член 7.11
Оборудване за работа с кърмови котви 
На борда на плавателни съдове и състави с място за управление, проектирано за управление от едно лице с помощта на радиолокатор с дължина над 86 m или ширина над 22,90 m трябва да е възможно рулевият да спуска кърмовите котви от  позицията си. 
[bookmark: _Toc491854053][bookmark: _Toc535827494]Член 7.12
Повдигащи се рулеви рубки

1. 	Механично задвижваната рулева рубка с подемен механизъм и нейното оборудване трябва да са проектирани по такъв начин, че безопасността на лицата на борда да не е застрашена. 2. 	Повдигащата се рулева рубка не трябва да застрашава устойчивостта на кораба.
3. 	Здравината на повдигащата се рулева рубка, на механизма за повдигане и свързаните с тях части на кораба трябва да бъде   оразмерена в съответствие с добрата корабостроителна практика.
4.	Действията, извършвани от рулевата рубка, не трябва да бъдат възпрепятствани по време на повдигане и спускане. Трябва да има възможност за влизане и излизане от рулевата рубка, независимо от нейното положение. Отворът на покрива може да се използва като авариен изход, при условие че отговаря на размерите в член 14.06, т.2.
5.	 Трябва да е възможно повдигащият механизъм да се управлява от вътрешността на рулевата рубка. Следните индикации трябва да бъдат разположени на мястото за управление:
а) налично напрежение,
b) рулева рубка в най-ниско положение,
в) рулевата рубка в най-високо положение,
г) рулевата рубка е заключена във фиксирана позиция (ако е приложимо).
6. 	Повдигащият механизъм трябва да позволява рулевата рубка да спира във всички позиции. Ако съществува възможност за заключване на рулевата рубка в определена позиция, механизмът за повдигане автоматично се деактивира при заключване. Освобождаване на заключването трябва да е възможно при всички работни условия.
7.	 Механизмът за повдигане трябва да бъде проектиран така, че да не е възможно превишаване на крайните положения.
8.	Трябва да  се осигурят мерки за избягване на неконтролирано спускане на рулевата рубка. Трябва да бъдат инсталирани подходящи защитни елементи, за да се предотврати рискът от нараняване, който може да възникне при спускане. Достъпите до повдигащото устройство трябва да бъдат маркирани със символа, показан в приложение 4, фигура 1, и оборудвани с предупредително устройство, което задейства оптичен и звуков предупредителен сигнал в рулевата рубка. Всички операции по спускане трябва автоматично да задействат оптичен и яснен звуков предупредителен сигнал.
9.	 Повдигащите се рулеви рубки трябва да бъдат оборудвани със система за аварийно спускане, която е независима от нормалния повдигащ механизъм и може да се използва дори в случай на прекъсване на електрозахранването. Тази аварийна система трябва да се управлява от вътрешността на рулевата рубка. При използване на аварийната система скоростта на спускане не трябва да бъде по-малка от скоростта на спускане при нормални условия.
10. 	(оставено празно)
11. 	Хидравличните маркучи са:
а) допустими само ако поглъщането на вибрации или свободата на движение на компонентите прави употребата им неизбежна;
b) да са проектирани поне за максималното работно налягане;
в) да се подновява най-късно на всеки осем години.
12. 	Повдигащите рулеви рубки и техните устройства се проверяват редовно, но поне веднъж на дванадесет месеца, от компетентно лице. Безопасността на инсталацията трябва да се установи чрез визуална проверка и проверка за задоволителна работа.
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Вписване в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване за плавателни съдове с мястото за управление, проектирано за управление от едно лице с помощта на радиолокатор
Когато плавателен съд отговаря на специалните разпоредби мястото за управление, проектирано за управление от едно лице с помощта на радиолокатор, както е посочено в членове 7.01, т. 3, 7.04, т. 5 и т. 6, 7.05, т. 3 и т.4, 7.06, т. 2, 7.07, 7.08 и 7.11, в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване се прави следното вписване:
„Плаватлният съд  е проектиранза управление от едно лице с помощта на радиолокатор“. 
Член 7.14
Прибиращи се рулеви рубки
1.	Този член не се прилага за:
а) демонтируеми рулеви рубки; и 
б) рулеви рубки, които не използват механизъм (напр. вериги, ролки, кабели, и т.н.), независимо дали се движат от човешка, електрическа, хидравлична или пневматична сила.
2.	Прибиращата се рулева рубка и нейните уреди са проектирани по такъв начин, че безопасността на хората на борда не е застрашена.
3.	Операциите, извършвани от рулевата рубка, не трябва да бъдат възпрепятствани по време на повдигане и понижаване. Трябва да има възможност за безопасно влизане и излизане от рулевата рубка, каквато и да е позицията. Аварийният изход може да бъде отвор в покрива, при условие че отговаря на изискванията за размерите посочени в член 14.06, точка 2.
4.	Повдигащият механизъм трябва да позволява на рулевата рубка да спира във всички позиции. Ако възможността съществува за заключване на рулевата рубка в определено положение, повдигащият механизъм трябва да се деактивира автоматично при заключване. Освобождаването на ключалките трябва да е възможно при всякакви работни условия.
5.	Механизмът за повдигане трябва да бъде проектиран по такъв начин, че да не е възможно да превишава крайните позиции.
6.	Осигуряват се мерки за избягване на неконтролирано спускане на прибиращото се устройство на рулева рубка. Трябва да се инсталират подходящи защитни елементи, за да се предотврати рискът от нараняване, което може да е резултат от понижаване. Когато счете за необходимо, контролният орган може да изиска задействането на оптичен или звуков предупредителен сигнал по време на операции по спускане. 
7.	Хидравличните маркучи са:
а) допустими само ако поглъщането на вибрациите или свободата на движение на компонентите прави използването им неизбежно;
б) да са проектирани поне за максималното работно налягане;
в) да се подменят най-късно на всеки осем години.
ES-TRIN	Глава 7
Рулева рубка
ES-TRIN	Глава 7
Рулева рубка
8.	Прибиращите се рулеви рубки и техните уреди се проверяват редовно, но поне веднъж на дванадесет месеца от компетентно лице. Безопасността на инсталацията трябва да бъде установена чрез визуална проверка и проверка за задоволителна работа.
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Конструкция на двигателя
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Член 8.01
Общи положения
1.	Двигателите и тяхното спомагателно оборудване трябва да са проектирани, построени и монтирани в съответствие с най-добрата практика.
2.	Съдове под налягане, предназначени за експлоатация на борда на плавателния съд, се проверяват от експерт с цел да се удостовери, че са безопасни за експлоатация:
a) преди първоначално пускане в експлоатация;
б) преди повторно пускане в експлоатация след всяко изменение или ремонт; и 
в) редовно, най-малко на всеки пет години.
Проверката включва вътрешна и външна проверка. Съдове за сгъстен въздух, чиято вътрешност не може да бъде надлежно проверена или чието състояние не може да бъде ясно установено по време на вътрешния контрол, подлежат на допълнително безразрушително изпитване или на изпитване на хидравличното налягане.
Издава се удостоверение за проверката, подписано от експерта и посочващо датата на проверката.
Други съоръжения, които изискват редовна проверка, в частност парните котли, другите съдове под налягане и техните принадлежности, както и асансьорите, трябва да съответстват на разпоредбите, валидни в една от държавите членки.
3.	Могат да бъдат монтирани само двигатели с вътрешно горене, работещи с гориво с пламна температура над 55 °С.
[bookmark: _Toc491854057][bookmark: _Toc535827498]4.	Чрез дерогация от точка 3, плавателното средство може да бъде оборудвано със задвижващи или спомагателни системи, работещи с горива с точка на възпламеняване, равна на или по-ниска от 55 °C
а) втечнен природен газ (LNG),
б) метанол и
в) газообразен водород.
За задвижващи или спомагателни системи, работещи с тези горива, се прилагат изискванията на Глава 30 и Приложение 8 на този стандарт.“

Член 8.02
Оборудване за безопасност
1.	Двигателите се монтират и оборудват, така че да бъдат достъпни за работа и поддържане и да не застрашават обслужващия персонал, отговарящ за тези дейности. Те трябва да могат да бъдат обезопасени срещу случайно пускане.
2.	Главните двигатели, спомагателното оборудване, парните котли, плавателните съдове под налягане и техните принадлежности трябва да бъдат оборудвани с обезопасяващи устройства.
3.	В случай на извънредна ситуация трябва да е възможно да се изключат двигателите, задвижващи нагнетателните и смукателните вентилатори от място извън помещението, където те са монтирани, и от място извън машинното отделение.
4.	При необходимост съединителите на тръби, които пренасят мазут, смазочни масла и масла, използвани в силови трансмисии, в системи за управление и задействане и в системи за отопление, се екранират или предпазват по друг подходящ начин, за да се избегне пръскането или изтичането на масло върху горещи повърхности, в  смукателите на двигателя или други източници на запалване. Броят на съединенията по тези тръбопроводни системи се свежда до минимум. 
5.	Външни тръби за пренасяне на гориво под високо налягане за дизелови двигатели между помпите за гориво под високо налягане и горивните дюзи се обезопасяват посредством тръбопроводи с кожух, способни да задържат горивото в случай на повреда на тръба под високо налягане. Тръбопроводната система с кожух включва устройства за събиране на течове и трябва да е предвидена алармена сигнализация, която се задейства при повреда в горивната тръба, като алармена сигнализация не се изисква при двигатели с не повече от два цилиндъра. Тръбопроводни системи с кожух не са необходими при двигатели на открити палуби, задвижващи брашпили и шпилове.
6.	Изолацията на частите на двигателите трябва да съответства на изискванията на член 3.04, точка 3, т. 2.
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Задвижващи системи
1.	Трябва да е възможно задвижването на кораба да се пуска, спира или обръща надеждно и бързо.
2.  	Когато корабите имат само един задвижващ двигател, този двигател не трябва да се изключва автоматично, освен за защита срещу превишаване на скоростта.
3.	 Когато корабите имат само един задвижващ двигател, този двигател може да бъде оборудван с автоматично устройство за намаляване на оборите на двигателя само ако автоматичното намаляване на оборотите на двигателя е индикирано оптически и акустично в рулевата рубка и устройството за намаляване на  оборотите на двигателя може да бъде изключено от мястото на рулевия.
4.	 Втулките на вала трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да предотвратяват разпространението на замърсяващи водата смазочни материали.
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Член 8.04
Изпускателна система на двигателя
1.	Отработените газове трябва да се отвеждат напълно извън плавателния съд.
2.	Предприемат се всички подходящи мерки, за да се предотврати навлизането на отработени газове в различните отделения. В рамките на тези мерки, изходящите тръби, които преминават през жилищно помещение или рулевата рубка, трябва да са покрити със защитна газонепроницаема обвивка. Хлабината между изходящата тръба и тази обвивка трябва да е отворена към външния въздух, 
3.	Изпускателните тръби трябва да се монтират и обезопасяват по такъв начин, че да не могат да причинят пожар.
4.	Изпускателните тръби трябва да се изолират или охлаждат в машинните отделения по подходящ начин. Извън машинните отделения защитата от физически контакт може да се приеме за достатъчна мярка.
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Член 8.05
Резервоари за гориво, тръби и принадлежности
1.	Течните горива се съхраняват в стоманени резервоари, които са неразделна част от корпуса или са здраво прикрепени към корпуса. Ако се изисква от конструкцията на плавателния съд, може да се използва равностоен по отношение на огнеустойчивостта материал. Тези изисквания не важат за резервоари с вместимост не повече от 12 литра, които са фабрично вградени в спомагателно оборудване. Резервоарите за гориво нямат общи повърхности с резервоарите за питейна вода.
2.	Резервоарите за гориво и техните тръбопроводи и други принадлежности трябва да са оформени и разположени по такъв начин, че нито гориво, нито газове от него да могат случайно да попаднат във вътрешността на плавателния съд. Клапаните на резервоара, предназначени за вземане на проби от горивото или източване на вода, се затварят автоматично.
3.	Резервоарите за гориво не могат да се разполагат пред първата носова водонепроницаема преграда /таранната/ или зад ахтерпиковата преграда.
4.	Резервоарите за гориво и техните принадлежности не могат да се разполагат точно над двигателите или изпускателните тръби.
5.	Отворите за пълнене на резервоарите за гориво трябва да бъдат ясно маркирани, а гърловините за пълнене трябва да бъдат  обозначени с подходящ цвят. Това изискване се счита за изпълнено, ако са изпълнени изискванията на международния стандарт ISO 14726: 2008.
6.	Отворът на пълнещата тръба на резервоарите за течни горива e на палубата, с изключение на резервоари за дневен разход. Пълнещата тръба трябва да е снабдена със съединител в съответствие с Европейски стандарт EN 12827:1999.
Тези резервоари трябва да са оборудвани с отдушник, завършващ на открито над палубата и да са монтирани по такъв начин, че да не е възможно проникването на вода. Напречното сечение на вентилационната тръба е поне 1,25 пъти по-голямо от напречното сечение на пълнещата тръба.
Ако резервоарите са свързани, напречното сечение на свързващата тръба е поне 1,25 пъти по-голямо от напречното сечение на пълнещата тръба.
7.	Директно при изходите на резервоара тръбопроводът за разпределение на течни горива трябва да бъде снабден с бързо затварящ се клапан, който може да се управлява от палубата, дори когато въпросните помещения са затворени.
Ако устройството за управление е закрито, подходът или капакът не трябва да се заключват.
Работното устройство се маркира в червено. Ако устройството е скрито, то трябва да бъде маркирано със символ за „бързо затварящ се клапан на резервоара“ в съответствие с фигура 9 от приложение 4 с дължина на страната най-малко 10 cm.
Първата алинея не се прилага за резервоари за гориво, монтирани директно на двигателя.
8.	Тръбите за гориво, техните съединения, уплътнения и фитинги се правят от материали, годни да издържат на механичните, химичните и топлинните натоварвания, на които е вероятно да бъдат подложени. Тръбите за гориво не трябва да се излагат на неблагоприятното влияние на топлина и трябва да има възможност да бъдат проверявани по цялата им дължина.
9.	Резервоарите за гориво трябва да са оборудвани с подходящо устройство за измерване на вместимостта. Устройствата за измерване на вместимостта трябва да могат да се отчитат до равнището на максимално напълване. Нивомерните стъкла трябва да са ефикасно защитени срещу повреда от удар, снабдени с автоматично затварящо устройство в основата си, а горните им краища да са свързани с резервоарите над равнището им на максимално напълване. Материалът, използван за нивомерните стъкла, не трябва да се деформира при нормални температури на средата. Измервателните тръби не трябва да завършват в жилищните пространства. Измервателните тръби, които завършват в машинно или котелно отделение, трябва да са оборудвани с подходящи самозатварящи устройства.
10.	a) Горивните резервоари се обезопасяват срещу разлив на гориво при зареждане посредством подходящи технически устройства, които се записват в точка 52 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване;
	б) Ако горивото се зарежда от станции за зареждане, които имат собствени технически устройства против разлив на гориво по време на зареждане, изискванията към оборудването, посочени в буква “а” и точка 11, не се прилагат.
11.	Ако резервоарите за гориво са снабдени с автоматично спирателно устройство, датчиците спират зареждането с гориво, когато резервоарът е 97 % пълен; това оборудване трябва да съответства на изискванията за „безотказност“.
Ако сензорът активира електрически контакт, който може да прекъсне веригата, осигурена от бункерната станция чрез двоичен сигнал, трябва да бъде възможно да се предаде сигналът към бункерната станция посредством водонепропусклив щепсел за свързване, отговарящ на изискванията на международния стандарт IEC 60309-1: 2021 за 40 до 50 V DC, цвят на корпуса бял, позиция на заземителния контакт десет часа.
12.	Резервоарите за гориво трябва да са снабдени с отвори, които се затварят херметично, позволяващи почистване и проверка.	
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Член 8.06
Съхраняване на смазочно масло, тръби и принадлежности
1.	Смазочното масло се съхранява в стоманени резервоари, които са неразделна част от корпуса или са здраво прикрепени към корпуса. Ако се изисква от конструкцията на плавателния съд, може да се използва равностоен по отношение на огнеустойчивостта материал. Тези изисквания не важат за резервоари с вместимост не повече от 25 литра. Резервоарите за смазочно масло нямат общи повърхности с резервоарите за питейна вода.
2.	Резервоарите за смазочни масла, техните тръбопроводи и други принадлежности се оформят и разполагат по такъв начин, че нито смазочно масло, нито изпаренията от него да могат случайно да попаднат във вътрешността на плавателния съд.
3.	Резервоарите за смазочно масло не могат да се намират пред първата носова непроницаема преграда /таранната/.
4.	Резервоарите за смазочно масло и техните принадлежности не могат да се разполагат точно над двигателите или изпускателните тръби.
5. 	Гърловината за пълнене трябва да бъде снабдена със съединителен елемент в съответствие с европейския стандарт EN 14420-7: 2022. Мъжката страна на съединителния елемент трябва да бъде поставена върху съда и да има диаметър DN 40. За затваряне трябва да има глух съединител в съответствие със стандарта.
6.	Отворите за пълнене на резервоарите за смазочно масло трябва да бъдат отчетливо маркирани, а гърловините за пълнене трябва да бъдат етикетирани с подходящ цвят. Това изискване се счита за изпълнено, ако са изпълнени изискванията на международния стандарт ISO 14726: 2008
7.	Тръбите за смазочно масло, техните съединения, уплътнения и фитинги се правят от материали, годни да издържат на механичните, химичните и топлинните натоварвания, на които е вероятно да бъдат подложени. Тръбите не трябва да се излагат на неблагоприятното влияние на топлина и трябва да бъде възможно да бъдат проверявани по цялата им дължина.
8.	Резервоарите за смазочно масло трябва да са оборудвани с подходящо устройство за измерване на вместимостта. Устройствата за измерване на вместимостта трябва да могат да се отчитат до равнището на максимално напълване. Нивомерните стъкла трябва да са ефикасно защитени срещу повреда от удар, снабдени с автоматично затварящо устройство в основата си, а горните им краища да са свързани с резервоарите над равнището им на максимално напълване. Материалът, използван за нивомерните стъкла, не трябва да се деформира при нормални температури на средата. Измервателните тръби не трябва да завършват в жилищните пространства. Измервателните тръби, които завършват в машинно или котелно отделение, трябва да са оборудвани с подходящи самозатварящи се устройства.
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Член 8.07
Съхранение на масла, използвани в силови трансмисии, системи за управление и задействане и системи за отопление, тръбопроводи и принадлежности
1.	Масла, използвани в силови трансмисии, системи за управление и задействане и системи за отопление, се съхраняват в стоманени резервоари, които са неразделна част от корпуса или са здраво прикрепени към корпуса. Ако се изисква от конструкцията на плавателния съд, може да се използва равностоен по отношение на огнеустойчивостта материал. Тези изисквания не важат за резервоари с вместимост не повече от 25 литра. Резервоарите за масло, посочени в първото изречение, не трябва да имат общи повърхности с резервоарите за питейна вода.
2.	Резервоарите за масло съобразно точка 1 и техните тръбопроводи и други принадлежности трябва да са оформени и разположени по такъв начин, че нито такова масло, нито изпарения от него да могат случайно да попаднат във вътрешността на плавателния съд.
3.	Резервоарите за масло, посочени в точка 1, не могат да се намират пред първата носова водонепроницаема преграда /таранната/.
4.	Резервоарите за масло, посочени в точка 1, и техните принадлежности не могат да се разполагат точно над двигателите или изпускателните тръби.
5.	Отворите за пълнене на  цистерни за масло съгласно (1) трябва да бъдат отчетливо маркирани, а гърловините за пълнене трябва да бъдат подходящо  маркирани в цвят. Това изискване се счита за изпълнено, ако са спазени изискванията на международния стандарт ISO 14726: 2008.
6.	Тръбите за масло по точка 1, техните съединения, уплътнения и фитинги се правят от материали, годни да издържат на механичните, химичните и топлинните натоварвания, на които е вероятно да бъдат подложени. Тръбите не трябва да се излагат на неблагоприятното влияние на топлина и трябва да бъде възможно да бъдат проверявани по цялата им дължина.
7.	Резервоарите за масло, посочени в точка 1, трябва да са оборудвани с подходящо устройство за измерване на вместимостта. Устройствата за измерване на вместимостта трябва да могат да се отчитат до равнището на максимално напълване. нивомерните стъкла трябва да са ефикасно защитени срещу повреда от удар, снабдени с автоматично затварящо устройство в основата си, а горните им краища да са свързани с резервоарите над равнището им на максимално напълване. Материалът, използван за  нивомерните стъкла, не трябва да се деформира при нормални температури на средата. Измервателните тръби не трябва да завършват в жилищните пространства. Измервателните тръби, които завършват в машинно или котелно отделение, трябва да са оборудвани с подходящи самозатварящи се устройства.
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Член 8.08
Системи за изпомпване и осушаване на трюма
1.	Трябва да бъде възможно изпомпването на всеки водонепроницаем отсек поотделно. Това изискване обаче не се отнася за водонепроницаемите отсеци, които обикновено са запечатани херметично при експлоатация.
2.	Плавателни съдове, които изискват екипаж, трябва да са оборудвани с две отделни осушителни помпи, които не са монтирани на едно и също място. Поне една от тях трябва да се задвижва с мотор. Все пак, при плавателни съдове с мощност до 225 kW или пълна товароподемност под 350 t или когато плавателни съдове, които не са предназначени за превоз на стоки, имат водоизместване по-малко от 250 m3, една помпа е достатъчна, независимо дали е с ръчно задвижване или с двигател.
Всяка от помпите трябва да може да се използва за всеки водонепроницаем отсек.
3.	Минималният капацитет на изпомпване  на първата осушителна помпа се пресмята по следната формула:

 се пресмята по формулата:

Минималният капацитет на изпомпване  на втората осушителна помпа се пресмята по следната формула:

 се пресмята по формулата:

Все пак, стойността  не трябва да надвишава стойността .
За пресмятането на   представлява дължината на най-дългия водонепроницаем отсек.
В тези формули: 
	е дължината на въпросния водонепроницаем отсек в [m];
	е изчисленият вътрешен диаметър на главната тръба в [mm];
	е изчисленият вътрешен диаметър на отводната тръба в [mm].
4.	Когато осушителните помпи са свързани със система за осушаване, осушителните тръби трябва да са с вътрешен диаметър най-малко , в mm, а  разклоненията им с вътрешен диаметър най-малко , в mm.
Когато дължината на плавателните съдове  е по-малко от 25 m, стойностите  и  могат да бъдат намалени до 35 mm.
5.	Разрешени са единствено самозасмукващи осушителни помпи.
6.	Трябва да има  възможност за осушаване от десен и ляб борд на всички отсеци с плоско дъно, които са по-широки от 5 m.
7.	Трябва да е възможно отводняване на ахтерпика през главното машинно отделение чрез лесно достъпно, автоматично затварящо приспособление.
8.	Отклонителните тръби от отделни отсеци трябва да са свързани с главната осушителна тръба посредством заключващи се невъзвратни клапани.
Отсеци или други пространства, оборудвани за приемане на баласт, се свързват с осушителна система само чрез обикновено затварящо устройство. Това изискване не се прилага за трюмовете, които могат да приемат баласт. Такива трюмове се запълват с баластна вода чрез баластни тръбопроводи, които са монтирани постоянно и отделно от осушителни тръби или чрез отводни тръби, които могат да се свържат с главната осушителна тръба чрез гъвкави тръби или гъвкави преходници. Клапаните за приемане на вода, намиращи се в дъното на трюма, не могат да се използват за тази цел.
9.	Трюмовете се оборудват с нивомерни измервателни устройства.
10.	Когато осушителна система включва постоянно монтирани тръбопроводи, осушителните тръби на дъното на трюма, предназначени за изпомпване на нефтосъдържащи води, са оборудвани с затварящи устройства, които са пломбирани на място от контролния орган. Броят и разположението на тези затварящи устройства се посочват Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
11.	Заключването на затварящите устройства се разглежда като еквивалентно на пломбиране съгласно точка 10. Ключът или ключовете за заключване на затварящите устройства се означават и се съхраняват на обозначено и лесно достъпно място в машинното отделение.
[bookmark: _Toc535827505][bookmark: _Toc491854064]Член 8.09
Съхранение на замърсена с нефтопродукти вода и отработени масла
1.	Трябва да е възможно да се съхранява на борда водата, замърсена с нефтопродукти и натрупана при експлоатацията. Трюмът на машинното отделение се разглежда като място за съхранение за тази цел.
2.	За съхранение на отработени масла в машинното отделение трябва да има един или няколко определени съда, чиято вместимост е не по-малка от 1,5 пъти количеството на отработени масла от картерите на всички монтирани двигатели с вътрешно горене и трансмисии, заедно с хидравличните течности от резервоарите с хидравлична течност.
Съединенията, използвани за опразване на съдовете, посочени по-горе, трябва да съответстват на Европейски стандарт EN 1305:2018. 
3.	При плавателни съдове използвани само за кратки курсове, контролният орган може да разрешава изключения от изискванията на точка 2.
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Член 8.10
Шум от плавателни съдове
1.	Шумът, произвеждан от плавателния съд в движение, и по-специално шумовете от всмукване на въздух и изпускането на отработени газове на двигателя, трябва да бъдат заглушавани с използване на подходящи средства.
2.	Нивото на звуково налягане на шума, създаван от плавателния съд в движение, не трябва да надвишава 70 dB(A), измерен на 25 m встрани от борда.
ES-TRIN	Глава 8
Конструкция на двигателя
ES-TRIN	Глава 8
Конструкция на двигателя
3.	Освен дейностите по претоварване, нивото на звуково налягане на шума, създаван от плавателен съд на място, не трябва да надвишава 60 dB(A), измерен на 25 m встрани от борда.
[bookmark: _Toc491854066][bookmark: _Toc535827507]Глава 9
Емисии на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене 
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Член 9.00
Определения
За целите на настоящата глава се прилагат следните определения:
1.	„двигател с вътрешно горене“: преобразувател на енергия, различен от газова турбина, проектиран да преобразува химичната енергия (входяща) в механична енергия (изходяща) чрез процес на вътрешно горене; той включва, ако такива са монтирани, система за контрол на емисиите и комуникационен интерфейс (апаратна част и съобщения) между блока(овете) за електронно управление на системата на двигателя и всеки друг контролен блок;
2.	„одобряване на типа“: процедурата, чрез която компетентният орган удостоверява, че даден тип двигател или фамилия двигатели отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания по отношение на равнищата на емисиите от газообразни замърсители и частици, изпускани от двигателя (двигателите);
3.	„фамилия двигатели“: група от двигатели, обособена от производител на двигатели, които поради своята конструкция притежават сходни характеристики относно емисиите на отработени газове и отговарят на приложимите изисквания за пределните стойности на емисиите;
[bookmark: _DV_C386][bookmark: _DV_M298]4.	„еталонна мощност“: полезната мощност, която се използва за определяне на приложимите пределни стойности на емисиите за двигателя; 
5.	„производител на двигатели“: всяко физическо или юридическо лице, което е отговорно пред органа по одобряването за всички аспекти на процеса на типово одобрение или разрешение на двигателя и за осигуряване на съответствието на производството на двигателя, и което също така е отговорно за проблемите на надзора на пазара на произведените двигатели, независимо дали участва пряко или не във всички етапи на проектирането и конструкцията на двигателя, който е предмет на процеса на типово одобрение.	
[bookmark: _Toc491854068][bookmark: _Toc535827509][bookmark: _Toc453317268]Член 9.01
Общи разпоредби
1.	Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за всички двигатели с вътрешно горене с еталонна мощност, по-голяма или равна на 19 kW, монтирани на борда на плавателното средство. 
2.	Двигателите с вътрешно горене отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1628[footnoteRef:3]. Само двигатели с вътрешно горене от категориите:  [3: 	Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (ЕС) № 1024/2012 и (ЕС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО (ОВ L 252, 16.9.2016 г.).] 

a) IWP; 
б) IWA; 
в) NRE с еталонна мощност под 560 kW; или 
г) двигатели, признати за еквивалентни съгласно Регламент (ЕС) 2016/1628 
трябва да бъдат монтирани. Това съответствие се установява посредством
удостоверение за одобрение на типа.
3.	Контролният орган може да изиска представяне на сертификата за типово одобрение и инструкциите на производителя на двигателя съгласно член 9.04 при всеки монтаж, междинен или специален тест. 
4.	Mонтирането на резервни двигатели, както са определени в Регламент (ЕС) 2016/1628, е забранено. Ремонтът на съществуващ двигател обаче е разрешен при тези обстоятелства посочени в член 9.10.
5.	За целите на изпълнението на задачите съгласно настоящата глава, контролният орган може да наеме техническа служба. За целите на настоящия стандарт се признават само техническите служби, нотифицирани съгласно Регламент (ЕС) 2016/1628.
6.	Чрез дерогация от член 9.01, т.2, последно изречение и т. 3, чл.9.02, чл.9.03, чл.9.06, т.2, се разрешават да се монтират двигатели с вътрешно горене, които се ползват от освобождаване от полево изпитване, предоставено в съответствие с член 34, т. 4 от Регламент (ЕС) 2016/1628.  Корабното удостоверение  за вътрешно корабоплаване не трябва е валидно по-дълго от продължителността на  полевото  изпитване.
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Член 9.02
Вписване в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
Следните данни трябва да бъдат въведени в точка 52 от  корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване за всички двигатели с вътрешно горене, монтирани на борда на плавателното средство:
а) производител,
б) тип двигател (означение на производителя),
в) идентификационен номер,
г) мощност и обороти на двигателя,
д) Ако е приложимо, номер на типовото одобрение,
е) Използване, за което е предназначен двигателят,
ж) Място на инсталиране на борда,
з) Дата на инсталиране.
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Член 9.03
Разпоредби за монтирането на двигатели с вътрешно горене
Монтажът на двигателите в плавателните средства трябва да съответства на ограниченията, определени в приложното поле на одобрението на типа.
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Член 9.04
Инструкции на производителя на двигателя
1.	В инструкциите, които производителят на двигателя трябва да изготви, се посочват съответните компоненти на отработените газове, както и реглажите и параметрите, чрез които може да бъде постигнато непрекъснато съответствие с пределните нива на емисиите на отработени газове. 
2.	Инструкциите трябва да съдържат най-малко следните данни:
a) тип на двигателя и когато е уместно, фамилията двигатели с посочване на еталонна мощност и честотата на въртене;
б) списък на съставните елементи и параметрите на двигателя от значение за отделянето на отработени газове;
в) точни характеристики за идентифициране на позволените съставни елементи, които са от значение за отделянето на отработени газове (например каталожен номер върху елементите);
г) параметрите на двигателя, имащи отношение към отделянето на отработени газове, като например регулировъчните диапазони за момента на впръскване, допустимата температура на водата за охлаждане, максималното обратно налягане на отработените газове.
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Изпитвания на двигатели с вътрешно горене
1.	По време на теста за монтаж и в случай на междинни тестове и специални тестове, контролният орган  проверява текущото състояние на двигателя по отношение на компонентите, настройките и параметрите, посочени в инструкциите на производителя на двигателя.
2.	Контролният орган документира изпитванията, проведени съгласно т. 1.
3.	Ако монтажът, междинните и специалните изпитвания покажат, че по отношение на своите параметри, съставни елементи и настройки, двигателите с вътрешно горене, монтирани на борда, отговарят на спецификациите, посочени в документите, обхванати от член 9.01, точка 3, може да се приеме, че емисиите на отработени газове и частици от двигателите с вътрешно горене са съобразени с пределно допустимите стойности.
Ако контролният орган установи, че двигател с вътрешно горене не отговаря на изискванията, посочени в документите, обхванати от член 9.01, точка 3, той изисква да се предприемат стъпки за възстановяване на съответствието на двигателя с вътрешно горене.
4.	В случай на двигатели с вътрешно горене със системи за обработка на отработените газове се извършват проверки за установяване дали тези системи работят правилно в контекста на монтажа, междинното или специалното изпитване. 
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Член 9.06
Изпитвания на монтажа
1.	След монтирането на двигател с вътрешно горене на борда, но преди да започне използването му се провежда изпитване на монтажа. Това изпитване, което е част от първоначалната проверка на плавателното средство или от специална проверка по повод на монтирането на съответния двигател с вътрешно горене, довежда или до регистрация на двигателя в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, което следва да бъде издадено за първи път, или до изменение на съществуващото Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване.
2.	По време на изпитването на монтажа проверката на контролния орган трябва да гарантира, че даден двигател, монтиран на борда, все още отговаря на техническите изисквания относно нивото на емисиите на газообразни замърсители и прахови частици, дори след като е претърпял изменения или адаптации след издаването на одобрението на типа. 
3.	Контролният орган може да не извърши изпитване на монтажа съгласно точка 1, ако двигател с вътрешно горене с еталонна мощност  по-малка от 130 kW е заменен с двигател с вътрешно горене, попадащ в обхвата на същото одобрение на типа съгласно член 9.01, точка 2. Като предпоставка за това се съобщава на контролния орган за замяната на двигателя и му се предоставя копие на документа за одобрение на типа и данни за идентификационния номер на монтирания на ново двигател. Контролният орган извършва съответните изменения в точка 52 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
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Междинни изпитвания
1.	В случай на междинни изпитвания проверката на контролния орган трябва да гарантира, че монтиран на борда двигател все още отговаря на техническите изисквания относно нивото на емисиите на газообразни замърсители и прахови частици, дори след като е претърпял изменения или адаптации след изпитването на монтажа. 
2.	Междинните изпитвания на двигател с вътрешно горене се извършват в контекста на периодична проверка на плавателното средство.
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Член 9.08
Специални изпитвания
1.	В случай на специални изпитвания, проверката на контролния орган трябва да гарантира, че монтиран на борда двигател все още отговаря на техническите изисквания относно нивото на емисиите на газообразни замърсители и прахови частици след всяка значителна промяна. 
2.	След всяка значителна промяна по двигателя, която може потенциално да повлияе на емисиите на газообразни и прахови замърсители от двигателя с вътрешно горене, трябва винаги да се провежда специално изпитване.
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Член 9.09
Специфични изисквания относно системи за последваща обработка
 на отработените газове
1.	Системите за последваща обработка на отработените газове не трябва да нарушават безопасната експлоатация на плавателното средство, включително на задвижващата система и електрозахранването, нито да блокират изпускателната уредба. 
2.	Когато система за последваща обработка на отработените газове на двигателите с вътрешно горене, които осигуряват главното задвижване на плавателното средство, е оборудвана с устройство, позволяващо нейното заобикаляне, то трябва да отговаря на следните условия:
a) В случай на отказ на системата за последваща обработка на отработените газове, активирането на устройството за заобикалянето ѝ трябва да позволява на плавателното средство да остане управляемо на собствен ход;
б) В случай на задействане на устройството за заобикаляне на системата за последваща обработка системата за управление на това устройство подава звуков и светлинен алармен сигнал в рулевата рубка;
в) Системата за управление на устройството за заобикаляне на системата за последваща обработка записва в постоянна компютърна памет всички инциденти във връзка с работата на двигателя с използването на това устройство. Информацията трябва да бъде лесно достъпна за компетентните органи.
3.	Когато в съответствие с член 25, точка 3, буква “е” от Регламент (ЕС) 2016/1628 е инсталирана диагностична система за контрол, изискваните алармени системи трябва да задействат звуков и оптичен алармен сигнал в рулевата рубка в случай на неизправности.
4.	Ако система за последваща обработка на отработени газове разчита на използването на реагент за намаляване на емисиите, изискваните алармени системи трябва да сигнализират на екипажа за нуждата от напълване на резервоара за реагент преди той да се изпразни или за необходимостта от подмяна на реагента, ако той не отговаря на спецификациите за концентрация. 
Когато диагностичната система за контрол, инсталирана в съответствие с член 25, точка 3, буква “е” от Регламент (ЕС) 2016/1628, може да активира намаление на мощността на двигателя с вътрешно горене, трябва да са изпълнени следните изисквания:
a) задействането на намалението на мощността трябва да позволява на плавателното средство да остане управляемо на собствен ход;
б) в случай на задействане на намаление на мощността, системата за контрол трябва да подава звуков и светлинен алармен сигнал в рулевата рубка;
5.	Изискването по точка 1 се счита за изпълнено, когато плавателният съд е оборудван с: 
a) втора независима система за задвижване (дори ако тази втора система също включва система за послваща обработка на отработените газове), която позволява на плавателното средство да остане управляемо на собствен ход; или
б) система за последваща обработка с устройство за нейното заобикаляне съгласно точка 2; или
в) когато плавателният съд е само с едномоторна пропулсивна система – алармена система, позволяваща предупреждение за неизправност на системата за последваща обработка, комбинирана с възможност за отмяна на автоматичното изключване на двигателя, за да продължи работа най-малко 30 минути, така че да достигне безопасна котвена стоянка.
6.	Системите за последваща обработка на отработени газове, които все още не са включени в обхвата на типовото одобрение на двигателя, трябва да бъдат въведени със следните данни в точка 52 от Корабното удостоверение  за вътрешно корабоплаване за въпросния двигател:
а) производител,
б) обозначение на типа,
c) тип на системата.
Член 9.10
Ремонт на двигатели в експлоатация

1.	Ремонтите на двигателя  са разрешени при условие, че:
а) са в съответствие с типовото одобрение  и  и инструкциите на производителя на двигателя;
б) идентичността на ремонтирания двигател може да бъде проследена, така че оригиналният двигател, който е бил пуснат на пазара и монтиран на плавателния съд, може да бъде идентифициран.
Ако ремонтът доведе до подмяна на целия двигател, се прилагат изискванията на член 9.01, т.2. По-специално, ако двигателят  има  различен идентификационен номер, тогава той се счита за новомонтиран двигател.
2.	При извършване на техническо обслужване  или ремонт на двигател с вътрешно горене с подмяна на  елементи, лицето или фирмата, извършили такова техническо обслужване или ремонт трябва да предоставят доклад, който включва:
а) дата на поддръжка или ремонт;
б) описание на извършеното техническо обслужване   или ремонт, включително състоянието на двигателя преди този ремонт и причина за ремонта;
в) списък на елементите, които са били заменени или използвани на двигателя, със спецификациите от тези монтирани  елементи, които показват, че двигателят все още отговаря на типовото одобрение;
г) потвърждение, че след ремонт или техническо обслужване  , определените компоненти, калибриране и настройки на параметрите на двигателя отговарят на инструкциите на производителя на двигателя съгласно член 9.04.
д) когато е подходящо, информацията се нанася на идентификационната табела на двигателя преди ремонт и след ремонт;
ES-TRIN	Глава 9
Емисии на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене
ES-TRIN	Глава 9
Емисии на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене
е) когато е подходящо, подкрепящи снимки.
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Електрическо оборудване и електрически инсталации
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Общи положения
1.	Когато няма специални изисквания за определени части от електрическата инсталация или електрическото оборудване, равнището на безопасност се смята за задоволително, ако тези части са монтирани в съответствие с одобрен европейски стандарт или според изискванията на призната класификационна организация.
Съответните документи трябва да бъдат представени на контролния орган.
2.	
Следните документи, носещи печата на контролния орган, трябва да бъдат налични на борда:
а) общи планове за цялата електрическа инсталация;
б) планове на главните табла, аварийните табла, разпределителните табла, показващи най-важните технически данни като ампераж на номиналния ток на предпазители и комутационни устройства;
в) указания за изискванията за захранване за електрическо сервизно оборудване;
г) типове кабели с обозначение на напречните сечения на проводниците;
д) за електрически системи за задвижване, диаграма на процесите и инструментите (PID) на тези системи, планове на разпределително табло, планове за разположение на помещенията за електрическо обслужване, включително местоположението на основните компоненти, както и документация за електрически задвижващи двигатели и други основни компоненти;
е) схеми на електронно управление, регулиране, сигнализация и системи за безопасност;
ж) планове на управляващите вериги.
За безекипажните плавателни съдове не се изисква тези документи да бъдат на борда, но трябва да бъдат винаги на разположение  при  собственика
3.	Оборудването и инсталациите трябва да бъдат проектирани за постоянен крен на плавателното средство до 15°, както и вътрешна температура от 0°C до + 40°C и температура на палубата от - 20°С до + 40°С. Те трябва да бъдат изцяло функционални до тези граници.
4.	Електрическото оборудване и съоръженията трябва да бъдат лесно достъпни и лесни за поддръжка.
5.	Електрическото оборудване и електрическите инсталации трябва да бъдат проектирани и монтирани, така че вибрациите, които възникват при нормална експлоатация на борда, да не причиняват неизправности или повреда.
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Електроснабдителни системи
1.	Когато плавателното средство е оборудвано с електрическа система, тази инсталация трябва да има поне два източника на енергия, така че при повреда на единия източник на енергия другият да може да захранва потребителското оборудване, необходимо за безопасната експлоатация в продължение на най-малко 30 минути.
2.	Подходящото оразмеряване на електрическото захранване се доказва посредством изчисляване на потреблението. Съответен коефициент на използване може да бъде взет предвид.
3.	Независимо от точка 1 по горе, член 6.04 се прилага за източници на енергия за рулеви системи.
4. 	Изискванията на т.1 по-горе не се прилагат за източниците на енергия на електрически системи за задвижване, които са предмет на глава 11.
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Член 10.03
Защита срещу достъп до опасни части, срещу чужди твърди тела и проникване на вода
Видовете минимална защита за части на трайна електрическа инсталация са изложени в следната таблица:
	
	Вид минимална защита в съответствие сЕевропейски стандарт EN 60529:2014

	Местоположение
	Генератори
	Двигатели
	Трансформатори
	Разпределителни табла
Разпределение
Превключватели
	Арматура за инсталации
(4)
	Осветителни уреди/пожарни датчици и ръчни пожароизвестители

	Сервизни помещения, машинни отделения и помещения на рулевия апарат 
	IP 22
	IP 22
	IP 22(2)
	IP 22(1) (2)
	IP 44
	IP 22

	Трюмове 	
	
	IP 55
	IP 55
	
	IP 55
	IP 55

	Помещения за акумулатори и шкафове за бои 
	
	
	
	
	
	IP 44 и (Ex)(3)

	Открити палуби и открити постове за управление 
	IP 55
	IP 55
	
	IP 55
	IP 55
	IP 55

	Затворена рулева рубка 
	IP 55
	IP 22
	IP 22
	IP 22
	IP 22
	IP 22

	Жилищни помещения с изключение на санитарни и мокри помещения 
	
	
	
	IP 22
	IP 20
	IP 20

	Санитарни и мокри помещения 
	
	IP 44
	IP 44
	IP 44
	IP 55
	IP 44

	Забележки:
(1)	Когато оборудването отделя големи количества топлина: IP 12.
(2)	Когато видът защита не е осигурен от самото оборудване, местоположението на оборудването трябва да отговаря на условията, посочени в таблицата.
(3)	Сертифициран обезопасен вид електрическо оборудване, например инсталации:
a) разрешено съгласно Европейските стандарти серия EN 60079 във версията им в сила на 6 юли 2017 г.,
б) по-нисък минимален вид защита, в зависимост от проекта, например някои видове пожарни датчици.
Ако устройствата за осветяване, пожарни датчици или ръчни пожароизвестители се използват в шкафове за акумулатор и бои, двете условия трябва да бъдат спазени.
(4)	За арматура за инсталации за ток от 125 A и по-голям: IP 66 (EN 60529:2014).
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Член 10.04
Защита от експлозия
1.	Само взривообезопасено електрическо оборудване (удостоверена безопасност) може да се монтира в помещенията или зоните, където е вероятно да се натрупва експлозивна атмосфера. Това оборудване трябва да бъде изпитано и одобрено по отношение на неговата оперативна безопасност в експлозивна атмосфера от изпитваща институция, призната въз основа на национални разпоредби на една от държавите членки. 
Монтажът в тези помещения или зони на превключващи устройства за осветителни тела и други електрически съоръжения трябва да се избягва доколкото е възможно. При установяването на взривобезопасността трябва да се вземат предвид характеристиките на атмосферата, която е вероятно да възникне (група на взривен потенциал, температурен клас) и на изискванията на съответната зона.
Информацията и ограниченията в удостоверенията за одобрение на оборудването трябва да бъдат спазвани. 
Класифицирането и оценяването на области с риск от експлозия трябва да се извършват и документират в съответствие с Международни стандарти EN 60079-10-1:2020 и EN 60079-10-2:2015.
2.	Приложими правила за опасни зони:
a) В зона 0 са разрешени само конструктивно безопасни вериги (клас на защита Ex ia) в съответствие с Международен стандарт IEC 60079-11:2012;
б) В зона 1 е разрешено само защитено от експлозии електрическо оборудване (удостоверена безопасност);
в) В зона 2 е необходимо да бъдат предприети мерки за защита на електрическите съоръжения, които са подходящи за вида и предназначението на работното оборудване. 
Одобрението в тези области е ограничено до:
aa) защитено от експлозии електрическо оборудване (удостоверена безопасност); или
бб) работно оборудване, което при нормална експлоатация не произвежда искри и чиито повърхности могат да влязат в контакт с външен въздух, и което не достига до недопустими температури; или 
вв) работно оборудване, което е защитено чрез херметизиране или което е капсулирано по устойчив на пари начин (минимален клас защита IP 55) и чиито повърхности не достигат недопустими температури.
3.	За защита от експлозии на прах, се прилагат изискванията в съответствие с Европейски стандарт EN 60079-10-2:2015.
4. 	Опасните зони да имат  отвън символ за „Предупреждение за зони, където може да възникне експлозивна атмосфера“ в съответствие с фигура 13 от приложение 4, с дължина на страната най-малко 10 cm.
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Член 10.05
Заземяване

1.	Заземяване се изисква за електрически инсталации с напрежение над 50 V.
2.	Изложени метални части, които при нормални работни условия не са под напрежение, като фундаменти и кожуси на електрическата система на електрически инсталации и немобилни електрически съоръжения, се заземяват отделно, ако не са инсталирани по такъв начин, че да са в пряк контакт с корпуса на плавателното средство .
3.	Обвивките на подвижните електрически съоръжения трябва да бъдат заземени чрез допълнителен проводник, по който обикновено не тече ток и който е интегриран в захранващия кабел. Това изискване не се прилага, когато се използва трансформатор за изолация или когато оборудването има защитна изолация (двойна изолация).
4.	Напречното сечение на проводниците за заземяване трябва да е най-малко равно на стойностите, получени от следната таблица:
	Напречно сечение на външни проводници (S)
[mm2]
	Минимално сечение на заземяващи проводници

	
	в изолирани кабели
[mm2]
	монтирани отделно 
[mm2]

	0,5 ≤ S ≤ 4
	същото напречно сечение като за външния проводник
	4

	4 < S ≤ 16
	същото напречно сечение като за външния проводник

	16 < S ≤ 35
	16

	35 < S ≤ 120
	половината от напречно сечение на външния проводник

	S > 120
	70
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Максимално допустимо напрежение
1. Следните напрежения не трябва да се превишават:
	Вид оборудване или инсталация 
	Максимално допустимо напрежение

	
	Постоянен ток
	Еднофазен променлив ток
	Трифазен променлив ток

	a) Захранващи и отоплителни инсталации, включително съединителните муфи за общо ползване 	
	250 V
	250 V
	690 V

	б) Инсталации за осветление, предаване на заповеди и информация, включително гнезда за общо ползване 	
	250 V
	250 V
	-

	в) Съединителни муфи за електрозахранване на подвижните електрически съоръжения, използвани на открити палуби или в ограничени или влажни, изградени от метал помещения, различни от котли и резервоари
	
	
	

	1.	Общи положения 	
	50 V(1)
	50 V(1)
	-

	2.	В случай, че се използва трансформатор за изолация, обслужващ едно използвано оборудване 	
	-
	250 V2)
	-

	3.	В случай, че се използва оборудване, снабдено със защитна изолация (двойна изолация) 	
	250 V
	250 V
	-

	4.	В случай, че се използва използване на прекъсвач на остатъчен ток ≤ 30 mA …..
	-
	250 V
	690 V

	г) Мобилно електрическо оборудване (например електрически устройства за контейнери, двигатели, вентилатори и помпи), които обичайно не се коригират по време на работа, чиито открити тоководещи части са заземени с помощта на защитен проводник, интегриран в свързващия кабел, и които са свързани с корпуса, не само от този защитен проводник, а от тяхното местоположение или от друг проводник 	
	250 V
	250 V
	690 V

	д) Съединителни муфи за електрозахранване на мобилно електрическо оборудване, използвано в котли и резервоари 	
	50 V1)
	50 V(1)
	-

	Забележки:
(1)	Когато това напрежение идва от мрежи с по-високо напрежение, трябва да се използва галванична изолация (трансформатор за изолация).
(2)	Вторичната електрическа верига трябва да бъде изолирана от шасито за всички полярности.


2.	Ако необходимите защитни мерки са спазени, по-високо напрежение е допустимо:
a) за захранващи инсталации, чиято мощност налага това;
б) за специални инсталации на борда, като радиоинсталации и запалителни устройства.
3.	Контролният орган може да разреши други изключения в обосновани случаи, ако изискваните защитни мерки са спазени.
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Разпределителни системи

1.	Следните разпределителни системи са допустими за прав ток и еднофазен променлив ток:
a) 2-проводникови системи, от които една е заземена (L1/N/PE);
б) еднопроводникови системи, използващи корпуса като обратен проводник, само за местни инсталации (например стартерни устройства за двигатели с вътрешно горене) (L1/PEN);
в) 2-проводникови системи, изолирани от корпуса (L1/L2/PE).
2.	Следните разпределителни системи са допустими за трифазен променлив ток:
a) 4-проводникови системи със заземяване на неутралната точка, неизползващи корпуса като обратен проводник (L1/L2/L3/N/PE) = мрежа (TN-S) или мрежа (ТТ);
б) 3-проводникова система, изолирана от корпуса (L1/L2/L3/PE) = мрежа (IT);
в) 3-проводникова система със заземяване на неутралната точка, използваща корпуса като обратен проводник, освен при крайни контури (L1/L2/L3/PEN).
3.	Контролният орган има право да допусне използването на други разпределителни системи.
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Връзка с брега или други външни мрежи
1. Захранващото устройство, което представлява цялото бордово оборудване за пренос на електрическа енергия към плавателното средство, трябва да бъде проектирано, както следва:
а) Прехвърляне от крайбрежните електрозахранващи системи:
aa) За токове до 125 A трябва да се спазват изискванията на Европейските стандарти EN 158691:2019 и EN 15869-3:2019;
бб) За токове по-големи от 250 A трябва да се спазват изискванията на Европейските стандарти EN 16840:2017.
б) Във всички останали случаи се прилагат изискванията на точки 2-9. Посочените 	изисквания се считат за спазени, ако стандартите, посочени в буква “а”, се спазват за 	въпросната употреба.
2.	Входящите захранващи линии от брегови мрежи или други външни мрежи към бордовата електрическа уредба трябва да имат постоянна връзка на борда под формата на фиксирани терминали или фиксирани съединителни муфи. Кабели от оптични връзки не подлежат на натоварване на опън.
3.	Когато напрежението на връзката превиши 50 V, корпусът трябва да бъде заземен. Връзката за заземяване трябва да бъде маркирана по специален начин.
4.	Защитните устройства на връзките трябва да могат да се заключват по такъв начин, че да не допускат едновременна работа на генераторите на бордовата мрежа и брегова мрежа или друга външна мрежа. Кратък период на едновременна работа се разрешава при преминаване от една система към друга без прекъсване на напрежението.
5.	Връзката трябва да бъде защитена срещу къси съединения и претоварване.
6.	Основното електрическо разпределително табло има индикатор, който показва дали връзката е под напрежение.
7.	Трябва да бъдат инсталирани индикаторни устройства, за да може да се сравнява полярността при постоянен ток и последователността на фазите при променлив ток между връзката и бордовата мрежа.
8.	Табло върху връзката трябва да посочва:
a) мерките, необходими за осъществяване на връзката;
б) вида на тока и номиналното напрежение, а при променлив ток — честотата.
9.	Ако се използват гнезда, разчетени за сила на тока над 16 A, трябва да се предприемат стъпки за гарантиране, че включването и изключването могат да стават само, когато линията не е под напрежение. 
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Електрозахранване за друго плавателно средство 
1.	Когато електроенергия се подава към друго плавателно средство, трябва да съществува отделна връзка. 
2.	Член 10.08, точка 2 и точки 4 - 9 се прилагат mutatis mutandis.
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Член 10.10
Генератори, двигатели и трансформатори
1.	Генератори, задвижвани от главния двигател, от вала на гребен винт или от спомагателни устройства, предназначени за друга функция, следва да бъдат проектирани като функция от диапазона на честотите на въртене, които могат да възникнат по време на експлоатация.
2.	Трансформаторите трябва да бъдат монтирани на проветриви места или в добре проветрени помещения.
3.	Първичните и вторични намотки на трансформатори се изпълняват по електрически изолиран начин. Автотрансформаторите са изключени от настоящия документ.
4.	Трябва да са налице съответни изводи от номиналното напрежение за установяване на вторичното напрежение на трансформаторите. Автотрансформаторите са изключени от настоящия документ.
5.	Двигатели, генератори и трансформатори се предоставят от производителя с табела, която освен наименованието на дружеството, серийния номер на машината и номиналната мощност трябва да съдържа основните данни за мощността.
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Член 10.11
Батерии, акумулатори и техните зарядни устройства
1.	Акумулаторите са достъпни и поставени, така че да не се изместват от движението на плавателното средство. Те не се поставят на места, където са изложени на прекомерна топлина, силен студ, пръски, пара или изпарения.
2.	Акумулаторите не трябва да бъдат поставяни в рулевата рубка, жилищните помещения и трюмовете, а в случай на пътнически плавателни съдове, в каюти, помещения за пътници и камбузи. Първото изречение не се прилага за акумулатори:
a) в мобилните устройства; или
б) с мощност за зареждане, по-малка от 0,2 kW.
3.	Акумулатори, изискващи мощност за зареждане над 2,0 kW, се монтират в специално предвидено за тях помещение. Ако са разположени на палубата, те могат също така да бъдат поставени в шкаф. Ако е възможно акумулаторите да отделят газ, това помещение или този шкаф трябва да имат механична вентилация към откритата палуба (подаван и отвеждан въздух).
4.	Мощността за зареждане се изчислява въз основа на максималния заряден ток и номиналното напрежение на акумулатора, като отчита характерните криви на зареждане на зарядното устройство.
5.	Акумулаторите, изискващи мощност за зареждане над 2,0 kW, могат също да бъдат инсталирани под палубите в шкаф или кутия. Те могат също така да бъдат монтирани без кутия в машинно отделение, електрическо сервизно помещение или на всяко друго добре проветриво място, при условие че са обезопасени срещу падащи предмети и капеща вода.
6.	Вътрешните повърхности на всички помещения, шкафове или сандъци, както и рафтове или други компоненти, предвидени за акумулатори, трябва да бъдат защитени срещу агресивното действие на електролита.
7.	Трябва да бъде осигурена ефективна вентилация, когато акумулаторите са монтирани в затворено помещение, шкаф или сандък. Механична вентилация трябва да бъде осигурена за мощност на зареждане над 
a) 2,0 kW за никел-кадмиеви акумулатори;
б) 3,0 kW за оловни акумулатори.
Въздухът трябва да влиза откъм пода и да се изпуска през тавана, така че да се осигури пълното изхвърляне на газовете. 
Вентилационните тръби не трябва да съдържат устройства, които възпрепятстват въздушния поток като спирачни вентили.
8.	Необходимият дебит на въздуха () се изчислява по следната формула:
.
където
 =	0,11 за акумулатори с течни електролити;
 =	0,03 за акумулатори със затворени клетки (електролит блокиран в гел, нетъкани влакнести материали);
 =	¼ от максималния ток на зарядното устройство в А;
 =	брой клетки в серийна верига.
При буферните акумулатори на бордовата мрежа, други методи на изчисление, които отчитат характерната крива на зареждане на зарядните устройства, могат да бъдат приети от контролния орган, при условие че тези методи се основават на разпоредбите на признати класификационни организации или на съответните стандарти.
9.	При естествено проветряване напречното сечение на въздуховодите трябва да е достатъчно за необходимия дебит на въздуха въз основа на скорост на въздушния поток от 0,5 m/s. Напречното сечение обаче трябва да има минимална стойност:
a) 80 cm2 за оловни акумулатори;
	б) 120 cm2 за никел-кадмиеви акумулатори.
10.	При механично проветряване, трябва да бъде осигурен вентилатор, за предпочитане с изпускащо устройство; неговият мотор трябва да е извън газовия поток и въздушния поток. Вентилаторите трябва да бъдат с конструкция, която да изключва произвеждането на искри поради допир между лопатката и обшивката на вентилатора и да не допускат електростатични заряди.
11.	На вратите или на капаците на помещенията, шкафовете или кутиите с акумулатори се поставя символ за „Забранено паленето на огън и пушенето“ съгласно фигура 2 от Приложение 4, с диаметър от най-малко 10 cm.
12.	Зарядните устройства трябва по принцип да бъдат проектирани, така че разредените акумулатори да могат да бъдат заредени в рамките на максимум 15 часа на 80 % от техния номинален капацитет, без да се превишава токът на максималната допустима скорост на зареждане.
13.	Трябва да се използват само автоматични зарядни устройства, които съответстват на характеристиките на зареждане на вида акумулатор.
14.	Когато едновременно със зареждането се захранва потребителско оборудване, при избора на зарядно устройство трябва да бъдат взети под внимание изискванията за мощност на потребителското оборудване. Трябва да бъде поддържано напрежение на зареждане с максимална стойност до 120 % от номиналното напрежение, независимо от настоящите изисквания към мощността. Цифрата се увеличава до 125 % за тяговите акумулатори.
15.	Изискванията на европейски стандарт EN 62619 : 2022 и EN 62620:2023 се прилагат за  литиево-йонни акумулатори.
16.	Трябва да се използват системи за управление на акумулатори с цел следене на акумулаторите, ако това е възможно. Литиево-йонните акумулатори трябва да бъдат оборудвани с такива системи.
Тези системи включват като минимум следните функционални възможности:
a) защита на клетки (късо съединение, външна, вътрешна, ток на претоварване, дълбоко изпускане и др.);
б) контрол на зареждането, при условие че това не става с помощта на зарядното устройство;
в) управление на товара;
г) определяне на нивото на зареждане;
д) балансиране на клетките;
е) контрол на температурата;
В зависимост от използването, ако е възможно, те трябва да включват още следните функционални възможности:
ж) определяне на остаряването, остатъчния капацитет, вътрешно съпротивление и т.н.;
з) комуникация (напр. с инвертори и контролни прибори);
и) проверка на автентичността и идентификация;
й) история.
17.	Помещенията, в които се съхраняват литиево-йонни акумулатори, трябва да отговарят на следните изисквания:
[bookmark: _Toc491854089][bookmark: _Toc535827530]а) Тези помещения трябва да бъдат защитени срещу пожар на един или няколко литиево-йонни акумулатора въз основа на концепция за противопожарна защита, разработена от експерт:
аа) като се има предвид другото оборудване, разположено в същото помещение; 
бб) като се вземат предвид инструкциите на производителя на литиево-йонните акумулатори;
вв) включително разпоредби за алармени системи.  
Концепцията за противопожарна защита може да отпадне, ако литиево-йонните акумулатори са съхранени в огнеупорен корпус, който е оборудван;
гг) с най-малко едно устройство за наблюдение (пожарен и термичен сензор); и 
дд) чрез дерогация от член 13.06, с една подходяща неподвижна пожарогасителна инсталация за защита на обекта в съответствие с член 13.06.
б) В случая, посочен в буква “а” първо изречение, тези помещения трябва да бъдат екранирани с прегради A60;
в) Тези помещения или литиево-йонните акумулатори, поставени в огнеупорен корпус, трябва да бъдат механично вентилирани до откритата палуба. Изпускателният отвор на вентилацията се разполага по такъв начин, че да не се застрашава безопасността на хората на борда. Тези изисквания не се прилагат, ако кумулативният капацитет на литиево-йонните акумулатори в помещението е под 20 kWh.
18. 	Името на производителя, серийният номер, типът и датата на монтаж на литиево-йонните акумулатори се вписват в точка 52 от Корабното удостоверение  за вътрешно корабоплаване .
19.	Изискванията на т.15, т.16, т.17 и т.18 не се прилагат за акумулатори в мобилно оборудване или с мощност на зареждане по-малка от 0,2 kW.
20.	За батерии, т.1 до т.12 и т.16 се прилагат mutatis mutandis.

Член 10.12
Комутационна и пусковорегулираща апаратура
1.	Разпределителни табла
a) Оборудването, ключовете, предпазителите и инструментите на таблата трябва да бъдат подредени на видно място и достъпни за поддръжка и ремонт.
Терминалите за напрежение до 50 V и за напрежения над 50 V трябва да са разделени и съответно означени;
б) Табели с маркировка, указващи веригата, трябва да бъдат прикрепени към разпределителните табла за всички прекъсвачи и уреди.
Номиналният ток и веригата трябва да бъдат посочени за предпазителите.
в) Когато оборудване с работно напрежение над 50 V се монтира зад врати, тоководещите елементи на това оборудване трябва да са обезопасени против случаен допир, когато вратите са отворени;
г) Материалите, от които са направени разпределителните табла, трябва да са с достатъчна механична якост и трайност, да са забавящи горенето, самогасящи се и да не са хигроскопични;
д) При ниско напрежение: предпазители с висок капацитет за предпазване от разрушаване са монтирани в разпределителни табла, a принадлежности и оборудване за физическа защита са на разположение за монтаж и изваждане на подобни патрони.
2. 	Прекъсвачи, предпазители
a) Веригите на генератора и потребителско оборудване трябва да са защитени срещу къси съединения и ток на претоварване по всички незаземени проводници. За тази цел могат да бъдат използвани превключващи устройства, задействани при късо съединение и претоварване, или предпазители (с патрони). 
Веригите, захранващи рулевата система съгласно член 6.04, и техните управляващи вериги трябва да са защитени само срещу късо съединение. Когато прекъсвачът е топлинен, той се неутрализира или се настройва за не по-малко от двойния размер на номиналния ток;
б) Изводите за потребителско оборудване от главното разпределително табло включват прекъсвач за натоварване или прекъсвач за номинален ток над 16 А;
в) Потребителското оборудване, необходимо за задвижване на плавателния съд, за рулеви системи съгласно Глава 6, за индикатори за положението на руля, за системи за навигация или безопасност, както и потребителско оборудване с номинален ток над 16 А трябва да се захранват от отделни вериги;
г) Веригите на потребителското оборудване, необходими за задвижване и маневриране на плавателния съд, се захранват направо от главното разпределително табло;
д) Превключващите устройства се избират на база на номиналния ток, топлинната или динамичната издръжливост и изключвателната способност. Прекъсвачите едновременно изключват всички проводници под напрежение. Мястото на прекъсване трябва да бъде лесно за идентифициране;
е) Патроните трябва да бъдат закрити и стопяеми и следва да бъдат изработени от порцелан или еквивалентен материал. Трябва да е възможна замяната им без никаква опасност от контакт.
3.	Измерващи и следящи устройства
a) Веригите на генератора, акумулатора и разпределението трябва да бъдат оборудвани с уреди за измерване и следене, необходими за безопасна експлоатация на инсталацията;
б) Незаземени мрежи, където напрежението е над 50 V трябва да включват устройство за следене на изолацията, снабдено със светлинна и звукова сигнализация. В помощните инсталации, като управляващите вериги, устройството за следене на изолацията може да бъде пропуснато.
4.	Поставяне на разпределителни табла:
a) Разпределителните табла се разполагат в достъпни и добре проветриви помещения, за да бъдат обезопасени срещу вода и механична повреда.
Тръбите и въздуховодите се разполагат, така че при течове комутационната апаратура и пусковорегулиращата апаратура да не могат да бъдат повредени. Ако тръбите трябва задължително да бъдат монтирани близо до разпределителни табла, те не трябва да имат разглобяеми връзки в близост;
б) Шкафовете и нишите в стените, където са монтирани незащитени прекъсвачи, следва да са от забавящ горенето материал или защитени с метална или друга незапалима обвивка;
в) Когато напрежението е над 50 V, пред главното разпределително табло, където седи операторът, се поставят скари или изолиращи подложки.
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Член 10.13
Аварийни прекъсвачи
За маслени горелки, маслени помпи и помпи за гориво, сепаратори на масло и гориво и вентилатори на машинното отделение, аварийните прекъсвачи се монтират на централно място извън помещенията на оборудването.
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Член 10.14
Арматура за инсталации
1.	Кабелните кутии се оразмеряват в зависимост от свързваните кабели и трябва да съответстват на използваните видове кабели.
2.	Трябва да е невъзможно да бъдат объркани съединителните муфи за разпределителните вериги с различни напрежения или честоти.
3.	Превключвателите трябва едновременно да превключват всички незаземени проводници във веригата. Въпреки това, еднополюсни превключватели в рамките на незаземени вериги се разрешават във вериги за осветление на жилища, с изключение на перални, , умивални и други мокри помещения.
4.	Когато токът превишава 16 А, трябва да има възможност да се блокират съединителните муфи с помощта на ключ по такъв начин, че съединителите да могат да се съединяват и разединяват само при изключено захранване.
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Член 10.15
Кабели, изолирани кабели и кабелни системи
1.	Кабелите трябва да бъдат забавящи горенето, самогасящи, водо- и маслоустойчиви.
В жилищните помещения контролният орган може да разреши използването на други видове кабели, при условие, че те са ефективно защитени, забавящи горенето или самогасящи се.
За да се констатира, че електрическите кабели са забавящи горенето, 
а) разпоредбите на Eвропейските стандарти серии EN 60332:2020;
б) равностойни регламенти на една от държавите членки. 
трябва да бъдат спазени.
2.	Проводниците на кабели, използвани за силови и осветителни вериги, трябва да са с напречно сечение минимум 1,5 mm2 на проводник.
3.	Металната армировка, оплетка или броня на кабелите при нормални работни условия не трябва да се използва като проводник или за заземяване.
4.	Металната оплетка и броня на кабелите в силови и осветителни инсталации се заземява поне в единия край.
5.	Напречното сечение на кабелите трябва да съответства на крайната допустима максимална температура на кабелите (максимално допустим ток) и допустимия спад в напрежението. Такъв спад между главното разпределително табло и най-малко благоприятната точка на инсталацията не трябва да е повече от 5 % от номиналното напрежение за осветлението и повече от 7 % за силовите или отоплителните инсталации.
6.	Кабелите трябва да са защитени срещу механични повреди.
7.	Кабелните връзки трябва да са защитени срещу механичен товар и натоварване на опън. 
8.	Когато кабелите преминават през прегради или палуби, механичната якост, водонепропускливостта и необходимите противопожарни свойства (например негорими, забавящи горенето, огнеустойчиви свойства) на въпросните прегради или палуби не трябва да се засягат от пробивите на тези кабели.
9.	Краищата и връзките на всички проводници трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че първоначалните електрични, механични, противопожарни свойства (например негорими, забавящи горенето, огнеустойчиви свойства) на кабела да бъдат запазени. Това изискване се счита за изпълнено, ако краищата и връзките отговарят на:
a) Mеждународен стандарт IEC 60092-352:2005 номер 3.28 във връзка с Приложение Г към стандарта; или 
б) еквивалентен регламент или стандарт, признат от една от държавите членки.
Броят на кабелните връзки трябва да бъде сведен до минимум.
За поправката или замяната на кабели, изречение 1 се счита за изпълнено, ако кабелните връзки отговарят на Mеждународен стандарт IEC 60092-352: 2005 номер 3.28 във връзка с Приложение Г към стандарта или правила, признати от държава членка като равностойни.
10.	Кабелите, свързани с издигащи се рулеви рубки, трябва да са достатъчно гъвкави и да са оборудвани с изолация с достатъчна гъвкавост при температури до — 20 °С, както и да са устойчиви на водна пара и други изпарения, ултравиолетови лъчи и озон.
11.	При изработването на отворите за преминаването на кабелния сноп противопожарните свойства на преградата не трябва да бъдат накърнявани. Това следва да се счита за изпълнено, ако кабелите отговарят на разпоредбите на Eвропейския стандарт EN 60332:2020., или на някое от правилата, признати като равностойни от държава членка. Ако случаят не е такъв, противопожарно оборудване трябва да бъде осигурено в отворите за дълги кабелни снопове (над 6 m вертикално и 14 m хоризонтално), ако кабелите не са напълно затворени от кабелни проводи.
12.	Кабелите от авариен източник на електроенергия до потребителско оборудване трябва да бъдат положени, доколкото е възможно, в безопасната зона.
13.	Преминаването на кабели в зони с високи температури на околната среда следва да се избягва. Ако това не е възможно: 
a) температурата на околната среда трябва да бъде взета предвид при определяне на максимално допустимия ток; или 
б) кабелът трябва да бъде защитен от повреди от топлина и огън.
14.	Основните и аварийните захранващи кабели не трябва да преминават през едно и също помещение. Контролният орган може да отмени това изискване, ако:
a) основните и аварийните захранващи кабели са положени максимално раздалечени едни от други; или
б) кабелите за аварийно електрозахранване са огнеустойчиви. Това изискване се счита за изпълнено, ако те отговарят на изискванията на Mеждународни стандарти серии IEC 60331 във версията им в сила от 6 юли 2017 г.  
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Член 10.16
Осветителни инсталации
1.	Осветителните уреди се монтират, така че отделяната от тях топлина да не може да запали намиращите се в близост запалими предмети или части.
2.	Осветителните уреди на откритите палуби се монтират, така че да не затрудняват разпознаването на сигналните светлини.
3.	Когато два или повече осветителни уреда са монтирани в машинно или котелно отделение, те трябва да бъдат разпределени между поне две вериги. Това изискване се прилага и за помещения, в които са монтирани охладително оборудване, хидравлично оборудване или електрически двигатели.
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Член 10.17
Навигационни светлини
1.	Разпределителните табла за навигационните светлини се монтират в рулевата рубка. Те се захранват от отделен кабел от главното разпределително табло или от две независими вторични разпределителни мрежи.
2.	Навигационните светлини се захранват, обезопасяват и контролират поотделно от разпределителното табло за навигационни светлини.
3.	Повреда на устройството съгласно член 7.05, точка 2 не трябва да влошава работата на навигационните светлини, които то контролира.
4. 	Няколко сигнални светлини, образуващи функционална група и монтирани заедно на едно място, могат да бъдат захранвани, контролирани и следени съвместно. Устройството за следене трябва да е в състояние да установява повреда във всяка от тези светлини. Не трябва да бъде възможно двата светлинни източника да се използват едновременно като двойна светлина (две светлини, монтирани една над друга в една кутия).
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Силова електроника
1.	Отделно устройство за изключване от електрическата мрежа трябва да бъде предоставено за всяка силова електронна система. Комбинацията бушон – превключвател следва да може да се използва за потребителско оборудване до номинален ток от 315 A. Във всички други случаи от страна на мрежата трябва да е осигурен прекъсвач на веригата.
2.	Силовата електроника следва да бъде лесно достъпна за ремонт и измервания. Трябва да са осигурени подходящи устройства за проверка на функциите и откриване на неизправности.
3.	Електрониката за управление и сигнализация трябва да бъде галванично разделена от енергийните мрежи.
4.	Преобразуващи системи трябва да осигуряват безопасното функциониране, дори с най-големите допустими колебания в напрежението и честотата. При недопустимо високи колебания на честотата и/или напрежението на захранването, системата трябва да се изключва сама или да остава в безопасно експлоатационно състояние.
5.	Електрическите заряди в модулите следва да бъдат намалени до напрежение под 50 V за по-малко от 5 секунди след изключване от мрежата. Ако е необходимо повече време за разреждане, върху изделието трябва да бъде поставен предупредителен знак. 
6.	Отказът на сигналите за външен контрол не трябва да води до опасно състояние.
7.	Силовата електроника трябва да е проектирана и монтирана по такъв начин, че отказ на контролното напрежение да не води до опасности или повреда на системата или устройството, където силовата електроника е инсталирана, или на цялата система.
8.	В инсталация, необходима за задвижването и маневреността, както и за безопасността на екипажа, плавателното средство или товара, трябва да бъдат за компоненти за следене на отделни захранващи електронни модули и подсистеми за улесняване на откриването на грешки при поява на неизправност и предотвратяване на наличието на неразкрити грешки.
9.	Следенето на силовата електроника трябва надеждно да открива грешки и да не позволява те да остават неразкрити.
10.	С изключение на компоненти, само устройства на силова електроника, преминали проверка на типа, могат да бъдат използвани. Ако силовата електроника има защитни устройства и устройства за следене, прегледът трябва да включва също доказателство за праговете за реагиране и координирано взаимодействие на цялото защитно оборудване и оборудване за следене. Протоколът за проверка на типа трябва да се включи в документацията на системата.
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Член 10.19
Алармени системи и системи за безопасност за механични инсталации
Алармените системи и системите за безопасност, използвани за следене и защита на механичното оборудване, трябва да отговарят на следните изисквания:
1.	Алармени системи:
Алармените системи трябва да бъдат конструирани, така че евентуална повреда в алармената система да не може да доведе до повреда на оборудването или инсталацията, които се наблюдават.
Двоичните предаващи устройства се проектират на принципа на тока на покой или принципа на проследяване на работното напрежение.
Оптичните предупредителни сигнали трябва да останат видими, докато неизправността не бъде отстранена; алармената сигнализация с потвърждение трябва да е различима от алармена сигнализация без потвърждение. Всяка алармена сигнализация трябва да включва също звуков сигнал. Трябва да има възможност за изключване на звуковата алармена сигнализация. Изключването на един алармен сигнал не трябва да пречи на друг сигнал да се задейства по друга причина.
Изключения са разрешени от контролния орган при алармени системи, които включват по-малко от пет точки на измерване.
2.	Системи за безопасност:
Системите за безопасност се проектират, така че да спрат или забавят работата на засегнатото съоръжение или да подадат сигнал до станция с постоянен персонал да направи това преди да се е стигнало до критична ситуация.
Двоичните предаващи устройства се проектират съгласно принципа на работния ток.
Ако системите за безопасност не са проектирани да бъдат самоследящи се, тяхното функциониране трябва да може да бъде проверявано.
Системите за безопасност трябва да са независими от други системи.
[bookmark: _Toc491854097][bookmark: _Toc535827538]Член 10.20
Условия на изпитване на електронни съоръжения
1.	Общи положения
Условията за изпитване, описани в точка 2, се прилагат само за електронно оборудване, необходимо за рулевата система и задвижващия механизъм на плавателните средства, включително спомагателните им устройства.
2.	Условия на изпитване
a) Натоварванията, произтичащи от следните изпитвания, не трябва да причиняват повреда или неизправност на електронното оборудване. Изпитванията съгласно съответните международни стандарти, като например IEC 60092—504: 2016, освен изпитването на студоустойчивост, се извършват с включено оборудване. Тези изпитвания включват проверка на правилната работа;
б) Промени в напрежението и честотата
	
	Параметри
	Промени

	
	
	продължителни
	краткотрайни

	Обща
	Честота
напрежение
	 5 %
 10 %
	 10 % 5 s
 20 % 1,5 s

	Работа на батерията
	напрежение
	+ 30 %/- 25 %
	-


в) Изпитване на топлоустойчивост
Екземплярът се загрява до температура от 55 °С в рамките на половин час. След като температурата бъде достигната, тя се поддържа 16 часа. След това се провежда работно изпитване;
г) Изпитване на студоустойчивост
Екземплярът се изключва и охлажда до -25 °С и се държи при тази температура два часа. След това температурата се повишава до 0 °С и се провежда работно изпитване;
д) Изпитване на вибрации
Изпитването на вибрации се извършва по трите оси при резонансната честота на оборудването или на компонентите за период от 90 минути във всеки отделен случай. Ако не се появи ясен резонанс, изпитването на вибрации се извършва при 30 Hz.
Изпитването на вибрации се извършва при синусоидални колебания в следните граници:
Общи положения:
 = 2,0 до 13,2 Hz;  = ± 1 mm
(амплитудата  = 1/2 широчина на вибрацията)
 = 13,2 Hz до 100 Hz: ускорение ± 0,7 g.
Работното оборудване, предназначено за монтиране на двигатели с вътрешно горене или рулевия апарат се изпитва, както следва:
 = 2,0 до 25 Hz;  = ± 1,6 mm
(амплитудата  = 1/2 широчина на вибрацията)
 = 25 Hz до 100 Hz; ускорение ± 4 g.
Датчиците, предназначени за монтиране в изпускателните тръби на двигатели с вътрешно горене, могат да бъдат изложени на значително по-големи натоварвания. Това следва да се вземе под внимание по време на изпитванията.
3.	Изпитването за електромагнитна съвместимост се провежда въз основа на Европейски стандарти EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012, при номер на степен на изпитване 3.
[bookmark: _Toc436115054]4.	Доказателство, че електронното оборудване е подходящо за тези условия на изпитване, се предоставя от неговия производител. Удостоверение от призната класификационна организация също се смята за доказателство.

[bookmark: _Toc491854098][bookmark: _Toc535827539]Член 10.21
Електромагнитна съвместимост
Функционирането на електрическите и електронните съоръжения не трябва да се влияе от електромагнитни смущения. Общите мерки, които са с еднаква важност, обхващат:
a) прекъсване на пътищата за разпространяване на смущенията между източника и засегнатото оборудване;
б) намаляване на причините за смущения при източника им; 
в) намаляване на чувствителността на съответните устройства към смущения.
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[bookmark: _Toc491854099][bookmark: _Toc535827540]Глава 11
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ

Член 11.00
Определения
	За целите на настоящата глава се прилагат следните определения:
1.	„електрическа система за задвижване“ e система за задвижване, при която пропулсорът се задвижва от електрически двигател(и), независим(и) от действителния източник на електрическа енергия (бордова електрозахранваща мрежа, отделно електрозахранване и т.н.)
2.	„електрически задвижващ двигател": електрически двигател, задвижващ пропулсор 

Член 11.01
Общи разпоредби за електрически задвижващи  системи

1. 	В допълнение към приложимите изисквания на глава 8, настоящата глава се прилага за електрически системи за задвижване.
2.	 Електрическата задвижваща система се състои най-малко от:
а) подходящ брой източници на електрическа енергия
aa) един източник на електрическа мощност за електрическа задвижваща система с един главен  движител;
бб) два източника на електрическа енергия за електрическа задвижваща система с повече от един основен  движител,
б) съответната разпределителна апаратура съгласно член 10.12,
в) електрически задвижващ двигател,
г) съответното оборудване за контрол, наблюдение и сигнализация съгласно членове 7.03 и 7.04 и
д) в зависимост от конструкцията на електрическата задвижваща система, съответната силова електроника.
3. 	Неизправност на системата за електрическо задвижване не трябва да възпрепятства работата на плавателния съд по такъв начин, че аварийните системи, предвидени в съответствие с този стандарт, по-специално рулевото управление със собствено захранване или аварийното електрическо захранване, да бъдат засегнати.
4. 		Две електрически системи за задвижване могат да се считат за независими само ако
а) захранващите вериги на електрическите задвижващи двигатели са напълно отделени една от друга, или
б) проучване на безопасността FMEA-S показва, че нито една повреда на една електрическа задвижваща система не нарушава работата на другата, или
в) те могат да бъдат отделени една от друга чрез разделително устройство, което се активира автоматично в случай на неизправност или повреда на една от електрическите системи за задвижване и което освен това може да се активира ръчно. Разделителното устройство осигурява
аа)  определяне  на късо съединение надолу и нагоре по веригата,
бб)  възможност за изключване при  максимален ток на късо съединение, и
вв) разделение чрез изолзция между двете електрически системи за задвижване, позволяващо безопасен достъп до изключена подсекция.
5.	Всеки електрически двигател трябва да бъде снабден с ръчно управлявано и специално устройство за аварийно изключване извън място за управление. Това изискване се счита за изпълнено, ако електрическите двигатели могат да бъдат изключени от съответните им разпределителни табла. Устройствата за аварийно изключване трябва да бъдат защитени срещу неволно задействане.
6. 	Източниците на електрическа енергия трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че, като се вземе предвид концепцията на електрическата система за задвижване, да могат да поемат обратната мощност, възникваща по време на маневри на заден ход.

Член 11.02
Генератори, трансформатори и разпределителни устройства за системи за електрическо  задвижване 
1. 	Генераторите, трансформаторите и разпределителната апаратура трябва да са проектирани за
	а) временни претоварвания и
	б) ефектите от маневрите съгласно тяхното приложение и условия на работа.
2.    	Горивните регулатори на двигателите с вътрешно горене на  генераторите  на електрическата пропулсивна систем трябва да осигуряват безопасна работа в целия скоростен диапазон и за всички условия на плаване и маневриране при единична и паралелна работа. Тази  разпоредба се прилага mutatis mutandis за горивните регулатори на горивните клетки.
3. 	Когато генераторите са елементи на интегрирано захранване, електрическата задвижваща система не трябва да се прекъсва при включване или изключване на отделни генератори.

Член 11.03
Електрически задвижващи двигатели за електрически системи за задвижване
1.	Електрическите задвижващи двигатели, като се вземат предвид тяхното приложение и условия на работа, трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че промените в натоварването, включително краткотрайни претоварвания, и маневрите да не влошават тяхната безопасна работа.
2.	Електрическите задвижващи двигатели трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че хармониците на токовете и напреженията да не влошават тяхната безопасна работа.
3.	Изолацията на намотките трябва да бъде проектирана за претоварване по напрежение, които могат да възникнат поради маневри и превключващи операции. Това се счита за изпълнено, ако материалът на намотките отговаря на класове B, F или H в съответствие с европейския стандарт EN 60085:2008.

Член 11.04
Силова електроника за електрически  задвижващи системи
1.	Изискванията за силова електроника съгласно членове 10.18 и 10.20 се прилагат със следните разпоредби.
2.	Силовата електроника трябва да бъде проектирана за очакваните натоварвания, включително претоварване, по време на всички условия на работа и маневриране.
3.	Ако силовата електроника е с външно охлаждане, тя трябвада може да продължи да работи с намалена мощност,  ако охладителната им система се повреди и плавателният съд да е в състояние най-малко да извършва управление със собствена мощност за 30 минути. Това изискване не се прилага, ако е налице втора независима електрическа задвижваща система в съответствие с член 11.01, т. 4.
4.	Възбудителните вериги, чиято повреда може да застраши безопасната работа, могат да бъдат защитени само от късо съединение.

Член 11.05
Оборудване за наблюдение  и сигнализация
	Условията на работа и работата на електрическата задвижваща система, трябва да бъдат документирани в енергонезависима компютърна памет, така че повредата да бъде лесно анализирана по проверим начин. Това изискване не се прилага за електрически задвижващи системи с обща мощност под 100 kW.

Член 11.06
Контрол, регулиране и автоматично ограничаване на мощността

1.	Оборудването за контрол и регулиране на системата за захранване с енергия, от която се захранва електрическа задвижваща система, трябва да предотвратява претоварване на нейните източници на енергия, нейната захранваща система и нейното потребителско оборудване чрез:
	а) навременно свързване на допълнителни източници на енергия или
	b) изключване на консуматори, които не са необходими за безопасната работа на плавателния съд, или
	в) само в случай, че мерките по аа) и бб) не са достатъчни за изравняване на дисбаланса на мощността, ограничавайки мощността на електрозадвижващата система за кратко време. Ограничението на мощността се прекратява автоматично, когато претоварването вече не може да възникне.
2.	Свързването на друг  консуматор и други електрически задвижващи двигатели не трябва да води до ограничаване на мощността на електрическите задвижващи системи.
3.	В случай на изключване на отделни задвижващи агрегати в резултат на автоматично ограничаване на мощността, асиметрията на задвижването трябва да бъде сведена до минимум.
Член 11.07
Защита на  електрически задвижващи системи

1.	Защитните устройства трябва да бъдат настроени, така че да не се задействат в случай на ситуации, посочени в членове 11.02, точка 1 и член 11.03, точка 1.
2. 	В случай на неизправност или повреда на системата за управление или регулиране на системите за електрическо задвижване:
а) скоростта на витлото не трябва да нараства до  критични нива; и
б) задвижването не трябва да се  реверсира  от само себе си.
3.	Всеки електрически задвижващ  двигател трябва да бъде оборудван с:
а) мониторинг на  заземяване;
б) диференциална защита или еквивалентно защитно устройство.
4.  	Трябва да бъдат осигурени следните допълнителни защитни устройства: 
а) защита срещу претоварване по ток и късо съединение; 
б) защита срещу вредни токове в лагерите върху електрическия двигател чрез резки  пикове на напрежението.
5.      При задействане на защитните устройства трябва да се гарантира, че:
а) неизправните подсистеми се изключват избирателно или, когато е необходимо, мощността на електрическата система за задвижване се ограничава в съответствие с член 11.06;
б) когато е необходимо, електрическите системи за задвижване се изключват по контролиран начин; или
в) мощността, съхранявана в компонентите и във веригата на натоварване, не може да има вредно въздействие, когато те са изключени.
6.	За защита на електрическата задвижваща система срещу ниско напрежение трябва да се вземат подходящи мерки за
a) отделяне на засегнатите компоненти от останалата част от електрическата система за задвижване и
b) предотвратяване на включването на компоненти, ако тяхната нужда от мощност може да причини ниско напрежение на източника на електрическа енергия.
Разделителните устройства трябва да осигуряват изключвателна способност за максимален ток на късо съединение.

Член 11.08
Тестване на  електрически задвижващи системи

1.	Концепцията за изпитване, предвидена от производителя или проектанта на електрическата задвижваща система трябва да бъде представена на инспекционния орган, преди да бъде пусната в експлоатация за първи път. Последното може да изисква допълнително изпитване и доказателство, потвърждаващо безопасната работа на електрическата система за задвижване и нейните функции. Това се отнася по-специално за онези случаи, когато се изисква плавателното средство да може да извършва управление със собствен ход в случай на неизправност.

2.       Концепцията за изпитване обхваща най-малко:
а) навигация при използване на електрически задвижващи системи на пълна мощност и нормална работа на цялото друго потребителско оборудване на борда;
б) навигация при използване на електрически задвижващи системи при нормална работа с намален коефициент на натоварване на източниците на енергия с тестване на включването и изключването на различните източници на енергия;
в) изпитване на електрическите задвижващи системи по време на навигация
аа) в случай на повреда на източник на енергия, както и недостатъчно захранване на електрическите задвижващи системи (най-лошият  случай);
бб) при повреда на външно охлаждане на силова електроника или задвижващи двигатели;
вв) при повреда на системите за управление и регулиране на системите за електрическо задвижване, и
гг) по време на маневра за спиране (независимо от дължината на плавателния съд);
г) когато е подходящо, изпитване на независимостта на електрическите задвижващи  системи по време на навигация
аа) в случай на повреда на един елемент от една от електрическите задвижващи  системи.
Освен това трябва да се докаже, че в случай на една от повредите, както е посочено в
в) плавателният съд е в състояние да  остане управляем  на ход
Контролният орган може да изиска допълнителни тестове или документация.3 Електрическата задвижваща система се проверява от контролен орган:
а) преди да бъдат пуснати в експлоатация за първи път,
б) преди да бъдат върнати в експлоатация след всяка голяма модификация или ремонт,
в) при всяка периодична проверка.
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Оборудване
[bookmark: _Toc535827543][bookmark: _Toc491854102]Член 13.01
Котвено оборудване
1.	Плавателните съдове, предназначени за превоз на товари, с изключение на  лихтерите за морски превоз, чиято дължина  не превишава 40 m, трябва да бъдат оборудвани с носови котви, чиято обща маса  се изчислява по следната формула:

където
	е коефициент, който отчита връзката между дължината , широчината и вида на плавателния съд:


за лихтери обаче се приема ;
	е емпиричен коефициент, даден в следната таблица:
	Пълна товароподемност [t]
	Коефициент 

	до 50 включително
	20

	от 50 до 100 включително 
	25

	от 100 до 200 включително
	30

	от 200 до 400 включително
	45

	от 400 до 650 включително
	55

	от 650 до 1000 включително
	65

	над 1000
	70



2.	a) Пътническите плавателни съдове и плавателните съдове, които не са предназначени за превоз на товари, с изключение на тласкачите, се оборудват с носови котви, чиято обща маса  се изчислява по следната формула:
;
б) Чрез дерогация от буква “а” и предвид приложимите разпоредби на навигационните служби за някои области на корабоплаването в държавите членки, за пътнически плавателни съдове, за чиито носови котви общата маса  е била получена чрез следната формула, в точка 52 на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване се вписва, че общата маса на носовите котви отговаря на изискванията, установени в член 13.01, точка 2, буква “б”:

където:
	е коефициентът, отговарящ на точка 1, при което обаче за определяне на стойността на емпиричния коефициент  вместо пълната товароподемност се използва обемното водоизместване в m3, записано в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	е челната площ на проекцията на повърхността, изложена на вятъра в m2.
3.	Плавателните съдове, посочени в точка 1, чиято дължина  не надвишава 86 m, трябва да бъдат оборудвани с кърмови котви, чиято обща маса е равна на 25 % от масата .
Плавателните съдове, чиято дължина  е по-голяма от 86 m, трябва да бъдат оборудвани с кърмови котви, чиято обща маса е равна на 50 % от масата , изчислена в съответствие с точка 1 или точка 2.
Кърмови котви не се изискват за:
a) кораби, за които масата на кърмовата котва ще бъде по-малка от 150 кг.
б) лихтери (тласкаеми баржи)
4.	Плавателни съдове, предназначени за задвижване на твърдо свързани състави, чиято дължина не превишава 86 m, се оборудват с кърмови котви, чиято обща маса е равна на 25 % от максималната маса , изчислена в съответствие с точка 1 за формированията (които се приемат за навигационна единица), одобрени и записани в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
Плавателните съдове, предназначени за задвижване надолу по течението на твърдо свързани състави, чиято дължина превишава 86 m, се оборудват с кърмови котви, чиято обща маса е равна на 50 % от максималната маса , изчислена в съответствие с точка 1 за формированията (които се приемат за навигационна единица), одобрени и записани в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
5.	Масите на котвите, определени в съответствие с точки 1 — 4, могат да бъдат намалявани за някои специални котви.
6.	Общата маса , определена за носовите котви, може да се разпределя между една или две котви. Тя може да се намали с до 15 %, ако плавателният съд е оборудван само с една носова котва и клюзовата тръба е разположена в диаметралната равнина.
Общата маса, изисквана за кърмовите котви за тласкачи и плавателни съдове, чиято максимална дължина превишава 86 m, може да бъде разпределена между една или две котви.
Масата на най-леката котва не може да бъде по-малко от 45 % от тази обща маса.
7.	Чугунени котви не са разрешени.
8.	На котвите се посочва тяхната маса с цифри, които изпъкват релефно и са трайни.
9.	Котви с маса над 50 kg трябва да бъдат оборудвани с брашпили.
10.	Всяка носова котвена верига има минимална дължина от:
a) 40 m за плавателни съдове, чиято дължина  не превишава 40 m;
б) най-малко 10 m повече от дължината  на плавателния съд, ако той е с дължина между 30 и 50 метра;
в) 60 m за плавателни съдове, чиято дължина  превишава 50 m.
Всяка от веригите на кърмовите котви е с минимална дължина от 40 m. Когато обаче плавателните съдове трябва да спират с носа по течението, те трябва да бъдат оборудвани с вериги на кърмовите котви с минимална дължина от 60 m.
11.	Минималното натоварване на скъсване  на котвените вериги се изчислява по следните формули:
a) за котви с маса до 500 kg:
;
б) за котви с маса над 500 kg, но не повече от 2000 kg:
;
в) за котви с маса над 2000 kg:

където
 е теоретичната маса на всяка котва, определена в съответствие с точки 1 - 4 и 6.
Натоварването на скъсване на котвените вериги се посочва съгласно стандарт, който е в сила в една от държавите членки.
12.	Когато котви имат по-голяма маса, отколкото изискваната по точки 1 — 6, натоварването на скъсване на котвената верига се определя като функция от действителната маса на котвата.
В случаите, когато по-тежки котви със съответно по-здрави котвени вериги са на борда, само минималните стойности на масата и минималното изисквано натоварване на скъсване съгласно точки 1 - 6 и 11 се вписват в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
13.	Свързващи елементи като вирбел (swivels) или шегел (shackles) между котва и верига трябва да издържа на натоварване на опън с 20 % по-високо от натоварването на скъсване на съответната верига.
14.	Допуска се използването на  стоманени въжета вместо котвени вериги. Въжетата трябва да имат същото натоварване на скъсване, както изискваното за веригите, но трябва да са с 20 % по-дълги. 
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Друго оборудване
1.	Най-малко следното оборудване в съответствие с приложимите разпоредби на навигационната служба, които са в сила в една от държавите членки, трябва да е осигурено на борда:
a) радиотелефонно оборудване;
б) прибори и устройства за излъчване на светлинни и звукови сигнали и за сигнализация на плавателния съд;
в) самостоятелни резервни светлини за предписаните швартови светлини.
2.	Трябва да бъдат налични и следните съдове:
a) маркиран съд за битови отпадъци;
б) отделни, маркирани съдове, с херметично затварящи се капаци, изработени от стомана или друг устойчив, незапалим материал, с подходящи размери и вместимост най-малко 10 l, за събиране на:
aa) замърсени с масло парцали;
бб) опасни или замърсяващи твърди отпадъци;
вв) опасни или замърсяващи течни отпадъци;
и, доколкото те могат да възникнат, за събиране на:
гг) нефтосъдържащи води;
дд) други отпадъци, съдържащи масла или грес.
3.	В допълнение оборудването включва като минимум:
a) швартови въжета;
Плавателните съдове са оборудвани с три швартови стоманени въжета. Минималните им дължини са най-малко следните:
първо въже: , но не повече от 100 m,
второ въже: 2/3 от първото въже,
трето въже: 1/3 от първото въже.
Най-късото въже не се изисква на борда на плавателни съдове, чиято  е по-малка от 20 m.
Въжетата трябва да имат натоварване на скъсване , което се изчислява чрез използването на следната формула;
за  до 1000 m3: 
за  над 1000 m3: 
За изискваните въжета на борда трябва да е налично удостоверение в съответствие с Европейски стандарт EN 10204:2004, под № 3.1.
Тези въжета могат да бъдат заместени с въжета със същата дължина и натоварване на скъсване. Минималното натоварване на скъсване на тези въжета се посочва в удостоверението;
б) буксирни въжета;
Влекачите се оборудват с определен брой въжета, които са подходящи за експлоатацията им.
Основното въже обаче е с дължина поне 100 m и има натоварване на скъсване в kN, не по-малко от една трета от общата мощност на главния(те) двигател(и) в kW. Моторни товарни плавателни съдове, моторни танкери и тласкачи, които могат да теглят, трябва да бъдат оборудвани с теглещо стоманено въже, което е най-малко 100 m дълго и чието разрушаващо натоварване в kN е не по-малко от една четвърт от общата мощност в kW, на главния(ите) двигател(и);
в) хвъргало;
г) бордови трап с ширина най-малко 0,40 m и дължина 4 m, чиито странични краища са обозначени с ярко оцветена ивица; този трап е оборудван с леери. Контролният орган може да разреши по-къси трапове за малки плавателни съдове;
д) канджа;
е) подходящ комплект за първа помощ със съдържание, което съответства на стандарта на държава членка. Комплектът за първа помощ се държи в каюта или в рулевата рубка и се съхранява, така че да бъде лесно и безопасно достъпен при необходимост. Ако комплектите за първа помощ се съхраняват под капак, същият се маркира със символа за комплект за първа помощ съгласно фигура 8 от Приложение 4, с дължина на страната не по-малко от 10 cm;
ж) бинокъл 7 × 50 или с по-голям диаметър на лещите;
з) табела с инструкции за спасяване и оказване на първа помощ на давещи се;
и) прожектор, който може да се управлява от  място на управление
4.	Трябва да е налице стълба или подвижна стълба за качване на плавателните съдове, чиято странична височина над водолинията в ненатоварено състояние надвишава 1,50 m.
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Преносими пожарогасители
1.	Трябва да е осигурен най-малко един преносим пожарогасител в съответствие с Европейски стандарти EN 3-7:2007 и EN 3-8:2021 на всяко от следните места:
a) в рулевата рубка;
б) близо до всеки вход към жилищните помещения от палубата;
в) близо до всеки вход към обслужващите пространства, до които няма достъп от жилищните помещения и в които се помещават отоплителни, кухненски или хладилни устройства на твърдо или течно гориво, или втечнен газ;
г) на всеки вход към машинните и котелните отделения;
д) на подходящи места под нивото на палубата в машинните и котелните отделения, така че всяка точка в помещението да е на не повече от 10 m извървяно разстояние от пожарогасител.
2.	За преносимите пожарогасители, изисквани съгласно точка 1, могат да се използват само прахови пожарогасители със съдържание най-малко 6 kg или други преносими пожарогасители със същия пожарогасителен капацитет. Те трябва да са подходящи за пожари от клас A, B и C. Чрез дерогация за плавателни съдове без инсталации за втечнен газ, пожарогасителите с пяна, използващи водна филмообразуваща пяна (AFFF), устойчиви на замръзване до -20 °C, са допустими, дори ако не са подходящи за пожари от клас C. Тези пожарогасители трябва да имат минимален капацитет от 9 литра.
В помещения, където има вероятност да възникнат пожари, включващи растителни или животински масла и мазнини контролният орган може да изисква един или повече преносими пожарогасители, подходящи за гасене на пожари от клас F. Такива преносими пожарогасители се вписват в точка 52 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
Всички пожарогасители трябва да са подходящи за гасене на пожари в електрически системи до 1000 V.
3. В допълнение могат да се използват пожарогасители с прах, вода или пяна, които са подходящи поне за класа на пожар, който е най-вероятно да възникне в помещението, за което са предназначени.
4. Преносимите пожарогасители с CO2 като гасителен агент могат да се използват само за гасене на пожари в камбузи и електрически инсталации. Съдържанието на тези пожарогасители трябва да бъде не повече от 1 kg на 15 m3 от помещението, в което са предоставени за употреба.
5.	Преносимите пожарогасители се проверяват най-малкото веднъж на две години от компетентно лице. Етикет от проверката, подписан от компетентното лице и съдържащ датата на проверката, се поставя върху пожарогасителя.
6.	Ако преносимите пожарогасители са монтирани по такъв начин, че да не се виждат панелът, който ги закрива, се маркира със символа за пожарогасител съгласно фигура 3 от Приложение 4, с дължина на страната не по-малко от 10 сm.
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Член 13.04
Постоянно монтирани противопожарни системи за защита на жилищни помещения, рулеви рубки и помещения за пътници
1.	За защитата на жилищните пространства, рулевите рубки и помещенията за пътници като неподвижно монтирани противопожарни системи се приемат само подходящи автоматични спринклерни системи за вода под налягане.
2.	Монтирането или преустрояването на системите се извършва само от специализирани фирми.
3.	Системите се изработват от стомана или равностойни негорими материали.
4.	Системите трябва да могат да разпръскват вода с дебит най-малко от 5 l/m2 в минута върху площта на най-голямото помещение, подлежащо на защита.
5.	Системи, разпръскващи по-малки количества вода, трябва да имат одобрение на типа съгласно Резолюция А.800 (19)[footnoteRef:4] на ИМО или друг стандарт, признат от една от държавите членки. Одобряването на типа се извърша от призната класификационна организация или акредитирана институция за изпитвания. Акредитираната институция за изпитвания спазва Eвропейски стандарт EN ISO/IEC 17025:2017. [4:  	Резолюция А.800 (19) на ИМО, приета на 23 ноември 1995 г. — Преработени насоки за одобрение на спринклерни системи, еквивалентни на тези, посочени в Правило II-2/12 от SOLAS.] 

6.	Системите трябва да се проверяват от експерт:
a) преди първоначално пускане в експлоатация;
б) преди повторно пускане в експлоатация, след като са били задействани;
в) преди повторно пускане в експлоатация след всяко по-съществено изменение или ремонт; и
г) редовно, най-малко на всеки две години.
Проверките, посочени в буква “г”, могат да бъдат извършвани от компетентно лице от компетентна фирма, специализирана в пожарогасителни системи.
7.	При извършване на проверката в съответствие с точка 6, експертът или компетентното лице проверява дали системите отговарят на изискванията на настоящия член.
Проверката включва като минимум:
a) външен оглед на цялата система;
б) функционално изпитване на системите за безопасност и дюзите;
в) функционално изпитване на резервоарите под налягане и помпената система.
8.	Издава се удостоверение за проверката, подписано от експерта или компетентното лице и посочващо датата на проверката.
9.	Броят на монтираните системи се записва в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
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Постоянно монтирани противопожарни системи за защита на машинните, котелните и помпените отделения
1.	Пожарогасителни агенти
За защита на машинни отделения, котелни отделения и помпени отделения могат да се използват следните пожарогасителни агенти в неподвижно монтирани противопожарни системи:
a) CO2 (въглероден диоксид);
б) HFC 227 еа (хептафлуорпропан);
в) IG-541 (52 % азот, 40 % аргон, 8 % въглероден двуокис);
г) FK-5-1-12 (додекафлуоро-2-метилпентан-3-он);
д) H2O (вода);
е) K2CO3 (калиев карбонат).
2.	Вентилация, засмукване на въздух:
a) Въздухът за горене за задвижващите двигатели не трябва да се взема от помещения, които трябва да бъдат защитени с неподвижно монтирани противопожарни системи. Това не важи, когато са налице две отделни независими и херметично отделени главни машинни отделения или ако освен главното машинно отделение има отделно машинно отделение за носовото подрулващо устройство, което да осигурява способност на плавателния съд да остане управляем на собствен ход в случай на пожар в главното машинно отделение;
б) Принудителната вентилация в защитеното помещение се изключва автоматично, ако противопожарната система се задейства;
в) Трябва да има налице устройства, чрез които всички отвори, откъдето може да проникне въздух или да се изпусне газ от защитеното помещение, да могат да бъдат бързо затваряни. Трябва да може ясно да се установява дали те са отворени или затворени;
г) Въздухът, който излиза от предпазните изпускателни клапани на съдовете за сгъстен въздух, монтирани в машинните отделения, трябва да се извежда навън в атмосферата;
д) Свръхналягането или разреждането, възникващи от притока на пожарогасителни агенти, не трябва да разрушават елементите на околните прегради в защитеното помещение. Трябва да е възможно налягането да се изравнява безопасно;
е) Защитените помещения трябва да разполагат със средства за отвеждане на пожарогасителния агент и газовете от пожара. Трябва да е възможно тези средства да бъдат управлявани от места извън защитените помещения и които не биха станали недостъпни вследствие пожар вътре в тези пространства. Ако са налице неподвижно монтирани аспирационни чадъри, трябва да е невъзможно те да бъдат задействани, докато се гаси пожар.
3.	Пожароизвестителна система
Защитеното помещение се наблюдава с подходяща пожароизвестителна система. Пожарният алармен сигнал трябва да се чува в рулевата рубка, жилищните помещения и защитеното помещение.
4.	Тръбопроводна система:
a) Пожарогасителният агент се пренася до защитеното помещение и разпръсква в него чрез фиксирана тръбопроводна система. В защитеното помещение тръбите и съответните им фитинги трябва да са изработени от стомана. Тръбите, свързващи резервоарите и удължителните елементи се изключват, при условие че използваните материали имат равностойни свойства в случай на пожар. Тръбите трябва да са защитени срещу корозия отвън и отвътре;
б) Изпускателните струйници се оразмеряват и оборудват по такъв начин, че пожарогасителният агент да се разпределя равномерно. По-специално, пожарогасителният агент трябва да бъде ефективен и под плочите на настилката.
5.	Задействащо устройство:
a) Противопожарни системи с автоматично задействане не се допускат;
б) Трябва да бъде възможно противопожарната система да се задейства от подходящо място извън защитеното помещение;
в) Задействащите устройства се инсталират по такъв начин, че да могат да бъдат използвани дори и в случай на пожар, и необходимото количество пожарогасителен агент да може все още да бъде подадено дори при повреда от пожар или експлозия в защитеното помещение.
Немеханичните задействащи устройства трябва да се захранват от два различни и независими един от друг източника на енергия. Тези източници на енергия се намират извън защитеното помещение. Линиите за управление в защитеното помещение се проектират, така че да останат функционални в течение поне на 30 минути в случай на пожар. Това изискване се смята за изпълнено по отношение на електрическата инсталация, ако тя е в съответствие с Международен стандарт IEC 6033121:1999.
Ако задействащите устройства се монтират по такъв начин, че да не се виждат, панелът, който ги закрива, трябва да е маркиран със символа „Противопожарна инсталация“ съгласно фигура 6 от Приложение 4, с дължина на страната от поне 10 сm и следния текст с червени букви на бял фон:
„Feuerlöscheinrichtung
Installation d'extinction
Brandblusinstallatie
Fire-fighting installation“.
г) Ако противопожарната система е предназначена за защитата на няколко помещения, задействащите устройства за всяко помещение трябва да бъдат отделни и ясно указани;
д) До всяко задействащо устройство ясно и неизличимо трябва да са изложени, на един от езиците на държавите членки, инструкции за действие. Те трябва да съдържат, в частност, инструкции относно:
aa) задействането на противопожарната система;
бб) необходимостта от проверка за гарантиране, че всички хора са излезли от защитеното помещение;
вв) действие, предприемано от екипажа, когато ппротивопожарната система се задейства, и при достъп до защитеното помещение след задействане или заливане, по-специално по отношение на евентуално наличие на опасни вещества;
гг) мерките, които трябва да предприема екипажът в случай на повреда на противопожарната система.
е) Инструкциите за експлоатация трябва да посочват, че преди задействането на противопожарната система двигателите с вътрешно горене, засмукващи въздух отзащитеното помещение, се изключват.
6.	Предупредителна система:
a) Постоянно монтираните противопожарни системи трябва да са оборудвани със звукови и оптични предупредителни системи;
б) Предупредителната система се задейства автоматично веднага след първото задействане на противопожарната система. Предупредителният сигнал звучи в рамките на съответен период преди изпускането на пожарогасителния агент без да бъде възможно той да бъде изключен;
в) Предупредителните сигнали трябва да са ясно видими в защитените помещения и в подстъпите към тях и да се чуват ясно, дори и при експлоатационни условия с най-висок присъщ шум. Те трябва да се отличават явно от всички други звукови и оптични сигнали в защитеното помещение;
г) Звуковите предупредителни сигнали трябва да се чуват ясно и в прилежащите помещения, дори и когато свързващите врати са затворени и при експлоатационни условия с най-висок присъщ шум;
д) В случай, че предупредителната система не е самоследяща се по отношение на късите съединения, прекъсването на кабели и спадовете в напрежението, трябва да е възможно да се проверява дали тя работи правилно;
е) При всеки вход към помещение, в което може да се подаде пожарогасителен агент, се поставя ясно видимо съобщение със следния текст с червени букви на бял фон:
„Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung!
Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen!
Attention, installation d'extinction d'incendie!
Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)!
Let op, brandblusinstallatie!
Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte onmiddellijk verlaten!
Warning, fire-fighting installation!
Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)!“.
7.	Резервоари под налягане, арматура и тръби под налягане:
a) Резервоарите под налягане, арматурата и тръбите под налягане трябва да съответстват на действащите разпоредби в една от държавите членки или ако няма такива, на изискванията на призната класификационна организация;
б) Резервоарите под налягане трябва да са монтирани в съответствие с инструкциите на производителя;
в) Резервоарите под налягане, арматурата и тръбите под налягане не трябва да се монтират в жилищните помещения;
г) Температурата в шкафовете и пространствата за монтаж, в които има резервоари под налягане, не трябва да превишава 50 °С;
д) Шкафовете или пространствата за монтаж на палубата се укрепват неподвижно на мястото си и се оборудват с отдушници, които се подреждат по такъв начин, че в случай на изпускане от резервоар под налягане, газ да не може да проникне във вътрешността на плавателния съд. Преки връзки с други помещения не се допускат.
8.	Количество на пожарогасителния агент
Ако количеството на пожарогасителния агент е предвидено за използване в повече от едно помещение, общото налично количество пожарогасителен агент не е необходимо да бъде по-голямо от количеството, необходимо за най-голямото защитено помещение.
9.	Монтаж, проверка и документиране:
a) Монтажът или преустройството на системата се осъществяват само от фирма, специализирана в противопожарни системи. Изискванията, определени от производителя на пожарогасителния агент и на системата (спецификация на продукта, спецификация, свързани с безопасността), трябва да са спазени. Поддръжка, по-специално на състоянието на разпръскващите дюзи, се извършва редовно в съответствие с инструкциите на производителя на системата или производителя на пожарогасителния агент (спецификация);
б) Системата трябва да се проверява от експерт:
aa) преди първоначално пускане в експлоатация;
бб) преди повторно пускане в експлоатация, след като е била задействана;
вв) преди повторно пускане в експлоатация след всяко по-съществено изменение или ремонт; и
гг) редовно, най-малко на всеки две години.
Проверките, посочени в буква “гг”, могат да бъдат извършвани от компетентно лице от компетентна фирма, специализирана в пожарогасителни системи.
в) При проверката експертът или компетентното лице проверява дали системата отговаря на изискванията на настоящия член;
г) Проверката обхваща най-малко следното:
aa) външен оглед на цялата инсталация;
бб) проверка на непроницаемостта на тръбите;
вв) проверка на работата на системите за контрол и задействане;
гг) проверка на налягането и съдържанието на резервоара;
дд) проверка на херметичността и механизмите за заключване на защитеното помещение;
ее) проверка на пожароизвестителната система;
жж) проверка на предупредителната система.
д) Издава се удостоверение за проверката, подписано от експерта и посочващо датата на проверката;
е) Броят на неподвижно монтираните противопожарни системи се записва в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
10.	Противопожарни системи с CO2
Противопожарните системи с използване на CO2 като пожарогасителен агент следва да са съобразени с изброените по-долу разпоредби в допълнение към изискванията по точки 1 - 9:
a) контейнерите за CO2 се разполагат извън защитеното помещение на място или в шкаф, херметично отделени от останалите помещения. Вратите на тези пространства на съоръженията и шкафовете се отварят навън, могат да се заключват и върху тях от външната страна се поставя символът „Предупреждение за обща опасност“ в съответствие с фигура 4 от Приложение 4, с височина поне 5 cm заедно с маркировката „СО2“ със същите цвят и височина;
б) Местата за монтиране на контейнерите за CO2 под палубите са достъпни само от откритата палуба. Тези места имат собствена подходяща система за изкуствена вентилация с отвеждащи въздуховоди, изцяло отделена от другите вентилационни системи на борда;
в) Контейнерите за СО2 не се пълнят повече от 0,75 kg/l. Относителният обем на газа CO2, който не е под налягане, се приема за 0,56 m3/kg;
г) Обемът СО2 за защитеното помещение е поне 40 % от брутния му обем. Трябва да е възможно този обем да бъде подаден за 120 s и да се провери дали подаването е приключило;
д) Отварянето на вентилите на контейнера и използването на вентила за подаване се извършват посредством отделни действия за управление
е) Подходящото време, посочено в точка 6, буква “б”, трябва да бъде най-малко 20 секунди. Трябва да има надеждно устройство за осигуряване на закъснението преди подаването на газа СО2.
11.	Противопожарни системи с HFC-227ea
Противопожарните системи, използващи HFC-227ea като пожарогасителен агент, трябва да са съобразени с изброените по-долу разпоредби в допълнение към изискванията по точки 1 - 9:
a) Ако са налице няколко защитени помещения, всяко с различен брутен обем, всяко помещение се оборудва с отделна противопожарна система;
б) Всеки контейнер с HFC-227ea, който се монтира в защитеното помещение, трябва да е оборудван с предпазен изпускателен клапан. Същият трябва да изпуска безопасно съдържанието на контейнера в защитеното помещение, ако контейнерът е изложен на въздействията на пожар, а противопожарната система не е задействана;
в) Всеки контейнер е оборудван с устройство за проверка на налягането на газа;
г) Контейнерите не се пълнят повече от 1,15 kg/l. Относителният обем на HFC-227ea, който не е под налягане, се приема за 0,1374 m3/kg;
д) Обемът HFC-227ea за защитеното помещение е поне 8 % от брутния обем на помещението. Този обем се подава за 10 секунди;
е) Контейнерите за HFC-227ea се оборудват с датчик за налягане, който задейства звуков и оптичен алармен сигнал в рулевата рубка в случай на недопустима загуба на пропелент. Ако няма рулева рубка, този алармен сигнал се подава извън защитеното помещение;
ж) След заливане концентрацията в защитеното помещение не трябва да надвишава 10,5 %;
з) Противопожарната система не трябва да съдържа части, изработени от алуминий.
12.	Противопожарни системи с IG-541
Противопожарните системи, използващи IG-541 като пожарогасителен агент, трябва да са съобразени с изброените по-долу разпоредби в допълнение към изискванията по точки 1 - 9:
a) Ако са налице няколко защитени помещения, всяко с различен брутен обем, всяко помещение се оборудва с отделна противопожарна система;
б) Всеки контейнер с IG-541, който се монтира в защитеното помещение, трябва да е оборудван с предпазен изпускателен клапан. Същият трябва да изпуска безопасно съдържанието на контейнера в защитеното помещение, ако бъде изложен на въздействията на пожар, а противопожарната система не е задействана;
в) Всеки контейнер трябва да е оборудван с устройство за проверка на съдържанието;
г) Налягането при запълване на контейнера не трябва да превишава 200 bar при + 15 °С;
д) Обемът IG-541 за защитеното помещение трябва да е поне 44 % и не повече от 50 % от брутния обем на помещението. Този обем трябва да се подава за 120 секунди.
13.	Противопожарни системи с FK-5-1-12
Противопожарните системи, използващи FK-5-1-12 като пожарогасителен агент, трябва да са съобразени с изброените по-долу разпоредби в допълнение към изискванията по точки 1 - 9:
a) Ако трябва да бъдат защитени няколко помещения, всяко с различен брутен обем, всяко помещение трябва да е оборудвано с отделна противопожарна система;
б) Всеки контейнер с FK-5-1-12, монтиран в защитеното помещение, трябва да е оборудван с предпазен изпускателен клапан. Предпазният изпускателен клапан трябва да изпуска безопасно съдържанието на контейнера в защитеното помещение, ако контейнерът е изложен на въздействията на пожар, а противопожарната система не е задействана;
в) Всеки контейнер трябва да е оборудван с устройство за проверка на налягането на газа;
г) Контейнерите не се пълнят повече от 1,00 kg/l. Относителният обем на FK-5-1-12, който не е под налягане, се приема за 0,0719 m3/kg;
д) Обемът FK-5-1-12 за защитеното помещение е поне 5,5 % от брутния обем на помещението. Този обем се подава за 10 секунди;
е) Контейнери с FK-5-1-12 се оборудват с датчик за налягане, който задейства звуков и оптичен алармен сигнал в рулевата рубка в случай на недопустима загуба на пропелент. Ако няма рулева рубка, този алармен сигнал се подава извън защитеното помещение; 
ж) След заливане концентрацията в защитеното помещение не трябва да надвишава 10,0 %.
14.	Противопожарни системи, използващи вода като пожарогасителен агент 
Противопожарните системи с използване на вода като пожарогасителен агент могат да подават този агент в защитеното помещение само под формата на водна мъгла. Размерът на капчиците трябва да бъде между 5 и 300 микрона. 
В допълнение към изискванията, установени от точки 1 — 7 и 9, и тези от точка 8, прилагани mutatis mutandis, тези противопожарни системи трябва да са в съответствие със следните разпоредби:
а) Противопожарната система трябва да има одобрение на типа в съответствие с MSC/Circ. 1165[footnoteRef:5] или друг стандарт, признат от една от държавите членки. Одобряването на типа се извърша от призната класификационна организация или акредитирана институция за изпитвания. Акредитираната институция за изпитвания трябва да отговаря на Европейския стандарт за общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (EN ISO/IEC 17025:2017);  [5:  	Циркулярно писмо MSC/Circ. 1165 — Ревизирани указания за одобряването на еквивалентни пожарогасителни системи на водна основа за машинни помещения и товарни помпени отделения, приети на 10 юни 2005 г. и изменени с MSC/Circ.1269, MSC/Circ.1386 и MSC/Circ.1385.] 

б) Противопожарната система трябва да бъде оразмерена според най-голямото от защитените помещения и трябва да бъде в състояние да разпръсква вода непрекъснато в помещението за период не по-кратък от 30 минути;
в) Помпите, техните механизми за превключване и клапани, които са необходими за работата на системата, трябва да бъдат монтирани в помещение извън защитените помещения. Помещението, в което са монтирани, трябва да бъде отделено от съседните с разделителни стени най-малко от тип A30; 
г) Противопожарната система трябва да бъде изцяло пълна с вода по всяко време, поне що се отнася до бързодействащите клапани, и следва да бъде под необходимото първоначално работно налягане. Помпите за водоснабдяване трябва да се задействат автоматично с пускането на системата. Системата трябва да е с непрекъснато работещо водоснабдяване. Трябва да бъдат взети мерки, за да се гарантира, че наличието на примеси не оказва влияние върху работата на системата;
д) Капацитетът и конструкцията на тръбопроводната мрежа на системата трябва да се основават на хидравлично изчисление;
е) Броят и разположението на дюзите трябва да гарантират достатъчно разпределение на водата в помещенията, които трябва да бъдат защитени. Разпръскващите дюзи трябва да бъдат разположени, така че да се гарантира, че водната мъгла се разпространява из цялото защитено помещение, особено в районите, където има по-голям риск от пожар, включително зад приспособления и под пода; 
ж) Електрическите компоненти на противопожарната системата в защитеното помещение трябва като минимум да отговарят на клас на защита IP54. Системата трябва да съдържа два независими източника на енергия с автоматично превключване. Един от източниците на енергия трябва да се намира извън защитеното помещение. Всеки източник на енергия сам по себе си трябва да може да гарантира функционирането на системата;
з) Противопожарната система трябва да има резервни помпи; 
и) Противопожарната система трябва да бъде оборудвана с устройство за следене, което задейства алармен сигнал в рулевата рубка в следните случаи:
-	спад в нивото на водата в резервоара (ако има такъв);
-	прекъсване на електрическото захранване;
-	загуба на налягане в тръбопровода на системата с ниско налягане;
-	загубата на налягане в кръга за високо налягане;
-	когато системата е активирана.
й) Документите, необходими за инсталирането, функционалните изпитвания и документиране на инсталацията, посочени в точка 9, трябва да включват най-малкото: 
- 	схема на системата, показваща участъци на тръбите и видовете разпръскващи дюзи;
- 	хидравличното изчисление, посочено в буква “г”;
- 	техническата документация на производителя, която обхваща всички аспекти на инсталацията;
- 	ръководството за техническа поддръжка.
15.	K2CO3 - противопожарни системи
	В допълнение към изискванията, установени в точки 1 - 7 и 9, противопожарните системи, използващи K2CO3 като средство за гасене, трябва да отговарят на следните разпоредби:
		а) Противопожарната система трябва да има одобрение на типа съгласно MSC/Circ. 1270[footnoteRef:6] или друг стандарт, признат от една от държавите членки. Одобрението на типа се извършва от призната класификационна организация или акредитирана изпитвателна институция. Акредитираната институция за изпитване трябва да отговаря на Европейския стандарт EN ISO/IEC 17025:2017; [6:  Циркуляр MSC/Circ. 1270 – Преразгледани насоки за одобрение на стационарни аерозолни пожарогасителни системи, еквивалентни на стационарни газови пожарогасителни системи, както е посочено в SOLAS 1974, за машинни отделения - приети на 4 юни 2008 г. Циркуляр MSC/Circ. 1270/Corr. 1 - Поправка - приета на 29 август 2008 г.
] 

б) Всяко помещение трябва да бъде снабдено със собствена противопожарна система;
в) Пожарогасителният агент трябва да се съхранява в специално осигурени резервоари, които не са под налягане в защитено помещение. Тези резервоари трябва да бъдат монтирани по такъв начин, че пожарогасителният агент да се разпределя равномерно в помещението. По-специално, пожарогасителното средство трябва да работи и под обшивката на палубата;
г) Всеки резервоар е отделно свързан със задействащото устройство;
[bookmark: _Toc535827548][bookmark: _Toc491854107]д) Количеството пожарогасителен агент спрямо помещението, което трябва да бъде защитено, е най-малко 120 g/m3 от нетния обем на това помещение. Този нетен обем се изчислява според MSC/Circ. 1270, т. 11.2 - 11.4. Пожарогасителният агент трябва да бъде доставен в рамките на 120 секунди.
Член 13.06
Постоянно монтирани противопожарни системи за защита на предмети
1.	За защита могат да се използват постоянно монтирани противопожарни системи за защита на обекти, системи и оборудване. Освен това стаите могат да бъдат защитени и с противопожарна система в съответствие с този член, освен ако тези стаи не са предмет на членове 13.04 или 13.05 или са защитени с противопожарни системи в съответствие с членове 13.04 или 13.05.
Въздействието на противопожарните системи трябва да бъде насочено директно към обектите, които трябва да бъдат защитени. Работната зона на противопожарните системи може да бъде ограничена чрез конструктивни мерки.
Противопожарните системи за защита на обекти могат вече да бъдат структурно интегрирани с въпросния обект.
По отношение на доставката им на пожарогасителен агент, стационарно монтираните противопожарни системи за защита на обекти са независими от системите, посочени в членове 13.04 и 13.05, както и точка 5 от този член.
2. Следните изисквания на член 13.05 се прилагат за постоянно монтирани противопожарни системи за защита на обекти:
a) точка 2 ако използваният пожарогасителен агент се нуждае от ограничаване на работната зона от структурни мерки;
б) точки 3 и 4;
в) точка 5, букви “б” и “в”, в допълнение към разпоредбите на точка 3 от този член;
г) точка 6 букви “а-д” и на всеки вход на стая или в близост до затворен обект, трябва да се постави ясно видима подходяща бележка върху пожарогасителната система за обекти; 
д) точки 7-13;
е) точка 14 букви “б-ж”, когато един източник на енергия е достатъчен, и букви “и” и “й”;
ж) точка 15 букви “б“ и “д”.
Противопожарните системи за защита на обекти трябва да използват само гасителни средства, които са подходящи за гасене на пожар на или в обекта, който трябва да бъде защитен, и които са изброени в член 13.05, точка 1.
Контролният орган може да разреши дерогации по отношение на пожарогасителния агент за постоянно монтирани противопожарни системи за защита на обекти, които се основават на пожарна концепция за защита.
3. Стационарно монтираните противопожарни системи за защита на обекти трябва да имат възможност за ръчно задействане. Трябва да е възможно ръчно задействане в непосредствена близост до защитавания обект. Те могат да се задействат автоматично, ако сигналът за задействане бъде пуснат от два пожарни детектора с различни методи за откриване. Задействането трябва да се извърши незабавно. Ако противопожарната система е предназначена за защита на няколко обекта, задействащите устройства за всеки обект трябва да бъдат отделени и ясно идентифицирани.
Задействането на пожарогасителната система трябва да бъде указано в рулевата рубка и на входа на помещението, в което се намира защитеният обект. В случай, че имаме затворени предмети, индикацията на входа на помещението може да бъде пропусната, ако индикаторът е прикрепен към самия обект.
За ръчно задействане се прилагат инструкции за работа в съответствие с член 13.05, точка 5, буква “д” поставени до всяко задействащо устройство, като се има предвид местоположението и естеството на обекта.
4. Видът и разположението на стационарно монтираните противопожарни системи за защита на обекти се вписва в точка 52 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
5. Разпоредбите на този член не се прилагат за системите за пръскане с вода в съответствие с раздели 9.3.1.28, 9.3.2.28 и 9.3.3.28 от ADN.
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Член 13.07
Корабни лодки
1.	Изброените плавателни средства трябва да носят на борда си Корабни лодки в съответствие с Европейски стандарт EN 1914:2016:
a) моторни товарни плавателни съдове, моторни танкери и баржи с товароподемност над 150 t;
б) влекачи и тласкачи с обемно водоизместване над 150 m3;
в) плаващи съоръжения;
г) пътнически плавателни съдове.
2.	Трябва да е възможно Корабните лодки да се спускат безопасно на вода от едно лице в рамките на пет минути от първото необходимо ръчно действие. Когато се използва силово спускателно устройство, то е от такъв вид, че безопасното и бързо спускане да не бъде затруднено, ако има повреда в захранването.
3.	Надуваемите Корабни лодки се проверяват съгласно указанията на производителя.
[bookmark: _Toc535827550][bookmark: _Toc491854109]
Член 13.08
Спасителни кръгове и спасителни жилетки
1.	На борда на плавателното средство трябва да има най-малко три спасителни кръга: 
-	в съответствие с Европейски стандарт EN 14144:2003; или
-	в съответствие с разпоредбите на Международната конвенцията за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Конвенция SOLAS от 1974 г.), Глава III, Правило 7.1 и Международния кодекс за спасителните средства, точка 2.1.
Те трябва да са в състояние на готовност за употреба и да са закрепени на палубата на съответните места, но без да са неподвижно закрепени към стойката си. Поне един спасителен кръг се разполага в непосредствена близост до рулевата рубка и е оборудван с автоматично включваща се светлина на батерия, която не загасва във водата.
2.	Индивидуално означена, автоматично надуваема спасителна жилетка трябва да е достъпна за всяко лице, което е редовно на борда на плавателно средство. Тези спасителни жилетки трябва да съответстват на: 
а) Регламент ЕС 2016/425[footnoteRef:7] както е изменен; или [7:  Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (OB L 81/51, 31/03/2016) или идентични разпоредби на швейцарската Наредба за безопасност на личното предпазно оборудване от 25 октомври 2017 г. (RS 930.115).] 

б) Международната конвенцията за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Конвенция SOLAS от 1974 г.), Глава III, Правило 7.2 и Международния кодекс за спасителните средства, точка 2.2.
Изискванията на буква “а” по-горе се считат за изпълнени, когато спасителната жилетка отговаря на Европейските стандарти EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020, EN ISO 12402-4:2020 г
Ненадуваеми спасителни жилетки, които отговарят на букви “а” и “б”, трябва да бъдат допустими също и за деца.
ES-TRIN	Глава 13
Оборудване
ES-TRIN	Глава 13
Оборудване
3.	Спасителните жилетки се проверяват в съответствие с инструкциите на производителя.
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Безопасност на работното място
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Член 14.01
Общи положения
1.	Плавателните съдове трябва да бъдат конструирани, построени,   организирани и оборудвани по такъв начин, че да позволят на лицата да работят и да се придвижват безопасно в техните проходи. 
2.	Неподвижно монтирани съоръжения, които са необходими за работа на борда, се разполагат, монтират и обезопасяват по такъв начин, че да позволят безопасна и лесна експлоатация, ползване и поддръжка. При необходимост преносимите или силно нагряващи се компоненти трябва да бъдат снабдени с предпазни устройства. 
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Член 14.02
Защита срещу падане
1.	Палубите и палубните проходи трябва да са равни и в нито една точка да не създават опасност от препъване; не трябва да e възможно образуването на локви.
2.	Палубите, палубните проходи, подове на машинното отделение, площадките, стълбищата и горните части на кнехтовете на палубния проход трябва да имат покрития, предпазващи от подхлъзване.
3.	Горните части на кнехтовете на палубните проходи и всякакви препятствия в проходите, като например краищата на стъпалата, трябва да са маркирани с цвят, контрастен на околната палуба.
4.	Външните краища на палубите и палубните проходи, както и работните места, на които лицата биха могли да паднат от повече от 1 m, се оборудват с фалшборд или комингс с височина най-малко 0,90 m или с непрекъснато предпазно заграждение съгласно Eвропейски стандарт EN 711:2016. Когато бордови защитни ограждения са прибиращи се,
a) към комингса на височина от 0,7 до 1,1 m допълнително се монтира непрекъснат леер с диаметър от 0,02 до 0,04 m; и
б) знаци в съответствие с Приложение 4, фигура 10, най-малко 15 cm в диаметър, се поставят на ясно видими места в  началото на  палубният проход.
5.	Чрез дерогация от точка 4, при лихтери и баржи без жилищни помещения, фалшборд и предпазни заграждения не се изискват, когато:
a) на външните краища на палубите и палубните проходи са монтирани парапети на ниво на ходилата;
б) в съответствие с точка 4, буква “a” към комингса са закрепени леери; и
в) знаци в съответствие с Приложение 4, фигура 10, най-малко 15 cm в диаметър, са нанесени на ясно видими места на палубата.
6.	Чрез дерогация от точка 4, при равнопалубни плавателни съдове и плавателни съдове с тронкова палуба не се изисква предпазните заграждения да се монтират директно по външните краища на палубите или на палубните проходи, когато:
a) проходите минават  над тези палуби; 
б) проходите и работните места на тези палуби са оградени с неподвижни предпазни заграждения в съответствие с EN 711:2016; и
в) знаци в съответствие с Приложение 4, фигура 10, най-малко 15 cm в диаметър, са нанесени на ясно видими места на преходите към зони, незащитени с предпазни заграждения.
7.	На работните места, където съществува опасност лицата да паднат от повече от 1 m, контролният орган може да изиска подходящи приспособления и оборудване за осигуряване на безопасност на работата.
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Член 14.03
Размери на работното място
Работните места трябва да са достатъчно големи за осигуряване на свобода за движение на всяко работещо там лице.
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Палубни проходи
1.	Чистата широчина на палубния проход е най-малко 0,60 m. Това изискване се прилага за височина на палубния проход до 2,00 m. 
Чрез дерогация от първото изречение, чистата широчина на палубните проходи може да бъде намалена до:
а) 0,50 m в определени точки, необходими за експлоатацията на плавателния съд, като клапани за миене на палубата;
б) 0,40 m при кнехтове и пилери.
2.	Чрез дерогация от точка 1, чистата широчина на палубните проходи може да бъде намалена до 0,54 m, до височина 0,90 m над палубата, при условие че чистата широчина отгоре между външния ръб на корпуса и вътрешния ръб на трюма е не по-малка от 0,65 m.
3.	Чрез дерогация от точка 1, чистата широчина на палубните проходи може да бъде намалена до 0,50 m, при условие че външният ръб на палубия проход е снабден с предпазен леер в съответствие с Eвропейския стандарт EN 711:2016 за предотвратяване на падане.
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Достъп до работните места
1.	Входовете и проходите за придвижване на лица и предмети трябва да са с достатъчни размери и да са разположени, така че:
a) пред входовете да има достатъчно място, за да не  се възпрепятства придвижването;
б) габаритната ширина на прохода да е в съответствие с предназначението на работното място и да не е по-малка от 0,60 m, с изключение на плавателни  съдове с широчина по-малка от 8 m, при които широчината на прохода може да се намали до 0,50 m;
в) габаритната височина на проходите, включително прага, да е не по-малка от 1,90 m.
2.	Вратите трябва да са разположени, така че да е възможно да се отварят и затварят безопасно от всяка страна. Те трябва да са защитени срещу случайно отваряне или затваряне.
3.	Подходящи стълбища, подвижни стълби или стъпала трябва да бъдат монтирани във входове, изходи и проходи, където има повече от 0,50 m разлика в равнището на пода.
4.	Работни места, където постоянно работят хора, се оборудват със стълбища, ако има разлика в нивата на пода от повече от 1,00 m. Това изискване не се отнася за аварийните изходи.
5.	Плавателните съдове с трюмове трябва да имат поне едно неподвижно монтирано средство за достъп във всеки край на всеки трюм.
Чрез дерогация от първото изречение неподвижно монтираното средство за достъп може да не се изисква, ако се осигурят поне две подвижни стълби, които излизат поне с 3 стъпала над   комингса  на люка при ъгъл на наклон от 60°.
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Член 14.06
Изходи и аварийни изходи
1.	Броят, разположението и размерите на изходите, включително аварийните изходи, трябва да съответстват на предназначението и размерите на съответното помещение. В случай, че един от изходите е авариен, той ясно се обозначава като такъв.
2.	Аварийните изходи, прозорците или капаците на светлиците, използвани като аварийни изходи, трябва да са със  светъл отвор не по-малко от 0,36 m2 и най-малкият размер трябва да е не по-малък от 0,50 m.
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Подвижни стълби, стъпала и подобни приспособления
1.	Стълбищата и подвижните стълби трябва да бъдат сигурно закрепени. Стълбищата трябва да са широки не по-малко от 0,60 m и габаритната ширина между леерите трябва да е не по-малко от 0,60 m; дълбочината на стъпалото трябва да е не по-малко от 0,15 m; стъпалата трябва да са с повърхности против подхлъзване, а стълбища с повече от три стъпала — с леери.
2.	Подвижните стълби и отделно монтираните стъпала имат габаритна ширина не по-малко от 0,30 m; стъпалата трябва да са не повече от 0,30 m едно от друго, а разстоянието между стъпала и конструкциите да е не по-малко от 0,15 m.
3.	Подвижните стълби и отделно монтираните стъпала трябва да са ясно разпознаваеми отгоре и да са оборудвани с ръкохватки за безопасност над отворите за изход.
4.	Подвижните стълби трябва да бъдат поне 0,40 m широки и с ширина поне 0,50 m в основата си; трябва да е възможно те да се подсигуряват, така че да не се преобръщат или подхлъзват; стъпалата трябва да бъдат надеждно прикрепени към подпорите.
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Член 14.08
Вътрешни помещения
1.	Размерите, разположението и оформлението на вътрешните работни места трябва да съответстват на работата, която се извършва и да отговарят на изискванията за опазване здравето и безопасността. Те трябва да са оборудвани с достатъчно незаслепяващо осветление и вентилационни устройства. При необходимост те се оборудват с отоплителни уреди, които могат да поддържат подходяща температура.
2.	Подовете на вътрешните работни пространства трябва да са стабилни и издръжливи и да са проектирани, така че да не причиняват препъване или подхлъзване. В отворено положение отворите в палубите и подовете трябва да бъдат обезопасени против падане. Прозорците и светлиците трябва да са разположени, така че да се ползват и да се почистват безопасно.
[bookmark: _Toc535827560][bookmark: _Toc491854119]Член 14.09
Защита против шум и вибрации
1.	Работните помещения трябва да са така разположени, оборудвани и проектирани, че работниците да не са изложени на вредни вибрации.
2.	Освен това, постоянните работни помещения трябва да бъдат така конструирани и обезшумени, че здравето и безопасността на служителите да не са засегнати от шума.
3.	За лица, които е вероятно да бъдат изложени на шум с ниво надвишаващо 80 dB (A) всеки ден, се осигуряват лични средства за защита. В работните помещения, където равнището на шум може да превиши 85 dB (A), се обозначава, че носенето на средства за защита от шум е задължително посредством символа: „Носете средство за защита от шум“ с диаметър не по-малко от 10 cm в съответствие с фигура 7 от Приложение 4.
[bookmark: _Toc491854120][bookmark: _Toc535827561]Член 14.10
Капаци на люковете
1. 	Капаците на люковете трябва да бъдат лесни за достъп и боравене. Съставните части на капаците, тежащи над 40 kg, се проектират, така че да се плъзгат или се оборудват с механични устройства за отваряне. Капаците на люковете, движени от подемници, са оборудвани със съответни и леснодостъпни устройства за закрепване. Капаците на люковете, които не са взаимозаменяеми, и горните прагове се маркират ясно, за да се означат люковете, към които те принадлежат и правилното им разполагане върху тези люкове.

2.	Капаците на люковете трябва да бъдат обезопасени против накланяне от вятъра или от оборудването за товарене. Плъзгащите се капаци са снабдени със стопори, непозволяващи случайно хоризонтално изместване от повече от 0,40 m; те могат да се фиксират в крайното си положение. За застопоряване на подредени един върху друг капаци на люкове се осигуряват съответни устройства.
3.	Подаването на енергия за механично задвижваните капаци на люкове трябва да се прекъсва автоматично, когато ключът за управление се освободи.
4.	Капаците на люковете трябва да издържат натоварванията, на които е вероятно да бъдат подложени: Капаците на люковете, проектирани за ходене по тях, трябва да могат да издържат концентрирани натоварвания от най-малко 75 kg. Капаците на люковете, които не са проектирани за ходене по тях, трябва да са обозначени като такива. Върху капаците на люковете, проектирани да носят товар, трябва да е отбелязан допустимият товар в t/m2. Когато се изискват подпори за постигане на максимално допустимия товар, това трябва да е отбелязано на подходящото място; в такъв случай необходимите скици се съхраняват на борда.
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Лебедки
1.	Лебедките трябва да са проектирани по такъв начин, че да позволяват работата да се извършва безопасно. Те трябва да бъдат оборудвани с устройства, които предотвратяват самоволното пускане на товара. Лебедките, които не се заключват автоматично, се оборудват със спирачка, която е способна да устои на теглителната им сила.
2.	Ръчните лебедки трябва да са оборудвани с устройства против обратен удар при въртене на манивелата. Лебедките с ръчен и механичен привод се проектират, така че механичният привод да не привежда в действие ръчното управление.
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Член 14.12
Кранове
1.	Крановете се проектират в съответствие с най-добрата практика. Силите, възникващи по време на работата с тях, трябва да бъдат предавани безопасно на конструкцията на плавателния съд; те не трябва да влошават неговата устойчивост.
2.	Върху крановете се поставя табелка на производителя, съдържаща следната информация:
a) име и адрес на производителя;
б) маркировката „CE“, заедно с годината на производство;
в) серия или тип;
г) сериен номер, ако има такъв.
3.	Максималната разрешена товароподемност трябва да е незаличимо нанесена върху крановете ясно и четливо.
Когато безопасната товароподемност на крана не превишава 2000 kg, достатъчно е върху крана да се маркира ясно и четливо безопасната товароподемност при максималния обсег.
4.	Наличието на устройства за предпазване от рисковете от премазване или отрязване е задължително. Външните части на крана трябва да имат минимално безопасно разстояние от 0,50 m спрямо определена надстройка на работните места и в проходите.
5.	Трябва да е възможно да бъдат защитени силово задвижваните кранове от непозволено използване. Те трябва да могат да бъдат задвижвани само от мястото за управление на крана. Уредът за управление трябва да е с автоматично възвръщане (бутони без самозадържане); техните посоки на движение трябва да са недвусмислено определени.
Ако движещата сила откаже, трябва да е невъзможно товарът да падне безконтролно. Не се допускат непреднамерени движения на крана.
Всяко движение нагоре на повдигащото устройство и всяко надвишаване на безопасния работен товар трябва да се ограничават от подходящо устройство. Всяко движение надолу на повдигащото устройство се ограничава, ако при предвидени проектни експлоатационни условия в момента на прикрепване на куката върху барабана, може да останат по-малко от две кабелни намотки. Съответното обратно движение трябва да е все още възможно след задействането на автоматичните ограничаващи устройства.
Натоварването на скъсване на кабелите за боравене с такелажа трябва да е равно на петкратния размер на допустимия товар на кабелите. Структурата на кабелите трябва да е без дефекти и конструкцията им е подходяща за използване с кранове.
6.	Крановете се проверяват от експерт:
a) преди първоначално пускане в експлоатация;
б) преди повторно пускане в експлоатация след всяко по-съществено изменение или ремонт; и
в) редовно, най-малко на всеки десет години.
При проверката доказателства за достатъчна якост и устойчивост се предоставят чрез изчисления и изпитване на натоварването на борда.
Когато безопасната товароподемност на крана не превишава 2000 kg, експертът има право да прецени, че доказването чрез изчисления може да бъде заместено изцяло или частично с изпитване с товар 1,25 пъти по-голям от безопасната товароподемност, което да се проведе за целия обхват на експлоатация.
Издава се удостоверение за проверката, подписано от експерта и посочващо датата на проверката.
7.	Крановете се проверяват редовно и във всеки случай поне веднъж годишно от компетентно лице. При проверката безопасното експлоатационно състояние на крана се определя с визуален оглед и оперативна проверка.
Издава се удостоверение за проверката, подписано от компетентното лице и посочващо датата на проверката.
8.	Крановете с безопасна товароподемност над 2000 kg, или тези, използвани за претоварване, или които са монтирани върху подемни крикове, понтони и друго плаващо съоръжение или плавателно работно средство, трябва освен това да отговарят на изискванията на една от държавите членки.
9.	Инструкциите за работа на производителя на крана се съхраняват на борда. Те съдържат най-малко следната информация:
a) работен обхват и функция на уредите за управление;
б) максимално допустима безопасна товароподемност като функция от обсега;
в) максимално допустим наклон на крана;
г) инструкции за сглобяване и поддръжка;
д) общи технически данни.
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Съхранение на запалими течности
За съхранението на запалими течности с точка на възпламеняване под 55 C на палубата трябва да има шкаф с вентилация, изработен от негорими материали. Отвън върху него трябва да има знак „Паленето на огън и пушенето забранени“ с диаметър от поне 10 cm в съответствие с фигура 2 от Приложение 4.
ES-TRIN	Глава 14
Безопасност на работното място
ES-TRIN	Глава 14
Безопасност на работното място
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Жилищни помещения
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Общи положения
1.	Плавателните съдове трябва да имат жилищни помещения за лицата, които обичайно са настанени на борда и поне за минималния състав на екипажа. 
2.	Жилищните помещения трябва да бъдат проектирани, разположени и оборудвани, така че да отговарят на изискванията за опазването на здравето, безопасността и комфорта на хората на борда. Те трябва да са безопасно и лесно достъпни и подходящо изолирани срещу топлина и студ.
3.	Контролният орган може да разреши изключения от разпоредбите на настоящата глава, ако здравето и безопасността на лицата на борда са осигурени посредством други мерки.
4.	Контролният орган вписва в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване евентуалните ограничения по отношение на дневните експлоатационни периоди на плавателния съд и неговия режим на работа, произтичащи от изключенията съгласно точка 3.
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Специални изисквания към проектирането на жилищни помещения
1.	Трябва да има възможност жилищните помещения да се проветряват в достатъчна степен, дори когато вратите са затворени; освен това жилищните помещения за общо ползване трябва да получават достатъчно дневна светлина и по възможност са с изглед навън.
2.	Когато няма проход от равнището на палубата към жилищните помещения и разликата в равнището е 0,30 m или повече, достъпът до жилищните помещения трябва да се осигурява със стълбища.
3.	В носовите части на плавателния съд нито един от подовете не трябва да бъде повече от 1,20 m под равнината на максимално газене.
4.	Жилищните помещения за общо ползване и спалните каюти трябва да имат поне два изхода, максимално раздалечени един от друг и служещи като маршрути за евакуация. Единият изход може да бъде определен за авариен. Това не важи за помещения с изход, водещ направо на палубата или към коридор, който служи като маршрут за евакуация, при условие че коридорът има два изхода, раздалечени един от друг, водещи към левия и към десния борд. Аварийните изходи, които могат да включват светлици и прозорци, трябва да имат светло сечение от най-малко 0,36 m2 и дължина на най-късата страна, не по-малка от 0,50 m, и да позволяват бърза евакуация в аварийни ситуации. Изолацията и покритията на маршрутите за евакуация се изработват от забавящи горенето материали и използваемостта на маршрутите за евакуация във всеки момент се гарантира с подходящи средства като подвижни стълби или отделно монтирани стъпала.
5.	Жилищните помещения трябва да са защитени срещу недопустим шум и вибрации. Приемливите равнища на шума не трябва да превишават:
a) 70 dB(A) в жилищните помещения за общо ползване;
б) 60 dB(А) в спалните каюти. Тази разпоредба не се прилага за плавателни съдове, които работят изключително извън периодите за почивка на екипажа, както са определени от националното законодателство на държавите членки.
Ограничението на режима на работа, посочен в буква “б”, се вписва в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
6.	Височината на жилищните помещения трябва да е не по-малко от 2,00 m.
7.	Като правило плавателните съдове трябва да имат поне едно жилищно помещение за общо ползване, отделено от спалните каюти.
8.	Свободната разгъната площ на жилищните помещения за общо ползване трябва да е не по-малко от 2 m2 на човек и във всеки случай не по-малко от 8 m2 общо (без да се броят мебелите, с изключение на масите и столовете).
9.	Кубатурата на индивидуалните жилищни помещения и спалните каюти трябва да е не по-малко от 7 m3 за всяко помещение.
10.	Обемът въздух на човек трябва да е поне 3,5 m3 в индивидуалните жилищни помещения. В спалните каюти той трябва да бъде поне 5 m3 за първия обитател и поне 3 m3 за всеки допълнителен обитател (без да се смята обемът на мебелите). Спалните каюти са предназначени за не повече от двама човека. Койките се поставят на не по-малко от 0,30 m над пода. Когато една койка е поставена над друга, височината над всяка от тях трябва да e не по-малко от 0,60 m.
11.	Вратите 
а) трябва да имат отвор, чийто горен ръб е най-малко 1,90 m над палубата или над пода и чиста ширина най-малко 0,60 m. Предписаната височина може да бъде постигната чрез плъзгащи се или шарнирни капаци или капаци;
б) трябва да може да се отваря навън от двете страни;
в) които са разположени по пътищата за евакуация, не трябва да възпрепятстват евакуацията на лица, когато са отворени;
г) които са заключени отвътре, трябва да могат да бъдат отворени отвън при аварийна ситуация.
Праговете не трябва да са с височина повече от 0,40 m, но въпреки това трябва да 	отговарят на разпоредбите на други разпоредби за безопасност.
12	Стълбищата трябва да бъдат неподвижно монтирани и безопасно проходими. Те се считат за такива, когато:
a) са поне 0,60 m широки;
б) стъпалото е с дълбочина поне 0,15 m;
в) стъпалата са нехлъзгащи се; и
г) стълбите с повече от три стъпала са оборудвани с поне един леер или ръкохватка.
13.	Тръбите, по които преминават опасни газове или течности и особено тези под толкова високо налягане, че изтичане може да изложи хората на опасност, не трябва да се разполагат в жилищните помещения или в коридори, водещи към тях. Това не се отнася за тръбите на уредбите за втечнен газ за битови нужди, тръбите за водна пара и тези на хидравличната система, при условие че те са поставени в метални кожуси.
[bookmark: _Toc491854127][bookmark: _Toc535827568]Член 15.03
Санитарни съоръжения
1.	Поне следните санитарни съоръжения трябва да бъдат осигурени на плавателни съдове с жилищни помещения:
a) една тоалетна на всяко жилищно помещение или на шест души от екипажа. Тя трябва да може да се проветрява с чист въздух;
б) умивалник с отводна тръба, свързан с топла и студена питейна вода на всяка жилищна единица или на четири души от екипажа;
в) вана или душ, свързани с топла и студена питейна вода на всяка жилищна единица или на шест души от екипажа.
2.	Санитарните съоръжения трябва да бъдат в непосредствена близост до жилищните помещения. Тоалетните не трябва да имат пряка връзка с камбузите, каюткомпаниите и комбинираните жилищни помещения за общо ползване/камбузи.
3.	Тоалетните трябва да са с площ поне 1 m2, ширина не по-малка от 0,75 m и дължина не по-малка от 1,10 m. Тоалетните в спалните каюти за не повече от двама човека могат да бъдат по-малки. Когато в тоалетната има и умивалник и/или душ, площта се увеличава най-малкото с площта, заемана от умивалника и/или душа (или ваната).
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Член 15.04
Камбузи
1.	Камбузите могат да бъдат комбинирани с жилищни помещения за общо ползване.
2.	Камбузите обхващат:
a) готварска печка;
б) кухненска мивка с канализация;
в) инсталация за подаване на питейна вода;
г) хладилник;
д) достатъчно място за складиране и за работа, както и място за съхранение на продукти.
3.	Каюткомпаниите и комбинираните камбузи/жилищни помещения за общо ползване трябва да са достатъчно обширни, за да поберат съответния брой членове на екипажа, които обикновено ги използват по едно и също време. Местата за сядане трябва да са с ширина не по-малка от 0,60 m.
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Член 15.05
Инсталации за питейна вода
1.	Корабите с жилищни помещения трябва да имат инсталация за питейна вода. Гърловината за пълнене на резервоарите за питейна вода трябва да бъде снабдена със свързваща част в съответствие с международния стандарт ISO 5620-1:1992 или еквивалентен стандарт, признат от една от държавите-членки. Отворите за пълнене на резервоари за питейна вода и маркучите за питейна вода се маркират като предназначени изключително за питейна вода. Това изискване се счита за изпълнено, ако са изпълнени изискванията на международния стандарт ISO 14726: 2008. Гърловините за пълнене на питейна вода се монтират над палубата.
2.	Инсталациите за питейна вода трябва:
a) да са покрити по вътрешните си повърхности с материал, който е устойчив на корозия и не представлява физиологична опасност;
б) да нямат участъци на тръбите, където не е гарантиран редовен поток вода; и
в) да бъдат защитени срещу прекомерно нагряване.
3.	В допълнение към точка 2 резервоарите за питейна вода:
a) трябва да имат вместимост не по-малко от 150 литра на лице от обичайно живеещите на борда и най-малко за всеки член на екипажа;
б) трябва да имат подходящ заключващ се отвор, който да позволява почистване на вътрешността;
в) трябва да имат индикатор за нивото на водата;
г) трябва да имат вентилационни тръби, които водят на открито или са снабдени с подходящи филтри.
4.	Резервоарите за питейна вода не трябва да имат общи стени с резервоари, предназначени за други нужди. Тръбите за питейна вода не трябва да преминават през резервоари, съдържащи други течности. Не се разрешени връзки между системата за снабдяване с питейна вода и други тръби. Тръби, по които преминават газ или течности различни от питейна вода, не трябва да преминават през резервоари за питейна вода.
5.	Съдовете за съхраняване на питейна вода под налягане работят само с незамърсен сгъстен въздух. Ако сгъстеният въздух е получен чрез компресори, непосредствено пред съда под налягане се поставят въздушни филтри и маслоотделители, освен ако водата и въздухът не са отделени посредством мембрана.
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Член 15.06
Отопление и вентилация
1.	Трябва да е възможно жилищните помещения да бъдат отоплявани съобразно предназначението им. Отоплителните инсталации трябва да са съобразени с метеорологичните условия, които могат да възникнат.
2.	Трябва да е възможно жилищните помещения за общо ползване и спалните каюти да бъдат проветрявани в достатъчна степен, дори когато вратите са затворени. Вентилацията трябва да осигурява достатъчна циркулация на въздуха при всякакви климатични условия.
3.	Помещенията трябва да бъдат проектирани и разположени, така че да не допускат, доколкото е възможно, проникване на замърсен въздух от други части на плавателния съд, като машинните отделения или трюмовете; когато се използва принудителна вентилация, входните отвори се поставят, така че да бъдат спазени горните изисквания.
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Член 15.07
Други съоръжения в жилищните помещения
1.	Всеки член на екипажа, живеещ на борда, трябва да разполага с индивидуална койка и отделен шкаф за дрехи, снабден с ключалка. Вътрешните размери на койката трябва да бъдат не по-малко от 2,00 m дължина и 0,90 m ширина.
2.	Трябва да бъдат осигурени подходящи места за съхраняване и сушене на работни дрехи, но не в спалните помещения.
3.	Всички жилищни помещения трябва да са оборудвани с електрическо осветление. Допълнителни лампи на газ или друго течно гориво могат да се използват само в жилищните помещения за общо ползване. Осветителните устройства на течно гориво трябва да са от метал и да използват само горива с температура на възпламеняване над 55°С или течен парафин. Те се поставят или прикрепват по такъв начин, че да не създават опасност от пожар.
ES-TRIN	Глава 15
Жилищни помещения
ES-TRIN	Глава 15
Жилищни помещения

[bookmark: _Toc491854132][bookmark: _Toc535827573]Глава 16
работещо с гориво Оборудване за отопление, приготвяне на храна и охлаждане
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Член 16.01
Общи положения
1.	Оборудването за отопление, приготвяне на храна и охлаждане, работещо с втечнен газ, трябва да отговаря на изискванията на Глава 17.
2.	Оборудването за отопление, приготвяне на храна и охлаждане, заедно с неговите съпътстващи принадлежности, трябва да бъде проектирано и монтирано, така че да не е опасно дори в случай на прегряване. То се монтира, така че да не може да се преобърне или да бъде разместено случайно.
3.	Оборудването, посочено в точка 2, не се монтира на места, в които се използват или съхраняват вещества с температура на възпламеняване под 55°С. Димоотводните тръби на тези инсталации не преминават през такива места.
4.	Трябва да е осигурено подаването на въздуха, необходим за горенето.
5.	Отоплителните прибори трябва да са здраво свързани с димоотводните тръби, които се оборудват с подходящи заслони или устройства, осигуряващи защита против вятъра. Те се разполагат, така че да е възможно почистването.
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Член 16.02
Използване на течни горива и оборудване, работещо с мазут
1.	Оборудването за отопление, приготвяне на храна и охлаждане, работещо с течно гориво, трябва да може да се използва само с горива с температура на възпламеняване над 55°C.
2.	Чрез дерогация от точка 1 уреди за готвене и устройства за отопление и охлаждане, снабдени с фитилени горелки и работещи с течен парафин, могат да се използват в жилищните помещения и рулевата рубка, при условие че вместимостта на резервоара за гориво не превишава 12 литра.
3.	Уредите, снабдени с фитилени горелки:
a) се оборудват с метален резервоар за гориво, чийто отвор за пълнене се заключва и няма спойки от мек метал под равнището на максимално напълване, и се проектират и монтират, така че резервоарът за гориво да не може да бъде отворен или изпразнен случайно;
б) могат да се запалват без помощта на друга запалителна течност; и
в) се монтират, така че да се осигури безопасното отвеждане на отработените газове.
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Член 16.03
Печки с изпарителни мазутни горелки и отоплителни устройства с разпрашаващи нафтови горелки
1.	Печките с изпарителни мазутни горелки и отоплителните устройства с разпрашаващи нафтови горелки се изработват в съответствие с най-добрите практики.
2.	Когато печка с изпарителни мазутни горелки и отоплително устройство с разпрашаващи нафтови горелки се инсталира в машинното отделение, подаването на въздух за отоплителното устройство и двигателите се конструира, така че отоплителното устройство и двигателите да могат да работят правилно и безопасно независимо едно от друго. При необходимост се осигурява отделно подаване на въздух. Оборудването се монтира по такъв начин, че никакъв пламък от горелката да не може да достигне до други части на инсталациите на машинното отделение.
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Член 16.04
Печки с изпарителни мазутни горелки
1.	Трябва да е възможно печките с изпарителни мазутни горелки да се запалват без помощта на друга запалителна течност. Те се закрепват над метално корито за събиране на течности, което обхваща всички части, пренасящи горивото, със стени с височина поне 20 mm и което има вместимост от поне два литра.
2.	За печките с изпарителни мазутни горелки, монтирани в машинното отделение, страните на металното корито за събиране на течности, посочено в точка 1, са с височина не по-малко от 200 mm. Долният край на изпарителната горелка трябва да е разположен над края на коритото. Освен това горният край на металното корито за събиране на течности се показва поне 100 mm над пода.
3.	Печките с изпарителни мазутни горелки се оборудват с подходящ регулатор, който при всички условия осигурява на практика постоянен приток на гориво към горелката и който не допуска изтичане на гориво, ако пламъкът изгасне. За подходящи се приемат регулатори, които работят правилно дори и подложени на вибрации и наклонени до 12° и които, освен че са снабдени с поплавък за регулиране на нивото, имат още:
a) втори поплавък, който безопасно и надеждно спира подаването на гориво, когато бъде превишено допустимото равнище, или
б) преливна тръба, но само в случай, че металното корито за събиране на течности е с достатъчна вместимост, за да може да побере като минимум съдържанието на резервоара за гориво.
4.	Когато резервоарът за гориво на печка с изпарителни мазутни горелки е монтиран отделно:
a) денивелацията между резервоара и захранването на горелката не може да превишава определената в инструкциите за работа от производителя;
б) той трябва да е монтиран, така че да не се нагрява недопустимо;
в) трябва да е възможно подаването на гориво да се прекъсва от палубата.
5.	Димоходите на печките с изпарителни мазутни горелки се оборудват с устройство, което възпрепятства обръщане на течението.
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Отоплителни устройства с разпрашаващи нафтови горелки
Отоплителните устройства с разпрашаващи нафтови горелки трябва да съответстват в частност на следните изисквания:
a) осигурена е подходяща вентилация на горелката преди подаване на гориво;
б) подаването на гориво се регулира с термостат;
в) горивото се запалва от електрически уред или запалителен факел;
г) устройството за следене на пламъка спира подаването на гориво в случай на изгасване на пламъка;
д) основният прекъсвач е поставен на леснодостъпно място извън помещението на монтиране.
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Вентилаторни отоплителни устройства
Вентилаторните отоплителни устройства, състоящи се от горивна камера, около която въздухът за отопление се придвижва под налягане към система за разпределение или към помещение, трябва да съответстват на следните изисквания:
a) Ако горивото се разпрашава под налягане, въздухът за горенето се подава от инжектора.
б) Горивната камера трябва да е добре проветрена, преди горелката да се запали. Проветряването може да се смята за приключило, ако инжекторът за въздуха за горене продължава да работи, след като пламъкът изгасне.
в) Подаването на гориво се прекратява автоматично ако:
пламъкът изгасне;
подаваният въздух за горене се окаже недостатъчен;
нагретият въздух надхвърли предварително зададена температура; или
захранването на предпазни средства откаже.
В горните случаи подаването на гориво не се възобновява автоматично след спиране.
г) Съществува възможност да се изключват инжекторите за въздуха за горене и за въздуха за отопление от място извън помещението, където се намира отоплителното устройство;
д) Ако въздухът за отопление се засмуква отвън, входните отвори трябва да се намират възможно най-високо над палубата. Те трябва да са монтирани, така че да не влизат дъждовна вода и пръски;
е) Въздушните тръби за отопление трябва да са изработени от метал;
ж) Нe трябва да e възможно да се затварят напълно изходните отвори за въздуха за отопление;
з) Не трябва да е възможно течове на гориво да достигат до тръбите за въздуха за отопление;
и) Не трябва да е възможно отоплителни устройства с нагнетяване на въздуха да черпят от въздуха за отопление от машинното отделение.
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Отопление с твърдо гориво
1.	Отоплителните уреди с твърдо гориво са разположени върху метална подложка с повдигнати краища, така че никакво възпламенено гориво или горещи сажди да не може да падне извън тази подложка.
Това изискване не важи за уреди, монтирани в отсеци от негорими материали и предназначени само за помещаване на котли.
2.	Отоплителните котли с твърдо гориво са оборудвани с контролни уреди с термостат за регулиране притока на въздуха, необходим за горене.
3.	В близост до всеки отоплителен прибор се поставят средства, с които саждите да могат бързо да бъдат загасени.
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Битови уредби, работещи с втечнен газ 
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Член 17.01
Общи положения
1.	Битовите уредби, работещи с втечнен газ, се състоят основно от захранваща секция, включваща една или повече газови бутилки и един или повече регулатори на налягането, разпределителна система и определен брой уреди, работещи на газ.
Резервните и празните бутилки, които не са в захранващата секция, не се смятат за част от инсталацията. Член 17.05 се прилага за тях mutatis mutandis.
2.	Инсталациите могат да работят само с технически пропан.
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Член 17.02
Инсталации
1.	Уредбите за втечнен газ са изцяло настроени за работа с пропан и се изграждат и монтират съгласно най-добрата практика.
2.	Уредбите за втечнен газ могат да се използват само за битови нужди в жилищните помещения и рулевата рубка и за съответните цели на пътническите плавателни съдове.
3.	Може да има няколко отделни инсталации на борда. Една инсталация не трябва да се използва за обслужване на жилищни помещения, разделени едно от друго от трюм или неподвижно закрепен резервоар.
4.	Нито една част от уредбата за втечнен газ не трябва да бъде разположена в машинното отделение.
[bookmark: _Toc535827584][bookmark: _Toc491854143]Член 17.03
Бутилки
1.	Разрешени са само бутилки с одобрена вместимост между 5 и 35 kg. При пътническите плавателни съдове контролният орган може да одобри използване на бутилки с по-голяма вместимост.
2.	Бутилките трябва да отговарят на настоящите изисквания в една от държавите членки.
Тези бутилки трябва да имат официален печат, удостоверяващ, че са приети след изискваните изпитвания.
[bookmark: _Toc491854144][bookmark: _Toc535827585]Член 17.04
Местоположение и разположение на захранващите секции
1.	Захранващите секции трябва да са монтирани на палубата в отделен шкаф или стенен долап, разположен извън жилищните помещения на такова място, че да не пречи на движението на борда. Те не могат обаче да се монтират на предния или задния фалшборд. Шкафът може да бъде стенен шкаф, вграден в надстройката, при условие че е газонепроницаем и може да се отваря отвън на надстройката. Той трябва да е разположен, така че разпределителните тръби, водещи до газопотребителните пунктове, да са възможно най-къси.
Не може да се използват едновременно повече бутилки, отколкото са необходими за работата на инсталацията. Няколко бутилки могат да бъдат свързани само ако се използва автоматичен реверсиращ разклонител. До четири бутилки могат да бъдат свързани за една захранваща секция. Броят на бутилките на борда, включително резервните бутилки, не трябва да надвишава шест на съоръжение.
До шест бутилки могат да бъдат свързани на пътническите плавателни съдове с камбузи или столови за пътниците. Броят на бутилките на борда, включително резервните бутилки, не трябва да надвишава девет на съоръжение.
Регулаторите на налягането, или в случай на двустепенно занижаване на налягането, първият регулатор се монтира на преградата в същия шкаф, както и бутилките.
2.	Захранващите секции трябва да са разположени, така че всяко изтичане на газ да може да излезе от шкафа в атмосферата, без какъвто и да е риск да проникне във вътрешността на плавателния съд или да влезе в досег с източник на възпламеняване.
3.	Шкафовете трябва да са направени от материали, забавящи горенето и да се проветряват достатъчно посредством отвори в горната и долната част. Бутилките трябва да са разположени вертикално в шкафа по такъв начин, че да не могат да се обърнат.
4.	Шкафовете трябва да са така конструирани и разположени, че температурата на бутилките да не може да превишава 50 °С.
5.	Надписите „Втечнен газ“ и „Паленето на огън и пушенето забранени“ с диаметър от поне 10 cm в съответствие с фигура 2 от Приложение 4 се поставят на външната страна на шкафа.
[bookmark: _Toc491854145][bookmark: _Toc535827586]Член 17.05
Резервни и празни бутилки
Резервните и празните бутилки, които не се намират в захранващата секция, трябва да се складират извън жилищните помещения и рулевата рубка в шкаф, конструиран в съответствие с член 17.04.
[bookmark: _Toc535827587][bookmark: _Toc491854146]Член 17.06
Регулатори на налягането
1.	Уредите, работещи на газ, могат да се свързват с бутилките само посредством разпределителна система, оборудвана с един или повече регулатори на налягането на газа до нормалното работно налягане. Налягането може да бъде намалено с една или две степени. Всички регулатори на налягането се настройват за налягането, определено в съответствие с член 17.07.
2.	Крайните регулатори на налягането имат или са пряко свързани с приспособление за автоматична защита на газопроводите от прекомерно налягане в случай на повреда на регулатора на налягането. Гарантира се, че всеки газ, който предпазното устройство допусне да изтече, се отвежда в атмосферата, без какъвто и да е риск за проникване във вътрешността на плавателния съд или за влизане в досег с източник на възпламеняване. При необходимост се монтира специален тръбопровод за тази цел.
3.	Защитните устройства и вентилационните отвори трябва да са защитени срещу проникване на вода.
[bookmark: _Toc535827588][bookmark: _Toc491854147]Член 17.07
Налягане
1.	Когато се използват системи за двустепенно занижаване на налягането, средното налягане не трябва да е повече от 2,5 bar над атмосферното налягане.
2.	Налягането на изхода на последния регулатор на налягането не трябва да е по-голямо с повече от 0,05 bar от атмосферното налягане, с допуск от 10 %.
[bookmark: _Toc535827589][bookmark: _Toc491854148]Член 17.08
Тръбопроводи и гъвкави тръби
1.	Тръбите трябва да бъдат неподвижно монтирани стоманени или медни тръби.
Обаче тръбопроводите, свързани с бутилките, трябва да са гъвкави тръби за високо налягане или спирални тръбопроводи, пригодни за газ пропан. Уредите, работещи на газ, могат, в случай че не са закрепени стационарно, да бъдат свързани чрез подходящи гъвкави тръби не по-дълги от 1 m.
2.	Тръбите трябва да могат да издържат на всякакви натоварвания, по специално свързани с корозията и механичната якост, които могат да възникнат при нормалните работни условия на борда, и техните характеристики и разположение трябва да са такива, че да осигуряват задоволителен приток на газ с необходимото налягане до уредите, работещи на газ.
3.	Тръбите трябва да имат възможно най-малко съединения. Тръбите и съединенията трябва да са газонепроницаеми и остават газонепроницаеми независимо от всяка вибрация или разтягане, на които могат да бъдат подложени.
4.	Тръбите трябва да са леснодостъпни, добре закрепени и защитени във всяка точка, където могат да бъдат обект на удар или триене, особено когато преминават през стоманени прегради или метални разделители. Цялата повърхност на стоманените тръби трябва да е обработена против корозия.
5.	Гъвкавите тръби и техните съединители трябва да са в състояние да издържат на всякакви натоварвания, които могат да възникнат при нормалните работни условия на борда. Те трябва да са монтирани, така че да не са подложени на напрежение, да не се прегряват и да могат да бъдат проверявани по цялата им дължина.
[bookmark: _Toc491854149][bookmark: _Toc535827590]Член 17.09
Разпределителна система
1.	Трябва да има възможност за изключване на цялата система за разпределение чрез главен вентил, който по всяко време е бързо и леснодостъпен.
2.	Всеки уред, работещ на газ, трябва да се захранва от отделно разклонение на разпределителната система и всяко разклонение да се контролира с отделно затварящо устройство.
3.	Вентилите трябва да са поставени на места, където са защитени от атмосферно влияние и въздействие.
4.	След всеки регулатор на налягането се монтира връзка за проверка. Чрез затварящо устройство трябва да се гарантира, че при изпитванията на налягането регулаторът на налягането няма да бъде подложен на изпитвателното налягане.
[bookmark: _Toc535827591][bookmark: _Toc491854150]Член 17.10
Консумиращи газ уреди и тяхното монтиране
1.	Единствените уреди, които могат да се монтират, са такива, работещи с пропан, одобрени в една от държавите членки и оборудвани с устройства, които ефективно предотвратяват изпускането на газ в случай на загасване на пламъка или на запалителния факел.
2.	Уредите се разполагат и свързват, така че да не могат да се обърнат или да бъдат случайно разместени и да бъде избегнат всеки риск от случайно изкривяване на свързващите тръби.
3.	Отоплителните и водоподгряващите уреди и хладилниците се свързват към димоотвод за отвеждане на газовете от горенето на открито.
4.	Монтиране на уреди, работещи на газ, е позволено в рулевата рубка само ако същата е така построена, че никакъв случайно изтекъл газ да не може да проникне в долните части на плавателното средство и особено през отворите на връзките за управление, водещи към машинното отделение.
5.	Уреди, работещи на газ, могат да бъдат монтирани в спалните помещения само ако горенето им е независимо от околния въздух в помещенията.
6.	Уреди, работещи на газ, при които горенето зависи от въздуха в помещенията, трябва да се разполагат в достатъчно обширни помещения.
[bookmark: _Toc491854151][bookmark: _Toc535827592]
Член 17.11
Вентилация и отвеждане на отработените газове
1.	В помещения, в които има уреди, работещи на газ, в които горенето зависи от околния въздух, подаването на въздух и отвеждането на отработените газове трябва да се осигурява чрез вентилационни отвори с подходящи размери, със светло сечение от поне 150 cm2 на отвор.
2.	Вентилационните отвори не трябва да имат затварящо устройство и да водят към спални помещения.
3.	Устройствата за отвеждане трябва да бъдат проектирани, така че да осигуряват цялостното отвеждане на отработените газове. Те трябва да са надеждни за работа и направени от негорими материали. Тяхното функциониране не трябва да се влияе от принудителната вентилация.
[bookmark: _Toc491854152][bookmark: _Toc535827593]Член 17.12
Инструкции за експлоатация
Инструкцията за експлоатация се поставя на борда на подходящо място. Тя съдържа най-малко следното:
„Кранчетата на бутилките, които не са свързани към разпределителната система, трябва да бъдат затворени, дори ако съдовете се смятат за празни“.
„Гъвкавите тръби трябва да се сменят толкова често, колкото го изисква тяхното състояние“.
„Всички уреди, работещи с газ, трябва да бъдат свързани или съответните съединителни тръби да бъдат запечатани“.
[bookmark: _Toc535827594][bookmark: _Toc491854153]Член 17.13
Приемно изпитване
Уредбите за втечнен газ се проверяват от експерт с цел да се установи дали уредбата отговаря на изискванията на настоящата глава:
a) преди първоначално пускане в експлоатация;
б) преди повторно пускане в експлоатация след всяко по-съществено изменение или ремонт; и
в) при всяко подновяване на удостоверението, посочено в член 17.15.
Издава се удостоверение за проверката, подписано от експерта и посочващо датата на проверката. Копие от удостоверението за проверката се представя на контролния орган.
[bookmark: _Toc535827595][bookmark: _Toc491854154]
Член 17.14
Условия на изпитване
Изпитването на инсталацията се извършва при следните условия:
1.	Тръбите със средно налягане между затварящото устройство, упоменато в член 17.09, точка 4, на първия регулатор на налягането и вентилите, поставени преди крайния регулатор на налягането:
a) изпитване за налягане, извършвано с въздух, инертен газ или течност с налягане 20 bar над атмосферното налягане;
б) изпитване за газонепроницаемост, извършено с въздух или инертен газ с налягане 3,5 bar над атмосферното налягане.
2.	Тръбите с работно налягане между затварящо устройство, упоменато в член 17.09, точка 4, на единствения регулатор на налягането или крайния регулатор на налягането и вентилите монтирани пред уредите, работещи на газ:
изпитване за газонепроницаемост, извършено с въздух или инертен газ с налягане 1 bar над атмосферното налягане.
3.	Тръбите, разположени между затварящо устройство, упоменато в член 17.09, точка 4, на единствения регулатор на налягането или крайния регулатор на налягането и устройствата за управление на уредите, работещи на газ:
изпитване за газонепроницаемост при налягане 0,15 bar над атмосферното налягане.
4.	В изпитванията съгласно точка 1, буква “б”, точки 2 и 3 тръбите се считат за газонепроницаеми, ако след изтичането на достатъчно време, което да позволи изравняването на температурата с тази на околната среда, не се наблюдава спад в изпитвателното налягане в продължение на следващите 10 минути.
5.	Свързващите части на бутилките, тръбите и другите фитинги, подложени на налягане в бутилките, и всички свръзки между регулаторите на налягането и разпределителната тръба:
изпитване за газонепроницаемост, извършено с пенообразуващо вещество при работно налягане.
6.	Всички уреди, работещи на газ, се задействат при номинален капацитет и изпитват за задоволително и стабилно горене при различните задавани степени за капацитета.
Устройствата, които контролират за изгасване на огъня, се проверяват, за да се гарантира тяхното задоволително функциониране.
7.	След изпитването съгласно точка 6 трябва да се провери по отношение на всеки уред, работещ на газ, свързан с димоотвод, дали след петминутно действие при номинален капацитет и затворени прозорци и врати и с работещи вентилационни устройства, през отвора за всмукване на въздух в помещението проникват отработени газове.
Ако има повече от моментно изпускане на такива газове, причината веднага се установява и отстранява. Уредът не се одобрява за употреба, докато всички дефекти не бъдат отстранени.
[bookmark: _Toc535827596][bookmark: _Toc491854155]Член 17.15
Атестация
1.	Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване трябва да съдържа атестация в смисъл, че всички съоръжения за втечнен газ отговарят на изискванията на настоящата глава.
2.	Атестацията се издава от контролния орган след приемното изпитване, упоменато в член 17.13.
3.	Атестацията е валидна за срок не по-дълъг от три години. Тя може да бъде подновена само след извършване на ново приемно изпитване, извършено в съответствие с член 17.13.
По изключение, когато корабособственикът или негов представител представи обосновано искане, контролният орган може да удължи валидността на атестацията за не повече от три месеца без извършване на приемното изпитване, което се посочва в член 17.13. Това удължаване се вписва в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
ES-TRIN	Глава 17
Битови уредби, работещи с втечнен газ
ES-TRIN	Глава 17
Битови уредби, работещи с втечнен газ

[bookmark: _Toc535827597][bookmark: _Toc491854156]Глава 18
Бордови станции за пречистване на отпадъчни води
[bookmark: _Toc535827598][bookmark: _Toc491854157]Член 18.00
Определения
В настоящата глава:
1.   	„бордова станция за пречистване на отпадъчни води“:  пречиствателна станция за отпадъчни води с компактен дизайн за пречистване на количествата битови отпадъчни води, събиращи се на борда; 
2.      „одобрение на типа“: решението, с което компетентният орган потвърждава, че бордова станция за пречистване на отпадъчни води отговаря на техническите изисквания на Глава 18;
3.      „специален тест“: процедурата, проведена в съответствие с член 18.10, чрез която компетентният орган гарантира, че бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, експлоатирана в плавателно средство, отговаря на изискванията на глава 18;
4.      „производител“: лицето или организацията, които са отговорни пред компетентния орган за всички аспекти на процедурата за одобряване на типа и за гарантиране на съответствието на производството. Не е нужно това лице или организация да участва във всички етапи на изграждането на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води. Ако бордовата станция за пречистване на отпадъчни води бъде преустроена чрез промени или модернизиране след първоначалното си произвеждане, за да бъде използвана на плавателно средство за целите на Глава 18, лицето или организацията, направили промените или модернизирането, се считат за производител;
5.      „информационен документ“: документът, определен в Приложение 7, раздел II, в който е поместена информацията, която трябва да бъде представена от заявителя;
6.      „информационно досие“: пълен набор от данни, чертежи, снимки или други документи, предоставени от заявителя на техническата служба или на компетентния орган, както е указано в информационния документ;
7.      „информационен пакет“: информационното досие плюс всички протоколи от изпитвания или други документи, които техническата служба или компетентният орган са приложили към информационното досие при изпълнение на функциите си;
8.      „удостоверение за одобрение на типа“ е документ, изготвен в съответствие с Приложение 7, раздел III, с който компетентният орган удостоверява одобрението на типа;
9.      „ръководство  за експлоатацията“: ръководството, изготвено за бордовата пречиствателна станция за отпадъчни води в съответствие с член 18.11, показващ всички компоненти на бордовата пречиствателна станция за отпадъчни води и съдържа инструкции за експлоатацията и поддръжката на бордовата пречиствателна станция за отпадъчни води;
10.    „ръководство на производителя за проверка на компонентите и параметрите, свързани с пречистването на отпадъчни води“: документ, съставен в съответствие с член 1810, т.4  за целите на извършването на  специален тест;
11.    „битови отпадъчни води“: отпадъчни води от камбузи, трапезарии, тоалетни и перални и води, съдържащи фекални вещества 
12.    „утайка от отпадъчни води“: остатъци, натрупвани от експлоатацията на станцията за пречистване на отпадъчни води на борда на плавателния съд.

[bookmark: _Toc535827599][bookmark: _Toc491854158]Член 18.01
Общи разпоредби
1.	Настоящата глава се прилага за всички бордови станции за пречистване на отпадъчни води, които са монтирани на борда на плавателни средства.
2.	a) Бордовите пречиствателни станции за отпадъчни води трябва да отговарят на следните гранични стойности по време на типовото изпитване:
Таблица 1: Гранични стойности, които трябва да се отчетат на изхода на бордовата пречиствателна станция (при тест) по време на типовото изпитване
	Параметър
	Концентрация (етап II)
	Проба

	Биохимична потребност от кислород (𝐵𝑂𝐷5) ISO 5815-1 : 2019 и 5815-2 : 2003[footnoteRef:8] [8:  Държавите членки могат да прилагат еквивалентни процедури.] 


	20 mg/l 
	24-часова съставна проба, хомогенизирана

	
	25 mg/l 
	Случайна проба, хомогенизирана

	Химична потребност от кислород (COD)[footnoteRef:9] ISO 1575 :2022 [9:  Вместо химическата потребност от кислород (COD), общият органичен въглерод (TOC) може също да бъде посочен за проверка.] 


	100 mg/l 
	24-часова съставна проба, хомогенизирана

	
	125 mg/l 
	Случайна проба, хомогенизирана

	Общ органичен въглерод (TOC) EN 1484 : 20191
	35 mg/l 
	24-часова съставна проба, хомогенизирана

	
	45 mg/l 
	Случайна проба, хомогенизирана



б) Бордовите пречиствателни станции за отпадъчни води трябва да отговарят на следните контролни стойности по време на работа:
Таблица 2: Контролни стойности, които трябва да се наблюдават на изхода на бордовата пречиствателна станция по време на работа
	Параметър
	Концентрация (етап II)
	Проба

	Биохимична потребност от кислород (𝐵𝑂𝐷5) ISO 5815-1:2019 и 5815-2:20031
	25 mg/l 
	Случайна проба, хомогенизирана

	Химична потребност от кислород (COD)2  ISO 15705:2022
	125 mg/l 
	Случайна проба, хомогенизирана

	
	
	

	Общ органичен въглерод (TOC) EN 1484:20191
	45 mg/l 
	Случайна проба, хомогенизирана


 Държавите членки могат да прилагат еквивалентни процедури.
2 Вместо химическата потребност от кислород (COD), общият органичен въглерод (TOC)     може също да бъде посочен за проверка.

3.	Процеси, които използват продукти, съдържащи хлор, не са допустими.Също така не се допуска да бъдат разреждани битовите отпадъчни води, за да бъде намалено специфичното замърсяване и по този начин да бъде възможно изхвърлянето им.
4.	Предприемат се адекватни мерки за складиране, съхранение (ако е необходимо) и изхвърляне на утайките от отпадъчни води. Те трябва да включват също така план за управление на утайките от отпадъчните води.
5.	За целите на изпълнението на задачи съгласно настоящата глава компетентният орган може да наеме техническа служба. Отговорните технически служби трябва да отговарят на европейския стандарт EN 17025: 2017, като се вземат предвид следните условия:
а) производителите на бордови пречиствателни станции не могат да бъдат признати за технически служби;
б) за целите на настоящата глава техническата служба може, със съгласието на компетентния орган, да използва съоръжения извън собствената си лаборатория;
6.	Всяка бордова станция за пречистване на отпадъчни води се доставя с ръководство за експлоатацията съответствие с член 18.11. Ръководството за екплоатация  трябва да е на борда. 
7.	Граничните стойности, посочени в таблица 1 в точка 2, буква а), се потвърждават чрез изпитване на типа и се определят от типово одобрение. Одобрението на типа се удостоверява със сертификат за одобрение на типа. Ръководството на експлоатацията и копие от сертификата за типово одобрение се предоставят на компетентния орган и техническата служба при поискване.
8.	Бордовата станция за пречистване на отпадъчни води се проектира по такъв начин, че неизправностите в работата или повредата на бордовата пречиствателна станция да не водят до изпускане на непречистени отпадъчни води във водния път.
9. 	Всяка бордова станция за пречистване на отпадъчни води трябва да има точка за вземане на проби (кран за вземане на проби).
10. 	В т. 52 от  корабното удостоверение  за вътрешно корабоплаване за всичка бордова станция за пречистване на отпадъчни води се вписват следните данни:
а) име на производителя;
б) тип бордова пречиствателна станция;
в) номер на типовото одобрение;
г) сериен номер;
д) година на построяване.
11. 	Бордовата станция за пречистване на отпадъчни води се обслужва на редовни интервали и в съответствие с инструкциите на производителя. Поддръжката трябва да бъде документирана в ръководството за управление на експлоатацията.
[bookmark: _Toc535827600][bookmark: _Toc491854159]Член 18.02
Заявление за одобрение на типа
1.	Производителят подава пред компетентния орган заявление за одобрение на типа на бордова станция за пречистване на отпадъчни води към заявлението се прилагат:
а) Информационна папка в съответствие с член 18.00, т.6
б)  проектът на запис на параметрите на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води в ръководството за управление на операциите в съответствие с член 18.11, и
в) ръководство на производителя за проверка на компонентите и параметрите, свързани с пречистването на отпадъчни води за този тип бордова пречиствателна станция в съответствие с член 18.00 т.10 
За типовото изпитване производителят демонстрира прототип на бордовата пречиствателна станция за отпадъчни води.
2.	Ако при конкретно заявление за одобрение на типа на бордова станция за пречистване на отпадъчни води компетентният орган счете, че заявлението, подадено във връзка с представения прототип на станция, не е представително за характеристиките на този тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води, както е описано в Приложение 7, раздел II, допълнение 1, то за одобрение в съответствие с точка 1 трябва да бъде предоставен друг прототип (ако е необходимо — допълнителен), който се определя от компетентния орган.
3.	Заявление за одобрение на типа на бордова станция за пречистване на отпадъчни води не може да бъде подавано до повече от един компетентен орган. За всеки тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води, който трябва да бъде одобрен, се подава отделно заявление.т.т.
[bookmark: _Toc491854160][bookmark: _Toc535827601]Член 18.03
Процедура за одобряване на типа
1.	Компетентният орган, до който е подадено заявлението, издава одобрението на типа за типа бордова станция за пречистване на отпадъчни води, който съответства на описанията в информационното досие и отговаря на изискванията на настоящата глава. Изпълнението на тези изисквания се се доказва с тест в съответствие с Приложение 7, раздел IX.
2.	За всеки тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води, която одобрява, компетентният орган попълва всички съответни части на удостоверението за одобрение на типа, образецът за което е даден в Приложение 7, раздел III, и съставя или проверява съдържанието на азбучния указател към информационния пакет. Удостоверенията за одобрение на типа се номерират в съответствие с метода, описан в Приложение 7, раздел IV. Изготвеното удостоверение за одобрение на типа и приложенията към него се предават на заявителя.
3.	Ако бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, подлежаща на одобряване, може да изпълнява функцията си или притежава специфични свойства само в комбинация с други компоненти на плавателното средство, на което тя ще се инсталира, и ако по тази причина съответствието с едно или повече изисквания може да бъде проверено само ако подлежащата на одобряване бордова станция за пречистване на отпадъчни води работи заедно с други реални или симулирани компоненти на плавателното средство, обхватът на одобрението на типа на тази бордова станция за пречистване на отпадъчни води следва да бъде съответно ограничен. В такива случаи всички ограничения за използването и всички изисквания за монтажа се описват подробно в удостоверението за одобрение на типа за този тип пречиствателна станция.
[bookmark: _Toc491854161][bookmark: _Toc535827602]Член 18.04
Изменение на одобренията на типа
1.	Компетентният орган, който е издал одобрението на типа взема необходимите мерки, за да гарантира, че ще бъде информиран за всяка промяна в данните, съдържащи се в информационния пакет.
2.	Заявлението за изменение или удължаване на дадено одобрение на типа се подава само до компетентния орган, който е издал първоначалното одобрение на типа.
3.	Ако характеристиките на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, както са описани в информационния пакет, са променени, компетентният орган:
a) според необходимостта издава преразгледаните страници от информационния пакет, отбелязвайки всяка от тях, за да посочи ясно естеството на промяната и датата на преиздаване. Всеки път, когато се издават преразгледани страници, азбучният указател на информационния пакет, приложен към удостоверението за одобрение на типа, също бива съответно актуализиран;
б) издава преразгледано удостоверение за одобрение на типа (с номер, обозначаващ удължаването), ако някаква информация в него (без приложенията към него) се е променила или ако минималните изисквания от настоящата глава са били изменени след датата на издаване на първоначалното одобрение. В преразгледаното удостоверение за одобрение трябва ясно да е посочена причината за промяната, както и датата на преиздаването.
Ако компетентният орган, който е издал одобрението на типа, счете, че е обосновано провеждането на нови проби или изпитвания поради промяна в информационния пакет, той уведомява производителя за това и издава документите, посочени по-горе, само след успешно приключване на новите проби или изпитвания.

[bookmark: _Toc535827603][bookmark: _Toc491854162]Член 18.05
Съответствие на одобрението на типа
1.	Върху всяка бордова станция за пречистване на отпадъчни води, произведена в съответствие с одобрението на типа, производителят поставя маркировките, определени в Приложение 7, раздел I, включително номера на одобрението на типа.
2.	Ако в одобрението на типа се съдържат ограничения за използването в съответствие с член 18.03, точка 3, производителят прилага към всяка произведена единица подробна информация относно тези ограничения и всички изисквания за инсталиране.
3.	Ако бъде поискано от компетентния орган, издал одобрението на типа, производителят представя списък на серийните номера на всички бордови станции за пречистване на отпадъчни води, които са произведени в съответствие с изискванията, формулирани в настоящата глава, считано от последния доклад или от момента, в който тези разпоредби са влезли в сила за първи път, в рамките на 45 работни дни след края на всяка календарна година и непосредствено след всяка допълнителна дата, посочена от компетентния орган. Списъкът определя взаимовръзките между серийните номера, съответните типове бордови станции за пречистване на отпадъчни води и номерата на одобренията на типа. Освен това списъкът включва и специална информация за случаите, в които производителят прекратява производството на дадена бордова станция за пречистване на отпадъчни води от одобрен тип. Ако компетентният орган не поиска редовно предоставяне на такъв списък от производителя, производителят съхранява събираните данни за период от поне 40 години.
[bookmark: _Toc535827604][bookmark: _Toc491854163]
Член 18.06
Проверка на серийните номера
1.	Компетентният орган, издаващ одобрение на типа, трябва да гарантира, че серийните номера на бордовите станции за пречистване на отпадъчни води, произведени в съответствие с изискванията на настоящата глава, се регистрират и проверяват. Той може да си сътрудничи с други органи, както е определено в настоящата глава, както и с компетентните органи на държавите членки.
2.	Допълнителна проверка на серийните номера може да бъде извършена заедно с проверката на съответствието на производството с изискванията, определени в член 18.07.
3.	По отношение на проверката на серийните номера, производителят или негови упълномощени представители на територията на държавите членки, при поискване незабавно предоставят на компетентния орган цялата необходима информация относно директните им купувачи, както и серийните номера на бордовите станции за пречистване на отпадъчни води, които са докладвани като произведени в съответствие с член 18.05, точка 3.
4.	Ако при поискване от компетентния орган производителят не може да изпълни изискванията, формулирани в член 18.05, одобрението за съответния тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води може да бъде отменено. В такъв случай се използва процедурата за уведомяване, указана в член 18.08, точка 4.
[bookmark: _Toc491854164][bookmark: _Toc535827605]
Член 18.07
Съответствие на производството
1.	Компетентният орган, който издава одобрение на типа, проверява предварително, че са взети подходящите мерки, за да се гарантира ефективна проверка на съответствието на производството по отношение на изискванията на Приложение 7, раздел I. Той може да си сътрудничи с други органи, както е определено в настоящата глава, и с компетентните органи на държавите членки.
2.	Компетентният орган, който е издал дадено одобрение на типа, проверява дали мерките, посочени в точка 1 във връзка с разпоредбите на допълнение 7, раздел I, продължават да бъдат достатъчни и дали всяка бордова станция за пречистване на отпадъчни води, притежаваща номер на одобрение на типа в съответствие с изискванията на настоящата глава, продължава да отговаря на описанието от удостоверението за одобрение на типа и приложенията към него за одобрения тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води. Той може да си сътрудничи с други органи, както е определено в настоящата глава, както и с компетентните органи на държавите членки.
3.	Компетентният орган може да признае сходни изпитвания, извършени от други компетентни органи за еквивалентни на разпоредбите на точки 1 и 2.
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Член 18.08
Несъответствие с одобрения тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води
1.	Счита се, че е налице несъответствие с одобрения тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води, когато има отклонения от характеристиките в удостоверението за одобрение на типа или, според конкретния случай, от информационния пакет, който не е бил одобрен в съответствие с член 18.04, точка 3 от компетентния орган, който е издал одобрението на типа.
2.	Ако компетентният орган, издал одобрение на типа, установи, че бордови станции за пречистване на отпадъчни води не съответстват на типа бордова станция за пречистване на отпадъчни води, за който е издадено одобрението, той взема необходимите мерки, за да гарантира, че бордовите станции за пречистване на отпадъчни води в производство отново ще бъдат в съответствие с типа одобрена бордова станция за пречистване на отпадъчни води. Компетентният орган, който е констатирал несъответствието, уведомява другите компетентни органи за предприетите мерки, които могат да стигнат до отменяне на одобрението на типа.
3.	Ако компетентен орган е в състояние да докаже, че бордови станции за пречистване на отпадъчни води, притежаващи номер на одобрение на типа, не съответстват на одобрения тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води, той може да поиска от компетентния орган, издал одобрението на типа, да разпореди проверка на произвеждания тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води за съответствие с одобрения тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води. Това действие трябва да бъде предприето в рамките на шест месеца от датата на искането. 
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Тест за инсталиране и ефективност
1. 	След монтирането  на бордова станция за пречистване на отпадъчни води трябва да се извърши тест за   инсталиране и ефективност, преди да започне нормалната експлоатация.
2. 	Тестът за  инсталиране и ефективност включва:
а) Проверка дали всички предвидени компоненти или групи компоненти са правилно монтирани в съответствие със сертификата за типово одобрение и с ръководството на производителя за проверка на компонентите и параметрите на бордова станция за пречистване на отпадъчни води , имащи отношение към пречистването на отпадъчни води;
б) Проверка на правилното функциониране на бордова станция за пречистване на отпадъчни води на кораба.
3. 	Изпитването на ефективността съгласно т.2, буква б също се провежда, ако бордова станция за пречистване на отпадъчни води е временно извадена от експлоатация или е подложена на поддръжка.
4. 	Всеки монтаж и изпитване на ефективността се удостоверяват от компетентния орган в ръководството за управление на експлоатацията под формата на модела в приложение 7, раздел VIII. Тестът за ефективност, посочен в т.3, може да бъде сертифициран от специализирана фирма.
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Измерване на произволна проба / Специален тест
1. 	Не по-късно от три месеца след пускането в експлоатация на плавателния съд или, в случай на преоборудване на бордова станция за пречистване на отпадъчни води, след като е инсталирана и е извършен подходящ монтаж и изпитване на ефективността, компетентният орган взема произволна проба по време на експлоатация на плавателното средство, за да провери стойностите, посочени в член 18.01, т.2 таблица 2. На нередовни интервали компетентният орган извършва функционални проверки на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води чрез измервания на произволни проби, за да провери стойностите, посочени в член 18.01, т.2, таблица 2.
Ако компетентният орган установи, че стойностите на измерванията на случайни проби не съответстват на стойностите, посочени в член 18.01, т.1, таблица 2, той може да изиска:
а) дефектите в бордовата станция за пречистване на отпадъчни водида бъдат отстранени, за да се гарантира, че тя работи правилно;
б) бордовата станция за пречистване на отпадъчни води отново да бъде приведена в съответствие с типовото одобрение; или
в) да се проведе специален тест в съответствие с т.3.
След като несъответствията бъдат отстранени и бордовата станция за пречистване на отпадъчни води отново бъде приведена в съответствие с типовото одобрение, компетентният орган може да извърши нови измервания на произволни проби.
Ако дефектите не бъдат отстранени или съответствието на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води не бъде възстановено със спецификациите на типовото одобрение, компетентният орган запечатва бордовата станция за пречистване на отпадъчни води и информира инспекционния орган, за да направи вписване за това в точка 52 от корабното удостоверение  за вътрешно корабоплаване .
2. 	Случайните проби се измерват в съответствие със спецификациите на член 18.01, т. 2, таблица 2.
3. 	Ако компетентният орган открие някакви несъответствия в бордовата станция за пречистване на отпадъчни води ,за отпадъчни води, показващи отклонение от одобрението на типа, компетентният орган провежда специално изпитване, за да определи настоящото състояние на бордова станция за пречистване на отпадъчни води по отношение на компонентите, посочени в записа на параметрите на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води , калибрирането и настройката на параметрите бордовата станция за пречистване на отпадъчни води Ако компетентният орган стигне до заключението, че бордовата станция за пречистване на отпадъчни води не е в съответствие с типовото одобрения, той може да предприеме следните действия:
а) изисква
аа) съответствието на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води да бъде възстановено; или
бб) типовото одобрение в съответствие с член 18.04 да бъде съответно изменено; или
б)  разпорежда измерване в съответствие с процедурата за изпитване, както е посочено в приложение 7, раздел IX.
Ако съответствието не бъде възстановено или типовото одобрение не бъде съответно изменено, или ако  се докаже от измерванията, направени в съответствие с буква б), че граничните стойности, определени в член 18.01, т.2, буква “а“, таблица 1, не са спазени, компетентният орган запечатва бордовата станция за пречистване на отпадъчни води и информира инспекционния орган да направи запис за това в позиция 52 на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
4. 	Изпитванията в съответствие с точка 3 се извършват въз основа на сертификата за типово одобрение и ръководството на производителя за проверка на компонентите и параметрите на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, свързани с пречистването на отпадъчни води. Това ръководство, което се съставя от производителя и се одобрява от компетентен орган, уточнява компонентите, имащи отношение към обработката, както и настройките, критериите за оразмеряване и параметрите, които да се прилагат, за да се гарантира, че стойностите, посочени в член 18.01, т.2, таблици 1 и 2, се поддържат непрекъснато. Той включва най-малко следната информация:
а) спецификация на типа бордова станция за пречистване на отпадъчни води с описание на процеса и указание трябва ли да се монтират резервоари за съхранение на отпадъчни води преди бордовата пречиствателна станция;
б) списък на компонентите, специфични за пречистване на отпадъчни води;
в) схематично представяне на бордова станция за пречистване на отпадъчни води с идентификационни характеристики на одобрените компоненти,  свързани с пречистването (напр. номера на части на компонентите).
5. 	Бордова станция за пречистване на отпадъчни води, която е била запечатана в съответствие с т.т. 3, 3-то изречение, може да бъде върната в експлоатация само след специален тест в съответствие с т. 3, първа алинея.

Член 18.11
Ръководство и инструкции за  експлоатация
1. 	Всяка бордова станция за пречистване на отпадъчни води трябва да има ръководство за експлоатация. Ръководството за  експлоатация се изготвя от производителя на инсталацията за пречистване на отпадъчни води, инсталирана на борда.
2. 	Ръководството за  експлоатация съдържа:
а) Компоненти на бордови инсталации за пречистване на отпадъчни води, свързани с нейната експлоатация съгласно член 18.10, т.4
б) Инструкции за работа:
аа) както за ръчно, така и за автоматизирано управление на бордовата пречиствателна станция за отпадъчни води,
бб) за работа в режим на готовност на бордовата пречиствателна станция,
вв) за аварийна работа на бордовата пречиствателна станция,
гг) за спиране, спиране и рестартиране на бордовата пречиствателна станция за отпадъчни води,
дд) за специално третиране на мазни отпадъчни води и отпадъчни води от камбузи,
ее) за текуща проверка и дейности по редовна поддръжка по време на работа, както и доставка на гориво,
жж) за управление на утайките (определяне на съдържанието на утайки, промяна на съдържанието на утайки),
в) Инструкции и доказателства относно поддръжката и ремонта,
г) Изисквани документи:,
аа) за документиране на текущи и редовни дейности по инспекция и поддръжка и
бб) за документиране на излишните количества утайки и депонирането им.
ES-TRIN	Глава 18
Бордови станции за пречистване на отпадъчни води
ES-TRIN	Глава 18
Бордови станции за пречистване на отпадъчни води
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СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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Специални разпоредби, приложими за пътническите плавателни съдове
Член 19.01
Общи разпоредби
1.	Следните разпоредби не се прилагат:
a) член 3.02, точка 1, буква “б”;
б) членове 4.01 и 4.02;
в) член 8.08, точка 2, второ изречение, и точка 7;
г) член 10.14, точка 3, второ изречение за номинални напрежения над 50 V;
д) член 15.02, точка 4.
2.	Следните видове оборудване са забранени на пътническите плавателни съдове:
a) лампи, захранвани с втечнен газ или течно гориво съгласно член 15.07, точка 3, второ изречение;
б) устройства, оборудвани с фитилени горелки съгласно член 16.02, точки 2 и 3;
в) печки с изпарителни мазутни горелки съгласно член 16.04;
г) отоплителните уреди с твърдо гориво и котли в съответствие с 16.07;
д) инсталации за втечнен газ съгласно Глава 17.
3.	Плавателни съдове без собствена мощност не могат да бъдат лицензирани за превоз на пътници.
4.	На пътническите плавателни съдове се определят места за ползване от лица с намалена подвижност съобразно разпоредбите на настоящата глава.
	Броят на местата за лица с намалена подвижност не може да бъде по-малък от 1 % (закръглено до най-близкото цяло число) от разрешения брой пътници. В допълнение, броят на каютите за лица с намалена подвижност не може да бъде по-малък от:
а) един за плавателни съдове с каюти със спални места за максимум 200 пътници;
б) две за плавателни съдове с каюти със спални места за повече от 200 пътници.
5.	Чрез дерогация от член 7.02, точка 2, първо изречение, мъртвата зона за рулевия пред плавателния съд в състояние без товар и с половината от припасите, но без баласт, не трябва да превишава две дължини на плавателния съд или да не бъде повече от 250 m, според това кое от двете разстояния е по-малко.
[bookmark: _Toc491854171][bookmark: _Toc535827612]6.	Чрез дерогация от член 7.02, точка 3, трета алинея, пътнически плавателен съд трябва да бъде снабден с подходящи помощни средства, когато не е осигурено достатъчно поле на безпрепятствена видимост назад. Ако тези допълнителни средства не дават възможност за безпрепятствена видимост през нощта, съответното ограничение се записва в точка 52 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване. 
Член 19.02
Корпус
1.	В хода на периодичните проверки, дебелината на външната обшивка на пътническите плавателни съдове се определя, както следва:
a) минималната дебелина  на обшивката на дъното, скула и страните на външния корпус на пътнически плавателни съдове се определя съгласно по-голямата стойност от следните формули:


В тези формули:

 = надлъжното или напречното разстояние (mm), а когато разстоянието е по-малко от 400 mm,  следва да се въведе;
б) допустимата минимална стойност за дебелината на обшивката, определена съгласно буква “а” по-горе, може да не бъде достигната в случаите, когато допустимата стойност е установена и удостоверена на база математически доказателства за достатъчната якост (надлъжна, напречна или местна) на корпуса на плавателния съд;
в) в никоя точка от външната обшивка дебелината, изчислена съгласно буква “а” или “б” по-горе, не може да бъде по-малка от 3 mm;
г) листите се обновяват, когато дебелината на обшивката на дъното, скула и страните спадне под минималната стойност, определена съгласно буква “а” или “б”, във връзка с буква “в” по-горе.
1a. 	Когато за конструкцията на пътнически кораб се използват материали, различни от стомана, като алуминиева сплав или композитни материали от армирана с влакна пластмаси,  конструктивните  елементи, като прегради, стени, палуби, тавани и пилерси, трябва да  имат достатъчна якост.
а) в помещения с голям или висок риск от пожар, до края на стандартен едночасов тест за пожар,
б) в помещения с умерен риск от пожар, до края на стандартен половинчасов тест за пожар, и
в) на носеща конструкция на помещения или зони, защитени за функционална необходимост, до края на стандартен половинчасов тест за пожар.
Освен това материалът на  конструктивните елементи трябва да бъде незапалим или ограничаващ пожара.
Изискванията, свързани с товароносимостта на конструктивните  елементи се приемат за изпълнени, ако има издаден сертификат за констрултивните елементи или за изолацията, която защитава конструктивните елементи в съответствие с член 19.11, т. 1, буква “а”, и букви “г” и “д”. 

2.	Броят и разположението на преградите се избира, така че в случай на наводняване плавателният съд да се задържи на повърхността съгласно член 19.03, точки 7 — 13. Всяка част от вътрешната конструкция, която има отражение върху ефикасността на разделянето на плавателния съд на отсеци, е водонепроницаема и е проектирана, така че да запазва целостта на отсека.
3.	За определяне на разположението на първата носова непроницаема преграда и ахтерпиковата преграда се прилагат разпоредбите на член 3.03, точка 1, но еталонната стойност, която следва да се използва вместо дължината, е дължината на водолинията .
4.	Напречната преграда може да бъде оборудвана с ниша, ако всички части на тази ниша се намират в безопасната зона.
5.	Преградите, които се вземат предвид при изчисляването на устойчивостта в повредено състояние съгласно член 19.03, точки 7 - 13, са водонепроницаеми и стигат до палубата на преградите. Когато няма палуба на преградите, тези прегради достигат до височина поне 0,20 m над пределната линия.
6.	Броят на отворите в тези прегради трябва да е възможно най-малък с оглед на конструкцията и нормалната експлоатация на плавателния съд. Отворите и каналите не трябва да имат отрицателно въздействие върху водонепроницаемата функция на преградите.
7.	Първите носови непроницаеми прегради не трябва да имат отвори и врати.
8.	В преградите, отделящи машинните отделения от помещенията за пътниците или екипажа и обслужващия персонал, не трябва да има врати.
9.	Ръчно задвижвани врати без дистанционно управление в преградите, посочени в точка 5, се допускат само в пространства, до които пътниците нямат достъп. Те:
a) трябва да остават постоянно затворени и се отварят само временно с цел достъп;
б) трябва да бъдат оборудвани с подходящи устройства, позволяващи те да бъдат затваряни бързо и безопасно;
в) трябва да показват следното уведомление от двете страни на вратите:
„Вратата да се затваря веднага след преминаване“.
10.	Вратите в преградите, посочени в точка 5, които остават отворени продължително време, трябва да отговарят на следните изисквания:
a) те трябва да могат да се затварят и от двете страни на преградата, както и от леснодостъпна точка над палубата на преградите;
б) след затваряне с дистанционно управление, вратата трябва да може отново да се отвори на място и да се затвори безопасно. Затварянето не трябва да се затруднява от килими, парапети на ниво на ходилата или други пречки;
в) времето, което отнема процесът на дистанционно затваряне, трябва да е не по-малко от 30 секунди, но не повече от 60 секунди;
г) в процеса на затваряне край вратата трябва да се чува автоматично звуков предупредителен сигнал; поне в зоните, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, алармената система трябва да генерира оптичен и звуков сигнал;
д) задвижването на вратата и предупредителният сигнал трябва да могат също да се задвижват независимо от бордовото електрозахранване. На мястото за дистанционно управление трябва да има устройство, което да показва дали вратата е отворена или затворена.
11.	Вратите в преградите, посочени в точка 5, и задвижващите ги механизми трябва да се намират в безопасната зона.
12. 	Трябва да има предупредителна система в рулевата рубка, която показва кои от вратите в преградите, посочени в точка 5, са отворени.
13. 	Тръбите с отворени краища и въздуховодите на вентилацията се огъват по такъв начин, че при всяко възможно наводняване чрез тях да не бъдат наводнени допълнителни пространства или резервоари.
a) Ако няколко отсека са междинно свързани с тръби или въздуховоди на вентилацията, тези тръби или въздуховоди на съответното място се извеждат над водолинията на повредата, съответстваща на най-голямото възможно наводняване;
б) Не е задължително тръбите да отговарят на изискването от буква “а”, ако на тях са монтирани спирателни устройства в местата, където преминават през преградите и които могат да бъдат управлявани дистанционно от точка над палубата на преградите;
в) Когато тръбопровод няма отворен изход към отсек, тръбите се разглеждат като незасегнати, в случай че този отсек бъде засегнат, ако преминава през безопасната зона и е повече от 0,50 cm над дъното на плавателния съд.
14.	Лостовете за дистанционно управление на вратите в преградите съгласно точка 10 и спирателните устройства съгласно точка 13, буква “б” по-горе над палубата на преградите, се означават като такива.
15.	Когато се използват двойни дъна, височината им е не по-малка от 0,60 m, а когато се използват кухи камери, широчината им е не по-малка от 0,60 m.
[bookmark: _Toc491854172][bookmark: _Toc535827613]16.	Прозорци могат да се разполагат под пределната линия, ако са водонепроницаеми, не се отварят, достатъчно здрави са и отговарят на член 19.06, точка 14.
Член 19.03
Устойчивост
1.	Кандидатът доказва чрез изчисление за условията на натоварване, посочени в член 19.03, точка 2, че непокътнатата устойчивост на плавателния съд е подходяща. Доказателство за достатъчна стабилност се одобрява от контролния орган. Всички изчисления трябва да се правят до максималния диферент и газене. 
Основните стойности за изчисляване на стабилността на плавателния съд - плавателният съд да е празен и местоположението на центъра на тежестта – трябва да са определени
а) чрез изпитване за крен в съответствие с Приложение 1 към Резолюция MSC.267(85)[footnoteRef:10] на ИМО (включително специални съображения за пътнически плавателни съдове с по-малко от 24 м дължина); или [10:  Резолюция MSC.267(85) на ИМО приета на 4 декември 2008 г. — Международен кодекс за устойчивост в неповредено състояние.] 

б) чрез подробно изчисляване на масата и момента. В последния случай теглото на плавателния съд празен се проверява чрез сравнение на масите с граница на допустимото отклонение от ± 5 % между масата, определена чрез изчисление, и водоизместването определено от скалите на газене. Въпреки това, в случай на съмнение относно точността при изчисляването на масата контролният орган може да изиска изпитване за креноване в съответствие с буква “а”.
2.	Устойчивостта в неповредено състояние на плавателен съд се доказва за следните стандартни условия на натоварване:
a) в началото на пътуването:
100 % от пътниците, 98 % от горивото и питейната вода, 10 % от отпадъчната вода;
б) по време на пътуването:
100 % от пътниците, 50 % от горивото и питейната вода, 50 % от отпадъчната вода;
в) в края на пътуването:
100 % от пътниците, 10 % от горивото и питейната вода, 98 % от отпадъчната вода;
г) плавателен съд без товар:
без пътници, 10 % от горивото и прясната вода, без отпадъчна вода.
д) в равнината на максималното газене.
За всички стандартни условия на натоварване баластните резервоари се разглеждат или като празни, или като пълни при нормални експлоатационни условия.
Освен това изискването от раздел 3, буква “г” трябва да бъде доказано за следното състояние на натоварване:
100 % от пътниците, 50 % от горивото и питейната вода, 50 % от отпадъчна вода, всички други резервоари за течности (включително баластните танкове) се смятат за напълнени до 50 %.
3.	Доказателството за достатъчна устойчивост в неповредено състояние на плавателен съд чрез изчисления се осигурява, като се използват следните определения за устойчивост на неповредения плавателен съд и стандартните условия на натоварване, посочени в точка 2, букви “а - г”:
a) максималното рамо на изправящия момент  трябва да се получава при ъгъл на крена  и е не по-малко от 0,20 m. В случай, че , обаче, максималното рамо на изправящия момент при ъгъла на заливане  не трябва да бъде по-малко от 0,20 m;
б) ъгълът на заливане  не трябва да е по-малък от ;
в) площта  под кривата на рамото на изправящия момент трябва, в зависимост от положението на  и , да достига не по-малки от следните стойности:

	Случай
	
	
	A

	1
	 или 
	
	 до по-малкия от ъглите  или 

	2
	
	
	 до ъгъла 

	3
	
	
	 до ъгъла 

	4
	 и 
	
	 до ъгъла 


Където:
	е максималното рамо на изправящия момент;
	ъгълът на крен;
	ъгълът на заливане, т.е. ъгълът на крен, при който отворите в корпуса, надстройката или рубките, които не могат да се затворят, така че да не пропускат вода, се потапят във водата;
	максималният ъгъл на крен съгласно буква “д”;
	ъгълът на крен, при който се наблюдава максималното рамо на изправящия момент;
	площта под кривата на рамената на изправящия момент;
г) първоначалната метацентрична височина, , коригирана с ефекта на откритите повърхности в резервоарите за течности, е не по-малка от 0,15 m;
д) във всеки от следните два случая ъгълът на крена  не трябва да превишава 12°:
aa) при прилагането на кренящ момент, дължащ се на пътниците и вятъра, съгласно точки 4 и 5;
бб) при прилагането на кренящ момент, дължащ се на пътниците и завъртането, съгласно раздели 4 и 6.
4.	Кренящият момент, дължащ се на натрупване на хора от едната страна  се изчислява по следната формула:

 =	обща маса на лицата на борда [t], изчислена чрез сумиране на максимално разрешения брой пътници с максималния брой членове на обслужващия персонал и екипажа при обичайни експлоатационни условия, като се приеме средна маса на лице от 0,075 t;
 =	странично разстояние от центъра на тежестта на общата маса на лица  от централната линия в [m];
 =	земното ускорение ;
 =	масата на лицата, събрани на площ ;

където:
 =	площта, заета от лицата в [m2];
 =	брой лица на квадратен метър:
=	3,75 за свободната палуба и частите на палубата с подвижни мебели; за частите на палубата с фиксирани мебели за сядане, като например пейки,  се пресмята, като се приеме площ от 0,50 m за ширина и 0,75 m за дълбочина на сядане на човек;
 =	странично разстояние на геометричния център на площта  от централната линия в [m].
Изчислението се извършва за струпване на хора и на левия, и на десния борд.
Разпределението на лицата трябва да съответства на възможно най-неблагоприятното за устойчивостта разпределение. Каютите следва да се приемат за незаети за изчисляването свързано с лицата на борда.
За изчислението на случаите на натоварване, центърът на тежестта на човека се приема 1 m над най-ниската точка на палубата при , като се игнорират евентуални изпъкналости или вдлъбнатини на палубата и се приема средна маса на лице от 0,075 t.
Подробното пресмятане на частите на палубата, които са заети от хора, може да не е необходимо, ако се използват някои от следните стойности:
 за пътнически плавателни съдове за дневно пътуване
 за плавателни съдове с каюти
където 
 =	максималния разрешен брой пътници на борда 
 в [m].
5.	Кренящият момент, дължащ се на налягането на вятъра , се изчислява, както следва:

където:
 =	специфичното налягане на вятъра от 0,25 kN/m²;
 =	страничната равнина на плавателния съд над равнината на газене съгласно разглежданото състояние на натоварване в [m²];
 =	отстоянието на центъра на тежестта на страничната равнина  от равнината на газене съгласно разглежданото състояние на натоварване в [m].
При изчисляване на страничната равнина трябва да се вземе предвид евентуално предвидено закриване на палубата от навеси и подобни подвижни съоръжения.
6.	Моментът, дължащ се на центробежна сила , причинена от завоя на плавателния съд, се пресмята както следва:

където
 =	коефициент 0,45;
 =	коефициент на общата пълнота (ако не е известен, се приема за 1,0);
 =	максимална скорост на плавателния съд в [m/s];
Стойността не трябва да надвишава 𝑣 = 0,4 √gL; 
∆ = общото тегло на плавателния съд, включително товара, в t;
 =	разстоянието между центъра на тежестта и линията на кила в [m];
g = ускорение поради гравитация (9,81 ms-2).
За пътнически плавателни съдове със системи за задвижване съгласно член 6.06,  се получава или с реални изпитвания, или с изпитвания на макет или от съответните изчисления.
Ако пътническият плавателен съд е в състояние да достигне по-големи скорости от 𝑣 = 0,4 √gL, стабилността на завиване за тези по-високи скорости трябва да бъде допълнително получена от пълен обем моделни тестове или от съответните изчисления.
7.	Заявителят доказва чрез изчисление, че устойчивостта в повредено състояние на плавателния съд е подходяща. Изчислението на крайното състояние на наводняване следва да се основава на метода на „изгубена плавателност“, а междинните състояния на наводняване следва да се изчисляват въз основа на метода на „добавена маса“. Всички изчисления трябва да се правят до максималния диферент и газене.
8.	Плавателността на плавателния съд в случай на наводняване се доказва за стандартните условия на натоварване, определени в точка 2. Също така, математическото доказателство за достатъчната устойчивост се определя за трите междинни фази на наводняване (25, 50 и 75 % от общото наводняване) и за крайния етап на наводняване.
9.	Пътническите плавателни съдове съответстват на изискванията за повреда на един отсек и на два отсека.
Следните допускания относно размера на щетите се взимат под внимание в случай на наводняване:
	
	Повреда на един отсек
	Повреда на два отсека

	Степен на повредата на борда
	
	

	надлъжна [m]
	, но не по-малко от 4,00 m
	, но не по-малко от 2,25 m

	напречна  [m]
	B/5
	0,59

	вертикална  [m]
	от дъното на плавателния съд догоре без ограничение

	Степен на повредата на дъното
	
	

	надлъжна  [m]
	, но не по-малко от 4,00 m
	, но не по-малко от 2,25 m

	напречна  [m]
	B/5

	вертикална  [m]
	0,59; тръбопроводите, инсталирани в съответствие с член 19.02, точка 13, буква “в”, се смятат за незасегнати


a) при състояние на повреда на един отсек преградите могат да бъдат приети за незасегнати, ако разстоянието между две съседни прегради е по-голямо от дължината на повредата. Надлъжните прегради на разстояние, по-малко от B/3 от корпуса, измерено перпендикулярно на осевата линия от обшивката на корпуса при максимално газене, не се вземат под внимание за целите на изчислението. Ниша в напречна преграда, по-дългa от 2,50 m, се счита за надлъжна преграда;
б) при състояние на повреда на два отсека всяка преграда в рамките на обхвата на повредата се смята за засегната. Това означава, че местоположенията на преградите се избират по такъв начин, че да се осигури плавателният съд да остане на вода след наводняване на два или повече съседни отсека надлъжно;
в) най-ниската точка на всеки отвор, който не е водонепроницаем (например врати, прозорци, люкове за достъп до трюмове), се намира на не по-малко от 0,10 m над повредената водолиния. Палубата на преградите не трябва да е под водата при последния етап на наводняване;
г) проницаемостта се приема за 95 %. Ако бъде доказано чрез изчисления, че средната проницаемост на някой отсек е по-малка от 95 %, изчислената стойност може да се използва вместо това.
Стойностите, които трябва да се приемат, не трябва да са по-ниски от:
	Салони
	95 %

	Машинни и котелни отделения
	85 %

	Помещения за багаж и складови помещения
	75 %

	Двойни дъна, бункери за гориво, баласт и други резервоари, в зависимост от това дали, според тяхното предназначение, за тях се приема, че са пълни или празни за плавателния съд, плаващ на равнината на максималното газене
	0 % или 95 %


д) в случай, че повреда с размери, по-малки от посочените по-горе, води до по-вредни последствия по отношение накреняване или загуба на метацентрична височина, тази повреда се взема под внимание за целите на изчисленията.
10.	За всички междинни етапи на наводняване, посочени в точка 8, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:
a) Ъгълът на крен  в равновесното положение на съответния междинен етап не надхвърля 15°;
б) Отвъд ъгъла на крен в равновесното положение на въпросния междинен етап, положителната част на кривата на рамото на изправящия момент дава стойност на рамото на изправящия момент , преди първият необезопасен отвор да бъде потопен или ъгълът на крен  да достигне 25°;
в) Отворите, които не са водонепроницаеми, не са потопени преди достигане на ъгъла на крен в равновесното положение на въпросния междинен етап;
г) Изчисленията на ефекта на откритата повърхност на всички междинни етапи на наводняване се основават на брутната площ на повредените отсеци.
11. 	В последния етап на наводняването трябва да бъдат изпълнени следните критерии, като се вземе предвид кренящият момент в съответствие с точка 4:
a) ъгълът на крен  не превишава 10°;
б) след равновесното положение положителната част на кривата на рамото на изправящия момент трябва да дава стойност за рамото на изправящия момент с площ . Тази минимални стойности за устойчивост трябва да са изпълнени до момента на потапянето на първия необезопасен отвор или, във всички случаи, преди да се стигне ъгъл на крена от 25°.
[image: ]

Където:
 	е ъгълът на крена на последния етап на наводняване, като се отчита моментът в съответствие с раздел 4;
	е ъгълът на загуба на устойчивост, или ъгълът, при който първият необезопасен отвор бива потопен, или 25°; използва се този ъгъл, който се явява най-малък;
 	е оставащото рамо на изправящия момент на последния етап на наводняване, като се отчита моментът в съответствие с раздел 4;
	е рамото на кренящия момент, резултат от момента съгласно раздел 4.
в) отворите, които не са водонепроницаеми, не трябва да са потопени преди достигане на равновесното положение. Ако отворите бъдат потопени преди този момент, за целите на изчисляването на устойчивостта в повредено състояние, помещенията им се смятат за наводнени.
12.	Спирателните устройства, които могат да се затварят водонепроницаемо, трябва да бъдат маркирани по съответния начин.
13.	Ако са оформени отвори за взаимно наводняване между отсеците с цел намаляване асиметричното наводняване, трябва да са изпълнени следните условия:
a) за изчисляване на взаимното наводняване между отсеците се прилага Резолюция MSC.362(92) на ИМО[footnoteRef:11] ; [11:  	Резолюция MSC.362(92) на ИМО приета на 14 юни 2013 г.. — Ревизирана Препоръка относно стандартен метод за оценяване на мерките относно взаимното наводняване.] 

б) отворите трябва да бъдат самозадействащи се;
в) отворите не трябва да са оборудвани със спирателни устройства;
г) общото време, предвидено за компенсация, не трябва да надвишава 15 минути.
[bookmark: _Toc535827614][bookmark: _Toc491854173]Член 19.04
Безопасно разстояние и надводен борд
1.	Безопасното разстояние трябва да е най-малко равно на сумата от:
a) допълнителното странично потапяне, което, измерено по обшивката на корпуса, се причинява от разрешения ъгъл на крен поради хора, вятър и обръщане съгласно член 19.03, точки 4, 5 и 6; и
б) остатъчното безопасно разстояние най-малко 0,10 m за плавателни съдове без палуба на преградите безопасното разстояние трябва да бъде най-малко 0,50 m.
2.	Надводният борд трябва да бъде най-малко равен на сумата от:
a) допълнителното странично потапяне, което, измерено по обшивката на корпуса, се причинява от ъгъла на крена поради хора, вятър и обръщане съгласно член 19.03, точка 4, 5 и 6; и
б) остатъчния надводен борд най-малко 0,20 m.
Надводният борд обаче трябва да бъде поне 0,30 m.
3.	Равнината на максималното газене се определя, така че да осигури съответствие с безопасно разстояние съгласно точка 1 и надводния борд съгласно точка 2 и членове 19.02 и 19.03.
4.	От съображения за безопасност контролният орган може да установи по-голямо безопасно разстояние или по-голям надводен борд.
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Член 19.05
Максимално допустим брой пътници
1.	Контролният орган определя максимално допустимия брой пътници и записва цифрата в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
2.	Максимално допустимият брой пътници не може да превишава някоя от следните стойности:
a) броя пътници, за които наличието на сборен пункт за евакуация съгласно член 19.06, точка 8 е доказано;
б) броя пътници, взет под внимание при пресмятането на устойчивостта съгласно член 19.03;
в) броя на наличните спални места за пътници на пътнически плавателни съдове с каюти, използвани за пътувания с нощувки.
3.	При плавателни съдове с каюти, които се използват също като плавателни съдове за дневни пътувания, броят пътници се изчислява за ползване, както като плавателни съдове за дневни пътувания, така и като пътнически плавателни съдове с каюти и се записва в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
4.	Максимално допустимият брой пътници се посочва на ясно четливи и видими табели на борда на плавателния съд и на плана за безопасност посочен в член 19.13, точка 2.
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Помещения и пространства за пътници
1.	Помещенията за пътници:
a) на всички палуби трябва да се намират зад равнището на първата носова непроницаема преграда и ако са под палубата на преградите, пред равнината на ахтерпиковата преграда; и
б) трябва да са отделени по газонепроницаем начин от машинното и котелното отделение.
Частите на палубата, които са затворени от навеси или подобни подвижни съоръжения не само отгоре, но също така напълно или частично отстрани, трябва да отговарят на същите изисквания като затворените помещения за пътници.
2.	Шкафовете и помещенията, посочени в член 14.13 и предназначени за съхранение на запалими течности, са извън пространствата за пътници.
3.	Броят и ширината на изходите от помещенията за пътници трябва да съответстват на следните изисквания:
a) Помещенията или групите от помещения, проектирани или устроени за 30 или повече пътници или включващи спални места за 12 или повече пътници, трябва да имат най-малко два изхода, които са доколкото е възможно най-отдалечени един от друг. На плавателните съдове за дневни пътувания един от тези два изхода може да бъде заместен от два аварийни изхода. Помещенията, с изключение на каютите, и групи помещения, които имат само един изход, трябва да имат поне един авариен изход;
б) Ако помещенията се намират под палубата на преградите, един от изходите може да бъде водонепроницаема врата в преградата съгласно член 19.02, точка 10, водеща към съседен отсек, от който може да се стигне директно до горната палуба. Другият изход трябва да извежда пряко или, ако е разрешено по буква “а”, под формата на авариен изход на открито или към палубата на преградите. Това изискване не важи за отделните каюти;
в) Изходите съгласно букви “а” и “б” трябва да са подходящо разположени и да имат габаритна ширина от не по-малко от 0,80 m и габаритна височина не по-малко от 2,00 m. За вратите на пътническите каюти и други малки помещения габаритната ширина може да бъде намалена до 0,70 m;
г) В случая на помещения или групи от помещения, предназначени за повече от 80 пътници, сумата от широчините на всички изходи, предназначени за пътниците и използвани от тях при извънредни ситуации, трябва да е не по-малко от 0,01 m на пътник;
д) Ако габаритната ширина на изходите се определя от броя пътници, широчината на всеки изход трябва да е не по-малко от 0,005 m на пътник;
е) Аварийните изходи трябва да имат най-къса страна с дължина не по-малко от 0,60 m или минимален диаметър от 0,70 m. Те трябва да се отварят по посока на евакуацията и са маркирани и от двете страни;
ж) Изходите на помещенията, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност, трябва да имат габаритна ширина не по-малко от 0,90 m.
4.	Вратите на помещенията за пътници трябва да съответстват на следните изисквания:
a) С изключение на вратите, водещи към свързващите коридори, те могат да се отварят навън или да бъдат изградени като плъзгащи се врати;
б) Вратите на каютите са направени по такъв начин, че да могат също да се отключват отвън по всяко време;
в) Задвижваните врати се отварят лесно в случай на отказ на захранването с енергия на механизма;
г) При вратите, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност, има, откъм посоката, в която се отваря вратата, минимален просвет от 0,60 m между вътрешния край на рамката на вратата от страната на бравата и прилежащата перпендикулярна стена. Като алтернатива, вратите с автоматично освобождаване чрез бутон също са приемливи. Захранването за това дистанционно управление трябва да е налично по всяко време.
5.	Свързващите коридори трябва да отговарят на следните изисквания:
a) Те имат габаритна ширина от поне 0,80 m. Ако водят към помещения, предназначени за използване от повече от 80 пътници, те трябва да съответстват на разпоредбите, посочени в точка 3, букви “г” и “д” по отношение на широчината на изходите, водещи към свързващите коридори;
б) Габаритната им височина е не по-малко от 2,00 m;
в) Свързващите коридори, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност, имат габаритна ширина от 1,30 m. Свързващите коридори с ширина над 1,50 m имат леери от всяка страна;
г) Когато част от плавателния съд или помещение, предназначено за пътници, се обслужва само от един свързващ коридор, габаритната му широчина е не по-малко от 1,00 m;
д) Свързващите коридори не трябва да имат стъпала;
е) Те водят само до открити палуби, помещения или стълбища;
ж) Задънените краища на свързващите коридори не са по-дълги от два метра.
6.	Трябва да има налични евакуационни пътища. В допълнение към разпоредбите на точка 5, маршрутите за евакуация трябва да отговарят и на следните изисквания:
a) стълбищата, изходите и аварийните изходи са разположени, така че при пожар в която и да е част останалите части да могат да се опразнят безопасно;
б) маршрутите за евакуация водят по най-късия път до сборните пунктове за евакуация съгласно точка 8;
в) маршрутите за евакуация не преминават през машинните отделения или камбузи;
г) никъде по маршрутите за евакуация няма монтирани стъпала, подвижни стълби и други подобни;
д) вратите към маршрутите за евакуация са конструирани, така че да не намаляват минималната ширина на маршрута за евакуация, упомената в точка 5, буква “а” или “г”;
е) маршрутите за евакуация и аварийните изходи са ясно означени. Знаците се осветяват от системата за аварийно осветление.
7.	Маршрутите за евакуация и аварийните изходи трябва да имат подходяща система от указатели за безопасност.
8.	За всички лица на борда трябва да има налични места за сбор и евакуация, които трябва да отговарят на следните изисквания:
a) общата площ на сборните пунктове  съответства най-малкото на следната стойност:
Плавателни съдове за дневни пътувания:	 
Плавателни съдове с каюти:	
където
	 =	максималният разрешен брой пътници на борда;
б) всеки отделен сборен пункт или пункт за евакуация е:
аа) по-голям от 10 m2; и
бб) подходящ за броя на пътниците, които ще бъдат водени до този сборен пункт съгласно процедурата за евакуация, изисквана в член 19.13;
в) в сборните и евакуационни пунктове не трябва да има мебели, независимо дали са подвижни или не;
г) ако в помещение, където са обособени сборни или евакуационни пунктове, има подвижни мебели, те са подходящо укрепени, за да не се хлъзгат;
д) в случай, че неподвижни седалки или скамейки се намират в помещение, в което са определени сборни пунктове, съответният брой лица не се взема под внимание при пресмятането на общата площ на сборните пунктове съгласно буква “а”. Все пак броят лица, за които са предвидени неподвижни седалки или скамейки в дадено помещение, не трябва да надвишава броя лица, за които има сборни пунктове в това помещение;
е) Спасителните средства трябва да бъдат лесно достъпни от сборните или евакуационните зони. По принцип спасителните средства трябва да се съхраняват близо или в рамките на сборните или евакуационните зони. 
ж) oт всяка страна на плавателния съд се осигурява пункт за евакуация. Трябва да е възможна безопасна евакуация на хората от пунктовете за евакуация до към плитка вода, до банката или до друго плавателно средство, като се използва всеки борд на плавателния съд;
з) сборните и евакуационни пунктове се намират над пределната линия;
и) сборните и евакуационни пунктове са посочени като такива в плана за безопасност и са обозначени на борда на плавателния съд;
й) разпоредбите на букви “г” и “д” се прилагат също за свободните палуби, на които са определени сборните или евакуационни пунктове;
к) ако на борда има колективни спасителни средства съгласно член 19.09, точка 5, броят лица, за които тези средства са разчетени, може да не се взема предвид при изчисляване на общата площ на сборните пунктове, посочени в буква “а”;
л) обаче във всички случаи, при които се прилагат приспаданията съгласно букви “д”, “й” и “к”, общата площ съгласно буква “а” е достатъчна за не по-малко от 50 % от максималния допустим брой пътници;
м) Евакуационните пунктове трябва да са достъпни от всяка сборна зона без пътниците да трябва да преминават през зони или помещения с по-ниски нива на безопасност, касаещи противопожарната защита.
9.	Стълбищата и техните площадки в пространствата за пътници трябва да съответстват на следните изисквания:
a) изградени са в съответствие с Европейски стандарт EN 13056:2000;
б) имат габаритна ширина от най-малко 0,80 m или, ако водят към свързващи коридори или места, използвани от повече от 80 пътници, сумата от ширините на всички предвидени стълби за пътниците и които ще бъдат използвани от тях при спешни случаи е поне 0,01 m на пътник;
в) Свободната ширина между перилата трябва да бъде най-малко 1,00 m, ако стълбите осигуряват единствено средство за достъп до стая, предназначена за пътници. 
Свободната ширина между парапетите не трябва да надвишава 1,80 m. При необходимост допълнително се монтират междинни перила. Ако има допълнителни монтирани междинни перила, изискванията, приложими за стълбите трябва да бъдат изпълнени от всяка страна на перилата;
г) ако няма поне по една стълба от всяка страна на плавателния съд в едно и също помещение, те се намират в безопасната зона;
д) в допълнение, стълбищата, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, трябва да отговарят на следните изисквания:
aa) наклонът на стълбищата не превишава 33°;
бб) стълбищата имат габаритна ширина най-малко от 0,90 m;
вв) стълбите трябва да са прави и успоредни на надлъжната ос на плавателния съд;
гг) леерите на стълбищата достигат до около 0,30 m след горния и долния им край, без да пречат на трасетата за преминаване на пътниците;
дд) леерите, предните части най-малко на горното и долното стъпало, както и подовите покрития в краищата на стълбищата, са очертани с ярък цвят.
Асансьорите, предназначени за лица с намалена подвижност и оборудването за повдигане като ескалатори или подемни платформи, са изградени съгласно съответния стандарт или наредба на държава членка.
10. Части от палубата, предназначени за пътници и които не са затворени, трябва да бъдат заобиколени от неподвижен фалшборд или парапет с височина най-малко 1,00 m или парапет съгласно Европейския стандарт EN 711:2016, тип конструкция PF, PG или PZ. Фалшбордите и парапетите на палубите, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, трябва да бъдат на най-малко 1,10 m височина.
11.	Частите на плавателния съд, които не са предназначени за пътници, в частност достъпът до рулевата рубка, лебедките и машинните отделения трябва да са такива, че да могат да се обезопасят против неразрешено влизане. При всяко такова място за достъп има знак, съответстващ на фигура 1 от Приложение 4, поставен на видно място.
12.	Отворите и оборудването за качване и слизане трябва да отговарят на следните изисквания:
а) Те трябва да бъдат оборудвани с устройства за предотвратяване на падане зад борда;
б) Отворите трябва да имат чиста ширина най-малко 1,00 m;
в) Отвори, използвани обикновено за качване или слизане на хора с намалена подвижност, трябва да имат чиста ширина най-малко 1,50 m. За използване на оборудване, позволяващо прехвърлянето на хора, сходни, стационарни или мобилни съоръжения трябва да са налични, които затварят разстоянието между вътрешния ръб на изходния отвор и външния ръб на оборудването, за да могат хората да бъдат пренасяни по цялата си височина по защитен за деца начин;
г) Ако отворите и оборудването за качване или слизане не могат да бъдат наблюдавани от рулевата рубка, трябва да има предоставени подходящи оптични или електронни средства;
д) Корабните трапове се изграждат в съответствие с Европейски стандарт EN 14206:2003. Чрез дерогация от член 13.02, точка 3, буква “г”, тяхната дължина се допуска да бъде по-малка от 4 m.
13.	Проходите, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност, трябва да са с габаритна ширина не по-малко от 1,30 m и по тях да няма прагове и прегради с височина повече от 0,025 m. Стените в проходите, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност, трябва да са съоръжени с леери на височина 0,90 m над пода.
14.	Стъклените врати и стени в проходите и също стъклата на прозорците трябва да са изработени от предварително напрегнато или ламинирано стъкло. Те могат също да бъдат произведени от синтетичен материал, при условие че той е разрешен за ползване от противопожарна гледна точка.
Прозрачните врати и стени, достигащи до пода в проходите, трябва да са маркирани по ясно видим начин.
15.	Надстройките (или техните покриви), състоящи се изцяло от панорамни крила, покрити пространства, създадени от навеси или подобни подвижни съоръжения, както и техните надстройки, трябва да бъдат проектирани, така че тяхната конструкция и използваните материали да не представляват риск за нараняване на лицата на борда в случай на повреда.
16.	Системите за питейна вода трябва да отговарят поне на изискванията на член 15.05.
17.	За пътниците трябва да бъдат осигурени тоалетни. Поне една тоалетна трябва да бъде оборудвана за използване от лица с намалена подвижност съгласно съответния стандарт или регламент на държава членка и трябва да бъде достъпна от всички пространства, предвидени за ползване от лица с намалена подвижност.
Това трябва да е изпълнено, ако тоалетната отговаря на следните изисквания:
а) Повърхността на тоалетната е най-малко 1,50 m x 1,82 m;
б) Трябва да се осигури най-малко 0,80 m свободно пространство поне от едната страна на тоалетната, за улесняване на достъпа за ползвателите на инвалидни колички;
в) Височината на тоалетната седалка е приблизително 0,40 m;
г) Ръкохватки за хора с намалена подвижност са фиксирани към стените, като се гарантира, че фитингите са доста стабилни и здраво закрепени;
д) Дозаторът за тоалетна хартия е лесно достъпен и може да се използва с една ръка.
18.	Каютите без отварящи се прозорци трябва да са свързани към вентилационна система.
[bookmark: _Toc491854176][bookmark: _Toc535827617]19.	Mutatis mutandis каютите, в които са настанени членовете на екипажа или обслужващия персонал, трябва да отговарят на разпоредбите на настоящия член. 
Член 19.07
Задвижваща система
1.	В допълнение към главната система за задвижване плавателните съдове се оборудват и с втора независима система за задвижване с цел да се гарантира, че в случай на повреда по главната система за задвижване, плавателният съд ще остане управляем на собствен ход.
[bookmark: _Toc535827618][bookmark: _Toc491854177]2.	Втората независима задвижваща система трябва да бъде разположена в отделно машинно отделение или електрическо сервизно помещение. Ако двете машинни отделения имат общи стени, същите трябва бъдат изградени съгласно член 19.11, точка 2.
Член 19.08
Устройства и оборудване за безопасност
1. 	Всички пътнически плавателни съдове трябва да имат съоръжения за вътрешнокорабна комуникация в съответствие с член 7.08. Такива съоръжения трябва да има също в служебни помещения, където няма пряка връзка с поста за управление, в зони за качване и слизане на пътници, както и сборни пунктове и евакуационни пунктове, посочени в член 19.06, точка 8.
2.	Всички зони за пътници трябва да бъдат  обхванати чрез система с високоговорители.  Системата трябва да бъде проектирана по такъв начин, че да гарантира, че предаваната информация може да бъде ясно разграничена от фоновия шум. Високоговорителите не са задължителни, когато е възможна директна комуникация между  мястото за управление и зоната за пътниците. 
3.	Плавателният съд трябва да бъде оборудван с алармена система. Системата трябва да включва:
a) алармена система, която позволява на пътниците, членовете на екипажа и обслужващия персонал да сигнализират на командването и екипажа на плавателния съд.
Този алармен сигнал следва да се дава само в пространствата, предназначени за командването и екипажа на плавателния съд. Следва да е възможно единствено за командването на плавателния съд да спира алармата. Алармената система трябва да може да бъде задействана най-малко от следните места:
aa) от всяка каюта;
бб) от коридорите, асансьорите и стълбищните шахти, като разстоянието до най-близкия задействащ бутон не е повече от 10 m и поне по един такъв има във всеки водонепроницаем отсек;
вв) от салоните, трапезариите и подобни помещения за отдих;
гг) от тоалетните, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност;
дд) от машинните отделения, камбузите и други помещения, където има опасност от пожар;
ее) от хладилните помещения и другите складови помещения.
Задействащите бутони за алармата се монтират на височина от 0,85 m до 1,10 m над пода;
б) алармена система, позволяваща на командването на плавателния съд да подава предупредителен сигнал до пътниците.
Този алармен сигнал трябва да се чува ясно и безпогрешно във всички помещения, достъпни за пътниците. Той трябва да може да се задейства от рулевата рубка и от място, в което постоянно има персонал заето от екипажа или персонала на борда на кораба;
в) алармена система, която позволява на командването на плавателния съд да предупреждава екипажа и обслужващия персонал, посочени в член 7.09, точка 1.
Алармената система трябва да достига също до помещенията за отдих на обслужващия персонал, хладилните помещения и другите складови помещения.
Задействащите бутони за алармения сигнал се обезопасяват против случайно включване.
4.	Всеки водонепроницаем отсек трябва да е оборудван с алармена система за попадане на вода в трюма.
5.	В трюма трябва да са осигурени две осушителни помпи, задвижвани от двигатели.
6.	Трябва да е налице система за изпомпване на водата от трюма с неподвижно монтирани тръби.
7.	Вратите на хладилното помещение, дори и когато са заключени, трябва също да могат да се отворят отвътре.
8.	Когато под палубата има тръбни системи с СО2, съответните помещения се оборудват с автоматична вентилационна система, която се задейства автоматично, когато бъде отворена врата или люк на помещението се отвори. Вентилационните тръби трябва да стигат до 0,05 m над пода на помещението. Вентилационни системи за помещения, в които има разположени CO2 системи под налягане, трябва да бъдат независими от други вентилационни системи.
9.	В допълнение към комплекта за първа помощ, упоменат в член 13.02, точка 2, буква “е”, трябва да са осигурени още комплекти за първа помощ в достатъчни количества. Комплектите за първа помощ и тяхното съхранение трябва да съответстват на изискванията, установени в член 13.02, точка 2, буква “е”.
10.	Пътническите плавателни съдове трябва да бъдат оборудвани с поне един автоматизиран външен дефибрилатор. Местоположението му е обозначено със символ за „автоматизиран външен дефибрилатор“ в съответствие с фигура 12 от Приложение 4, с дължина на страната най-малко 10 сm. Автоматизираният външен дефибрилатор трябва да се поддържа в съответствие с инструкциите на производителя.
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Спасително оборудване
1.	В допълнение към спасителните кръгове, посочени в член 13.08, точка 1, всички части на палубата, които са предназначени за пътници и не са закрити, трябва да са оборудвани с подходящи спасителни кръгове, които трябва да са разположени от двете страни на съда, на разстояние не повече от 20 m един от друг. Спасителните кръгове се считат за подходящи ако са съобразени с:
-	Европейски стандарт EN 14144:2003; или
-	Международната конвенцията за безопасност на човешкия живот на море (Конвенция SOLAS от 1974 г.), Глава III, Правило 7.1 и Международния кодекс за спасителните средства, точка 2.1.
Половината от предписаните кръгове се оборудват с плаващо въже с дължина не по-малко от 30 m и диаметър от 8 до 11 mm. Останалата част от предписаните кръгове трябва да са оборудвани с автоматично включваща се светлина, захранвана от батерии, която не загасва във вода.
2.	Освен спасителните кръгове, посочени в точка 1, на разположение на целия обслужващ персонал трябва да има лично спасително оборудване в съответствие с член 13.08, точка 2. За обслужващия персонал, който не е отговорен за изпълняване на задължения съгласно разписанието по безопасността, се разрешават ненадуваеми или полуавтоматично надуваеми спасителни жилетки в съответствие с точки “а” и “б”, посочени в член 13.08, точка 2.
3.	Пътническите плавателни съдове трябва да имат оборудване, позволяващо хората безопасно да бъдат прехвърляни в плитки води, на брега или на друго плавателно средство.
4.	В допълнение към спасителното оборудване, посочено в точки 1 и 2, личното спасително оборудване съгласно член 13.08, точка 2 трябва да е на разположение за 100 % от максимално допустимия брой пътници. Разрешават се също ненадуваеми или полуавтоматично надуваеми спасителни жилетки в съответствие с букви “а” и “б”, споменати в член 13.08, точка 2.
5.	Терминът „колективни спасителни средства“ обхваща корабните лодки съгласно член 13.07 и спасителни салове.
Спасителните салове:
a) имат табелка, посочваща предназначението им и броя лица, за който са одобрени;
б) предлагат достатъчно места за сядане за допустимия брой лица;
в) осигуряват плавателност от най-малко 750 N на човек в сладки води;
г) разполагат с въже, свързано с пътническия плавателен съд, за да не ги отнася течението;
д) са произведени от подходящи материали и са устойчиви на нефт, нефтени продукти и температури до 50°С;
е) заемат и поддържат стабилно равновесие и във връзка с това са снабдени с подходящи устройства, позволяващи за тях да се хващат посоченият брой лица;
ж) са боядисани във флуоресцентен оранжев цвят или имат флуоресцентни повърхности, видими от всички страни, с площ не по-малко от 100 сm2;
з) са такива, че да могат да бъдат извадени от мястото си на съхранение и прехвърлени зад борда бързо и безопасно от един човек или да могат да започнат да плават свободно направо от мястото си на съхранение;
и) са оборудвани със съответни средства за евакуация от пунктовете за евакуация, посочени в член 19.06, точка 8, към спасителните салове, в случай че вертикалното разстояние между палубата и пунктовете за евакуация и равнината на максималното газене е по-голямо от 1 m.
6.	Допълнителните колективни спасителни средства са елементи от спасителното оборудване, които осигуряват плавателност за няколко лица във водата. Те:
a) имат табелка, посочваща предназначението им и броя лица, за който са одобрени;
б) осигуряват плавателност от най-малко 100 N на човек в сладки води;
в) са произведени от подходящи материали и устойчиви на нефт, нефтени продукти и температури до 50°С;
г) заемат и поддържат стабилно равновесие и във връзка с това са снабдени с подходящи устройства, позволяващи за тях да се хващат посоченият брой лица;
д) са боядисани във флуоресцентен оранжев цвят или имат флуоресцентни повърхности, видими от всички страни, с площ не по-малко от 100 сm2;
е) са такива, че да могат да бъдат извадени от мястото си на съхранение и хвърлени зад борда бързо и безопасно от един човек или да могат да започнат да плават свободно направо от мястото си на съхранение.
7.	Освен това надуваемите колективни спасителни средства трябва:
a) да обхващат поне две отделни въздушни камери;
б) да се надуват автоматично или с ръчно задействане при пускане;
в) да заемат и поддържат стабилно равновесие независимо от товара, който носят, дори и ако само половината от въздушните камери са надути.
8.	Спасителните средства се складират на борда по такъв начин, че да могат да се достигат лесно и безопасно при необходимост. Покритите места за съхранение се маркират ясно.
9.	Спасителното оборудване се проверява съгласно указанията на производителя.
10.	Корабната лодка се оборудва с двигател и прожектор.
11.	Трябва да е налична подходяща носилка.
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Електрическо оборудване
1.	За осветление се допуска само електрическо оборудване.
2.	Член 10.16, точка 3 се прилага също за помещения за пътници.
3.	Трябва да е осигурено достатъчно осветление и аварийно осветление за следните помещения и места:
a) местата, където се съхранява спасителното оборудване и където то обикновено се подготвя за ползване;
б) маршрутите за евакуация, местата за достъп на пътниците, в това число траповете, входовете и изходите, свързващите коридори, асансьорите и вътрешните трапове на жилищните пространства, корабните каюти и жилищните пространства;
в) маркировките на маршрутите за евакуация и аварийните изходи;
г) в други области, предвидени за ползване от лица с намалена подвижност;
д) служебните помещения, машинните отделения, помещенията на рулевия механизъм и техните изходи;
е) рулева рубка;
ж) помещението за аварийния източник на електроенергия;
з) местата, където се намират пожарогасителите и управлението на противопожарното оборудване;
и) сборни пунктове и евакуационни пунктове, посочени в член 19.06, точка 8;
й) местата, където трябва да се намира автоматизираният външен дефибрилатор.
4.	Трябва да има авариен захранващ агрегат, състоящ се от авариен източник на електроенергия и аварийно електрическо табло, които да могат да се включат като резервно захранване при отказ на електрозахранването на следното електрическо оборудване, в случай че оборудването няма собствен източник на електроенергия:
a) навигационни светлини;
б) звукови предупредителни устройства;
в) аварийно осветление в съответствие с точка 3;
г) радиотелефонни уредби;
д) алармена сигнализация, високоговорителни уредби и системи за бордова съобщителна връзка;
е) прожекторите съгласно член 13.02, точка 2, буква “и”;
ж) пожароизвестителна система;
з) друго оборудване за безопасност, като автоматичните спринклерни системи под налягане или пожарни помпи;
и) асансьори и подемно оборудване по смисъла на член 19.06, точка 9, второ изречение.
5.	Осветителната инсталация за аварийното осветление се маркира като такава.
6.	Аварийният захранващ агрегат се монтира извън главното машинно отделение, извън помещенията, в които се помещават източниците на електроенергия, посочени в член 10.02, точка 1, и извън помещението, в което се намира главното разпределително табло; той се отделя от тези помещения с преградни стени съгласно член 19.11, точка 2.
Кабелите, захранващи електрическата инсталация в извънредна ситуация, се монтират и прокарват по такъв начин, че да поддържат непрекъснатост на захранването на тази инсталация при пожар или наводняване. Тези кабели никога не трябва да преминават през главното машинно отделение, камбузите или помещенията, където са инсталирани основният източник на енергия и неговото свързано оборудване, освен доколкото на тези места е необходимо да бъде осигурено аварийно оборудване.
Аварийният захранващ агрегат се инсталира или над пределната линия или колкото е възможно по-далече от източниците на енергия съгласно член 10.02, точка 1, така че да се гарантира, че в случай на наводняване в съответствие с член 19.03, точка 9 той не се наводнява едновременно с тези захранващи източници.
7.	Следното оборудване е допустимо за използване като авариен източник на електроенергия:
a) спомагателни генератори със собствено подаване на гориво и отделна система за охлаждане, които в случай на отказ на електрозахранването да се включат и да поемат снабдяването с енергия в рамките на 30 секунди автоматично, или, ако са в непосредствена близост до рулевата рубка или друго място, в което постоянно работят членове на екипажа, да могат да се включват и ръчно; или
б) акумулаторни батерии, които в случай на повреда в електрозахранването да се включват автоматично, или, ако са в непосредствена близост до рулевата рубка или друго място, в което постоянно работят членове на екипажа, да могат да се включват и ръчно. Те трябва да могат да захранват горните потребители на енергия през целия предписан период без презареждане и без недопустим спад на напрежението.
8.	Планираният период на функциониране на аварийното захранване се определя съгласно предназначението на плавателния съд. Той не трябва да е по-кратък от 30 минути.
9.	Съпротивленията на изолацията и заземяването на електрическите системи се изпробват при периодични проверки.
10.	Източниците на енергия съгласно член 10.02, точка 1 трябва да бъдат независими един от друг.
11.	Повреда на главното или аварийното енергозахранване не трябва да се отразява на експлоатационната безопасност на инсталациите.
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Противопожарна защита
1.	Годността на материалите и компонентите за противопожарна защита се установява от акредитирана изпитваща институция на основата на съответни методи за изпитване.
a) Институцията за изпитване трябва да отговаря на изискванията на:
aa) Кодекса на процедурите за противопожарни изпитвания; или
бб) Европейски стандарт EN ISO/IEC 17025:2017;
б) Признатите методи за изпитване за определяне на незапалимостта на материалите са:
aa)	 Приложение 1, част 1 от Кодекса на процедурите за противопожарни изпитвания; и
бб) равностойните разпоредби на една от държавите членки;
в) Признатите методи за изпитване за определяне дали даден материал е забавящ горенето материал, са:
aa) съответните изисквания, посочени в Приложение 1, части 5 (Изпитване за запалимост на повърхността - Изпитване за материали за повърхности и основни покрития на палубата), 7 (Изпитване за вертикално разположени текстил и пластове), 8 (Изпитване за тапицирани мебели) и 9 (Изпитване за постелъчни принадлежности) от Кодекса на процедурите за противопожарни изпитвания; и
бб) равностойните разпоредби на една от държавите членки;
г) Признатите методи за изпитване за определяне на огнеустойчивостта са:
aa) Приложение 1, части 3 и  11 от Кодекса на процедурите за противопожарни изпитвания, и
бб) равностойните разпоредби на една от държавите членки;
д) Признатите методи за изпитване за определяне, че даден материал ограничава пожара, са:
аа) Приложение 1, част 10 от Кодекса за процедурите за изпитване на пожар; и
бб) еквивалентните разпоредби на една от държавите-членки.
е) Контролният орган има право, в съответствие с Кодекса на процедурите за противопожарни изпитвания, да разпореди изпитване на произволно избрана разделителна стена с цел да осигури съответствие с разпоредбите на точка 2 относно устойчивостта и нарастването на температурата.
2. 	Прегради
За определяне на подходящото противопожарно разделяне, което да се приложи към границите между съседни  помещения или зони, такива помещения или зони се класифицират според риска от пожар, както е показано в категориите по-долу. За всяка категория е даден неизчерпателен списък на помещения или зони. В случай, че се предвижда нов тип помещение или зона, то може да бъде поставено в съответната категория на пожароопасност, според преценката на инспектиращия орган. Когато съдържанието и употребата на помещение или зона оставя съмнение относно нейната класификация за целите на този регламент или когато е възможно да се присвоят две или повече класификации на помещение или зона, тя трябва да се третира като помещение или зона в рамките на съответната категория с най-строги изисквания за разделяне.
а) Разделителните стени между помещенията/зоните се проектират в съответствие със следните таблици:
аа) Маса за прегради между помещения или зони, в които не са инсталирани спринклерни системи с вода под налягане съгласно член 13.04
	Помещения/зони
	Помещения/зони защитени за нужда на екцпоатацията
	Помещения с голям риск от пожар
	Помещения с висок риск от пожар
	Помещения със среден риск от пожар
	Помещения с нисък риск от пожар

	Помещения и зони включени в категорията
	Контролни центрове Помещения с разпределителни клетки Сборни зони Зони за евакуация Помещения, съдържащи спринклерни помпи, техните превключватели и клапани, които са необходими, за да може системата да бъде опериранa

	Машинни отделения
Акумулаторни помещения
	Кухня
Складови помещения със запалими течности
	Складови помещения
Сауни
Перални
Ел. кабинети

	Барове
Салони за красота
Кабини
Коридори
Други машинни/техническипространства (напр. пречистване на отпадъчни води,вентилация, румпелно

	Помещения/зони защитени за нужда на екцпоатацията
	
A0/B01), 7), 9)
	
A60
	
A60
	
A30
	
A30/B152), 9)

	Помещения с голям риск от пожар
	
	
A60/A04)
	
A60
	
A60
	
A60

	Помещения с висок риск от пожар
	
	
	
A307)
	
A30/B156)
	
A30

	Помещения със среден риск от пожар
	
	
	
	

A303)7)
	
A303)

	Помещения с нисък риск от пожар
	
	
	
	
	
B158)



бб) Таблица за преградните стени между помещенията или зони, в които са монтирани спринклерни системи под налягане, съгласно член 13.04 (вода под налягане, спринклерна система е монтирана в помещенията от двете страни на преградата);
	Помещения/зони
	Помещения/зони защитени за нужда на експлоата-цията
	Помещения
с голям риск от пожар
	Помещения с висок риск от пожар
	Помещения със среден риск от пожар
	Помещения с нисък риск от пожар

	Помещения и зони включени в категорията
	Контролни Контролни центрове Помещения с разпределителни табла Стълбищни клетки Сборни зони Зони за евакуация Помещения, съдържащи спринклерни помпи, техните превключватели и клапани, които са необходими, за да може
	Машинни отделения
Акумулаторни помещения
	Кухня
Складови помещения със запалими течности
	Складови помещения
Сауни
Перални
Ел. кабинети
 
	Барове
Салони за красота
Кабини
Коридори
Други машинни/технически
пространства (напр. пречистване на отпадъчни води,
вентилация, румпелно

	Помещения/зони защитени за нужда на екцпоата-цията
	
A0/B01), 7), 9)
	
A60
	
A30
	
A0/A305, 9))
	
A0/A30/B152),9)

	Помещения с голям риск от пожар
	
	
A60/A04)
	
A60
	
A60
	
A60

	Помещения с висок риск от пожар
	
	
	
A307)
	
A30/B156)
	
A30

	Помещения със среден риск от пожар
	
	
	
	

A07)
	
A0

	Помещения с нисък риск от пожар
	
	
	
	
	
B08)


	1) Разделителните стени между контролните центрове и външните сборни пунктове трябва да отговарят само на тип B0.
2) За помещения, които не са защитени със спинклер система; прегради между помещения с ниска пожароопасност и външни сборни пунктове съответстват на тип B15. Във всички останали случаи те трябва да отговарят на тип A30.
За помещения, които са защитени от спринклерна система с вода под налягане; прегради между помещения с ниска опасност от пожар и вътрешните сборни пунктове съответстват на тип A30, а външните сборни пунктове само на тип B15. Във всички други случаи трябва да отговарят на тип A0.
3) Разделителните стени между помещенията за настаняване или пътническите помещения трябва да съответстват само на тип A0.
4) Преградите между машинните отделения трябва да отговарят на тип А0, с изключение на помещенията съгласно членове 19.07 и 19.10, точка 6, които трябва да отговаря на A60. Във всички останали случаи те трябва да отговарят на тип A60.
5) Разделителните стени между помещенията с умерен риск от пожар и сборните зони трябва да съответстват на тип A30.
6) Не се изисква преграда между камбузите и съседните помещения за хранителни складове, при условие че външният периметър на камбузите включително складовете, отговаря на изискванията за камбузи.
7) Когато съседни помещения имат еднакво предназначение, не е необходимо преградите да отговарят на изискванията на тази таблица (например; преградата между два склада).
8) Когато съседните технически помещения имат  едно и също предназначение, не е необходимо преградите, направени от материал, различен от стомана, да отговарят на изискванията на тази таблица, но се изисква димонепроницаемо разделение от незапалим или ограничаващ пожара материал.
9) Преградите между помещенията, в които има помпи, превключващи механизми и клапани на противопожарни системи, посочени в член 13.05, т. 14, буква “в”), и съседните помещения трябва да отговарят най-малко на тип A30.



вв) За прегради, изработени от материал, различен от стомана, преградите от тип A и тип B могат да бъдат заменени с  прегради, осигуряващи следните характеристики:
	Тип A / Тип B преграда
	Предаване на дим и пламъци за минути
	Стойност на изолацията в минути (съгласно член 19.11т.2, буква”г”, подбуква“вв“)

	B0
	30
	0

	B15
	30
	15

	A0
	60
	0

	A30
	60
	30

	A60
	60
	60



Пригодността на противопожарната защита на тези прегради се установява съгласно член 19.11, т. т. 1, буква “г“, като огънят е от страната на помещенията и зоните с голям риск от пожар, висок риск от пожар и умерен риск от пожар.

б) преградните стени от тип А са прегради, стени и палуби, които отговарят на следните изисквания:
aa) изработени са от стомана или от друг равностоен материал;
бб) усилени са по подходящ начин;
вв) изолирани са с одобрен негорим материал по такъв начин, че средната температура на страната, обратна на огъня, да не достига повече от 140 °С над първоначалната температура, и в никоя точка, включително във фугите при съединенията, температурата да не достига повече от 180 °С над първоначалната температура за следните интервали от време:
	Тип A60 	60	минути
	Тип A30	30	минути
	Тип A0 	0	минути;
гг) изградени са по такъв начин, че да не допускат преминаване на дим и пламъци до края на  едночасовия стандартен тест за пожарна безопастност;
в) преградните стени от тип В са прегради, стени, палуби, тавани и облицовки, които отговарят на следните изисквания:
aa) изработени са от одобрен негорим материал. Освен това всички материали, използвани при изработката и сглобяването на преградните стени са негорими, освен облицовката, която трябва да е поне забавяща горенето;
бб) имат такава изолационна стойност, че средната температура на страната, обратна на огъня, не достига повече от 140 °С над първоначалната температура, и в никоя точка, включително във фугите при съединенията, температурата не достига повече от 225 °С над първоначалната температура за следните интервали от време:
	Тип B15 	15	минути
	Тип B0 	0	минути;
вв) изградени са по такъв начин, че да не допускат преминаване на пламъци до края на първия половин час от стандартното пожарно изпитване.
г) Прегради, изработени от огнеупорни материали, са прегради, стени, палуби, тавани или облицовки, които отговарят на следните изисквания:
аа) те са изработени от огнеупорен материал и са подходящо заздравени;
бб) изработени са по начин, който предотвратява преноса на пламъци и дим съгласно член 19.11т.2, буква”б”, подбуква  “гг” и буква “в”, подбуква “вв”,  както е приложимо ; 
вв) демонстрират изолация съгласно член 19.11, т.2, буква”б”,  подбуква “вв”,  и буква “в”, подбуква “бб”, както е приложимо;
гг) преградите, които са част от носещата конструкция, също трябва да отговарят на член 19.02,  т.1а;
дд) изолацията трябва да бъде поставена от всяка страна на преградите в съответствие с опасността от пожар на това помещение;
ее) горната страна на палубата в помещенията, защитени от стационарна противопожарна инсталация на водна основа, не е необходимо да бъде изолирана.“
3.	Боите, лаковете и другите продукти за обработка на повърхности, както и покритията на палубите, използвани в помещенията, без машинните отделения и складовите помещения, трябва да са забавящи горенето. Килимите, текстилът, завесите и другите висящи текстилни материали, както и тапицираните мебели и койките трябва да са забавящи горенето, ако помещенията, в които се намират, не са оборудвани със спринклерни системи под налягане съгласно член 13.04.
4.	Таваните на салоните и покритията на стените, в това число надстройките им, ако салоните не са оборудвани със спринклерни системи под налягане съгласно член 13.04, трябва да са изработени от негорими материали с изключение на повърхностите, които са поне забавящи горенето. Първото изречение не се прилага за сауни.
5.	Мебелите и оборудването в салоните, които служат за сборни пунктове, в случай че помещенията нямат спринклерни системи под налягане съгласно член 13.04, трябва да се изработват от негорими материали.
6.	Нито една от откритите повърхности, включително бои, лаковете и други материали, използвани върху открити вътрешни повърхности, не трябва да отделят прекалено големи количества дим или отровни вещества. Това се удостоверява в съответствие с Кодекса на процедурите за противопожарни изпитвания (Приложение 1, Част 2) или подходящи разпоредби на една от държавите членки.
7.	Изолационните материали в салоните трябва да са негорими. Това не се отнася за изолациите, използвани върху тръбите за пренасяне на охлаждащ агент. Повърхностите на изолационните материали по тези тръби трябва да бъдат поне забавящи горенето.
8.	Навеси и подобни подвижни съоръжения, които частично или напълно покриват палубата, както и техните надстройки, трябва да са поне забавящи горенето.
9.	Вратите в преградните стени съгласно точка 2 трябва да отговарят на следните изисквания:
a) да отговарят на същите изисквания, изложени в точка 2, както и самите преградни стени;
б) да бъдат самозатварящи се, в случай че са врати в преградни стени съгласно точка 10 или в оградени пространства около машинни отделения, камбузи и стълбищни шахти;
в) самозатварящи се врати, които остават отворени при нормална работа, да са такива, че да могат да се затварят от мястото и от място, в което постоянно има членове на обслужващия персонал или екипажа. След като вратата е била затворена дистанционно, трябва да има възможност тя отново да бъде отворена и затворена безопасно на място;
г) водонепроницаемите врати съгласно член 19.02 не трябва да са изолирани.
10. 	Стените съгласно точка 2 трябва да са непрекъснати от палуба до палуба или да завършват в непрекъснати тавани, които отговарят на същите изисквания като споменатите в точка 2.
11.	Следните пространства за пътници подлежат на разделяне с вертикални преградни стени, както е посочено в точка 2:
a) пространства за пътници с обща площ над 800 m2;
б) пространства за пътници, в които има каюти, на интервали не по-големи от 40 m.
Вертикалните преградни стени трябва да са непроницаеми за дим при обичайни експлоатационни условия и преминават от палуба до палуба.
12.	Празнините над таваните, под подовете и зад стенните покрития се разделят на интервали, не по-големи от 14 m, с негорими пожарозащитни прегради, които дори и при пожар да осигуряват ефикасно незапалимо запечатване.
13.	Стълбищата се изработват от стомана или друг еквивалентен негорим материал по отношение на огнеустойчивостта.
14.	Вътрешните стълбища и асансьори трябва да бъдат обградени на всички нива от стени в съответствие с точка 2. Допускат се следните изключения:
a) стълба, свързваща само две палуби, не е необходимо да се обгражда, ако на едната от палубите стълбата е обградена съгласно точка 2;
б) в салоните не е необходимо стълбищата да се обграждат, ако се намират изцяло във вътрешността на помещението, и
aa) ако това помещение се простира само на две палуби, или
бб) ако в това помещение на всички палуби е налице спринклерна система под налягане съгласно член 13.04, в него е монтирана система за изтегляне на дима съгласно точка 16 и помещението има достъп до стълбищна шахта на всички палуби.
15.	Вентилационните системи и системите за подаване на въздух трябва да отговарят на следните изисквания:
a) те трябва да са проектирани по такъв начин, че да се гарантира, че те самите не предизвикват разпространението на огън и дим;
б) отворите за подаване и изтегляне на въздух и системите за подаване на въздух трябва да са такива, че да могат да се затварят;
в) вентилационните тръби трябва да са изработени от стомана или друг равностоен негорим материал и да са надеждно свързани една с друга и с надстройката на плавателния съд;
г) когато въздуховоди на вентилацията с напречно сечение от над 0,02 m2 преминават през преградни стени съгласно точка 2 от тип А или преградни стени съгласно точка 10, те трябва да са оборудвани с автоматичен противопожарен клапан, който може да се задвижва от място, в което постоянно има членове на обслужващия персонал или екипажа;
д) вентилационните системи за камбузите и машинните отделения трябва да са отделени от вентилационните системи, които обслужват други пространства;
е) тръбите за изтегляне на въздух трябва да са оборудвани със заключващи се отвори за проверка и почистване. Тези отвори трябва да са разположени близо до противопожарните клапани;
ж) вградените вентилатори трябва да са пригодени да бъдат изключвани от централно място извън машинното отделение.
16.	Камбузите се оборудват с вентилационни системи. Печки и подобни уреди за готвене трябва да бъдат монтирани с аспирационни чадъри. Тръбите за отвеждане на въздуха на аспирационните чадъри трябва да отговарят на изискванията на точка 15 и освен това да са снабдени с ръчно задвижвани противопожарни клапани на входните отвори.
17.	Центровете за управление, стълбищните шахти и вътрешните сборни пунктове трябва да са снабдени със системи за естествено или механично изтегляне на дим. Системите за изтегляне на дим трябва да отговарят на следните изисквания:
a) да предлагат достатъчен капацитет и надеждност;
б) да отговарят на експлоатационните условия за пътническите плавателни съдове;
в) ако системите за изтегляне на дима служат също и като общи вентилатори за помещенията, това не трябва да пречи на функцията им като системи за изтегляне на дима при пожар;
г) системите за изтегляне на дима са оборудвани с ръчно устройство за задействане;
д) механичните системи за изтегляне на дима освен това трябва да са такива, че да могат да се задействат от място, в което постоянно има членове на обслужващия персонал или екипажа;
е) естествените системи за изтегляне на дима трябва да са оборудвани с механизъм за отваряне, задействан или ръчно, или от източник на енергия вътре в системата за изтегляне;
ж) ръчно управляваните устройства за задвижване и механизми за отваряне трябва да са достъпни отвътре или отвън на защитеното помещение.
[bookmark: _Toc491854181][bookmark: _Toc535827622]18.	Салоните, които не се наблюдават постоянно от обслужващия персонал или от екипажа, камбузите, машинните отделения и другите помещения, представляващи опасност от пожар, се свързват с подходяща пожароизвестителна система. Пожароизвестяването и зоната за отчитане на пожар автоматично се сигнализират чрез индикаторно устройство, на място, в което постоянно има членове на обслужващия персонал или екипажа.
19. 	Всички помещения, изработени от горими материали, като композитни материали от подсилена с влакна пластмаса, които не са машинни отделения, празни клетки или  танкове, образуващи част от корпуса на кораба, трябва да бъдат оборудвани с постоянно монтирана противопожарна система съгласно член 13.04 или член 13.05 в зависимост от вида на помещенията.

Член 19.12
Гасене на пожари
1.	Освен преносимите пожарогасители съгласно член 13.03, поне следните преносими пожарогасители трябва да бъдат налични на борда:
a) един преносим пожарогасител на всеки 120 m2 брутна площ в помещенията за пътници;
б) един преносим пожарогасител на група от 10 каюти, като числото се закръгля нагоре;
в) един преносим пожарогасител във всеки камбуз и в близост до всяко помещение, в което се съхраняват или използват запалими течности. В камбузите пожарогасителният агент трябва да е подходящ също за гасене на горяща мазнина.
Тези допълнителни пожарогасители трябва да съответстват на изискванията, определени в член 13.03, точка 2, и да са монтирани и разпределени на плавателния съд, така че ако независимо кога и къде започва пожар, пожарогасител да може да бъде достигнат незабавно. Във всеки камбуз, както и във фризьорските салони и парфюмериите, трябва да има подръчно противопожарно одеяло.
2.	Пътническите плавателни съдове трябва да са снабдени със система от хидранти, състояща се от:
a) две задвижвани с мотор пожарни помпи с достатъчен капацитет, поне една от които е монтирана неподвижно;
б) една пожарогасителна линия с достатъчен брой хидранти с неподвижно свързани маркучи с дължина поне 20 m и оборудвани с разпръсквачи, пригодени да разпръскват както водна мъгла, така и водни струи, и оборудвани със спирателно устройство.
3.	Системите от хидранти трябва да са проектирани и оразмерени, така че:
a) всяка точка от плавателния съд да може да бъде достигната от най-малко два хидранта на различни места, всеки с единична дължина на маркуча не по-голяма от 20 m;
б) налягането при хидрантите да е поне 300 kPa; и
в) на всички палуби да може да се поддържат струи не по-малко от 6 m.
Ако е налице шкаф за хидранти, на външната страна на шкафа се поставя знак „маркуч за гасене на пожар“, подобен на показания на фигура 5 от Приложение 4, с ширина не по-малко от 10 сm.
4.	Вентилите на хидрантите с винтове или кранове трябва да са от вид, пригоден да бъде поставян в положение, позволяващо всеки от маркучите за гасене на пожар да може да бъде отделян и снеман по време на работа на пожарните помпи.
5.	Маркучите на пожарогасителите във вътрешните пространства трябва да са навити на колело, окачено на оста си.
6.	Материалите за противопожарното оборудване трябва да са или устойчиви на топлина, или съответно защитени против повреди, когато се излагат на високи температури.
7.	Тръбите и хидрантите се подреждат по такъв начин, че да се избегне рискът да замръзнат.
8.	Пожарните помпи трябва:
a) да бъдат монтирани или разположени в отделни помещения;
б) да са такива, че да могат да се задвижват независимо едни от други;
в) всяка от тях да има възможност на всички палуби да поддържа необходимото налягане при хидрантите и изискваната дължина на водната струя;
г) да са монтирани пред ахтерпиковата преграда.
Допуска се пожарните помпи да се използват и за общи цели.
9.	Машинните отделения трябва да бъдат снабдени с постоянно монтирана пожарогасителна система съгласно член 13.05.
10.	На плавателните съдове с каюти трябва да има:
a) два комплекта автономни дихателни апарати, съответстващи на Европейски стандарт EN 137:2006 от тип 2 с маски за цялото лице, съответстващи на Европейски стандарт EN 136:1998;
б) два комплекта оборудване, състоящо се най-малкото от защитен костюм, каска, ботуши, ръкавици, брадва, лост, светещ кръг и спасително въже; 
в) четири димозащитни качулки.
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Организация на безопасността
1.	На борда на пътнически плавателни съдове трябва да има разписание по безопасността. Разписанието по безопасността описва задълженията на екипажа и обслужващия персонал в следните случаи: 
a) повреда;
б) пожар на борда;
в) евакуация на пътниците;
г) човек зад борда.
Трябва да са взети под внимание специфичните мерки за лица с намалена подвижност.
На членовете на екипажа и обслужващия персонал, определени в разписанието по безопасността, следва да се възлагат различни задължения в зависимост от постовете, които заемат. Специалните указания за екипажа трябва да гарантират, че в случай на опасност всички врати и отвори във водонепроницаемите прегради, посочени в член 19.02, ще бъдат незабавно затворени херметично.
2.	На борда на пътническите плавателни съдове се предоставя план за безопасност, в който ясно и прецизно се определя следното: 
a) пространствата, предназначени за използване от лица с намалена подвижност;
б) маршрутите за евакуация, аварийни изходи, сборни пунктове и пунктове за евакуация;
в) спасителното оборудване (включително корабните лодки) посочени в член 19.09;
г) пожарогасителите, посочени в член 19.12, точка 1;
д) пожарогасителни и спринклерни системи под налягане, посочени в член 19.12;
е) хидранти и маркучи, посочени в член 19.12, точки 2 и 3;
ж) противопожарни помпи, посочени в член 19.12, точка 2, и осушителни помпи, посочени в член 8.08;
з) алармена система, посочена в член 19.08, точка 3, буква “а”;
и) алармената система, посочена в член 19.08, точка 3, букви “б” и “в”;
й) вратите в преградите, посочени в член 19.02, точка 5, и местата за управлението им, както и другите отвори, посочени в член 19.02, точки 9, 10 и 13 и член 19.03, точка 12;
к) прегради от тип А, посочени в член 19.11, точка 2, и прегради, посочени в член 19.11, точка 11, както и врати в такива прегради;
л) автоматични противопожарни клапи, включително местоположението на техните органи за управление, посочени в член 19.11, точка 15, буква “г” и ръчно задвижвани противопожарни клапи, посочени в член 19.11, точка 16;
м) пожароизвестителната система посочени в член 19.11, точка 18;
н) аварийният захранващ агрегат посочени в член 19.10, точка 4;
о) елементите за управление на вентилационната система посочени в член 19.11, точка 15, буква “ж”;
п) брегови електрически връзки, посочени в член 10.08; 
р) устройствата за спиране линиите за гориво посочени в член 8.05, точка 7;
с) инсталации за втечнен газ, посочени в член 19.15, точка 8; 
т) високоговорителните уредби посочени в член 19.08, точка 2; 
у) радиотелефонното оборудване;
ф) комплектите за оказване на първа помощ посочени в член 19.08, точка 9;
х) автоматизираният външен дефибрилатор посочени в член 19.08, точка 10;
ц) комплекти автономни дихателни апарати, както и комплекти оборудвани с димни качулки, посочени в член 19.12, точка 10;
ч) противопожарно одеяло, посочено в член 19.12, точка 1;
ш) затварящи устройства за всмукване и изсмукване на вентилационен въздух по член 19.11, точка 15, буква “б”;
щ) устройства за задействане на системата за димоотвеждане, посочени в член 19.11, точка 17, буква “ж”;
Символите, използвани в плана за безопасност, трябва да са в съответствие с международния стандарт ISO 17631:2022 или други признати стандарти 
3. 	Разписанието по безопасността съгласно точка 1 и планът за безопасност съгласно точка 2:
a) се подпечатват надлежно от контролния орган, и
б) трябва да бъдат на разположение на място, постоянно обслужвано от персонал на борда на кораба или членове на екипажа;
в) трябва да се съхраняват постоянно във видимо маркиран защитен от атмосферни влияния корпус извън постройката за нуждите на крайбрежния противопожарен персонал.
4.	Опростен план за безопасност, съдържащ само информацията, посочена в точка 2, букви “a-г”, “з”, “ф” и “х” трябва да бъдат изложени на видно и подходящо място на всяка палуба и трябва да бъдат поставени във всяка каюта. По изключение може да се използва планът за безопасност съгласно точка 2 вместо опростения план за безопасност.
5.	На видно и подходящо място се поставя Кодекс за поведение на пътниците на всяка палуба. Кодексът за поведение на пътниците на всяка палуба трябва да бъде поставен във всяка каюта.
Настоящият Кодекс за поведение включва най-малко:
a) определяне на извънредните ситуации:
aa) пожар;
бб) наводняване;
вв) обща опасност.
б) описание на различните видове алармени сигнали;
в) указания относно:
aa) маршрутите за евакуация;
бб) действията, които да бъдат предприемани;
вв) необходимостта да се запази спокойствие.
г) указания относно:
aa) пушенето;
бб) използването на огън и открит пламък;
вв) отварянето на прозорци;
гг) използването на определено оборудване.
Тези подробности трябва да са написани на нидерландски, английски, френски и немски език.
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Съоръжения за събиране и изхвърляне на отпадъчни води
1.	Пътническите плавателни съдове трябва да бъдат оборудвани с резервоари за събиране на битови отпадъчни води в съответствие с точка 2 от настоящия член или с подходящи бордови станции за пречистване на отпадъчни води в съответствие с Глава 18.
2.	Резервоарите за събиране на отпадъчни води трябва да имат достатъчен капацитет. Резервоарите трябва да са оборудвани с устройство, показващо нивото на съдържанието им. На борда трябва да има помпи и тръби за изпразване на резервоарите, чрез които отпадъчните води да могат да се отвеждат от двете страни на плавателния съд. Трябва да е възможно през тях да се провеждат отпадъчни води от други плавателни съдове.
Тръбите трябва да са снабдени с изходни връзки за отвеждане на отпадъчни води в съответствие с Европейски стандарт EN 1306:2018.
3.	За пътнически плавателни съдове, които не произвеждат битови отпадъчни води, инспекционният орган може да се откаже от прилагането на точка 1. Тази дерогация се вписва в точка 52 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
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Изключения за определени пътнически плавателни съдове
1. Пътнически плавателни съдове, на които е разрешено да превозват по-малко от 50 пътници и които са с дължина , не по-голяма от 25 m, трябва да осигуряват достатъчна устойчивост след повреда по смисъла на член 19.03, точки 7 - 13 или, като алтернатива, за тях трябва да е доказано, че отговарят на следните критерии след наводняване на всяко отделно отделение: 
a) газенето на плавателния съд не трябва да преминава пределната линия; и
б) остатъчната метацентрична височина  не трябва да е по-малка от 0,10 m.
Необходимата остатъчна плавателност трябва да бъде осигурена чрез подходящ избор на материали, използвани за построяването на корпуса или посредством клетъчни пенопластови поплавъци, неподвижно прикрепени към корпуса. При плавателни съдове с дължина, по-голяма от 15 m, остатъчната плавателност може да бъде осигурена чрез съчетание от поплавъци и разделяне на отсеци, отговарящо на изискванията относно повреда на един отсек съгласно член 19.03.
1а.	Контролният орган може да отмени прилагането на член 19.09, точка 1 за пътнически плавателни съдове в съответствие с точка 1.
2.	За пътнически плавателни съдове в съответствие с точка 1, контролният орган може да разреши някои незначителни дерогации относно габаритната височина, изисквана съгласно член 19.06, точка 3, буква “в” и точка 5, буква “б”. Дерогацията не може да бъде повече от 5 %. В случай на дерогации, съответните части се маркират в различен цвят.
3.	Чрез дерогация от член 19.03, точка 9, пътническите плавателни съдове с дължина , не по-голяма от 45 m, които са одобрени да превозват до 250 пътници, не е необходимо да отговарят на изисквания при повреда на два отсека.
	В допълнение, чрез дерогация от член 19.03, точка 9, пътнически плавателни съдове с дължина 𝐿𝑊𝐿 не повече от 25 m и разрешениe да превозват до максимум 150 пътници трябва да отговарят на наводнен 1 отсек със следните размери на повредата странично и на дъното: 0,10 𝐿𝑊𝐿, но не по-малко от 2,00 m.
4.	Контролният орган може да освободи от прилагане на член 13.07 пътнически плавателни съдове, на които е разрешено да превозват най-много 250 пътници и които са с дължина , не по-голяма от 25 m при условие, че те са оборудвани с платформа, достъпна и от двете страни на плавателния съд, точно над водолинията, която да прави възможно изваждането на хора от водата. Пътническите плавателни съдове могат да бъдат оборудвани със съпоставимо съоръжение при следните условия:
a) съоръжението трябва да може да бъде управлявано от едно лице;
б) подвижни съоръжения са разрешени;
в) съоръженията трябва да бъдат извън опасната зона на системите за задвижване; и
г) трябва да е възможна ефективна комуникация между капитана и лицето, отговарящо за съоръжението.
5.	Контролният орган може да освободи от прилагането на член 13.07 пътнически плавателни съдове, на които е разрешено да превозват най-много 600 пътници и които са с дължина , не по-голяма от 45 m, при условие че са оборудвани с платформа съгласно точка 4, първо изречение или с равностойно съоръжение съгласно точка 4, второ изречение. Освен това пътническият плавателен съд трябва да разполага с:
a) винто-рулева колона, крилчат движител или водоструен двигател като главна задвижваща система; или
б) главна задвижваща система с две задвижващи звена; или
в) главна задвижваща система и носово подрулващо устройство.
6.	Чрез дерогация от член 19.02, точка 9 за пътнически плавателни съдове с дължина , не по-голяма от 45 m, които са одобрени да превозват най-много толкова пътници, колкото е дължината на плавателния съд в метри, се допуска да имат на борда в помещението за пътници, ръчно управлявана врата в преграда без дистанционно управление съгласно член 19.02, точка 5, в случай че:
a) плавателният съд има само една палуба;
б) вратата е достъпна направо от палубата и е на не повече от 10 m от палубата;
в) долният край на отвора на вратата се намира на не по-малко от 30 сm от пода на помещението за пътници; и
г) всеки от отсеците, разделени от вратата, е снабден с алармена система за нивото на водата в трюма.
7.	При пътническите плавателни съдове съответстващи на точка 6, чрез дерогация от член 19.06, точка 6, буква “в”: един маршрут за евакуация може да преминава през камбуза, стига да има и втори маршрут за евакуация.
8.	За пътническите плавателни съдове с дължина , не по-голяма от 45 m, не важи следното: Член 19.01, точка 2, буква “д”, когато уредбите за втечнен газ са снабдени с подходящо оборудване за сигнализиране на наличието на газ за концентрации на СО, които представляват риск за здравето и за потенциално взривоопасни смеси на газ и въздух.
9.	Следните разпоредби не се прилагат за пътнически плавателни съдове с дължина , не повече от 25 m:
a) член 19.04, точка 1, последно изречение;
б) член 19.06, точка 6, буква “в” за камбузите, стига да има и втори маршрут за евакуация;
в) член 19.06, точка 8, буква “б”, подбуква “аа”;
г) член 19.07.
10.	Член 19.12, точка 10 не се прилага за плавателни съдове с каюти с дължина , не по-голяма от 45 m, при условие че във всяка каюта има леснодостъпни димозащитни качулки, чийто брой е равен на броя на койките.
11.	За пътнически плавателни съдове с дължина 𝐿𝑊𝐿 не повече от 25 m, пожарните шлангове съгласно член 19.12, точка 2, буква “б” могат да бъдат по-къси от 20 m, при условие че всяка точка на плавателния съд може да бъде достигната.
12.	За пътнически кораби за дневни пътувания , извършващи ограничени пътувания от местен интерес или в пристанищни зони, контролният орган може да отмени прилагането на член 19.06, точка 17. Отсъствието обаче на тоалетни се вписва в точка 52 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване. Пътуванията или зоните, за които е валидна дерогацията, се уточняват в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
13. 	За пътнически кораби за дневни пътувания, извършващи ограничени пътувания от местен интерес или в пристанищни зони контролния орган може да разреши време, по-кратко от 30 минути, изисквани в член 7.04 т.11. Пътуванията или зоните, за които е валидна такава дерогация, се уточняват в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
ES-TRIN	Глава 19
Специални разпоредби, приложими за пътническите плавателни съдове
ES-TRIN	Глава 19
Специални разпоредби, приложими за пътническите плавателни съдове

[bookmark: _Toc491854185][bookmark: _Toc535827626]Глава 20
Специални разпоредби, приложими за пътническите ветроходни плавателни съдове, които не плават по река Рейн (зона R)
[bookmark: _Toc491854186][bookmark: _Toc535827627]Член 20.01
Прилагане на части II и III
В допълнение към разпоредбите на части II и III за пътническите ветроходни плавателни съдове, които не плават по река Рейн (зона R), се прилагат изискванията, предвидени в настоящата глава.
[bookmark: _Toc535827628][bookmark: _Toc491854187]Член 20.02
Изключения за някои пътнически ветроходни плавателни съдове
1.	При пътническите ветроходни плавателни съдове с , не повече от 45 m, и максимален допустим брой пътници не повече от  в цели метри, не се прилагат следните разпоредби:
a) член 3.03, точка 7, при условие че котвите не се съхраняват в клюзовите тръби;
б) член 13.02, точка 2, буква “г”, по отношение на дължината;
в) член 19.08, точка 3, буква “a”;
г) член 19.15, точка 8.
2.	Чрез дерогация от точка 1 броят на пътниците може да бъде завишен до 1,5 пъти  в цели метри, ако платната, такелажът и приспособленията на палубата го позволяват.
[bookmark: _Toc491854188][bookmark: _Toc535827629]Член 20.03
Изисквания за устойчивостта на ветроходни плавателни съдове
1.	При изчисляването на кренящия момент съгласно член 19.03, точка 3 прибраните платна се вземат под внимание при определяне на центъра на тежестта на плавателния съд.
2.	Вземайки предвид всички условия на натоварване съгласно член 19.03, точка 2 и като се използва стандартна подредба на платната, кренящият момент, причинен от налягането на вятъра не трябва да е толкова голям, че да причини ъгъл на крен, превишаващ 20°. В същото време:
a) за изчислението се приема постоянно налягане на вятъра от 0,07 kN/m2;
б) остатъчното безопасно разстояние трябва да e поне 100 mm; и
в) остатъчният надводен борд не трябва да е отрицателен.
3.	Рамото на изправящия момент на статична устойчивост трябва:
a) да достига максималната си стойност  при ъгъл на крена  от 25° или
по-голям;
б) да възлиза на най-малко 0,20 m при ъгъл на крена 30° или по-голям;
в) да е положително при ъгъл на крена до 60°.
4.	Площта А под кривата на рамото на изправящия момент не трябва да бъде по-малка от:
a)  до 30°;
б)  до 40° или до ъгъла , при който необезопасен отвор достига
водната повърхност и който е по-малък от 40°.
Между
в) 30° и 40°; или
г) 30° и ъгъла , при който необезопасен отвор достига водната повърхност и
който е по-малък от 40°.
тази площ не може да бъде по-малка от .
[bookmark: _Toc491854189][bookmark: _Toc535827630]Член 20.04
Изисквания относно корабната конструкция и механика
1.	Чрез дерогация от член 6.01, точка 3, и член 10.01, точка 3, оборудването трябва да бъде проектирано за постоянен крен до 20°.
2.	Чрез дерогация от член 19.06, точка 5, буква “а” и член 19.06, точка 9, буква “б” при пътническите ветроходни плавателни съдове с дължина, не повече от 25 m, контролният орган има право да разреши габаритна ширина за свързващите коридори и вътрешни трапове по-малка от 0,80 m. Все пак габаритната ширина не може да бъде по-малка от 0,60 m.
3.	Чрез дерогация от член 19.06, точка 10, буква “a” контролният орган има право в отделни случаи да разреши използване на подвижни перила в местата, където това е необходимо за управлението на платната.
4.	По смисъла на член 19.07 платната се смятат за главна задвижваща система.
5.	Чрез дерогация от член 19.15, точка 6, буква “в” височината на долния край на отвора на вратата може да бъде намалена на 0,20 m над пода в помещението за пътниците. Веднъж отворена, вратата трябва да се затваря и заключва автоматично.
6.	Когато има възможност гребният винт да се задвижи на празен ход при плаване под платна, евентуално застрашените части на задвижващата система са защитени от повреди.
[bookmark: _Toc491854190][bookmark: _Toc535827631]Член 20.05
Такелаж в общия случай
1.	Частите на такелажа трябва да са разположени по такъв начин, че да се предотврати недопустимо протриване.
2.	Ако се използва материал, различен от дърво или се използват специални видове такелаж, конструкцията им трябва да гарантира равностойни равнища на безопасност при размерите и якостта, зададени в настоящата глава. 
Като доказателство за достатъчна якост:
a) трябва да бъде направено якостно изчисление; или
б) трябва да се представи удостоверение, получено от призната класификационна организация; или
в) оразмеряването трябва да се основава на процедурите, заложени в одобрена нормативна рамка (напр. Middendorf, Kusk-Jensen).
Доказателствата се представят на контролния орган.
[bookmark: _Toc535827632][bookmark: _Toc491854191]
Член 20.06
Мачти и рангоут в общия случай
1.	Целият рангоут трябва да е изработен от висококачествени материали.
2.	Дървото за мачти трябва:
a) да е без натрупвания на чепове;
б) да няма беловина в рамките на изискваните размери;
в) доколкото е възможно да е правожилно;
г) да съдържа колкото е възможно по-малко витораслост.
3.	Ако избраната дървесина е или обикновен твърд бор, или орегонски бор с високо качество, диаметрите в таблиците, дадени в членове 20.07 - 20.12, могат да бъдат намалени с 5 %.
4.	Ако дървесините, използвани за мачти, стенги, нок реи, гикове и бушприти, не са кръгли като напречно сечение, тези дървесини трябва да имат равностойна якост.
5.	Основите на мачтите, стволовете и скрепленията им върху палубата, подовата настилка и на форщевена и кърмата са построени по такъв начин, че или да могат да поемат натоварванията, на които са подложени, или да ги предават на други свързани елементи от конструкцията.
6. 	В зависимост от устойчивостта на плавателния съд и външните сили, на които е подложен, а също и разпределението на наличната площ на платната, контролният орган има право, въз основа на размерите, указани в членове 20.07 - 20.12, да разреши намаляване на напречните сечения на елементите на рангоута и, където е уместно, на такелажа. Доказателствата се представят в съответствие с член 20.05, точка 2.
7.	В случай, че периодът на колебание/периодът на напречно бордово клатене на плавателния съд в секунди е по-малък от три четвърти от дължината му в метри, размерите, указани в членове 20.07 - 20.12, се завишават. Доказателствата се представят в съответствие с член 20.05, точка 2.
8.	В таблиците, дадени в членове 20.07 - 20.12 и 20.14, евентуални междинни стойности се получават чрез интерполиране. 
[bookmark: _Toc535827633][bookmark: _Toc491854192]
Член 20.07
Специални разпоредби за мачтите
1.	Мачтите от дърво трябва да отговарят на следните минимални изисквания:
	Дължина[footnoteRef:12]
[m] [12: 	Разстоянието от салинга до палубата.] 

	Диаметър върху палубата
[cm]
	Диаметър на салинга
[cm]
	Диаметър върху езелхофта
[cm]

	10
	20
	17
	15

	11
	22
	17
	15

	12
	24
	19
	17

	13
	26
	21
	18

	14
	28
	23
	19

	15
	30
	25
	21

	16
	32
	26
	22

	17
	34
	28
	23

	18
	36
	29
	24

	19
	39
	31
	25

	20
	41
	33
	26

	21
	43
	34
	28

	22
	44
	35
	29

	23
	46
	37
	30

	24
	49
	39
	32

	25
	51
	41
	33


Ако мачтата има две реи, диаметрите се увеличават с не по-малко от 10 %.
Ако мачтата има повече от две реи, диаметрите се увеличават с не по-малко от 15 %.
Когато мачтите преминават през палубата, диаметърът на мачтата в долната ѝ част е не по-малко от 75 % от диаметъра на мачтата на равнището на палубата.
2.	Оборудването на мачтата, мачтовите бугели, салингите и езелхофтите на мачтата трябва да са оразмерени и закрепени достатъчно здраво.
[bookmark: _Toc491854193][bookmark: _Toc535827634]Член 20.08
Специални разпоредби за стенгите
1.	Дървените стенги трябва да отговарят на следните минимални изисквания:
	Дължина[footnoteRef:13]
[m] [13: 	Пълна дължина на стенгата, без топа;] 

	Диаметър в долната част
[cm]
	Диаметър на половината дължина
[cm]
	Диаметър при мястото на фиксиране[footnoteRef:14]
[cm] [14: 	Диаметър на стенгата на равнището на обкова.] 


	4
	8
	7
	6

	5
	10
	9
	7

	6
	13
	11
	8

	7
	14
	13
	10

	8
	16
	15
	11

	9
	18
	16
	13

	10
	20
	18
	15

	11
	23
	20
	16

	12
	25
	22
	17

	13
	26
	24
	18

	14
	28
	25
	20

	15
	31
	27
	21


Ако към стенгата са закрепени квадратни платна, размерите, посочени в таблицата, се увеличават с 10 %.
2.	Застъпването между стенгата и мачтата е най-малко 10 пъти по-голямо от изисквания диаметър на основата на стенгата.
[bookmark: _Toc491854194][bookmark: _Toc535827635]
Член 20.09
Специални разпоредби за бушпритите
1.	Дървените бушприти трябва да отговарят на следните минимални изисквания:
	Дължина[footnoteRef:15]
[m] [15: 	Обща дължина на бушприта;] 

	Диаметър при форщевена
[cm]
	Диаметър на половината дължина
[cm]

	4
	14,5
	12,5

	5
	18
	16

	6
	22
	19

	7
	25
	23

	8
	29
	25

	9
	32
	29

	10
	36
	32

	11
	39
	35

	12
	43
	39


2.	Вътрешната част на бушприта е с дължина поне четири пъти по-голяма от диаметъра на бушприта при форщевена.
3.	Диаметърът на бушприта в предната му част е поне 60 % от диаметъра на бушприта при форщевена.
[bookmark: _Toc535827636][bookmark: _Toc491854195]Член 20.10
Специални разпоредби относно утлегарите
1.	Утлегарите от дърво трябва да съответстват на следните минимални изисквания:
	Дължина[footnoteRef:16] [m] [16: 	Обща дължина на утлегара.] 

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Диаметър при форщевена [cm]
	7
	10
	14
	17
	21
	24
	28
	31
	35


2.	Диаметърът на утлегара в предната му част трябва да е поне 60 % от диаметъра при форщевена. 
[bookmark: _Toc535827637][bookmark: _Toc491854196]Член 20.11
Специални разпоредби относно грот-гиковете
1.	Грот-гиковете от дърво трябва да съответстват на следните минимални изисквания:
	Дължина[footnoteRef:17] [m] [17: 	Обща дължина на грот-гиковете;] 

	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Диаметър [cm]
	14
	15
	16
	17
	18
	20
	21
	23
	24
	25
	26
	27


2.	Диаметърът при оста на шарнира трябва да е поне 72 % от диаметъра, посочен в таблицата.
3.	Диаметърът при ъгъла на шкота трябва да е поне 85% от диаметъра, посочен в таблицата.
4.	Измерено от мачтата, най-големият диаметър трябва да е при две трети от дължината.
5.	Където:
a) ъгълът между грот-гика и задния шкот е по-малък от 65°, а грот-шкотът е прикрепен към края на гика, или
б) точката на закрепване на шкота не е наравно с ъгъла на шкота.
Контролният орган има право съгласно член 20.05, точка 2 да изиска по-голям диаметър.
6. За ветрилни площи, по-малки от 50 m2, контролният орган има право да одобри 	намаления на размерите, дадени в таблицата.
7. 
[bookmark: _Toc535827638][bookmark: _Toc491854197]Член 20.12
Специални разпоредби за гафелите
1.	Дървените гафели трябва да отговарят на следните минимални изисквания:
	Дължина[footnoteRef:18] [m] [18: 	Общата дължина на гафела.] 

	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Диаметър [cm]
	10
	12
	14
	16
	17
	18
	20


2.	Незакрепената дължина на гафела не трябва да превишава 75 %.
3.	Якостта при скъсване на фала е най-малкото равна на 1,2 пъти якостта при скъсване на дирик-фала.
4.	Горният ъгъл на фала не превишава 60°.
5.	Ако чрез дерогация от точка 4 горният ъгъл на фала превишава 60°, якостта при скъсване трябва да се коригира, така че той да устоява на натоварванията, които ще възникват тогава.
6.	За ветрилни площи, по-малки от 50 m2, контролният орган има право да одобри намаления на размерите, дадени в таблицата.
[bookmark: _Toc491854198][bookmark: _Toc535827639]
Член 20.13
Общи разпоредби относно неподвижния и подвижния такелаж
1.	Неподвижният и подвижният такелаж съответстват на изискванията за якост, изложени в членове 20.14 и 20.15.
2.	Свързващите стоманени кабели могат да бъдат във формата на:
a) снадки;
б) запресоващи гилзи; или
в) уплътняващи муфи.
Снадките трябва да са клетневени, а краищата им — заплетени.
3.	Гашите трябва да са с коуши.
4.	Въжетата се разполагат по такъв начин, че да не пречат на входовете и вътрешните трапове.

[bookmark: _Toc535827640][bookmark: _Toc491854199]Член 20.14
Специални разпоредби относно неподвижния такелаж
1.	Форщаговете и вантите трябва да съответстват на следните минимални изисквания:
	Дължина на мачтата[footnoteRef:19] [m] [19: 	Разстояние от марса или салинга до палубата.] 

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Якост на опън на форщага [kN]
	160
	172
	185
	200
	220
	244
	269
	294

	Якост на опън на вантите [kN]
	355
	415
	450
	485
	525
	540
	630
	720

	Брой стоманени и нестоманени ванти от всяка страна
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4



2.	Бакщаговете, стенгите, кливер-щаговете, и вантите на утлегарите и бушприта трябва да съответстват на следните минимални изисквания:
	Дължина на мачтата[footnoteRef:20] [m] [20: 	Разстояние от марса или салинга до палубата.] 

	<13
	13-18
	>18

	Якост на опън на бакщага [kN]
	89
	119
	159

	Якост на опън на стенгата [kN]
	89
	119
	159

	Дължина на стенгата [m]
	<6
	6-8
	>8

	Якост на опън на кливер-щаговете [kN]
	58
	89
	119

	Дължина на утлегара [m]
	<5
	5-7
	>7

	Якост на опън на вантите на бушприта [kN]
	58
	89
	119


3.	Предпочита се конструкция на въжето, базирана на метода на изработка на въжета 6 × 7 FE от класа на якост 1550 N/mm2. От друга страна, в същия клас на якост може да се използва метод на изработка 6 × 36 SE или 6 × 19 FE. Предвид по-голямата еластичност на метода на изработка 6 × 19 якостите на опън в показаната таблица се завишат с 10 %. Използването на различна конструкция на въжетата може да бъде разрешено, ако тя притежава сходни свойства.
4.	В случай, че се използва фиксиран такелаж, якостите на опън, посочени в таблицата, се завишат с 30 %.
5.	За такелажа могат да се използват само одобрени вилки, уши и болтове.
6.	Болтовете, вилките, ушите и талрепите трябва да са приспособени за надеждно закрепване.
7.	Якостта на опън на ватерщага трябва да е най-малко 1,2 пъти по-голяма от якостта на опън на съответните кливер-щагове и бом-кливер леери.
8.	При плавателни съдове с обемно водоизместване по-малко от 30 m3 контролният орган може да разреши намаления на якостите на опън, както са показани в долната таблица:
	Обемно водоизместване, разделено на броя мачти [m3]
	Намаление [%]

	>20 до 30
	20

	10 до 20
	35

	< 10
	60


[bookmark: _Toc535827641][bookmark: _Toc491854200]
Член 20.15
Специални разпоредби относно подвижния такелаж
1.	За подвижния такелаж се използват въжета от синтетични влакна или стоманени жици. Минималната якост на опън и диаметрите на подвижния такелаж по отношение на ветрилната площ трябва да отговарят на следните минимални изисквания:
	Тип на подвижния такелаж
	Материал на въжето
	Ветрилна площ [m2]
	Минимална якост на опън [kN]
	Диаметър на въжето [mm]

	Стакселни фалове
	Стоманена жица
	до 35
	20
	6

	
	
	> 35
	38
	8

	
	Синтетично влакно (полипропилен - РР)
	Диаметър на въжето от поне 14 mm и една въжена шайба за всеки 25 m2 или част от тях

	Гафелни фалове
Марсови фалове
	Стоманена жица
	до 50
	20
	6

	
	
	> 50 до 80
	30
	8

	
	
	> 80 до 120
	60
	10

	
	
	>120 до 160
	80
	12

	
	Синтетично влакно (РР)
	Диаметър на въжето от поне 18 mm и една въжена шайба за всеки 30 m2 или част от тях

	Стакселни шкоти
	Синтетично влакно (РР)
	до 40
	14
	

	
	
	> 40
	18
	

	
	За ветрилни площи от над 30 m2, шкотът трябва да заема формата на тал или да е пригоден за лебедка

	Гафелни/марсови шкоти
	Стоманена жица
	< 100
	60
	10

	
	
	100 до 150
	85
	12

	
	
	> 150
	116
	14

	
	
	При марсовите шкоти са необходими еластични свързващи елементи (плъзгачи).

	
	Синтетично влакно (РР)
	Диаметър на въжето най-малко 18 mm и поне три въжени шайби. Когато ветрилната площ е по-голяма от 60 m2, една въжена шайба на всеки 20 m2


2.	Подвижният такелаж, който е част от обтягането, трябва да има якост на опън, съответстваща на съответните щагове или ванти.
3.	Ако са използвани материали, различни от посочените в точка 1, трябва да са спазени стойностите за якост от таблицата в точка 1.
Въжета от полиетиленови влакна не трябва да се използват.
[bookmark: _Toc491854201][bookmark: _Toc535827642]
Член 20.16
Арматура и части на такелажа
1.	В случай, че се използват въжета от жици или синтетични влакна, диаметрите на въжените шайби (измерени от ос на въже до ос на въже) трябва да съответстват на следните минимални изисквания:
	Стоманена жица [mm]
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Синтетично влакно [mm]
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28

	Въжена шайба [mm]
	100
	110
	120
	130
	145
	155
	165


2.	Чрез дерогация от точка 1 диаметърът на въжените шайби може да е шест пъти по-голям от диаметъра на стоманената жица, при условие че стоманената жица не преминава постоянно през шайбите.
3. 	Якостта на опън на арматурата (вилки, халки, винтови обтегачи, планки с ухо, болтове, пръстени и скоби) трябва да е съвместима с якостта на опън на неподвижния и подвижния такелаж, който е прикрепен към тях.
4.	Скрепленията на сегментите от гредите за щаговете и вантите трябва да са проектирани, така че да поемат силите, на които те са подложени.
5.	Към всяко ухо се прикрепва само по една скоба, заедно със съответния щаг или ванта.
6.	Блоковете на фаловете и топенантите трябва да са здраво прикрепени към мачтата, а въртящите се въжени набори, използвани за целта, да са в добро състояние.
[bookmark: _Toc535827643][bookmark: _Toc491854202]7.	Приставките към болтовете с ухо, утките, скрепителните клечки и скрепителните планки се конструират, така че да са в състояние да устоят на натоварванията, на които са подложени.
Член 20.17
Платна
1.	Трябва да се гарантира, че платната могат да бъдат прибирани по прост, бърз и безопасен начин.
2.	Ветрилната площ трябва да съответства на вида на плавателния съд и обемното водоизместване.

[bookmark: _Toc535827644][bookmark: _Toc491854203]Член 20.18
Оборудване
1. 	Плавателните съдове, оборудвани с утлегар или бушприт, трябва да са снабдени с мрежа и достатъчен брой съответни закрепващи и обтягащи устройства.
2.	Оборудването съгласно точка 1 може да не се изисква, ако утлегарът или бушпритът са оборудвани с ръчен строп и опорно въже на височината на стъпалото със съответни размери, така че да позволява закачане на предпазните колани, които се носят на борда.
3.	За работа по такелажа се осигурява въжена люлка.
[bookmark: _Toc535827645][bookmark: _Toc491854204]Член 20.19
Изпитване
1.	Такелажът трябва да бъде изпитван от контролния орган на всеки 2,5 години. Като минимум изпитването трябва да включва:
a) платната, включително въжетата, ъглите на шкотите и отворите за рифоване;
б) състоянието на мачтите и рангоута;
в) състоянието на неподвижния и подвижния такелаж заедно с връзките със стоманени въжета;
г) съоръженията за бързо и безопасно прибиране на платната;
д) надеждността на закрепване на блоковете на фаловете и топенантите;
е) закрепването на мачтовите стволове и другите точки за връзване на неподвижния и подвижния такелаж, поставен на плавателния съд;
ж) лебедките за задвижване на платната;
з) другите приспособления, монтирани за плаване под платна, като подветрени бордове и арматура за боравене с тях;
и) мерките, взети за избягване износването на рангоута, неподвижния и подвижния такелаж и платната;
й) оборудване съгласно член 20.18.
2.	Частта на дървената мачта, минаваща през палубата и намираща се под палубата, се преглежда през интервали, определени от контролния орган, но не по-рядко от всяка периодична проверка. За тази цел мачтата се изважда.
[bookmark: _Toc535827646][bookmark: _Toc491854205]3.	На борда се съхранява удостоверение от последната проверка, извършена съгласно точка 1, издадено, подписано и датирано от контролния орган.
ES-TRIN	Глава 20
Специални разпоредби, приложими за пътническите ветроходни плавателни съдове,
които не плават по река Рейн (Зона R)
ES-TRIN	Глава 20
Специални разпоредби, приложими за пътническите ветроходни плавателни съдове,
които не плават по река Рейн (Зона R)

ГЛАВА 21
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА БЪДАТ ЧАСТ ОТ ТЛАСКАН ИЛИ ВЛАЧЕН СЪСТАВ ОТ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ИЛИ БОРДОВО СВЪРЗАНА ГРУПА
[bookmark: _Toc535827647][bookmark: _Toc491854206]Член 21.01
Плавателни средства, пригодни да тласкат
1.	Плавателни средства, които се използват за тласкане, трябва да включват подходящо тласкащо устройство. Те трябва да бъдат проектирани и оборудвани по такъв начин, че да:
a) позволяват на екипажите лесно и безопасно да преминават върху тласканото плавателно средство през съответните използвани свързващи устройства;
б) могат да заемат фиксирано положение по отношение на прикаченото плавателно средство;
в) предотвратяват относително движение между самите плавателни средства.
2.	В случай, че плавателните средства бъдат свързани помежду си с въжета, тласкащото плавателно средство е оборудвано с поне две специални лебедки или равностойни свързващи устройства за обтягане на въжетата.
3.	Свързващите устройства трябва да позволяват постигане на твърдо свързване с тласканото плавателно средство.
Когато съставът обхваща тласкач и едно тласкано плавателно средство, свързващите устройства могат да позволяват управлявано завъртане на съчленението. Необходимите задвижващи звена трябва лесно да поемат силите, които се предават и да могат да бъдат управлявани лесно и безопасно. Членове 6.02 - 6.04 се прилагат mutatis mutandis за тези задвижващи звена.
4.	Първата носова непроницаема преграда, посочена в член 3.03, точка 1, буква “a”, може да не се изисква за тласкачи.
[bookmark: _Toc491854207][bookmark: _Toc535827648]Член 21.02
Плавателни средства, пригодни да бъдат тласкани
1.	Следните разпоредби не се прилагат за лихтери без рулева система, жилищни помещения, машинни или котелни отделения:
a) Глави от 5 до 7 и 15;
б) член 8.08, точки 2 - 8, член 13.02 и член 13.08, точка 1.
Ако са налични рулева система, жилищни помещения, машинни или котелни отделения, за тях се прилагат съответните изисквания на настоящия стандарт.
2.	Освен това бордовите лихтери, чиято дължина  не надвишава 40 m, трябва да отговарят на следните изисквания:
a) първите носови непроницаеми прегради, посочени в член 3.03, точка 1, могат да бъдат спестени, ако челните им страни са способни да издържат на товар поне 2,5 пъти по-голям от този, определен за първите носови непроницаеми прегради на плавателни съдове по вътрешни водни пътища със същото газене, построени според изискванията на призната класификационна организация;
б) чрез дерогация от член 8.08, точка 1 отсеците на двойното дъно, до които достъпът е труден, не се отводняват, освен ако обемът им не надвишава 5 % от обемното водоизместване на бордовия лихтер при газене с максимално допустим товар.
[bookmark: _Toc535827649][bookmark: _Toc491854208]3.	Плавателните средства, предназначени да бъдат тласкани, се оборудват със свързващи устройства, осигуряващи безопасно свързване с други плавателни средства.
Член 21.03
Плавателни средства, пригодни да задвижват бордово свързани групи
Плавателните средства, предвидени да задвижват бордово свързани групи, трябва да са оборудвани с кнехтове или равностойни устройства, които в резултат на своя брой и подредба, позволяват групата да бъде свързана по безопасен начин.
[bookmark: _Toc535827650][bookmark: _Toc491854209]Член 21.04
Плавателни средства, пригодени да бъдат задвижвани като част от състави от плавателни съдове
[bookmark: _Toc491854210][bookmark: _Toc535827651]Плавателните средства, предназначени да бъдат задвижвани като част от състав от плавателни съдове, се оборудват със свързващи устройства, кнехтове или равностойни устройства, които в резултат на своя брой и подредба, позволяват безопасно свързване с другите плавателни средства в състава.
Член 21.05
Плавателни средства, пригодни да бъдат теглени
1.	Плавателни средства, предназначени да бъдат теглени, трябва да отговарят на следните изисквания:
a) устройствата за влачене трябва да са разположени, така че ползването им да не застрашава безопасността на плавателното средство, екипажа или товара;
б) теглещите и тласкащите плавателни средства се оборудват с буксирна кука, която е възможно да се освободи безопасно от рулевата рубка; това не се прилага, ако поради конструкцията или наличието на друга арматура не е възможно преобръщане;
в) устройствата за влачене се състоят от лебедки или буксирна кука. Устройствата за влачене се поставят пред равнината на гребните винтове. Това изискване не важи за плавателни средства, които се управляват със задвижващите си звена, като винто-рулеви колони и крилчати движители.
г) чрез дерогация от изискванията на буква “в” за плавателни средства, които само оказват  в съответствие с приложимите разпоредби на навигационните служби на държавите членки  съдействие чрез влачене на моторни плавателни средства, достатъчно ще бъде и устройство за влачене от типа на кнехт или равностойно устройство. Буква “б” се прилага mutatis mutandis.
д) в случай, че буксирните въжета биха могли да се закачат на кърмата на плавателния съд, трябва да са осигурени насочващи бугели с уловители за въжетата.
[bookmark: _Toc535827652][bookmark: _Toc491854211]2.	Плавателни средства с дължина  над 86 m не се допускат да извършват влачене надолу по течението.
Член 21.06
Ходови изпитвания на състави от плавателни съдове
1.	За да бъде допуснат тласкач, моторен товарен плавателен съд, моторен танкер или моторизирано плаващо оборудване да задвижва твърдо свързан състав и това да бъде записано в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, контролният орган трябва да реши какви формирования се представят и провежда ходовите изпитвания на състава, посочени в член 5.02, по отношение заявените формирования, които контролният орган смята за най-трудни. Съставът от плавателни съдове съответства на изискванията, определени в членове от 5.02 до 5.10.
Контролният орган проверява дали твърдата връзка на всички плавателни средства в състава се поддържа при маневрите, изисквани съгласно Глава 5.
2. 	Ако по време на ходовите изпитвания, изисквани съгласно точка 1, на борда на плавателните средства, които биват тласкани или задвижвани в бордово свързана група, има отделни инсталации като рулева система, задвижващи звена или оборудване за маневриране или шарнирни връзки с оглед изпълнение на изискванията на членове 5.02 - 5.10, за плавателното средство, задвижващо състава, в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, се вписва следното: формирование, място, име и европейски идентификационен номер на плавателния съд за плавателни средства, оборудвани с използваните отделни инсталации.
[bookmark: _Toc491854212][bookmark: _Toc535827653]
Член 21.07
Вписвания в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
1.	Когато плавателно средство е предназначено да задвижва състав от плавателни съдове или да бъде задвижвано като част от състав от плавателни съдове, съответствието му с приложимите изисквания, изложени в членове 21.01 - 21.06, се вписва в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
2. 	Следната информация се вписва в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване за задвижващото плавателно средство:
a) съставите и формированията, които са били одобрени;
б) видовете свързване;
в) определените максимални сили на свързване; и
г) където е уместно, минималното натоварване на скъсване на свързващите въжета за надлъжното свързване и също броя намотки на въжетата.
ES-TRIN	Глава 21
Специални разпоредби, приложими за плавателни средства, предназначени да бъдат част от
тласкан или влачен състав от плавателни съдове или бордово свързана група
ES-TRIN	Глава 21
Специални разпоредби, приложими за плавателни средства, предназначени да бъдат част от
тласкан или влачен състав от плавателни съдове или бордово свързана група

[bookmark: _Toc535827654][bookmark: _Toc491854213]Глава 22
Специални разпоредби, приложими за плаващи съоръжения
[bookmark: _Toc535827655][bookmark: _Toc491854214]
Член 22.01
Общи положения
Глави 3, 7 - 17 и 21 се прилагат по отношение на изграждането и оборудването на плаващите съоръжения. Плаващите съоръжения със свои собствени средства за задвижване трябва да отговарят също на изискванията на Глави 5 и 6. Задвижващите звена, позволяващи операции само по кратки курсове, не съставляват собствено средство за задвижване.
[bookmark: _Toc491854215][bookmark: _Toc535827656]Член 22.02
Изключения
1. 	а)Член 3.03, точки 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis.
б) Член 7.02 се прилага mutatis mutandis.
в) Максималните равнища на сила на шума, изисквани съгласно член 15.02, точка 5, второ изречение, могат да бъдат превишени, докато работи оборудването на плаващото съоръжение, при условие че през периода на работа никой не спи на борда през нощта.
г) Контролният орган може да разреши изключения от другите изисквания относно корабната конструкция, съоръженията и оборудването, при условие че във всеки случай е осигурена равностойна безопасност.
2.	Контролният орган може да освобождава от прилагане на следните изисквания:
a) член 13.01, точка 1 не се прилага, ако по време на експлоатация на плаващите съоръжения същите могат да бъдат надеждно закотвени с работна котва или пилони. Обаче плаващите съоръжения, които имат свое собствено средство за задвижване, трябва да разполагат с поне една котва, която съответства на изискванията на член 13.01, точка 1, при което емпиричният коефициент  се приема за равен на 45, а  се приема за равно на височината ;
б) член 15.02, точка 1, втората част на изречението, ако жилищните помещения могат да бъдат адекватно осветени чрез електрически ток.
3.	В допълнение, се прилага следното:
a) в член 8.08, точка 2, второ изречение осушителната помпа се задвижва с мотор;
б) в член 8.10, точка 3 шумът може да превиши 65 dB(A) на разстояние 25 m встрани от борда на плавателния съд по отношение на всяко едно стационарно плаващо съоръжение, когато работното му оборудване е включено;
в) в член 13.03, точка 1 се изисква поне още един преносим пожарогасител, в случай че на палубата се постави работно оборудване, което не е неподвижно прикрепено към плавателното средство;
г) в член 17.02, точка 2, в допълнение към оборудването за втечнен газ за битово ползване може да има и други устройства за втечнен газ. Тези устройства и техните принадлежности отговарят на изискванията на една от държавите членки.
[bookmark: _Toc491854216][bookmark: _Toc535827657]Член 22.03
Допълнителни изисквания
1.	Плаващите съоръжения, на които по време на работа се намират хора, трябва да са оборудвани с обща алармена система. Аларменият сигнал трябва да е ясно различим от другите сигнали и в рамките на жилищните помещения и на всички работни места и да създава ниво на звуковото налягане, което е с поне 5 dB(A) по-голямо от максималното ниво на фоновия шум. Трябва да е възможно задействането на алармената система от рулевата рубка и основните работни места.
2.	Работното оборудване трябва да е достатъчно здраво, за да издържи на натоварванията, на които е подложено, и да отговаря на всички изисквания на една от държавите членки на ЦККР или на Директива 2006/42/ЕО[footnoteRef:21], с измененията ѝ. [21: 	Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ L 157, 9.6.2006 г.).] 

3.	Устойчивостта и якостта на работното оборудване и, по целесъобразност, на неговите принадлежности трябва да са такива, че то да издържи на силите, получени от очакваните крен, диферент и движение на плаващите съоръжения.
4.	Ако товарите се повдигат с телфери, максималният допустим товар, произтичащ от устойчивостта и якостта, се изписва по траен начин на табелки на палубата и в местата за управление. Ако товароподемността може да бъде увеличена чрез свързване на допълнителни плаващи платформи, одобрените стойности с и без такива допълнителни плаващи платформи се посочват ясно.
[bookmark: _Toc535827658][bookmark: _Toc491854217]Член 22.04
Остатъчно безопасно разстояние
1.	По смисъла на настоящата глава и чрез дерогация от член 1.01 остатъчно безопасно разстояние означава най-краткото вертикално разстояние между водната повърхност и най-ниската част на плаващите съоръжения, след която те вече не са водонепроницаеми, като се вземат предвид диферентът и кренът, които са резултат от моментите, посочени в член 22.07, точки 4 - 9.
2.	Остатъчното безопасно разстояние трябва да е достатъчно съгласно член 22.07, точка 1 за всеки защитен от пръски и атмосферни въздействия отвор, ако е не по-малко от 300 mm.
3.	Когато отворът не е защитен от пръски и атмосферни въздействия, остатъчното безопасно разстояние трябва да е не по-малко от 400 mm.
[bookmark: _Toc491854218][bookmark: _Toc535827659]Член 22.05
Остатъчен надводен борд
1.	За целите на настоящата глава и чрез дерогация от член 1.01 остатъчен надводен борд означава най-краткото вертикално разстояние между водната повърхност и горната повърхност на палубата в края ѝ, като се вземат предвид диферентът и кренът, които са резултат от моментите, посочени в член 22.07, точки 4 - 9.
2.	Остатъчният надводен борд е достатъчен съгласно член 22.07, точка 1, ако е не по-малко от 300 mm.
3.	Остатъчният надводен борд може да бъде намален, ако се докаже, че изискванията на член 22.08 са изпълнени.
4.	В случай, че формата на плаващия обект видимо се различава от тази на понтон, какъвто е случаят с цилиндричните плаващи платформи, или напречното сечение на плаващата платформа има повече от четири страни, контролният орган има право да изиска или да одобри остатъчен надводен борд, който е различен от този в точка 2. Това важи и за плаващи съоръжения, състоящи се от няколко плаващи обекта.
[bookmark: _Toc491854219][bookmark: _Toc535827660]Член 22.06
Изпитване за накреняване
1.	Потвърждаването на устойчивостта съгласно членове 22.07 и 22.08 се основава на изпитване за накреняване, извършено по подходящ начин.
2.	Ако по време на изпитването за накреняване не е възможно да се постигнат необходимите ъгли на крена или ако изпитването за накреняване води до неоправдано големи технически трудности, то може да се замени с изчисляване на центъра на тежестта и водоизместването на плавателното средство. Резултатът от изчислението на теглото се проверява чрез измерване на газенето, като разликата не трябва да е повече от ± 5 %.
[bookmark: _Toc491854220][bookmark: _Toc535827661]Член 22.07
Потвърждаване на устойчивостта
1. 	Предвид на натоварванията, възникващи при експлоатация на работно оборудване и по време на плаване, трябва да се потвърждава, че остатъчният надводен борд и остатъчното безопасно разстояние са достатъчни. За тази цел ъглите на диферента и крена не трябва да превишават 10° и дъното на корпуса не трябва да се показва.
2.	Потвърждението на устойчивостта включва изброените по-долу данни и документи:
a) чертежи на плаващите обекти и работното оборудване и подробни данни за тях, които са необходими за потвърждение на устойчивостта като съдържание на резервоарите, отворите за достъп до вътрешността на плавателния съд;
б) хидростатични данни или криви;
в) криви на рамото на изправящия момент за статичната устойчивост, доколкото се изисква съгласно точка 5 по-долу или член 22.08;
г) описание на експлоатационните условия заедно със съответните данни относно теглото и центъра на тежестта, включително в състояние без товар и положението на оборудването във връзка с транспорта;
д) изчисляване на кренящия момент, диферента и изправящия момент с описание на ъглите на диферент и крен и съответния остатъчен надводен борд и остатъчните безопасни разстояния;
е) обобщение на резултатите от изчислението с определяне на граничните стойности за работа и максималните натоварвания.
3.	Потвърждението на устойчивостта се основава като минимум на следните предполагаеми натоварвания:
a) относително тегло на изкопаваните продукти за земекопачки:
пясък и чакъл: 1,5 t/m3,
много мокри пясъци: 2,0 t/m3,
почва, средно: 1,8 t/m3,
смес от пясък и вода в канали: 1,3 t/m3;
б) при грайферни земекопачки стойностите по буква “а” се завишават с 15 %;
в) при хидравлични земекопачки се взема предвид максималната товароподемност.
4.	Потвърждението на устойчивостта трябва да отчита моментите в резултат на:
a) товара;
б) асиметрииите в структурата;
в) налягането на вятъра;
г) завиването  по време на движение на самоходни плаващи съоръжения;
д) странични течения, ако е необходимо;
е) баласт и провизии;
ж) натоварванията на палубата и, по целесъобразност, товар;
з) открити повърхности на течности;
и) инерционни сили;
й) друго механично оборудване.
Моментите, които могат да действат едновременно, се сумират.
5.	Моментът, породен от налягането на вятъра, се изчислява в съответствие със следната формула:

където:
	 =	коефициент на съпротивление, зависещ от формата
За рамки  и за греди с плътно сечение . И при двете стойности трябва да се отчитат евентуални силни пориви на вятър.
Цялата площ, обхваната от контурната линия на рамката, се приема за повърхност, изложена на вятъра.
	= специфичното налягане на вятъра; то се приема за равно на 0,25 kN/m2;
	= страничната равнина на плавателния съд над равнината на газене съгласно разглежданото състояние на натоварване в [m²];
 	= разстоянието на центъра на тежестта на страничната равнина  от равнината на газене съгласно разглежданото състояние на натоварване в [m].
6.	За да се определят моментите, дължащи се  на завиване по време на движение съгласно точка 4, буква “г” при самоходни плаващи съоръжения, се използва формулата, посочена в член 19.03, точка 6.
7.	Моментът, произтичащ от странично течение съгласно точка 4, буква “д”, се взема под внимание само за плаващи средства, които са закотвени или швартовани в течението при работа.
8.	Определя се най-малко благоприятната степен на напълване на резервоар от гледна точка на устойчивостта, а съответният момент се включва в изчислението, когато се пресмятат моментите, породени от течен баласт и течни провизии съгласно точка 4, буква “е”.
9.	Моментът, породен от инерционните сили съгласно точка 4, буква “и”, се отчита в необходимата степен, в случай че движенията на товара и работното оборудване е вероятно да се отразят на устойчивостта.
10.	Изправящите моменти за плаващи обекти с вертикални странични стени могат да се изчислят по следната формула

където:
	=	метацентричната височина, в метри;
	=	ъгъла на крена (в градуси)
Тази формула е валидна за ъгли на крен до 10° или до ъгъл на крен, съответстващ на потапяне на края на палубата или изплаване на края на дъното; меродавен е най-малкият ъгъл. Формулата може да се прилага за скосени стени до ъгли на крен от 5°; граничните стойности, посочени в точки 3 - 9, също се прилагат.
Ако конкретната форма на плаващите обекти не позволява такова опростяване, се изискват кривите на рамото на изправящия момент съгласно точка 2, буква “в”.
[bookmark: _Toc491854221][bookmark: _Toc535827662]Член 22.08
Потвърждаване на устойчивостта при намален остатъчен надводен борд
Ако се използва намален остатъчен надводен борд съгласно член 22.05, точка 3, за всички експлоатационни условия трябва да се докаже, че:
a) след корекцията за откритите повърхности на течностите, метацентричната височина е не по-малко от 0,15 m;
б) за ъгли на крен между 0 и 30° е налице рамо на изправящия момент не по-малко от:

е ъгълът на крен, от който кривата на рамото на изправящия момент показва отрицателни стойности (диапазон на устойчивостта); той не е по-малък от 20° или 0,35 rad и не трябва да се въвежда във формулата като по-голяма стойност от 30° или 0,52 rad, приемайки radian (rad) (1° = 0,01745 rad) като единица на ;
в) сборът от ъгълите на диферента и крена не превишава 10°;
г) остава остатъчно безопасно разстояние, отговарящо на изискванията на член 22.04;
д) остава остатъчен надводен борд от поне 0,05 m;
е) за ъгли на крен между 0 и 30° е налице остатъчно рамо на изправящия момент не по-малко от

където  е ъгълът на крен, от който кривата на рамото на изправящия момент показва отрицателни стойности; той не трябва да се въвежда във формулата като по-голяма стойност от 30° или 0,52 rad.
Остатъчно рамо на изправящия момент означава максималната съществуваща разлика при 0 до 30° крен между кривата на рамото на изправящия момент и кривата на рамото на кренящия момент. Ако отвор към вътрешността на плавателния съд бъде достигнат от вода при ъгъл на крен по-малък от този, съответстващ на максималната разлика между кривите на моментите, под внимание се взема рамото, съответстващо на този ъгъл на крен.
[bookmark: _Toc535827663][bookmark: _Toc491854222]Член 22.09
Марки и скали на газене
Марките и скалите на газене се поставят съгласно членове 4.03 и 4.04.
[bookmark: _Toc535827664][bookmark: _Toc491854223]Член 22.10
Плаващи съоръжения без потвърждение за устойчивост
1.	Допуска се членове 22.04 - 22.08 да не се прилагат за плаващи съоръжения:
a) чиито работни съоръжения не могат по никакъв начин да променят техния крен или диферент; и
б) когато всяко изместване на центъра на тежестта може да бъде напълно изключено.
2.	Все пак,
a) при максимален товар безопасното разстояние трябва да е не по-малко от 300 mm, а надводният борд — най-малко 150 mm; и
б) за отвори, които не могат да бъдат затворени, така че да са защитени от пръски и атмосферни въздействия, безопасното разстояние е не по-малко от 500 mm.
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[bookmark: _Toc535827665][bookmark: _Toc491854224]Глава 23
Специални разпоредби, приложими за плавателни работни средства
[bookmark: _Toc535827666][bookmark: _Toc491854225]Член 23.01
Условия за експлоатация
Плавателните работни средства, определени като такива в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, могат да плават извън работните участъци само без товар. Това ограничение се вписва в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
За тази цел плавателните работни средства трябва да имат свидетелство, издадено от компетентния орган, посочващо времетраенето на работните дейности и географските граници на работния участък, в който плавателното средство може да се използва.
[bookmark: _Toc535827667][bookmark: _Toc491854226]Член 23.02
Прилагане на част II
Освен ако в настоящата глава е предвидено друго, конструкцията и оборудването на плавателните работни средства трябва да са в съответствие с Глави 3 - 17 от част II.
[bookmark: _Toc535827668][bookmark: _Toc491854227]Член 23.03
Изключения
1.	a) член 3.03, точка 1 се прилага mutatis mutandis;
б) Глави 5 и 6 се прилагат mutatis mutandis, когато плавателното средство е самоходно;
в) член 13.02, точка 2, букви ”a” и “б” се прилагат mutatis mutandis;
г) контролният орган може да разреши изключения от другите изисквания относно построяването, съоръжаването и оборудването, при условие че във всеки случай е осигурена равностойна безопасност.
2.	Контролният орган може да разреши освобождаване от прилагане на следните разпоредби:
a) член 8.08, точки 2 - 8, ако не е необходим екипаж;
б) член 13.01, точки 1 и 3, ако плавателните работни средства могат да бъдат надеждно закотвени с работни котви или пилони. Самоходните плавателни работни средства обаче трябва да са оборудвани най-малко с една котва, която отговаря на изискванията на член 13.01, точка 1, при което емпиричният коефициент  е равен на 45, а  е равна на височината ;
в) член 13.02, точка 1, буква “в”, ако плавателните работни средства не са самоходни.
[bookmark: _Toc491854228][bookmark: _Toc535827669]Член 23.04
Безопасно разстояние и надводен борд
1.	Ако плавателно работно средство се използва като баржа за мелиорация или саморазтоварваща се баржа, безопасното разстояние извън трюмното пространство трябва да е не по-малко от 300 mm, а надводният борд — не по-малък от 150 mm. Контролният орган има право да разреши по-малък надводен борд, ако бъде доказано чрез изчисления, че устойчивостта е достатъчна за товар с относително тегло от 1,5 t/m3 и че никоя страна на палубата не достига водата. Влиянието на течните товари трябва да се взема под внимание.
2.	Разпоредбите на членове 4.01 и 4.02 се прилагат mutatis mutandis за плавателните работни средства, които не са обхванати от точка 1. Контролният орган има право да определи стойности за безопасното разстояние и надводен борд, различни от горните.
[bookmark: _Toc535827670][bookmark: _Toc491854229]Член 23.05
Корабни лодки
Не се изисква плавателни работни средства да имат корабна лодка, когато:
a) те не са самоходни; или
б) има корабна лодка на друго място в работния участък.
[bookmark: _Toc491854230][bookmark: _Toc535827671]Това изключение се вписва в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
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ГЛАВА 24
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ТРАДИЦИОННИТЕ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
[bookmark: _Toc535827672][bookmark: _Toc491854231]Член 24.01
Прилагане на части II и III 
1.	Традиционните плавателни средства трябва да се строят в съответствие с добрата корабостроителна практика при спазване на техническите условия на избрания исторически период.
Състоянието на корабната конструкция, съоръженията и оборудването на традиционните плавателни средства трябва да са поне в съответствие с националните разпоредби на държавата членка, в която традиционното плавателно средство е било експлоатирано към избраната историческа дата.
2.	Всички съставни части, съоръжения и оборудване, които не съответстват на корабостроителната практика, съоръженията и оборудването от избрания период, трябва да отговарят на всички приложими разпоредби на части II и III на настоящия стандарт.
3.	В случай на отклонение от приложимите понастоящем разпоредби на настоящия стандарт, контролният орган трябва да определи като компенсация, равностойно ниво на безопасност, като се съобрази с техническото функциониране на традиционното плавателно средство, както и начина, по който то изглежда. Тези отклонения са допустими само, когато са необходими за запазването на историческия характер на плавателното средство.
[bookmark: _Toc491854232][bookmark: _Toc535827673]Член 24.02
Признаване и вписване в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
1.	Признаването на дадено плавателно средство като традиционно плавателно средство изисква
a) първоначална проверка преди издаване на първото Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване; или 
б) специална проверка преди издаване на изменено Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване след преустройство или промяна на предназначението на плавателнното средство в традиционно плавателно средство.
2.	В допълнение към изискваните нормативни документи, следните документи се представят на контролния орган заедно със заявлението за проверка:
a) експертен доклад от експерт на органа, отговарящ за опазването на културното наследство със съответните експертни знания в областта, или от експерт за традиционни плавателни средства, изготвен в отговор на проверка, която е била извършена не повече от три месеца преди подаването на заявлението, с което се удостоверява, че са спазени изискванията на член 24.01, точка 1 т.е. се допуска, че плавателното средство е годно за употреба, съгласно член 1.01, точка 1.29, и съответно заслужава да бъде запазено;
б) концепция за експлоатацията;
в) концепция за безопасност въз основа на концепцията за експлоатацията съгласно буква “б”;
г) документация на традиционното плавателно средство, която се състои от следните части:
aa) данни за състоянието на корабната конструкция, съоръженията и оборудването на плавателното средство, представени за проверка, чрез съответните описания, чертежи, снимки и друга документация;
бб) списък на изискванията, приложими към избраната историческа дата, и копия от него, доколкото такива са необходими за обосноваване на отклонения от изискванията на части II и III от настоящия стандарт;
вв) доказателство, че състоянието на корабната конструкция, съоръженията и оборудването е подходящо, за да се експлоатира плавателното средство като традиционно плавателно средство;
гг) чертежи, планове, изчисления и доказателства в съответствие с настоящия стандарт. Те трябва да бъдат в съответствие с приложимото състояние на плавателното средство към момента на подаване на заявлението;
дд) списък на отклоненията в състоянието на корабната конструкция, съоръженията и оборудването съгласно данните в подбуква “аа” от изискванията на настоящия стандарт, приложим към момента на подаване на заявлението;
ее) данни за екипажа на традиционното плавателно средство в избрания минал период от време.
3.	Заявителят подава заявление за историческа дата за традиционното плавателно средство; тази дата не трябва да бъде преди датата, на която то е пуснато в експлоатация за първи път. В случай на реплика на традиционно плавателно средство, историческата дата трябва да може да бъде видяна от експертния доклад в съответствие с точка 2, буква “a”.
4.	Въз основа на горепосочената документация и проверката в съответствие с точка 1, контролният орган извършва оценка на съответствието съгласно член 1.01, точка 1.29 и член 24.01 и признаването като „традиционно плавателно средство“ се вписва в точка 2 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване. 
Оценката на съответствието не може да се извършва въз основа на решението на експертa за традиционни плавателни средства и на експертния доклад съгласно точка 2, буква “a”.
5.	Освен записа „традиционно плавателно средство“ се издава приложението за традиционно плавателно средство съгласно образеца от Приложение 3, раздел V. В точка 52 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване се вписва следното:
„Виж Приложение за традиционни плавателни средства.“
6.	Ако несъответствията на версията на настоящия стандарт, приложим към момента на подаване на заявлението, са установени в документацията по точка 2, буква “г”, подбуква “дд”, или по време на проверката, посочена в точка 1, то
a) само екипажа или лица, които са на служебно пътуване могат да останат на борда на плавателни средства по време на плаване; и
б) експлоатация на машини или механично задвижвано оборудване на борда, които са лесно достъпни, са разрешени само ако никой не се намира на борда, с изключение на екипажа и лицата, които са служебно на борда.
В точка 52 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване се вписва следното.
„Лица, различни от екипажа или лица, които са на служебно пътуване на борда, могат да останат на борда, когато плавателното средство е безопасно закотвено и свободно достъпни машини и механично задвижвано оборудване не са в експлоатация“.
[bookmark: _Toc491854233][bookmark: _Toc535827674]Член 24.03
Други разпоредби и изисквания
1.	Контролният орган определя, в съответствие с концепциите за експлоатация и безопасност съгласно член 24.02, точка 2, букви “б” и “в”, както и състоянието на корабната конструкция, съоръженията и оборудването на традиционното плавателно средство:
a) минималния екипаж и неговото равнище на квалификация;
б) допустимия брой лица, които могат да бъдат сведени до минималния екипаж;
в) ограничителни условия за пребиваване на борда на лица, които не са членове на екипажа;
г) допустимия товар, който може да бъде намален до нула;
д) допустимата област на експлоатация;
е) метеорологичните ограничения;
ж) навигационни ограничения;
з) допълнителни ограничителни условия.
2.	В случай на периодични проверки, контролният орган може да промени условията в съответствие с член 24.03, точка 1 и член 24.01, точка 3 въз основа на по-нататъшното развитие на техническите регламенти на настоящия стандарт. Тези промени се записват в приложението за традиционно плавателно средство към Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
ES-TRIN	Глава 24
Специални разпоредби, приложими за традиционните плавателни средства
ES-TRIN	Глава 24
Специални разпоредби, приложими за традиционните плавателни средства

[bookmark: _Toc535827675][bookmark: _Toc491854234]Глава 25
Специални разпоредби, приложими към морски кораби
[bookmark: _Toc535827676][bookmark: _Toc491854235]Член 25.01
Разпоредби за река Рейн (зона R)
1.	Морските плавателни съдове, плаващи по река Рейн, трябва да отговарят на съответните национални и международни разпоредби относно техническите изисквания по отношение на изграждането, оборудването и средата на морските плавателни съдове и трябва да могат да потвърдят това чрез необходимите удостоверения. 
2.	Морските плавателни съдове трябва да спазват следните разпоредби от настоящия стандарт, в допълнение към изискванията, посочени в точка 1:
a) Глава 5;
б) от Глава 6: 
член 6.01, точка 1 и член 6.02, точки 1 и 2;
в) към глава 7:
член 7.01т. точка 2, член 7.02т. т.1 и т. 3, подточки 1 и 2, член 7.04,  т. 11, буква “д“, член 7.05, т. 2,
Член 7.13 за морски плавателни съдове, проектирани за управление от едно лице с помощта на радиолокатор
г) към глава 8
член 8.03, точка 2 за морски плавателни съдове, когато автоматично спирателно устройство може да бъде изключено от мястото за управление;, член 8.08, точка 10, член 8.09 точки 1 и 2 и член 8.10.
Заключването на пробките в положението, посочено в член 8.08, точка 10, се счита за равностойнo на запечатване на спиранията на дренажна система, чрез която нефтосъдържаща вода може да бъде изпомпена от плавателния съд. Изискваните ключ или ключове трябва да се съхраняват на централно място, което се маркира съответно.
Система за следене и контрол на изпускането на нефт в съответствие с Правило 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL) 73/78 се счита за равностойна на заключването на пробките в положението, посочено в член 8.08, точка 10. Съществуването на система за следене и контрол трябва да бъде удостоверено с Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването с нефт (IOPP), което съответства на изискванията на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL) 73/78.
Ако Свидетелството за предотвратяване замърсяването с нефт посочва, че плавателният съд е оборудван с резервоари за събиране на води, които позволяват всички замърсени с нефтопродукти води и остатъци от нефтопродукти да се съхраняват на борда, член 8.09, точка 2 трябва да се счита за спазен;
д) от Глава 10:
член 10.17;
е) от Глава 13:
членове 13.01 и 13.02, точка 1;
ж) Глава 21,
за морски плавателни съдове, на които е разрешено да формират част от състав;
з) Глава 27:
Глава 27 се счита за спазена, когато устойчивостта е в съответствие с действащите резолюции на ИМО, съответните свързани с устойчивостта документи са одобрени от компетентния орган и контейнерите са обезпечени по начин, характерен за обичайното морско корабоплаване.
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[bookmark: _Toc491854236][bookmark: _Toc535827677]Глава 26
Специални разпоредби, приложими за плавателните средства за отдих
[bookmark: _Toc535827678][bookmark: _Toc491854237]Член 26.01
Прилагане на част II
1.Плавателните средства за отдих трябва да отговарят на изброените по-долу изисквания:
a) от Глава 3:
член 3.01, член 3.02, точка 1, буква “a” и точка 2, член 3.03, точка 1, буква “a” и точка 6, и член 3.04, точка 1;
б) от Глава 5:
член 5.01, точки 1 и 3, член 5.02, член 5.03, членове 5.05 - 5.10;
в) от Глава 6:
член 6.01, точка 1, и член 6.08;
г) от глава 7:
Член 7.01, т. 1 и 2, член 7.02, член 7.03, т.1 и т.2, член 7.04, т.1, член 7.04 т.11, буква “ д“, член 7.05 т. 2, член 7.06, т. 3 в случай, че  за плавателните съдове за отдих, за които са приложими разпоредби на навигационните власти на държавите-членки за определени зони на корабоплаване трябва да бъдат оборудвани с AIS за  вътрешно корабоплаване,
член 7.13;
д) от Глава 8:
член 8.01, т.1 и т.2, член 8.02, т. 1 и т.2, член 8.03, т.1 и т.2, член 8.04, член 8.05, точки 1 до 5,
Член 8.05, т.6 или като алтернатива на техническите изисквания на Стандарта EN ISO 10088: 2023 член 8.05, точки 7 до 10, член 8.06, член 8.07, член 8.08, т. 1, т.2, т.5, т.7 и т.10, член 8.09, т.1, и член 8.10;
е) Глава 9;
ж) от Глава 10:
член 10.01, т.1, mutatis mutandis;
з) от Глава 13:
член 13.01, т. 2, т. 3 и точки 5 - 14, член 13.02, т. 1, букви “a” - “в”, и т. 3, буква “a” и букви “д” - “з”, член 13.03, точка 1, букви “a”, “б” и “г”: все пак, на борда трябва да има поне два пожарогасителя; член 13.03, точки 2 - 6, членове 13.04, 13.05, и 13.08; но ненадуваемите спасителни жилетки също са допустими за възрастни;
и) Глава 16;
й) Глава 17;
к) от Глава 21:
Член 21.02, точка 3, член 21.04 и член 21.07.
2. Относно плавателните средства за отдих, които са предмет на Директива 2013/53/ЕС[footnoteRef:22], (или по-рано Директива 94/25/ЕО), се прилагат само следните изисквания: [22: 	Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО (ОВ L 354, 28.12.2013 г.).] 

а) член 6.08, 
б) от Глава 7:	
Член 7.01, точка 2, член 7.02, член 7.03, точка 1 
Член 7.06, точка 3 в случай на плавателни средства за отдих, за които е приложим навигационен регламент на органите за определени области на навигация в държавите членки се уточнява, че последните трябва да бъдат оборудвани с оборудване AIS за вътрешно корабоплаване, и
Член 7.13, 
в) от Глава 8:	
член 8.01, т. 2, член 8.02, т. 1, член 8.03, т. 2, член 8.05, т.5 и член 8.08, т. 2;
г) от глава 13:
Член 13.01, т.2, т.3 , т.6 и т.14, член 13.02, т. 1, букви “б“ и “в“, т.3, буква“а“ и букви от “д“ до “з“, член 13.03, т. 1, букви “б“ и “г“,
Член 13.03, точки 2 до 6 като алтернатива на техническите изисквания на стандарт ISO 9094: 2022, и
Член 13.08 обаче
аа) ненадуваеми спасителни жилетки са също допустими и за възрастни;
бб) изискването за три спасителни кръга  съгласно член 13.08, т.1 може да бъде намалено до два;
вв) разрешени са спасителни пояси във формата на подкова;д) Глава 16;
е) от Глава 17:
aa) член 17.12;
бб) член 17.13; приемното изпитване след пускане на уредбата за втечнен газ се провежда съгласно изискванията на Директива 2013/53/ЕС и на контролния орган се представя удостоверение за проверката;
вв) членове 17.14 и 17.15; уредбата за втечнен газ съответства на изискванията на Директива 2013/53/ЕС;
гг) Глава 17 изцяло, ако уредбата за втечнен газ е била поставена след пускането на пазара на плавателното средство за отдих.
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[bookmark: _Toc535827679][bookmark: _Toc491854238]Глава 27
Специални разпоредби, приложими за плавателни съдове, превозващи контейнери
[bookmark: _Toc535827680][bookmark: _Toc491854239]Член 27.01
Общи положения
1.	Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за плавателни съдове, превозващи контейнери, за които се искат документи за устойчивостта съгласно приложимите разпоредби на навигационните служби на държавите членки.
Документите за устойчивостта се проверяват или препращат за проверка на друго място и съответно подпечатват от контролен орган.
2.	Документите за устойчивостта осигуряват на капитана пълна информация за устойчивостта на плавателния съд за всички условия на натоварване.
Документите за устойчивостта трябва да съдържат най-малко следното:
a) информация за коефициентите на допустима устойчивост, за допустимите  - стойности или допустимите височини за центъра на тежестта на товара;
б) данни относно пространствата, които могат да се пълнят с баластна вода;
в) формуляри за проверка на устойчивостта;
г) указания за употреба или пример за изчисление за използване от капитана.
3.	За плавателни съдове, където е въпрос на избор дали контейнерите да се превозват закрепени или незакрепени, се прилагат различни методи на изчисление за доказване на устойчивостта при превоз на закрепени и незакрепени товари от контейнери.
4.	Товар от контейнери се смята за закрепен само ако всеки отделен контейнер е здраво прикачен към корпуса на плавателния съд чрез направляващо устройство или закрепващо оборудване и мястото му не се променя по време на пътуването.
[bookmark: _Toc491854240][bookmark: _Toc535827681]Член 27.02
Ограничителни условия и метод на изчисляване на потвърждението за устойчивост за транспорта на незакрепени контейнери
1.	Всички методи за изчисляване на устойчивостта на плавателния съд при незакрепени контейнери трябва да отговарят на следните ограничителни условия:
a) Метацентричната височина  трябва да е не по-малко от 1,00 m.
б) Под комбинираното действие на центробежната сила, произтичаща от завиването на плавателния съд, налягането на вятъра и откритите повърхности на течностите, ъгълът на крен не трябва да превишава 5° и краят на палубата не трябва да се потапя.
в) Рамото на кренящия момент, резултат от центробежната сила, породена от завиването на плавателния съд, се определя по следната формула:

където:
	параметър  [s2/m];
	максималната скорост на плавателния съд по отношение на водата [m/s];
	височина на центъра на тежестта на натоварения плавателен съд над основата му [m];
	дълбочина на газене на натоварен плавателния съд [m].
г) Рамото на кренящия момент, резултат от налягането на вятъра, се определя по следната формула:

където:
	параметър  [t/m2];
	надводна диаметрална равнина при натоварен плавателен съд [m2]; 
	водоизместването на натоварения плавателен съд [t];
	височината на центъра на тежестта на страничната равнина А′ над съответната водолиния [m];
	дълбочина на газене на натоварен плавателен съд [m].
д) Рамото на кренящия момент, породен от откритите повърхности на дъждовната вода и остатъчната вода в трюма или двойното дъно, се определя по следната формула:

където:
	параметър  [t/m2];
	широчина на трюма или секция от този трюм [m];[footnoteRef:23]* [23: *	Секциите на трюма, които осигуряват открити повърхности, изложени на вода, се получават от надлъжното и/или напречно водонепроницаемо разделяне, което води до формиране на независими секции.] 

	дължина на трюма или секция от този трюм [m];*
	водоизместването на натоварения плавателен съд [t].
е) Половината от запасите на гориво и прясна вода трябва да бъдат взети предвид при всяко състояние на натоварване.
2.	Устойчивостта на плавателен съд, превозващ незакрепени контейнери, се смята за достатъчна, ако действителната  не превишава , получена по следните формули.  се изчислява за различни водоизмествания, покриващи целия обхват от стойности на газенето:
a)

Не може да се приема стойност, по-малка от 11,5 (11,5 = 1/tan 5°) за  
б) 
Най-ниската стойност на  съгласно формулата посочена в буква “a” или “б” е решаваща.
Във формулите:
	максимална допустима височина на центъра на тежестта на натоварения плавателен съд над основата му [m];
	височина на метацентъра над основата [m] съгласно формулата за приближение в точка 3;
	съответен ефективен надводен борд при  [m];
	параметър за центробежната сила, дължаща се  на завиване;

	максимална скорост на плавателния съд по отношение на водата [m/s];
 	съответно средно газене [m];
	рамо на кренящия момент, получено в резултат на страничното налягане на вятъра съгласно точка 1, буква “г“ [m];
	е сборът от рамената на кренящия момент, резултат от откритите повърхности на течностите съгласно точка 1, буква “д“ [m].
3.	Формула за приближение :
Когато липсва таблица за хидростатичните криви, стойността на  за изчислението съгласно точка 2 и член 27.03, точка 2 може да бъде определена по следните формули за приближение:
a) за плавателни съдове във формата на понтон

б) за други плавателни съдове


[bookmark: _Toc535827682][bookmark: _Toc491854241]Член 27.03
Ограничителни условия и метод на изчисляване на потвърждението за устойчивост за транспорта на закрепени контейнери
1.	Всички методи на изчисляване на устойчивостта на плавателния съд при закрепени контейнери трябва да отговарят на следните ограничителни условия:
a) Метацентричната височина  не трябва да е по-малка от 0,50 m.
б) Комбинираното действие на центробежната сила в резултат на завиване на плавателния съд, налягането на вятъра и откритите повърхности на течностите, не трябва да води до потапяне на никой отвор в корпуса.
в) Рамената на кренящ момент в резултат на центробежната сила при  завиване на плавателния съд, налягането на вятъра и откритите повърхности на течностите се определят по формулите, посочени в член 27.02, точка 1, букви “в” - “д”.
г) Половината от запасите на гориво и прясна вода трябва да бъдат взети предвид при всяко състояние на натоварване.
2.	Устойчивостта на плавателен съд, превозващ закрепени контейнери, се смята за достатъчна, ако действителната  не превишава , получена по следните формули, изчислени при различни водоизмествания, обхващащи целия диапазон от стойности за газенето.
a) 
не може да се приема стойност, по-малка от 6,6 за  и
не може да се приема стойност, по-малка от 0 за  
б) 
Най-ниската стойност за  съгласно формулата посочена в букви “a” или “б” е решаваща.
В тези формули, освен термините, определени по-горе:
	е напречният момент на инерцията на площта на водолинията при  [m4] (за формулата за приближение виж точка 3);
	е напречният момент на инерцията на площта на водолинията, успоредна на основата, при височина

	е обемното водоизместване на плавателния съд при  [m3];
	е идеалният надводен борд 
 или , за решаваща се приема най-ниската стойност;
	вертикалното разстояние между долния край на отвора, който се потапя най-напред в случай на накреняване, и водолинията на плавателния съд в изправено положение [m];
	разстоянието от същия отвор до центъра на плавателния съд [m];
	идеалната странична височина 
	сборът от обемите на палубните рубки, люковете, сандъкоподобните палубни надстройки и другите надстройки с максимална височина от 1,0 m над  или до най-ниския отвор в разглеждания обем, като за решаваща се приема най-ниската стойност. Частите от обемите, разположени в обхвата на  от краищата на плавателния съд не се вземат под внимание [m3].
3.	Формула за приближение за I
Когато липсва таблица за хидростатичните криви, стойността на напречния момент на инерцията I на площта на водолинията може да бъде определена по следните формули за приближение:
a) за плавателни съдове във формата на понтон

б) за други плавателни съдове

[bookmark: _Toc535827683][bookmark: _Toc491854242]Член 27.04
Процедура за оценка на устойчивостта на борда
Процедурата за оценка на устойчивостта на борда може да бъде определена с документите, посочени в член 27.01, точка 2.
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[bookmark: _Toc535827684][bookmark: _Toc491854243]Глава 28
Специални разпоредби по отношение на плавателни средства с дължина над 110 m
[bookmark: _Toc491854244][bookmark: _Toc535827685]Член 28.01
Прилагане на част II
В допълнение към част II и III, членове 28.02-28.04 се прилагат по отношение на плавателни средства с дължина  над 110 m.
[bookmark: _Toc491854245][bookmark: _Toc535827686]Член 28.02
Якост
Достатъчната якост на корпуса съгласно член 3.02, точка 1, буква “а” (надлъжна, напречна и местна якост) се удостоверява с удостоверение, издадено от призната класификационна организация.
[bookmark: _Toc491854246][bookmark: _Toc535827687]Член 28.03
Плавателност и устойчивост
1.	Точки 2 - 10 се прилагат по отношение на плавателни средства с дължина  над 110 m, с изключение на пътническите плавателни съдове.
2.	Основните стойности за изчисляването на устойчивостта, водоизместването на плавателния съд без товар и центъра на тежестта се определят чрез изпитване за накреняване, извършено в съответствие с Приложение 1 към Резолюция MSC.267(85) на ИМО[footnoteRef:24]. [24:  	Резолюция MSC.267 (85) на ИМО, приетa на 4 декември 2008 г. — Международен кодекс за устойчивост в неповредено състояние.] 

3.	Заявителят доказва чрез изчисление, че устойчивостта в повредено състояние на плавателния съд е подходяща. Изчислението на крайното състояние на наводняване следва да се основава на метода на „изгубена плавателност“, а междинните състояния на наводняване следва да се изчисляват въз основа на метода на „добавена маса“. Всички изчисления трябва да се правят до максималния диферент и газене.
Достатъчната плавателност и устойчивост на плавателния съд в случай на нахлуване на вода се доказва с товар, съответстващ на максималното му газене и равномерно разпределен във всички трюмове, както и с максимални запаси и напълно зареден с гориво.
При разнородни товари изчисляването на устойчивостта се извършва за най-неблагоприятното състояние на натоварване. Изчисляването на тази устойчивост се извършва на борда.
За тази цел математическото доказателство за достатъчна устойчивост се определя за междинните етапи на наводняване (25 %, 50 % и 75 % от крайния етап на наводняване и, където е целесъобразно, за етапа, непосредствено предхождащ напречното равновесие) и за крайния етап на наводняване, при условията на натоварване, посочени по-горе.
4.	При повредено състояние на кораба се вземат предвид следните допускания:
a) Размер на повредата по борда:
по протежение на надлъжната ос:	не по-малко от 0,10 ,
по протежение на напречната ос:	0,59 m,
по вертикалата:	от дъното нагоре без ограничения.
б) Размер на повредата по дъното:
по протежение на надлъжната ос:	не по-малко от ,
по протежение на напречната ос:	3,00 m,
по вертикалата:	0,39 m от основата нагоре, без да се брои утайникът.
в) Всички прегради в повреденото помещение се смятат за повредени, което означава, че разделянето на отсеци се избира, така че плавателният съд да остане на вода след наводняване на два или повече съседни отсека по дължина. За главното машинно отделение се взема предвид само стандартът с един отсек, т.е. крайните прегради на машинното отделение се смятат за неповредени.
При повреда на дъното съседните напречни отсеци се разглеждат като наводнени.
г) Проницаемост
Проницаемостта се приема за 95 %.
Ако изчислението докаже, че средната проницаемост на даден отсек е по-малка от 	95 %, може да се използва изчислената стойност.
Използваните стойности не трябва да бъдат по-малки от:
	Машинни и служебни помещения:
	85 %

	Товарни трюмове:
	70 %

	Двойни дъна, горивни резервоари, баластни резервоари и други в зависимост от това дали според предназначението им те се приемат за пълни или празни при плавателен съд, плаващ при максимално допустимо газене
	0 или 95 %.


д) Изчисленията на ефекта на откритите повърхности в междинните етапи на наводняване се основават на брутната площ на повредените отсеци.
5.	За всички междинни етапи на наводняване, посочени в точка 3, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:
a) Ъгълът на крен  в равновесното положение на съответния междинен етап не надхвърля 15° (5°, когато контейнерите не са обезопасени).
б) Отвъд ъгъла на крен в равновесното положение на въпросния междинен етап, положителната част на кривата на рамото на изправящия момент трябва да дава стойност на рамото на изправящия момент  (0,03 m, когато контейнерите не са обезопасени), преди първият необезопасен отвор да бъде потопен или ъгълът на крен  да достигне 27° (15°, когато контейнерите не са обезопасени).
в) Отворите, които не са водонепроницаеми, не са потопени преди достигане на ъгъла на крен в равновесното положение на въпросния междинен етап.
6.	По време на крайния етап на наводняване трябва да са изпълнени следните изисквания:
a) Долните краища на отворите, които не са водонепроницаеми (например вратите, прозорците, люковете за достъп), са на не по-малко от 0,10 m над повредената водолиния.
б) Ъгълът на крен  в равновесното положение не надхвърля 12° (5°, когато контейнерите не са обезопасени).
в) Отвъд ъгъла на крен в равновесното положение на въпросния междинен етап, положителната част на кривата на рамото на изправящия момент трябва да дава стойност на рамото на изправящия момент  и пространството под кривата трябва да достига поне , преди първият необезопасен отвор да бъде потопен или ъгълът на крен  да достигне 27° (10°, когато контейнерите не са обезопасени).
[image: ]
г) ако отворите, които не са водонепроницаеми, бъдат потопени преди достигане на равновесното положение, помещенията, до които те дават достъп, се считат за наводнени за целите на изчисляването на устойчивостта в повредено състояние.
7.	Ако са налични отвори за взаимно наводняване между отсеци с цел намаляване асиметричното наводняване, те трябва да съответстват на следните условия:
a) за изчисляване на взаимното наводняване между отсеци се прилага Резолюция A.266 (VIII) на ИМО;
б) отворите трябва да бъдат самозадействащи се;
в) отворите не трябва да са оборудвани със спирателни устройства;
г) общото време, предвидено за изравняване, не трябва да надвишава 15 минути.
8.	Ако отворите, през които незасегнатите отсеци могат да бъдат допълнително наводнени, са пригодени за водонепроницаемо затваряне, спирателните устройства трябва да носят следното ясно четливо указание от двете страни:
„Затвори веднага след преминаване“.
9.	Доказването чрез изчисления съгласно точки 3 - 7 се смята за успешно, ако изчислението на устойчивостта в повредено състояние съгласно част 9 от правилата, приложени към Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища („ADN“), даде положителен резултат.
10.	Ако е необходимо за изпълнението на изискванията от точка 3, равнината на максималното газене се установява наново.
[bookmark: _Toc535827688][bookmark: _Toc491854247]Член 28.04
Допълнителни изисквания
1.	Плавателно средство, чиято дължина  превишава 110 m:
a) е оборудвано с многовинтови задвижващи системи с поне два отделни двигателя с еднаква мощност и носово подрулващо устройство, което се управлява от рулевата рубка и действа също, когато плавателното средство е без товар;  
или
разполага с едновинтова задвижваща система и носово подрулващо устройство, което се управлява от рулевата рубка, със собствено силово захранване, и което действа също, когато плавателното средство е без товар, давайки възможност на плавателното средство да се движи на собствен ход и при авария на основната система на задвижване;
б) е оборудвано с навигационна радиолокационна система заедно с индикатор на ъгловата скорост на завиване съгласно член 7.06, точка 1;
в) има неподвижно монтирана система от осушителни помпи съгласно член 8.08;
г) отговаря на изискванията на член 31.02.
2.	Чрез дерогация от точка 1 и като се имат предвид приложимите разпоредби на навигационните служби за някои области на корабоплаването в държавите членки, за плавателни средства, с изключение на пътническите плавателни съдове, с дължина  над 110 m, които:
a) отговарят на изискванията по точка 1, букви “а” - “г”;
б) могат да бъдат разделени в случай на злополука в средната третина на плавателното средство без да се използва тежко спасително оборудване, като отделените части на плавателното средство останат на вода след разделянето;
в) са снабдени с удостоверение, което се държи на борда и което е издадено от призната класификационна организация относно плавателността, диферента и устойчивостта на отделните части на плавателното средство, в което се посочва степента на натоварване, над която плавателността на двете части вече не се гарантира;
г) са построени като плавателни съдове с двойни корпуси съгласно Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища, при което за моторните товарни плавателни съдове се прилагат разделите от 9.1.0.91 до 9.1.0.95, а за моторни танкери — точка 9.3.2.11.7 и разделите от 9.3.2.13 до 9.3.2.15 от част 9 от Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища;
д) са оборудвани с многовинтова задвижваща система съгласно точка 1, буква “a”, първата половина на изречението;
В точка 52 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване се вписва, че те отговарят на всички изисквания по букви “а” - “д”.
3.	Чрез дерогация от точка 1 и като се имат предвид приложимите разпоредби на навигационните служби за някои области на корабоплаването в държавите членки, за пътническите плавателни съдове с дължина  над 110 m, които:
a) отговарят на изискванията по точка 1, букви “а” - “г”;
б) са построени или преустроени за най-високия си клас под надзора на призната класификационна организация, като в този случай съответствието се потвърждава чрез удостоверение, издадено от признатата класификационна организация. Поддържане на клас не е необходимо;
в) имат двойно дъно с височина не по-малка от 600 mm и разделяне на отсеци, гарантиращо, че в случай на наводняване, на които и да било два съседни водонепроницаеми отсека плавателният съд няма да потъне по-ниско от пределната линия и ще има остатъчно безопасно разстояние от 100 mm;
или
имат двойно дъно с височина не по-малка от 600 mm и двоен корпус с разстояние не по-малко от 800 mm между страничната стена на плавателния съд и надлъжната преграда;
г) са оборудвани с многовинтова задвижваща система с най-малко два отделни двигателя с еднаква мощност и носово подрулващо устройство, което може да се управлява от рулевата рубка и което действа както надлъжно, така и напречно;
д) позволяват кърмовите котви да се задействат директно от рулевата рубка;
в точка 52 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване се вписва, че той отговаря на всички изисквания по букви “а” - “д”.
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[bookmark: _Toc535827689][bookmark: _Toc491854248]Глава 29
Специални разпоредби, приложими към високоскоростни плавателни съдове
[bookmark: _Toc535827690][bookmark: _Toc491854249]Член 29.01
Общи положения
1.	Високоскоростните плавателни съдове не се строят като плавателни съдове с каюти.
2.	Следните инсталации са забранени на брода на високоскоростните плавателни съдове:
a) уреди, оборудвани с фитилени горелки съгласно член 16.02;
б) печки с изпарителни мазутни горелки съгласно членове 16.03 и 16.04;
в) отоплителни устройства, работещи с твърдо гориво съгласно член 16.07;
г) уредби за втечнен газ съгласно Глава 17.
3.	Високоскоростните плавателни съдове се изграждат и класифицират под надзора и в съответствие с действащите правила на призната класификационна организация, която има специални правила за тях. Класът трябва да се поддържа.
[bookmark: _Toc491854250][bookmark: _Toc535827691]Член 29.02
Прилагане на части II и III
1.	Независимо от точка 2, Глави 3—19 се прилагат по отношение на високоскоростните плавателни съдове, с изключение на следните разпоредби:
a) член 3.04, точка 6, втори параграф;
б) член 8.08, точка 2, второ изречение;
в) член 14.02, точка 4, второ и трето изречение;
г) член 15.02, точка 4, второ изречение;
д) член 19.06, точка 3, буква “а”, второ изречение.
2.	Чрез дерогация от член 19.02, точка 9 и член 19.15, точка 6, всички врати във водонепроницаемите прегради трябва да могат да се управляват с дистанционно.
3.	Чрез дерогация от член 6.02, точка 1, в случай на отказ или повреда на задвижващото звено на рулевия апарат второ независимо задвижващо звено на рулевата апаратура или ръчно задвижвано звено трябва да започне да работи без забавяне.
4.	В допълнение към изискванията от точки 1 - 3, високоскоростните плавателни съдове трябва да отговарят на изискванията на членове 29.03 - 29.10.
[bookmark: _Toc535827692][bookmark: _Toc491854251]Член 29.03
Седалки и предпазни колани
Седалки се осигуряват за максималния допустим брой пътници на борда. Седалките трябва да бъдат оборудвани с предпазни колани. Предпазните колани може да не се изискват, в случай че е осигурена подходяща защита от удар или ако те не се изискват съгласно Глава 4, част 6 от Кодекса HSC 2000.
[bookmark: _Toc491854252][bookmark: _Toc535827693]Член 29.04
Надводен борд
Чрез дерогация от член 4.02 надводният борд трябва да е най-малко 500 mm.
[bookmark: _Toc491854253][bookmark: _Toc535827694]Член 29.05
Плавателност, устойчивост и делене на отсеци
За високоскоростните плавателни съдове следва да бъдат предоставени достатъчно доказателства за:
a) характеристиките на плавателност и устойчивост, достатъчни за безопасността, когато плавателното средство се използва в режим на водоизместване, както в изправно, така и повредено състояние;
б) характеристиките на устойчивост и системите за стабилизиране, достатъчни за безопасността, когато плавателното средство се използва в режим на динамична плавателност и в преходен режим;
в) характеристиките на устойчивост, достатъчни за безопасността, когато плавателното средство се използва в режим на динамична плавателност и в преходен етап и дават възможност за безопасно привеждане на плавателното средство в режим на водоизместване при всеки отказ на системата.
[bookmark: _Toc491854254][bookmark: _Toc535827695]Член 29.06
Рулева рубка
1.	Устройство
a) Чрез дерогация от член 7.01, точка 1 рулевите рубки се организират по такъв начин, че рулевият и втори член на екипажа да могат във всеки момент да изпълняват задълженията си, докато плавателният съд е в движение.
б) Постът за управление се организира, така че да може да се разположат работните места на лицата, посочени в буква “а”. Инструментите за навигация, маневриране, следене и връзка и другите важни уреди за оперативно управление са в достатъчна близост, за да може и втори член на екипажа заедно с рулевия да получава необходимата информация и да борави с уредите и инсталациите в седящо положение. Следните изисквания се прилагат във всички случаи:
aa) постът за управление на рулевия се организира, така че да позволява управление
с радиолокационни средства от едно лице;
бб) вторият член на екипажа разполага със собствен екран на радиолокатора (подчинен компонент) на работното си място и има възможност да се намеси от своето работно място за предаване на информация и управление за задвижването на плавателния съд.
в) Лицата, посочени в буква “а”, имат възможност да работят със съоръженията, посочени в буква “б”, без никаква пречка, включително, когато предпазните колани са правилно поставени.
2.	Безпрепятствена видимост
a) Чрез дерогация от член 7.02, точка 2 мъртвата зона пред носа за рулевия в седнало положение не трябва да е по-голяма от една дължина на плавателния съд независимо от състоянието на натоварване.
б) Чрез дерогация от член 7.02, точка 3 сумарната дъга на слепите сектори от право по курса до 22,5° по посока към кърмата от всяка страна не превишава 20°. Всеки отделен сляп сектор не превишава 5°. Чистият сектор между два слепи сектора е не по-малък от 10°.
3.	Инструменти
Таблата с уредите за работа и управление на инсталациите, посочени в член 29.10, са в отделни и ясно маркирани места на рулевата рубка. Това също важи, по целесъобразност, за уредите за спускане на колективното спасително оборудване.
4.	Светлини
Червена светлина се използва за зони или части от оборудването, които трябва да светят по време на употреба.
5.	Прозорци
Отраженията трябва да бъдат избегнати. Осигуряват се средства за избягване на заслепяване от слънчева светлина.
6.	Материали за повърхностите
Използването на отразяващи материали за повърхностите в рулевата рубка трябва да се избягва.
[bookmark: _Toc535827696][bookmark: _Toc491854255]Член 29.07
Допълнително оборудване
Високоскоростните плавателни съдове трябва да имат следното оборудване:
a) навигационно радиолокационно оборудване и индикатор на ъгловата скоростна завиване съгласно член 7.06, точка 1; и
б) леснодостъпно лично спасително оборудване, монтирано съгласно член 19.09, точка 4.
[bookmark: _Toc491854256][bookmark: _Toc535827697]Член 29.08
Затворени зони
1. Общи положения
Общите и жилищните помещения, както и оборудването, което се намира в тях, се проектират, така че никое лице, което ги използва по предназначение, да не получи нараняване при обичайно или аварийно потегляне или спиране или при маневра при нормално плаване и при отказ или повреда.
2. Комуникация/Връзка
a) За информиране на пътниците за мерките за безопасност всички пътнически плавателни съдове трябва да бъдат оборудвани с оптични и звукови сигнални инсталации, които се виждат и чуват от всички на борда.
б) Инсталациите, описани в буква “а”, позволяват на капитана да дава указания на пътниците.
в) Всеки пътник има достъп до инструкциите за аварийни ситуации в близост до своето място, в това число и план на плавателния съд, показващ всички изходи, маршрути за евакуация, аварийно оборудване, спасително оборудване и указания за ползването на спасителните жилетки.
[bookmark: _Toc535827698][bookmark: _Toc491854257]Член 29.09
Изходи и маршрути за евакуация 
Изходите и маршрутите за евакуация трябва да отговарят на следните изисквания:
a) Трябва да има лесен, безопасен и бърз достъп от поста за управление до каютите и жилищните помещения, достъпни за пътниците.
б) Маршрутите за евакуация, водещи към аварийните изходи, трябва да бъдат ясно и трайно маркирани.
в) Всички изходи трябва да бъдат подходящо маркирани. Работата на отварящия механизъм трябва да бъде видима и отвън, и отвътре.
г) Маршрутите за евакуация и аварийните изходи трябва да имат подходяща система от указатели за безопасност.
д) Достатъчно пространство за член на екипажа трябва да бъде оставено в близост до изходите.
[bookmark: _Toc491854258][bookmark: _Toc535827699]Член 29.10
Противопожарна защита и гасене на пожари
1.	Коридорите, каютите и жилищните помещения, достъпни за пътниците, а също и камбузите и машинните отделения се свързват с подходяща пожароизвестителна система. Пожарната аларма и зоната за локализиране на пожара се показват автоматично от индикаторно устройство на място, постоянно обслужвано от персонала на кораба или членове на екипажа.
2.	Машинните отделения трябва да бъдат оборудвани с постоянно монтирана противопожарна система, отговаряща на изискванията по член 13.05.
3.	Каютите и жилищните помещения, достъпни за пътниците, и техните маршрути за евакуация, се оборудват със спринклерна система за вода под налягане съгласно член 13.04. Трябва да е възможно отработената вода да се отвежда бързо и направо навън.
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[bookmark: _Toc535827700][bookmark: _Toc491854259]Глава 30
Специални разпоредби, приложими за плавателни средства, оборудвани със системи за задвижване или спомагателни системи, работещи с горива с температура на възпламеняване, по-ниска или равна на 55 °C
[bookmark: _Toc535827701][bookmark: _Toc491854260]Член 30.00
Определение
За целите на настоящата глава се прилага следното определение:
„задвижваща и спомагателна система“: всяка система, използваща гориво, включително резервоари за гориво, връзки на резервоара, системи за подготовка на гориво, тръбопроводи, клапани, преобразуватели на енергия (като двигатели, турбини или горивни клетки), системи за управление, наблюдение и безопасност.
[bookmark: _Toc491854261][bookmark: _Toc535827702]Член 30.01
Обхват 
1. 	Тази глава се прилага за плавателни средства със задвижващи или спомагателни системи, работещи с горива с точка на възпламеняване, равна на или по-ниска от 55 °C.
2. 	В допълнение към изискванията на тази глава се прилага Приложение 8, в което има специфични изисквания за съхранението и преобразователи на енергия за различните горива.
3.	Разпоредбите на настоящата глава не се прилагат за горивни клетки, които са част от спомагателни системи, работещи с горива с точка на възпламеняване, равна на или по-ниска от 55 °C съгласно (1) и с кумулативна референтна мощност, която е по-малка от 20 kW
Член 30.02
Общи положения
1.	Плавателните средства съгласно член 30.01, точка 1 трябва да отговарят на мерките за смекчаване, определени от оценката на риска съгласно член 30.04.
2.	Освен ако не е посочено друго в Приложение 8 и ако е необходимо, дерогации от член 8.01, точка 3 и член 8.05, точки 1, 6, 9, 11 и 12 са разрешени, при условие че плавателното средство отговаря на еквивалентно ниво на безопасност. Ако енергийният преобразувател на плавателното средство генерира газообразни или прахови замърсители, но не попада в обхвата на приложение на Глава 9, емисиите на газообразни и прахови замърсители от енергийния преобразувател трябва да бъдат еквивалентни или по-ниски от тези на двигателите с вътрешно горене, посочени в член 9.01, точка 2. Контролният орган може да поиска доклад, който демонстрира съответствието му с това изискване.
[bookmark: _Toc535827703][bookmark: _Toc491854262][bookmark: _Toc535827704][bookmark: _Toc491854263]Член 30.03
Задачи на контролния орган и техническата служба, документация
1.	Задвижващите и спомагателните системи на плавателното средство съгласно член 30.01, точка 1 се конструират и монтират под надзора на контролния орган.
2.	За целите на изпълнението на задачи съгласно настоящата глава контролният орган може да наеме техническа служба. Техническите служби трябва да отговарят на Европейския стандарт EN ISO 17020:2012. Знанията на техническата служба трябва да обхващат най-малко следните области:
а) горивна система, включително резервоари, топлообменници, тръбопроводи;
б) здравина (надлъжна и локална) и стабилност на плавателното средство;
в) електрическа инсталация и системи за управление, наблюдение и безопасност;
г) вентилационна система;
д) пожарна безопасност; и
е) газово предупредително оборудване.
Производителите и дистрибуторите на задвижващи или спомагателни системи или части от тези системи не могат да бъдат признати за технически услуги.
Надзорът и изпитването съгласно членове 30.03, точка 1 и 30.11 могат да се извършват от различни технически служби, при условие че целият опит, описан по-горе, е взет предвид в процеса.
3. 	Преди пускането в експлоатация на задвижваща или спомагателна система съгласно член 30.01, точка 1, следните документи се представят на контролния орган:
а) оценка на риска съгласно член 30.04;
б) описание на задвижващата или спомагателната система;
в) чертежи на задвижващата или спомагателната система;
г) диаграма на налягането и температурата в системата;
д) ръководството за експлоатация съгласно 30.05, точка 5 и;
е) график за безопасност съгласно член 30.05, точка 1 .
4.	Техническата документация съгласно точка 3 позволява оценка на това дали плавателните средства, задвижващите и спомагателните системи и техните компоненти отговарят на приложимите правила, разпоредби, прилаганите стандарти и принципи по отношение на безопасността, наличността, ремонтопригодността и надеждността.
5.	Копие от документите по точка 3 се съхранява на борда.
Член 30.04
Оценка на риска
1.	Извършва се оценка на риска, за да се гарантира, че рисковете, произтичащи от използването на горива с точка на възпламеняване, равна на или по-ниска от 55 °C, засягащи хората на борда, включително пътниците, околната среда, здравината на конструкцията и целостта на плавателното средство, са оценени.
2.	Оценката на риска включва най-малко:
а ) Идентифициране на опасност (HAZID), което комбинира техники, описани в ISO 31010: 2019, за идентифициране на рискове, оценка на рисковете и мерки за елиминиране или смекчаване на тези рискове. При избора на подходящи техники трябва да се вземат предвид естеството и мащабът на задвижващата или спомагателната система в плавателния съд, както и опитът с подобни системи.
б) класификацията на опасните зони на борда, разделени на зони 0, 1 и 2, съгласно член 1.01, т. 3.23.
Като се има предвид  резултата от идентифицирането на опасностите (HAZID),  контролният орган може да поиска допълнителен анализ на риска (напр. количествен анализ на риска, анализ на режимите на отказ, анализ на  ефектите и (критичността) (FME(C)A), проучване на опасностите и оперативността (HAZOP) или анализ на риска от пожар и експлозия).
3.	Като минимум процесът на идентифициране на опасността (HAZID) взема предвид следните рискове:
а) опасности, свързани с физическото оформление;
б) механични повреди на компонентите;
в) влияния свързани с  експлоатацията бункероването, поддръжката , товара и метеорологичните условия;
г) електрически повреди;
д) нежелани химични реакции;
е) отделяне на токсични пари;
ж) самозапалване на горива;
з) пожар;
и) експлозия;
й) временно прекъсване на захранването (затъмнение);
k) наводняване на части от плавателното средство с вода, която може да съдържа гориво или опасни изпарения;
л) потъване на плавателното средство.
4.	Като минимум процесът на идентифициране на опасността (HAZID) трябва да включва:
а) фасилитатор за оценка на риска;
б) експерти по безопасността на горивото;
в) дизайнери на плавателни средства и системи;
г) корабостроителницата или еквивалентно образувание, което има представа за корабостроенето;
д) доставчиците на оборудване;
е) бъдещият оператор на плавателното средство;
ж) капитан.
Контролният орган трябва да има разрешение да присъства като наблюдател на процеса на оценка на риска.
5.	Оценката на риска гарантира, че рисковете се елиминират, когато е възможно. Рисковете, които не могат да бъдат напълно елиминирани, трябва да бъдат смекчени до приемливо ниво в съответствие с точка 6. Подробностите за рисковете и мерките, чрез които те се смекчават, трябва да бъдат документирани по начин, удовлетворяващ контролния орган.
6.	Плавателните средства съгласно член 30.01, точка 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
a) Единична повреда в части на плавателното средство, които могат да съдържат гориво или опасни изпарения, като двигатели, резервоари за гориво и свързани тръбопроводи, не трябва да води до опасна ситуация;
б) Нивото на безопасност, надеждност и безотказност на плавателното средство трябва да бъде поне еквивалентно на това на плавателно средство с основни и спомагателни машини, използващи горива с точка на възпламеняване над 55°C;
в) Вероятността и последствията от опасности, свързани с горивото, трябва да бъдат сведени до минимум чрез проектирането на системата. Неуспехът на мерките за намаляване на риска води до мерки за смекчаване на въздействието върху безопасността;
г) Снабдяването, съхранението и бункероването на гориво трябва да бъдат подходящи за приемане и задържане на гориво в необходимото състояние без изтичане или изпускане при нормални работни условия;
д) Пожар или експлозия в части на плавателното средство, които могат да съдържат гориво или опасни изпарения, не трябва:
аа) да повреди или наруши правилното функциониране на оборудване/системи, намиращи се във всяко пространство, различно от това, в което се е случил инцидентът;
бб) да повреди плавателното средство по такъв начин, че да настъпи наводняване с вода под главната палуба или прогресивно наводняване;
вв) да повредят работните зони или помещенията по такъв начин, че хората, които остават в такива зони при нормални работни условия, да бъдат наранени или изложени на високи температури или токсични вещества;
гг) нараняване на хора, както и предотвратяване на достъпа на хората до животоспасяващи средства или възпрепятстване на пътищата за евакуация чрез физическо блокиране, топлина или токсични вещества.
7.	Със съгласието на контролния орган обхватът на оценката на риска може да изключи концепции изцяло или частично, които преди това са били подложени на оценка на риска, при условие че:
а) няма промени в устройството или дизайна, местоположението на инсталацията, режима на работа, вида на горивата, използването на околните пространства или в броя на изложените лица, и
б) са включени смекчаващи мерки, предприети в резултат на предишни оценки на риска.
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Организация на безопасността
1.	На борда на плавателното средство се осигурява разписание за безопасност съгласно член 30.01. разписанието за безопасност включва инструкции за безопасност съгласно точка 2 и план за безопасност съгласно точка 3 на плавателното средство.
2.	Тези инструкции за безопасност включват най-малко следната информация:
a) аварийно спиране на системата, 
б) мерки, които да бъдат предприети в случай на случайно изпускане на течни или газообразни горива, например при зареждане с гориво, 
в) мерки, които да бъдат предприети в случай на пожар или при други инциденти на борда;
г) мерки, които трябва да бъдат предприети в случай на сблъсък;
д) използване на оборудване за безопасност;
е) подаване на предупредителен сигнал; и
ж) процедури за евакуация.
3.	Планът за безопасност трябва да включва информация най-малко за следните зони и оборудване:
a) опасни зони;
б) маршрути за евакуация, аварийни изходи и газонепроницаемо отделени помещения;
в) спасително оборудване и корабни лодки;
г) пожарогасители, противопожарни системи и спринклерни системи;
д) алармени системи;
е) устройства за управление на аварийните прекъсвачи;
ж) противопожарни клапани;
з) аварийни източници на енергия;
и) устройства за управление на вентилационната система;
й) уреди за управление на линиите за подаване на гориво; и
к) оборудване за безопасност.
4.	Разписанията по безопасност: 
a) се подпечатват надлежно от контролния орган; и 
б) се показват на видно място на едно или повече подходящи места на борда.
5.	Подробно ръководство за експлоатация на задвижващата и спомагателната система се предоставя на борда на плавателното средство съгласно член 30.01 и трябва най-малко да:
а) съдържа практически обяснения относно системата за бункероване, системата за задържане на горивото, системата за тръбопроводи за гориво, системата за подаване на гориво, помещението за двигател или преобразувател на енергия, вентилационна система, предотвратяване и контрол на течове, система за наблюдение и безопасност;
б) описва операциите по зареждане, особено работата на клапаните, продухването, инертирането и освобождаването на газ;
в) описва съответния метод за електрическа изолация по време на операции по бункероване; и
г) описва подробностите за рисковете, идентифицирани в оценката на риска, както е посочено в член 30.04, и средствата, чрез които те се смекчават.
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Обозначаване
Сервизните помещения и компонентите на системата трябва да бъдат надлежно маркирани със символ, с дължина на страната най-малко 10 cm  в съответствие със съответната фигура от приложение 4, който ясно показва за какви горива се използват.
Член 30.07
Независимо задвижване
В случай на автоматично изключване на системата за задвижване или части от системата за задвижване, плавателното средство трябва да може да извършва управление със собствен ход.
Член30.08
Пожарна безопасност
1.	На борда се осигуряват мерки за откриване, защита и гасене на пожар, подходящи за съответните опасности.
2.	Трябва да бъде осигурена подходяща стационарна противопожарна алармена система за всички  помещения и пространства на задвижващата и спомагателната система, където може да възникне пожар им.
3.	Трябва да бъде осигурена подходяща противопожарна система за всички помещения и  пространства на задвижващата и спомагателната система.
Член 30.09
Електрически инсталации
1.	В съответствие с член 10.04 оборудването за опасни зони трябва да бъде от подходящ тип според зоните, където е инсталирано такова оборудване.
2.	Системите за производство и разпределение на електроенергия и свързаните с тях системи за управление се проектират, така че единична повреда да не доведе до изпускане на гориво.
3.	Осветителната система в опасните зони трябва да бъде разделена между най-малко две разклонени вериги. Всички превключватели и защитни устройства трябва да прекъсват всички полюси и фази и трябва да бъдат разположени в неопасна зона.
Член 30.10
Системи за контрол, мониторинг и безопасност
1.	Всяка задвижваща и  всяка спомагателна система на плавателното средство съгласно член 30.01 т. 1 трябва да бъде оборудвана със собствена система за контрол и наблюдение и собствена система за безопасност. Тези системи трябва да са независими една от друга. Всички елементи на тези системи трябва да могат да бъдат функционално тествани.
2. 	Помещенията, в които е монтирана задвижващата или спомагателната система, се оборудват с постоянно монтирани устройства за откриване на газ и наблюдение на изтичане. Броят, типът и излишъкът от детектори във всяко помещение трябва да съответстват на размера, разположението и вентилацията на пространство. Постоянно монтирани газови детектори трябва да бъдат монтирани там, където може да се натрупа газ и във вентилационните отвори на тези пространства.
3.	Измервателните устройства трябва да бъдат монтирани, за да позволят локално и дистанционно отчитане на основни параметри, когато те са необходими за осигуряване на безопасна работа на цялата система, включително бункероване.
Член 30.11
Тестване
1.	Задвижващите и спомагателните системи на плавателното средство съгласно член 30.01, точка 1 се проверяват от контролния орган:
а) преди пускане в експлоатация;
б) след всяка модификация или ремонт; и
в) редовно, поне веднъж годишно.
В процеса трябва да се вземат предвид съответните инструкции на производителите.
2. 	Инспекциите, посочени в точка 1, букви “а” и “в”, трябва да обхващат най-малко:
а) проверка на съответствието на задвижващата и спомагателната системи с одобрените чертежи и в случай на последващи проверки дали са направени промени в задвижващата или спомагателната система;
б) ако е необходимо, функционален тест на задвижването и спомагателните системи за всички експлоатационни възможности;
в) визуална проверка и проверка на херметичността на всички компоненти на системата, по-специално на клапаните, тръбопроводи, маркучи, бутала, помпи и филтри;
г) визуална проверка на електрическите и електронни уреди на инсталацията; и
д) проверка на системите за управление, наблюдение и безопасност.
3.	Инспекциите, посочени в точка 1, буква ”б”, включват най-малко частите от точка 2, които са били модифицирани или ремонтирани.
4. 	За всяка проверка по точка 1 се издава акт за проверка, в който се посочва датата на проверката.
ES-TRIN	Глава 30
Специални разпоредби, приложими за плавателни средства, оборудвани със системи за задвижване или спомагателни системи, работещи с горива с температура на възпламеняване, по-ниска или равна на 55С
ES-TRIN	Глава 30
Специални разпоредби, приложими за плавателни средства, оборудвани със системи за задвижване или спомагателни системи, работещи с горива с температура на възпламеняване, по-ниска или равна на 55С
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Специални разпоредби, приложими за плавателни съдове, които плават с минимален екипаж
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Оборудване на плавателния съд
За плавателни средства, за които се изисква минимален екипаж, спазването или неспазването на изискванията на член 31.02 или член 31.03 се записва от контролния орган в точка 47 на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
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Стандарт S1
1.	Задвижващите системи трябва да са устроени по такъв начин, че скоростта да може да се променя и посоката на тягата на гребните винтове да може да се реверсира от поста за управление.
Трябва да има възможност спомагателните двигатели, необходими за работни цели, да се включват и изключват от поста за управление, освен ако това става автоматично или двигателите работят без прекъсване през целия курс.
2.	При проблемните области,
-	температурата на водата за охлаждане на главния двигател;
-	налягането на смазочното масло за главните двигатели и трансмисии;
-	налягането на маслото и въздуха в реверсивните установки, реверсивните трансмисии или гребни винтове на главните двигатели,
-	нивата на вода в главното машинно отделение,
трябва да се извършва следене посредством уреди, които включват светлинни и звукови сигнали в рулевата рубка при повреда. Звуковите алармени сигнали могат да се комбинират в едно звуково предупреждаващо устройство. Те могат да бъдат изключени веднага след като повредата бъде потвърдена. Светлинните алармени сигнали могат да бъдат изключени само след като повредите, които са ги задействали, бъдат отстранени.
3.	Подаването на гориво и охлаждането на главния двигател трябва да се извършват автоматично.
4.	Рулевата система трябва да може да се управлява от един човек, дори и при максимално газене, без да се изисква особена сила.
5.	Светлинните и звуковите сигнали трябва да могат да се подават в съответствие с приложимите разпоредби на навигационните служби на държавите членки, в зависимост от случая, от поста за управление на плавателни съдове на път.
6.	Когато няма пряка връзка между поста за управление и носовата част, кърмата, жилищните помещения и машинните отделения, трябва да е налице система за гласова връзка. За връзка с машинните отделения това може да бъде под формата на визуален или звуков сигнал.
7.	Задействането на манивели и подобни въртящи се части на подемни устройства не трябва да изисква сила, по-голяма от 160 N.
8.	Буксирните лебедки, вписани в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, трябва да са с двигател.
9.	Осушителните помпи и помпите за миене на палубата трябва да са с двигател.
10.	Основните управляващи механизми и уреди за следене трябва да са ергономично разположени.
11.	Оборудването, изисквано по силата на член 6.01, точка 1, трябва да може да се управлява дистанционно от поста за управление.
[bookmark: _Toc491854270][bookmark: _Toc535827711]Член 31.03
Стандарт S2
Изискванията на Стандарт S1 и допълнително:
1.	За моторните товарни плавателни съдове или моторни танкери, работещи отделно:
носово подрулващо устройство, което може да се управлява от поста за управление.
2.	За моторните товарни плавателни съдове или моторни танкери, задвижващи бордово свързана група:
носово подрулващо устройство, което може да се управлява от поста за управление.
3.	За моторните товарни плавателни съдове или моторните танкери, задвижващи тласкани състави, съставени от моторния товарен плавателен съд или самият моторен танкер и плавателно средство пред него:
хидравлични или електрически съединителни лебедки. Това оборудване обаче не се изисква, ако първото плавателно средство в тласкания състав е оборудвано с носово подрулващо устройство, което може да се управлява от поста за управление на тласкащия моторен плавателен съд или моторен танкер.
4.	За тласкачи задвижващи тласкани състави:
хидравлични или електрически съединителни лебедки. Това оборудване обаче не се изисква, ако първото плавателно средство в тласкания състав е оборудвано с носово подрулващо устройство, което може да се управлява от поста за управление на тласкaча;
5.	За пътнически плавателни съдове:
с носово подрулващо устройство, което може да се управлява от поста за управление. Това оборудване обаче не се изисква, ако задвижващата система и рулевата система на пътническия плавателен съд гарантира еднаква маневреност.

ES-TRIN	Глава 31
Специални разпоредби, приложими за плавателни съдове, които плават с минимален екипаж
ES-TRIN	Глава 31
Специални разпоредби, приложими за плавателни съдове, които плават с минимален екипаж

[bookmark: _Toc491854271][bookmark: _Toc535827712]ЧАСТ IV
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
[bookmark: _Toc535827713][bookmark: _Toc491854272]Глава 32
Преходни разпоредби за ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА по река Рейн (зона R) 
[bookmark: _Toc491854273][bookmark: _Toc535827714]Член 32.01
[bookmark: _Toc535827715][bookmark: _Toc421775883][bookmark: _Toc491854274]Приложимост на преходните разпоредби към плавателни средства, които са вече в експлоатация
1.	Разпоредбите на членове 32.02—32.04 се прилагат само за плавателни средства, които притежават валидно удостоверение, съгласно Рейнските правила за инспекция на корабите: 
a) издадено за пръв път въз основа на Рейнските правила за инспекция на корабите в сила от 31 декември 1994 г.; или 
б) подновено поне веднъж преди 31 декември 1994 г.; или
в) които са били в процес на строеж или преустройство на 31 декември 1994 г.
2.	За плавателни средства, които не са обхванати от точка 1, се прилагат разпоредбите на член 32.05.
[bookmark: _Toc491854275][bookmark: _Toc535827716]Член 32.02
[bookmark: _Toc421775885][bookmark: _Toc535827717][bookmark: _Toc491854276]Преходни разпоредби относно плавателните средства, които вече са в експлоатация
1.	Плавателни средства, които не отговарят изцяло на изискванията на настоящия стандарт:
a) трябва да бъдат адаптирани, за да бъдат в съответствие с тези разпоредби съгласно преходните разпоредби, изброени в таблицата по-долу; и
б) до адаптирането им, те трябва да съответстват на Рейнските правила за инспекция на корабите в сила от 31 декември 1994 г. 
Когато на плавателно средство се издава ново Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване съгласно определението в член 32.01, точка 1 удостоверението, съгласно Рейнските правила за инспекция на корабите се представя като потвърждение, след което то се отменя и датата на издаването му съгласно Рейнските правила за инспекция на корабите в сила към 31 декември 1994 г. се записва в точка 52 от новото Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване, както следва:
„удостоверение, съгласно Рейнските правила за инспекция на корабите в сила към 31 декември 1994 г. е издадено на: …“
2.	За таблицата по-долу важат следните определения:
„НЗР“: разпоредбата не се прилага за плавателни средства, които вече са в експлоатация, освен ако въпросните части не бъдат заменени или преустроени, т.е. разпоредбата важи само по отношение на Новоизградени плавателни средства и на Замяната или Реконструкцията (преустройството) на въпросните части или пространства. В случай, че съществуващи части се заменят с части от същия вид при използване на същата технология, това не представлява замяна „З“ по смисъла на преходните разпоредби. 

„Издаване или подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване“: разпоредбата трябва да бъде спазена при следващото издаване или подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след посочената дата

	Член и точка
	Съдържание
	Краен срок и бележки

	ГЛАВА 3
	
	

	3.03
	Точка 1, буква “a”
	Положение на първата носова непроницаема преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	Точка 1, буква “б”
	Положение на ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	Точка 2




	Помещения зад ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаванеслед
	01.01.2045 г.

	
	
	Оборудване за безопасност зад ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	Точка 7
	Котви, които не стърчат в носовите части на плавателните съдове
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2041 г.

	3.04
	Точка 6
	Изходи от машинните отделения
	Машинните отделения, които не са считани за такива съгласно член 1.01 преди 1995 г., трябва да бъдат оборудвани с втори изход при НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	ГЛАВА 5
	
	

	5.06




	Точка 1, 1-во изречение
	Минимална скорост
	За плавателни съдове, които са положени преди 01.01.1996 г., най-късно при подновяване на корабното удостоверение  за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	ГЛАВА 6
	
	

	6.01

	Точка 1
	Маневреност, изисквана съгласно Глава 5
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	6.02
	Точка 1
	Дублирани регулиращи клапани при хидравлични задвижващи звена
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаванеслед
	01.01.2020 г.

	
	
	Отделна система от тръбопроводи за второто задвижващо звено в случай на хидравлични задвижващи звена
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2020 г.

	
	Точка 3
	Маневреност, изисквана съгласно Глава 5, осигурена чрез второ задвижващо звено или ръчно задвижване
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	ГЛАВА 7
	
	

	7.02
	Точка 6
	Минимално пропускане на светлина
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2010 г.

	
	
	
	НЗР за плавателни съдове с тонирани стъкла, които отговарят на следните условия:
-	прозорците са оцветени в зелено и се характеризират с минимално пропускане на светлина 60 %,
-	таванът на рулевата рубка е проектиран, така че да изключва отражения върху прозорците,
-	източниците на светлина в рулевата рубка могат да бъдат регулирани плавно или изключвани,
-	трябва да са предприети всички разумни мерки за избягване на други отражения.
	

	
	
	Параметри на безопасното стъкло
	НЗР
	

	7.04
	Точка 2
	Управление на всеки главен двигател
	Освен ако местата за управление не са били проектирани за управление с радиолокационни средства от едно лице: НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г. ако посоката на движение може да бъде постигната директно
01.01.2010 г. за останалите двигатели

	7.05
	Точка 1
	Навигационни светлини, техните осветители, принадлежности и светлинни източници
	Все още могат да се използват навигационни светлини, техни осветители, принадлежности и светлинни източници, които отговарят на изискванията за цвета и интензитета на светлините на борда и за допускане на навигационни светлини за корабоплаването по река Рейн, считано от 30 ноември 2009 г.
	

	7.06
	Точка 1
	Индикатори на ъгловата скоростна завиване, одобрени преди 1-ви януари 1990 г.
	Индикаторите на ъгловата скоростна завиване, одобрени преди 1-ви януари 1990 г. и инсталирани преди 1-ви януари 2000 г., могат да бъдат запазени и да се използват до подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 1-ви януари 2015 г., ако е налице валидно удостоверение за монтаж в съответствие с Директива 2006/87/ЕО[footnoteRef:25] или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР. [25:  	Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета (ОВ L 389, 30.12.2006 г.).] 

	

	
	
















Точка 2









	Навигационно радиолокационно оборудване и индикатори на ъгловата скоростна завиване, одобрени след 1-ви януари 1990 г.
	Навигационно радиолокационно оборудване и индикатори на ъгловата скоростна завиване, които са одобрени на или след 1 януари 1990 г. съгласно минималните изисквания и условия на изпитване за радиолокационно оборудване, използвано за корабоплаване по река Рейн, и минималните изисквания и условия на изпитване за индикаторите на ъгловата скоростна завиване, използвани за корабоплаване по река Рейн, могат да продължат да бъдат монтирани и използвани, ако е налице валидно удостоверение за монтаж в съответствие с настоящия стандарт, Директива 2006/87/ЕО или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.
	

	
	
	Навигационно радиолокационно оборудване и индикатори на ъгловата скоростна завиване, одобрени след 31 декември 2006 г.
	Навигационно радиолокационно оборудване и индикатори на ъгловата скоростна завиване, които са одобрени на или след 31 декември 2006 г. съгласно минималните изисквания и условия на изпитване от Директива 2006/87/ЕО, могат да продължат да бъдат монтирани и използвани, ако е налице валидно удостоверение за монтаж в съответствие с настоящия стандарт или Директива 2006/87/ЕО.
	

	
	
	Радарни навигационни инсталации и индикатори за скоростта на завой, които са получили одобрение след 1 декември 2009 г
	Радарни навигационни инсталации и индикатори за скоростта на завой, които са получили одобрение на или след 1 декември 2009 г., в съответствие с минималните изисквания и условията за изпитване на Резолюция 2008-II-11 на ЦЦКР може да продължат да се инсталират, след което да се използват, ако има валиднo удостоверение за монтаж съгласно този стандарт или Резолюция 2008-II-11 на ЦЦКР.
	

	
	
	Навигационни радарни инсталации, които са получили одобрение въз основа на Eвропейски стандарт 302 194-1:2006
	Навигационни радарни инсталации, които са получили одобрение въз основа на Eвропейски стандарт EN 302 194-1:2006 преди 31 декември 2023 г., могат да продължат да бъдат инсталирани и след това да бъдат използвани, ако има валидно удостоверение за монтаж съгласно този стандарт.
	

	
	
	ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване в режим на навигация
	Оборудването ECDIS за вътрешни пътища с типово одобрение съгласно издание 2.4 (или предишни), предишни издания на стандарта ECDIS за вътрешни пътища, ES-RIS 2021/1 или ES-RIS 2023/1, и инсталирано преди 1 януари 2026 г.4 може да продължи да се използва.

	

	
	
	
	Оборудване ECDIS за вътрешни пътища с типово одобрение съгласно издание 2.4 (или предишни) на Inland ECDIS Standard, ES-RIS 2021/1 или ES-RIS 2023/1, могат да продължат да се инсталират и след това да се използват, когато актуалната версия за презентации и каталога с функции, както се изисква от ES-RIS (части I и V) е внедрено в оборудването.
	

	
	
	ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване, което работи в навигационен режим и което е получило одобрение на базата на Eвропейски стандарт EN 302 194-1: 2006
	ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване, което е получило одобрение въз основа на Европейски стандарт EN 302 194-1:2006 преди 31 декември 2023 г., може да продължи да бъде инсталирано, след което да се използва, ако има валидно удостоверение за монтаж в съответствие с този стандарт.
	

	
	Точка 3
	Оборудване за AIS за вътрешно корабоплаване
	Оборудването за AIS за вътрешно корабоплаване с одобрение на типа в съответствие с издание 1.0 и 1.01 на Стандарта за изпитване за AIS за вътрешно корабоплаване, инсталирано преди 1 декември 2015 г. може да продължи да се използва.
	

	
	
	
	Оборудването за AIS за вътрешно корабоплаване с одобрение на типа съгласно издание 2.0 на Стандарта за изпитване за AIS за вътрешно корабоплаване и инсталирано преди 1 януари 2024 г. може да продължи да се използва.
	

	
	
	
	Оборудването за AIS за вътрешно корабоплаване с типово одобрение съгласно издание 2021/3.0 на Стандарта за изпитване за AIS, ES-RIS 2021/1 or ES-RIS 2023/1 за вътрешно корабоплаване може да продължи да се инсталира, след което да се използва.
	

	7.12
	Точка 4 3-то изречение
	Отвор на покрива, използван като авариен
	Н.З.Р., най-късно при подновяване на корабното удостоверение  за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	7.12
	Точка 5 
2-ро изречение
	Указания
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	

	
	Точка 6
	Спиране, блокиране и автоматично изключване
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2025 г.

	
	Точка 8 
1-во и 2-ро изречение
	Мерки и функции за защита
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2025 г.

	
	Точка (8)
3-то изречение
	Символ и предупредително устройство
	Н.З.Р., най-късно при подновяване на корабното удостоверение  за вътрешно корабоплаване.
	

	
	Точка 8
4-то изречение
	Оптичен алармен сигнал
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	

	
	Точка 9
	Система за аварийно спускане на повдигащи механизми, които не са хидравлични
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2040 г.

	7.14
	Точка (3)
2-ро изречение
	Влизане и излизане от рулевата рубка,независимо от нейното местоположение
	Н.З.Р., най-късно при подновяване на корабното удостоверение  за вътрешно корабоплаване.
	

	
	Точка (3)
3-то изречение
	Размери на отвора в покрива
	Н.З.Р., най-късно при подновяване на корабното удостоверение  за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	Точка (4)
	Спиране, заключване и автоматично деактивиране
	Н.З.Р.
	

	
	Точка (5)
	Не преминава крайната позиция
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване 
	

	
	Точка (6)
1-во и 2-ро изречение
	Условия и защитни характеристики
	Н.З.Р.
	

	
	Точка (7)
	Хидравлични маркучи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	ГЛАВА 8
	
	

	8.02
	Точка 4
	Екраниране на тръби 
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 5
	Тръбопроводна система с кожух
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	
	
	
	

	8.05
	
	
	
	

	
	Точка 3
	Без резервоари за гориво зад ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	Точка 6, от 3то до 5то изречение
	Монтаж и мерки на тръбите за проветряване и свързващите тръби
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2020 г.

	8.06
	
	Резервоари за смазочно масло, тръби и принадлежности
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	8.07
	


	Резервоари за масла в силови трансмисии, системи за управление и задействане и системи за отопление, тръбопроводи и принадлежности
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след

	01.01.2045 г.

	8.10
	Точка 2
	Шум, генериран от плавателен съд, когато е в движение
	Плавателният съд трябва да отговаря на следните условия:
нивото на звуковото налягане на шума, генериран от плавателен съд, когато е в движение, не надвишава 75 dB(A) на странично разстояние от 25 m от борда на кораба.
	

	8.10
	Точка 3
	Шум, генериран от плавателен съд, когато е неподвижен

	Корабите трябва да отговарят на следните условия:
нивото на звуковото налягане на шума, генериран от плавателен съд, когато е неподвижен, не надвишава 65 dB(A) на странично разстояние от 25 m от борда на кораба.
	

	ГЛАВА 9
	Глава 9 се прилага за двигатели със следните изключения:
а) Само член 9.02 се прилага за двигатели, които вече са монтирани на борда; и
аа) неодобрен тип; или
бб) за които не е трябвало да се провежда тест за монтаж.
б) Без да се засяга буква “а”, член 9.10, точка 2 се прилага само за ремонти на двигатели, извършени след 1 януари 2024 г., включително тези, извършени на двигател в експлоатация преди тази дата;
в) Без да се засяга буква “а”, член 9.01, точка 2 не се прилага за двигатели, монтирани преди 1 януари 2020 г., ако отговарят на разпоредбите за типово одобрение и монтаж, които са в сила към датата на монтажа.
	

	ГЛАВА 10
	
	

	10.01
	Точка 1, второ изречение
	Изискваните документи трябва да бъдат представени на контролния орган
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2035 г.

	
	Точка 2, буква “д”
	Планове на разпределителните табла, както и документация за електрическия задвижващ двигател
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.

	
	Точка 2, буква “е”
	Планове на електронни системи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.

	
	Точка 2, буква “ж”
	Планове на управляващи вериги
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.

	10.03
	
	Вид защита в зависимост от мястото на инсталиране
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.

	10.04
	
	Защита от експлозия
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.

	10.06 
	Точка 1, таблица
	Трифазен променлив ток
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	10.08
	Точка 1
	Съответствие с Европейските стандарти EN 15869-1, EN 15869-3 и EN 16840
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 9
	Свързване и прекъсване, когато линията не е под напрежение
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.

	10.10 
	Точка 2
	Инсталиране на трансформатори
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 3
	Отделни първични и вторични намотки на трансформатори
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2050 г.

	
	Точка 4
	Изводи на вторичните намотки на трансформатори
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2050 г.

	
	Точка 5
	Табела, указваща производителя и мощността на двигатели, генератори, трансформатори
	НЗР с изключение на двигатели, които попадат в Глава 9 или Регламент (ЕС) 2016/1628 или Глава 8а от Рейнските правила за инспекция на корабите
	

	10.11 
	Точка 3
	Вентилация на сервизни помещения и шкафове към откритата палуба
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	
	Точка 7
	Вентилация на затворени помещения, шкафове или кутии, в които са монтирани акумулатори
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	

	
	Точка 12
	Измерване на зарядни устройства
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 13
	Автоматични зарядни устройства
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 14
	Максимално напрежение на зареждане
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 15
	Европейски стандарти EN 62619 и EN 62620 за литиево-йонни акумулатори
	Литиево-йонните акумулатори, монтирани преди 7.10.2018 г., трябва да отговарят на изискванията на европейските стандарти EN 62619 и EN 62620 най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2028 г.

	
	Точка 16
	Система за управление на акумулатор
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	10.15
	Точка 11
	Oтвори за кабелния сноп
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 12
	Кабели от авариен източник на електроенергия до потребителско оборудване
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 13
	Кабел в области с високи температури на околната среда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 14
	Монтаж на основни и аварийни захранващи кабели
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	10.18 
	Точка 1
	Устройство за изключване от електрическата мрежа
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
Наследените системи за защита могат да останат в употреба, ако бъде потвърдено от експерт, че предлагат сравнима защита.
	01.01.2025 г.

	
	Точка 2
	Достъпност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2050 г.

	
	Точка 3
	Галванично разделяне на управляващи и силови вериги
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 4
	Работа при колебания в напрежението и честотата
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.

	
	Точка 5
	Време за разреждане при изключване от електрическата мрежа
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	

	
	Точка 6
	Реакция при отказ на сигналите за външен контрол
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.

	
	Точка 7
	Реакция при отказ на контролни напрежения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.

	
	Точка 8
	Откриване на грешки и предотвратяване на неоткрити грешки
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.

	
	Точка 9
	Следене
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.

	
	Точка 10
	Проверка на типа
	НЗР
	

	10.20
	
	Условия на изпитване на електронни съоръжения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2035 г.

	10.21
	
	Електромагнитна съвместимост
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	ГЛАВА 11
	Н.З.Р.
Въпреки това електрическите системи за задвижване, инсталирани между 01.01.2020 г. и 01.01.2026 г., трябва да отговарят най-малко на глава 11 в ES-TRIN 2019/1.
	

	ГЛАВА 13
	
	

	13.02
	Точка2, буква “б”
	Бутилки, изработени от стомана или друг устойчив, незапалим материал с вместимост най-малко 10 l
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	

	13.04
	
	Постоянно монтирани противопожарни системи в жилищните помещения, рулевите рубки и помещенията за пътници
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	13.05
	
	Постоянно монтирани противопожарни системи в машинните, котелните и помпените отделения
	НЗР
a) Постоянните противопожарни системи с използване на СО2, монтирани преди 1 октомври 1980 г., могат да останат в употреба до подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2035 г., ако отговарят на изискванията на член 7.03, точка 5 от Рейнските правила за инспекция на корабите в сила от 1 април 1976 г. (Протокол 1975.I.23 на ЦККР);
б) Постоянните противопожарни системи с използване на СО2, монтирани между 1 април 1992 г. и 31 декември 1994 г., могат да останат в употреба до подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 1.1.2035 г., ако отговарят на изискванията на член 7.03, точка 5 от Рейнските правила за инспекция на корабите в сила от 31 декември 1994 г.;
в) Препоръките на ЦККР, издадени между 1 април 1992 г. и 31 декември 1994 г. относно член 7.03, точка 5 от Рейнските правила за инспекция на корабите в сила от 31 декември 1994 г., остават в сила до подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 1.1.2035 г.;
г) Член 13.05, точка 2, буква “a” се прилага само до подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2035 г., ако тези инсталации са монтирани на плавателни съдове, изградени след 1 октомври 1992 г.
	

	13.06
	
	Постоянно монтирани противопожарни системи за защита на обекти
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	13.07
	Точка 1
	Прилагане на Европейския стандарт за корабни лодки
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
За корабните лодки, които са били на борда преди 01.10.2003 г., може да се представи алтернативно доказателство, че те отговарят на изискванията за безопасност на член 32.06.
	01.01.2020 г.

	ГЛАВА 14
	
	

	14.02
	Точка 4
	Оборудване на външните краища на палуби, палубните проходи и други работни места
	НЗР[footnoteRef:26]. [26:  	При все това, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 1.1.2015 г., плавателните средства трябва да отговарят на следните изисквания:
-	Външните краища на палубите, както и работните места, на които лицата биха могли да паднат от повече от 1 m, трябва да са оборудвани с фалшборд или комингс с височина най-малко 0,70 m или с непрекъснати предпазни заграждения съгласно Европейски стандарт EN 711:1995, обхващащ леер, междинен парапет на равнището на коляното и парапет на ниво на ходилата. 
-	Палубните проходи трябва да бъдат оборудвани с парапет на ниво на ходилата и непрекъснат леер, закрепен към комингса. Леери на комингса не се изискват, когато палубните проходи са оборудвани с постоянни бордови защитни перила.] 

	

	14.04
	Точка 1
	Чистата ширина на палубните проходи
	За плавателни съдове с : НЗР[footnoteRef:27] [27:  	За плавателните съдове, заложени за строеж след 31.12.1994 г. и за плавателните съдове в експлоатация, изискването се прилага при следните условия:
	В случай, че цялата зона на трюма трябва да бъде заменена, трябва да се спазват изискванията на член 14.04. В случай на модификации, засягащи цялата дължина на зоната на страничната палуба и промяна на чистата ширина на страничната палуба,
	а) Член 14.04 трябва да се спазва, когато чистата широчина на страничната палуба до височина 0,90 m, налична преди модификацията, трябва да бъде намалена
	б) чистата широчина на страничната палуба до височина 0,90 m или чистата широчина над тази височина, налична преди модификацията, не трябва да се намалява, ако размерите им са по-малки от посочените в член 14.04.
] 

	

	
	
	
	За плавателни съдове с дължина  само с кърмови жилищни помещения НЗР2
	

	
	
	
	За всички други плавателни съдове:
НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	14.05
	Точка 1
	Достъп до работните места
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	Точка 4
	Стълбища на работните места, където постоянно има хора
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	14.06
	Точка 2
	Изходи и аварийни изходи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	14.07
	Точка 1, 2ро изречение
	Подвижни стълби, стъпала и подобни приспособления
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	14.12
	Точка 2
	Табелка на производителя
	НЗР
	01.01.2020 г.

	
	Точка 4 
първо изречение
	Устройства за безопасност
	НЗР, не по-късно след първото подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2020 г.

	
	Точка 4 
второ изречение
	Безопасно разстояние
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2020 г.

	
	
	
	Ако тази разпоредба не може да бъде изпълнена на практика след тази дата, местата, на които при работните места и проходите разстоянието на безопасност е по-малко от 0,50 m, трябва да бъдат ясно обозначени като такива.
	

	
	Точка 5
	Безопасност при експлоатация
	НЗР, не по-късно след първото подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2020 г.

	
	Точка 9
	Инструкции за експлоатация
	НЗР, не по-късно след първото подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2020 г.

	
	
	
	Ако след тази дата, инструкции за експлоатация не могат повече да бъдат получени от производителя, те се написват от специалист. След това, считано от първото изпитване в съответствие с член 14.12, точка 6, буква “в”, тези инструкции за експлоатация се одобряват от експерт, извършващ изпитването.
	

	ГЛАВА 15
	
	

	15.01
	Точка 1
	Жилищни помещения за лицата, обичайно настанени на борда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	15.02
	Точка 3
	Разположение на етажите
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	Точка 4
	Жилищни помещения за общо ползване и спални каюти
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	Точка 6
	Височината на таваните в жилищните помещения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	Точка 8
	Свободна площ в жилищните помещения за общо ползване
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	Точка 9
	Кубатура на помещенията
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	Точка 10
	Обем въздух на човек
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	Точка 11, буква “a”
Точка 11, буква “в”
Точка 11, буква “г”
	Размер на вратите
Врати, които са разположени по пътищата за евакуация
Врати, които са заключени отвътре
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

01.01.2052 г.
01.01.2027 г.

	
	Точка 12, букви “a” и “б”
	Разположение на стълбищата
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	Точка 13
	Тръби, пренасящи опасни газове или течности
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	15.03
	
	Санитарни съоръжения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	15.04
	
	Камбузи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	15.05
	(1) 2-ро изречение
	Гърловина за пълнене на резервоари за питейна вода
	Н.З.Р., най-късно при подновяване на корабното удостоверение  за вътрешно корабоплаване.
	

	15.06
	
	Отопление и вентилация
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	15.07
	Точка 1, 2-ро изречение
	Други съоръжения в жилищните помещения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	ГЛАВА 18
	
	

	18.01
	Точка 2, таблици 1 и 2, и точка 7
	Пределни/контролни стойности и одобрение на типа
	НЗР, при условие че
a) пределните и контролните стойности не надвишават двойно стойностите съгласно етап II,
б) бордовата станция за пречистване на отпадъчни води има сертификат от производителя или от експерт, който потвърждава, че тя може да се справи с обичайните видове натоварване на борда на плавателното средство; 
	

	
	
	
	Бордови станции за пречистване на отпадъчни води, които са одобрени на или след 1 декември 2011 г. съгласно изискванията на Резолюция 2010-II-27 на ЦККР (етап II), могат да продължат да бъдат монтирани и използвани.
	

	
	
	
	Бордови станции за пречистване на отпадъчни води, които са одобрени на или след 10 януари 2013 г. съгласно изискванията на Директива 2012/49/ЕС (етап II), могат да продължат да бъдат монтирани и използвани.
	

	
	Точка 9
	Място за взимане на проби
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	18.11
	
	Ръководство за употреба
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	ГЛАВА 19
	
	

	19.01
	Точка 2, буква “г”
	Забрана на отоплителни уреди с твърдо гориво съгласно член 16.07
	Разпоредбата не важи по отношение на плавателни средства с двигатели на твърдо гориво (парни двигатели).
	

	
	Точка 2, буква “д”
	Забрана на уредбите за втечнен газ съгласно Глава 17
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	
	
	Преходната разпоредба се прилага само ако алармените системи са монтирани в съответствие с член 19.15, точка 8.
	

	
	Точка 4, 2-ро и 3-то изречение
	Минимален брой места и минимален брой кабини
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2064 г.

	
	Точки 5 и 6
	Мъртва зона пред плавателния съд на две дължини на плавателния съд, ако дължината е под 250 m 
Достатъчна видимост назад
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	01.01.2045 г.

	19.02
	Точка (1a)
	Материали, различни от стомана, като алуминиева сплав или подсилени с влакна пластмасови композити
	НЗР.
	

	19.02
	Точка 2
	Брой и местоположение на преградите
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 3
	Положение на ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	
	
	Това изискване не се прилага за пътнически плавателни съдове, които поради спазването на основните изисквания при повреда на два отсека по член 19.03, точка 9 или спазването на изискванията на член 19.07 постигат еквивалентно ниво на безопасност и маневреност.
	

	
	Точка 5, 2-ро изречение
	Пределна линия при липса на палуба на преградите
	За пътническите плавателни съдове, които са заложени за строеж преди 01.01.1996 г., НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	
	
	
	

	
	Точка 10 буква “г”
	Оптичен и звуков сигнал
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	
	Точка 15
	Височина на двойните дъна, ширина на двойните дъна (страни)
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	19.03
	Точки 1 - 6
	Устойчивост в неповредено състояние
	НЗР, и когато бъде увеличен максималният брой пътници, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 1, буква “а”
	Креноване
	НЗР: Креноване, което не е в съответствие с Приложение 1 на Резолюция на MSC.267(85) на ИМО се приема.
	

	
	Точка6, последно изречение
	Пътнически плавателен съд, способен да постигне по-големи скорости от 𝑣 = 0,4 √gL
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2064 г.

	
	Точки 7 и 8
	Устойчивост в повредено състояние
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 9
	Устойчивост в повредено състояние
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	
	Вертикален размер на повредата на дъното на съда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	
	
	НЗР, приложими за плавателни съдове с водонепроницаеми палуби, на разстояние най-малко 0,50 m и не повече от 0,60 m от дъното на плавателни съдове, получили Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване за първи път преди 31.12.2005 г.
	

	
	
	Повреда на два отсека
	НЗР
	

	19.03
	Точки 10 - 13
	Устойчивост в повредено състояние
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	19.05
	Точка 2, буква “a”
	Брой пътници, за които е доказано наличие на пунктове за евакуация съгласно член 19.06, точка 8
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 2, буква “б”
	Брой пътници, взет под внимание при пресмятането на устойчивостта съгласно член 19.03
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 4
	Брой пътници, показан на плана за безопасност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	19.06





	Точка 1, 1-во изречение
	Помещения за пътници на всички палуби зад първата носова непроницаема преграда и доколкото са под палубата на преградите и пред ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 3, буква “а”
	Два изхода, които са максимално отдалечени един друг, колкото е възможно
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2064 г.

	
	Точка 3, буква “в”, 1-во изречение
	Габаритна височина на изходите
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 3, точка 2, 2-ро изречение
	Габаритна ширина на вратите на пътническите каюти и други малки помещения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 3, буква “е”, 1-во изречение
	Размери на аварийните изходи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 3, буква “ж”
	Изходи, предназначени за използване от лица с намалена подвижност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 4, буква “г”
	Врати, предназначени за използване от лица с намалена подвижност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 5
	Изисквания относно свързващите коридори
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 6, буква “б”
	Маршрути за евакуация към пунктове за евакуация
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 6, буква “в”
	Маршрутите за евакуация да не преминават през камбузи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
Когато алтернативен маршрут за евакуация, избягващ камбуза, не може да бъде технически осъществен или неговото приложение налага непропорционални разходи, Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване може да бъде подновено само ако:
а) рисковете, свързани с маршрут за евакуация през камбуза, са анализирани; и
б) са приложени препоръките в съответствие с анализа на ограничен риск за камбуза до удовлетворяване на компетентния орган.
Този анализ на ограничен риск обхваща поне следното:
а) достъпността на аварийния маршрут;
б) опасности от пожар;
в) рискове от горещи повърхности;
г) опасности от подхлъзване и падане по пода на камбуза;
д) специфични опасности за определени целеви групи, като например лица с намалена подвижност.
	01.01.2020 г.

	
	Точка 6, буква “г”
	Без стъпала, подвижни стълби и др. подобни по маршрутите за евакуация
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 8
	Изисквания към сборните пунктове
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 9
	Изисквания към стълбищата и техните площадки в пространствата за пътници
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 10, буква “a”, 1-во изречение
	Парапети съгласно Европейски стандарт 
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 10, буква “a”, 2-ро изречение
	Височина на фалшборда и парапетите на палубите, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 11
	Части от плавателния съд, които не се считат за част от евакуационните пътища
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2064 г.

	
	Точка 12, буква ”в” 1-во изречение
	Чиста ширина на отворите, използвани обикновено за качване или слизане на лица с намалена подвижност
	НЗР, най-късно при Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 12, буква ”в” 2-ро изречение
	Оборудване, което позволява на хората да бъдат прехвърлени
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	
	Точка 13
	Проходи и стени в коридорите, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	

	Точка 14, 1во изречение
	Конструкция на стъклените врати и стени в проходите и на стъклата на прозорците
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 15
	Изисквания към надстройките, които се състоят изцяло или частично от панорамни прозорци
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 17, 2-ро и 3-то изречение
	Изисквания към тоалетните, пригодени за ползване от лица с намалена подвижност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2064 г.

	
	Точка 18
	Вентилационна система за каюти без отварящ се прозорец
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 19
	Изисквания на член 19.06 по отношение на помещенията, в които се настаняват членовете на екипажа или обслужващия персонал
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	19.07
	Точка 2
	Втора независима задвижваща система в отделно машинно отделение
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2020 г.

	
	
	
	НЗР за пътнически плавателни съдове, които отговарят на следните изисквания:
а) Съществуващата противопожарна система, посочена в член 19.12, точка 9 за защита на машинното отделение, може да се задейства незабавно, без опасност за хората, разположени в машинното отделение.
Не може да се позовава на преходната разпоредба към член 13.05, т. 2, буква “а”.
Ако съществуващата противопожарна система не може да се задейства незабавно без опасност за хората, намиращи се в машинното отделение, както е описано по-горе, двигателите с вътрешно горене в машинното отделение са защитени с допълнителна противопожарна система за защита на обекти, която може да се задейства незабавно, без опасност за хората, намиращи се в машинното отделение.
б) в съответствие с член 13.06 се изисква противопожарна система за защита на обекти, която може да се задейства незабавно без опасност за хората, разположени в машинното отделение, за:
- изолирани двигатели с вътрешно горене;
- изолирани генератори;
- главното разпределително табло.
в) Противопожарните системи за защита на обектите, посочени в букви “а” и “б”, трябва да бъдат проектирани от специализирана фирма. Освен това изискванията на член 13.05, точка 9 се прилагат „mutatis mutandis“.
г) В допълнение към трюмните системи, посочени в член 8.08, машинното отделение е оборудвано с допълнителна помпа за сантините.
Неговата изпомпваща способност (𝑄) в l/min се изчислява с Q, което трябва да бъде изчислено в съответствие с член 8.08, точка 3 и максималната дължина на машинното отделение трябва да се използва за „𝐼“.
Сантинната помпа трябва да бъде разположена в защитената зона.
Трябва да има възможност за включване на помпата и задействане на клапаните под налягане над основната палуба.
д) Общата мощност на помпите на всички помпи, разположени в това машинно отделение и които могат да се използват за изпомпване, трябва да бъде най-малко 3000 l/min.
е) букви “г” и “д” не се изискват, ако основните двигатели са разположени над водопроводната линия на повреда в случай на наводнение в машинното отделение.
	

	19.08
	Точка 8 последно изречение
	Независима вентилационна система
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2044 г.

	19.11
	Точка 1
	Годност на материалите и компонентите за противопожарна защита
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	
	
	За материали и компоненти, одобрени съгласно Международния кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитвания (кодекс FTP), приет с Резолюция MSC.61(67)[footnoteRef:28] на ИМО: НЗР [28:  	Резолюция MSC.61 (67) на ИМО, приета на 5 декември 1996 — Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитвания.] 

	

	
	Точка 2
	Проектиране на преградни стени
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	
	
	
	

	
	Точка 4
	Таваните на салоните и покритията на стените трябва да са произведени от негорим материал
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 5
	Мебелите и оборудването в сборните пунктове трябва да са произведени от негорим материал
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 6
	Изпитани съгласно Кодекса
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 7
	Изолационни материали в салоните
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 9
	Изисквания към вратите в преградните стени
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 11
	Преградни стени
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 12
	Пожарозащитни прегради
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 13
	Стълбища от стомана или друг еквивалентен негорим материал
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 14
	Вътрешните стълбища, обградени на всички нива от стени в съответствие с точка 2
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 15
	Вентилационни системи и системи за подаване на въздух
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 16
	Вентилационни системи в камбузите и печки с аспирационни чадъри
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 17
	Центрове за управление, стълбищни шахти, сборни пунктове и системи за изтегляне на дим
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	19.12
	Точка 8, буква “г”
	Инсталиране на пожарни помпи
	И двете помпи: НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	19.13
	
	Организация на безопасността
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	19.14
	Точка 1
	Оборудване с резервоари за събиране на отпадъчни води или бордови пречиствателни станции
	За плавателни съдове с не повече от 50 спални места и за плавателни съдове за дневно пътуване: НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.

	
	Точка 2
	Изисквания към резервоарите за събиране на отпадъчни води
	За плавателни съдове с не повече от 50 спални места и за плавателни съдове за дневно пътуване с не повече от 50 пътника: НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.

	19.15
	Точка 1
	Устойчивост в повредено състояние
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	ГЛАВА 21
	
	

	21.01
	Точка 2
	Специални лебедки или равностойни свързващи устройства, които се използват за тласкане
	За плавателни средства, сертифицирани преди 01.01.1995 г. за тласкане без необходимото оборудване за закрепване: НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	Точка 3, последно изречение
	Изисквания към задвижващите звена
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	ГЛАВА 22
	
	

	22.02
	Точка 3
	Допълнителни изисквания
	Важат преходните разпоредби, посочени в съответния член.
	

	ГЛАВА 26
	
	

	26.01
	
	
	За плавателните средства за отдих, заложени за строеж преди 01.01.1995 г.: НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	
	ГЛАВА 30
	
	

	30.02
	Точка 2
	Газообразни или прахови замърсители от двигатели с горива с ниска точка на възпламеняване
	За двигатели, отговарящи на разпоредбите за типово одобрение и монтаж, които са в сила към датата на монтаж: НЗР
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[bookmark: _Toc491854277][bookmark: _Toc535827718]Член 32.03
[bookmark: _Toc421775887][bookmark: _Toc491854278][bookmark: _Toc535827719]Допълнителни преходни разпоредби относно плавателните средства, които са заложени за строеж на или преди 1 април 1976 г.
1. В допълнение към преходните разпоредби на член 32.02 следните разпоредби могат да бъдат прилагани по отношение на плавателни средства, които са заложени за строеж на или преди 1 април 1976 г.
2. За таблицата по-долу важат следните определения:
„ЗР“: разпоредбата не се прилага за плавателни средства, които вече са в експлоатация, освен ако въпросните части не бъдат заменени или преустроени, т.е. разпоредбата важи само по отношение на Замяната или Реконструкцията (преустройството) на въпросните части или пространства. В случай, че съществуващи части се заменят с части от същия вид при използване на същата технология, това не представлява замяна „З“ по смисъла на преходните разпоредби. 
„Издаване или подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване “: разпоредбата трябва да бъде спазена при следващото издаване или подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след посочената дата.

	Член и точка
	Съдържание
	Краен срок и бележки

	ГЛАВА 3
	
	

	3.04
	Точка 2
	Общи стени на бункерите, жилищните помещения и помещенията за пътници
	ЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	ГЛАВА 10
	
	

	10.01
	Точка 2, букви “а“, “в“ и “г“
	- общи планове за цялата електрическа инсталация,
- индикации за изискванията за мощност на електрообслужващото оборудване,
- видове кабели, указващи напречните сечения на проводника
	ЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2020 г.

	
	
	
	ЗР за плавателни съдове, чиито планове са съставени в съответствие с член 32.04, точка 3, второ изречение
	

	ГЛАВА 15
	
	

	15.02
	Точка 5
	Шум и вибрации в жилищните помещения
	При подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2020 г.

	
	
	
	Когато предписаната пределна стойност не е спазена след тази дата, Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване може да бъде подновено само ако е спазена една от двете алтернативи по-долу.
Алтернатива 1:
а) Заявителят може да докаже удовлетворително на контролния орган, че е направил това, което разумно може да се очаква от него, за да намали нивото на шума във въпросните помещения;
б) Оставащото превишение на граничната стойност не надвишава:
- 5 dB(A) в жилищни помещения;
- 10 dB(A) в спални помещения, и
в) Подходящи индивидуални устройства за акустична защита трябва да са налични в помещения, в които са надвишени граничните стойности.
Ако не е възможно да се намали нивото на шума в спалните помещения под пределната стойност, посочена в буква “б”, е допустимо допълнително да се намали околния шум, като се използват местни мерки за намаляване на шума, като шумопотискане. Това е предмет на разпоредбата, че околният шум трябва да падне под граничната стойност, посочена в буква “б”. Буква “в” се прилага mutatis mutandis.
Алтернатива 2:
Плавателното средство може да продължи своя работен режим, ако наблюдението чрез тахограф гарантира, че плавателното средство, поне за периодите на почивка, предписани от вътрешните разпоредби на държавите членки; се управлява при основна оборота на двигателя, при която стойностите на граничните стойности на шума в спалните помещения не надвишават 60 dB(A).
Тази стойност на оборотите ще бъде установена чрез изпитвания при първо подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2020 г. и вписана в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	

	ГЛАВА 19
	
	

	19.02
	Точка 3
	Положение на първата носова непроницаема преграда и на ахтерпиковата преграда
	ЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 5, точка 6, 1-во изречение, точки 7 - 11, и точка 13
	Пределна линия при липса на палуба на преградите
	ЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	
	Точка 16
	Водонепроницаеми прозорци
	ЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	19.04
	
	Измервания на безопасно разстояние, надводния борд и потапянето
	ЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	19.05
	
	Брой на пътниците
	Подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.

	19.10
	Точки 4, 6, 7, 8 и 11
	Авариен захранващ агрегат
	ЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.



3.	Член 19.11, точка 3, първо изречение и точка 6 се прилагат за плавателни съдове за дневно пътуване, заложени за строеж на или преди 1 април 1976 г., до първото подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 1.1.2045 г., при условие че само боите, лаковете, покритията и други материали, използвани върху повърхности по маршрутите за евакуация и други материали за повърхностна обработка на панели трябва да бъдат огнеустойчиви и че дим или отровни изпарения не се образуват в опасни количества.
4.	Член 19.11, точка 13 се прилага за плавателни съдове за дневно пътуване, заложени за строеж на или преди 1 април 1976 г., до подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 1.1.2045 г., при условие, че е достатъчно, ако вместо стълбища във формата на носеща стоманена конструкция, стълбищата, служещи като маршрут за евакуация, са конструирани по такъв начин, че те остават използваеми при пожар за същото време като стълбите във формата на носеща стоманена конструкция.
ES-TRIN	Глава 32
Допълнителни преходни разпоредби относно плавателните средства, които са заложени за строеж на или преди 1 април 1976 г. – Член 32.03
ES-TRIN	Глава 32
Допълнителни преходни разпоредби относно плавателните средства, които са заложени за строеж на или преди 1 април 1976 г. – Член 32.03

[bookmark: _Toc535827720][bookmark: _Toc491854279]Член 32.04
[bookmark: _Toc421775889][bookmark: _Toc535827721][bookmark: _Toc491854280]Други преходни разпоредби
1.	Разпоредбите на настоящия член се прилагат в допълнение към преходните разпоредби на членове 32.02 и 32.03.
2.	За плавателни средства, чийто минимален надводен борд е определен съгласно член 4.04 от Рейнските правила за инспекция на корабите, приложими към 31 март 1983 г., контролният орган има право по искане на собственика да определи надводния борд в съответствие с член 4.03 от Рейнските правила за инспекция на корабите, приложими към 1 януари 1995 г.
3.	Товарните марки, поставени на кораби, които вече са в експлоатация, трябва да отговарят на изискванията на член 4.03 по отношение на техните характеристики и ориентация най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 30 декември 2024 г.
4.	Плавателни средства, заложени за строеж преди 1 юли 1983 г., не трябва да съответстват на Глава 10 от настоящия стандарт, но като минимум трябва да съответстват на Глава 6 от Рейнските правила за инспекция на корабите, приложими към 31 март 1983 г.
	Чрез дерогация от член 6.01, точка 2 от Рейнските правила за инспекция на корабите, приложими на 31 март 1983 г., ограничен общ план на електрическата инсталация, съдържащ следната минимална информация, е достатъчен за плавателни средства, които са били заложени за строеж на или преди 1 април 1976 г.:
	- енергиен източник;
	- връзки към брега или други външни мрежи;
	- главни и разпределителни табла;
	- устройства за защита на главния ток;
	- ключове;
	- напречни сечения на кабели.
5.	Член 19.06, точка 3, букви “a” — “д” и член 19.12, точка 3, буква “а”, що се отнася до правилото относно една единствена дължина на шланга, се прилагат само по отношение на пътническите плавателни съдове, заложени за строеж след 30 септември 1984 г. и за преустройването на съответните зони, най-късно когато удостоверението съгласно Рейнските правила за инспекция на корабите се подновява след 1 януари 2045 г.
6.	Когато тази разпоредба се отнася до европейски или международен стандарт по отношение на структурните изисквания:
a) свързани с отделни части на оборудването, на европейски или международен стандарт, това оборудване може, след всяко ново публикуване или преразглеждане на стандарта, да продължи да се използва за още 20 години след новото публикуване или преразглеждането на настоящия стандарт;
б) свързани с неподвижно монтирани части на оборудването, на европейски или международен стандарт, частите на това оборудване могат да продължат да се използват, докато те не бъдат заместени или въпросните зони преустроени.
7.	Високоскоростни плавателни съдове, които са имали валидно удостоверение съгласно Рейнските правила за инспекция на корабите на 31 март 2003 г., трябва да отговарят на разпоредбите на член 29.01, точка 3, 29.02, 29.04, 29.05, 29.06, точка 2, 29.10, точки 2 и 3 на 1 януари 2023 г. 
ES-TRIN	Глава 32
Други преходни разпоредби – Член 32.04
ES-TRIN	Глава 32
Други преходни разпоредби – Член 32.04

[bookmark: _Toc535827722][bookmark: _Toc491854281]Член 32.05
[bookmark: _Toc421775891][bookmark: _Toc535827723][bookmark: _Toc491854282]Преходни разпоредби за плавателни средства, които не са обхванати от член 32.01
1.	Прилагат се следните разпоредби:
a) за плавателни средства, за които удостоверението съгласно Рейнските правила за инспекция на корабите е било издадено за първи път от 1 януари 1995 г., при условие че те не са били в процес на строеж или преустройство на 31 декември 1994 г.;
б) за плавателни средства, които са получили друг лиценз за движение между 1 януари 1995 г. и 30 декември 2008 г.;
в) за плавателни средства, за които валиднo за зона R удостоверение на Общността в съответствие с Директива 2006/87/ЕО, е било издадено за първи път между 30 декември 2008 г. и 6 октомври 2018 г.;
г) за плавателни средства, за които валидно удостоверение на Съюза за зона R в съответствие с Директива (ЕС) 2016/1629 е било издадено за първи път от 7 октомври 2018 г.
2.	Трябва да се докаже, че тези плавателни средства са в съответствие: 
a) с Рейнските правила за инспекция на корабите, както са били в сила на датата, на която са предоставени удостоверението съгласно Рейнските правила за инспекция на корабите или другият лиценз за движение; или
б) с разпоредбите на Директива 2006/87/ЕО, приложими за зона R, както е приложимо към датата, на която е било издадено удостоверението на Общността; или
в) с разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1629, приложим за зона R, приложими към датата, на която е издадено тяхното удостоверение на Съюза.
3.	Плавателното средство трябва да бъде приспособено, така че да съответства на настоящия стандарт съгласно преходните разпоредби, посочени в таблицата по-долу.
4.	Член 32.04, точки 3, 5 и 6 се прилагат mutatis mutandis.
5.	За таблицата по-долу важат следните определения:
„НЗР“: разпоредбата не се прилага за плавателни средства, които вече са в експлоатация, освен ако въпросните части не бъдат заменени или преустроени, т.е. разпоредбата важи само по отношение на Новоизградени плавателни средства и на Замяната или Реконструкцията (преустройството) на въпросните части или пространства. В случай, че съществуващи части се заменят с части от същия вид при използване на същата технология, това не представлява замяна „З“ по смисъла на преходните разпоредби. 
	„Издаване или подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване“: разпоредбата трябва да бъде спазена при следващото издаване или подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след посочената дата.
	Член и точка
	Съдържание
	Краен срок и бележки
	Дата на влизане в сила

	ГЛАВА 3
	
	
	

	3.03
	Точка 1, буква „б“
	Положение на ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.
	7.10.2018 г.

	3.03
	Точка 2
	Помещения зад ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2045 г.
	7.10.2018 г.

	
	
	Оборудване за безопасност зад ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.
	7.10.2018 г.

	3.03
	Точка 7
	Котви, които не стърчат в носовите части на плавателните съдове
	Разпоредбата влиза в сила от 01.01.2001: НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2041 г.
	7.10.2018 г.

	ГЛАВА 6
	
	
	

	6.02
	Точка 1
	Дублирани регулиращи клапани при хидравлични задвижващи звена
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2020 г.
	01.04.2007 г.

	
	
	Отделна система от тръбопроводи за второто задвижващо звено в случай на хидравлични задвижващи звена
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2020 г.
	01.04.2007 г.

	ГЛАВА 7
	
	
	

	7.02
	Точка 6
	Параметри на безопасното стъкло
	НЗР
	
	07.10.2018 г.

	7.05
	Точка 1
	Навигационни светлини, техните осветители, принадлежности и светлинни източници
	Все още могат да се използват навигационни светлини, техни осветители, принадлежности и светлинни източници, които отговарят на изискванията за цвета и интензитета на светлините на борда и за допускане на навигационни светлини за корабоплаването по река Рейн, считано от 30 ноември 2009 г.
	
	01.12.2009 г.

	7.06
	Точка 1

	Индикатори на ъгловата скоростна завиване, одобрени преди 1 януари 1990 г.
	Индикаторите на ъгловата скоростна завиване, одобрени преди 1 януари 1990 г. и инсталирани преди 1 януари 2000 г., могат да бъдат запазени и да се използват до подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 1 януари 2015 г., ако е налице валидно удостоверение за монтаж в съответствие с Директива 2006/87/ЕО или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.
	
	01.12.2009 г

	
	
	Радарни навигационни инсталации и индикатори за скоростта на завиване, които са получили одобрение след 1 януари 1990 г.
	Радарни навигационни инсталации и индикатори за скоростта на завиване, които са получили одобрение на или след 1 януари 1990 г. в съответствие с минималните изисквания и условия за изпитване на радарни инсталации, използвани за навигация по река Рейн, както и минималните изисквания и условия за изпитване за индикаторите за скоростта на завой, използвани за навигация по река Рейн, могат да продължат да бъдат инсталирани, след което да се използват, ако има валидно удостоверение за монтаж в съответствие с този стандарт, Директива 2006/87/ЕО[footnoteRef:29] или Резолюция 1989-II-35 на ЦЦКР. [29:  Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета (2006/87/ЕО)] 

	
	01.12.2009 г.

	
	
	Радарни навигационни инсталации и индикатори за скоростта на завой, които са получили одобрение след 31 декември 2006 г.
	Инсталации за радарна навигация и индикатори за скоростта на завиване, които са получили одобрение на или след 31 декември 2006 г., в съответствие с минималните изисквания и условия за изпитване на Директива 2006/87/ЕО, могат да продължат да бъдат инсталирани, след което да бъдат използвани, ако има валидно удостоверение за монтаж съгласно този стандарт или Директива 2006/87/ЕО.
	
	07.10.2018 г.

	
	
	Радарни навигационни инсталации и индикатори за скорост на завиване, които са получили одобрение след 1 декември 2009 г.
	Радарни навигационни инсталации и индикатори за скоростта на завиване, които са получили одобрение на или след 1 декември 2009 г., в съответствие с минималните изисквания и условията за изпитване съгласно Резолюция 2008-II-11 на ЦЦКР може да продължат да се инсталират, след което да се използват, ако има валидно удостоверение за монтаж съгласно този стандарт или Резолюция 2008-II-11 на ЦЦКР.
	
	07.10.2018 г.

	
	
	Навигационни радарни инсталации, които са получили одобрение въз основа на Европейски стандарт 302 194-1:2006.
	Навигационни радарни инсталации, които са получили одобрение въз основа на Европейски стандарт EN 302 194-1:2006 преди 31 декември 2023 г., могат да продължат да бъдат инсталирани, след което да се използват, ако има валидно удостоверение за монтаж съгласно този стандарт
	
	01.01.2024 г.

	
	Точка 2
	ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване работещо в навигационен режим
	ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване с типово одобрение съгласно издание 2.4 (или предишни), на стандарта за вътрешна ECDIS, ES-RIS 2021/1 или ES-RIS 2023/1, и инсталирано преди 1 януари 2026 г.2 може да продължи да се използва.
	
	01.01.2026 г.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Оборудване за ECDIS за вътрешните водни пътища с типово одобрение съгласно издание 2.4 (или предишни) на стандарта за ECDIS за вътрешните водни пътища, ES-RIS 2021/1 или ES-RIS 2023/1, може да продължи да се инсталира и след това да се използва, когато в оборудването е внедрено текущото издание на библиотеката с презентации и каталогът с характеристики, както се изисква от ES-RIS (части I и V).
	
	01.01.2026 г.

	
	
	ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване, работещо в навигационен режим и което е получило одобрение въз основа на Европейски стандарт EN 302 194-1:2006
	ECDIS оборудване за вътрешнo корабоплаване, което е получило одобрение въз основа на Европейски стандарт EN 302 194-1:2006 преди 31 декември 2023 г., може да продължи да бъде инсталирано, след което да се използва, ако има валидно удостоверение за монтаж съгласно този стандарт
	
	01.01.2024 г.

	
	Точка 3
	Оборудване за AIS за вътрешно корабоплаване
	Оборудването за AIS за вътрешно корабоплаване с одобрение на типа в съответствие с издание 1.0 и 1.01 на Стандарта за изпитване за AIS за вътрешно корабоплаване, инсталирано преди 1 декември 2015 г., може да продължи да се използва.
	
	01.12.2013 г.

	
	
	
	Оборудването за AIS за вътрешно корабоплаване с одобрение на типа съгласно издание 2.0 на Стандарта за изпитване за AIS за вътрешно корабоплаване и инсталирано преди 1 януари 2024 г. може да продължи да се използва.
	
	01.01.2022 г.

	
	
	
	Оборудване за вътрешна AIS с типово одобрение съгласно издание 2021/3.0 от , ES-RIS 2021/1 или ES-RIS 2023/1 може да продължи да се инсталира и използва
	
	01.01.2026 г.

	7.12
	Точка 5
2-ро изречение
	Указания
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	
	07.10.2018 г.

	
	Точка 6
	Спиране, блокиране и автоматично изключване
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2025 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 8 
1-во и 2-ро изречение
	Мерки и функции за защита
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2025 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 8 
3-то изречение
	Символ и предупредително устройство
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	
	01.01.2026 г.

	
	Точка 8 
4-то изречение
	Оптичен алармен сигнал
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	
	01.01.2026 г.

	
	Точка 9
	Система за аварийно спускане за повдигащи механизми, които не са хидравлични
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2040 г.
	07.10.2018 г.

	7.14
	Точка 3 2-ро изречение
	Влизане и излизане от рулевата рубка, независимо от нейното положение
	Н.З.Р., най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	
	01.01.2024 г.


	
	Точка 3 
3-то изречение
	Размери на отвора в покрива
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	01.01.2035 г.
	

	
	Точка 4 
	Спиране, заключване и автоматично дезактивиране
	Н.З.Р.
	
	

	
	Точка 5
	Без превишаване на терминалната позиция
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	
	

	
	Точка 6 
1-во и 2-ро изречения
	Аранжировки и защитни характеристики
	Н.З.Р.
	
	

	
	Точка 7 
	Хидравлични маркучи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	
	

	ГЛАВА 8
	
	
	

	8.02
	Точка 4
	Екраниране на тръби
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.
	01.04.2007 г.

	
	Точка 5
	Тръбопроводна система с кожух
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.
	01.04.2007 г.

	8.03
	Точка 4
	Устройства за следене
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	
	01.04.2004 г.

	8.05
	Точка 3
	Без резервоари за гориво зад ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.
	07.10.2018 г.

	8.06
	
	Резервоари за смазочно масло, тръби и принадлежности
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.04.2007 г.

	8.07
	


	Резервоари за масла в силови трансмисии, системи за управление и задействане и системи за отопление, тръбопроводи и принадлежности
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.04.2007 г.

	8.10
	Точка 2
	Шум, генериран от плавателен съд в движение
	Корабите трябва да отговарят на следните условия:
нивото на звуковото налягане на шума, генериран от кораб в движение, не надвишава 75 dB(A) на странично разстояние 25 m от борда на кораба
	
	01.01.2022 г.

	
	Точка 3 
	Шум, генериран от плавателен съд, когато е неподвижен
	Корабите трябва да отговарят на следните условия:
нивото на звуковото налягане на шума, генериран от плавателен съд, когато е неподвижен, не надвишава 65 dB(A) на странично разстояние от 25 m от борда на кораба
	
	01.01.2022 г.

	ГЛАВА 9
	Глава 9 се прилага за двигатели със следните изключения.
а) Само член 9.02 се прилага за двигатели, които вече са монтирани
аа) неодобрен тип; или
бб) за които не е трябвало да се провежда тест за монтаж.
б) Без да се засяга буква “а”, член 9.10, точка 2 се прилага само за ремонт на двигатели, произведени след 1 януари 2024 г., включително тези, произведени на двигател в експлоатация преди тази дата.
в) Без да се засяга буква “а”, член 9.01, точка 2 не се прилага за двигатели инсталирани преди 1 януари 2020 г., ако отговарят на разпоредбите на типово одобрение и монтаж в сила към датата на монтажа.
	
	01.01.2024 г.

	ГЛАВА 10
	
	
	

	10.01
	Точка 1, 2-ро изречение
	Необходимите документи трябва да бъдат представени на контролния орган
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 2, буква “д”
	Планове за разпределителни табла, както и документация за електрически задвижващия двигател
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 2, буква “е”
	Планове на електронни системи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 2, буква “ж”
	Планове за схема на управление
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.
	07.10.2018 г.

	10.03
	
	Вид защита в зависимост от мястото на инсталиране
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.
	07.10.2018 г.

	10.04
	
	Защита от експлозия
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.
	07.10.2018 г.

	10.06 
	Точка 1, таблица
	Трифазен променлив ток
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.
	07.10.2018 г.

	10.08
	Точка 1
	Съответствие с Европейските стандарти EN 15869-1, EN 15869-3 и EN 16840
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 9
	Включване и изключване, когато веригата не е под напрежение
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.
	07.10.2018 г.

	10.10 





	Точка 2
	Инсталиране на трансформатори
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 3
	Отделни първични и вторични намотки на трансформатори
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2050 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 4
	Изводи на вторичните намотки на трансформатори
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2050 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 5
	Табела, указваща производителя и мощността на двигатели, генератори, трансформатори
	НЗР, с изключение на двигатели, които попадат към Глава 9 или Регламент (ЕС) 2016/1628 или Глава 8а от Рейнските правила за инспекция на корабите
	
	07.10.2018 г.

	10.11 
	Точка 3
	Вентилация на сервизни помещения и шкафове към откритата палуба
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	
	07.10.2018 г.

	
	Точка 12
	Измерване на зарядни устройства
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 13
	Автоматични зарядни устройства
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 14
	Максимално напрежение на зареждане
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 15
	Стандарти EN 62619 и EN 62620 за литиево-йонни акумулатори
	Литиево-йонните акумулатори, монтирани преди 07.10.2018 г., трябва да отговарят на изискванията на европейските стандарти EN 62619 и EN 62620 най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2028 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 16
	Система за управление на акумулатор
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.
	07.10.2018 г.

	10.15
	Точка 11
	Oтвори за кабелния сноп
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2015 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 12
	Кабели от авариен източник на електроенергия до потребителско оборудване
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2015 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 13
	Кабел в области с високи температури на околната среда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2015 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 14
	Монтаж на основни и аварийни захранващи кабели
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2015 г.
	07.10.2018 г.

	10.18 
	Точка 1
	Устройство за изключване от електрическата мрежа
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
Наследените системи за защита могат да останат в употреба, ако бъде потвърдено от експерт, че те предлагат равностойна защита.
	01.01.2025 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 2
	Достъпност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2050 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 3
	Галванично разделяне на управляващи и силови вериги
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 4
	Работа при колебания в напрежението и честотата
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 5
	Време за разреждане при изключване от електрическата мрежа
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	
	07.10.2018 г.

	
	Точка 6
	Реакция при отказ на сигналите за външен контрол
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 7
	Реакция при отказ на контролни напрежения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 8
	Откриване на грешки и предотвратяване на неоткрити грешки
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 9
	Следене
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 10
	Проверка на типа
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	
	07.10.2018 г.

	10.20
	
	Условия за изпитване на електронни инсталации
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.
	07.10.2018 г.

	10.21
	
	Електромагнитна съвместимост
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.
	07.10.2018 г.

	ГЛАВА 11
	НЗР
Въпреки това електрическите системи за задвижване, инсталирани между 01.01.2020 г. и 01.01.2026 г., трябва да отговарят най-малко на глава 11 в ES-TRIN 2019/1.
	
	01.01.2026 г.

	ГЛАВА 13
	
	
	

	13.04
	
	Постоянно монтирани противопожарни системи в жилищните помещения, рулевите рубки и помещенията за пътници
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.
	01.04.2002 г.

	13.05
	
	Постоянно монтирани противопожарни системи в машинните, котелните и помпените отделения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване:
а) Постоянно монтирани CO2 противопожарни системи, инсталирани между 1 януари 1995 г. и 31 март 2003 г., ще продължат да се приемат до подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2035 г., при условие че отговарят на член 10.03, точка 5 от 31 март 2002 г. версия на Рейнските правила за инспекция на корабите.
б) Препоръките на Централната комисия за корабоплаване по река Рейн по отношение на член 10.03, точка 5 във версията от 31 март 2002 г. на Рейнските правила за инспекция на корабите, издадени между 1 януари 1995 г. и 31 март 2002 г., остават в сила до подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 1.1.2035г.
	
	01.04.2002 г.

	13.06
	
	Стационарни противопожарни системи за защита на обекти
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	
	

	13.07
	Точка 1
	Прилагане на Европейския стандарт за корабните лодки
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
За корабните лодки, които са били на борда преди 01.10.2003 г., може да се представи алтернативно доказателство, че те отговарят на изискванията за безопасност на член 32.06.
	01.01.2020 г.
	01.10.2003 г.

	ГЛАВА 14
	
	
	

	14.02
	Точка 4
	Оборудване на външните краища на палуби, палубните проходи и други работни места
	НЗР
	
	01.12.2011 г.

	14.12
	Точки 2, 4, 5 и 9 
	Табелка на производителя, предпазни устройства, Корабни документи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2020 г.
	01.12.2011 г.

	ГЛАВА 15
	
	
	

	15.02
	Точка 11, буква “в”
	Врати, които са разположени по пътищата за евакуация
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2052 г.
	01.01.2022 г.

	
	Точка 11, буква ”г” 
	Врати, които са заключени отвътре
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2027 г.
	01.01.2022 г.

	15.05
	Точка 1 2-ро изречение
	Гърловина за пълнене на резервоари за питейна вода
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване 
	
	01.01.2026 г.

	ГЛАВА 18
	
	
	

	18.01
	Точка 2, таблици 1 и 2, и точка 7
	Пределни/контролни стойности и одобрение на типа
	НЗР, при условие че
a) пределните и контролните стойности не двойно надвишават стойностите съгласно етап II
б) бордовата станция за пречистване на отпадъчни води има сертификат от производителя или от експерт, който потвърждава, че тя може да се справи с обичайните видове натоварване на борда на плавателното средство; 
	
	01.12.2011 г.

	
	
	
	Бордови станции за пречистване на отпадъчни води, които са одобрени на или след 1 декември 2011 г. съгласно изискванията на Резолюция 2010-II-27 на ЦККР (етап II), могат да продължат да бъдат монтирани и използвани.
	
	07.10.2018 г.

	
	
	
	Бордови станции за пречистване на отпадъчни води, които са одобрени на или след 10 януари 2013 г. съгласно изискванията на Директива 2012/49/ЕС (етап II), могат да продължат да бъдат монтирани и използвани.
	
	07.10.2018 г.

	
	Точка 9
	Точка за вземане на проби
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	
	01.01.2026 г.

	18.11
	
	Ръководство за управление на операциите
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	
	01.01.2026 г.

	ГЛАВА 19
	
	
	

	19.01
	Точка 2, буква “д”
	Забрана на уредбите за втечнен газ съгласно Глава 17
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	
	
	Преходната разпоредба се прилага само ако алармените системи са монтирани в съответствие с член 19.15, точка 8.
	
	01.01.2006 г.

	
	Точка 4, 2-ро и 3-то изречение
	Минимален брой места и минимален брой кабини
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
Въпреки това плавателни съдове с каюти, които са били заложени след 01.01.2006 г трябва да имат минимум една кабина, предназначена за лица с ограничена подвижност.
	01.01.2064 г.
	01.01.2024 г. 

	
	Точки 5 и 6
	Мъртва зона пред плавателния съд на две дължини на плавателния съд, ако дължината е под 250 m
Достатъчна видимост назад
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	07.10.2018 г.

	19.02

	Точка 1а
	Материали, различни от стомана, като алуминиева сплав или подсилени с влакна пластмасови композити
	Н.З.Р.
	
	01.01.2024 г.

	
	Точка 2
	Брой и местоположение на преградите
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 3
	Положение на ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.
	07.10.2018 г.

	
	
	
	Това изискване не се прилага за пътнически плавателни съдове, които поради спазването на основните изисквания относно повреда на два отсека по член 19.03, точка 9 или спазването на изискванията на член 19.07 постигат еквивалентно ниво на безопасност и маневреност.
	
	07.10.2018 г.

	
	Точка 5, 2-ро изречение
	Пределна линия при липса на палуба на преградите
	За пътническите плавателни съдове, които са заложени за строеж преди 01.01.1996 г., НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 10, буква “г”
	Оптичен и звуков сигнал
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	
	01.01.2024 г.

	
	Точка 15
	Височина на двойно дъно, ширина надвойни страни
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	19.03
	Точки 1-6
	Непокътната устойчивост
	НЗР, и когато максималният брой пътници е увеличен, най-късно след подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 1, буква “а”
	Тест за креноване
	НЗР Тестът за креноване, който не е в съответствие с Приложение 1 на Резолюция MSC.267(85) на ИМО се приема
	
	01.01.2024 г.

	
	Точка 6 последно изречение
	Пътнически плавателен съд, способен да постигне по-големи скорости от 𝑣 = 0,4 √gL
	НЗР, най-късно след подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	01.01.2064 г.
	01.01.2024 г.

	
	Точки 7 и 8
	Устойчивост в повредено състояние
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 9
	Устойчивост в повредено състояние
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	
	Вертикален размер на повредата на дъното на съда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	
	
	НЗР, приложими за плавателни съдове с водонепроницаеми палуби, на разстояние най-малко 0,50 m, но не повече от 0,60 m от дъното на плавателни съдове, получили Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване за първи път преди 31.12.2005 г.
	
	01.12.2011 г.

	
	
	Повреда на два отсека
	НЗР
	
	01.01.2006 г.

	
	Точки 10 - 13
	Устойчивост в повредено състояние
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	19.05
	Точка 2, буква “a”
	Брой пътници, за които е доказано наличие на пунктове за евакуация съгласно член 19.06, точка 8
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 2, буква “б”
	Брой пътници, взет под внимание при пресмятането на устойчивостта съгласно член 19.03
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 4
	Броят на пътниците, показан на плана за безопасност
	НЗР, най-късно след подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	
	01.01.2024 г.

	19.06
	Точка 1, 1-во изречение
	Помещения за пътници, ако са под палубата на преградите и пред ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	07.10.2018 г.

	
	Точка 1, 2-ро изречение
	Заграждения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	
	01.12.2011 г.

	
	Точка 3, буква “а”
	Два изхода, които са максимално отдалечени един друг, колкото е възможно
	НЗР, най-късно след подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	01.01.2064 г.
	01.01.2024 г.

	
	Точка 3, буква “в”, 1-во изречение
	Габаритна височина на изходите
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 3, буква “в”, 2-ро изречение
	Габаритна ширина на вратите на пътническите каюти и други малки помещения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 3, буква “е”, 1-во изречение
	Размери на аварийните изходи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 3, буква “ж”
	Изходи, предназначени за използване от лица с намалена подвижност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 4, буква “г”
	Врати, предназначени за използване от лица с намалена подвижност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 5
	Изисквания относно свързващите коридори
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 6, буква “б”
	Маршрути за евакуация към пунктове за евакуация
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

		
	Точка 6, буква “в”
	Маршрутите за евакуация да не преминават през камбузи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
Като алтернативен маршрут за евакуация, избягващ камбуза, не може да бъде технически осъществен или неговото приложение налага непропорционални разходи, Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване може да бъде подновено само ако:
а) рисковете, свързани с маршрут за евакуация през камбуза, са анализирани, и
б) са приложени препоръките в съответствие с анализа на ограничен риск за камбуза до удовлетворяване на компетентния орган.
Този анализ на ограничен риск обхваща поне следното:
а) достъпността на аварийния маршрут;
б) опасности от пожар;
в) рискове от горещи повърхности;
г) опасности от подхлъзване и падане по пода на камбуза;
д) специфични опасности за определени целеви групи, като например лица с намалена подвижност.
	01.01.2020 г.
	01.01.2020 г.

	
	Точка 6, буква “г”
	Без стъпала, подвижни стълби и др. подобни по маршрутите за евакуация
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	
	
	
	
	

	
	Точка 8
	Изисквания към сборните пунктове
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	
	
	За плавателни съдове, заложени след 01.01.2006 г., НЗР, най-късно на подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	
	01.01.2024 г.

	
	Точка 9, букви “а”, “б”, “в”, “д”, и последното изречение
	Изисквания към стълбищата и техните площадки в пространствата за пътници
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 9, буква “б”
	Сума от ширините на всички стълби
	За плавателни съдове, заложени след 01.01.2006 г., НЗР, най-късно след подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	01.01.2045 г.
	01.01.2024 г. 

	
	Точка 9, буква “в”
	Парапети/лиери 
	За плавателни съдове, заложени след 01.01.2006 г., НЗР, най-късно наподновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	
	01.01.2024 г. 

	
	Точка 9, буква “д”, подбуква “аа”
	Градиент на стълбите
	За плавателни съдове, заложени след 01.01.2006 г., НЗР, най-късно след подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	01.01.2064 г.
	01.01.2024 г. 

	
	Точка 9, буква “д”, подбуква “вв”
	Стълбите са прави и успоредни на надлъжната ос на съда
	За плавателни съдове, заложени след 01.01.2006 г., НЗР, най-късно след подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	
	01.01.2024 г. 

	
	Точка 10, буква “a” 
1-во изречение
	Парапети съгласно Европейски стандарт EN 711:1995
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 10, буква “a” 
2-ро изречение
	Височина на фалшборда и парапетите на палубите, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 10, буква “б” 
2-ро изречение
	Габаритна ширина на отворите, използвани обикновено за качване или слизане на лица с намалена подвижност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 11
	Части от плавателния съд, които не се считат за част от евакуационните пътища
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2064 г.
	01.01.2024 г.

	
	Точка 12, буква “в” 
1-во изречение
	Ясна ширина на отворите използвани нормално за качване или слизане на лижа с намалена подвижност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 12, буква “в” 
2ро изречение
	Оборудване, което позволява на хората да бъдат прехвърлени
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	
	01.01.2024 г.

	
	Точка 13
	Проходи и стени в коридорите, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 14, 1-во изречение
	Конструкция на стъклените врати и стени в проходите и на стъклата на прозорците
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 15
	Изисквания към надстройките, които се състоят изцяло или частично от панорамни прозорци
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 17, 2ро и 3то изречение
	Изисквания към тоалетните, пригодени за ползване от лица с намалена подвижност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2064 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 18
	Вентилационна система за каюти без отварящ се прозорец
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	19.07
	Точка 2
	Втора независима задвижваща система в отделно машинно отделение
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2020 г.
	01.01.2020 г.

	
	
	
	НЗР за пътнически плавателни съдове, които е достатъчно да отговарят на следните изисквания:
а) Съществуващата противопожарна система, посочена в член 19.12, точка 9 за защита на машинното отделение, да може да се задейства незабавно без опасност за хората, разположени в машинното отделение. Не може да се позовава на преходна разпоредба към член 13.05, точка 2, буква “а”. Ако съществуващата противопожарна система не може да се задейства незабавно без опасност за хората, намиращи се в машинното отделение, както е описано по-горе, двигателите с вътрешно горене в машинното отделение са защитени с допълнителна противопожарна система за защита на обекти, която може да се задейства незабавно без опасност за намиращите се в машинното отделение.
б) В съответствие с член 13.06, противопожарна система за защита на обекти, която може да се задейства незабавно без опасност за хората, разположени в машинното отделение, се изисква за:
	
	01.01.2020 г.

	
	
	
	- заградените двигатели с вътрешно горене;
- заградените генератори;
- главното разпределително табло.
в) Противопожарните системи за защита на обектите, посочени в букви “а” и “б” трябва да бъдат проектирани от специализирана фирма. Освен това, изискванията на член 13.05, точка 9 се прилагат mutatis mutandis.
г) В допълнение към трюмните системи, посочени в член 8.08, машинното отделение се оборудва с допълнителна помпа за сантините. 
Нейният изпомпващ капацитет (𝑄) в l/min се изчислява с 𝑄 = 𝑑22 . 𝑑2 в съответствие с раздел 8.08, точка 3 и максималната дължина на машинното отделение трябва да се използва за “𝐼”.
Сантинната помпа трябва да бъде разположена в защитената зона.
Трябва да е възможно да включите помпата и да работите на клапани за налягане отгоре на основната палуба.
д) Общият изпомпващ капацитет на всички помпи, разположени в това машинно отделение и които могат да се използват за изпомпване, трябва да бъде най-малко 3000 l/min.
е) “г” и “д” не се изискват, ако главните двигатели са разположени над наводнената водолиния в случай на наводнение в машинното отделение.

	
	

	19.08
	Точка 8 последното изречение
	Независима вентилационна система
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2044 г.
	01.01.2024 г.

	
	
	
	
	
	

	19.11
	Точка 1
	Годност на материалите и компонентите за противопожарна защита
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	
	
	За материали и компоненти, одобрени съгласно Международния кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитвания (кодекс FTP), приет с Резолюция MSC.61(67)[footnoteRef:30] на ИМО: НЗР [30:  	Резолюция MSC.61(67) на ИМО, приета на 5 декември 1996 — Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитвания.] 

	
	07.10.2018 г.

	
	Точка 2
	Проектиране на преградни стени
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	
	
	За електрически сервизни помещения на плавателни съдове, положени след 1.1.2006 г., НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2044 г.
	01.01.2024 г.

	
	Точка 4
	Таваните на салоните и покритията на стените трябва да са произведени от негорим материал
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 5
	Мебелите и оборудването в сборните пунктове трябва да са произведени от негорим материал
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 6
	Изпитани съгласно Кодекса
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 7
	Изолационни материали в салоните
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 9, букви “a”, “б”, “в”, 2-ро изречение и буква “г”
	Изисквания към вратите в преградните стени
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 11
	Преградни стени
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 13
	Стълбища от стомана или друг еквивалентен негорим материал
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.012006 г.

	
	Точка 14
	Вътрешните стълбища, обградени на всички нива от стени в съответствие с точка 2
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 15
	Вентилационни системи и системи за подаване на въздух
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 16
	Вентилационни системи в камбузите и печки с аспирационни чадъри
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	
	
	Подобни уреди за готвене
	За плавателни съдове, заложени след 01.01.2006 г., НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	
	01.01.2024 г.

	
	Точка 17
	Центрове за управление, стълбищни шахти, сборни пунктове и системи за изтегляне на дим
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	19.13
	
	Организация на безопасността
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	
	01.01.2024 г.

	19.14
	Точка 1
	Оборудване за събиране на отпадъчни води, резервоари или бордови пречиствателни станции за отпадъчни води
	За плавателни съдове с каюти с не повече от 50 места за спане и за плавателни съдове за дневно пътуване: НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.
	01.01.2006 г.

	
	Точка 2
	Изисквания към резервоарите за събиране на отпадъчни води
	За плавателни съдове с каюти с не повече от 50 места за спане и за плавателни съдове за дневно пътуване с не повече от 50 пътника: НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.
	01.01.2006 г.

	19.15
	Точка 1
	Устойчивост в повредено състояние
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2045 г.
	01.01.2006 г.

	ГЛАВА 29
	
	
	

	29.02
	Точка 3
	В експлоатация влиза второ независимо задвижващо звено на рулевия апарат или ръчно задвижващо звено
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.
	01.04.2005 г.

	
	ГЛАВА 30
	
	
	
	

	30.02
	Точка 2
	Газообразни или прахови замърсители на двигатели с горива с ниска точка на запалване
	За двигатели, отговарящи на типовото одобрение и монтаж на разпоредби в сила към датата на монтаж: НЗР
	
	01.01.2024 г.



ES-TRIN	Глава 32
Преходни разпоредби за плавателни средства, които не са обхванати от член 32.01 – Член 32.05
ES-TRIN	Глава 32
Преходни разпоредби за плавателни средства, които не са обхванати от член 32.01 – Член 32.05

Член 32.06
Корабни лодки, които са били на борда на плавателното средство преди 01.10.2003 г.
1.	Корабните лодки, които са били на борда преди 1.10.2003 г., трябва да:
а) са  включени в списъка на корабните лодки за вътрешно корабоплаване, публикуван от CESNI; или
б) отговарят на условията, посочени в точка 2.
2.	Корабните лодки съгласно точка 1, буква “б“ трябва да отговарят най-малко на следните условия:
а) Лодката на кораба трябва да бъде направена от подходящи материали. Корабните лодки, изработени от синтетичен материал, не трябва да показват признаци на влошаване;
б) Произведението на трябва да бъде най-малко 2,7 m³.
в) Лодката на кораба трябва да разполага с места за максимално разрешен брой пътници и да може да маневрира безопасно с този брой пътници на борда;
г) Надводният борд на корабна лодка с максимално разрешен брой пътници на борда трябва да бъде равен или по-голям от 25 cm;
д) Остатъчната плаваемост в kN от наводненото безекипажно плавателно средство трябва да бъде най-малко 0,3 .
Корабната лодка трябва да има вертикално плаващо положение при всички условия на товарене.
е) Корабната лодка трябва да бъде снабдена с подходящо оборудване (две гребла, байлер, швартова линия, спасителна линия, два щифта за теглене, теглещо око и приспособление за повдигане);
ж) Корабната лодка трябва да бъде оборудвана с дренажно устройство, изработено от устойчив на корозия материал, което може бързо и сигурно да се затворя по всяко време. Пробката трябва да бъде неподвижно закрепена към корабната лодка;
з) Всички достъпни части на кораба трябва да са устойчиви на хлъзгане;
и) Когато бордът не може да се хване или ако бордът на празната корабна лодка надвишава 30 сm. Корабната лодка трябва да бъде оборудвана с въжета или ръкохватки, така че човек във водата да може да се захване за нея;
й) Корабната лодка трябва да бъде снабдена от двете страни със светлоотразителна лента с широчина най-малко 0,1 m и дължина 1 m;
к) В корабната лодка трябва да бъде поставена табела в съответствие с Приложение 4, фигура 10;
л) За условия „б“ и „д“:
	: дължина на корабната лодка в m;
	: Ширина на корабната лодка в m;
	: Височина на бордовете на лодката в m.
	Съответствието на Корабната лодка с тези условия се потвърждава от експерт, а условията „в“ и „д“ се проверяват чрез практически тестове в стояща вода.
3.	Корабните лодки съгласно точка 1 трябва да бъдат маркирани с метална пластина в съотвествие със следния модел:

	Корабна лодка:
УНИКАЛЕН ЕВРОПЕЙСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР
НОМЕР НА РЕЙНСКИЯ ИНСПЕКЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ НА КОРАБА/КОРАБНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНО КОРАБОПЛАВАНЕ
ИНСПЕКЦИОНЕН ОРГАН
	
……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


Показанията на металната пластина трябва да бъдат потвърдени от контролния орган, чрез печат върху металната табела.

ES-TRIN	Глава 32
Корабни лодки, които са били на борда на плавателното средство преди 01.10.2003 г. – Член 32.06
ES-TRIN	Глава 32
Корабни лодки, които са били на борда на плавателното средство преди 01.10.2003 г. – Член 32.06


[bookmark: _Toc535827724][bookmark: _Toc491854283]Глава 33
Преходни разпоредби по отношение на плавателните средства, плаващи изключително по водните пътища извън река Рейн (зона R)
[bookmark: _Toc535827725][bookmark: _Toc491854284]Член 33.01
[bookmark: _Toc491854285][bookmark: _Toc535827726][bookmark: _Toc421775895]Приложимост на преходните разпоредби към плавателни средства, които са вече в експлоатация
1.	Разпоредбите на член 33.02 и член 33.03 се прилагат по отношение на плавателни средства, плаващи изключително по водните пътища извън река Рейн (зона R):
a) за които удостоверение на Общността е било издадено първоначално преди 30 декември 2008 г.;
б) за които друг лиценз за движение е бил издаден преди 30 декември 2008 г. 
2.	Трябва да се докаже, че тези плавателни средства отговарят на техническите изисквания на Глави 1—12 от Приложение II към Директива 82/714/ЕИО към датата, на която е издаден(о) удостоверението на Общността или другият лиценз за движение.
3.	Удостоверенията на Общността, издадени преди 30 декември 2008 г., остават валидни до датата на изтичане на срока им, посочена в тях.
[bookmark: _Toc491854286][bookmark: _Toc535827727]Член 33.02
[bookmark: _Toc491854287][bookmark: _Toc535827728][bookmark: _Toc421775897]Преходни разпоредби относно плавателните средства, които вече са в експлоатация
1.	Плавателни средства, които не отговарят изцяло на изискванията на настоящия стандарт:
a) трябва да бъдат адаптирани, за да бъдат в съответствие с тези разпоредби съгласно преходните разпоредби, изброени в таблицата по-долу; и
б) до привеждането им в съответствие, трябва да отговарят на изискванията, определени в Глави 1—12 от Приложение II към Директива 82/714/ЕИО.
Когато се издава ново Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване, както е определено в член 33.01, точка 1, удостоверението на Общността или другият лиценз за движение се представят като потвърждаване, след което удостоверението на Общността или другият лиценз за движение се отменят и датата на издаване на удостоверението на Общността или другия лиценз за движение се записва в точка 52 от новото Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване, както следва:
„Удостоверение на Общността съгласно Директива 82/714/ЕИО е издадено ...“/
„Лиценз за движение съгласно [...] е издаден на: …“
2.	За таблицата по-долу важат следните определения:
„НЗР“: разпоредбата не се прилага за плавателни средства, които вече са в експлоатация, освен ако въпросните части не бъдат заменени или преустроени, т.е. разпоредбата важи само по отношение на Новоизградени плавателни средства и на Замяната или Реконструкцията (преустройството) на въпросните части или пространства. В случай, че съществуващи части се заменят с части от същия вид при използване на същата технология, това не представлява замяна „З“ по смисъла на преходните разпоредби. 
„Издаване или подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване “: разпоредбата трябва да бъде спазена при следващото издаване или подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след посочената дата.

	Член и точка
	Съдържание
	Краен срок и бележки

	ГЛАВА 3
	
	

	3.03
	Точка 1, буква “a“
	Положение на първата носова непроницаема преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2049 г.

	
	Точка 1, буква “б“
	Положение на ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2049 г.

	
	Точка 2
	Помещения пред таранната преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2024 г.

	
	
	Помещения зад ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2059 г.

	
	
	Оборудване за безопасност пред таранната преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2029 г.

	
	
	Оборудване за безопасност зад ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	
	Точка 4
	Газонепроницаемо отделяне на жилищните помещения от машинните отделения, котелните отделения и трюмовете
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2024 г.

	
	Точка 5, 2-ра алинея
	Следене на вратите в ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2024 г.

	
	Точка 7
	Котви, които не стърчат в носовите части на плавателните съдове
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2049 г.

	3.04
	Точка 3, 2-ро изречение
	Изолация в машинните отделения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	

	
	Точка 3, 3-то и 4-то изречение
	Отвори и заключващи устройства
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	

	
	Точка 6
	Изходи от машинните отделения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2049 г.

	ГЛАВА 4
	
	

	4.03
	
	Марки за газене
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2024 г.

	ГЛАВА 5
	
	

	5.06
	Точка 1, 1-во изречение
	Минимална скорост
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2049 г.

	ГЛАВА 6
	
	

	6.01
	Точка 1
	Маневреност, изисквана съгласно Глава 5
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2049 г.

	
	Точка 3
	Постоянен крен и околни температури
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2024 г.

	
	Точка 7
	Конструкция на балерите на руля
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2029  г.

	6.02
	Точка 1
	Наличие на отделни хидравлични резервоари 
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2026 г.

	
	
	Дублирани регулиращи клапани при хидравлични задвижващи звена
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2026 г.

	
	
	Отделна система от тръбопроводи за второто задвижващо звено в случай на хидравлични задвижващи звена
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2026 г.

	
	Точка 2
	Отделна система от тръбопроводи за второто задвижващо звено в случай на хидравлични задвижващи звена
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2026 г.

	
	Точка 3
	Маневреност, изисквана съгласно Глава 5, осигурена чрез второ задвижващо звено или ръчно задвижване
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2049 г.

	6.03
	Точка 1
	Свързване на други потребители към задвижващото звено на хидравличния рулеви апарат
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2026 г.

	6.05
	Точка 1
	Колелото на ръчното задвижване да не се задвижва от задвижващо звено с усилвател
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2024 г.

	6.06
	Точка 1
	Две независими уредби за управление на руля
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2029 г.

	6.08
	Точка 1
	Изисквания към електрическото оборудване съгласно член 10.20
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2029 г.

	ГЛАВА 7
	
	

	7.02
	Точки 2 - 6
	Безпрепятствена видимост от рулевата рубка, освен следните сектори
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2049 г.

	
	Точка 3, 2-ра алинея
	Безпрепятствена видимост по обичайната ос на наблюдение на рулевия
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2029 г.

	
	Точка 6
	Минимално пропускане на светлина от покритието
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2024 г.

	
	
	
	НЗР за плавателни съдове с тонирани стъкла, които отговарят на следните условия:
-	Прозорците са оцветени в зелено и се характеризират с минимално пропускане на светлина 60 %,
-	Таванът на рулевата рубка е проектиран, така че да изключва отражения върху прозорците,
-	Източниците на светлина в рулевата рубка могат да бъдат регулирани плавно или изключвани.
-	Всички разумни мерки за избягване на други отражения са били предприети.
	

	
	Точка 6
	Параметри на безопасното стъкло
	НЗР
	

	7.03
	Точка 7
	Изключване на системите за тревога
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	
	Точка 8
	Автоматично превключване към друг източник на енергия
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2024 г.

	7.04
	Точка 1
	Управление на главните двигатели и рулевите системи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	

	
	Точка 2
	Управление на всеки главен двигател
	Освен ако място за управление не е проектирано за управление от едно лице с помощта на радиолокатор: НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.
ако посоката на движение може да бъде постигната директно
30.12.2024 г. за останалите двигатели.

	
	
	
	
	

	
	Точка 9, 3-то изречение
	Управление чрез ръкохватка
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2024 г.

	
	Точка 9, 4-то изречение
	Ясно показване на посоката на тягата
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2024 г.

	
	Точка 10, (а),(б) и (в)
	Мониторинг на работната температура, налягането на смазочното масло и налягането на маслото и въздуха
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	
	Точка 10, (г),(д) и (е)
	Обороти на въртене на задвижващите двигатели, оборити на въртене на движителите, посока на тягата, придавана на плавателния съд от движителите
	Освен ако мястото за управление не е проектирано за управление от едно лице с помощта на радиолокатор. НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	
	Точка 11, (а),(б) и (в)
	Аларма за работна температура, налягане на смазочното масло и налягане на маслото и въздуха
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	
	Точка 11, (д
	Контрол на нивото на пълнене не само за главните двигатели, но и за други двигатели, необходими за безопасната експлоатация на кораба.
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2029 г.

	
	Точка 11, (е)
	Аларма за ниво на хидравличните резервоари и аларма за работно налягане
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2026 г.

	7.05
	Точка 1
	Навигационни светлини, техните осветители, принадлежности и светлинни източници
	Навигационни светлини, техните осветители, принадлежности и светлинни източници, които изпълняват 
-	изискванията по отношение на цвета и светлината на светлините на борда, както и допускането на навигационни светлини за корабоплаването по река Рейн, считано от 30 ноември 2009 г. все още могат да бъдат използвани;
-	съответните изисквания на дадена държава членка, считано от 30 ноември 2009 г., все още могат да се използват.
	

	7.06
	Точка 1
	Навигационно радиолокационно оборудване и индикатори на ъгловата скоростна завиване, одобрени преди 31 декември 2012 г.
	Навигационното радиолокационно оборудване и индикаторите на ъгловата скоростна завиване, одобрени и инсталирани в съответствие с правилата на дадена държава членка преди 31 декември 2012 г., могат да продължат да бъдат поддържани и да се използват до подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	31.12.2018 г.

	
	
	
	Тези системи трябва да се посочат в точка 52 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	

	
	
	Навигационно радиолокационно оборудване и индикатори на ъгловата скоростна завиване, одобрени след 1 януари 1990 г.
	Навигационното радиолокационно оборудване и индикаторите на ъгловата скоростна завиване, които са одобрени на или след 1 януари 1990 г. съгласно минималните изисквания и условия на изпитване за радиолокационно оборудване, използвани за корабоплаване по река Рейн и минималните изисквания и условия на изпитване за индикаторите на ъгловата скоростна завиване, използвани за корабоплаване по река Рейн, могат да продължат да бъдат монтирани и използвани, ако е налице валидно удостоверение за монтаж в съответствие с настоящия стандарт, Директива 2006/87/ЕО или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.
	

	
	
	Навигационно радиолокационно оборудване и индикатори на ъгловата скоростна завиване, одобрени след 31 декември 2006 г.
	Навигационното радиолокационно оборудване и индикаторите на ъгловата скоростна завиване, които са одобрени на или след 31 декември 2006 г. съгласно минималните изисквания и условия на изпитване от Директива 2006/87/ЕО, могат да продължат да бъдат монтирани и използвани, ако е налице валидно удостоверение за монтаж в съответствие с настоящия стандарт или Директива 2006/87/ЕО.
	

	
	
	Навигационно радиолокационно оборудване и индикатори на ъгловата скоростна завиване, одобрени след 1 декември 2009 г.
	Навигационното радиолокационно оборудване и индикаторите на ъгловата скоростна завиване, които са одобрени на или след 1 декември 2009 г. съгласно минималните изисквания и условия на изпитване от Резолюция 2008-II-11 на ЦККР, могат да продължат да бъдат монтирани и използвани, ако е налице валидно удостоверение за монтаж в съответствие с настоящия стандарт или Резолюция 2008-II-11 на ЦККР.
	

	
	
	Навигационни радарни инсталации, които са получили одобрение въз основа на Европейски стандарт 302 194-1:2006
	Навигационни радарни инсталации, които са получили одобрение въз основа на Европейски стандарт EN 302 194-1:2006 преди 31 декември 2023 г., могат да продължат да бъдат инсталирани, след което да се използват, ако има валидно удостоверение за монтаж съгласно този стандарт.
	

	
	Точка 2
	ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване работещо в навигационен режим
	Оборудването за Inland ECDIS с типово одобрение съгласно издание 2.4 (или предишно) на стандарта Inland ECDIS, ES-RIS 2021/1 или ES-RIS 2023/1 и инсталирано преди 1 януари 2026 г., може да продължи да се използва.
Оборудване за Inland ECDIS с типово одобрение съгласно издание 2.4 (или предишни) на стандарта за Inland ECDIS, ES-RIS 2021/1 или ES-RIS 2023/1, може да продължи да се инсталира и след това да се използва, когато в оборудването е внедрено текущото издание на библиотеката с презентации и каталогът с характеристики, както се изисква от ES-RIS (части I и V).
	

	
	
	ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване, работещо в навигационен режим, и който е получил одобрение на базата на Европейски стандарт EN 302 194-1:2006
	ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване, което е получило одобрение въз основа на Европейски стандарт EN 302 194-1:2006 преди 31 декември 2023 г., може да продължи да бъде инсталирано и след това да се използва, ако има валидно удостоверение за монтаж съгласно този стандарт.
	

	
	Точка 3
	Оборудване за AIS за вътрешно корабоплаване
	НЗР
	

	
	
	
	Оборудването за AIS за вътрешно корабоплаване с одобрение на типа съгласно издание 2.0 на Стандарта за изпитване за AIS за вътрешно корабоплаване и инсталирано преди 1 януари 2024 г. може да продължи да се използва.
	

	
	
	
	Оборудване за вътрешна AIS с типово одобрение съгласно издание 2021/3.0 на Стандарта за изпитване на вътрешна AIS, ES-RIS 2021/1 или ES-RIS 2023/1, може да продължи да се инсталира, след което да се използва
	

	7.09
	
	Алармена система
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2024 г.

	7.12
	Точка 4 
3-тото изречение
	Отвор на покрива, използван като авариен изход
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	
	Точка 5 
2-ро изречение
	Указания
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	
	Точка 6
	Спиране, блокиране и автоматично изключване
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 8 
1-во и 2-ро изречение
	Мерки и функции за защита
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2025 г.

	
	Точка 8
3-тото изречение
	Символ и предупредително устройство
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	
	Точка 8 
4-то изречение
	Оптичен предупредителен сигнал
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	
	Точка 9
	Система за аварийно спускане за повдигащи механизми, които не са хидравлични
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2040 г.

	7.14
	Точка 3 2-ро изречение
	Влизане и излизане от рулевата рубка, независимо от нейното положение
	Н.З.Р., най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	
	Точка 3 
3-то изречение
	Размери на отвора в покрива
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	
	Точка 4 
	Спиране, заключване и автоматично дезактивиране
	Н.З.Р.
	

	
	Точка 5
	Без превишаване на терминалната позиция
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	
	Точка 6 
1-во и 2-ро изречения
	Аранжировки и защитни характеристики
	Н.З.Р.
	

	
	Точка 7 
	Хидравлични маркучи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	ГЛАВА 8
	
	

	8.01
	Точка 3
	Само двигатели с вътрешно горене, използващи горива с температура на възпламеняване над 55 °С
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2029 г.

	8.02
	Точка 1
	Обезопасяване на двигателите срещу случайно пускане
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	
	Точка 4
	Екраниране на тръби
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	
	Точка 5
	Тръбопроводна система с кожух
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	
	Точка 6
	Изолация на частите на двигателя
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	8.03
	Точка 3
	Автоматична защита срещу прекалено висока честота на въртене, индикация и изключване
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	
	
	
	
	

	
	Точка 4
	Проектиране на отворите на валовете
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2029 г.

	8.05
	Точка 1
	Стоманени резервоари за течни горива
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2029 г.

	
	Точка 2
	Автоматично затваряне на вентилите на резервоарите
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	

	
	Точка 3
	Без резервоари за гориво пред първата носова непроницаема преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	
	
	Без резервоари за гориво зад ахтерпиковата преграда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	
	Точка 4
	Без резервоари за гориво и техни фитинги над двигатели или изпускателни тръби
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	
	
	
	До тогава подходящи устройства трябва да осигуряват безопасното изливане на горивата.
	

	
	Точка 6, от 3-то до 5-то изречение
	Монтаж и мерки на тръбите за проветряване и свързващите тръби
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	
	Точка 7, 1-во изречение
	Бързозатварящ се клапан на резервоара, управляван от палубата, дори ако въпросните помещения са затворени
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2029 г.

	
	Точка 9, 2-ро изречение
	Устройствата за измерване на вместимостта да могат да бъдат разчитани до равнището на максимално напълване
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2029 г.

	8.06
	
	Резервоари за смазочно масло, тръби и принадлежности
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	8.07
	
	Резервоари за масла в силови трансмисии, системи за управление и задействане и системи за отопление, тръбопроводи и принадлежности
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	8.08
	Точка 8
	Обикновено затварящо устройство не е достатъчно за свързване на местата за баласт с осушителните тръби на трюмовете, които могат да приемат баласт
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	
	Точка 9
	Измервателни устройства на дъната на трюмовете
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	8.09
	Точка 2
	Съоръжения за събиране на вода, замърсена с нефтопродукти и съхранение на отработени масла
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	8.10
	Точка 2
	Шум, генериран от плавателен съд в движение
	НЗР
В случай на замяна или преустройство, плавателните съдове трябва да отговарят на следните условия:
нивото на звуково налягане на шума, генериран от кораб в движение, не надвишава 75 dB(A) на странично разстояние 25 m от борда на кораба.
	

	8.10
	Точка 3
	Шум, генериран от плавателен съд, когато е неподвижен

	Най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 30.12.2029 г., плавателните съдове трябва да отговарят на следните условия: нивото на звуковото налягане на шума, генериран от плавателен съд, когато е в неподвижен състояние, не надвишава 65 dB(A) при странично разстояние от 25 m от борда на кораба.
	30.12.2029 г.

	ГЛАВА 9
	Глава 9 се прилага за двигатели със следните изключения.
а) Само член 9.02 се прилага за двигатели, които вече са монтирани на борда; и
аа) неодобрен тип; или
бб) за които не е трябвало да се провежда тест за монтаж.
б) Без да се засяга буква “а”, член 9.10, точка 2 се прилага само за ремонти на двигатели, извършени след 1 януари 2024 г., включително тези, извършени на двигател в експлоатация преди тази дата.
в) Без да се засяга буква “а”, член 9.01, точка 2 не се прилага за двигатели, монтирани преди 1 януари 2020 г., ако отговарят на разпоредбите за типово одобрение и монтаж, които са в сила към датата на монтажа.
	

	ГЛАВА 10
	
	

	10.01
	Точка 1, 2-ро изречение
	Изискваните документи трябва да бъдат представени на контролния орган
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2049 г.

	
	Точка 2, буква “б”
	Планове на главното разпределително табло, аварийното разпределително табло и разпределителните табла
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	01.01.2024 г.

	
	Точка 2, буква “д”
	Планове на разпределителните табла, както и документация за електрическия задвижващ двигател
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.

	
	Точка 2, буква “е”
	Планове на електронни системи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.

	
	Точка 2, буква “ж”
	Планове на управляващи вериги
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.

	
	Точка 3
	Температура на околната среда в помещенията и на палубата
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2024 г.

	10.02
	
	Електрозахранващи системи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2024 г.

	10.03
	
	Вид защита в зависимост от мястото на инсталиране
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2029 г.

	10.04
	
	Защита от експлозия
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.

	10.05
	Точка 4
	Сечение на заземяващите проводници
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2029 г.

	10.06 
	Точка 1, таблица
	Трифазен променлив ток
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	10.08
	Точка 1
	Съответствие с Eвропейските стандарти EN 15869-1, EN 15869-3 и EN 16840
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 9
	Включване и изключване, когато веригата не е под напрежение
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2030 г.

	10.10 
	Точка 2
	Инсталиране на трансформатори
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 3
	Отделни първични и вторични намотки на трансформатори
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2050 г.

	
	Точка 4
	Изводи на вторичните намотки на трансформатори
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2050 г.

	
	Точка 5
	Табела, указваща производителя и мощността на двигатели, генератори, трансформатори
	НЗР, с изключение на двигателите, които попадат в Глава 9 или Регламент (ЕС) 2016/1628 или Глава 8а от Рейнските правила за инспекция на корабите.
	

	10.11 
	Точка 3
	Вентилация на сервизни помещения и шкафове към откритата палуба
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	

	
	Точка 7
	Вентилация на затворени помещения, шкафове или кутии, в които са монтирани акумулатори
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	

	
	Точка 12
	Измерване на зарядни устройства
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 13
	Автоматични зарядни устройства
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 14
	Максимално напрежение на зареждане
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	10.11

10.11

10.12
	Точка 15
	Стандарти EN 62619 и EN 62620 за литиево-йонни акумулатори
	Литиево-йонните акумулатори, инсталирани преди 07.10.2018 г., трябва да отговарят на изискванията на европейските стандарти EN 62619 и EN 62620най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2028 г.

	
	Точка 16
	Система за управление на акумулатор
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точки 1, 2, 3 буква “а”, 4 - 10
	Комутационни и контролни устройства
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2029 г.

	
	Точка 3, буква “б”
	Устройство за следене на изолацията, оборудвано с оптична и звукова аларма
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2024 г.

	10.13
	
	Аварийни прекъсвачи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2029 г.

	10.14 
	Точка 3, 2-ро изречение
	Забрана за еднополюсни прекъсвачи в перални, тоалетни и други помещения с мокри съоръжения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2024 г.

	10.15 
	Точка 2
	Минимално напречно сечение от 1,5 mm2 на проводник
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	
	Точка 10
	Кабели, свързани с издигащи се рулеви рубки
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2024 г.

	
	Точка 11
	Oтвори за кабелния сноп
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 12
	Кабели от авариен източник на електроенергия до потребителско оборудване
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 13
	Кабел в области с високи температури на околната среда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 14
	Монтаж на основни и аварийни захранващи кабели
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	10.16 
	Точка 3, 2-ро изречение
	Втора верига
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2029 г.

	10.18 
	Точка 1
	Устройство за изключване от електрическата мрежа
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
Наследените системи за защита могат да останат в употреба, ако бъде потвърдено от експерт, че те предлагат сравнима защита.
	01.01.2025 г.

	
	Точка 2
	Достъпност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2050 г.

	
	Точка 3
	Галванично разделяне на управляващи и силови вериги
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2025 г.

	
	Точка 4
	Работа при колебания в напрежението и честотата
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.

	
	Точка 5
	Време за разреждане при изключване от електрическата мрежа
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	
	Точка 6
	Реакция при отказ на сигналите за външен контрол
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.

	
	Точка 7
	Реакция при отказ на контролни напрежения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.

	
	Точка 8
	Откриване на грешки и предотвратяване на неоткрити грешки
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.

	
	Точка 9
	Следене
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2022 г.

	
	Точка 10
	Проверка на типа
	НЗР
	

	10.19
	
	Алармени системи и системи за безопасност за механични инсталации 
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2029 г.

	10.20
	
	Условия за изпитване на електронни съоръжения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 
	30.12.2049 г.

	10.21
	
	Електромагнитна съвместимост
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	ГЛАВА 11
	НРЗ
Въпреки това, електрическите задвижващи системи, инсталирани между 1.1.2020 г. и 1.1.2026 г., трябва да отговарят поне на Глава 11 от ES-TRIN 2019/1.
	

	ГЛАВА 13
	
	

	13.01
	
	Котвено оборудване
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	13.02
	Точка 3, буква “a”
	Удостоверение за швартови и други въжета
	Първото въже, което следва да се замени на плавателния съд: НЗР, най-късно след
	30.12.2024 г.

	
	
	
	Второто и третото въже, които следва да се заменят на плавателния съд: НЗР, най-късно след
	30.12.2029 г.

	13.03
	Точка 1
	Европейски стандарт
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	
	Точка 2
	Пригодност за пожари от клас А, В и С
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	
	Точка 4
	Съотношение на съдържанието на СО2 и размера на помещението
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	13.04
	
	Постоянно монтирани противопожарни системи в жилищните помещения, рулевите рубки и помещенията за пътници
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	13.05
	
	Постоянно монтирани противопожарни системи в машинните, котелните и помпените отделения
	Противопожарните системи с CO2, постоянно инсталирани преди 1 януари 1985 г., ако отговарят на изискванията на член 13.03 от Директива 82/714/ЕИО, изменена на 30.12.2006 г., могат да останат в употреба до подновяването на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	13.06
	
	Постоянно монтирана противопожарна система за защита на обекти
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	13.07
	Точка 1
	Прилагане на Eвропейския стандарт за корабни лодки
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
За корабните лодки, които са били на борда преди 01.01.2009 г., може да се представи алтернативно доказателство, че те отговарят на изискванията за безопасност на член 33.04.
	01.01.2029 г.

	13.08
	Точка 2
	Надуваеми спасителни жилетки
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	
	
	
	Спасителните жилетки, които са се намирали на борда на 29.12.2008 г., могат да се използват до подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	ГЛАВА 14
	
	

	14.02
	Точка 4
	Оборудване на външните краища на палуби, палубните проходи и други работни места
	НЗР [footnoteRef:31] [31:  	При все това, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 1.1.2015 г., плавателните средства трябва да отговарят на следните изисквания:
-	Външните краища на палубите, както и работните места, на които лицата биха могли да паднат от повече от 1 m, трябва да са оборудвани с фалшборд или комингс с височина най-малко 0,70 m или с непрекъснати предпазни заграждения съгласно Eвропейски стандарт EN 711:1995, обхващащ леер, междинен парапет на равнището на коляното и парапет на ниво на ходилата. 
-	Палубните проходи трябва да бъдат оборудвани с парапет на ниво на ходилата и непрекъснат леер, закрепен към комингса. Леери на комингса не се изискват, когато палубните проходи са оборудвани с постоянни бордови защитни перила2.] 

	

	14.04
	Точка 1
	Чиста широчина на палубните проходи
	За плавателни съдове с , НЗР[footnoteRef:32]. [32:  За плавателните съдове, заложени за строеж след 31.12.1994 г. и за корабите в експлоатация, изискването се прилага при следните условия:
	В случай, че цялата зона на трюма трябва да бъде заменена, трябва да се спазват изискванията на член 14.04. В случай на модификации, засягащи цялата дължина на зоната на страничната палуба и промяна на чистата ширина на страничната палуба,
	а) Член 14.04 трябва да се спазва, когато чистата широчина на страничната палуба до височина 0,90 m, налична преди модификацията, трябва да бъде намалена;
б) чистата широчина на страничната палуба до височина 0,90 m или чистата широчина над тази височина, налична преди модификацията, не трябва да се намалява, ако размерите им са по-малки от посочените в член 14.04.] 

	

	
	
	
	За плавателни съдове с дължина  само с кърмови жилищни помещения НЗР1
	

	
	
	
	За всички други кораби:
НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	01.01.2035 г.

	14.05
	Точка 1
	Достъп до работните места
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	
	Точки 2 и 3
	Врати и входове, изходи и проходи, където има повече от 0,50 m разлика в равнището на пода
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	
	Точка 4
	Стълбища на работните места, където постоянно има хора
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	14.06
	Точка 2
	Изходи и аварийни изходи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	14.07
	Точка 1, 2-ро изречение
	Подвижни стълби, стъпала и подобни приспособления
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	
	Точки 2 и 3
	
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	14.10
	
	Капаци на люковете
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	14.11
	
	Лебедки
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2024 г.

	14.12
	Точки 2-6 и точки 8 и 9
	Кранове: Табелка на производителя, максимална товароподемност, защитни устройства, доказване чрез изчисления, проверка от експерт, документи на борда на кораба
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2029 г.

	14.13
	
	Съхранение на запалими течности
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	

	ГЛАВА 15
	
	

	15.01
	Точка 1
	Жилищни помещения за лицата, обичайно настанени на борда
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	15.02
	Точка 3
	Разположение на етажите
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	
	Точка 4
	Жилищни помещения за общо ползване и спални каюти
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	
	Точка 5
	Шум и вибрации в жилищните помещения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2029 г.

	
	Точка 6
	Височина на таваните в жилищните помещения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	
	Точка 8
	Свободна площ в жилищните помещения за общо ползване
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	
	Точка 9
	Кубатура на помещенията
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	
	Точка 10
	Обем въздух на човек
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	
	Точка 11, буква “а”
Точка 11, буква “в”
Точка 11, буква “г”
	Размери на вратите
Врати, които са разположени по пътищата за евакуация

Врати, които са заключени отвътре

	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

01.01.2052 г.
01.01.2027 г.

	
	Точка 12, букви “a” и” б”
	Разположение на стълбищата
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	
	Точка 13
	Тръби, пренасящи опасни газове или течности
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	15.03
	
	Санитарни съоръжения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	15.04
	
	Камбузи
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	15.05
	Точка (1), 2-ро изречение
	Пълнителен отвор на резервоарите за питейна вода
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване 
	

	15.06
	
	Отопление и вентилация
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	15.07
	Точка 1, 2-ро изречение
	Други съоръжения в жилищните помещения
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след



	30.12.2049 г.

	ГЛАВА 18
	
	

	18.01
	т.2, таблици 1 и 2, и т. 7
	Пределни/контролни стойности и одобрение на типа
	НЗР, при условие че
a) пределните и контролните стойности не надвишават двойно стойностите съгласно етап II,
б) бордовата станция за пречистване на отпадъчни води има сертификат от производителя или от експерт, който потвърждава, че тя може да се справи с обичайните видове натоварване на тази станция 

	

	
	
	
	Бордови станции за пречистване на отпадъчни води, които са одобрени на или след 1 декември 2011 г. съгласно изискванията на Резолюция 2010-II-27 на ЦККР (етап II), могат да продължат да бъдат монтирани и използвани.
	

	
	
	
	Бордови станции за пречистване на отпадъчни води, които са одобрени на или след 10 януари 2013 г. съгласно изискванията на Директива 2012/49/ЕС (етап II), могат да продължат да бъдат монтирани и използвани.
	

	
	Точка (9)
	Точка за вземане на проби
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	18.11
	
	Ръководство за експлоатация
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	ГЛАВА 19
	
	

	
	
	Пътнически плавателни съдове
	Виж разпоредбите, залегнали в регламентите за плавателни съдове, изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕИО: „Липса на явна опасност“ Отнася се до всички разпоредби на Глава 19, с изключение на посочените по-долу.
	

	19.01
	Точки 5 и 6
	Мъртва зона пред плавателния съд на две дължини на плавателния съд, ако дължината е под 250 m 
Достатъчна видимост назад
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	01.01.2049 г.

	19.02
	Точка (1а)
	Материали, различни от стомана, като напримералуминиева сплав или влакнести пластмасови композити
	Н.З.Р.
	

	19.05
	Точка 4
	Броят на пътниците, показан на плана за безопасност
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	

	19.08
	Точка 10
	Автоматизиран външен дефибрилатор
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
	

	19.11
	Точка 1
	Годност на материалите и компонентите за противопожарна защита
	За материали и компоненти, одобрени съгласно Международния кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитвания (кодекс FTP), приет с Резолюция MSC.61(67)[footnoteRef:33] на ИМО: НЗР [33: 	Резолюция MSC.61 (67) на ИМО, приета на 5 декември 1996 — Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитвания.] 

	

	19.13
	
	Организация на безопасността
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	19.14
	Точки 1 и 2
	Оборудване за събиране на отпадъчни води, резервоари или уредби за преработка на отпадъчни води на борда 
Изисквания към събирателни резервоари за отпадъчни води 
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	01.01.2030 г.

	ГЛАВА 20
	
	

	
	
	Пътнически ветроходни плавателни съдове
	Виж разпоредбите, залегнали в регламентите за плавателни съдове, изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕИО: „Липса на явна опасност“.
	

	ГЛАВА 21
	
	

	21.01
	Точка 2
	Специални лебедки или равностойни свързващи устройства, които се използват за тласкане
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	
	Точка 3, последно изречение
	Изисквания към задвижващите звена
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2049 г.

	ГЛАВА 22
	
	

	
	
	Плаващо съоръжение
	Виж разпоредбите, залегнали в регламентите за плавателни съдове, изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕИО: „Липса на явна опасност“.
	

	ГЛАВА 26
	
	

	
	
	Плавателни средства за отдих
	Виж разпоредбите, залегнали в регламентите за плавателни съдове, изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕИО: „Липса на явна опасност“.
	

	ГЛАВА 29
	
	

	29.02 
	Точка 3
	В експлоатация влиза второ независимо задвижващо звено на рулевия апарат или ръчно задвижващо звено
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2029 г.

	ГЛАВА 30
	
	

	30.02
	Точка 2
	Газообразни или прахови замърсители на двигатели с горива с ниска точка на запалване
	За двигатели, отговарящи на разпоредбите за типово одобрение и монтаж, които са в сила към датата на монтаж: Н.З.Р.
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Член 33.03
[bookmark: _Toc535827730][bookmark: _Toc491854289][bookmark: _Toc421775899]Допълнителни преходни разпоредби относно плавателните средства, които са заложени за строеж преди 1 януари 1985 г.
1. 	В допълнение към преходните разпоредби на член 33.02 следните разпоредби могат да бъдат прилагани по отношение на плавателни средства, които са били заложени за строеж преди 1 януари 1985 г., при условие че са налице подходящи гаранции за безопасността на плавателното средство и екипажа.
2.	За таблицата по-долу важат следните определения:
„НЗР“: разпоредбата не се прилага за плавателни средства, които вече са в експлоатация, освен ако въпросните части не бъдат заменени или преустроени, т.е. разпоредбата важи само по отношение на Новоизградени плавателни средства и на Замяната или Реконструкцията (преустройството) на въпросните части или пространства. В случай, че съществуващи части се заменят от заместващи части от същия вид при използване на същата технология, това не съставлява замяна „З“ по смисъла на преходните разпоредби. 
„Издаване или подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване “: разпоредбата трябва да бъде спазена при следващото издаване или подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след посочената дата.
	Член и точка
	Съдържание
	Краен срок и бележки

	ГЛАВА 3
	
	

	3.03
	Точка 1 
	Водонепроницаеми първи носови прегради
	НЗР
	

	
	Точка 2
	Жилищни помещения, оборудване за безопасност
	НЗР
	

	
	Точка 5
	Отвори във водонепроницаемите прегради
	НЗР
	

	3.04
	Точка 2
	Общи стени на бункерите, жилищните помещения и помещенията за пътници
	НЗР
	

	
	Точка 7
	Максимално допустимо ниво на звуковото налягане в машинното отделение
	НЗР
	

	ГЛАВА 4
	
	

	4.01
	Точка 1
	Безопасно разстояние
	НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след
	30.12.2019 г.

	4.02
	
	Надводен борд
	НЗР
	

	ГЛАВА 6
	
	

	6.01
	Точка 3
	Изисквания към рулевата система
	НЗР
	

	ГЛАВА 7
	
	

	7.01
	Точка 2
	Звуково налягане, създавано от плавателния съд
	НЗР
	

	7.12
	
	Спускаеми рулеви рубки
	НЗР
	

	ГЛАВА 8
	
	

	8.01
	Точка 3
	Забрана на определени течни горива
	НЗР
	

	8.05
	Точка 13
	Контрол на равнището на напълване не само за главните двигатели, а също и за другите двигатели, необходими за безопасна експлоатация на плавателния съд
	НЗР
	

	8.08
	Точка 2
	Оборудване с осушителни помпи
	НЗР
	

	8.08
	Точки 3 и 4
	Диаметър и минимален капацитет на осушителните помпи
	НЗР
	

	8.08
	Точка 5
	Самозасмукващи осушителни помпи
	НЗР
	

	8.08
	Точка 6
	Оборудване с филтри
	НЗР
	

	8.08
	Точка 7
	Автоматично затваряща се арматура
	НЗР
	

	8.10
	Точка 2
	Шум, създаван от плавателния съд в движение
	НЗР
В случай на подмяна или преобразуване, съдовете трябва да отговарят на следните условия:
нивото на звуковото налягане на шума, генериран от плавателния съд, когато е спрял, не надвишава 75 dB(A) на странично разстояние от 25 m от борда на кораба.
	

	8.10
	Точка 3
	Шум, генериран от плавателен съд, когато е неподвижен
	Най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 30.12.2029 г., корабите трябва да отговарят на следните условия:
нивото на звуковото налягане на шума, генериран от плавателен съд, когато е неподвижен, не надвишава 65 dB(A) на странично разстояние от 25 m от борда на кораба.
	

	ГЛАВА 10
	
	

	10.01
	Точка 2
	Документи за електрически инсталации
	НЗР
	

	
	Точка 3
	Проектиране на електрическа инсталация
	НЗР
	

	10.06
	
	Максимално допустимо напрежение
	НЗР
	

	10.10
	
	Генератори, двигатели и трансформатори
	НЗР
	

	10.11
	Точки 3 и 5
	Монтаж на акумулатори
	НЗР
	

	10.12

	Точка 2
	Превключватели, защитни устройства
	НЗР
	

	
	Точка 3
	Едновременно превключване
	НЗР
	

	10.15
	
	Кабели
	НЗР
	

	10.16 
	Точка 3
	Осветление в машинните отделения
	НЗР
	

	10.17
	
	Навигационни светлини
	НЗР
	

	ГЛАВА 13
	
	

	13.01
	Точка 9
	Котвени брашпили за котви с маса над 50 kg
	НЗР
	

	13.07
	Точка 1
	Прилагане на Европейския стандарт за корабна лодка
	НЗР
	

	13.08
	Точка 1
	Прилагане на Стандарта за спасителни кръгове
	НЗР
	

	13.08
	Точка 2
	Прилагане на Стандарта за спасителни жилетки
	НЗР
	

	ГЛАВА 14
	
	

	14.11
	Точка 2
	Обезопасяване на лебедките
	НЗР
	

	ГЛАВА 15
	
	

	15.02
	Точка 3
	Тръби, пренасящи опасни газове или течности
	НЗР
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Член 33.04
Корабни лодки, които са били на борда на плавателното средство преди 1.1.2009 г.
1. Корабните лодки, които са били на борда преди 1.1.2009 г., трябва да:
а) са включени в списъка на корабните лодки за вътрешно корабоплаване, публикуван от CESNI; или
б) отговарят на условията, посочени в член 32.06, точка 2.
2. Корабните лодки съгласно точка 1 трябва да бъдат маркирани с метална табела съгласно следния образец:

	Корабна лодка:
УНИКАЛЕН ЕВРОПЕЙСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА КОРАБА:
НОМЕР НА КОРАБНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНО КОРАБОПЛАВАНЕ
КОНТРОЛЕН ОРГАН:
	
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


Показанията на металната пластина трябва да бъдат потвърдени от компетентния орган, чрез печат върху металната табела.
Член 33.05
Други преходни разпоредби
Разпоредбите на член 32.04, точка 5 се прилагат и за плавателни средства, опериращи изключително по водни пътища извън река Рейн.
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Образец на уникалния Европейски идентификационен номер на плавателния съд (УЕИН)

	A
	A
	A
	x
	x
	x
	x
	x

	Код на компетентния орган, който определя уникалния европейски идентификационен номер на плавателния съд
	Сериен номер



В образеца „ААА“ представлява трицифрения код, даден от компетентния орган, който определя уникалния европейски идентификационен номер на плавателния съд в съответствие със следните обхвати:
001 – 019	Франция
020 – 039	Нидерландия
040 – 059	Германия
060 – 069	Белгия
070 – 079	Швейцария
080 – 099	запазени за плавателни средства от държави, които не са страни по Конвенцията от Манхайм, и за които има издаден сертификат съгласно за проверка на плавателните съдове по река Рейн преди 1 април 2007 г. 
100 – 119	Норвегия
120 – 139	Дания
140 – 159	Обединено кралство
160 – 169	Исландия
170 – 179	Ирландия
180 – 189	Португалия
190 – 199	запазено
200 – 219	Люксембург
220 – 239	Финландия
240 – 259	Полша
260 – 269	Естония
270 – 279	Литва
280 – 289	Латвия
290 – 299	запазено
300 – 309	Австрия
310 – 319	Лихтенщайн
320 – 329	Чешка република
330 – 339	Словакия
340 – 349	запазено
350 – 359	Хърватия
360 – 369	Сърбия
370 – 379	Босна и Херцеговина
380 – 399	Унгария
400 – 419	Руска федерация
420 – 439	Украйна
440 – 449	Беларус
450 – 459	Република Молдова
460 – 469	Румъния
470 – 479	България
480 – 489	Грузия
490 – 499	запазено
500 – 519	Турция
520 – 539	Гърция 
540 – 549	Кипър
550 – 559	Албания 
560 – 569	Северна Македония 
570 – 579	Словения
580 – 589	Черна гора
590 – 599	запазено
600 – 619	Италия
620 – 639	Испания
640 – 649	Андора
650 – 659	Малта
660 – 669	Монако
670 – 679	Сан Марино
680 – 699	запазено
700 – 719	Швеция
720 – 739	Канада
740 – 759	САЩ
760 – 769	Израел
770 – 799	запазено
800 – 809	Азербайджан
810 – 819	Казахстан
820 – 829	Киргизстан
830 – 839	Таджикистан
840 – 849	Туркменистан
850 – 859	Узбекистан
860 – 869	Иран
870 – 999	запазено
„xxxxx“ представлява петцифреният сериен номер, даден от компетентния орган.
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Приложение 2
Данни за идентифицирането на КОРАБА
A.	Всички плавателни съдове:
1.	Уникален европейски идентификационен номер на плавателен съд (Приложение 3, раздел I, точка 3 от образеца и раздел VI, петата колона)
2.	Наименование на плавателното средство/плавателния съд (Приложение 3, раздел I, точка 1 от образеца и раздел VI, четвърта колона)
3.	Вид на плавателното средство съгласно определението по член 1.01, точки 1.1 - 1.28 (Приложение 3, раздел I, точка 2 от образеца)
4.	Габаритна дължина съгласно определението в член 1.01, точка 4.17 (Приложение 3, раздел I, точка 17a)
5.	Габаритна ширина съгласно определението в член 1.01, точка 4.20 (Приложение 3, раздел I, точка 18a)
6.	Газене съгласно определението в член 1.01, точка 4.23 (Приложение 3, раздел I, точка 19a)
7.	Източник на данни (= Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.)
8.	Товароподемност (Приложение 3, раздел I, точка 21 и раздел VI, 13-а колона) за товарни плавателни съдове
9.	Водоизместване съгласно определението в член 1.01, точка 4.7 (Приложение 3, раздел I, точка 21 и раздел VI, 13-та колона) за плавателни съдове, различни от товарните
10.	Оператор (собственик или негов представител)
11.	Контролен орган/Издаващ орган (Приложение 3, раздели I и VI)
12.	Номер на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване (Приложение 3, раздел I и раздел VI, първа колона)
13.	Дата на изтичане (Приложение 3, раздел I, точка 11 от образеца и раздел VI, 17-та колона)
14.	Автор на набора от данни.
Б.	Където са налични:
1.	Национален номер
2.	Вид на плавателното средство съгласно техническата спецификация за електронната система за докладване при вътрешното корабоплаване
3.	Единичен или двоен корпус съгласно ADN/ADNR (Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища/Споразумение за превоз на опасни товари по река Рейн)
4.	Височина съгласно определението в член 1.01, точка 4.22
5.	Брутен тонаж (за морските плавателни съдове)
6.	Номер, издаден от Международната морска организация (за морските плавателни съдове)
7.	Повиквателен сигнал (за морските плавателни съдове)
8.	MMSI номер
9.	Код по ATIS (автоматичната система за идентификация на предаватели)
10.	Вид, номер, издаващ орган и срок на валидност на други удостоверения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОБРАЗЦИ НА КОРАБНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНО КОРАБОПЛАВАНЕ И ОБРАЗЕЦ НА РЕГИСТЪРА НА КОРАБНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНО КОРАБОПЛАВАНЕ 
РАЗДЕЛ I
Образец на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване
Република България/Герб
КОРАБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНО КОРАБОПЛАВАНЕ 

№………………….


Място, дата
………………………………………..
						Контролен орган
					………………………………………………………….
	Печат
					………………………………………………………….



						(Подпис)
Забележки:
Това плаващо средство може да се използва за плаване по силата на настоящето удостоверение само, когато е в описаното състояние.
В случай на големи промени или ремонти, плаващото средство трябва да премине специален преглед преди влизане в експлоатация.
Корабопритежателят или негов представител, трябва да информират контролния орган за всяка промяна в името или собствеността на плаващото средство, за всяко повторно измерване, за всяка промяна в регистрацията или пристанището на домуване и трябва да изпратят Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на контролния орган за отразяване на промените.
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	3. Уникален европейски идентификационнен номер на кораба

	4. Име и адрес на собственика


	5. Място на регистрация и регистрационен номер
	6. Пристанище на домуване

	7. Год
ина на построяване
	8. Име и място на корабострителницата

	9. Настоящото удостоверение заменя удостоверение № ……………………………………. издадено на ………..…………………… от ………………………………… контролен орган

	10. Гореспоменатото плаващо средство, вследствие на прегледа, извършен на *) ………….
и представянето на сертификата, издаден на *) ……………………………………………………….
от призната класификационна организация…………………………………………………………….
се признава за годно плаване:
по Рейн*) 
между ………………………………………… и ……………………………………………..*)
1. по водни пътища на Европейския съюз в Зона (и)*) ………………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………
1. по водните пътища Зона (и)*) …………………..................................................................
в ………………………………………………………………………. [име на държавата*)]
с изключение на ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
1. по следните водни пътища в ………………………………..[име на държавата(*)] 
…………………………………………………………………………………………………………..
при максимално разрешено газене и с оборудване и екипаж, както е определено по-долу

	11. Валидността на настоящето Корабно свидетелство изтича на ………………………………

	*) Изменена е позиция(и): …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Нов текст: ……………………………………………………………………..……………………….
………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………
*) Тази страница е била заменена.
Място, дата …………………………………………			Контролен орган
								…………………………………….
		Печат					…………………………………….
									(Подпис)
*) Неприложимото се зачерква





Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – .........................”
	12. Номерът на свидетелството (1), уникалният европейски идентификационен номер на кораба (2), номерът на регистрация (3) и номерът на измерването са поставени със съответните знаци на следните места на плаващото средство:
1 …………………………………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………………………………
3 …………………………………………………………………………………………………
4 …………………………………………………………………………………………………

	13. Максимално разрешеното газене е обозначено на всеки борд на плаващото средство
- с две -…………………………………….. - марки за газене*).
- с горните мерителни планки*).
Нанесени са две скали за газене*).
Задните скали за измерване служат като скали за газене: за тази цел те са допълнени с цифри, посочващи газенията*).

	14. Без да се накърняват ограниченията*), указани в точки 15 и 52, плаващото средство е годно да
	1.
	тласка (*) 
	4.
	бъде задвижвано в бордово свързана група*) 

	1.1
	в твърдо свързан състав*)
	5.
	влачи*) 

	1.2
	чрез твърда връзка с управлявано изменение на ъгъла*) 
	5.1
	несамоходни плаващи средства*) 

	2.
	бъде тласкано*) 
	5.2
	самоходни плавателни средства*) 

	2.1
	в твърдо свързан състав*) 
	5.3
	плава само срещу течението*) 

	2.2
	в челото на твърдо свързан състав*) 
	6.
	бъде влачено*)

	2.3
	чрез твърда връзка с управлявано изменение на ъгъла*) 
	6.1
	като самоходно плаващо средство*) 

	3.
	задвижва бордово свързана група*) 
	6.2
	като несамоходно плаващо средство*) 




	*) Изменена е позиция (и): …………………………………………………………………………
Нов текст: ………………………………………………………………..……………………….
…………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….
*) Тази страница е била заменена.
Място, дата …………………………………………			Контролен орган
								…………………………………….
		Печат
					…………………………………….
									(Подпис)
*) Неприложимото се зачерква





Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ..........................”
	15. Разрешени състави
1. На плаващото средство е разрешено да задвижва следните състави:
	Форма на състава №
	Ограничения, произтичащи от Глави 5 и 21

	
	Максимални размери
m
	Посока на плаване спрямо течението и състояние на натоварването
	Максимално потопено напречно сечение в m2
	Забележки

	
	
	Срещу течението
	По течението
	Срещу течението
	По течението
	

	
	дължина
	широчина
	натоварен t
	празен
	натоварен t
	празен
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


               [image: ] 
Други състави :
Значение на символите :	[image: ]	Тласкач	[image: ]Самоходен кораб	[image: ]Баржа
2. Връзки:
Тип на връзките: …………………………	Брой на връзките на всеки борд: ……………
Брой на свързващите въжета: …….	Дължина на всяко свързващо въже: …………
Якост на опън при надлъжно свързване: …….……………………………….kN
Якост на опън за всяко въже: ………………………………………………….kN
Брой на намотките на въжето: …………..

	*) Изменена е позиция (и): ……………………………………………………………………
Нов текст: ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

*) Тази страница е била заменена.
Място, дата …………………………………………			Контролен орган
							…………………………………….
		Печат					…………………………………….
									(Подпис)
*) Неприложимото се зачерква





Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ..........................”
	16. Мерително свидетелство № ………..издадено от ………………… Бюро за измерване на дата ………………….

	17а Максимална дължина .…….m
17b Дължина…………m
	18а Максимална широчина …… m
18b Широчина …m
	19а Максимално газене ………..m
19b Газене ….. m
	20. Надводен борд ……… cm

	21. Дедуйд/Водоизместване*)
…………………………..t/m3*)
	22. Брой на пътниците
	23. Брой на спалните места за пътници:

	24. Брой водонепроницаеми прегради
	25. Брой трюмове
	26. Тип на трюмните закрития

	27. Брой главни задвижващи двигатели
	28. Обща номинална мощност на задвижващите двигатели …… kW
	29. Брой на гребните винтове

	30. Брой носови брашпили ……,от които ……. с двигател
	31. Брой кърмови брашпили………..,от които ………… с двигател

	32. Брой куки за влачене ……
	33. Брой буксирни лебедки………, от които 
………….. с двигател

	34. Рулева система

	Брой пера на основния рул
	Задвижване на основния рул
	- ръчно*)
- eлектрическо*)
	- eлектрохидравлично*)
- хидравлично*)

	Други инсталации: да/не*) Тип:

	Фланкиращи пера да/не*) 
	Задвижване на фланкиращите пера*) 
	- ръчно*) 
- eлектрическо*)
	електрическо/хидравлично*)
хидравлично*)

	Оборудване на носови рул да/не*)
	- носови рул*)
- носово подрулващо*)
- друго оборудване*)
	Дистанционно управление да/не*)
	Дистанционно задвижване да/не*)

	35. Осушителна система
Брой на осушителните помпи	………………, от които механизирани ………….
Минимален дебит		първа помпа ………………… l/min
				втора помпа …………………. l/min 

	*) Изменена е позиция(и): ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Нов текст : ……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
*) Тази страница е била заменена.
Място, дата …………………………………………			Контролен орган
							…………………………………….
		Печат
				…………………………………….
									(Подпис)
*) Неприложимото се зачерква





Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ..........................”
	36. Брой и разположение на затварящите устройства, указани в член 8.08, раздели 10 и 11



	37. Котви

	Брой носови котви
	Обща маса на носовите котви
	Брой кърмови котви 
	Обща маса на кърмовите котви

	…………………
	………………………kg
	…………………..
	………………………… kg

	38. Котвени вериги

	Брой носови котвени вериги
	Дължина на всяка верига
	Якост на опън на всяка верига

	…………………………………
	……………………….. m
	…………………………… kN

	Брой кърмови котвени вериги
	Дължина на всяка верига
	Якост на опън на всяка верига

	………………………..………
	……………………….. m
	…………………………… kN

	39. Въжета за обвързване
1-во въже с дължина ………… m и якост на опън ……………………… kN
2-ро въже с дължина ………… m и якост на опън ……………………… kN
3-то въже с дължина ………… m и якост на опън ……………………… kN

	40. Буксирни въжета
……….бр. с дължина……………..m и якост на опън ……………………… kN
……….бр. с дължина……………..m и якост на опън ……………………… kN

	41. Визуални и звукови сигнали
Светлините, флаговете, сферите, плаващите и звуковите предупредителни устройства, използвани за сигнализация и излъчване на визуалните и звукови сигнали, предписани от [Рейнските полицейски правила/приложимите изисквания на навигационните органи на държава членка], следва да се носят на борда, както и светлини за престой на аварийна стоянка, предписани от [Рейнските полицейски правила/приложимите изисквания на навигационните органи на държава членка]

	*) Изменена е позиция(и): …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Нов текст: ………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
*) Тази страница е била заменена.
Място, дата …………………………………………			Контролен орган
								…………………………………….
		Печат
					…………………………………….
									(Подпис)
*) Неприложимото се зачерква





Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – .........................”
	42. Друго оборудване			Система за гласова	полудуплекс*)
Хвъргало			комуникация		пълен дуплекс/телефон*)
Сходня в съответствие с чл. 13.02, т. 3,				вътрешна радиотелефонна
бук. „д“*)/чл. 19.06, т. 12*)	Дължина ……………… m		връзка*)
Канджа с кука				Радиотелефонни	връзка кораб-кораб
Брой комплекти за първа помощ		системи		навигационна информация
Бинокъл								връзка кораб-пристанищни Инструкция за спасяване на давещи се				власти
Прожектор, управляван от рулевата рубка			пристанищни услуги
Огнеустойчиви приемни съдове			Кранове	в съответствие с чл. 14.12, 
Трап/стълба*) 						т. 8*), други кранове с
						работен товар до 2000 kg*) 

	43. Противопожарни средства
Брой преносими пожарогасители ……… пожарни помпи ………… хидранти ..…………
Стационарни противопожарни системи в жилищни помещения и т.н.	Не/Брой………*)
Стационарни противопожарни системи в машинни помещения и т.н.	Не/Брой………*)
Механизирана осушителна помпа заместваща пожарната помпа		Да/Не*)

	44. Спасителни средства
Брой спасителни пояси………………, от които със светлина…….., с въже………..*)
Една спасителна жилетка за всяко лице обичайно на борда/в съответствие с чл.13.08, т.2 *)
Корабна лодка с гребла, въже за обвързване и черпак/в съответствие с европейски стандарт*)
Платформа или съоръжение в съответствие с чл. 19.15, т. 4 или т. 5*)
Брой, тип и размер(и) на оборудването, позволяващо на лица да бъдат прехвърлени безопасно в плитки води, на брега или на друго плаващо средство в съответствие с чл. 19.09, т. 3 …………………………………………………………………………………………
Брой индивидуални спасителни средства за персонала на борда…….., от които в съответствие с чл. 13.08, т. 2 …………….*)
Колективни спасителни средства в зависимост от броя, равностойни на ……………… индивидуалните спасителни средства*)
Два комплекта дихателни апарати, два комплекта оборудване, брой……….................. димозащитни качулки*)
Разписанието по безопасност и планът по безопасност са изложени на: ……………………

	45. Специално оборудване на рулевата рубка за управление от едно лице с радиолокатор:
Плавателният съд e проектиран  с място за управление  от едно лице с помощта на радиолокатор*).

	*)Изменена е позиция(и): ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Нов текст: ………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
*) Тази страница е била заменена.
Място, дата …………………………………………			Контролен орган
							…………………………………….
		Печат					…………………………………….
									(Подпис)
*) Неприложимото се зачерква





Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ..........................”
	46. Режимът на работа отговаря на [A1*), A2*), B*)/изисквания на националното и международното законодателство относно екипажа]

	47. Оборудване на кораба в съответствие с чл. 31.01.
Корабът съответства*)/не съответства*) на чл. 31.02 (Стандарт S1)*)/на чл. 31.03 (Стандарт S2)*). [В съответствие с чл. 19.05 от Правилата за персонала плаващ на Рейн/В съответствие с националните или международните изисквания], минималният екипаж трябва да се увеличи както следва*)/ не трябва да се увеличава*):
	
	Режими на работа[footnoteRef:34] [34:  Рейнски сертификат за вътрешно корабоплаване се отнася до: моряк, моряк заменен от моряк-моторист; режими на работа A1, A2 и B;] 


	
	
	
	

	
	…………………...
……………………
	…………………...
……………………
	…………………...
……………………


Забележки и специфични условия : …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

	48. Минимален екипаж [в съответствие с чл. 19.06 от Правилата за персонала плаващ на Рейн/ В съответствие с национални или международни изисквания ][footnoteRef:35] [35:  Рейнски сертификат за вътрешно корабоплаване се отнася до: капитан, рулеви, боцман, моряк, стажант, моряк-моторист, механик: режими на работа A1, A2 и B.] 

	
	Режими на работа

	
	……………………
	……………………
	……………………

	
	……………………
	……………………
	……………………

	
	……………………
	……………………
	……………………

	
	……………………
	……………………
	……………………

	
	……………………
	……………………
	……………………

	
	……………………
	……………………
	……………………

	
	……………………
	……………………
	……………………

	
	……………………
	……………………
	……………………


Забележки и специфични условия :
………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

	*) Изменена е позиция(и): ………………………………………………………………………
Нов текст: ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
*) Тази страница е била заменена.
Място, дата …………………………………………			Контролен орган
							…………………………………….
		Печат					…………………………………….
									(Подпис)

*) Неприложимото се зачерква




Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ..........................”
	49. Продължаване/Потвърждаване*) на валидността на Корабното удостоверение*) Периодичен – извънреден*) преглед
Контролният орган извърши преглед на кораба на ………………………………………*)
Издадено удостоверение на …………………..от призната класификационна организация
………………………………………………………………………………………………………
е представено на контролния орган*).
Причина за прегледа/освидетелстването*): ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Предвид резултата от прегледа/освидетелстването*), срокът на валидност на Корабното удостоверение се запазва - продължава*)до …………………………………….
…………………………………………………,	………………………………
		(Място)				(Дата) 
						…………………………………………………			Печат						(Контролен орган)
						…………………………………………………
									(Подпис)
*) Неприложимото се зачерква

	49. Продължаване/Потвърждаване*) на валидността на Корабното удостоверение*) Периодичен – извънреден*) преглед
Контролният орган извърши преглед на кораба на ………………………………………*)
Издадено удостоверение на …………………..от призната класификационна организация
………………………………………………………………………………………………………
е представено на контролния орган*).
Причина за прегледа/освидетелстването*): …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Предвид резултата от прегледа/освидетелстването*), срокът на валидност на Корабното удостоверение се запазва - продължава*) до …………………………………….
…………………………………………………,	………………………………
		(Място)				(Дата) 
						…………………………………………………			Печат						(Контролен орган)
						…………………………………………………
									(Подпис)
*) Неприложимото се зачерква

	49. Продължаване/Потвърждаване*) на валидността на Корабното удостоверение*) Периодичен – извънреден*) преглед
Контролният орган извърши преглед на кораба на ………………………………………*)
Издадено удостоверение на …………………..от призната класификационна организация
……………………………………………………………………………………………………
е представено на контролния орган*).
Причина за прегледа/освидетелстването*): …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Предвид резултата от прегледа/освидетелстването*), срокът на валидност на Корабното удостоверение се запазва - продължава*) до …………………………………….
…………………………………………………,	………………………………
		(Място)				(Дата) 
						…………………………………………………			Печат						(Контролен орган)
						…………………………………………………
								(Подпис)
*) Неприложимото се зачерква






Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ..........................”
	49. Продължаване/Потвърждаване*) на валидността на Корабното удостоверение*) Периодичен – извънреден*) преглед
Контролният орган извърши преглед на кораба на ………………………………………*)
Издадено удостоверение на …………………..от призната класификационна организация
………………………………………………………………………………………………………
е представено на контролния орган*).
Причина за прегледа/освидетелстването*): ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Предвид резултата от прегледа/освидетелстването*), срокът на валидност на Корабното удостоверение се запазва - продължава*) до …………………………………….
…………………………………………………,	………………………………
		(Място)				(Дата) 
						…………………………………………………			Печат						(Контролен орган)
						…………………………………………………
									(Подпис)
*) Неприложимото се зачерква

	49. Продължаване/Потвърждаване*) на валидността на Корабното удостоверение*) Периодичен – извънреден*) преглед
Контролният орган извърши преглед на кораба на ………………………………………*)
Издадено удостоверение на …………………..от призната класификационна организация
………………………………………………………………………………………………………
е представено на контролния орган*).
Причина за прегледа/освидетелстването*): ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Предвид резултата от прегледа/освидетелстването*), срокът на валидност на Корабното удостоверение се запазва - продължава*) до …………………………………….
…………………………………………………,	………………………………
		(Място)				(Дата) 
						…………………………………………………			Печат						(Контролен орган)
						…………………………………………………
									(Подпис)
*) Неприложимото се зачерква

	49. Продължаване/Потвърждаване*) на валидността на Корабното удостоверение*) Периодичен – извънреден*) преглед
Контролният орган извърши преглед на кораба на ………………………………………*)
Издадено удостоверение на …………………..от призната класификационна организация
……………………………………………………………………………………………………………
е представено на контролния орган*).
Причина за прегледа/освидетелстването*): …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Предвид резултата от прегледа/освидетелстването*), срокът на валидност на Корабното удостоверение се запазва - продължава*) до …………………………………….
…………………………………………………,	………………………………
		(Място)				(Дата) 
						…………………………………………………			Печат						(Контролен орган)
						…………………………………………………
									(Подпис)
*) Неприложимото се зачерква






Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ..........................”
	50. Разрешително, отнасящо се до инсталацията(ите) за втечнен газ
Инсталацията(ите) за втечнен газ на борда на кораба е проверена/са проверени от експерт*) ………………………………………………………………………………………………………
и съгласно неговия доклад от дата …………………….отговаря/т на следните условия:
Инсталацията(ите) включват следните консуматори на газ
	Инсталация
	Сериен №
	Модел
	Марка
	Тип
	Разположение

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Разрешителното е валидно до …………………………………………………………………….
………………………………………………………,	……………………………………..
(Място)							(Дата)

						…………………………………………………
					Контролен орган
		Печат				…………………………………………………
								(Подпис)

	*) Изменена е позиция(и): ……………………………………………………………………………………………………..
Нов текст: ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
*) Тази страница е била заменена.
Място, дата …………………………………………			Контролен орган
							………………………………………………

		Печат					………………………………………………									(Подпис)

*) Неприложимото се зачертава





Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – .........................”
	51. Продължаване на разрешителното отнасящо се до инсталацията(ите) за втечнен газ
Срокът на разрешението за инсталацията(ите) за втечнен газ
от дата ……………………………………………..валидно до ………………………………..
се продължава
- след периодичен преглед от експерта ………………………………………………………
- при представяне на доклада за преглед от дата ……………………………………………
до ……………………………………………………

…………………………………………………………,	…………………………………..
(Място)							(Дата)
							………………………………………………
					Контролен орган
		Печат
							………………………………………………
								(Подпис)

	51. Продължаване на разрешителното отнасящо се до инсталацията(ите) за втечнен газ
Срокът на разрешението за инсталацията(ите) за втечнен газ
от дата ……………………………………………..валидно до ………………………………..
се продължава
- след периодичен преглед от експерта ………………………………………………………
- при представяне на доклада за преглед от дата ……………………………………………
до ……………………………………………………

…………………………………………………………,	…………………………………..
(Място)							(Дата)
							………………………………………………
					Контролен орган
		Печат
							………………………………………………
								(Подпис)

	51. Продължаване на разрешителното отнасящо се до инсталацията(ите) за втечнен газ
Срокът на разрешението за инсталацията(ите) за втечнен газ
от дата …………………………………………….. валидно до ………………………………..
се продължава
- след периодичен преглед от експерта ………………………………………………………
- при представяне на доклада за преглед от дата ……………………………………………
до ……………………………………………………

…………………………………………………………,	…………………………………..
(Място)							(Дата)

							………………………………………………
					Контролен орган
		Печат
							………………………………………………
								(Подпис)




.Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ..........................”
	52. Приложение към Корабно удостоверение № ………………………………………………..
….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………...……………….……………………………………………………………………………...….……………………………………………………………………………………………………...…………………………….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………

	*) Изменена е позиция (и): ………………………………………………………………………..
Нов текст: ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*) Тази страница е била заменена.
Място, дата …………………………………………			Контролен орган
							………………………………………………

		Печат					………………………………………………									(Подпис)

*) Неприложимото се зачертава

										Продължава на страница*)									Край на удостоверението*)



ES-TRIN	Приложение 3
Образци на корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване и образец на
регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване
Раздел I

Раздел II
Образец на временно Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване
Република България/Герб
Временно Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване №
	1. Име на плаващото средство
	2. Тип на плаващото средство
	3. Уникален европейски идентификационен номер на кораба

	4. Име и адрес на корабособственика

	5. Дължина L/LWL *) …………………………….	Брой на пътниците ……………………….
Брой на спалните места за пътници*) …………………………

	6. Екипаж …………………………………………………………………………………………………………

	6.1 [Корабът се експлоатира в режими на работа A1*), A2*), B*)/Съгласно режимите на работа в съответствие с изисквания на националното и международното право]

	6.2 Оборудване на кораба в съответствие с чл. 31.01.
Корабът съответства*)/не съответства*) на чл. 31.02 (Стандарт S1)*)/чл. 31.03 (Стандарт S2)*).
[В съответствие с чл. 19.05 от Рейнските правила за инспекция на корабите/В съответствие с националните или международните изисквания], минималният екипаж трябва да се увеличи както следва*)/не трябва да се увеличава*)[footnoteRef:36] [36:  Рейнският сертификат за вътрешно корабоплаване ще се отнася за: моряк, моряк заменен от боцман; режими на работа A1, A2 и B.] 


	
	
	Режими на работа
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	…………………
	……………………
	………………….
	

	
	
	…………………
	……………………
	………………….
	

	Забележки и специфични условия: 
…………………………………………………………………………………………………………..

	6.3 Минимален екипаж [в съответствие с чл.  19.06 от Правилата за персонала плаващ на Рейн/В съответствие с националните или международните изисквания]: ………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………….

	7. Инсталация(-и) за втечнен газ 
    Разрешителното е валидно до ………………………………

	8. Специфични условия

	[9. Превоз на опасни товари, виж Временното свидетелство за допуск*) ]


		
	10. Валидност
Временното свидетелство за вътрешно корабоплаване е валидно до ……………………
за плаване*)/за еднократен рейс*)						(Дата)
- по Рейн*)
между  ………………………………………………………            ………………………………*)
- по вътрешните водни пътища на Европа в Зона(и)*) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- по вътрешните водни пътища в Зона (и) (*) ………………………………………………...…….
…………………………………………………………………………………………………………..
в [име на държавите*)]
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
с изключение на: …..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- по следните водни пътища на [име на държавата*)] ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	11. Място, дата…………………………………………………		Контролен орган
						……………………………………………………….
			Печат
						……………………………………………………….
									(Подпис)
*) Неприложимото се зачертава



ES-TRIN	Приложение 3
Образци на корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване и образец на
регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване
Раздел II

Раздел III
Образец на допълнително Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Съюза
	Приложение към Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване № …………….

	Допълнително Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Съюза

Република България /Герб

Наименование и адрес на компетентния орган издал допълнителното удостоверение 
1. Име на кораба: ………………………………………………………………………………………
2. Уникален европейски идентификационен номер на кораба: ……………………………………
3. Място на регистрация и регистрационен номер: …………………………………………………
4. Страна на регистрация и/или пристанище на регистрация1)………………………………..…
5. Като взе предвид Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване № ………………...
издадено на …………………………... валидно до ………………………………………………….
6. Като взе предвид резултата от прегледа …………………………………………………………..
……………………………………………… на ……………………………………………………….
7. Гореспоменатият кораб се счита годен за експлоатация по вътрешните водни пътища на Европа в Зона(и) ………………………………………………………………………………….……
8. Това допълнително удостоверение е валидно до ………………………………………………...
9. Издадено в ………………………………………., на ……………………………………………..
10. 
						………………………………………………………
									(Контролен орган)
		Печат
						………………………………………………………
									(Подпис)
	
1) Неприложимото се зачертава





	Приложение към Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване № …………….

	11. 
	
	Зона и/или воден път1)

	
	4
	3
	2
	1
	

	Надводен борд (сm)
	Със затворени трюмове
	
	
	
	
	

	
	С отворени трюмове
	
	
	
	
	


12. Отклонения от Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване № ………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
13. Записите по отношение на членовете на екипажа в Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване не се прилагат1.
14. Като взе предвид Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване № ……............................
Издадено на .………………………………… валидно до ……………………………………………
Като взе предвид резултата от прегледа ………………………………………………………………
на …………………………………………….,
Това допълнително удостоверение се продължава/се подновява (1) до ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………

							……………………………………………...
									(Място) (Дата)

							……………………………………………...
						(Контролен орган)
		Печат
							……………………………………………...									(Подпис)

1) Неприложимото се зачертава



ES-TRIN	Приложение 3
Образци на корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване и образец на
регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване
Раздел III

Раздел IV
Образец на Сертификат за морски кораби плаващи на Рейн
Име на държавата/Герб
Сертификат за морски кораб плаващ по Рейн
№ …………………….
Контролният орган …………………………………………………………………. удостоверява, че морския кораб
Име: ……………………………………………………………………………………………………..
Корабен регистрационен номер или инициали: ……………………………………………………..
Място на регистрация: …………………………………………………………………………………
Година на постройка: …………………………………………………………………………………..
Дължина на кораба: ……………………………………………………………………………….……
след приключване на прегледа, …………………………………. е признат за годен да плава по Рейн и му се разрешава да плава при следните специални условия изложени по-долу.
Специални условия: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Този сертификат е валиден само при условие, че корабът има валиден сертификат за плаване по море или за крайбрежно плаване и валидността му е до ……………………………………………

					…………………………………..,	……………………..
						(Място)			(Дата)
																		………………………………………………………..
	Печат								(Контролен орган)
			…………………………………………………….
									(Подпис)
ES-TRIN	Приложение 3
Образци на корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване и образец на
регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване
Раздел IV

Раздел V
Образец на Приложение „Традиционно плавателно средство“ към Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване съгласно Глава 24
	Приложение Традиционно плавателно средство

	Име на държавата/Герб

	Приложение към Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване № 

	1. Име на традиционното плавателно средство
…………………………................................... 
	2. Уникален европейски идентификационен номер на кораба (ENI) .....................................................................

	3. Тип на плавателното средство преди признаването ..........................................................................
	4. Исторически период от време
…………….............................................................. 

	5. Съответствието на традиционното плавателно средство, описано по - горе, е установено въз основа на преглед от ...............................................................,
както и експертния доклад на органа по опазване на културното наследство/на експерта по традиционните плавателни средства*)
..................................................................................................... от дата ............................................ 
с
- отклоненията, изброени в точка 6, и
- допълнителните изисквания, указани в точка 7
считани за подходящи.

	.................................................................., ...................................... 
		(Място)			(Дата) 
......................................................................
								Контролен орган
		Печат 
......................................................................
								(Подпис) 
...........................................................................................................................
				Име/адрес на експерта по традиционни плавателни средства
_________________________
*) Неприложимото се зачертава 





Приложение към Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване № ………..
	6. Списък на отклоненията в техническото състояние от условието на приложимия стандарт за избрания исторически период от време в момента на признаването:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
..........................................................................
	7. Допълнителни изисквания, произтичащи от точка 6: 

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


	8. Други условия: 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

	9. Забележки: 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

	Тази страница е издадена/заменена*)
Място, дата .......................................................................	Контролен орган
	Печат
							................................................................ 
								(Подпис) 
___________________________________ 
*) Неприложимото се зачертава. 

	Продължава на страница*) ..............................
Край на Приложението Традиционно плавателно средство*) 
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Образци на корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване и образец на
регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване
Раздел V

Раздел VI
Образец на регистър на Корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване

Регистър на Корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване

Компетентен орган/Контролен орган

Регистър на удостоверенията

Година ………………..
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Образци на корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване и образец на
регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване
Раздел VI

Лява страница
	Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване
	Име на кораба
	Уникален европейски идентификационен номер на кораба
	Корабособственик
	Регистрация на кораба
	Тип на кораба

	№
	Ден
	Месец
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	Цвят: червено/бяло/черно

	Фигура 2
Забранено паленето на огън и пушенето
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	Цвят: червено/бяло/черно
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Пожарогасител
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Предупреждение за обща опасност
	
[image: ]

	Цвят: черно/жълто
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Маркуч за гасене на пожар
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Комплект за оказване на първа помощ
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	Цвят: зелено/бяло
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Бързозатварящ се клапан на резервоара 
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	Цвят: кафяво/бяло
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Носете спасителна жилетка
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	Цвят: синьо/бяло

	



Фигура 11
Предупреждение за втечнен природен газ
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	Цвят: черно/жълто

	Фигура 12
Автоматизиран външен дефибрилатор
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	Цвят: бял/зелен

	


Фигура 13
Предупреждение за зони, където може да възникне експлозивна атмосфера
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Цвят: черен / жълт

	


Фигура 14 Предупреждение за водород
	
	



Цвят: черен / жълт

	


Фигура 15 Предупреждение за метанол
	
	



Цвят: черен / жълт




Реално използваните символи може леко да се различават или да бъдат по-подробни от графичните изображения в настоящото приложение, стига значението да не бъде променено и разликите и промените да не го правят неразбираемо.
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Навигационни и информационни устройства
Съдържание
Определения
Раздел I	Минимални изисквания и условия на изпитване на навигационното радиолокационно оборудване, използвано при плаване по вътрешните водни пътища
Допълнение:	ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване, самостоятелно оборудване, свързано с радиолокационно оборудване
Раздел II	Минимални изисквания и условия на изпитване на индикаторите на ъгловата скоростна завиване, използвани при плаване по вътрешните водни пътища
Глава 1	Общи положения
Глава 2 	Общи минимални изисквания за индикатори на ъгловата скоростна завиване
Глава 3 	Минимални оперативни изисквания за индикатори на ъгловата скорост на завиване
Глава 4 	Минимални технически изисквания за индикатори на ъгловата скорост  на завиване
Глава 5 	Условия и процедури на изпитване на индикаторите на ъгловата скорост на завиване
Допълнение: Максимални допустими отклонения в показанията на индикаторите на ъгловата скорост на завиване
Раздел III	Изисквания по отношение на монтажа и изпитванията на показателите на навигационното радиолокационно оборудване и индикаторите на ъгловата скорост на завиване, използвани при плаване по вътрешните водни пътища
Раздел IV	Минимални изисквания, изисквания по отношение на монтажа и изпитванията на показателите на оборудване за AIS, използвано при вътрешно корабоплаване
Раздел V	Минимални изисквания, изисквания по отношение на монтажа и изпитванията на показателите на тахографи, използвани при плаване по вътрешните водни пътища
Раздел VI	Удостоверение за монтажа и показателите на навигационно радиолокационно оборудване и индикатори на ъгловата скорост на завиване, оборудване за AIS за вътрешно корабоплаване и тахографи при вътрешното корабоплаване
Определения
1.	„Изпитване на типа“ означава процедурата на изпитване, посочена в раздел I, член 4 или раздел II, член 1.03, която техническата служба използва, за да провери съответствието с изискванията по настоящото приложение. Изпитването на типа представлява неразделна част от одобряването на типа.
2.	„Одобряване на типа“ означава административната процедура, чрез която държава членка потвърждава, че оборудването отговаря на изискванията на настоящото приложение.
3.	„Удостоверение за изпитване“ означава документа, в който са вписани резултатите от изпитването на типа.
4.	„Заявител“ или „производител“ означава всяко юридическо или физическо лице, под чието име, търговска марка или друга форма на идентификация се произвежда или продава оборудването, представено за изпитване, и което е отговорно за всички въпроси, свързани с изпитването на типа и процедурата за одобряване на типа, по отношение на техническата служба и одобряващия орган.
5.	„Техническа служба“ означава институция, орган или организация, която извършва изпитването на типа.
6.	„Декларация на производителя“ означава декларацията, с която производителят удостоверява, че оборудването отговаря на приетите минимални изисквания и че във всяко отношение е идентично с типа, предоставен за изпитване.
7.	„Декларация за съответствие съгласно Директива 2014/53/ЕС[footnoteRef:37]“ означава декларацията в съответствие с Директива 2014/53/ЕС, Приложение II, точка 4, чрез която производителят потвърждава, че въпросните продукти отговарят на приложимите изисквания на директивата. [37:  	Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L153, 22.5.2014 г.)] 
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Член 1
Обхват
Настоящите разпоредби определят минималните изисквания към навигационното радиолокационно оборудване, използвано във вътрешното корабоплаване, както и условията за проверка на съответствието с тези минимални изисквания. 
Член 2
Предназначение на навигационното радиолокационно оборудване
Навигационното радиолокационно оборудване улеснява навигацията на плавателния съд, като подава разбираемо радиолокационно изображение за местоположението му спрямо шамандури, брегови линии и навигационни съоръжения, както и като позволява надеждно и своевременно разпознаване на други плавателни съдове и препятствия, подаващи се над повърхността на водния път.
Член 3
Минимални изисквания
1.	Навигационното радиолокационно оборудване трябва да отговаря на изискванията на Директива 2014/53/ЕС.
2.	Навигационното радиолокационно оборудване трябва да отговаря също на изискванията на Европейски стандарт EN 303 676:2021.
3.	Точка 2 не се прилага за хардуера на оборудване за Inland ECDIS, работещ в режим на навигация в системна конфигурация 2 или 3 в съответствие с ES-RIS, част I, глави 1 и 2, , ако е представен сертификат за съответствие от производителя. Този сертификат за съответствие трябва да потвърди, че хардуерът:
а) е проектиран и произведен така, че да издържа на типичните натоварвания и условия на околната среда, преобладаващи на борда на плавателния съд, без загуба на качество или надеждност и
б) не  нарушава работата на друго бордово комуникационно и навигационно оборудване.
Първото изречение не се прилага за визуални дисплеи, работещи в навигационен режим в системна конфигурация 3, нито за хардуерни компоненти, използвани за предоставяне на радарна информация от радарния процесор за показване на екрана на оборудването за вътрешна ECDIS.“

Член 4
Изпитвания на типа
Спазването на минималните изисквания, определени в член 3, точка 2, се установява чрез изпитване на типа.
Ако оборудването премине изпитване на типа, техническата служба издава удостоверение за изпитването. Ако оборудването не покрива минималните изисквания, заявителят се уведомява писмено за причините за отказа на одобрение.
Член 5
Заявление за изпитване на типа
1.	Заявленията за изпитване на типа на навигационно радиолокационно оборудване се подават до компетентната техническа служба.
2.	Всяко заявление трябва да бъде придружено от следните документи:
a) две подробни технически описания;
б) два пълни комплекта документи за монтаж и обслужване;
в) два подробни наръчника за експлоатация; 
г) два кратки наръчника за експлоатация; и
д) когато е приложимо, доказателство за предходни преминати изпитвания.
3.	В случай, че заявителят не предвижда да притежава декларация за съответствие съгласно Директива 2014/53/ЕС, изготвена едновременно с одобрението на типа, декларацията за съответствие трябва да бъде подадена заедно със заявлението за изпитване на типа.
Член 6
Одобрение на типа
1.	Одобрението на типа се издава от компетентния орган в съответствие с удостоверението за изпитване. 
2.	Всеки компетентен орган или техническата служба, определена от компетентния орган, има право да избира оборудване от производствената серия за проверка по всяко време.
Ако при проверката се установят дефекти в оборудването, одобрението на типа може да бъде оттеглено.
Одобрението на типа се оттегля от органа, който го е издал.


Член 7
Маркиране на оборудването и номер на одобрението на типа
1.	Всеки компонент на оборудването се маркира неизличимо с името на производителя, търговското обозначение на оборудването, типа оборудване и серийния номер.
2.	Номерът на одобрението на типа, определен от компетентния орган, се поставя по траен начин върху устройството за показване, така че да остава ясно видим, след като оборудването бъде монтирано.
Състав на номера на одобрение на типа: R-NN-NNN или e-NN-NNN
R	=	Рейн
e	=	Европейски съюз
NN	=	номер на държавата, издала одобрението на типа, където
	01 
	= 
	Германия
	19
	=
	Румъния

	02 
	= 
	Франция 
	20 
	= 
	Полша 

	03 
	= 
	Италия
	21 
	= 
	Португалия 

	04 
	= 
	Нидерландия 
	23 
	= 
	Гърция

	05 
	= 
	Швеция
	24 
	= 
	Ирландия

	06 
	= 
	Белгия 
	25
	=
	Хърватия

	07 
	= 
	Унгария
	26 
	= 
	Словения

	08 
	= 
	Чешка република
	27 
	= 
	Словакия

	09 
	= 
	Испания 
	29 
	= 
	Естония

	11 
	= 
	Обединено кралство
	32 
	= 
	Латвия

	12 
	= 
	Австрия
	34
	=
	България

	13 
	= 
	Люксембург 
	36 
	= 
	Литва

	14
	= 
	Швейцария
	49 
	= 
	Кипър

	17 
	= 
	Финландия
	50 
	= 
	Малта

	18 
	= 
	Дания 
	
	
	



NNN	=	трицифрен номер, който се определя от компетентния орган.
3.	Номерът на одобрението на типа се използва само във връзка със съответното одобрение на типа. 
Задължение на заявителя е да произведе и прикрепи номера на одобрение на типа.
Член 8
Декларация на производителя
Всяка единица оборудване се придружава от декларация на производителя.
Член 9
Изменения на оборудване с одобрен тип
1.	Всякакви изменения, внесени в оборудване, което вече е одобрено, водят до анулиране на одобрението на типа. 
Когато се планират изменения, данните се представят в писмена форма на компетентната техническа служба.
2.	Компетентният орган за типовото одобрение решава, след консултации с техническата служба, дали одобрението на типа остава валидно, или е неоходима проверка или  ново типово одобрение
Ако бъде предоставено ново типово одобрение, се присвоява нов номер на типово одобрение.

Допълнение
Фигура1: ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване, самостоятелно оборудване, свързано с радиолокационно оборудване (конфигурация на системата 2)
[image: ]
Фигура2:	ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване, самостоятелно оборудване, свързано с радиолокатор и общ монитор (конфигурация на системата 3)
[image: ]
Апаратна част на оборудване за AIS за вътрешно корабоплаване
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[bookmark: _Toc535827754][bookmark: _Toc491854313]Минимални изисквания и условия на изпитване на индикаторите на ъгловата скоростна завиване, използвани във вътрешното корабоплаване
Глава 1
Общи положения
Член 1.01
Обхват
Настоящите разпоредби излагат минималните изисквания към индикаторите на ъгловата скоростна завиване, използвани във вътрешното корабоплаване, както и условията за проверка на съответствието с тези минимални изисквания.
Член 1.02
Предназначение на индикатора на ъгловата скоростна завиване
Индикаторът на ъгловата скоростна завиване е предназначен да улеснява плаването с радиолокатор и да измерва и показва ъгловата скоростна завиване на плавателния съд към левия или десния борд.
Член 1.03
Изпитване на типа
1.	Спазването на минималните изисквания към индикаторите на ъгловата скоростна завиване съгласно Глави 2 - 4 се установява чрез изпитване на типа.
2.	Ако оборудването премине изпитването на типа, техническата служба издава удостоверение за изпитването. Ако оборудването не покрива минималните изисквания, заявителят се уведомява писмено за причините за отказа на одобрение.
Член 1.04
Заявление за изпитване на типа
1.	Заявленията за изпитване на типа на индикатора на ъгловата скоростна завиване се подават до компетентната техническа служба.
2.	Всяко заявление трябва да бъде придружено от следните документи:
a) две подробни технически описания;
б) два пълни комплекта документи за монтаж и обслужване;
в) две инструкции за експлоатация.
3.	Чрез изпитвания заявителят доказва или дава възможност да бъде доказано, че оборудването отговаря на минималните изисквания на настоящите разпоредби.
Резултатите от изпитването и докладите от измерването се прилагат към заявлението.
Тези документи и информацията, получена при изпитванията, се съхраняват от компетентния орган.
Член 1.05
Одобрение на типа
1.	Одобрението на типа се издава от компетентния орган в съответствие с удостоверението за изпитване.
2.	Всеки компетентен орган или техническата служба, определена от компетентния орган, има право да избира оборудване от производствената серия за проверка по всяко време.
Ако при проверката се установят дефекти в оборудването, одобрението на типа може да бъде оттеглено.
Одобрението на типа се оттегля от органа, който го е издал.
Член 1.06
Маркиране на оборудването и номер на одобрението на типа
1.	Всеки компонент на оборудването се маркира незаличимо с името на производителя, търговското обозначение на оборудването, типа на оборудването и серийния номер.
2.	Номерът на одобрението на типа, определен от компетентния орган, се поставя по траен начин върху уреда за управление, така че да остава ясно видим, след като оборудването бъде монтирано.
Състав на номера на одобрение на типа: R-NN-NNN или e-NN-NNN
R	=	Рейн
e	=	Европейски съюз
NN	=	номер на държавата, издала одобрението на типа, където
	01 
	= 
	Германия
	19
	=
	Румъния

	02 
	= 
	Франция 
	20 
	= 
	Полша 

	03 
	= 
	Италия
	21 
	= 
	Португалия 

	04 
	= 
	Нидерландия 
	23 
	= 
	Гърция

	05 
	= 
	Швеция
	24 
	= 
	Ирландия

	06 
	= 
	Белгия 
	25
	=
	Хърватия

	07 
	= 
	Унгария
	26 
	= 
	Словения

	08 
	= 
	Чешка република
	27 
	= 
	Словакия

	09 
	= 
	Испания 
	29 
	= 
	Естония

	11 
	= 
	Обединено кралство
	32 
	= 
	Латвия

	12 
	= 
	Австрия
	34
	=
	България

	13 
	= 
	Люксембург 
	36 
	= 
	Литва

	14
	= 
	Швейцария
	49 
	= 
	Кипър

	17 
	= 
	Финландия
	50 
	= 
	Малта

	18 
	= 
	Дания 
	
	
	


NNN	=	трицифрен номер, който се определя от компетентния орган
3.	Номерът на одобрението на типа се използва само във връзка със съответното одобрение на типа. 
Задължение на заявителя е да представи и постави номера на одобрението на типа.
Член 1.07
Декларация на производителя
Всяка единица оборудване се придружава от декларация на производителя.
Член 1.08
Изменения на оборудване с одобрен тип
1.	Всякакви изменения, внесени в оборудване, което вече е одобрено, водят до анулиране на одобрението на типа. 
Когато се планират изменения, данните се представят в писмена форма на компетентната техническа служба.
2.	Компетентният орган решава след консултации с техническата служба дали одобрението на типа остава валидно, или се налага нова проверка или изпитване на типа.
В случай на ново изпитване на типа се определя нов номер на одобрение на типа.



Глава 2
Общи минимални изисквания за индикатори на ъгловата скорост на завиване
Член 2.01
Изграждане, проектиране
1.	Индикаторите на ъгловата скоростна завиване трябва да бъдат годни за експлоатация на борда на плавателни съдове за вътрешно корабоплаване.
2.	Изграждането и проектирането на оборудването трябва да отговарят на действащата добра инженерна практика от механична и електротехническа гледна точка.
3.	При отсъствие на конкретна разпоредба в настоящия стандарт, по отношение на електрозахранването, безопасността, взаимните смущения на бордовото оборудване, разстоянието на безопасност от компаса, устойчивостта на климатични въздействия, механичната якост, влиянието върху околната среда, излъчването на шум в звуковата област и маркировката на оборудването се прилагат изискванията и методите за изпитване, съдържащи се в Европейски стандарт EN 60945:2002.
Оборудването трябва да съответства на всички изисквания на настоящото приложение при температури на околната среда между 0°C и +40°C.
Член 2.02
Паразитни излъчвания и електромагнитна съвместимост
1.	Общи изисквания
Индикаторите на ъгловата скорост на завиване трябва да отговарят на изискванията на Директива 2014/30/ЕС[footnoteRef:38]. [38:  	Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ L 96, 29.3.2014 г.) ] 

2.	Паразитни излъчвания
В честотните обхвати от 156 до 165 mHz, от 450 до 470 mHz и от 1,53 до 1,544 GHz интензитетът на полето не трябва да превишава 15 µV/m. Тези интензитети на полето са валидни за разстояние на изпитване 3 m от оборудването, което се изпитва.
Член 2.03
Експлоатация
1.	Оборудването не трябва да има повече устройства за управление, отколкото са необходими за правилната му експлоатация.
Конструкцията, маркировката и боравенето с устройствата за управление трябва да са такива, че да позволяват използването им по прост, еднозначен и бърз начин.  
Разположението им трябва да е такова, че доколкото е възможно, да се предотвратяват грешките при работа.
Устройствата за управление, които не са необходими за нормална работа, не следва да са леснодостъпни.
2.	Всички устройства за управление и индикатори са оборудвани със символи и/или маркировки на английски език. Символите трябва да отговарят на изискванията на Европейски стандарт EN 60417:2002 DB (графични символи, които се поставят върху електрическите съоръжения).
Всички цифри и букви имат височина не по-малко от 4 mm. Ако може да бъде доказано, че поради технически причини цифри и букви с височина 4 mm не са възможни и ако за целите на експлоатацията са приемливи по-малки цифри и букви, се допуска намаляване до 3 mm.
3.	Оборудването се проектира, така че грешки при обслужването му да не могат да доведат до отказ.
4.	Всякакви функции над и свръх минималните изисквания, каквито са съоръженията за свързване с друго оборудване, се подсигуряват по такъв начин, че оборудването да отговаря на минималните изисквания при всякакви условия.
Член 2.04
Ръководство за работа за оператора
За всяка единица оборудване се предоставя подробна Инструкция за експлоатация. Тя трябва да бъде на разположение на английски, немски, нидерландски и френски език и да съдържа най-малко следната информация:
a) задействане и експлоатация;
б) поддръжка и обслужване;
в) общи указания за безопасността.
Член 2.05
Монтаж на датчика
Ориентацията на монтажа спрямо линията на кила е означена върху сензорната част на индикатора на ъгловата скорост на завиване. Предоставят се инструкции за монтаж за осигуряване на максимална нечувствителност към другите нормални движения на плавателния съд.


Глава 3
Минимални оперативни изисквания за индикатори на ъгловата скорост на завиване
Член 3.01
Експлоатационна готовност на индикатора на ъгловата скорост на завиване
1.	При задействане от студено състояние индикаторът на ъгловата скорост на завиване трябва да е напълно готов за работа в рамките на 4 минути и да работи в рамките на допустимите отклонения на изискваната точност.
2.	При задействане на индикатора се включва предупредителен сигнал. Трябва да бъде възможно едновременното наблюдаване и боравене с индикатора на ъгловата скорост на завиване.
3.	Безжични устройства за дистанционно управление не се допускат.
Член 3.02
Показване на скоростта на извършване на завиване
1.	Скоростта на извършване на завиване се показва върху градуирана скала, чиято нулева точка е разположена в средата. Посоката и степента на завиванеа трябва да могат да бъдат разчитани с необходимата точност. Индикатори, различни от тези с формата на стрелки и хистограми, не се допускат.
2.	Скалата на индикатора има дължина не по-малко от 20 сm и може да бъде кръгла или праволинейна.
Праволинейните скали могат да бъдат разположени само хоризонтално.
3.	Не се допускат индикатори, които са само цифрови.
Член 3.03
Измервателни обхвати
Индикаторите на ъгловата скорост на завиване могат да бъдат снабдени с един или повече измервателни обхвати. Препоръчват се следните измервателни обхвати:
	30°/min
	60°/min
	90°/min
	180°/min
	300°/min.
Член 3.04
Точност на показваната скорост на извършванена завиване
Показваната скорост на извършване на завиване не може да се отклонява с повече от 2 % от измеримата максимална стойност или с повече от 10 % от действителната стойност; според това коя е по-голяма (виж допълнението).
Член 3.05
Чувствителност
Работният праг следва да бъде по-нисък или равен на промяната в ъгловата скорост, еквивалентна на 1 % от показваната стойност.
Член 3.06
Следене на работата
1.	Ако индикаторът на ъгловата скорост на завиване не работи в изисквания обхват на точност, това трябва да бъде посочено.
2.	Ако се използва жироскоп, всеки критичен спад в ъгловата скорост на жироскопа се сигнализира от индикатор. Критичен спад в ъгловата скорост на жироскопа е налице, когато точността спадне с 10 %.
Член 3.07
Нечувствителност към нормалните движения на плавателния съд
1.	Напречното бордово клатене на плавателния съд до 10° при скорост на завиванеа от 4°/s не трябва да води до грешки при измерванията извън определените толеранси.
2.	Въздействия като тези, които могат да се получат при швартоване, не трябва да водят до грешки при измерванията извън определените толеранси.
Член 3.08
Нечувствителност към магнитни полета
Индикаторът на ъгловата скорост на завиване трябва да бъде нечувствителен към магнитните полета, които обичайно се наблюдават на борда на плавателния съд.
Член 3.09
Спомагателни индикатори
Спомагателните индикатори трябва да отговарят на всички изисквания, приложими към индикаторите на ъгловата скорост на завиване.
Глава 4
Минимални технически изисквания за индикатори на ъгловата скорост на завиване
Член 4.01
Експлоатация
1.	Всички устройства за управление следва да бъдат разположени, така че при използването им никоя информация да не остава извън полезрението и плаването с радиолокатор да не бъде затруднявано.
2.	Всички устройства за управление и индикатори трябва да са оборудвани с незаслепяващ източник на светлина, съобразен с околните условия на осветление и пригоден за намаляване до нула посредством независимо устройство за управление.
3.	Настройката на устройствата за управление трябва да е такава, че движението надясно или нагоре да има положителен ефект върху променливата, а движенията наляво и надолу да имат отрицателен ефект.
4.	Ако се използват бутони, те трябва да могат да бъдат откривани и задействани чрез допир. Те трябва да имат също така ясно осезаемо прекъсване на контакта. При наличие на многофункционални бутони трябва да бъде очевидно кое йерархично равнище е активно.
Член 4.02
Демпфериращи устройства
1.	Сензорната система трябва да бъде защитена с демпфериращи устройства срещу критични стойности. Коефициентът на затихване (63 % от пределната стойност) не трябва да превишава 0,4 s.
2.	Индикаторът трябва да бъде защитен с демпфериращи устройства срещу критични стойности.
Допускат се уреди за управление за засилване на демпферирането.
Коефициентът на затихване при никакви обстоятелства не трябва да превишава 5 s.
Член 4.03
Свързване на допълнително оборудване
1.	Ако индикаторът на ъгловата скорост на завиване може да бъде свързан със спомагателни индикатори или подобно оборудване, показването на промяната на ъгловата скорост на завиване трябва да остава използваемо като аналогов или цифров електрически сигнал. Цифровите интерфейси трябва да бъдат конструирани съгласно точка 2. .Аналоговият сигнал на скоростта на извършване на завиване трябва да продължава да бъде показвана при галванично разделяне спрямо земя и еквивалент на аналогово напрежение 20 mV/°/min ± 5 % и максимално вътрешно съпротивление 100 .
Полярността трябва да е положителна, когато плавателният съд завива дясно на борд, и отрицателна, когато той завива ляво на борд.
Работният праг не трябва да превишава 0,3°/min.
Нулевата грешка не трябва да превишава 1°/min при температури от 0 до 40° С.
Когато индикаторът е включен, а датчикът не е изложен на влиянието на движението, паразитното напрежение в изходящия сигнал, измерено с нискочестотен филтър с лента на пропускане 10 Hz, не трябва да превишава 10 mV.
 успокояване извън границите, посочени в член 4.02, точка 1.
2.	Цифров интерфейс трябва да бъде проектиран в съответствие с Европейски стандарти EN 611621:2016, EN 61162-2:1998 и EN 61162-3:2009.
3.	Трябва да има външен превключвател за подаване на алармен сигнал. Превключвателят се инсталира като галванично изолиран изключвател за индикатора.
Външният алармен сигнал се включва при затваряне на контакта в един от следните случаи:
a) ако индикаторът на ъгловата скорост на завиване бъде изключен; или
б) ако индикаторът на ъгловата скорост на завиване не работи; или
в) ако уредът за управление е реагирал на прекомерна грешка (член 3.06).


Глава 5
Условия и процедури на изпитване на индикаторите на ъгловата скоростна завиване
Член 5.01
Безопасност, капацитет на натоварване и електромагнитна съвместимост
Електрозахранването, безопасността, взаимните смущения на бордовото оборудване, безопасно разстояние от компаса, устойчивостта на климатични въздействия, механичната якост, отражението върху околната среда, излъчването на шум в звуковата област и електромагнитната съвместимост се изпитват в съответствие с Европейски стандарт EN 60945:2002. 
Член 5.02
Паразитни излъчвания
Паразитните излъчвания се измерват в съответствие с Европейски стандарт EN 60945:2002 в честотния диапазон от 30 до 2000 MHz. 
Изискванията на член 2.02, точка 2 трябва да бъдат изпълнени.
Член 5.03
Процедура на изпитване
1.	Индикаторите на ъгловата скоростна завиване се изпитват при номинални и гранични условия. В тази връзка влиянието на работното напрежение и на околната температура се изпитва до предписаната пределна стойност.
Освен това с помощта на радиопредаватели трябва да се създават максимални магнитни полета в близост до индикаторите.
2.	При условията, описани в точка 1, грешките на индикаторите трябва да остават в рамките на допустимите отклонения, посочени в допълнението.
Всички минимални изисквания на Глави 2—4 трябва да бъдат изпълнени.


Допълнение
Фигура 1: Максимални допустими отклонения за грешки при индикаторите на ъгловата скоростна завиване
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Навигационни и информационни устройства
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Раздел III 
[bookmark: _Toc535827756][bookmark: _Toc491854315]Изисквания по отношение на монтажа и изпитванията на показателите на навигационното радиолокационно оборудване и индикаторите на ъгловата скорост на завиване, използвани за вътрешното корабоплаване
Член 1
Общи положения
1.	Монтажът и изпитванията на показателите на навигационното радиолокационно оборудване и на системите за индикация на ъгловата скоростна завиване се извършват съобразно следните разпоредби.
2.	Допуска се монтирането единствено на оборудване с одобрение на типа съгласно раздел I, член 6 или раздел II, член 1.05, или с одобрение на типа, признато за еквивалентно.
3.	Ако данни от външни сензори за геопространствено позициониране или определяне на посоката се използват от навигационно радиолокационно оборудване , тези сензори трябва да бъдат типово одобрени в съответствие със следните морски стандарти:
	
Сензор
	Минимални изисквания в съответствие с

	
	IMO стандарт
	ISO/IEC стандарт

	GPS
	MSC.112(73) [footnoteRef:39] [39: 3 MSC.112(73), приет на 1 декември 2000 г. - Ревизирани стандарти за работа на корабно приемно оборудване за глобална система за позициониране (GPS).] 

	IEC 61108-1 : 2003

	DGPS/DGLONASS
	MSC.114(73) [footnoteRef:40] [40: 4 MSC.114(73), приет на 1 декември 2000 г. - Ревизирани стандарти за работа на бордовото DGPS и DGLONASS оборудване за морски радиомаяци.] 

	IEC 61108-4 : 2004

	Galileo
	MSC.233(82)[footnoteRef:41] [41: 5 MSC.233(82), приет на 5 декември 2006 г. - Стандарти за работа на корабно приемно оборудване Galileo.] 

	IEC 61108-3 : 2010

	
Курс/GPS компас
	
MSC.116(73)[footnoteRef:42] [42: 6 MSC.116(73), приет на 1 декември 2000 г. - Стандарти за работа на морските предавателни насочващи устройства (THD).] 

	ISO 22090-3: 2014
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4.	Ако оборудване за AIS за вътрешно корабоплаване е свързано с навигационното радиолокационно оборудване, което не е съоръжено с електронна карта за вътрешно корабоплаване за показване на символи от AIS, към него трябва да е свързан също одобрен компас, за да бъде спазено изискването в Приложение 5, раздел I точка 2.
Член 2
Одобрени специализирани фирми
1.	Монтажът, замяната, ремонтът или поддръжката на навигационно радиолокационно оборудване и индикатори на ъгловата скоростна завиване се извършват само от специализирани фирми, одобрени от компетентния орган. 
2.	Одобрението може да бъде оттеглено от компетентния орган.
Член 3
Монтиране на радиолокационната антена
1.	Радиолокационната антена се монтира възможно най-близо до надлъжната линия от носа до кърмата. В близост до антената не трябва да има пречки, създаващи фалшиво ехо или нежелателни засенчвания. При необходимост антената се монтира на бака. Монтажът и укрепването на радиолокационната антена в работното ѝ положение трябва да са достатъчно стабилни, за да позволят на навигационното радиолокационно оборудване да работи в рамките на изискваните граници на точност.
2.	След като ъгловата грешка при монтажа бъде коригирана и оборудването бъде включено, разликата между курсовата черта и линията от носа до кърмата не трябва да превишава 1°.
Член 4
Монтиране на модула за показване и модула за управление
1.	Модулът за показване и модулът за управление се монтират в рулевата рубка по такъв начин, че оценката на радиолокационното изображение и работата на навигационното радиолокационно оборудване да не представляват трудност. Азимутната ориентация на радиолокационното изображение трябва да бъде в съответствие с нормалното разположение на околните обекти. Държателите и регулируемите конзоли се конструират по такъв начин, че да могат да бъдат фиксирани във всяко положение без вибрации.
2.	По време на плаване с радиолокатор изкуственото осветление не трябва да се отразява в посоката на оператора на радиолокатора.
3.	Когато устройството за управление не е част от устройството за показване, то трябва да е поместено в кутия на разстояние до 1 метър от устройството за показване. Безжични устройства за дистанционно управление не се допускат.
4.	Ако се монтират спомагателни индикатори, те трябва да съответстват на изискванията, приложими към навигационното радиолокационно оборудване.
Член 5
Монтаж на индикатора на ъгловата скорост на завиване
1.	Индикаторът на ъгловата скорост на завиване се разполага пред рулевия и в неговото полезрение.
2.	Сензорната система се монтира по възможност в средата на плавателния съд, хоризонтално и успоредно на линията на диаметралната равнина на кораба. Доколкото е възможно, инсталацията не трябва да има вибрации и трябва да е изложена само на умерени изменения на температурата. При възможност индикаторното устройство се монтира над дисплея на радиолокатора.
3.	Ако се монтират спомагателни индикатори, те трябва да съответстват на изискванията, приложими към индикатора на ъгловата скорост на завиване.
Член 6
Монтаж на датчик за местоположение
	За ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване, което работи в навигационен режим, датчикът за местоположение (напр. DGNSS антена) трябва да бъде инсталиран по такъв начин, че да гарантира, работа с възможно най-голяма степен на точност и не се влияе неблагоприятно от надстройки и предавателно оборудване на борда на кораба. 
Член 7
Изпитване на монтажа и показателите
	Преди оборудването да бъде включено за първи път след монтажа, в случай на периодична проверка за удължаване на срока на валидност на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, както и след всяко изменение на плавателния съд, което е вероятно да засегне експлоатационните условия на оборудването, се извършва изпитване на монтажа и показателите от компетентния орган или специализирана фирма, оправомощена съгласно член 2. Следните условия трябва да се спазват при инсталиране на навигационно радарно оборудване и индикатори за скорост на завой:
a) устройството трябва да бъде свързано директно към захранваща система в съответствие с член 10.02. Устройството трябва да включва захранваща верига със собствено предпазно устройство, като се има предвид към член 10.12, точка 2, буква “а”;
б) работното напрежение да бъде в рамките на допустимите отклонения;
в) кабелите и монтажът им да съответстват на разпоредбите на настоящия стандарт и, ако е приложимо, на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища; 
г) оборотите на антената да достигат най-малко 24 оборота в минута;
д) не трябва да има препятствие в близост до антената, затрудняващо навигацията;
е) автоматичният изключвател на антената, ако има такъв, да бъде в изправност;
ж) разположението на екраните, индикаторите на ъгловата скорост на завиване и уредите за управление да бъде ергономично и лесно за ползване;
з) разликата между курсовата черта на оборудването за плаване с радиолокатор и линията на диаметралната равнина на кораба да не превишава 1°;
и) точността на обхвата и азимутните изписвания да съответстват на изискванията (измерване с използване на известни цели);
й) линейността на кратки разстояния да бъде правилна (за тласкане и влачене);
к) минималният извеждан обсег да е 15 метра или по-малко;
л) центърът на изображението да e видим, а диаметърът му да не превишава 1 mm;
м) да не се наблюдава фалшиво ехо вследствие на отразяване и нежелателни засенчвания при курсовата черта или най-малкото такова ехо да не застрашава безопасността на навигацията;
н) устройствата за потискане на смущаващи отражения от водната повърхност или дъжда (УВЧ и КМИ) и механизмите за управлението им да работят правилно;
о) регулаторът на коефициента на усилване да бъде в изправност;
п) фокусът и разделителната способност на изображението да са правилни;
р) посоката на завиване на кораба да се показва от индикатора на ъгловата скорост на завиване, а нулевата позиция при движение право напред да е правилна;
с) навигационното радиолокационно оборудване да не е чувствително към предавания на корабното радиооборудване или към смущения от други бордови източници;
т) навигационното радиолокационно оборудване и индикаторът на ъгловата скорост на завиване да не смущават друго бордово оборудване.
Освен това, в случай на ECDIS оборудване за вътрешно корабоплаване:
у) статистическата грешка за местоположението, която влияе на картата, да не превишава 2 m;
ф) статистическата грешка за фазовия ъгъл, която влияе на картата, да не превишава 1°.
Член 8
Сертификат за монтаж и  експлоатация
След успешно  приключване на изпитване в съответствие с член 7, компетентният орган или одобрената специализирана фирма издава сертификат въз основа на образеца съгласно приложение 5, раздел VI. Този сертификат се съхранява постоянно на борда.
Ако условията за изпитване не са изпълнени, се съставя списък с дефектите. Всеки съществуващ сертификат се оттегля или изпраща на компетентния орган  одобрил  специализираната фирма.
ES-TRIN	Приложение 5
Навигационни и информационни устройства
Раздел IV
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Минимални изисквания, изисквания за инсталиране и тестове за ефективност на оборудването за вътрешна AIS във вътрешното корабоплаване

Член 1
Одобрение на AIS оборудване за  вътрешно корабоплаване
AIS оборудването за  вътрешно корабоплаване трябва да отговаря на изискванията на ES-RIS, части II и VI. . Съответствието се доказва чрез типово одобрение, издадено от компетентен орган.

Член 2
Инсталиране и тестове за работа на AIS оборудване за вътрешно корабоплаване

Следните условия трябва да бъдат спазени при инсталиране на AIS оборудване за вътрешно корабоплаване :

1. 	AIS оборудване за вътрешно корабоплаванесе инсталира само от специализирани фирми, одобрени от компетентния орган.
2.	 AIS оборудване за вътрешно корабоплаване  се инсталира  на подходящо място по такъв начин, че
а) не пречи на работата на друго навигационно оборудване като навигационни радиолокационно оборудване или радиотелефонни оборудване и
б) обратното, другото навигационно оборудване не нарушава правилната работа на AIS оборудване за вътрешно корабоплаване .
3. 	MKD (Минимална Клавиатура и Дисплей) трябва да е достъпна за водача. Информацията от MKD трябва да е разположена в прякото поле на видимост на водача. Други устройства, използвани за навигационни цели, обаче могат да имат приоритет по отношение на пряката им видимост. Трябва да е възможно визуално да се установи дали оборудването работи. Всички предупредителни индикаторни светлини трябва да останат видими след монтажа.
4. 	Оборудването трябва да бъде свързано директно към захранваща система в съответствие с член 10.02. Оборудването трябва да включва захранваща верига със собствен прекъсвач на защитното устройство, като се има предвид член 10.12, т. 2, буква “а“, и трябва да бъде захранвано с електричество по всяко време.
5. 	Антените на AIS оборудването за вътрешно корабоплаване трябва да бъдат инсталирани и правилно свързани към станциите на оборудването, следвайки инструкциите на производителя, така че да се гарантира, че това оборудване работи надеждно при всички нормални условия на употреба. За свързване на антените трябва да се използват подходящи видове кабели, като се вземат предвид условията на околната среда.
VHF антената на AIS оборудването за вътрешно корабоплаване :
а) да бъде всепосочен с вертикална поляризация;
б) да бъдат инсталирани по такъв начин, че потенциалните електромагнитни смущения с други енергийни източници с висока мощност, като навигационно радиолокационно оборудване и други VHF антени, да са възможно най-ниски от техническа и физическа гледна точка.
Всяко AIS оборудването за вътрешно корабоплаване трябва да бъде свързано към собствена VHF антена. Не се разрешава съвместно използване на кабелите на VHF антени за радиотелефонни инсталации и AIS оборудването за вътрешно корабоплаване.
Вътрешният GNSS сензор на AIS оборудването за вътрешно корабоплаване трябва да бъде свързан към подходяща GNSS антена, дори ако вътрешното AIS оборудване е свързано към външен GNSS сензор за местоположение.
6.	Ако данните от външни сензори за геопространствено позициониране или определяне на курса се използват от AIS оборудването за вътрешно корабоплаване, тези сензори трябва да бъдат типово одобрени в съответствие със следните морски стандарти:	
	
Сензор
	Минимални изисквания в съответствие с

	
	Стандарт (IMO)
	ISO/IEC Стандарт

	GPS
	MSC.112(73)7
	IEC 61108-1 : 2003

	DGPS/DGLONASS
	MSC.114(73)8
	IEC 61108-4 : 2004

	Galileo
	MSC.233(82)9
	IEC 61108-3 : 2010

	Курс/GPS компас
	MSC.116(73)10
	ISO 22090-3 : 2014
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7 MSC.112(73), приет на 1 декември 2000 г. - Ревизирани стандарти за работа на корабно приемно оборудване за глобална система за позициониране (GPS).
8 MSC.114(73), приет на 1 декември 2000 г. - Ревизирани стандарти за работа на бордовото DGPS и DGLONASS оборудване за морски радиомаяци.
9 MSC.233(82), приет на 5 декември 2006 г. - Стандарти за работа на корабно приемно оборудване Galileo.
10 MSC.116(73), приет на 1 декември 2000 г. - Стандарти за работа на морски предавателни насочващи устройства (THD).

7. 	Ако AIS оборудването за вътрешно корабоплаване е свързано към синия панел, предписан от приложимите разпоредби на навигационния орган на държавите-членки, реалното състояние на синия панел се определя и показва при всички нормални условия на употреба.
Състоянието „недостъпно“ се използва, ако синият панел не е свързан към AIS оборудването за вътрешно корабоплаване .
8. 	Преди пускане в експлоатация след инсталирането, в случай на периодична инспекция с цел удължаване на валидността на сертификата за вътрешно корабоплаване, както и след всяка модификация в случай на продължаване на валидността  на сертификата на кораб за вътрешно корабоплаване и всяко преустройство на плавателния съд, което е вероятно да повлияе на работните условия, при които работи това оборудване, трябва да се извърши проверка на правилността на монтажа иработатат на оборудването  от компетентен орган или одобрена специализирана фирма
9. 	Одобрената специализирана фирма, извършила инсталационния и експлоатационния тест, издава сертификат съгласно приложение 5, раздел VI относно специфичните характеристики и правилната работа на AIS оборудването за вътрешно корабоплаване
10. 	Сертификатът трябва да се съхранява постоянно на борда.
11.	 Инструкциите за потребителя трябва да бъдат предадени за съхранение на борда. Това трябва да бъде отбелязано в сертификата за правилност на монтажа на оборудването .
12. 	Когато на един и същи плавателен съд са инсталирани две AIS оборудване за вътрешно корабоплаване, те трябва да имат съответните конфигурации.
13. 	Изискванията, посочени в (2), (5), (7) и (12), се прилагат само за AIS оборудването за вътрешно корабоплаване , инсталирано след 1 януари 2026 г., освен ако контролният орган открие неизправности в оборудването, което вече е инсталирано преди тази дата.“
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Член 1
Одобряване на тахографи
Тахографите трябва да отговарят на изискванията по настоящия раздел. Съответствието се удостоверява чрез проверка на одобрението на типа от компетентен орган.
Член 2
Изисквания, на които трябва да отговарят тахографите
1.	Регистриране на времето за плаване на плавателния съд
За определяне на плаването според критерия „да/не“ трябва да се измерват в подходяща точка завъртанията на гребния винт. Когато задвижването не е чрез гребен винт, придвижването на плавателния съд трябва да бъде установено по равностоен начин на подходящо място. Когато са налице два или повече двигателни вала, трябва да се гарантира, че записването ще се извършва, дори ако само един от валовете се върти.
2.	Идентификация на плавателния съд
Уникалният европейски идентификационен номер на плавателния съд или официалният номер на плавателния съд трябва да бъде незаличимо записан върху носителя на данни и да може да бъде четен от него.
3.	Записване върху носителя на данни
Следната информация се записва върху носителя на данни, така че да бъде защитена от подправяне и да може да бъде прочитана от него: работният режим на плавателния съд, датата и часа, когато тахографът е работил и престанал да работи, поставянето и отстраняването на носителя на данни и други действия, извършени по отношение на устройството. Тахографът трябва автоматично да регистрира времето, поставянето и отстраняването на носителя на данни, отварянето и затварянето на устройството, както и всяко прекъсване на неговото захранване.
4.	Период на записване в рамките на денонощието
Датата и часът, в които валът започва и спира въртенето си, трябва да се записват непрекъснато всеки ден между 00.00 часа и 24.00 часа.
5.	Прочитане на записа
Записът трябва да бъде недвусмислен, лесен за разчитане и ясно разбираем. Трябва да е възможно записът да бъде разчетен във всеки момент без специални спомагателни устройства.
6.	Отпечатване на записа
Трябва да е възможно записите да бъдат предоставени по всяко време под формата на лесно разбираема разпечатка.
7.	Сигурност на записването
Въртенето на гребния винт трябва да бъде записвано по такъв начин, че да не може да бъде манипулирано.
8.	Точност на записването
Въртенето на гребния винт трябва да бъде записвано по начин, който е точен във времето. Записването трябва да се позволява разчитане с точност от 5 минути.
9.	Оперативни напрежения
Колебанията на напрежението до  10 % от номиналната стойност не трябва да пречат на правилното функциониране на устройството. Също така, инсталацията трябва да може да издържа увеличение на подаваното напрежение с 25 % спрямо номиналното напрежение без нейната годност да бъде нарушена по какъвто и да било начин.
10.	Условия за експлоатация
Устройствата или техните компоненти трябва да функционират без грешки при следните условия:
-	температура на околната среда:	от 0 C до + 40 C
-	влажност:	до 85 % относителна влажност на въздуха
-	вид на електрическата защита:	IP 54 в съответствие с Европейски стандарт EN 60529:2014
-	маслоустойчивост:	въпреки, че са предназначени да бъдат инсталирани в машинното отделение, устройствата или компонентите им трябва да бъдат маслоустойчиви
-	разрешено отчитане на време
допустими отклонения:	 2 минути на всеки 24 часа.
Член 3
Изисквания относно монтирането на тахографи на борда 
	Следните условия трябва да бъдат спазени при монтирането на тахографи на борда:
1.	Бордовите тахографи могат да бъдат монтирани само от специализирани фирми, одобрени от компетентния орган.
2.	Тахографът трябва да бъде монтиран в рулевата рубка или на друго лесно достъпно място.
3.	Трябва да е възможно визуално да се установи дали оборудването работи. Оборудването трябва да бъде свързано директно към електрозахранваща система в съответствие с член 10.02. Оборудването трябва да има захранваща верига със собствено предпазно устройство, като се има предвид член 10.12, точка 2, буква “а” и да може да бъде захранвано по всяко време. Тахографът трябва да се провери веднага след включване, за да се уверите, че работи правилно.
4.	Информация относно придвижването на плавателния съд, а именно дали той е „в движение“ или „не е в движение“ се извлича от движението на задвижващата система. Съответният сигнал трябва да се извлича от въртенето на гребния винт, двигателния вал или от експлоатацията на задвижващия механизъм. В случай на различни системи за задвижване, трябва да се намери друго равностойно решение.
5.	Техническото оборудване за установяване на движението на плавателния съд трябва да бъде монтирано, така че да е оперативно надеждно и защитено от неразрешена намеса. За тази цел веригата за предаване на сигнали (включително генератора на сигнал и сигналния вход на устройството), от системата за задвижване до устройството, трябва да бъде защитена с подходящи средства, като се следи за всяко прекъсване на веригата. Подходящи за тази цел са например пломбиращи печати с идентификационни маркировки, видими кабелни канали или вериги за следене.
6.	След приключване на монтажа специализираната фирма, която е осъществила или контролирала монтажа, извършва работно изпитване. Тя издава удостоверение за характеристиките на монтажа (по-специално местоположението и вида на печатите и маркировките по тях, местоположението и вида на оборудването за следене) и удостоверява също, че то функционира правилно; удостоверението трябва също така да предоставя информация относно вида на одобреното устройство. Ново работно изпитване е необходимо след всяка замяна, изменение или ремонт; това изпитване трябва да бъде посочено в удостоверението.
Удостоверението трябва да съдържа минимум следните данни:
-	наименование, адрес и уникален референтен номер на одобрена специализирана фирма, която е извършила или контролирала монтажа;
-	наименование, адрес и телефонен номер на компетентния орган, който е одобрил фирмата;
-	уникален европейски идентификационен номер на плавателните съдове или официален номер на плавателния съд;
-	тип и сериен номер на тахографа;
-	дата на работното изпитване.
Удостоверението е валидно 5 години.
Целта на удостоверението е да докаже, че устройството е одобрено, монтирано от одобрена специализирана фирма и е било изпитано за надеждна работа.
7.	Екипажът на плавателния съд трябва да е обучен за използване на устройството от одобрената фирма и инструкциите за потребителите трябва да бъдат предадени за пазене на борда. Това трябва да се посочи в удостоверението за монтаж на борда.
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(Образец)
Име/тип на плавателния съд: 	
Уникален европейски идентификационен номер на плавателния съд: 	
Собственик на плавателния съд: 
Име: 	
Адрес: 	
Телефон: 	

Навигационно радиолокационно оборудване:	Брой: 	

	Пореден номер
	Тип
	Производител
	Номер на одобрението на типа
	Сериен номер

	
	
	
	
	



Индикатори на ъгловата скорост на завиване:	Брой: 	

	Пореден номер
	Тип
	Производител
	Номер на одобрението на типа
	Сериен номер

	
	
	
	
	



Оборудване за AIS за вътрешно корабоплаване:

	Пореден номер
	Тип
	Производител
	Номер на одобрението на типа
	Сериен номер

	
	
	
	
	



Тахографи
…
С настоящото се удостоверява, че навигационното радиолокационно оборудване, индикаторите на ъгловата скоростна завиване и оборудването за AIS за вътрешно корабоплаване на плавателния съд, посочени по-горе, са в съответствие с изискванията на Приложение 5 към Европейския стандарт за определяне на технически изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (ES-TRIN) по отношение на монтажа и изпитванията на показателите на навигационно радиолокационно оборудване, индикатори на ъгловата скорост на завиване и оборудване за AIS за вътрешно корабоплаване 

Одобрена специализирана фирма
Име: 	
Адрес: 	
Телефон: 	

	Печат	Място 	 	Дата 	
	Подпис

Компетентен орган 
Име: 	
Адрес: 	
Телефон: 	
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1.	Маркировка на бордови станции за пречистване на отпадъчни води
1.1	Изпитваните за одобряване на типа бордови станции за пречистване на отпадъчни води трябва да са означени със следната информация (маркировка):
1.1.1	търговска марка или търговско наименование на производителя;
1.1.2	тип и сериен номер на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води;
1.1.3	номер на одобрението на типа в съответствие с раздел IV от настоящото приложение;
1.1.4	година на производство на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води.
1.2	Маркировката в съответствие с точка 1.1 трябва да бъде устойчива, лесночетима и незаличима през целия срок на експлоатация на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води. Ако са използвани лепящи етикети или табелки, те трябва да бъдат закрепени по такъв начин, че да остават през целия срок на експлоатация върху бордовата станция за пречистване на отпадъчни води и да не могат да бъдат отстранени, без да бъдат разрушени или направени нечетими.
1.3	Маркировката трябва да бъде поставена върху такава част от бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, която е необходима за нормална работа на станцията и която по принцип не се заменя по време на срока на експлоатация на последната.
1.3.1	Маркировката трябва да бъде поставена по такъв начин, че да е ясно видима, след като към бордовата станция за пречистване на отпадъчни води бъде монтирано цялото спомагателно оборудване, необходимо за работата ѝ.
1.3.2	Ако е необходимо, върху бордовата станция за пречистване на отпадъчни води трябва да има допълнителна подвижна табела, изработена от траен материал, която да съдържа цялата информация, посочена в точка 1.1, и да е поставена по такъв начин, че споменатата информация да е ясночетима и леснодостъпна след монтирането на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води на борда на плавателното средство.
1.4	Всички части на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, които могат да повлияят на пречистването на отпадъчните води, трябва да бъдат ясно маркирани и идентифицирани.
1.5	Точното местоположение на маркировката, посочена в точка 1.1, се посочва в раздел I на удостоверението за одобрение на типа.
2.	Изпитване
	Процедурата за изпитване на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води е посочена в Раздел IX.
3.	Оценка на съответствието на производството
3.1	По отношение на проверката на наличието на задоволителни мерки и процедури за осигуряване на ефективен контрол на съответствието на производството, преди да издаде одобрение на типа, компетентният орган трябва да приеме регистрацията на производителя по хармонизиран Стандарт EN ISO 9001:2015 (в чийто обхват влиза производството на въпросните бордови станции за пречистване на отпадъчни води) или еквивалентен стандарт за акредитиране като изпълняваща изискванията. Производителят трябва да представи подробна информация за регистрацията и се задължава да информира компетентния орган за всякакви промени на валидността или обхвата ѝ. Провеждат се подходящи проверки на производството с цел да се гарантира, че изискванията на член 18.01, точки 2 - 5 се спазват системно. 
3.2	Притежателят на одобрението на типа трябва:
3.2.1	да гарантира, че са въведени процедури за ефикасен контрол на качеството на продукта; 
3.2.2	да има достъп до оборудването за изпитване, необходимо за проверка на съответствието с всеки тип с одобрение на типа; 
3.2.3	да гарантира, че резултатите от изпитванията са записани и че тези записи и съответните документи остават на разположение за период, който се определя съвместно с компетентния орган; 
3.2.4	да анализира подробно резултатите от всеки вид изпитване, за да провери и гарантира съответствието на характеристиките на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, като предвижда възможност за стандартни отклонения при серийното производство; 
3.2.5	да гарантира, че всички проби от бордови станции за пречистване на отпадъчни води или изпитвателни образци, които показват явно несъответствие при въпросния тип изпитване, водят до допълнително вземане на проби и изпитване, като се вземат всички необходими мерки за възстановяване на съответствието на производството.
3.3	Компетентният орган, издал одобрението на типа, може по всяко време да проверява методите за контрол на съответствието, прилагани във всяка производствена база.
3.3.1	Документацията за изпитването и производството трябва да бъде на разположение на изпитващия при всяко изпитване.
3.3.2	Ако качеството на изпитванията изглежда незадоволително, се прилага следната процедура:
3.3.2.1	От серията се взема една бордова станция за пречистване на отпадъчни води и се изпитва чрез измервания на случайна проба при условията на нормално натоварване от раздел IX след един ден работа. Съгласно методите за изпитване в раздел IX, пречистените отпадъчни води не трябва да надвишават стойностите, дадени в член 18.01, точка 2, таблица 2.
3.3.2.2		Ако бордова станция за пречистване на отпадъчни води, взета от серията, не отговаря на изискванията, формулирани в (3.3.2.1), производителят може да поиска да бъдат проведени измервания на случайна проба от няколко бордови станции за пречистване на отпадъчни води със същата спецификация, които се вземат от серията. Тази нова проба трябва да включва бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, която е била взета първоначално. 
		Производителят определя обхвата  на серията като се консултира с компетентния орган. Бордовите станции за пречистване на отпадъчни води се подлагат на изпитване чрез измерване на случайна проба, с изключение на първоначално изпитваната пречиствателна станция. След това трябва да бъде определена средната аритметична стойност  на резултатите, получени за произволната проба от бордовата станция за пречистване на отпадъчни води. Серийното производство се счита за съответстващо на изискванията, ако е изпълнено следното условие:

Където:
	:	е статистически множител, който зависи от  и е даден в следната таблица:
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	0,973
	0,613
	0,489
	0,421
	0,376
	0,342
	0,317
	0,296
	0,279

	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	0,265
	0,253
	0,242
	0,233
	0,224
	0,216
	0,210
	0,203
	0,198



, 

където  е всеки отделен резултат, получен от случайната проба 
	:	е допустимата пределна стойност, дадена в таблица 2 към член 18.01, точка 2, за всеки разглеждан замърсител;
3.3.3	Ако стойностите, дадени в таблица 2 към член 18.01, точка 2, не са спазени, се провежда ново изпитване съгласно точка 3.3.2.1 и в случай, че изпитването не покаже положителни резултати, в съответствие с точка 3.3.2.2 се провежда пълно изпитване, като се следва изпитвателната процедура, предвидена в Приложение 9. Пределните стойности, дадени в таблица 1 към член 18.01, точка 2, не могат да бъдат надвишавани както за комбинираната проба, така и за случайната.
3.3.4	Компетентният орган трябва да извършва изпитванията върху бордови станции за пречистване на отпадъчни води, които са с частични или пълни функционални възможности съгласно информацията, предоставена от производителя.
3.3.5	Нормалната честота на изпитванията за съответствие на производството, които компетентният орган има право да провежда, е веднъж годишно. В случай на неспазване на изискванията по точка 3.3.3 компетентният орган трябва да гарантира, че се предприемат всички необходими стъпки, за да се възстанови съответствието на производството без забавяне.
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(Образец)
Тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води: 	
0.	Общи положения
0.1	Марка (наименование на дружеството производител): 	
0.2	Обозначение от производителя за типа на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води: 	
	
0.3	Код на типа на производителя, съответстващ на информацията върху бордовата станция за пречистване на отпадъчни води: 	
	
0.4	Име и адрес на производителя: 	
Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя, ако има такъв: 	
	
0.5	Разположение, легенда и начин на закрепване на серийния номер на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води: 	
	
0.6	Разположение и начин на закрепване на номера на одобрението на типа: 	
	
0.7	Адрес(и) производствената база: 	
	

Допълнения: 
1.	Основни характеристики на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води 
2.	Прилаганите критерии за проектиране и оразмеряване, спецификации за оразмеряване и наредби 
3.	Схема на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води със списък на частите
4.	Схема на изпитваната пречиствателна станция със списък на частите 
5	Схеми на електрическата инсталация (схема на тръбопроводите и КИП) 
6.	Декларация, че са спазени всички спецификации по отношение на механичната, електрическата и техническата безопасност на бордовите станции за пречистване на отпадъчни води, както и спецификациите за корабната безопасност 
7.	Характеристики на всички части на плавателния съд, които са свързани с бордовата станция за пречистване на отпадъчни води 
8.	Ръководство на производителя за проверка на свързаните с пречистването компоненти и параметри на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води в съответствие с член 1.01, точка 9.10
9.	Снимки на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води
10.	Принципи на работа([footnoteRef:44]) [44:  	Работни етапи
Следните работни етапи трябва да бъдат дефинирани за изпитване:
a) работа в режим на готовност е случаят, в който бордовата станция за пречистване на отпадъчни води работи, но не са били подавани отпадъчни води в продължение на повече от един ден. Дадена бордова станция за пречистване на отпадъчни води може да бъде в режим на готовност, когато например пътническият плавателен съд не е в експлоатация за продължителен период и остава на стоянка. 
б) работа в авариен режим е случаят, когато отделни възли на бордова станция за пречистване на отпадъчни води са излезли от строя, така че отпадъчните води не могат да бъдат пречиствани, както е предвидено.
в) действие по спиране, престой и пускане е случаят, когато бордова станция за пречистване на отпадъчни води се извежда от експлоатация за продължителен период от време (зимна стоянка) и захранването се изключва или когато бордовата станция за пречистване на отпадъчни води се пуска отново в началото на сезона.
] 

10.1	Инструкции за ръчното обслужване на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води 
10.2	Бележки относно управлението на излишната утайка (интервали на изпразване)
10.3	Бележки относно поддръжката и ремонта
10.4	Бележки относно необходимите действия в случай на работа в режим на готовност на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води
10.5	Бележки относно необходимите действия в случай на работа в авариен режим на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води
10.6	Бележки относно действията по спиране, престой и пускане на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води
10.7	Бележки относно изискванията за предварително пречистване на отпадъчни води от камбузи 
11.	Други съоръжения (списъкът е достъпен тук)

Дата и подпис на производителя на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води

Допълнение 1
Основни характеристики на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води 
(Образец)
1.	Описание на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води
1.1	Производител: 	
1.2	Сериен номер на пречиствателната станция: 	
1.3	Начин на пречистване: биологичен или механичен/химически ([footnoteRef:45]) [45:  	Указва се според случая.] 

1.4	Резервоар за отпадъчни води преди пречиствателната станция? Да, … m³ / Не(1)
2.	Критерии за проектиране и оразмеряване (включително всички специални указания за инсталиране или ограничения на използването) 
2.1		
2.2		
3.	Оразмеряване на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води
3.1	Максимален дневен обемен дебит на отпадъчните води  (m³/ден):  	
3.2	Дневно замърсяване по  (kg/ден): 	
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[bookmark: _Toc535827769][bookmark: _Toc491854328]Раздел III
[bookmark: _Toc535827770][bookmark: _Toc491854329]Удостоверение за одобрение на типа 
(Образец)

Печат на компетентния орган

Одобрение на типа №: 		            Удължаване №: 	

Уведомление за 
-	издаване/удължаване/отказ/отнемане[footnoteRef:46]  [46: 	Указва се според случая.] 

на одобрение на типа за тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води в съответствие с Eвропейския стандарт за определяне на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища (ES-TRIN) 

Причини за удължаването, ако е приложимо: 	

Раздел I
0.	Общи положения
0.1	Марка (наименование на дружеството производител): 	
0.2	Обозначение от производителя за типа на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води: 	
	
0.3	Код на производителя за типа, съответстващ на информацията върху бордовата станция за пречистване на отпадъчни води: 	
	
Разположение: 	
Начин на закрепване: 	
0.4	Име и адрес на производителя: 	
	
Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя, ако има такъв: 	
	
0.5	Разположение, легенда и начин на закрепване на серийния номер на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води: 	
	
	
0.6	Разположение и начин на закрепване на номера на одобрението на типа: 	
	
0.7	Адрес(и) на производствената база: 	
	



Раздел II
1.	Ограничения на използването: 	
1.1	Особености, които трябва да бъдат взети под внимание при инсталирането на бордова станция за пречистване на отпадъчни води на борда на плавателното средство:
	
1.1.1 		
1.1.2 		
2.	Техническа служба, която отговаря за извършване на изпитванията[footnoteRef:47]: 	 [47: 	В случай че изпитванията се извършват от компетентния орган, отбележете „неотносимо“.] 

	
	
3.	Дата на протокола от изпитването: 	
4.	Номер на протокола от изпитването: 	
5.	С настоящото долуподписаният удостоверява точността на информацията от производителя, съдържаща се в приложения информационен документ за гореспоменатата бордова станция за пречистване на отпадъчни води в съответствие с Приложение 7, раздел IX към Европейския стандарт за определяне на технически изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища (ES-TRIN), както и валидността на приложените резултати от изпитванията във връзка с типа на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води. Пробата(ите) е(са) избрана(и) от производителя със съгласието на компетентния орган и предоставена(и) от производителя като проектен тип на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води:
Одобрението на типа е издадено/удължено/отказано/отменено[footnoteRef:48]:  [48: 	Указва се според случая.] 

Място: 	
Дата: 	
Подпис: 	

Допълнения:	Информационно досие
Резултати от изпитването (виж допълнение 1)


Допълнение 1
Резултати от изпитването за одобряване на типа 
(Образец)

0.	Общи положения
0.1	Марка (наименование на дружеството производител): 	
0.2	Обозначение от производителя за типа на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води: 	
1.	Информация относно провеждането на изпитването(ията).[footnoteRef:49].  [49: 	В случай на повече изпитвателни цикли посочете за всеки цикъл.] 

1.1	Стойности на входящия поток
1.1.1	Дневен обемен дебит на отпадъчните води  (m³/ден): 	
1.1.2	Дневно замърсяване по  (kg/ден): 	
1.2	Ефективност на пречистването
1.2.1	Оценка на стойностите за изходящия поток
Оценка на стойностите на  за изходящия поток (mg/l)

	Местоположение
	Вид на пробата
	Брой на изпитванията, при които са спазени пределните стойности
	Мин.
	Макс.
	Средно

	
	
	
	
	Стойност
	Фаза
	

	Входящ поток
	24-часови комбинирани проби
	--
	
	
	
	

	Изходящ поток
	24-часови комбинирани проби
	
	
	
	
	

	Входящ поток
	Случайни проби
	--
	
	
	
	

	Изходящ поток
	Случайни проби
	
	
	
	
	





Оценка на стойностите за COD за изходящия поток (mg/l)

	Местоположение
	Вид на пробата
	Брой на изпитванията, при които са спазени пределните стойности
	Мин.
	Макс.
	Средно

	
	
	
	
	Стойност
	Фаза
	

	Входящ поток
	24-часови комбинирани проби
	--
	
	
	
	

	Изходящ поток
	24-часови комбинирани проби
	
	
	
	
	

	Входящ поток
	Случайни проби
	--
	
	
	
	

	Изходящ поток
	Случайни проби
	
	
	
	
	


Оценка на стойностите за TOC за изходящия поток (mg/l)
	Местоположение
	Вид на пробата
	Брой на изпитванията, при които са спазени пределните стойности
	Мин.
	Макс.
	Средно

	
	
	
	
	Стойност
	Фаза
	

	Входящ поток
	24-часови комбинирани проби
	--
	
	
	
	

	Изходящ поток
	24-часови комбинирани проби
	
	
	
	
	

	Входящ поток
	Случайни проби
	--
	
	
	
	

	Изходящ поток
	Случайни проби
	
	
	
	
	





Оценка на стойностите за SRF за изходящия поток (mg/l)

	Местоположение
	Вид на пробата
	Брой на изпитванията, при които са спазени пределните стойности
	Мин.
	Макс.
	Средно

	
	
	
	
	Стойност
	Фаза
	

	Входящ поток
	24-часови комбинирани проби
	--
	
	
	
	

	Изходящ поток
	24-часови комбинирани проби
	
	
	
	
	

	Входящ поток
	Случайни проби
	--
	
	
	
	

	Изходящ поток
	Случайни проби
	
	
	
	
	



1.2.2	Ефективност на пречистване (ефективност на отстраняване) 
	Параметър
	Вид на пробата
	Мин.
	Макс.
	Средно

	
	24-часови комбинирани проби
	
	
	

	
	Случайни проби
	
	
	

	COD
	24-часови комбинирани проби
	
	
	

	COD
	Случайни проби
	
	
	

	TOC
	24-часови комбинирани проби
	
	
	

	TOC
	Случайни проби
	
	
	

	SRF
	24-часови комбинирани проби
	
	
	

	SRF
	Случайни проби
	
	
	





1.3	Допълнителни измерени параметри
1.3.1	Допълнителни параметри на входящия и изходящия поток:
	Параметър
	Входящ поток
	Изходящ поток

	pH
	
	

	Проводимост
	
	

	Температура на течните фази
	
	


1.3.2	Следните работни параметри, ако има такива, трябва да бъдат записвани по време на вземането на проби:
	Концентрация на разтворен кислород в биобасейна
	

	Съдържание на сухо вещество в биобасейна
	

	Температура в биобасейна
	

	Температура на околната среда
	


1.3.3	Други работни параметри в съответствие с ръководството за работа от производителя
	
	
	
	
1.4	Компетентен орган или техническа служба:


Място, дата: 		Подпис: 	
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[bookmark: _Toc491854330][bookmark: _Toc535827771]Раздел IV
[bookmark: _Toc535827772][bookmark: _Toc491854331]Система за номериране на одобренията на типа
(Образец)
1.	Система
Номерът трябва да се състои от четири части, разделени от символа „*“.
Раздел 1:	Малка буква “e“ за ЕС или буквата “R“, последвана от отличителния номер на държавата, която издава одобрението на типа:

	01 
	= 
	Германия
	19
	=
	Румъния

	02 
	= 
	Франция 
	20 
	= 
	Полша 

	03 
	= 
	Италия
	21 
	= 
	Португалия 

	04 
	= 
	Нидерландия 
	23 
	= 
	Гърция

	05 
	= 
	Швеция
	24 
	= 
	Ирландия

	06 
	= 
	Белгия 
	25
	=
	Хърватия

	07 
	= 
	Унгария
	26 
	= 
	Словения

	08 
	= 
	Чешка република
	27 
	= 
	Словакия

	09 
	= 
	Испания 
	29 
	= 
	Естония

	11 
	= 
	Обединено кралство
	32 
	= 
	Латвия

	12 
	= 
	Австрия
	34
	=
	България

	13 
	= 
	Люксембург 
	36 
	= 
	Литва

	14
	= 
	Швейцария
	49 
	= 
	Кипър

	17 
	= 
	Финландия
	50 
	= 
	Малта

	18 
	= 
	Дания 
	
	
	


Раздел 2:	Посочване на нивото на изискването. Изискванията относно ефективността на пречистване вероятно ще бъдат по-високи в бъдеще. Различните нива на изискванията са отбелязани с римски цифри, като започват от ниво I.
Раздел 3:	Четирицифрен последователен номер (при необходимост с начални нули) за обозначаване на базовия номер на одобрението на типа. Последователността започва от 0001.
Раздел 4:	Двуцифрен последователен номер (при необходимост с начална нула) за обозначаване на удължаването. Последователността започва от 01 за всеки номер.
2.	Примери
a) трето одобрение на типа (досега без удължаване), издадено от Нидерландия, което съответства на ниво I:
R 4*I*0003*00 или e 4*I*0003*00
б) второ удължаване на четвъртото одобрение на типа, издадено от Германия, което съответства на ниво II:
R 1*II* 0004*02 или e 4*I*0003*00
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[bookmark: _Toc491854332][bookmark: _Toc535827773]Раздел V
[bookmark: _Toc535827774][bookmark: _Toc491854333]Обобщение на одобренията на типа за типовете бордови станции за пречистване на отпадъчни води 
(Образец) 
Печат на компетентния орган
№ в списъка: 	
Период от 		до 	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Марка([footnoteRef:50])  [50:  	Съгласно удостоверението за одобрение на типа] 

	Обозначение на производителя (1)
	Номер на одобрението на типа
	Дата на одобрението на типа
	Удължаване/отказ/отнемане [footnoteRef:51]) [51:  	Указва се според случая] 

	Основание за удължаването/отказа/отнемането
	Дата на удължаването/отказа/
отнемането 2)
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[bookmark: _Toc535827775][bookmark: _Toc491854334]Раздел VI
[bookmark: _Toc535827776][bookmark: _Toc491854335]Обобщение на произведените бордови станции за пречистване на отпадъчни води 
(Образец)

Печат на компетентния орган

№ в списъка: 	

За периода от: 	 	до: 	
Следната информация се предоставя относно типовете бордови станции за пречистване на отпадъчни води и номерата на одобренията на типа на бордовите станции за пречистване на отпадъчни води, произведени в рамките на горепосочения период в съответствие с разпоредбите на Европейския стандарт за определяне на технически изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (ES-TRIN):
Марка (наименование на дружеството производител): 	
Обозначение от производителя за типа на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води: 	
	
Номер на одобрението на типа: 	
Дата на първоначално издаване: 	
Дата на първоначално издаване (при удължаване):	
Сериен номер:	... 001	... 001	... 001
	... 002	... 002	... 002
.	.	.
.	.	.
.	.	.
..... m	..... p	..... q
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[bookmark: _Toc491854336][bookmark: _Toc535827777]Раздел VII
[bookmark: _Toc535827778][bookmark: _Toc491854337]Спецификация за бордови станции за пречистване на отпадъчни води с одобрение на типа 
(Образец)

Печат на компетентния орган
	
	Характеристики на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води
	Ефективност на пречистването

	№
	Дата на 
одобре-нието на типа
	Номер на одобре-нието на типа
	Марка
	Тип на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води
	Дневен обемен дебит на отпадъчните води  (m³/ден)
	Дневно замърсяване по  (kg/ден)
	
	
	
	ХПК
	ОСОВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24-часова комбинирана проба
	Случайна проба
	24-часова комбинирана проба
	Случайна проба
	24-часова комби-нирана проба
	Случайна проба
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Протокол за бордова станция за пречистване на отпадъчни води.
Име на  кораба:…………………………      Уникален Европейски
	идентификационен номер…………………..
☐Тест на инсталация(1)    ☐Тест за производителност(1)      ☐Специализиран тест(1)     

Производител на бордовата пречиствателна
станция за отпадни води:     …………………………………………………………………...
	(Марка/ търговска марка/ търговско наименование на производителя)
Тип пречиствателна станция за отпадъчни води:
                                                                      (Обозначение на производителя)
	Типово одобрение №:
	
	Година на построяване на бордова
пречиствателна станция за отпадни води:
	

	             …………………………..
	                         ……...…………………………………

	Сериен №
	Място на инсталиране:

	             …………………………..
	                         ……...…………………………………


А. Обем на резервоарите, използвани от бордовата пречиствателна станция за отпадъчни води (вкл. отпадъчни води от горната част)
	
	Име на танка
	Местоположение на танковете в кораба
	Обем на танковете м3

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Б. Тестване на компоненти
Следните части и компоненти на бордовата пречиствателна станция за отпадъчни води бяха идентифицирани и проверени за съответствие с указанията на производителя за проверка на компонентите и параметрите на бордовата пречиствателна станция, свързани с пречистването на отпадъчни води, и/ или сертификата за типово одобрение.
	Компонент
	Идентификационен номер на компонент
	Съответствие (1)

	
	
	☐	Да
	☐	Не
	☐	н/п

	
	
	☐	Да
	☐	Не
	☐	н/п

	
	
	☐	Да
	☐	Не
	☐	н/п

	
	
	☐	Да
	☐	Не
	☐	н/п

	
	
	☐	Да
	☐	Не
	☐	н/п

	
	
	☐	Да
	☐	Не
	☐	н/п

	
	
	☐	Да
	☐	Не
	☐	н/п

	
	
	☐	Да
	☐	Не
	☐	н/п

	
	
	☐	Да
	☐	Не
	☐	н/п

	
	
	☐	Да
	☐	Не
	☐	н/п


В. Резултати от измерване на произволна извадка
 
	Параметри
	Получена стойност
	Съответствие (1)

	
	
	☐	Да
	☐	Не

	
	
	☐	Да
	☐	Не

	
	
	☐	Да
	☐	Не



Г. Коментари: ………………………………………………………………………………….
                         ………………………………………………………………………………….
                         ………………………………………………………………………………….
Име на инспектора: ..………………………………………………………………………….
Място и дата: .………………………………………………………………………………….
Печат/ подпис:  ..……………………………………………………………………………….

(1) Уточнение според случая
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1.	Общи положения
1.1	Основни положения
	За проверка на годността на бордовите станции за пречистване на отпадъчни води на пътническите плавателни съдове се използва спецификацията за изпитването. 
	В тази процедура използваната технология за обработка и пречистване се проверява и одобрява чрез изпитвателна пречиствателна станция. Съответствието на изпитвателната пречиствателна станция с изградените по-късно и пуснати в експлоатация пречиствателни станции се осигурява чрез прилагане на същите критерии за проектиране и оразмеряване.
1.2.	Отговорност и място на изпитването
	Изпитвателната станция за множество типове бордови станции за пречистване на отпадъчни води се изпитва от техническа служба. За условията на изпитване на изпитвателната площадка е отговорна техническата служба и те трябва да отговарят на специфицираните тук условия. 
1.3	Документи, които трябва да бъдат представени
	Изпитването се провежда въз основа на информационния документ в съответствие с Приложение 7, раздел II. 
1.4	Спецификации за оразмеряване на пречиствателна станция 
	Бордовите станции за пречистване на отпадъчни води се оразмеряват и проектират, така че пределните стойности в техния изходящ поток, специфицирани в таблици 1 и 2 от член 18.01, точка 2, да не бъдат надвишавани в хода на експлоатацията.
2.	Подготвителни мерки преди изпитване 
2.1	Общи положения
	Преди началото на изпитването производителят предоставя на техническата служба конструктивни и технологични спецификации за изпитвателната пречиствателна станция, които включват пълен набор чертежи и съответни изчисления в съответствие с Приложение 7, раздел II, и предоставя пълна информация относно изискванията, свързани с инсталирането, експлоатацията и поддръжката на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води. Производителят предоставя на техническата служба информация за механичната, електрическата и техническата безопасност на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, която ще се изпитва.
2.2	Инсталиране и въвеждане в експлоатация
	За целта на изпитването производителят инсталира изпитвателната пречиствателна станция по такъв начин, че да отговаря на предвидените условия за инсталиране на борда на пътнически плавателни съдове. Преди изпитването производителят трябва да сглоби бордовата станция за пречистване на отпадъчни води и да я пусне в експлоатация. Началното пускане трябва да бъде в съответствие с ръководството за работа от производителя и се проверява от техническата служба. 
2.3	Етап на разработване
	Производителят уведомява техническата служба за номиналната продължителност в седмици на етапа на разработване до достигане на нормална работа. Производителят указва точката, в която се счита, че етапът на разработване е завършен и може да започне изпитването.
2.4	Характеристики на входящия поток
	За изпитването на изпитвателната пречиствателна станция се използват непречистени битови отпадъчни води. Характеристиките на входящия поток по отношение на концентрациите на замърсители се получават от предоставената от производителя документация за оразмеряване на бордова станция за пречистване на отпадъчни води в съответствие с Приложение 7, раздел II, като се образува частното на дебита на органичните вещества във вид на замърсяване по  в kg/ден и проектният дебит на отпадъчните води  в m³/ден. Характеристиките на входящия поток трябва да бъдат съответно зададени от контролния орган.
Формула 1 — Изчисляване на характеристиките на входящия поток

Ако изчислението, извършено в съответствие с формула 1, води до средна  концентрация от по-малко от , трябва да се спазва минимална средна  концентрация във входящия поток от отпадъчни води от 500 mg/l.
Техническата служба не трябва да прекъсва постъпващите непречистени отпадъчни води в дробилна машина. Разрешава се отстраняване на пясъка (например чрез пресяване). 
3.	Процедура на изпитване
3.1	Етапи на натоварване и подаване на течност
Периодът на изпитване включва 30 дни на изпитване. Изпитвателната пречиствателна станция се захранва на изпитвателната площадка с битови отпадъчни води в съответствие със замърсяванията, посочени в таблица 1. Включват се различни етапи на натоварване, като за последователността на изпитване се отчитат нормалните и специални етапи на натоварване, като претоварване, недонатоварване и работа в режим на готовност. Продължителността на всеки етап на натоварване (брой дни) е дадена в таблица 1. Средният дневен хидравличен товар за всеки етап на натоварване се определя в съответствие с таблица 1. Средната концентрация на замърсители, която се определя в съответствие с точка 2.4, се поддържа постоянна.

Таблица 1:	Настройки на натоварването за всеки етап на натоварване
	Фаза
	Брой дни на изпитване
	Дневен хидравличен товар
	Концентрация на замърсителя

	Нормално натоварване
	20 дни
	
	 в съответствие с 2.4

	Претоварване
	3 дни
	
	 в съответствие с 2.4

	Недонатоварване
	3 дни
	
	 в съответствие с 2.4

	В режим на готовност
	4 дни
	Ден 1 и ден 2: 
Ден 3 и 4: 
	 в съответствие с точка 2.4


Конкретните етапи на натоварване — претоварване, недонатоварване и режим на готовност, се осъществяват последователно без прекъсване; етапът на нормално натоварване се разделя на няколко подетапа. Изпитването трябва да започва и да завършва с етап на нормално натоварване с продължителност от поне пет дни във всеки един случай. 
Определя се дневен график на подаваните водни количества в зависимост от указаната работа на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води. Дневният график на подаваните водни количества се избира в съответствие с концепцията за експлоатацията на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води. Следва да се прави разлика в зависимост от това, дали бордовата станция за пречистване на отпадъчни води ще се експлоатира с или без резервоар за отпадъчни води преди пречиствателната станция. Графиците за подаваните водни количества (дневни графици) са показани на фигура 1 и фигура 2. 
През целия период на изпитване почасовият входящ поток трябва да остава постоянен.  Средният часов обемен дебит на отпадъчните води  е еквивалентен на 1/24 от дневния хидравличен товар съгласно таблица 1. Входящият поток се измерва постоянно от техническата служба. Дневният график за водните количества трябва да остава в рамките на отклонение ± 5 %.

[image: ]
Фигура 1:	Дневен график за подаване на отпадъчни води към бордова станция за пречистване с резервоар за отпадъчни води преди нея

[image: ]
Фигура 2:	Дневен график за подаване на отпадъчни води към бордова станция за пречистване без резервоар за отпадъчни води преди нея


3.2	Прекъсване или анулиране на изпитването
Може да е необходимо изпитването да бъде прекъснато, ако изпитвателната пречиствателна станция не може да продължи да работи правилно поради повреда в електрозахранването или неизправност на нейн възел. Изпитването може да бъде прекъснато за продължителността на ремонта. В такива случаи не е необходимо да се повтаря цялото изпитване, а само етапът на натоварване, през който е възникнала неизправността на възела.
След повторно прекъсване на изпитването техническата служба решава дали то може да продължи, или трябва да бъде анулирано. Основанията за решението трябва да бъдат обявени и документирани в протокола от изпитването. Ако изпитването бъде анулирано, то трябва да бъде повторено изцяло.
3.3	Проверки на ефективността на пречистване и съответствие с пределните стойности за изходящия поток. 
Техническата служба взема проби от входящия поток на изпитвателната пречиствателна станция и ги анализира с цел да потвърди съответствието с характеристиките на входящия поток. Пробите от отпадъчните води се вземат от изходящия поток на изпитвателната пречиствателна станция и се анализират, за да се определи ефективността на пречистване и съответствието с изискваните пределни стойности за изходящия поток. Извършваното пробовземане включва както обикновени случайни проби, така и 24-часови комбинирани проби. В случай на 24-часови комбинирани проби може да бъде извършвано пробовземане пропорционално на времето или на потока. Видът на 24-часовата комбинирана проба се определя от контролния орган. Вземането на проби от входящия и изходящия поток се извършва едновременно и в една и съща степен. 
Освен контролните параметри , COD и TOC([footnoteRef:52]) се измерват следните параметри на входящия и изходящия поток, за да бъдат описани и представени условията на околната среда и условията на изпитване: [52: ()	TOC ще бъде следено от етап II на максималните стойности от таблица 2, в член 18.01, точка 2.] 

a) твърди вещества, отстраними чрез филтрация (SRF);
б) pH;
в) проводимост;
г) температура на течните фази. 
Броят на проверките се мени в зависимост от съответния етап на натоварване и е даден в таблица 2. Броят на пробовземанията е свързан с входящия и изходящия поток на изпитвателната пречиствателна станция. 


Таблица 2:	Спецификация за броя и графика на пробовземанията от входящия и изходящия поток на изпитвателната пречиствателна станция 
	Етап на натоварване
	Брой дни на изпитване
	Брой пробовземания
	Спецификация за графика на пробовземанията

	Нормално натоварване
	20 дни
	24-часови комбинирани проби: 	8
Случайни проби: 	8
	Вземане на проби през равни интервали през целия период

	Претоварване
	3 дни
	24-часови комбинирани проби:	2
Случайни проби: 	2
	Вземане на проби през равни интервали през целия период

	Недонатоварване
	3 дни
	24-часови комбинирани проби: 	2
Случайни проби: 	2
	Вземане на проби през равни интервали през целия период

	В режим на готовност
	4 дни
	24-часови комбинирани проби: 	2
Случайни проби: 	2
	24-часови комбинирани проби: Вземане на проба след пускането на входящия поток и 24 часа по-късно.
Случайна проба: 1 час след пускането на входящия поток и 24 часа по-късно.

	Общ брой на 24-часовите комбинирани проби: 14	
Общ брой случайни проби: 14


Когато е приложимо, от взетите случайни проби се измерват и следните работни параметри:
a) концентрация на разтворен кислород в биобасейна;
б) съдържание на сухо вещество в биобасейна;
в) температура в биобасейна;
г) температура на околната среда;
д) други работни параметри в съответствие с ръководството за работа от производителя.
3.4	Оценка на проверките
С цел да бъде документирана определената ефективност на пречистване и да се провери спазването на пределните стойности за процеса се посочват минималната стойност от пробите (Мин.), максималната стойност от пробите (Макс.) и средноаритметичната стойност (Средно), както и отделните резултати от измерванията за контролните параметри , COD и TOC.
За максималната стойност от пробите се дава и етапът на натоварване. Оценките се правят за всички етапи на натоварване, взети заедно. Резултатите се обработват, както е показано в следната таблица:


Таблица 3а:	Спецификация за статистическата обработка на събраните данни - оценяване с цел документиране на съответствието с пределните стойности за изходящия поток 
	Параметър
	Вид на пробата
	Брой на изпитванията, при които са спазени пределните стойности
	Средно
	Мин.
	Макс.

	
	
	
	
	
	Стойност
	Фаза

	Входящ поток 
	24-часови комбинирани проби
	--
	
	
	
	

	Изходящ поток 
	24-часови комбинирани проби
	
	
	
	
	

	Входящ поток 
	случайни проби
	--
	
	
	
	

	Изходящ поток 
	случайни проби
	
	
	
	
	

	COD за входящия поток
	24-часови комбинирани проби
	--
	
	
	
	

	COD за изходящия поток
	24-часови комбинирани проби
	
	
	
	
	

	COD за входящия поток
	случайни проби
	--
	
	
	
	

	COD за изходящия поток
	случайни проби
	
	
	
	
	

	TOC за входящия поток
	24-часови комбинирани проби
	--
	
	
	
	

	TOC за изходящия поток
	24-часови комбинирани проби
	
	
	
	
	

	TOC за входящия поток
	случайни проби
	--
	
	
	
	

	TOC за изходящия поток
	случайни проби
	
	
	
	
	

	SRF за входящия поток
	24-часови комбинирани проби
	--
	
	
	
	

	SRF за изходящия поток
	24-часови комбинирани проби
	
	
	
	
	

	SRF за входящия поток
	случайни проби
	--
	
	
	
	

	SRF за изходящия поток
	случайни проби
	
	
	
	
	


Таблица 3б:	Спецификация за статистическата обработка на събраните данни - оценяване с цел документиране на ефективността на пречистване 
	Параметър
	Вид на пробата
	Средно
	Мин.
	Макс.

	Ефективност на отстраняване 
	24-часови комбинирани проби
	
	
	

	Ефективност на отстраняване 
	Случайни проби
	
	
	

	Ефективност на отстраняване по COD
	24-часови комбинирани проби
	
	
	

	Ефективност на отстраняване по COD
	Случайни проби
	
	
	

	Ефективност на отстраняване по TOC
	24-часови комбинирани проби
	
	
	

	Ефективност на отстраняване по TOC
	Случайни проби
	
	
	

	Ефективност на отстраняване по SRF
	24-часови комбинирани проби
	
	
	

	Ефективност на отстраняване по SRF
	Случайни проби
	
	
	


Останалите параметри съгласно 3.3, букви “б“ - “г“ и работните параметри съгласно 3.3 се обобщават в таблица, в която се посочва минималният резултат от пробите (Мин.), максималният резултат от пробите (Макс.) и средноаритметичната стойност (Средно). 
3.5	Спазване на изискванията на Глава 18 
Пределните стойности съгласно член 18.01, точка 2, таблици 1 и 2 се считат за спазени, когато за всяка стойност на параметрите COD,  и TOC:
a) средните стойности за всички 14 проби от изходящия поток; и 
б) поне 10 от всички 14 проби от изходящия поток не надвишават указаните пределни стойности за 24-часовите комбинирани проби и случайните проби.
3.6	Работа и поддръжка по време на изпитването 
По време на изпитването изпитвателната пречиствателна станция се използва в съответствие със спецификациите на производителя. Текущ контрол и поддръжка трябва да се извършват в съответствие с ръководството за експлоатация и поддръжка на производителя. Излишните утайки, образувани при процеса на биологично пречистване, могат да бъдат отстранявани от бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, ако това е указано от производителя в неговото ръководство за експлоатация и поддръжка. Всички извършени дейности по поддръжката се записват от техническата служба и се документират в протокола от изпитването. По време на изпитването неупълномощени лица не могат да имат достъп до изпитвателната пречиствателна станция. 
3.7	Анализ на пробата/метод за анализ
Параметрите, които трябва да бъдат изследвани, се анализират при използване на одобрени стандартни процедури. Прилаганата стандартна процедура трябва да бъде посочена.
4	Протокол от изпитването
4.1	От техническата служба се изисква да състави протокол относно проведеното изпитване на типа. Протоколът включва най-малко следната информация:
a) подробности за изпитваната пречиствателна станция, като например тип, информация за номиналното дневно замърсяване и за принципите на оразмеряване, приложени от производителя;
б) информация относно съответствието на изпитваната бордова станция за пречистване на отпадъчни води с представената преди изпитването документация;
в) информация за отделните резултати от измервания, както и за оценката на ефективността на пречистване на станцията и спазването на изискваните пределни стойности за изходящия поток;
г) подробности за отстраняването на излишните утайки, като например отстранените количества и честотата на отстраняване;
д) информация за всички работи по експлоатацията, поддръжката и ремонта, извършени по време на изпитването;
е) информация за всяко влошаване в качествата на бордова станция за пречистване на отпадъчни води, което възниква по време на изпитването, както и за всякакви прекъсвания на изпитването;
ж) информация за всякакви проблеми, възникващи по време на изпитването;
з) списък на отговорните лица, участващи в изпитването на типа на бордова станция за пречистване на отпадъчни води, с посочване на техните имена и длъжности;
и) име и адрес на лабораторията, която е извършила анализа на пробите от отпадъчни води;
й) прилагани методи за анализ.


Допълнение 1
Примери за последователности на изпитване
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Допълнение 2
Бележки относно определянето на биохимичната потребност от кислород след пет дни () в 24-часови комбинирани проби
В Международните стандарти ISO 5815:2019 и 5815-2:2003 се предвижда, че за провеждането на анализа за определяне на биохимичната потребност от кислород след пет дни, водните проби трябва да се съхраняват веднага след вземането им и до момента на анализ в пълна догоре, плътно затворена бутилка при температура 0 — 4 °C. Процесът на определяне на  следва да започне възможно най-скоро или най-малкото в рамките на двадесет и четири часа от вземането на пробите.
С цел предотвратяване започването на процеси на биохимично разлагане в 24-часовата комбинирана проба, на практика докато продължава вземането на проби, водната проба се охлажда до температура не по-висока от 4°C и се съхранява при тази температура до приключване на процеса на вземане на проби.
В търговската мрежа се предлага подходящо оборудване за вземане на проби.
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Раздел I
Дефиниции
За целите на настоящото приложение се прилагат следните определения:
1.1 	Общи положения
1.1.1 	Затворено помещение: всяко помещение, в което, при липса на принудителна вентилация, вентилацията ще бъде ограничена и всяка експлозивна атмосфера няма да се разпръсне естествено.
1.1.2 	Полузатворено помещение: помещение, ограничено от палуби или прегради по такъв начин, че естествените условия на вентилация са значително различни от тези, получени на открита палуба.
1.1.3 	Клапан за освобождаване на налягането (PRV): устройство с пружина, което се активира автоматично чрез натиск, чиято цел е да предпази резервоара или тръбопровода от неприемливо свръхвътрешно налягане.
1.1.4 	Клапан за вакуум под налягане (P/V): клапан или набор от клапани, които поддържат свръхналягането или подналягането в резервоара в рамките на проектните граници на резервоара.
1.1.5 	Термично активирано устройство за освобождаване на налягането (TPRD): устройство, което се активира автоматично от температуратаи чиято цел е да защити резервоара или тръбопровода от неприемливо свръхвътрешно налягане.
1.1.6 	Система за контролирано обезвъздушаване на резервоара: система, оборудвана с P/V клапани за освобождаване на свръхналягане и понижено налягане.
1.1.7 	ESD: аварийно изключване, незабавно спиране на енергийния преобразувател и на всички негови процеси като реакция на системата за управление на отклонения на параметрите на процеса, за да се избегнат повреди на компонентите и плавателното средство, както и опасности за хората.
1.1.8 	Главен горивен вентил: автоматичен спирателен вентил в тръбопроводите за подаване на  гориво към двигателите (съответно пространството на горивните клетки).
1.1.9 	Двоен блокиращ и изпускателен клапан: набор от два клапана последователно в тръба и трети клапан, позволяващ освобождаване на налягането от тръбата между тези два клапана до безопасно място. Устройството може също да се състои от двупътен вентил и затварящ вентил вместо три отделни клапана.
1.1.10 Въздушен шлюз: пространство, оградено от газонепроницаеми стоманени прегради с две газонепропускливи врати, предназначени да отделят неопасна зона от опасна зона.
1.1.11 Тръбопровод с двойна стена: тръбопровод с двойна стена, при който пространството между стените е под налягане с инертен газ и е оборудван за откриване на всяко изтичане на една от двете стени.
1.1.12 	Максимално работно налягане: максималното допустимо налягане в резервоар за гориво или тръбопровод по време на работа. Това налягане е равно на налягането на отваряне на предпазните клапани или устройства.
1.1.13	Проектно налягане: налягането, въз основа на което е проектиран и изграден резервоарът за гориво или тръбопроводът.
1.1.14 	Вентилиран тръбопровод: газова тръба, монтирана в тръба или канал, оборудван с механична смукателна вентилация.
1.1.15 	Предупредително оборудване за газ: предупредително оборудване за защита на хората и имуществото от опасни газове и смеси газ-въздух. Състои се от газови детектори за идентифициране на газове, контролен блок за обработка на сигналите и дисплей/аларма за показване на състоянието и предупреждение.
1.1.16	Вторична бариера: заграждението, заобикалящо елементите, съдържащи гориво (или компонентите на горивната клетка), предназначено да предотврати изтичането на гориво в околните зони в случай на изтичащ компонент (първична бариера).
1.1.17	Най-ниската възможна водолиния: водолинията, съответстваща на водоизместимостта на плавателния съд без баласт и без товар.
1.1.18 	Двигател с два вида горива: двигател, който е проектиран да работи едновременно с два вида горива, като и двата вида горива се  дозират отделно, като изразходваното количество на едно от горивата спрямо другото може да варира в зависимост от работата.
1.1.19 Сменяем резервоар: контейнер или  секция с един или няколко резервоара, предназначени за временно съхранение на гориво на борда, доставящи гориво за задвижването или за спомагателните системи на плавателното средство и предназначени за преместване извън борда.
2. Втечнен природен газ (LNG)
1.2.1 Втечнен природен газ (LNG): природен газ, който е втечнен чрез охлаждане до температура от -161 °C.
1.2.2 LNG система: всички  компоненти на плавателното средство, които могат да съдържат втечнен природен газ (LNG) или природен газ, като двигатели, резервоари за гориво и тръбопроводи за бункероване.
1.2.3 Система за зареждане с втечнен природен газ: устройство за зареждане на втечнен природен газ (LNG) на борда (станция за зареждане и тръбопровод за зареждане).
1.2.4 Станция за бункероване: зоната на борда, където се намира цялото оборудване, използвано за бункероване, като колектори, клапани, инструменти за наблюдение, оборудване за безопасност, станция за наблюдение, инструменти и др.
1.2.5 Система за задържане на LNG: устройството за съхранение на втечнен природен газ (LNG), включително връзките на резервоара.
1.2.6 Система за подаване на газ: устройството, включително системата за подготовка на газ, тръбопроводи и клапани за подаване на газ на борда към цялото оборудване, консумиращо газ.
1.2.7 Система за подготовка на газ: уредът, използван за преобразуване на втечнен природен газ (LNG) в природен газ, неговите принадлежности и тръбопроводи.
1.2.8 Компоненти на системата: всички компоненти на инсталацията, които могат да съдържат втечнен природен газ (LNG) или природен газ (NG) (резервоари за гориво, тръбопроводи, клапани, маркучи, бутала, помпи, филтри, уреди и др.).
3. Горивни клетки
1.3.1 	Система с горивни клетки: системата, включваща компонентите на горивните клетки, както и други компоненти и системи, необходими за работата на горивните клетки и за захранването на плавателното средство с електричество. Това изключва системите за бункероване, съхранение и подаване на гориво.
1.3.2	Компоненти на горивни клетки: всички компоненти на система с горивни клетки, които могат да съдържат гориво или опасни изпарения.
1.3.3 	Пространство за горивна клетка: всяко затворено пространство или заграждение, съдържащо част или всички компоненти на горивна клетка.
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1.3.4 Горивна клетка: енергиен преобразувател, при който чрез окисляване химическата енергия на горивото се преобразува директно в електрическа и топлинна енергия.
1.3.5 Реформатор: устройство за преобразуване на газообразни или течни първични горива за реформиране, което може да се използва в горивни клетки.

1.3.4 	Горивна клетка: енергиен преобразувател, в който чрез окисляване химичната енергия на горивото се преобразува директно в електрическа и топлинна енергия.
1.3.5 	Реформатор: устройство за преобразуване на газообразни или течни първични горива в  вид, който може да се използва в горивни клетки.
1.3.6 	Първично гориво: гориво, подавано към система с горивни клетки.
1.3.7 	Гориво: първично гориво или преработен продукт, с който горивната клетка се захранва за преобразуване на енергия.
1.3.8 	Реформат: съдържащ водород газ, генериран в реформатора от първично гориво.
1.3.9 	Буферен съд: устройство, съставляващо част от системата с горивна клетка за временно задържане на гориво, за да се осигури стабилната работа на системата с горивна клетка, по-специално за балансиране на потока гориво към горивна клетка.
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Раздел II
Съхранение на гориво
Глава 1
LNG

2.1.1 Система за задържане на LNG
2.1.1.1 Системата за задържане на LNG трябва да бъде отделена от машинните отделения или други зони с висок риск от пожар.
2.1.1.2 Резервоарите за LNG гориво се разполагат възможно най-близо до надлъжната централна линия на плавателното средство.
2.1.1.3 Разстоянието между  корпусa на плавателното средство и резервоара за LNG гориво не трябва да бъде по-малко от 1,00 m. Ако са разположени резервоари за LNG гориво:
а) под палубата плавателното средство трябва да има двоен борд и двойно дъно на мястото на резервоарите за LNG гориво. Ширината на двойните страни и височината на двойното дъно не трябва да бъде по-малка от 0,60 m.
б) на открита палуба разстоянието е най-малко B/5 от вертикалните равнини, определени от страните на плавателното средство.
2.1.1.4 Резервоарът за LNG гориво трябва да бъде независим резервоар, проектиран в съответствие с Европейските стандарти EN 13530-1:2002,  EN 13530-2/AC : 2006, ISO 20421-1:2019 в комбинация с динамични натоварвания или IGC-Code (резервоар тип C). Контролният орган може да приеме други еквивалентни стандарти на една от държавите членки.
2.1.1.5 Връзките на резервоара се монтират над най-високото ниво на течността в резервоарите. Контролният орган може да приеме връзки под най-високото ниво на течността.
2.1.1.6 Ако връзките на резервоара са под най-високото ниво на течност в резервоарите за LNG гориво, под резервоарите се поставят тави за отцеждане, които отговарят на следните изисквания:
а) капацитетът на ваничката за отцеждане трябва да е достатъчен, за да побере обема, който би могъл да изтече в случай на повреда на тръбната връзка;
б) материалът на ваничката за отцеждане трябва да бъде подходяща неръждаема стомана; и
в) ваничката за отцеждане трябва да бъде достатъчно отделена или изолирана от конструкциите на корпуса или палубата, така че конструкциите на корпуса или палубата да не бъдат изложени на неприемливо охлаждане в случай на изтичане на LNG.
2.1.1.7 Системата за задържане на LNG трябва да бъде снабдена с вторична бариера. Не се изисква вторична бариера за системите за задържане на LNG, където вероятността за структурни повреди и течове през първичната бариера е изключително ниска и може да бъде пренебрегната.
2.1.1.8 Ако вторичната бариера на системата за задържане на LNG е част от конструкцията на корпуса, тя може да бъде граница на резервоарното помещение, предмет на необходимите предпазни мерки срещу изтичане на криогенна течност.
2.1.1.9 Местоположението и конструкцията на системата за задържане на LNG и другото оборудване на откритата палуба трябва да осигуряват достатъчна вентилация. Трябва да се предотврати натрупването на изпуснат NG.
2.1.1.10 Ако кондензация и заледяване поради студени повърхности на резервоари за LNG гориво водят до проблеми с безопасността или функционални проблеми, трябва да се вземат подходящи превантивни или коригиращи мерки.
2.1.1.11 Всеки резервоар за LNG гориво трябва да бъде снабден с поне два предпазни клапана, които могат да предотвратят свръхналягане, ако един от клапаните е затворен поради неизправност, теч или поддръжка.
2.1.1.12 Ако не може да се изключи изпускане на гориво във вакуумното пространство на вакуумно изолиран резервоар за LNG гориво, вакуумното пространство трябва да бъде защитено с подходящ предпазен клапан. Ако резервоарите за LNG гориво са разположени в затворени или полузатворени помещения, устройството за освобождаване на налягането трябва да бъде свързано към вентилационна система.
2.1.1.13 Изпускателните отвори на предпазните клапани трябва да бъдат разположени на не по-малко от 2,00 m над палубата на разстояние не по-малко от 6,00 m от жилищните, пътническите зони и работните места, които са разположени извън трюма или товарната зона. Тази височина може да бъде намалена, когато в радиус от 1,00 m около изхода на предпазните клапани няма оборудване, не се извършва работа, знаци показват района и са взети подходящи мерки за защита на палубата.
2.1.1.14 Трябва да е възможно безопасното изпразване на резервоарите за LNG гориво, дори ако системата за LNG е изключена.
2.1.1.15 Трябва да има възможност за продухване на газ и обезвъздушаване на резервоари за LNG гориво, включително газопроводни системи. Трябва да е възможно да се извърши инертиране с инертен газ (напр. азот или аргон) преди вентилиране със сух въздух, за да се изключи взривоопасна атмосфера в резервоарите за LNG гориво и газопроводите.
2.1.1.16 Налягането и температурата на резервоарите за LNG гориво трябва да се поддържат през цялото време в техните проектни граници.
2.1.1.17 Ако системата за LNG е изключена, налягането в резервоара за LNG гориво трябва да се поддържа под максималното работно налягане на резервоара за LNG гориво за период от 15 дни. Приема се, че резервоарът за LNG гориво е бил напълнен до границите на пълнене съгласно 2.1.8 и че плавателното средство остава в неактивно състояние.
2.1.1.18 Резервоарите за LNG гориво трябва да бъдат електрически свързани към конструкцията на плавателното средство.
2.1.2 Тръбопроводни системи за LNG и NG.
2.1.2.1 	Тръбопроводите за LNG и NG през други машинни отделения или неопасни затворени зони на плавателното средство трябва да бъдат затворени в тръбопроводи с двойна стена или вентилирани канали.
2.1.2.2 Тръбопроводите за LNG и NG не трябва да бъдат разположени по-малко от:
а) 1,00 m от страната на плавателния съд; и
б) 0,60 m от дъното.
2.1.2.3 	Всички тръбопроводи и всички компоненти, които могат да бъдат изолирани с клапани от системата за LNG в състояние, пълно с течност, трябва да бъдат снабдени с предпазни клапани за налягане.
2.1.2.4 	Тръбопроводите трябва да бъдат електрически свързани към конструкцията на плавателното средство.
2.1.2.5 Нискотемпературните тръбопроводи трябва да бъдат термично изолирани от съседната конструкция на корпуса, където е необходимо. Осигурява се защита срещу случаен контакт.
2.1.2.6 Проектното налягане на тръбопровода не трябва да бъде по-малко от 150 % от максималното работно налягане. Максималното работно налягане на тръбопроводите вътре в помещенията не трябва да надвишава 1000 kPa. Проектното налягане на външната тръба или канал на газопроводната система не трябва да бъде по-малко от проектното налягане на вътрешната газопровода.
2.1.2.7 Газопроводите в защитените от ESD машинни отделения трябва да бъдат разположени възможно най-далече от електрическите инсталации и резервоарите, съдържащи запалими течности.
2.1.3 	Дренажни системи
2.1.3.1 Дренажните системи за зони, където може да има LNG или NG, трябва:
а) да бъдат независими и отделени от дренажната система на зони, където не могат да присъстват LNG и NG; и
б) да не води до помпи в неопасни зони.
2.1.3.2 Когато системата за задържане на LNG не изисква вторична бариера, трябва да се осигурят подходящи дренажни устройства за резервоарните помещения, които не са свързани с машинните отделения. Осигуряват се средства за откриване на всяко изтичане на LNG.
2.1.3.3 Когато системата за задържане на LNG изисква вторична бариера, трябва да се осигурят подходящи дренажни устройства за справяне с всяко изтичане на LNG в пространствата между бариерите. Осигуряват се средства за откриване на такова изтичане.
2.1.4  Дренажни тави
2.1.4.1 Подходящи тави трябва да бъдат монтирани там, където течът може да причини повреда на конструкцията на плавателния съд или където е необходимо ограничаване на зоната, която е засегната от разлив.
2.1.5 Разположение на входове и други отвори
2.1.5.1 Входове и други отвори от неопасна зона към опасна зона трябва да бъдат разрешени само до степента, необходима по оперативни причини.
2.1.5.2 За входове и отвори към неопасни зони в рамките на 6,00 m от системата за задържане на LNG, системата за подготовка на газа или изхода на предпазен клапан, трябва да бъде осигурен подходящ въздушен шлюз.
2.1.5.3 Въздушните шлюзове трябва да бъдат механично вентилирани при свръхналягане спрямо съседната опасна зона. Вратите трябва да са самозатварящи се и да не са оборудвани с устройства за задържане.
2.1.5.4 Въздушните шлюзове трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да не може да се отделя газ в неопасни зони в случай на най-критичните събития в опасните пространства, разделени от въздушните шлюзове. Събитията се оценяват в оценката на риска съгласно член 30.04.
2.1.5.5 Въздушните шлюзове трябва да са свободни от препятствия, да осигуряват лесно преминаване и да не се използват за други цели.
2.1.5.6 Оптична и звукова аларма трябва да се подава от двете страни на въздушния шлюз, ако повече от една врата не е затворена или ако се открие газ във въздушния шлюз.
2.1.6 	Вентилационни системи
2.1.6.1 Вентилаторите, използвани за вентилация на опасни пространства, трябва да бъдат от сертифициран безопасен тип.
2.1.6.2 Вентилаторите, задвижващи електрически двигател, трябва да отговарят на изискваната защита от експлозия в зоната, където са инсталирани.
2.1.6.3 Трябва да се задейства оптична и звукова аларма в рулевата рубка или на друго място с постоянен персонал в случай на загуба на необходимия вентилационен капацитет.
2.1.6.4 Всеки тръбопровод, използван за вентилация на опасни пространства, трябва да бъде отделен от този, използван за вентилация на неопасни пространства.
2.1.6.5 Вентилационните системи, необходими за избягване на експлозивна атмосфера, трябва да имат най-малко два вентилатора с независимо електрозахранване, всеки от които с достатъчна мощност.
2.1.6.6 Въздухът за вентилация на опасни помещения трябва да се взема от неопасни зони.
2.1.6.7 Въздухът за вентилация на неопасни помещения трябва да се взема от неопасни зони, които са разположени най-малко на 1,50 m от границите на всяка опасна зона.
2.1.6.8 Когато входният канал преминава през опасно пространство, каналът трябва да има свръхналягане спрямо това пространство. Не се изисква свръхналягане, ако е гарантирано, че газовете не могат да изтекат в канала.
	Когато изходящият тръбопровод от опасно пространство минава през неопасно помещение, тръбопроводът трябва да има подналягане спрямо това пространство. Подналягането не се изисква, когато структурните мерки на канала гарантират, че газовете не могат да изтекат в помещението.
2.1.6.9 Отворите за изпускане на въздух от опасни пространства трябва да бъдат разположени в открита зона, която има същия или по-нисък риск от опасност от вентилираното пространство.
2.1.6.10 Отворите за изпускане на въздух от неопасни пространства трябва да бъдат разположени извън опасните пространства.
2.1.6.11 В затворени помещения вентилационните изпускателни канали трябва да бъдат разположени в горната част на тези помещения. Входните отвори за въздух трябва да бъдат разположени на дъното.
2.1.7 Бункерна система за LNG
2.1.7.1 Бункерната система за LNG трябва да бъде разположена по такъв начин, че
а) да не се отделя газ в атмосферата по време на пълнене на резервоари за LNG гориво, и
б) количеството газ, отделяно при свързване, разкачване или прочистване на маркучите, да е сведено до минимум.
2.1.7.2 	Бункерната станция и всички клапани, използвани за бункероване, трябва да бъдат разположени на откритата палуба, така че да се осигури достатъчна естествена вентилация.
2.1.7.3 	Бункерната станция трябва да бъде разположена и подредена по такъв начин, че всяка повреда на газопровода да не причинява повреда на системата за задържане на LNG на плавателното средство.
2.1.7.4 Трябва да се осигурят подходящи средства за освобождаване на налягането и отстраняване на течното съдържание от смукателите на помпата и тръбопроводите на бункера.
2.1.7.5 Маркучите, използвани за бункероване на LNG, трябва да бъдат:
а) съвместими с LNG, по-специално подходящи за температурата на LNG; и
б) проектирани за налягане на разрушаване не по-малко от пет пъти максималното налягане, на което могат да бъдат подложени по време на бункероване.
2.1.7.6 Бункеровият колектор трябва да бъде проектиран да издържа на нормални механични натоварвания по време на бункероване. Връзките трябва да бъдат от тип сухо разединяване и оборудвани с подходящи допълнителни безопасни сухи прекъсващи съединители.
2.1.7.7 Трябва да е възможно да се управлява главният бункерен клапан за LNG по време на операциите по бункероване от безопасна контролна станция на плавателното средство.
2.1.7.8 Бункерните тръбопроводи трябва да бъдат организирани за инертиране и освобождаване на газ.
2.1.7.9 Всички компоненти на бункерната система трябва да са в съответствие с Европейски стандарт EN 20519:2022 (5.3 до 5.7).
2.1.8 Граници на пълнене на резервоари за LNG гориво
2.1.8.1 Нивото на LNG в резервоара за LNG не трябва да надвишава границата на пълнене от 95 % при референтната температура. Референтната температура означава температурата, съответстваща на налягането на парите на горивото при налягането на отваряне на предпазните клапани.
2.1.8.2 Граничната крива на пълнене за температурите на пълнене на LNG се изготвя по следната формула: 𝐿𝐿 = 𝐹𝐿 ∙ 𝜌𝑅/𝜌L където:
𝐿𝐿 = граница на натоварване, максимално допустим обем на течността спрямо обема на резервоара за LNG гориво, до който резервоарът може да бъде натоварен, изразено в проценти,
𝐹𝐿 = граница на пълнене, изразена в проценти, тук 95 %,
𝜌𝑅 = относителна плътност на горивото при референтната температура,
𝜌𝐿 = относителна плътност на горивото при температурата на зареждане.
2.1.8.3 За плавателни средства, изложени на значителни височини на вълните или значително движение поради операции, кривата на границата на пълнене се адаптира съответно въз основа на оценката на риска, съгласно член 30.04.
2.1.9 	Газоснабдителна система
2.1.9.1 Газоснабдителната система трябва да бъде така организирана, че последствията от всяко отделяне на газ да бъдат сведени до минимум, като същевременно се осигурява безопасен достъп за работа и проверка.
2.1.9.2 Частите на системите за захранване с газ, които са разположени извън машинното отделение или пространството на горивните клетки, трябва да бъдат проектирани по начин, по който повреда на една бариера да не може да доведе до изтичане от системата в околното пространство, причинявайки непосредствена опасност за хората на борда, околната среда или плавателното средство.
2.1.9.3 Входовете и изходите на резервоара за LNG гориво трябва да бъдат снабдени с клапани, разположени възможно най-близо до резервоара.
2.1.9.4 Системата за подаване на газ към всеки двигател или няколко двигателя трябва да бъде оборудвана с главен вентил за гориво. Вентилите трябва да бъдат разположени възможно най-близо до системата за подготовка на газ, но във всеки случай извън машинното отделение.
Системата за подаване на газ към всяко отделение за горивна клетка или няколко отделения за горивна клетка трябва да бъде оборудвана с главен вентил за гориво за изключване на линиите за подаване на гориво към потребителите. Вентилите се разполагат възможно най-близо до системата за подготовка на газа, но при всички случаи извън пространството на горивната клетка.
2.1.9.5 В случай на задвижваща или спомагателна система с двигател с вътрешно горене, главният клапан за гориво трябва да работи:
а) в и извън машинното отделение; и
б) от рулевата рубка.
2.1.9.6 В случай на задвижваща или спомагателна система с горивни клетки, по аналогия с член 8.05, точка 7, главният клапан за гориво трябва да работи:
а) отвън в непосредствена близост до пространството на горивната клетка;
б) отвътре в случай на пространство за горивни клетки, посочено в (3.1.1.14.5); и
в) от рулевата рубка
2.1.9.7 Всяко оборудване, консумиращо газ, трябва да бъде снабдено с комплект двоен блок и обезвъздушителни клапани, за да се осигури безопасно изолиране на системата за подаване на гориво. Двата блокиращи вентила трябва да са от тип "незатварящ се", докато вентилационният клапан трябва да е "неотварящ се".2.1.9.8 За инсталации с няколко двигателя, където е осигурен отделен главен вентил за гориво за всеки двигател и за инсталации с един двигател, главният клапан за гориво и функциите на двойния блок и обезвъздушителния клапан могат да се комбинират.
За инсталации с няколко горивни отделения, където е осигурен отделен главен горивен клапан за всяко горивно отделение и за единична горивна клетка, главният горивен клапан и функциите на двойния блок и изпускателния клапан могат да се комбинират.
Един спирателен вентил на двойния блок и вентилите за обезвъздушаване също трябва да се управляват и ръчно.
2.1.10 Спиране на подаването на газ
2.1.10.1 Ако подаването на гориво не се смени към газьол преди спиране, системата за подаване на газ от главния вентил за гориво към двигателя и изпускателната система трябва да бъдат продухани, за да се изпусне всеки остатъчен газ, който може да присъства.
2.1.10.2 В случай на аварийно спиране, системата за захранване с газ трябва да бъде изключена автоматично не по-късно  от:
а)  подаването  на друго гориво за двигатели с две горива. Не трябва да е възможно да се спре другото гориво, без първо или едновременно с това да се затвори подаването на газ към съответните цилиндри или към целия двигател.
б) изключването на  източник на запалване за двигатели с едно гориво. Не трябва да е възможно да се изключи източникът на запалване без първо или едновременно с това да се затвори подаването на газ към съответните цилиндри или към целия двигател.
2.1.10.3 В случай на задвижваща или спомагателна система с горивни клетки не трябва да е възможно системата с горивни клетки да се изключи без първо или едновременно с това да се затвори подаването на газ.
2.1.11 Пожарна безопасност
2.1.11.1 Общи положения
2.1.11.1.1 В допълнение към член 30.08 се прилагат разпоредбите на точка 2.1.11.
2.1.11.1.2 Помещение или заграждение, съдържащо системата за подготовка на газ или части от нея, трябва да се счита като машинно отделение за целите на противопожарната защита.
2.1.11.2 Пожароизвестителна система
2.1.11.2.1 Датчиците за дим сами по себе си не са достатъчни за бързо откриване на пожар.
2.1.11.2.2 Пожароизвестителната система трябва да има средства за идентифициране на всеки пожароизвестител или ръчен пожароизвестител поотделно.
2.1.11.2.3 Системата за газова безопасност трябва да изключва автоматично съответните части на газоснабдителната система при откриване на пожар в помещения с газови инсталации.
2.1.11.3 Противопожарна защита
2.1.11.3.1 Жилищата, пътническите зони, машинните отделения и евакуационните пътища трябва да бъдат екранирани с прегради от тип A60, когато разстоянието е по-малко от 3,00 m до резервоарите за LNG гориво и бункерирането станции, разположени на палубата.
2.1.11.3.2 Границите на помещенията с резервоари за LNG гориво и вентилационните канали към тези помещения под горната палуба трябва да отговарят на тип A60. Въпреки това, когато помещението е в съседство с резервоари, кухини, спомагателни машинни отделения с малък или никакъв риск от пожар, санитарни и подобни помещения, изолацията може да отговаря на тип A0.
2.1.11.4 Предотвратяване на пожари и охлаждане
2.1.11.4.1 Инсталира се система за разпръскване на вода за охлаждане и предотвратяване на пожар, която да покрива откритите части на резервоара(ите) за LNG гориво, разположен(и) на открита палуба.
2.1.11.4.2 Ако системата за разпръскване на вода е част от противопожарните системи, посочени в членове 13.04 или 13.05, необходимият капацитет на противопожарната помпа и работното налягане трябва да са достатъчни, за да осигурят работата както на необходимия брой хидранти и маркучи, така и на водата система за пръскане едновременно. Връзката между системата за пръскане на вода и противопожарните системи, посочени в членове 13.04 или 13.05, се осигурява чрез завинтващ се невъзвратен клапан.
2.1.11.4.3 Ако противопожарните системи, посочени в членове 13.04 или 13.05, са монтирани на борда на плавателно средство, където резервоарът за LNG гориво е разположен на открита палуба, в противопожарните системи се монтират изолиращи клапани, за да се изолират повредените секции на противопожарните системи. Изолирането на участък от противопожарни системи не трябва да лишава противопожарната линия след изолирания участък от вода.
2.1.11.4.4 Системата за пръскане на вода трябва също така да осигурява покритие за границите на надстройките, освен ако резервоарът не е разположен на 3,00 m или повече от границите.
2.1.11.4.5 Системата за пръскане на вода трябва да бъде проектирана да покрива всички зони, както е посочено по-горе, с разход от 10 l/min/m2 за хоризонтални изпъкнали повърхности и 4 l/min/m2 за вертикални повърхности.
2.1.11.4.6 Системата за пръскане на вода трябва да може да се задейства от рулевата рубка и от палубата.
2.1.11.4.7 Дюзите трябва да бъдат разположени, така че да осигурят ефективно разпределение на водата в цялата защитавана зона.
2.1.11.5 Гасене на пожар
2.1.11.5.1 В допълнение към изискванията на член 13.03, два допълнителни преносими пожарогасителя със сух прах с капацитет най-малко 12 kg трябва да бъдат разположени в близост до станцията за бункероване. Те трябва да са подходящи за пожари от клас C.
2.1.12 Двигатели на потопени газови помпи
2.1.12.1 Двигателите на потопени газови помпи и техните захранващи кабели могат да бъдат монтирани в системи за задържане на LNG. Трябва да се направят мерки за алармиране при ниско ниво на течността и автоматично изключване на двигателите в случай на ниско-ниско ниво на течността. Автоматичното изключване може да бъде осъществено чрез отчитане на ниско изпускателно налягане на помпата, нисък ток на двигателя или ниско ниво на течност. Това изключване трябва да дава оптична и звукова аларма в рулевата рубка. Двигателите на потопените газови помпи трябва да могат да бъдат изолирани от електрическото си захранване по време на операции по освобождаване на газ.
2.1.13 Системи за управление, наблюдение и безопасност
2.1.13.1 Общи положения
2.1.13.1.1 В допълнение към член 30.10 се прилагат разпоредбите на точка 2.1.13.
2.1.13.1.2 Газоснабдителната система трябва да бъде оборудвана със собствена система за контрол на газа и мониторинг на газа и собствена система за газова безопасност. Всички елементи на тези системи трябва да могат да бъдат функционално тествани.
2.1.13.1.3 Системата за газова безопасност трябва да изключва системата за газоснабдяване автоматично, при повреда в системите, които са от съществено значение за безопасността, и при условия на повреда, които могат да се развият твърде бързо за ръчна намеса.
2.1.13.2 Бункерна система за LNG и мониторинг на системата за задържане на LNG
2.1.13.2.1 Всеки резервоар за LNG гориво трябва да бъде оборудван с:
а) най-малко два индикатора за нивото на течността, които трябва да бъдат разположени, така че да могат да се поддържат в работно състояние;
б) индикатор за налягане, способен да показва целия диапазон на работно налягане и който е ясно обозначен с максималното работно налягане на резервоара за LNG гориво;
в) аларма за високо ниво на течността, работеща независимо от други индикатори за ниво на течността, която трябва да дава оптична и звукова аларма, когато се активира; и
г) допълнителен сензор, работещ независимо от алармата за високо ниво на течността, който автоматично задейства главния бункерен клапан за LNG по начин, който едновременно ще избегне прекомерното налягане на течността в бункерния тръбопровод и ще предотврати напълването на резервоара с течност.
2.1.13.2.2 Всеки нагнетателен тръбопровод на помпата и всяко крайно свързване на течност и газ от пари трябва да бъдат снабдени с поне един локален индикатор за налягане. В нагнетателната линия на помпата индикаторът трябва да бъде поставен между помпата и първия клапан. Допустимото максимално налягане или стойността на вакуума се посочва на всеки индикатор.
2.1.13.2.3 Трябва да се осигури аларма за високо налягане в системата за задържане на LNG и в помпата. Когато се изисква вакуумна защита, трябва да се осигури аларма за ниско налягане.
2.1.13.2.4 Контролът на бункероването трябва да е възможен от безопасна контролна станция, отдалечена от станцията за бункероване. В тази контролна станция трябва да се следи налягането и нивото на резервоара за LNG гориво. Трябва да има аларма за препълване, аларма за високо и ниско налягане и автоматично изключване посочени в тази контролна станция.
2.1.13.2.5 Ако вентилацията в тръбопровода, обхващащ бункерните линии, спре, на контролната станция се задейства оптична и звукова аларма.
2.1.13.2.6 Ако се открие газ в тръбопровода, обхващащ тръбопровода за бункериране, на контролната станция трябва да се задейства оптична и акустична аларма и аварийно изключване.
2.1.13.2.7 На борда трябва да има подходящо и достатъчно за целта защитно облекло и оборудване за бункероване в съответствие с ръководството за експлоатация.
2.1.13.3  Предупредително оборудване за газ
2.1.13.3.1 Предупредителното оборудване за газ трябва да бъде проектирано, инсталирано и тествано в съответствие с признат стандарт, като например Европейски стандарт EN 60079-29-1:2020.
2.1.13.3.2 Постоянно монтираните газови детектори се монтират в:
а) зони за свързване на резервоари, включително резервоари за LNG гориво, тръбни връзки и първи клапани;
б) канали около газопроводи;
в) машинни отделения, съдържащи газопроводи, газово оборудване или оборудване, консумиращо газ;
г) помещението, в което се намира системата за подготовка на газ;
д) други затворени помещения, съдържащи газопроводи или друго газово оборудване без канали;
е) други затворени или полузатворени помещения
аа) където могат да се натрупат газови пари, включително междубариерни пространства  
бб)резервоарни помещения на независими резервоари за LNG гориво, различни от тип C;
ж) въздушни шлюзове; и
з) вентилационни отвори към помещения, в които могат да се натрупат газови пари.
2.1.13.3.3 Чрез дерогация от точка (2.1.13.3.2), постоянно инсталирани сензори, които откриват газ чрез разлика в налягането, могат да се използват за междубариерни пространства в двустенни тръбопроводи.
2.1.13.3.4 Броят и препокриването от газови детектори във всяко  помещение трябва да се вземат предвид, като се отчете размерът, разположението и вентилацията на помещението.
2.1.13.3.5 Постоянно монтираните газови детектори трябва да бъдат разположени там, където може да се натрупа газ и във вентилационните отвори на тези помещения.
2.1.13. 3.6 Трябва да се активира оптична и акустична аларма, преди концентрацията на газа да достигне 20 % от долната граница на експлозивност. Системата за газова безопасност се задейства при 40 % от долната граница на експлозивност.
2.1.13. 3.7 Оптичните и акустичните аларми от оборудването за предупреждение за газ трябва да се задействат в рулевата рубка.
2.1.13.4 Функции за безопасност на газоснабдителните системи
2.1.13.4.1 Ако газоснабдителната система е изключена поради задействане на автоматичен кран, тя не трябва да се рестартира, докато не се установи причината за прекъсването и не се предприемат необходимите действия. Инструкциите за това се поставят на видно място в контролната станция за спирателните кранове в газопроводите.
2.1.13.4.2 Ако системата за подаване на газ е изключена поради изтичане на газ, тя не трябва да се включва, докато не бъде открито мястото на изтичането и не бъдат предприети необходимите действия. Инструкции за това трябва да бъдат поставени на видно място в машинното отделение.
2.1.13.4.3 Газоснабдителната система трябва да бъде организирана за ръчно дистанционно аварийно спиране от следните места, както е приложимо:
а) рулева рубка;
б) контролна станция на бункерната станция; или
в) кое да е място с постоянен персонал.
Глава 2
Метанол
2.2.1 Общи положения

2.2.1.1  Оборудването или тръбопроводите, съдържащи течно метанолно гориво, трябва да бъдат разположени в заграждения, пространства или канали, осигуряващи вторична бариера. Това изискване  е предимно за помпата, филтрите и фитингите

Не е необходима вторична бариера на открита палуба.
2.2.2 Резервоари за гориво с метанол
2.2.2.1 Метанолното гориво се съхранява в резервоари, които са:
а) неразделна част от корпуса или здраво закрепени към корпуса;
б) направени така, че да могат да издържат на механични, химични и термични натоварвания, на които е вероятно да бъдат подложени.
Могат да се използват материали, различни от стомана, за резервоари за метанолно гориво (състоящи се от първична бариера и, където е приложимо, вторична бариера), при условие че тези материали имат структурни свойства и характеристики на цялост, еквивалентни на стоманата, в края на приложимото излагане на огън съгласно стандартния едночасов тест за пожар. Тези изисквания се считат за изпълнени, когато използваните материали осигуряват прегради тип A60.
2.2.2.2 Резервоарите за метанол и техните тръбопроводи трябва да бъдат проектирани така, че да предотвратяват електростатични заряди. Отделните резервоари за гориво трябва да бъдат електрически свързани към конструкцията на плавателния съд.
2.2.2.3 Резервоарите за гориво с метанол и техните тръбопроводи и други аксесоари трябва да бъдат разположени по такъв начин, че нито горивото, нито горивните изпарения да могат случайно да достигнат вътрешността на плавателния съд.
2.2.2.4 	Не могат да бъдат разположени резервоари за гориво с метанол пред таранната преградата или зад ахтерпиковата преграда 
2.2.2.5 Резервоарите за гориво с метанол и техните фитинги не трябва да бъдат разположени директно над двигатели или изпускателни тръби.
2.2.2.6 	Директно при изходите на резервоара тръбопроводът за подаване на гориво трябва да бъде снабден с бързо затварящ се клапан, който може да се управлява от палубата, дори когато въпросните пространства са затворени.
Ако устройството за управление е скрито, капакът или  закритието не трябва да могат да се заключват.
Работното устройство се маркира в червено. Ако устройството е скрито, то трябва да бъде маркирано със символ за „бързо затварящ се клапан на резервоара“ в съответствие с фигура 9 от приложение 4 с дължина на страната най-малко 10 cm.
2.2.2.7 	Резервоарите за гориво с метанол трябва да бъдат защитени срещу разливане на гориво по време на бункериране посредством подходящи бордови технически устройства, които се вписват в точка 52 от  корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване. Дерогация от това изискване е приемлива, ако горивото се приема от бункерни станции със собствени технически устройства за предотвратяване на разливи на гориво на борда по време на бункериране.
2.2.2.8 Трябва да се постави фиксирана тръбопроводна система, която да позволява безопасно освобождаване на газ от всеки резервоар за гориво.

2.2.3 Резервоари за гориво с инертен метанол
2.2.3.1 Резервоарите за гориво с инертен метанол трябва да бъдат  инертно запълнени през цялото време по време на нормална работа.
2.2.3.2 Конструкцията на системата с инертен резервоар трябва да елиминира възможността за експлозивна атмосфера в резервоара за гориво по време на която и да е част от операцията по смяна на газа, освобождаване на газ или инертиране чрез използване на инертираща среда.
2.2.3.3 Съгласно (2.2.1.1), ако резервоарите за гориво с инертен метанол са разположени под палубата, те трябва да бъдат заобиколени от вторична бариера за ограничаване и откриване на изтичане. Въпреки това, вторичната бариера може да бъде пропусната  за тези повърхности, които са ограничени  от:
а)  външна обшивка,
б) горни части на резервоарите, които не са под статичното налягане на течността и са обърнати към открита палуба,
в) горни части на резервоарите, които не са под статичното налягане на течността и разположени срещу тях пространства, постоянно вентилирани с най-малко 15 обмена на въздух на час (напр. машинни отделения, помпени отделения или подобни), или
г) други резервоари за метанолно гориво или помещения с оборудване, съдържащо метанолно гориво.
2.2.3.4 За резервоари за гориво с инертен метанол под палубата,
а) разстоянието между  борда на плавателния съд (външна обшивка) и вторичната преграда на резервоара трябва да  бъде най-малко 0,60 m и
б) разстоянието между дъното на плавателния съд ( външна обшивка) и вторичната преграда на резервоара трябва да бъде най-малко 0,50 m.
За случая, посочен в т. 2.2.3.3буква a), това означава:
а) разстоянието между  борда на плавателния съд (външна обшивка) и вертикалната част на вторичната бариера на резервоара, противоположна на борда на плавателното средство, трябва да бъде най-малко 0,60 m.
б) разстоянието между дъното на плавателния съд (външна обшивка) и хоризонталната част на горната вторична преграда на резервоара, противоположна на дъното на плавателното средство, трябва да бъде най-малко 0,50 m.
Тъй като границите на пространствата, посочени в (2.2.3.3) (c) и (d), действат като вторична бариера,
а) разстоянието между борда на плавателното средство (външна обшивка) и границите на тези пространства е най-малко 0,60 m и
б) разстоянието между дъното на плавателния съд (външна обшивка) и границите на тези пространства е най-малко 0,50 m.
В съответствие с оценката на риска, посочена в член 30.04,  компетентният  орган може да изисква по-големи стойности за разстоянията, посочени по-горе.
2.2.3.5 	За резервоари за инертно метанолно гориво на открита палуба разстоянието между вертикалните равнини, определени от страните на плавателния съд (обшивка на корпуса) и резервоара трябва да бъде най-малко 0,60 m.
2.2.4 Резервоари за неинертно метанолно гориво
2.2.4.1 В съответствие с т.2.2.1.1, ако резервоарите за неинертно метанолно гориво са разположени под палубата, те трябва да бъдат заобиколени от вторична бариера за ограничаване и откриване на течове. Въпреки това, вторичната бариера може да бъде пропусната върху тези повърхности,  ограничени от 
а) обшивка на корпуса под най-ниската възможна водолиния, или
б) други резервоари за метанолно гориво или помещения с оборудване, съдържащо метанолно гориво.
2.2.4.2 	Резервоари за неинертно метанолно гориво под палубата,
а) разстоянието между борда на плавателния съд (външна обшивка) и вторичната преграда на резервоара е най-малко 0,60 m и
б) разстоянието между дъното на плавателния съд (външна обшивка) и вторичната преграда на резервоара трябва да бъде най-малко 0,50 m.
За случая, посочен в точка 2.2.4.1 буква (a), това означава:
а) разстоянието между борда на плавателния съд (външна обшивка) и вертикалната част на вторичната бариера на резервоара, противоположна на  борда на плавателното средство, трябва да бъде най-малко 0,60 m.
б) разстоянието между дъното на плавателния съд ( външна обшивка) и хоризонталната част на горната вторична преграда на резервоара, противоположна на дъното на плавателното средство, трябва да бъде най-малко 0,50 m.
в) разстоянието между борда на плавателния съд (външна обшивка) и резервоара, над най-ниската възможна водолиния, трябва да бъде най-малко 0,60 m.

Тъй като границите на пространствата, посочени в (2.2.4.1)(b), действат като вторична бариера,
а) разстоянието между борда на плавателното средство ( външна обшивка) и границите на тези пространства е най-малко 0,60 m и
б) разстоянието между дъното на плавателния съд ( външна обшивка) и границите на тези пространства е най-малко 0,50 m.

В съответствие с оценката на риска, посочена в член 30.04, инспекционният орган може да изисква по-големи стойности за разстоянията, посочени по-горе.
2.2.4.3 За резервоари за неинертно метанолно гориво на открита палуба разстоянието между вертикалните равнини, определени от бордовете на плавателния съд ( външна обшивка и резервоара трябва да бъде най-малко 0,60 m.
2.2.5 Вентилационни системи на резервоара
2.2.5.1 	Вентилационните системи на резервоара за изпарения на гориво трябва да бъдат проектирани и разположени по такъв начин, че изпусканията да се отвеждат безопасно зад борда и да не водят до опасна ситуация.
Вентилационните тръбопроводи трябва да бъдат проектирани и разположени по такъв начин, че нито горивото, нито горивните пари да могат случайно да достигнат вътрешността на плавателния съд.
2.2.5.2 	Проектирането и разположението на вентилационните системи на резервоара трябва да предотвратява разпространението на пламък в системата за задържане на горивото. Всеки резервоар трябва да бъде защитен с подходящ  пламъкогасител. Когато вентилационните тръбопроводи не могат да издържат на дефлаграция, към задбордния изход се монтират решетки за пламък под налягане.
2.2.5.3 	Вентилационните системи на резервоарите трябва да бъдат оразмерени така, че да позволяват бункериране при номинална скорост на зареждане без свръхналягане на резервоарите за гориво.
2.2.5.4 	Вентилационните отвори на резервоара трябва да бъдат разположени по такъв начин, че да не е възможно проникване на вода.
2.2.5.5 	Във вентилационните линии на резервоара не трябва да се монтират спирателни вентили. За целите на отделянето на резервоарите по време на работа по поддръжката  е допустимо използването на спирателни вентили в общи вентилационни линии, ако е осигурена вторична независима защита срещу свръхналягане или подналягане за всички свързани резервоари.
2.2.5.6 Ако за резервоарите за гориво е предвидена контролирана вентилационна система:
a) клапани за вакуум (P/V) (комбинирани или отделни клапани) се монтират към всеки резервоар за гориво. Системата за контролирана вентилация на резервоара може да бъде проектирана с отделни вентилационни отвори от всеки резервоар за гориво или с вентилационни линии от всеки отделен резервоар за гориво, свързани към общ колектор; и
б) контролираната вентилационна система на резервоара трябва да бъде проектирана с  възможност  за освобождаване на свръхналягане и/или подналягане на целия поток. Като алтернатива на  тази допълнителна възможност контролният орган може да приеме сензори за налягане, монтирани във всеки резервоар за гориво и свързани към алармена система.
2.2.5.7 Вентилационните линии под палубата трябва да бъдат:
а) разположени най-малко на 0,60 m от страната на плавателното средство (външна обшивка); или
б) заобиколен от вторична бариера. Разстоянието между борда на плавателното средство (външна обшивка) и вертикалната част на вторичната преграда на вентилационната линия, противоположна на страната на плавателното средство, трябва да бъде най-малко 0,60 m.
Ако вентилационните линии минават през помещения, се допускат само тръби с двойна стена.
2.2.6 	Горивни тръбопроводни системи за метанол
2.2.6.1 	Тръбопроводите за метанолно гориво трябва да бъдат електрически свързани към конструкцията на плавателния съд.
2.2.6.2 	Тръбопроводите за метанолно гориво и другите аксесоари трябва да бъдат разположени и подредени по такъв начин, че нито горивото, нито горивните изпарения да могат случайно да достигнат вътрешността на плавателния съд.
2.2.6.3 	В съответствие с (2.2.1.1), под палубата тръбопроводите за метанолно гориво трябва да бъдат заобиколени от вторична бариера за ограничаване и откриване 
2.2.6.4 	Хоризонталното разстояние между вторичната бариера на тръбопровода за метанолно гориво под палубата и  борда на плавателния съд (външна обшивка) трябва да бъде най-малко 0,60 m.
В съответствие с оценката на риска, посочена в член 30.04, контролният орган може да изисква по-високи стойности за разстоянието, посочено по-горе.
2.2.6.5  Проектното налягане на вторичната бариера около тръбата за гориво не трябва да бъде по-малко от максималното работно налягане на тръбата за гориво. Като алтернатива вторичната бариера около тръба за гориво трябва да бъде оразмерена в съответствие с изчисленото максимално изградено налягане в случай на скъсване на тръба.
2.2.6.6 В съответствие с т.2.2.1.1 на открита палуба обаче не се изисква допълнителна бариера:
а) едностенните тръбопроводи за метанолно гориво трябва да бъдат разположени възможно най-далече от електрическите инсталации, източниците на запалване и резервоарите, съдържащи запалими течности;
б) броят на връзките на горивните тръби трябва да бъде сведен до минимум; и
в) когато е необходимо, връзките на тръбите за гориво трябва да бъдат екранирани или по друг начин подходящо защитени, за да се избегне пръскане на гориво или изтичане върху горещи повърхности, във въздухозаборниците на машините или други източници на запалване.
2.2.6.7 	Всички помпи в горивната система трябва да бъдат защитени срещу работа на сухо (т.е. защитени срещу работа при липса на гориво или сервизна течност).
Всички помпи, които са в състояние да развият налягане, надвишаващо проектното налягане на системата, трябва да бъдат снабдени с предпазни клапани. Всеки предпазен клапан трябва да бъде в затворена верига, т.е. да се изпуска обратно към тръбопровода преди смукателната страна на помпата.
2.2.6.8 	Проектното налягане за всяка секция на тръбопроводната система за гориво е максималното манометрично налягане, на което системата може да бъде подложена по време на работа, като се вземе предвид най-високото зададено налягане на който и да е предпазен клапан на системата.
2.2.6.9 	За поддръжка трябва да е възможно всички секции на горивната система да могат да бъдат безопасни
а) изолирани и
б) източени и прочистени от гориво.
2.2.7 Дренажни системи и  дренажни тави 
2.2.7.1 Трябва да се осигурят подходящи дренажни и прочистващи устройства за справяне с всяко изтичане на метанолно гориво в междубариерните пространства.
2.2.7.2 	Дренажните системи за зони, където може да има метанолно гориво, трябва да бъдат независими и отделни от дренажната система на зони, където метаноловото гориво не може да присъства.
2.2.7.3 За целите на дрениране на изтичане на метанол от междубариерните пространства, трябва да се вземат мерки, така че течовете да могат да бъдат дренирани в подходящи мобилни или фиксирани събирателни резервоари или да бъдат отведени директно зад борда под най-ниската възможна водолиния.
2.2.7.4 	Изтичането на открита палуба от резервоари с една стена или оборудване, съдържащо гориво, се ограничава и отвежда чрез специален дренаж, изпускащ се под най-ниската възможна  водолиния.
2.2.8 	Разположение на входове и други отвори
2.2.8.1 	Достъпът до опасно пространство не трябва да е възможен преди това
a) горивните компоненти и тръбопроводите вътре да са безопасно изключени, и
б) Чрез сензори да е потвърдено, че вътрешната атмосфера е без газ
Всички органи за управление и всички параметри, необходими за безопасна работа на горивната система и освобождаване на пространството от газ, трябва да се управляват дистанционно и да се наблюдават извън опасното пространство.
2.2.8.2 Вратите или люковете към опасните пространства трябва да носят отвън символа, съответстващ на фигура 1 в приложение 4 („Забранено влизането на неоторизирани лица“), както и символа за конкретно гориво в съответствие с член 30.06.
2.2.8.3 	Контролният орган може да разреши дерогация от т.(2.2.8.1), при условие че
а) отворът на пространството води директно към открита палуба;
б) отварянето на пространството е през въздушен шлюз;
в) пространството се счита за неопасно в съответствие с член 10.04; или
г) навлизането в пространството не води до разширяване на зона до наличие на източник на запалване.
Преди да се разреши дерогация съгласно т.г), трябва да се извърши класификация и оценка на зоните с риск от експлозия в съответствие с член 10.04 с отворен достъп. Неопасните пространства, до които може да се разпростре опасна зона, трябва да бъдат надлежно маркирани.
2.2.8.4 	Въздушните шлюзове трябва да бъдат механично вентилирани при свръхналягане по отношение на съседното опасно пространство. Вратите трябва да са от самозатварящ се тип и да не са оборудвани със задържащи устройства.
2.2.8.5 	Въздушните шлюзове трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да не може да се изпуска газ в неопасни пространства в случай на най-критичните събития в опасните пространства, разделени от въздушни шлюзове. Събитията се оценяват в оценката на риска съгласно член 30.04.
2.2.8.6 Въздушните шлюзове трябва да са без препятствия, да осигуряват лесно преминаване и да не се използват за други цели.о
2.2.8.7 	Оптична и звукова аларма се подава от двете страни на въздушния шлюз, ако повече от една врата не е затворена или ако във въздушния шлюз бъде открит газ.
2.2.9 Вентилационни системи
2.2.9.1 	Всеки тръбопровод, използван за вентилация на опасни пространства, трябва да бъде отделен от този, използван за вентилация на неопасни пространства.
2.2.9.2 Вентилаторите, използвани за вентилация на опасни пространства, трябва да бъдат от сертифициран безопасен тип.
2.2.9.3 	Вентилаторите, задвижвани от електрически двигател, трябва да отговарят на изискваната защита от експлозия в зоната, където са инсталирани.
2.2.9.4 	Трябва да се задейства оптична и акустична аларма в рулевата рубка или на друго място с постоянен персонал в случай на загуба на необходимия вентилационен капацитет.
2.2.9.5	Вентилационните системи, необходими за избягване на експлозивна атмосфера, трябва да имат поне два вентилатора с независимо захранване, всеки с достатъчен капацитет. Това изискване не се прилага за вентилация на помещения, които не изискват непрекъсната вентилация.
2.2.9.6 Трябва да има възможност за безопасно проветряване зад борда на пространствата, където може да се натрупа метанолно гориво, за да се осигури безопасна атмосфера, когато е необходимо влизане в помещенията.
2.2.9.7 	Въздухът за вентилация на опасните помещения трябва да се взема от неопасни зони.
2.2.9.8 	Въздухът за вентилация на неопасни помещения трябва да се взема от неопасни зони, които са разположени най-малко на 1,50 m от границите на  опасна зона.
2.2.9.9 	Когато изходният канал от опасно пространство преминава през неопасно пространство, каналът трябва да има подналягане спрямо това пространство. Подналяганене се изисква, когато структурните мерки на канала гарантират, че газовете не могат да изтекат в помещението.
2.2.9.10 	Когато входен канал преминава през опасно пространство, каналът трябва да има свръхналягане спрямо това пространство. Не се изисква свръхналягане, ако е гарантирано, че газовете не могат да изтекат в канала.
2.2.9.11	Отворите за изпускане на въздух от опасни пространства трябва да бъдат разположени в открита зона, която има същата или по-малка опасност от вентилираното пространство.
2.2.9.12 Отворите за изпускане на въздух от неопасни пространства трябва да бъдат разположени извън всяка опасна зона.
2.2.10 Система за бункероване с метанол
2.2.10.1 Бункерните станции трябва да бъдат разположени на открита палуба, така че да се осигури достатъчна естествена вентилация. Въпреки това,  контролният орган може да приеме затворени или полузатворени бункерни станции, предмет на специално внимание по отношение на разпоредбите за механична вентилация.
2.2.10.2 Бункерните станции трябва да бъдат разположени и подредени така, че всяка повреда на тръбопровода за метанолно гориво да не причинява повреда на системата на резервоара за метанол на кораба.
2.2.10.3 Трябва да се предвидят подходящи средства за освобождаване на налягането и отстраняване на течното съдържание от тръбопроводите на бункера.
2.2.10.4 Всяка гърловина на резервоара за гориво трябва да бъде проектирана така, че да издържа на механичните натоварвания по време на бункероване.
2.2.10.5 Свързването на системата за бункероване  трябва да бъде в съответствие с европейски стандарт EN 14420-6:2013.
Необходимостта от безопасна сухо-разединителна връзка(dry break-away coupling) трябва да се вземе предвид при оценката на риска в съответствие с член 30.04. 
2.2.11 Система за подаване на гориво с метанол
2.2.11.1 Системата за подаване на метанолно гориво към всякоо помещение или пространство с потребители трябва да бъде оборудвано с дистанционно управляван главен горивен клапан за спиране на захранващите линии с гориво към потребителите. Главният горивен клапан трябва да бъде разположен извън помещението или пространството, където са разположени потребителите. За резервоари, обслужващи само едно помещение или пространство, главният горивен клапан може да се комбинира с бързо затварящия се клапан на резервоара.
2.2.11.2 Главният горивен клапан трябва  да се задейства 
а) в и извън машинното отделение (ако има),
б) от вътрешната и външната част на пространството на горивната клетка (ако има), и
в) от рулевата рубка.
2.2.11.3 Устройството на системата за подаване на метанолно гориво трябва да осигурява безопасно изолиране по време на извършване на поддръжка.
2.2.12 Пожарна безопасност
2.2.12.1 В допълнение към член 30.08 се прилагат следните разпоредби.
2.2.12.2 Помещенията, където е монтирано оборудване, съдържащо гориво и където не може да бъде изключена опасност от пожар, трябва да отговарят на изискванията за противопожарна защита за машинните отделения. Тези изисквания се считат за изпълнени, когато:
а) стените, таваните, вратите и люковете на това пространство са направени от стомана или друг еквивалентен незапалим материал;
б) изолационният материал, използван в това пространство, е защитен срещу проникване на гориво и горивни пари;
в) всички отвори в стените, таваните, вратите и люковете на това пространство могат да бъдат затворени отвън на помещението. Заключващите устройства трябва да бъдат направени от стомана или еквивалентен незапалим материал; и
г) това помещение е оборудвано с постоянно монтирана противопожарна система в съответствие с членове 13.05 или 13.06.
Противопожарната система, посочена в буква г), не се изисква в малки затворени пространства, които не съдържат източник на запалване.
Непрекъснато работещите електрически двигатели, дори ако са сертифицирани като безопасни съгласно член 1.01 т. 3.24), се считат за източник на запалване, освен ако не са защитени срещу прегряване.
2.2.12.3 Подходящите пожароизвестители се избират въз основа на характеристиките на горивото. Детекторите за дим трябва да се използват само в комбинация с други детектори, които могат по-ефективно да откриват пожари от метанол.
2.2.12.4 Системата за откриване на пожар трябва да има средства за идентифициране на всеки детектор поотделно.
2.2.12.5 Най-малко един преносим пожарогасител в съответствие с член 13.03, т.2  трябва да бъде  разположен на палубата на не повече от 10 m пешеходно разстояние от всяка бункерна станция.
2.2.13 Системи за контрол, наблюдение и безопасност
2.2.13.1 Общи положения
2.2.13.1.1 В допълнение към член 30.10 се прилагат следните разпоредби.
2.2.13.1.2 Без да се засяга член 30.07, при повреда в системи, съществени за безопасността, и при състояния на повреда, които могат да се развият твърде бързо за  ръчна намеса, системата за безопасност на метаноловото гориво, трябва автоматично да изключи системата за подаване на гориво.
2.2.13.1.3 Функциите за безопасност трябва да бъдат разположени в специална система за безопасност на горивото, която е независима от системата за контрол на горивото.
2.2.13.1.4 Трябва да бъдат монтирани контролно-измервателни устройства, които да позволяват локално и дистанционно отчитане на съществени параметри, когато са необходими за осигуряване на безопасна работа на цялата система за метанолово гориво, включително системата за бункероване.
2.2.13.1.5 Трябва да е възможно ръчното изключване на системата за подаване на метанолово гориво от рулевата рубка или от постоянно обслужвано място, според случая.
2.2.13.2 Резервоар за метанолово гориво и  системи за бункероване с метанол
2.2.13.2.1 Всеки резервоар за метанолово гориво трябва да бъде оборудван със:
а) поне едно затворено устройство за измерване на ниво, което трябва да бъде разположено близо до резервоара по такъв начин, че отчитането на нивото да е винаги достъпно;
б) независим сензор (най-високо ниво), задействащ оптична и звукова аларма и позволяващ автоматично спиране на бункерирането при 95% запълване; и
в) оптична и звукова аларма за високо ниво. Тя трябва да може да бъде функционално тествана от външната страна на резервоара и може да бъде обща с алармата на устройството за измерване на ниво съгласно букваа), конфигурирана като аларма на измервателния предавател, но трябва да бъде независима от алармата за високо-високо ниво съгласно буква б).
2.2.13.2.2 Трябва да бъде монтирана връзка кораб-бряг за автоматично и ръчно спиране  от бункероването към източника на бункероване.
 Най-малко сигналът от сензора за високо ниво трябва да се предава към станцията за бункеровка посредством водонепропусклив свързващ щепсел, отговарящ на изискванията на Международен стандарт IEC 60309-1: 2021 за 40 до 50 V DC, цвят на корпуса бял, позиция на заземяващия контакт десет часа.
2.2.13.2.3 Трябва да се предвидят мерки за наблюдение и спиране на бункероването по всяко време. Трябва да се  задейства аларма за препълване и автоматично изключване.
2.2.13.2.4 Ако се открие изтичане в междубариерното пространство на тръбопровода за бункеровка, трябва да се задейства оптична и звукова аларма и автоматично изключване на бункеровката.
2.2.13.2.5 Всяка брегова връзка за течности и пари трябва да бъде снабдена с поне един локален  манометър за налягане. Допустимата максимална стойност на налягането или    вакуума трябва да бъде посочена на всеки индикатор. 
2.2.13.2.6 За резервоари, запълнени  с инертен газ трябва да се предвидят средства, които предотвратяват максималното налягане на резервоарите от системата за инертен газ.

2.2.13.3 Оборудване за предупреждение за газ и изтичане на газ
2.2.13.3.1 Местата, където могат да се натрупват изпарения от метанолно гориво, трябва да бъдат оборудвани с постоянно монтирани средства за откриване на изтичане на гориво.
Броят, типът и  дублирането  на детектори във всяко помещение трябва да съответстват на размера, разположението и вентилацията на помещението.
Трябва да се докаже ефективността на откриването на течове. За газовите детектори това се счита за изпълнено, когато се използва анализ на разпръскването на газ или физически тест за дим, за да се намери най-доброто разположение.
2.2.13.3.2 Трябва да се осигури постоянно монтиран газов детектор за:
а) затворени или полузатворени помещения,
аа) където могат да се натрупат горивни пари, и
бб), които съдържат източник на запалване.
б) въздушни шлюзове и
в) изпускателни отвори за вентилирани помещения, където изтичането на гориво може да остане незабелязано в пространството.
2.2.13.3.3 Предупредителното оборудване за газ се проектира, монтира и тества в съответствие със стандарт, признат от една от държавите-членки, като европейски стандарт EN 60079-29-1: 2020.
2.2.13.3.4 В случай на концентрация на горивни пари над 20 % от долната граница на експлозия (LEL), трябва да се задейства оптична и акустична аларма в рулевата рубка или на друго място с постоянен персонал.
Автоматичното изключване, изисквано от т.2.2.13.1.2, трябва да се активира най-късно при концентрация на горивните пари от 40 % от долната граница на експлозия (LEL).
2.2.13.4 Разпоредби относно функциите за безопасност на системите за подаване на гориво

2.2.13.4.1 Системата за безопасност се нулира ръчно, преди задвижващата или спомагателната система да може да бъде рестартирана.
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Глава 1
Задвижващи и спомагателни системи с горивни клетки
3.1.1 Места за горивни клетки
3.1.1.1 Изискванията на тази глава се прилагат за помещения с горивни клетки, разположени на палубата или под палубата.
3.1.1.2 В помещенията за горивни клетки се допускат само компоненти, необходими за работата на системите с горивни клетки.
3.1.1.3 Компонентите на горивните клетки трябва да бъдат заобиколени от вторична бариера. Границата на пространството на горивната клетка може да действа като вторична бариера.
3.1.1.4 Отделенията за горивни клетки се проектират по такъв начин, че тяхната геометрична форма да осигурява добра циркулация на въздуха или добро разпределение на инертния газ, за да се сведе до минимум възможността за улавяне на експлозивна смес.
3.1.1.5 В отделенията за горивни клетки трябва да има постоянно инсталирана система за откриване на газ с непрекъснато измерване.
3.1.1.6 Помещенията за горивни клетки, съдържащи реформатори на гориво, трябва също така да отговарят на изискванията за съответното съхранение на гориво в съответствие с Приложение 8, Раздел II.
3.1.1.7 Подходящите изисквания за противопожарно разделяне на помещенията с горивни клетки се установяват чрез оценката на риска в съответствие с Член 30.04, като се обръщаспециално внимание на местоположението на инсталацията и пожарното натоварване на пространството с горивни клетки.
3.1.1.8 Помещенията за горивни клетки не трябва да бъдат разположени по-малко от:
a) 1,00 m или B/5 от  борда на плавателното средство, което от двете е по-малко, и
б) 0,60 m от дъното на плавателния съд.
Контролният орган може да разреши по- малки разстояния при липса на опасни зони въз основа на оценката на риска, съгласно член 30.04.
3.1.1.9 Една от следните концепции се прилага към отделенията за горивни клетки:
а) пространство с инертни горивни клетки,
б) защитено от експлозия пространство за горивни клетки, или
в) вентилирано пространство за горивни клетки.
3.1.1.10 Изисквания за пространства с инертни горивни клетки
3.1.1.10.1 Помещенията с инертни горивни клетки са пространства с горивни клетки, защитени с инертен газ. Те се считат за неопасни зони.
3.1.1.10.2 Границата на пространството на горивната клетка, която действа като вторична бариера, трябва да бъде газонепроницаема. Проектното налягане на границата трябва да е подходящо за предвиденото приложение.
3.1.1.10.3 По време на нормална работа на системата с горивни клетки пространството за горивните клетки трябва да бъде инертно запълнено.
3.1.1.10.4 В случай на откриване на изтичане на газ или загуба на инертност:
а) подаването на гориво към съответното пространство за горивни клетки; и
б) компонентите на горивната клетка в съответното пространство за горивна клетка ще се изключат автоматично.
3.1.1.10.5 Газонепропускливостта и целостта на вторичната бариера се наблюдават постоянно чрез подходящи мерки. В случай на откриване на изтичане на инертен газ в съседни помещения, където има хора по време на нормална работа, трябва да се задейства оптична и звукова аларма:
а) в засегнатите помещения; и
б) в рулевата рубка или на всяко друго място с постоянен персонал.
В случай на нарушаване на газонепропускливостта и целостта на вторичната бариера, подаването на гориво към системата с горивни клетки се спира автоматично.
3.1.1.11 Изисквания за защитени от експлозия помещения за горивни клетки
3.1.1.11.1 Защитените от експлозия помещения с горивни клетки се считат за опасни зони (зона 1).
3.1.1.11.2 В съответствие с член 10.04 е разрешено само оборудване, защитено от експлозия (сертифицирана безопасност). Това се счита за изпълнено, ако оборудването отговаря на съответните разпоредби на серия Европейски стандарти EN 60079.
3.1.1.11.3  Чрез дерогация от т. 3.1.1.3,  функцията на вторичната бариера се постига чрез механична вентилация, осигуряваща постоянно отрицателно налягане спрямо съседните помещения.
3.1.1.11.4 Вентилационната система трябва да:
а) гарантира достатъчен капацитет на вентилация, за да се гарантира, че брутният обем въздух вътре в пространството на горивната клетка се променя най-малко 30 пъти на час, и
б) е независима от всички други вентилационни системи на плавателното средство.
3.1.1.11.5 В случай на изтичане на газ, водещо до концентрация над 20 % от долната граница на експлозивност (LEL), трябва да се задейства оптична и акустична аларма в рулевата рубка или на всяко друго място с постоянен персонал.
3.1.1.11.6 В случай на изтичане на газ, което води до концентрация над 40 % от LEL или вентилационната система се повреди:
а) подаването на гориво към съответното пространство за горивни клетки; и
б) компонентите на горивната клетка в съответното пространство за горивна клетка ще се изключи автоматично.
3.1.1.12 Изисквания за вентилирани помещения за горивни клетки
3.1.1.12.1 Възможните опасни зони във вентилираните пространства на горивните клетки се класифицират в съответствие с член 10.04.
3.1.1.12.2 В съответствие с член 10.04 е разрешено само оборудване, подходящо за опасните зони, класифицирани в точка 3.1.1.12.1. Това се счита за изпълнено, ако оборудването отговаря на съответните разпоредби на серия Европейски стандарти EN 60079.
3.1.1.12.3 Функцията на вторичната бариера се постига чрез механична вентилация, осигуряваща постоянно отрицателно налягане спрямо съседните помещения.
3.1.1.12.4 Вентилационната система трябва да:
а) гарантира достатъчен капацитет на вентилация, за да е сигурно, че брутният обем въздух вътре в пространството на горивната клетка се променя най-малко със скоростта, която е приета за изчисляването на опасната зона, посочена в точка 3.1.1.12.1. Това се счита за изпълнено, ако разреждането е определено в съответствие с член 10.04, точка 1, и
б) е независима от всички други вентилационни системи на плавателното средство.
3.1.1.12.5 В случай на изтичане на газ, което води до концентрация над 20 % от LEL, трябва да се задейства оптична и акустична аларма в рулевата рубка или на всяко друго място с постоянен персонал.
3.1.1.12.6 В случай на изтичане на газ, което води до концентрация над 40 % от LEL или вентилационната система се повреди:
а) подаването на гориво към съответното пространство за горивни клетки; и
б) компонентите на горивните клетки в съответното пространство за горивни клетки се изключват автоматично.
3.1.1.13 Специфични изисквания или дерогации за пространствата с горивни клетки на палубата
3.1.1.13.1 За помещенията с горивни клетки на палубата контролният орган може да разреши дерогация от точки 3.1.1.3 и 3.1.1.12.3, при условие че:
а) пространството за горивни клетки е разположено на открита палуба без непосредствено съседни помещения на същата палуба;
б) пространството на горивната клетка е естествено вентилирано, за да се гарантира, че брутният обем въздух вътре в пространството на горивната клетка се променя в съответствие с точка 3.1.1.12.4;
в) оценката на риска съгласно член 30.04 не идентифицира никакви противопоказания.
3.1.1.14 Достъп до помещенията за горивни клетки
3.1.1.14.1 Достъпът до помещенията за горивни клетки не трябва да бъде възможен, преди компонентите на горивните клетки вътре да бъдат безопасно изключени, изолирани от системата за подаване на гориво, източени от течове и вътрешната атмосфера да е потвърдена, че е без газ.
Трябва да е възможно дистанционно управление и наблюдение извън пространството на горивните клетки на всички органи за управление и всички параметри, необходими за безопасна работа на системата с горивни клетки и освобождаване на газ от пространството на горивните клетки.
3.1.1.14.2 Отворите на пространството за горивни клетки трябва да бъдат оборудвани с блокировка, предотвратяваща работата на системата за горивни клетки, когато пространството за горивни клетки е отворено.
3.1.1.14.3 Вратите към отделенията за горивни клетки трябва да носят отвън символа, съответстващ на фигура 1 в Приложение 4 („Забранено влизането на неоторизирани лица“), както и символа за конкретно гориво в съответствие с член 30.06.
3.1.1.14.4 За целите на влизане в помещенията с инертни горивни клетки трябва да е възможно инертната атмосфера в пространството на горивните клетки да бъде заменена с въздух, който е безопасен за дишане. Извън пространството на горивните клетки трябва да бъде указано дали въздухът е безопасен за дишане.
3.1.1.14.5 Контролният орган може да разреши дерогация от точка 3.1.1.14.1, при условие
че:
а) отворът на пространството за горивни клетки води директно към открита палуба;
б) отварянето на пространството на горивната клетка е през въздушен шлюз; или
в) пространството за горивни клетки се счита за неопасно в съответствие с точка 3.1.1.12.1.
3.1.1.14.6 За безопасна поддръжка трябва да е възможно компонентите на горивните клетки да са:
а) изолирани от системата за подаване на гориво; и
б) източени и прочистени от гориво.
3.1.1.14.7 Системите с горивни клетки и техните компоненти трябва да бъдат инсталирани и монтирани по такъв начин, че да бъдат подходящо достъпни за работа и поддръжка и да не застрашават лицата, натоварени с тези задачи.
3.1.2 Горивни тръбопроводни системи в пространствата на горивните клетки
3.1.2.1 Тръбопроводите, използвани за доставка на първично гориво, трябва да отговарят на съответните изисквания на Приложение 8, раздел II.
3.1.2.2 Тръбопроводите за гориво трябва да бъдат защитени срещу опасности, произтичащи от електростатични заряди.
3.1.2.3 Максималното работно налягане за тръбопроводи вътре в пространствата с горивни клетки не трябва да надвишава 1000 kPa (манометрична стойност). Контролният орган може да разреши по-високо работно налягане въз основа на оценката на риска съгласно член 30.04.
3.1.3. Реформатор
3.1.3.1 Обемът на горивото в реформатора трябва да бъде ограничен до обема, необходим за стабилна непрекъсната работа. Съхранението на гориво в рефорнатора не е разрешено.
3.1.3.2 Реформаторът с проектно налягане над 50 kPa трябва да отговаря на изискванията на член 8.01, т. 2.
3.1.3.3 Неволно натрупване на запалими смеси в горивните системи и окислителните агрегати на реформатора трябва да се избягва.
3.1.3.4 Трябва да се инсталира автоматична система за управление на горелката, за да се осигури безопасно стартиране, работа и изключване на горивната система на реформатора.
3.1.3.5 Следва да се следи пълното изгаряне на газовете в горелката.
3.1.3.6 Повърхностите, за които има вероятност да достигнат високи температури, трябва да бъдат снабдени с изолация или защита срещу контакт.
3.1.4 Буферни съдове
3.1.4.1 Буферни съдове за гориво в системи с горивни клетки, ако има такива, могат да се използват само за осигуряване на свързано с процеса гориво и временни резерви, но не и като допълнение.
3.1.4.2 Буферните съдове трябва да бъдат разположени близо до горивните клетки и да отговарят на изискванията на точка 3.1.2.
3.1.5 Системи с горивни клетки
3.1.5.1 Системите с горивни клетки трябва да бъдат конструирани и тествани в съответствие с приложимите стандарти от серия Международни стандарти IEC 62282 или еквивалентни стандарти.
3.1.5.2 Материалите, използвани за системите с горивни клетки, трябва да са подходящи за предвиденото приложение. Това се счита за изпълнено, когато материалите отговарят на:
а) Международен стандарт IEC 62282-3-100: 2019; или
б) еквивалентен регламент или стандарт, признат от една от държавите членки.
3.1.6 Вентилационни системи
3.1.6.1 Вентилаторите, използвани за вентилация на опасни зони, трябва да бъдат от сертифициран безопасен тип.
3.1.6.2 Вентилаторите, задвижващи електрически двигател, трябва да отговарят на изискваната защита от експлозия в зоната, където са инсталирани.
3.1.6.3 Трябва да се задейства оптична и звукова аларма в рулевата рубка или на друго място с постоянен персонал в случай на загуба на необходимия вентилационен капацитет.
3.1.6.4 Най-малко два вентилатора трябва да бъдат инсталирани за вентилация на опасни зони, за да се гарантира 100 % от необходимия вентилационен капацитет, ако един вентилатор се повреди. Захранването от аварийния източник на захранване също трябва да позволява на вентилационната система да осигурява 100% от необходимия вентилационен капацитет.
3.1.6.5 Въздухът за вентилация на опасните пространства трябва да се взема от неопасни зони. 
3.1.6.6 Въздухът за вентилация на всмукателния поток от неопасни зони трябва да се взема от неопасни зони, разположени на най-малко 1,50 м от границите на  опасна зона.
3.1.6.7 Когато входящият канал преминава през опасно помещение, каналът трябва да има свръхналягане спрямо това помещение. Не се изисква свръхналягане, ако е гарантирано, че газовете няма да изтекат в канала
3.1.6.8 Отворите за изпускане на въздух от опасни зони трябва да бъдат разположени на открито място, което има същия или по-малък риск от опасност, отколкото вентилираното помещение.
3.1.6.9 Отворите за изпускане на въздух от неопасни зони трябва да бъдат разположени извън опасна  зона.
3.1.6.10 Входящите и изходящите отвори за въздух трябва да бъдат разположени на подходящи позиции, като се вземат предвид характеристиките на използваното гориво.
3.1.7 Изпускателни системи
3.1.7.1 Следните разпоредби се прилагат за системи за отработен въздух и отработени газове от системи с горивни клетки.
3.1.7.2 Изпускателните системи на системите с горивни клетки трябва да:
а) не се свързват към изпускателните тръби на системи, различни от системи с горивни клетки; и
б) извеждат газовете на открито.
Въпреки това, изпускателните тръби на системите с горивни клетки могат да се комбинират с вентилацията на пространството на горивните клетки при вентилационния изход на пространството на горивните клетки, при условие че отработените газове на една горивна клетка не могат да  преминат в друга горивна клетка.
3.1.7.3 Изпускателните системи трябва да бъдат направени от подходящ материал по отношение на неговата температурна граница, огнеустойчивост, здравина на материала и устойчивост на действието на кондензат.
3.1.7.4 Трябва да се вземат всички подходящи мерки, за да се избегне навлизането на отработен въздух и отработен газ в различните отделения на плавателното средство.
3.1.7.5 Изходите на изпускателните системи трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да не представляват непосредствена опасност за хората на борда. Те трябва да бъдат разположени на подходящи места, като се вземат предвид характеристиките на отработения въздух и отработените газове.
3.1.7.6 Изпускателните системи и техните изпускателни отвори трябва да бъдат класифицирани в съответствие с член 10.04. Разрешено е само оборудване, подходящо за класифицираната опасна зона.
3.1.7.7 Изпускателните системи трябва да бъдат конфигурирани, така че да поддържат натрупването на неокислено газообразно гориво възможно най-ниско.
3.1.7.8 Насочването и изолирането на изпускателната система трябва да отчита натрупването на кондензат.
3.1.7.9 Системите за отработени газове трябва да позволяват безопасно оттичане на конденза.
3.1.7.10 Ако изпускателните системи не са предоставени от производителя на горивната клетка, те трябва да отговарят на инструкциите на производителя на горивната клетка.
3.1.8 Система за продухване
3.1.8.1 За системи с горивни клетки, изискващи продухване за безопасна работа, особено преди стартиране или след спиране на системата с горивни клетки, трябва да се използва подходяща система за продухване, която използва среда, посочена от производителя на горивни клетки.
3.1.9 Системи за управление, наблюдение и безопасност
3.1.9.1 В допълнение към член 30.10 се прилагат разпоредбите на точка 3.1.9.
3.1.9.2 Всяка система с горивни клетки трябва да бъде оборудвана със собствена система за контрол и наблюдение и собствена система за безопасност. Системата за безопасност трябва да бъде проектирана да работи независимо от системата за контрол и наблюдение. Всички елементи на тези системи трябва да могат да бъдат функционално тествани. 
Софтуерът за програмируеми електронни системи се разработва в съответствие с приемлива система за управление на качеството, като се вземат предвид всички дейности по жизнения цикъл на софтуера като проектиране, разработка, доставка и поддръжка.
3.1.9.3 Сензорите за системата за безопасност първо трябва да бъдат насочени към системата за безопасност и определена информация може също да бъде насочена към системите за контрол и наблюдение. Алармените сензори се насочват директно към системата за наблюдение.
3.1.9.4 Трябва да е възможно ръчно изключване на системата с горивни клетки от следните места:
а) рулева рубка;
б) отвън в непосредствена близост до пространството на горивната клетка;
в) всяко място с постоянен персонал.
Системата за безопасност трябва да бъде нулирана ръчно, преди задвижващата или спомагателната система да може да бъде рестартирана.
3.1.9.5 Подходящите устройства трябва да наблюдават химичните реакции в реформатора и в горивните клетки посредством контрол на температурата, налягането и напрежението.
Глава 2
Задвижващи и спомагателни системи с двигатели с вътрешно горене, използващи LNG като гориво
3.2.1 Общи положения
3.2.1.1 Изисквания на Приложение 8, раздел II, точки 2.1.2 до 2.1.6, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11.1, 2.1.11.2, 2.1.13.1, , 2.1.13.3 и 2.1.13.4 се прилагат за задвижващи и спомагателни системи с двигатели с вътрешно горене, използващи LNG като гориво.
3.2.1.2   Една от следните концепции трябва да се прилага към машинните отделения:
а) Газобезопасно машинно отделения; 
б) взривобезопасно машинно отделение; или
c) ESD защитено машинно отделение.
3.2.2 Изисквания към газобезопасните машинни отделения
3.2.2.1 Газобезопасните машинни отделения трябва да са безопасни за газа при всякакви условия („по своята същност безопасни за газа“). Единична повреда в системата за LNG не трябва да води до изтичане на газ в машинното отделение. Всички газови тръбопроводи в границите на машинното отделение трябва да бъдат затворени в газонепроницаем корпус, напр. тръбопровод с двойна стена или вентилиран канал.
3.2.2.2 В случай на повреда на една бариера, подаването на газ към съответната част от LNG системата се спира автоматично.
3.2.2.3 В допълнение към разпоредбата на т.2.1.6), вентилационната система на вентилираните канали трябва:
а) гарантира достатъчен капацитет за да е сигурно, че брутният обем на въздуха вътре във вентилирания тръбопровод може да се променя най-малко 30 пъти на час;
б) да са оборудвани за непрекъснато откриване на наличието на газ в пространството между вътрешните и външните тръби;
в) да е независима от всички други вентилационни системи, по-специално от вентилационната система на машинното отделение.
3.2.2.4 Газобезопасни машинни отделения , се считат за неопасна зона, освен ако оценката на риска съгласно член 30.04 не покаже друго.
3.2.3 Изисквания за взривобезопасни машинни отделения
3.2.3.1 Устройството на взривобезопасните машинни отделения трябва да бъде такова, че помещенията да се считат за безопасни за газ при нормални условия. Единична повреда в системата за LNG не трябва да води до концентрация на газ над 20 % от долната граница на експлозивност (LEL) в машинното отделение.
3.2.3.2 В случай на откриване на газ или повреда на вентилационната система, подаването на газ към съответната част на системата за LNG се спира автоматично.
3.2.3.3 В допълнение към разпоредбата на т.2.1.6,  вентилационната система     трябва:
а) да гарантира достатъчен капацитет за поддържане на концентрацията на газ под 20 % от LEL в машинното отделение и да гарантира, че брутният обем на въздуха в машинното отделение може да се променя най-малко 30 пъти на час; и
б) да е независима от всички други вентилационни системи на плавателния съд.
3.2.3.4 При нормална работа машинното отделение трябва да бъде постоянно вентилирано с най-малко 15 промени на брутния обем на въздуха в машинното отделение на час.
3.2.3.5 Взривобезопасните машинни отделения трябва да бъдат проектирани, така че да осигуряват геометрична форма, която свежда до минимум натрупването на газове или образуването на газови джобове. Трябва да се осигури добра циркулация на въздуха.
3.2.3.6 Взривобезопасните машинни отделения се считат за зона 2, освен ако оценката на риска съгласно член 30.04 не покаже друго.
3.2.4 Изисквания за машинните отделения, защитени от ESD
3.2.4.1 Устройството в машинните отделения, защитени от ESD, трябва да бъде такова, че помещенията да се считат за безопасни за газ при нормални условия, но при определени необичайни условия може да има потенциал да станат обект на газови опасности.
3.2.4.2 В случай на необичайни условия, включващи газови опасности, аварийното изключване (ESD) на небезопасно оборудване (източници на запалване) и газови машини трябва да се изпълняват автоматично, докато оборудването или машините, които се използват или са активни по време на тези условия, трябва да бъдат от сертифициран безопасен тип.
3.2.4.3 В допълнение към разпоредбата на т.2.1.6, вентилационната система трябва да:
а) гарантира достатъчен капацитет за да е сигурно, че брутният обем на въздуха в машинното отделение може да се променя най-малко 30 пъти на час;
б) бъде проектирана, така че да се справя с вероятнoто максимално изтичане поради технически повреди; и
в) да е независима от всички други вентилационни системи на кораба.
3.2.4.4 При нормална работа машинното отделение трябва да бъде постоянно вентилирано с най-малко 15   обмени   на брутния обем на въздуха в машинното отделение на час. Ако се открие газ в машинното отделение, броят на смените на въздуха автоматично се увеличава до 30 смени на час.
3.2.4.5 Ако плавателното средство е оборудвано с повече от един задвижващ двигател, тези двигатели трябва да бъдат разположени в поне две отделни машинни отделения. Тези машинни отделения нямат общи прегради. Въпреки това, общи прегради могат да бъдат приети, ако може да бъде документирано, че каквито и да са последствията от единична повреда няма да се засегнат и двете помещения.
Ако плавателното средство е оборудвано с повече от един задвижващ двигател, тези двигатели трябва да бъдат разположени в поне две отделни машинни отделения. Тези машинни отделения не трябва да имат общи прегради. Въпреки това, общи прегради могат да бъдат приети, ако може да се документира, че последствията от единична повреда няма да засегнат и двете отделения.
3.2.4.6 Трябва да се монтира стационарно предупредително оборудване за газ, предназначено за автоматично спиране на подаването на газ към съответното машинно отделение и за изключване на цялото оборудване или инсталации, които не са защитени от експлозия.
3.2.4.7 Защитените от ESD машинни отделения трябва да бъдат проектирани, така че да осигуряват геометрична форма, която свежда до минимум натрупването на газове или образуването на газови джобове. Трябва да се осигури добра циркулация на въздуха.
3.2.4.8 Машинно отделение, защитено от ESD, се счита за зона 1, освен ако оценката на риска съгласно член 30.04 не покаже друго.
3.2.5 Изпускателна система
3.2.5.1 Изпускателните системи трябва да бъдат  конфигурирани, така че да поддържат натрупването на неизгоряло газообразно гориво възможно най-ниско.
3.2.5.2 Освен ако не са проектирани, така че да издържат на най-лошия случай на свръхналягане поради изтичане на възпламенен газ, компонентите или системите на двигателя, които могат да съдържат запалима смес от газ и въздух, трябва да бъдат оборудвани с подходящи устройства за освобождаване на налягането.
3.2.5.3 Трябва да се осигурят средства за наблюдение и откриване на неправилна работа на системата за запалване, лошо горене или прекъсване на запалването, което може да доведе до неизгоряло газообразно гориво в изпускателната система по време на работа.
3.2.5.4 Изпускателните тръби на газови или двугоривни двигатели не трябва да се свързват с изпускателните тръби на други двигатели или системи.
3.2.6 	Двигатели
3.2.6.1 В рулевата рубка и машинното отделение се монтират индикатори за:
а) работа на двигателя в случай на двигател, работещ само с газ, или
б) работа и режим на работа на двигателя в случай на двигател с двойно гориво.
3.2.6.2 Ако се открие неправилна работа на системата за запалване, лошо горене или прекъсване на запалването, системата за подаване на газ се изключва автоматично.
3.2.6.3 В случай на изключване на системата за подаване на газ в двигател с два вида гориво, двигателят трябва да може да работи непрекъснато само с газьол без прекъсване. Ако захранването с гориво не се промени на газьол преди изключване на двигателя с два вида  гориво, системата за подаване на газ от главния горивен клапан към двигателя и изпускателната система трябва да бъдат продухани, за да се изпусне всеки остатъчен газ, който може да присъства.

Глава 3
Задвижващи и спомагателни системи с двигатели с вътрешно горене, използващи метанол като гориво
3.3.1 	Общи положения
3.3.1.1 Оборудването и тръбопроводите, съдържащи течно метанолно гориво, трябва да бъдат разположени в заграждения, пространства или канали, осигуряващи вторична бариера. Това изискване се прилага по-специално за филтри и фитинги на помпи.
3.3.1.2 Изискванията на приложение 8, раздел II, т.(2.2.6),т. (2.2.7), т.(2.2.8), т.(2.2.9),т. (2.2.11), т.(2.2.12), (т.2.2.13) се прилагат и за задвижващи и спомагателни системи с двигатели с вътрешно горене, използващи метанол като гориво.
3.3.1.3 Към машинните отделения се прилага една от следните концепции:
а) газобезопасно машинно отделение, , или
б) вентилирано машинно отделение.
Всички останали помещения, където са монтирани машини, които използват метанол като гориво, като помпени помещения или котелни, трябва да бъдат подложени на същото изискване като машинните отделения.
3.3.2 	Изисквания за газобезопасни  машинни отделения
3.3.2.1 Газобезопасните  машинни отделения трябва да са безопасни при всякакви условия („концепция за безопасност по своята същност“). Единична повреда в системата за метанол не трябва да води до изтичане на метанол в машинното отделение.
3.3.2.2 Тръбопроводите и оборудването за метанол в границите на машинното отделение трябва да бъдат заобиколени от вторична бариера за ограничаване и откриване на изтичане в съответствие с изискванията в буква (а) или буква (б).
а) Тръбопроводът за метанол трябва да бъде двустенен, като метанолът се съдържа във вътрешната тръба. Проектното налягане на вторичната преграда около вътрешната тръба не трябва да бъде по-малко от максималното работно налягане на вътрешната тръба. Като алтернатива вторичната бариера около вътрешната тръба трябва да бъде оразмерена в съответствие с изчисленото максимално  допустимото налягане в случай на скъсване на тръбата. Осигуряват се подходящи аларми за откриване и индикация на изтичане от вътрешната тръба. Оптична и акустична аларма трябва да се задействат в рулевата рубка или на друго място с постоянен персонал в случай на повреда на вътрешната бариера или откриване на теч.
б) Тръбопроводите и оборудването за метанол трябва да бъдат монтирани във вентилирани канали или заграждения. Междубариерното пространство между тръбопровода (или оборудването) за метанол и стената на канала или заграждението трябва да бъде оборудвано с механична смукателна вентилация с капацитет най-малко 6 обмена на въздух на час. Вентилационната система трябва да отговаря на изискванията на точка (2.2.9).
Изтичането на метанол във вентилираните канали или заграждения трябва да се открива с помощта на подходящи детектори в съответствие с (точка 2.2.13.3). Изтичането на метанол трябва да бъде безопасно събрано и дренирано посредством устройства за събиране на  теч. Трябва да се задейства оптична и акустична аларма в машинното отделение и в рулевата рубка или на всяко друго място с постоянен персонал в случай на
аа) откриване на изтичане в междупреградното пространство, 
или
бб) повреда на вентилационната система.
3.3.2.3 Газобезопасните машинни отделения се считат за неопасни зони, освен ако оценката на риска съгласно член 30.04 не покаже друго.
3.3.3 	Изисквания за вентилирани машинни отделения
3.3.3.1 Възможните опасни зони във вентилираните машинни отделения трябва да бъдат класифицирани в съответствие с член 10.04.
3.3.3.2 В съответствие с член 10.04 е разрешено само оборудване, подходящо за опасните зони, класифицирани съгласно точка 3.3.3.1. Това се счита за изпълнено, ако оборудването отговаря на съответните разпоредби на серия европейски стандарти EN 60079.
3.3.3.3 Чрез дерогация от точка 3.3.1.1, функцията на вторичната бариера се постига чрез механична вентилация, осигуряваща постоянно отрицателно налягане спрямо съседните помещения.
3.3.3.4 В допълнение към разпоредбите на точка 2.2.9, вентилационната система трябва:
а) да гарантира достатъчен капацитет,  така, че брутният обем на въздуха в машинното отделение да се  обменя най-малко 6 пъти на час,
б) да е независима от всички други вентилационни системи.
3.3.3.5 В случай на изтичане, водещо до концентрация на метанолни пари над 250 ppm в машинното отделение, трябва да се задейства оптична и звукова аларма в
а) машинното отделение и
б) рулевата рубка или на всяко друго място с постоянен персонал.
3.3.3.6  В случай на изтичане, което води до концентрация на метанолни пари над 40 % от долната граница на експлозия (LEL) в машинното отделение или повреда на вентилационната система:
а) подаването на метанол към съответното машинно отделение се спира автоматично след това
б) компонентите на горивната  метанолна система в съответното машинно отделение се изключват автоматично.
3.3.3.7 Ако плавателното средство е оборудвано с повече от един задвижващ двигател, тези двигатели трябва да бъдат разположени в поне две отделни машинни отделения. Тези машинни отделения нямат общи прегради. Въпреки това общи прегради могат да бъдат приети, ако може да се документира, че последствията от единична повреда няма да засегнат и двете  помещения. В съответствие с оценката на риска, посочена в член 30.04,  контролния орган може да разреши задвижващи двигатели в същото вентилирано машинно отделение, при условие че опасните зони във вентилираното машинно отделение са определени като незначителни.
3.3.3.8 Вентилираните машинни отделения трябва да бъдат проектирани така, че да осигурят геометрична форма, която свежда до минимум отделянето на газ от  дренажите, както и натрупването на газове или образуването на газови джобове. Трябва да се осигури добра циркулация на въздуха. Входящите и изходящите отвори за въздух се разполагат на подходящи места, като се вземат предвид характеристиките на метанола.
3.3.3.9 Трябва да се осигурят подходящи аларми за откриване и индикация на изтичане в машинното отделение посредством детектори за течности и детектори за газ с висока чувствителност на подходящи места, в съответствие с точка 2.2.13.3.
3.3.3.10 Под цялото оборудване, което съдържа метанол и откъдето не може да се изключи изтичане, трябва да се осигурят  дренажни тави  със самооттичащи се линии към затворени събирателни резервоари.
3.3.3.11 Предпазители за пръскане трябва да бъдат осигурени на тръбите и съединенията, където не може да се изключи пръскане на гориво.
3.3.3.12 Трябва да има най-малко два преносими детектора за метанол. Планът за безопасност, посочен в член 30.05, т. 1, включва инструкции за употребата и калибрирането на преносимите детектори. Вратите на вентилираните машинни отделения трябва да носят от външната страна следната лесно четима инструкция: „Достъп до машинното отделение само с преносим детектор за метанол“.
3.3.4 	Двигатели
3.3.4.1 В съответствие с точка 3.3.1.1, компонентите на двигателя, съдържащи течен метанол, трябва да бъдат ефективно запечатани, за да се предотврати изтичане на гориво в машинното отделение.
3.3.4.2 За двигатели, при които пространството под буталото е в пряка връзка с картера, трябва да се извърши подробна оценка относно потенциала на опасност от натрупване на горивен газ в картера и да се отрази в концепцията за безопасност на двигателя.
3.3.4.3 Трябва да бъдат осигурени средства за наблюдение и откриване на неправилна работа на системата за запалване, лошо горене и прекъсване на запалването, което може да доведе до неизгоряло гориво в изпускателната система или в картера.
3.3.4.4 Ако бъде открита неправилна работа на системата за запалване, лошо горене или прекъсване на запалването, системата за управление трябва да задейства оптичен и звуков алармен сигнал в рулевата рубка. Продължаване на операцията може да бъде разрешено само за да се гарантира, че плавателният съд ще запази  управлението си  със собствена мощност и при условие че
а) подаването на гориво към съответните цилиндри може да бъде прекъснато,
б) производителят на двигателя е декларирал, че двигателят може да работи безопасно с един или повече цилиндри, изключени  поради  усукващи вибрации, и
в) инструкциите за капитана на кораба съгласно буква а) са показани в рулевата рубка близо до контролните органи на двигателя.
3.3.4.5 В случай на аварийно спиране или нормално спиране ,подаването на метанол трябва да бъде автоматично прекъснато не по-късно от
а)  подаването на друго гориво за двигатели с две горива. Не трябва да е възможно да се спре другото гориво, без първо или едновременно с това да се затвори подаването на метанол към съответните цилиндри или към целия двигател.
б) изключване на източника на запалване за двигатели, работещи с едно гориво. Не трябва да е възможно да се изключи източникът на запалване без първо или едновременно с това да се затвори подаването на метанол към съответните цилиндри или към целия двигател.
3.3.5 	Изпускателна система
3.3.5.1 Изпускателните системи трябва да бъдат конфигурирани така, че да поддържат натрупването на неизгоряло гориво възможно най-ниско.
3.3.5.2 Изпускателните тръби на двигателите с метанол не трябва да се свързват с изпускателните тръби на други двигатели или системи.



Глава 4
Задвижващи и спомагателни системи с двигатели с вътрешно горене, използващи водород като гориво
(оставено непопълнено)
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Попълване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
1.	Общи положения
1.1	Формуляри
Само одобрени от компетентния орган формуляри следва да се използват за попълване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване. Формулярите се попълват само от едната страна.
При издаване на ново Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване се включват всички страници от 1 до 13, дори ако на някои страници не е записано нищо.
1.2	Метод на вписване
Вписванията в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване се извършват на пишеща машина или принтер. Вписвания на ръка са допустими само в изключителни случаи. Вписванията трябва да са незаличими. Цветът на вписването може да е само черен или само син. Заличаванията се правят с червено.
2.	Вписвания
2.1	Заличаване на алтернативи
Когато има вписвания, отбелязани със (*), неподходящите се заличават.
2.2	Позиции без вписване
Ако за някоя от точките от 1 до 48 не е необходимо или не е възможно вписване, през цялото поле се изчертава хоризонтална линия.
2.3	Последна страница на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
Ако след страница 13 не са необходими допълнителни страници (виж точка 3.2.3), думите „продължава на страница“[footnoteRef:53](*) в края на страница 13 се заличават. [53: (*) 	Ненужното се зачерква.] 

2.4	Промени
2.4.1	Първи ръкописни изменения на страница
Дадена страница може да се измени само един път, но с няколко изменения наведнъж. С червена линия се зачертава всичко, което ще се изменя. Алтернатива, заличена преди това (виж точка 2.1), или точка, по която преди това не е имало вписване (виж точка 2.3), се подчертават с червено. Новите елементи не се вписват в измененото поле, а на същата страница под заглавието „Изменения“, като редът „Тази страница е заменена“, се заличава.
2.4.2	Допълнителни ръкописни изменения на страница
При по-нататъшни изменения страницата се заменя и необходимите изменения, както и предходни изменения се вписват направо в съответните точки. Редът „допълнения към точка(и)“ под заглавието „Изменения“ се заличава.
Старата страница се запазва от контролния орган, който първоначално е издал Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
2.4.3	Изменения чрез електронна обработка на данни
В случай на изменения чрез електронна обработка на данни страницата се заменя и необходимите изменения, както и предходни изменения се вписват направо в съответните точки. Редът „допълнения към точка(и)“ под заглавието „Изменения“ се заличава.
Старата страница се запазва от контролния орган, който първоначално е издал Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
2.5	Корекции с лепене върху предходното
Лепенето върху вписвания и лепенето на нови добавки към дадена точка не са разрешени.
3.	Замяна и добавяне на страници
3.1	Замяна на страници
Страница 1 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаванене се подменя никога. За подмяна на други страници се прилагат процедурите, описани в точка 2.4.2 или точка 2.4.3.
3.2	Добавяне на страници
Ако няма достатъчно място за повече вписвания на страници 10, 12 или 13 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, могат да се добавят допълнителни страници.
3.2.1	Удължаване/потвърждаване на валидността
Ако е необходимо ново удължаване, когато удостоверението вече е било удължено шест пъти, в края на страница 10 се добавят думите „Продължава на страница 10а“ и след страница 10 се добавя още една страница 10, отбелязана като 10а. Тогава в началото на страница 10а се прави съответното вписване в точка 49. В края на страница 10а се прави вписването „Продължава на страница 11“.
3.2.2	Удължаване на удостоверението за уредба за втечнен газ
Прилага се процедура, сходна с тази в точка 3.2.1, като след страница 12 се създава страница 12а.
3.2.3	Приложение към Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
В края на страница 13 думите „Край на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване “ се заличават с червено, заличените думи „Продължава на страница[footnoteRef:54]“ се подчертават с червено и след тях се вписва страница 13а. Тази промяна трябва да е подпечатана с официален печат. Допълнителна страница 13 се маркира като страница 13а и се вмъква след страница 13. Разпоредбите на точки 2.2 и 2.3 се прилагат за страница 13a mutatis mutandis. [54: 	Ненужното се зачерква.] 

Същата процедура се прилага за всички други приложения (страници 13б, 13в и т.н.).
4.	Обяснения на отделните позиции
Позициите, за които не е необходимо обяснение, не са посочени по-долу.
2.	Ако е уместно, включете понятия, както е посочено в член 1.01. Други типове плавателни съдове се вписват с общоприетото им означение.
3.	Когато Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаванесе удължава, текстът „официален номер“, както и този номер се заличават, а в случай на изменение се въвеждат текстът „3. уникален европейски идентификационен номер на кораба“, както и съответният номер.
10.	По отношение на плавателните съдове с Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Съюза, на които е разрешено корабоплаване по река Рейн, т.е.
a) тези, които отговарят напълно на изискванията в настоящия стандарт, включително преходните разпоредби на Глава 32, и
б) тези, които не се ползват от преходните разпоредби на Глава 33 или намаленията, предвидени за зона 4,
към тирето „— по водни пътища на ЕС в зона(и)“ се добавя следното:
a) Рейн или  
б) зона R.
Напомняме, въз основа на член 1.04 и Приложение О от Рейнските правила за инспекция на корабите (RVIR), Централната комисия за корабоплаване на Рейн (CCNR) признава тези сертификати на Съюза за еквивалентни, като по този начин дава право на притежателя на пътуване по швейцарския участък на река Рейн чак до Mittlere Brücke.
12.	Когато Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване се удължава, текстът „официален номер“ се заличава, а в случай на изменение се вписват текстът „12. Уникален европейски идентификационен номер на плавателния съд“, както и съответният номер.
15.	Този раздел се попълва само за плавателни средства, за които поне едно от свойствата 1.1 или 1.2, или 3 в точка 14 не е заличено, а в противен случай се заличава цялата таблица.
15.1	В колоната „схема на формированието“ от таблицата се отбелязва(т) номерът(ата) на описаните формирования. Редовете без вписване се зачертават.
В „Други формирования“ могат да се посочат допълнителни формирования, които се означават с 18, 19, 20 и т.н.
Ако от свойството „годен да тласка“ от предишното Корабно удостоверение не е ясно кои са разрешените формирования, отбелязаното в предишното Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване може да се пренесе в точка 52. В ред 1 от таблица „Разрешени формирования“ се отбелязва „Виж точка 52“.
15.2	Съединения
Вписват се само детайлите за съединението между тласкащото плавателно средство и тласканата секция на състава.
17-20	Данните от точки 17—19 от свидетелството за тонаж са с точност до втория знак след десетичната запетая, а тези от точка 20 се вписват като цели числа. Общата дължина и общата ширина представляват максималните размери на плавателното средство, включително всички издадени фиксирани части. Дължината  и ширината  дават максималните размери на корпуса (виж също член 1.01 „Определения“).
21.	Пълната товароподемност в t за товарните съдове според удостоверението за измерване за максималното газене съгласно точка 19.
Водоизместване за всички други плавателни средства в m3. Ако няма удостоверение за измерване, водоизместването се изчислява като произведението от коефициента на общата пълнота и дължината , широчината  и средното газене при максималната потопеност.
23.	Брой на наличните спални места за пътници.
24.	Вземат се предвид само напречните водонепроницаеми прегради, разположени от единия борд на съда до другия.
26.	Ако е приложимо, се използват следните термини:
- ръчно задвижвани капаци на люкове;
- ръчно задвижвани търкалящи се капаци на люкове;
- ръчно задвижвани плъзгащи се капаци на люкове;
- механично задвижвани плъзгащи се капаци на люкове;
-механично задвижвани капаци на люкове.
Други типове капаци на люкове се вписват с общоприетото им означение.
Всички трюмове, които нямат капак, се изброяват, напр. в точка 52.
28.	Цифри без десетична запетая.
30, 31 
и 33.	Всеки кожух на лебедка се брои като една лебедка независимо от броя котвени или буксирни въжета, свързани към нея.
34.	В „Други инсталации“ се вписват системи, които не използват пера на руля (напр. винто-рулева колона, крилчат движител, носови подрулващи устройства).
Вписват се също всички електрически спомагателни машини за ръчно задействане.
При носовите подрулващи системи „дистанционно управлявани“ се отнася само за устройствата, които се управляват дистанционно от поста за управление в рулевата рубка.
35.	Вписват се само теоретичните стойности съгласно член 8.08, точки 2 и 3, член 19.01, точка 1, буква “в“ и член 19.08, точка 5. За плавателни средства, чието строителство е започнало най-късно на 1.4.1976 г., първият раздел се попълва единствено в случай на осушителни помпи, които се заменят, и в случай на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, удължено след 1.1.2015 г. За плавателни средства, чието строителство е започнало най-късно на 31.12.1984 г. и които се използват само извън териториите на зона R, разделът може да бъде оставен непопълнен.
36.	За пояснение може да е необходима скица.
37.	Въвеждат се само теоретичните стойности без намаление съгласно член 13.01, точки 1 - 4.
38.	Вписват се само минималните дължини съгласно член 13.01, точка 10 и минималното натоварване на скъсване съгласно член 13.01, точка 11.
39. 
и 40.	Вписват се само минималните дължини и минималните стойности на натоварването на скъсване, преизчислени съгласно член 13.02, точка 3.
42.	Контролният орган може да добави позиции в списъка с необходимо оборудване. Те трябва да бъдат обосновани като съществени за безопасността на плавателния съд за съответния вид съд или за неговата оперативна зона. Добавките се вписват в точка 52.
Лява колона, редове 3 - 5: за пътнически плавателни съдове първата спомената позиция се зачерква, а за всички други съдове втората спомената позиция се зачерква. Дължината на трапа се вписва, ако контролният орган е разрешил по-малка дължина от предвидената в член 13.02, точка 3, буква “г“ или член 19.06, точка 12.
Лява колона, ред 7: тук се вписва броят на предписаните комплекти за първа помощ съгласно член 13.02, точка 3, буква “е“ и член 19.08, точка 9.
Лява колона, ред 11: тук се вписва броят на предписаните огнеустойчиви съдове съгласно член 13.02, точка 2.
43.	Преносими пожарогасители, изисквани от други наредби за безопасност, напр. и регламент, не са включени тук.
44.	Ред 3: в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, които трябва да бъдат подновени преди 1.1.2025 г. (Глава 33), изразът „съгласно член 13.08, точка 2“ се зачерква, ако на борда няма спасителни жилетки съгласно настоящия стандарт.
Ред 4: В Корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване, които трябва да бъдат подновени след 1.1.2015 г., или ако на борда се взема нова лодка, или за новопостроени плавателни средства, изразът „с комплект гребла, швартово въже и помпа за изхвърляне на вода“ се зачерква. В Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, които трябва да бъдат подновени след 1.1.2030 г. (Глава 33), ако на борда няма лодка съгласно настоящия стандарт, изразът „съгласно Стандарт EN 1914:2016“ се зачерква. В Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, което следва да бъде подновено преди 1.9.2036 г., ако съответствието със Стандарт EN 1994:1997 бъде доказано, текстът „2016“ може да бъде зачеркнат.
46.	Като общо правило не се записва непрекъсната експлоатация, ако няма достатъчно спални места или ако са налице прекомерни нива на шума.
50.	Експертът се подписва само ако лично е попълнил страница 11.
52.	Тук се посочват всички допълнителни ограничения, изключения и обяснения или подобни, отнасящи се до вписванията в отделните точки.
5.	Преходни разпоредби на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Съюза
5.1	Съществуващи удостоверения на Общността
С изключение на извънредното 6-месечно удължаване, не се предоставят други удължавания на съществуващи удостоверения на Общността.
5.2	Подмяна след периодична проверка
След периодична проверка на кораб, който все още няма Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване в съответствие с образеца в Приложение 3, раздел I се издава Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
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Експерти и компетентни лица
(Член 1.01, 10.3 и 10.4)
Експерти
Приемните изпитвания, изискващи специализирани познания поради сложността на системите или поради изискваното равнище на безопасност, се извършват от експерти. Следните лица или институции имат право да провеждат приемни изпитвания: 
-	класификационни организации, които имат необходимия собствен опит или въз основа на правомощията си носят отговорност за призоваването на външни лица или институции и които разполагат с необходимите системи за контрол на качеството по отношение на подбора на тези лица или институции;
-	членове на контролните органи или персоналът на съответните органи;
-	официално одобрени лица или институции с признат експертен опит за обхвата на проверката в съответната област, като контролните органи за плавателни съдове могат също да издадат одобрение в качеството си на държавни агенции, което в идеалния случай става въз основа на система за осигуряване на качеството. Лице или институция се счита за одобрено(а), ако е преминало(а) през официална процедура на подбор, чрез която изрично се оценява наличието на изискваните експертни познания и опит.
Експерт за традиционни плавателни средства
Лице, назначено от компетентния орган или от упълномощена институция на държава членка, което притежава специални познания в областта на традиционните плавателни средства поради своето обучение и опит в тази област и което е запознато със съответните технически изисквания и правила, също от периода от време на традиционното плавателно средство.
Компетентни лица
Компетентни лица се изискват например за извършването на редовни визуални проверки и оперативни проверки на оборудването за безопасност. Следните лица могат да бъдат класифицирани като компетентни:
-	лица, които въз основа на професионалната си подготовка и опит, имат достатъчни познания, за да са в състояние да направят експертна оценка на специфични ситуации и обстоятелства, напр. капитани на кораби, служители по безопасността в корабоплавателни компании, членове на екипажа, които имат съответния опит;
-	дружества, които са придобили достатъчно специализирани познания в процеса на работата си, напр. корабостроителници или монтажни фирми;
-	производители на системи със специално предназначение (напр. пожарогасителни системи, контролно оборудване).


Терминология
	немски
	английски
	френски
	нидерландски

	Sachverständiger
	expert
	expert
	erkend deskundige

	Sachkundiger
	competent person
	spécialiste
	deskundige

	Fachfirma
	competent firm
	société spécialisée
	deskundig bedrijf


Приемни изпитвания
В таблицата по-долу е обобщен графикът на приемните изпитвания, включително тяхната честота и вида инспектор, необходим за извършването им. Таблицата служи само за информация.
	Изискване
	Предмет
	Максимален интервал на изпитване
	Инспектор

	Член 6.03, точка 5
	Хидравлични цилиндри, помпи и двигатели
	8 години
	Компетентна фирма

	Член 6.09, точка 3
	Оборудване за управление с мотор
	3 години
	Компетентно лице

	Член 7.12, точка 12, 
	Повдигащи рулеви рубки и техните устройства
	1 година
	Компетентно лице

	Член 8.01, точка 2
	Съдове под налягане
	5 години
	Експерт

	Член 10.11, точка 17
	Литиево-йонни акумулатори и противопожарна защита
	
	Експерт

	Член 11.08, точка 17
	Кораб със електрическо задвижване
	При всяка периодична проверка
	Експерт

	Член 13.03, точка 5
	Преносими пожарогасители
	2 години
	Компетентно лице

	Член 13.04, точка 6, букви “a” — “в”
	Неподвижно монтирани противопожарни системи
	
	Експерт

	Член 13.04, точка 6, буква “г”
	Неподвижно монтирани противопожарни системи
	2 години
	Компетентно лице или компетентна фирма

	Член 13.05, точка 9, буква “б”, подбукви “aa” - “вв”
	Неподвижно монтирани противопожарни системи
	
	Експерт

	Член 13.05, точка 9, буква “б”, подбуква “гг”
	Неподвижно монтирани противопожарни системи
	2 години
	Компетентно лице или компетентна фирма

	Член 13.07, точка 3
	Надуваеми корабни лодки
	Според указанията на производителя
	

	Член 13.08, точка 3
	Спасителни жилетки
	Според указанията на производителя
	

	Член 14.12, точка 6
	Кранове
	10 години
	Експерт

	Член 14.12, точка 7
	Кранове
	1 година
	Компетентно лице

	Член 17.13
	Уредби за втечнен газ
	3 години
	Експерт

	Член 19.09, точка 9
	Спасително оборудване
	Според указанията на производителя
	

	Член 19.10, точка 9
	Съпротивление на изолацията, заземяване
	преди изтичане на валидността на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване
	

	Инструкция
Раздел ESI-II-12
3.1, буква “a” и “б“
	Пожароизвестителни системи
	
	Експерт

	Инструкция
Раздел ESI-II-12
3.1, буква “a” и “б“
	Пожароизвестителни системи
	2 години
	Експерт или компетентно лице

	Инструкция ESI-III4, раздел 8.1, букви “a” и “б”
	Системи от указатели за безопасност
	
	Експерт

	Инструкция ESI-III4, раздел 8.1, буква “в” 
	Системи от указатели за безопасност
	5 години
	Експерт или компетентно лице

	Инструкция ESI-III5
	Оборудване за сигнализиране на наличието на газ 
	Според указанията на производителя
	Експерт или компетентно лице
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Минимална дебелина на корпуса на баржите
(Член 3.02, точка 1)
По време на периодичната проверка на баржи, които са пригодни изключително за влачене, контролният орган може да разреши малки отклонения от член  3.02, точка 1, буква “б” по отношение на минималната дебелина на обшивката на корпуса. Отклонението не трябва да е повече от 10 %, а минималната дебелина на обшивката на корпуса не трябва да е по-малка от 3 mm.
Отклоненията се вписват в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване съгласно точка 14 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, се прилага само свойство по точка 6.2 „Влачен като плавателно средство без собствено задвижване“
Свойствата по точки 1—5.3 и 6.1 се заличават.




ES-TRIN	ESI-II-1
Минимална дебелина на корпуса на баржите

Издание 2025/1	Страница 461
[bookmark: _Toc491854351][bookmark: _Toc535827792]ESI-II-2
Монтиране на  дублиращи листове на корпуса
(член 3.02, точка 1 и член 19.02, точка 1, буква “г“)
1.	Цел на инструкцията
Тези инструкции са изготвени с цел по-голяма яснота на правилата за поддържане на здравината на корабния корпус (член 3.02, точка 1) и за подмяна и ремонт на обшивката на корпуса (член 3.02, точка 1, буква “в”), последното изречение и член 19.02, точка 1, буква “г”). Тази инструкция се прилага за монтирането на нови листове  дублиращи корабната обшивка. 
2.	Основни положения
Съществуват два различни вида дублиращи листове на корабна обшивка:
1.	Дублиращи листове  на корабна обшивка, монтирани при изграждане на нови плавателни съдове или преустройство на плавателни съдове в съответствие с добрата корабостроителна практика.
2.	Дублиращи листове  на корабна обшивка, предназначени да забавят износването или за подновяване на обшивката на корпуса. Като цяло тези листове трябва да бъдат избягвани или следва да бъдат монтирани само в определени случаи.
3.	Дублиращи листове  на корабна обшивка, монтирани при изграждане на нови плавателни съдове или преустройство на плавателни съдове
3.1	Дублиращи листове  на корабна обшивка, монтирани при изграждане на нови плавателни съдове
Монтираните при изграждането на нови плавателни съдове дублиращи  листове са главно на следните места:
a) укрепване на листове около входовете и отворите на корпуса и обшивката на палубата (люкове, канали за тръбите, шпигати, и др.);
б) листове на ъглите на големи люкове;
в) надлъжни ивици от листове на равнището на ивицата на  седловатостта;
г) ивици от листове за защита от абразивно износване на обшивката на корпуса (на носа и на кърмата и евентуално на скуловите листове и бордовата обшивка на известна височина над дъното);
д) укрепване на листове при определени точки от конструкцията съгласно специално оборудване (например: котвени брашпили, помпи, мачти, кранове, лебедки, котви и др.).
3.2	Дублиращи листове на на корабна обшивка, монтирани като част от преустройството
Ако тези дублиращи листове се монтират като част от преустройството, те могат да бъдат монтирани само върху листове, които все още не са достигнали минималната дебелина след преобразуването и имат оставащ корозионен толеранс от най-малко 0,7 mm. В противен случай листовете от корабната общивка , върху които се  монтират дублиращите листове, трябва да бъдат подновени предварително.
По-специално, ивиците от листове за подсилване на надлъжната греда на корпуса на плавателния съд в случай на удължаване трябва да се простират най-малко по дължината на товарното отделение, освен ако е налице обосновка, подкрепена от изчисление.
4.	Дублиращи листове на корабна обшивка, предназначени да забавят износването или за подновяване на обшивката на корпуса
4.1	Места, където монтирането на дублиращи листове  на обшивка е разрешено
Тези листове могат да бъдат монтирани на следните места:
a) в случай на щети (временен ремонт — валидност съгласно удостоверението);
б) в случай на корозионно загниване, евентуално с перфорации, като не засягат структурната якост (т.е.: под машинното отделение, по пътя на ивицата на вятъра/водата), с изключение на дънните и скуловите листове в товарните зони;
в) в случай на повърхности, изложени на абразивно износване, за спирането на износването на листовете на корпуса (могат да бъдат монтирани само върху листове, които все още не са достигнали минималната дебелина);
г) върху скуловата обшивка, дублиращите  листоветрябва да бъдат за предпочитане с дължина поне 70 % от дължината на плавателния съд. В противен случай листовете от допълнителната корабна обшивка трябва да имат минимална дължина и минимално разстояние помежду им не по-малко от (2,5 + L/40) m или да имат дължина поне три пъти разстоянието между дънните ребра за плавателни съдове, като L е не повече от 45 m. Те следва да се простират най-малко по дължина два пъти разстоянието между дънните ребра пред и зад засегнатата зона;
д) върху нитовани шевове за осигуряване на водонепроницаемост;
е) пред и зад външната товарна зона на плавателния съд.
4.2	Места, където монтирането на дублиращи листове на на корабна обшивка не е разрешено
Тези листове не могат да бъдат монтирани на следните места:
a) върху листове, чиято дебелина е под минималната допустима дебелина;
б) върху отвори на листове, дължащи се на корозия на елементите, които осигуряват водонепроницаемост на плавателния съд;
в) в обширни области в товарната зона;
г) за обхващане на напречните заваръчни шевове;
д) на дъното между предната преграда на носовия трюм и след преградата на кърмовия трюм;
е) в товарната област на моторни танкери, наливни лихтери и наливни баржи за превоз на опасни товари в съответствие с Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища;
ж) над бункери, съдържащи запалими продукти с изключение на зони с абразивно износване,
з) върху листове или шевове, които показват деформация или умора;
и) върху съществуващи листове от допълнителна корабна обшивка.
5.	Монтаж на  дублиращи листове на  корабна обшивка
a) дублиращите листове трябва да бъдат монтирани и заварени в съответствие с добрата корабостроителна практика;
б) Носещите листове трябва да имат ширина между 200 и 300 mm;
в) Укрепването на листове на надлъжната греда на корпуса не трябва да бъде по-широко от 600 mm;
г) Дебелината на дублиращите листовете  на корабна обшивка трябва да бъде между 1 и 1,5 пъти дебелината на листа, върху който са монтирани;
д) Дублиращите листове на  корабна обшивка, монтирани за забавяне на износването или за подмяната на листовете на корпуса, трябва да бъдат заменени, когато дебелината им е по-малка от 3 mm.
Наличието на дублиращи листове  на корабна обшивка трябва да бъде посочено в протокола за измерванията на дебелината. При подновяване на удостоверението, зоните на плавателния съд, където са монтиранидублиращи  листовете на корабна обшивка, трябва да бъдат внимателно проучени, за да се определи дали те могат да се поддържат в това състояние.
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Минимална предписана скорост на движение напред, способност за спиране и способност за движение на заден ход
(Членове 5.06, 5.07 и 5.08 във връзка с член 5.02, точка 1, член 5.03, точка 1, член 5.04 и член 21.06)
1.	Минимална предписана скорост (напред) в съответствие с член 5.06
Скоростта спрямо водата е задоволителна в съответствие с член 5.06, точка 1, когато достигне най-малко 13 km/h. По време на изпитванията трябва да са изпълнени по същия начин, както при изпитването за спиране, следните условия:
a) дълбочината под кила, определена в точка 2.1, трябва да бъде спазена;
б) измерването, записването, регистрирането и оценката на данните от изпитването се извършват в съответствие с процедурата, описана в Приложение 1.
2.	Способност за спиране и способност за движение на заден ход, предписани в съответствие с членове 5.07 и 5.08
2.1	Съдове и състави се считат за способни да спират своевременно с нос по течението в съответствие с член 5.07, точка 1, ако това се докаже с изпитване за спиране спрямо брега, с нос по течението при начална скорост спрямо водата 13 km/h, с дълбочина под кила, равна на най-малко 20 % от газенето, но не по-малка от 0,50 m.
a) В течаща вода (скорост на течението 1,5 m/s) спирането спрямо водата трябва да се осъществи на не повече от следното разстояние, измерено по брега:
550 m за плавателни съдове и състави с:
-	дължина  или
-	ширина ,
или
480 m за плавателни съдове и състави с:
-	дължина  и
-	ширина .
Маневрата за спиране се завършва при спиране спрямо брега.
б) При тиха вода (скорост на течението, по-малка от 0,2 m/s) спирането спрямо водата трябва да се осъществи на не повече от следното разстояние, измерено по брега:
350 m за плавателни съдове и състави с:
-	дължина  или
-	ширина ,
или
305 m за плавателни съдове и състави с:
-	дължина и
-	ширина .
При тиха вода се провежда изпитване, за да се покаже, че при движение на заден ход може да се постигне скорост, не по-малка от 6,5 km/h.
Измерването, записването и регистрирането на данните от изпитването, посочени в буква “а” или “б”, се извършват съгласно процедурата, определена в Приложение 1.
По време на цялото изпитване плавателният съд или съставът трябва да имат достатъчна маневреност.
2.2	В съответствие с член 5.04, по време на изпитването плавателните съдове трябва да са натоварени, доколкото е възможно, до 70—100 % от товароподемността им. Това състояние на натоварване се оценява в съответствие с Приложение 2. Когато плавателният съд или съставът е натоварен на по-малко от 70 % по време на изпитването, допустимото максимално водоизместване при плаване по течението се определя в съответствие с действителното натоварване, ако пределните стойности от точка 2.1 са спазени.
2.3	Ако действителните стойности на началната скорост и скоростта на течението по време на изпитването не отговарят на условията, определени в точка 2.1, получените резултати се оценяват съгласно процедурата, описана в Приложение 2.
Допустимото отклонение спрямо началната скорост от 13 km/h не трябва да бъде повече от  1 km/h, а скоростта на течението при течаща вода трябва да бъде между 1,3 и 2,2 m/s, като в противен случай изпитванията се повтарят.
2.4	Допустимото максимално водоизместване или съответното максимално натоварване, или максималното потопено сечение за съдове и състави при плаване по течението се определя въз основа на изпитванията и се вписва в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
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Приложение 1 към Инструкция ESI-II-3
Измерване, записване и регистриране на данните, събрани по време на изпитванията на маневрата за спиране
1.	Маневра за спиране
На съдовете и съставите, посочени в Глава 5, се провежда изпитване в течаща вода или в тиха вода на изпитвателен полигон, за да се докаже способността им за спиране с нос по течението само с използване на задвижващата им система и без използването на котви. По принцип маневрата за спиране се провежда в съответствие с фигура 1. Тя започва при движение на съда с постоянна скорост, възможно най-близка до 13 km/h спрямо водата, като се реверсират машините от „напред“ в „назад“ (точка  от командата „стоп“), и завършва, когато съдът е неподвижен спрямо брега (точка  спрямо брега или точка  точка  спрямо водата и спрямо брега, ако маневрата за спиране е проведена в тиха вода).
Когато маневрите за спиране се провеждат в течаща вода, местоположението и моментът на спиране спрямо водата също се записват (плавателният съд се движи със скоростта на течението; точка  спрямо водата).
Измерените данни се вписват в протокол, както е показано на диаграмата от таблица 1. Преди провеждането на маневрата за спиране, непроменящите се данни се въвеждат в горната част на формуляра.
Средната скорост на течението () във фарватера се определя, ако е възможно, въз основа на отчета по установена водомерна рейка или като се измерва движението на плаващо тяло, и се вписва в протокола.
По принцип използването на устройства за измерване на скоростта на течението за определяне на скоростта на съда спрямо водата по време на маневрата за спиране е разрешено, ако е възможно да се регистрират движението и необходимите данни в съответствие с процедурата по-горе.
2.	Регистриране на измерените данни и записването им в протокола (таблица 1)
За маневрата за спиране трябва най-напред да бъде определена началната скорост спрямо водата. Това може да се направи, като се измери времето за преминаване между два знака на брега. В течаща вода средната скорост на течението трябва да бъде взета под внимание.
Маневрата за спиране започва с командата „стоп“ , подадена при преминаване покрай знак на брега. Преминаването покрай знака на брега се регистрира перпендикулярно на оста на плавателния съда и се вписва в протокола. По същия начин се регистрира преминаването покрай всички други знаци на брега по време на маневрата за спиране и всеки знак (напр. километричен знак), както и времето на преминаване се отбелязват в протокола.
Измерените стойности, ако е възможно, се записват през интервал от 50 m. Във всички случаи се отбелязва времето, когато се достигат точки  и , ако е възможно, както и когато се достигат точки  и , и се прави оценка за съответното местоположение. Не е необходимо да се записват в протокола данните, отнасящи се до оборотите на машината, но би следвало те да се отбелязват за по-точен контрол върху началната скорост.
3.	Описание на маневрата за спиране
Маневрата за спиране съгласно фигура 1 трябва да се представи във формата на диаграма. Най-напред се изготвя диаграма на преминаването край регистрираните точки, като се използват измерванията, вписани в протокола от изпитването, и се отбелязват точки от  до  След това ще е възможно да се определи средната скорост между две точки на измерване и да се начертае диаграмата скорост/време.
Това се прави по следния начин (вiж фигура 1):
Като се определи частното от разликата в местоположението и разликата във времето , може да се изчисли средната скорост на съда през този период.
В интервала между 0 сек. и 10 сек. е изминато разстоянието от 0 m до 50 m.
 = 50 m/10 s = 5,0 m/s = 18,0 km/h
Тази стойност се нанася като средната скорост в позиция 5 сек. по абсцисата. 
През втория интервал, от 10 сек. до 20 сек., е изминато разстояние от 45 m.
 = 45 m/10 s = 4,5 m/s = 16,2 km/h
В точка съдът е спрял спрямо водата, т.е. скоростта на течението е приблизително 5 km/h.

Фигура 1: Маневра за спиране
[image: ]
Легенда на означенията от фигура 1
	команда „стоп“		скорост на съда
	винтът спрял		 спрямо брега
	винтът на заден ход	 	изминато разстояние спрямо брега
	 спрямо водата		измерено време
	 спрямо брега
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Контролен 	Вид на плавателния съд	Изпитвателен полигон:	
орган: 		или състава: 			Отчет по водомерната рейка [m]: 	
Дата: 		 [m]:	: 		Дълбочина на водата	[m]: 	
Име: 		 по време на изпитването [m]:	: 		Градиент	[m/km]: 	
Поредно изпитване №: 					[km/h]: 	
		Натоварване при изпитването [t]: 	: 		[m/s]: 	
	% от максималната товароподемност: 		Max
	Мощност на задвижващите двигатели  [kW] 		водоизместване	[m3]: 	
	Задвижваща система съгласно Приложение 2, таблица 2: 	
Таблица 1: Протокол от маневрата за спиране
	ПОЗИЦИЯ
[река-km]
	ВРЕМЕ
[sec.]
	[m]
	[sec]
	[km/h]
	СКОРОСТ НА ДВИГАТЕЛЯ
[min-1]
	ЗАБЕЛЕЖКИ
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Приложение 2 към Инструкция ESI-II-3
Оценка на резултатите от маневрата за спиране
1.	На базата на отчетените стойности трябва да се провери спазването на пределно допустимите стойности в съответствие с Приложение 1. Ако условията за маневрата за спиране значително се отклоняват от стандартните условия или съществува съмнение за спазването на пределно допустимите стойности, се прави оценка на резултатите. За тази цел може да се приложи изложената по-долу процедура за изчисляване на маневрите за спиране.
2.	Теоретичните разстояния на спиране се определят при стандартните условия () по точка 2.1 от настоящата инструкция и при условия на маневра за спиране () и се сравняват с измереното разстояние на спиране (). Коригираното разстояние на спиране на маневрата за спиране при стандартни условия () се изчислява, както следва:
Формула (2.1)	
в съответствие с точка 2.1, буква „a“ или „б“ от настоящата инструкция.
Когато маневрата за спиране е проведена с натоварване 70—100 % от максималната товароподемност в съответствие с точка 2.2 от настоящата инструкция, за да се изчисли , за определянето на  и на  се използва водоизместването (), отговарящо на натоварването по време на изпитването.
Когато при определянето на  по формула (2.1) съответната пределна стойност е надхвърлена или не е достигната, стойността на  се намалява или увеличава, като се променя , така че да се постигне съответствие с пределната стойност ( = съответната пределна стойност). Съответно се определя допустимото максимално водоизместване при плаване по течението.
3.	В съответствие с пределно допустимите стойности, посочени в точка 2.1, букви “a” и “б” от настоящата инструкция, само разстоянията на спиране, измерени във
-	фаза I („пълен напред“ с реверс до „пълен назад“):  
и
-	фаза II (край на задния ход при спирането на съда спрямо водата) 
се изчисляват (виж фигура 1). Общото разстояние на спиране тогава е:
Формула (3.1)	
4.	Конкретните разстояния на спиране се изчисляват, както следва:


Изчисляване на маневрата за спиране
Фигура 2: Диаграма
[image: ]
Формули за изчисляване:
	със следните коефициенти
4.1			-	 съгласно таблица 1
4.2		- , ,  съгласно таблица 1
4.3		-	,  съгласно таблица 1
	-	 съгласно таблица 3
4.4	
4.5		-	 съгласно таблица 1
4.6		-	 съгласно таблица 2
4.7		-	 съгласно таблица 1


Във формули от 4.1 до 4.7:
	
	Скорост спрямо брега в началото на задния ход
	(m/s)

	
	Време на заден ход
	(s)

	
	Скорост спрямо водата в края на задния ход
	(m/s)

	
	Водоизместване
	(m3)

	
	Теглително усилие върху кнехта на заден ход
	(kN)

	
	Мощност на задвижващия двигател
	(kW)

	
	Средно съпротивление през фаза II
	(kN)

	
	Съпротивление от наклона
	(kN)

	
	Наклон в m/km (ако липсва, да се приеме за 0,16)
	(m/km)

	
	Средна скорост на течението
	(m/s)

	
	Ускорение, дължащо се на гравитацията (9,81)
	(m/s2)

	
	Плътност на водата,  прясна вода = 1000
	(kg/m3)

	
	Максимално газене (на плавателен съд или състав)
	(m)

	
	Дълбочина на водата
	(m)

	
	Ширина
	(m)

	
	Дължина
	(m)







Коефициентите за формули (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5), (4.6) и (4.7) могат да бъдат взети от таблиците по-долу.
Таблица 1:  коефициенти за:
a) МОТОРНИ ТОВАРНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, МОТОРНИ ТАНКЕРИ и СЪСТАВИ от една линия;
б) СЪСТАВИ от две успоредни линии;
в) СЪСТАВИ от три успоредни линии;
	
	a)
	б)
	в)
	Единици

	
	
	
	
	

	
	0,95
	0,95
	0,95
	-

	
	0,115
	0,120
	0,125
	

	
	1,20
	1,15
	1,10
	-

	
	0,48
	0,48
	0,48
	-

	
	0,90
	0,85
	0,80
	-

	
	0,58
	0,55
	0,52
	-


Таблица 2: Коефициент  за съотношението между теглителното усилие върху кнехта на заден ход и мощността на задвижващите двигатели
	Задвижваща система
	
	Единици

	Съвременни дюзи със заоблен заден ръб
	0,118
	kN/kW

	Стари дюзи с остър заден ръб
	0,112
	kN/kW

	Винтове без дюзи
	0,096
	kN/kW

	Винто-рулеви колони с дюзи (обикновено остър заден ръб)
	0,157
	kN/kW

	Винто-рулеви колони без дюзи
	0,113
	kN/kW







Таблица 3: Диаграма относно изчисляването на съпротивлението за определяне на стойността на  по отношение на :
[image: ]
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Допълнение към Приложение 2 към Инструкция ESI-II-3
Примери за употребата на Приложение 2 
(Оценка на резултатите от маневрата за спиране)
Пример I
1.	Данни за плавателните съдове и състава
Формирование: обикновен моторен товарен плавателен съд с лихтер (Europa IIa), свързани успоредно
	
	 [m]
	 [m]
	 [m]
	 [t]
	 [m3]
	 [kW]

	Моторен плавателен съд
	110
	11,4
	3,5
	2900
	3731
	1500

	Лихтер
	76,5
	11,4
	3,7
	2600
	2743
	-

	Състав
	110
	22,8
	3,7
	5500
	6474
	1500


	Задвижваща система на моторния товарен плавателен съд: Съвременни дюзи със заоблен заден ръб
	*  = товароподемност.
2.	Измерени стойности по време на маневрата за спиране
	Скорост на течението:		=	1,4 m/s	 5,1 km/h
	Скорост на плавателния съд (спрямо водата): 		=	3,5 m/s	 12,5 km/h
	Скорост на съда (спрямо брега):	 	=	4,9 m/s	 17,6 km/h
	Време на заден ход (измерено) (точка  до ):	 	=	16 s
	Разстояние на спиране спрямо водата (точка  до ):	 = 340 m
	Състояние на натоварване (възможна оценка):	 	=	5179 m3	 0,8 
	Действително газене на състава:		=	2,96 m	 0,8 
3.	Пределно допустима стойност съгласно точка 2.1, буква „a“ или „б“, която да бъде сравнена с 
Тъй като  и тъй като съставът е в течаща вода, за този състав е приложимо следното по точка 2.1, буква „a“:

4.	Определяне на коригираното разстояние на спиране в сравнение със стандартни условия
-	Измерена стойност съгласно Приложение 1 (виж точка 2):

		
-	да се изчисли:
 като сбор от
	(съгласно формула (4.1) от Приложение 2 с )
и 	(съгласно формули (4.2), (4.3), (4.4), (4.5) и (4.6) от Приложение 2 с действителни скорости , , )
 като сбор от
 	(съгласно формула (4.1) от Приложение 2 с )
	(съгласно формули от (4.2) до (4.6) от Приложение 2 с еталонните скорости съгласно (2.1) от Инструкцията и при условие, че състоянието на натоварване е над 70 % от максималното натоварване (≈ 80 %):  и 
-	да се провери:

4.1	Коефициенти за изчислението, взети от Приложение 2
Таблица 1
за  и  		=	0,95
за  и 
	=	0,12
	=	1,15
	=	0,48
	=	0,85
	=	0,55
Таблица 2 (за съвременни дюзи със заоблен заден ръб)
 = 0,118
4.2	Изчисляване на 
a)  със стойностите, измерени по време на маневрата за спиране (формула 4.1)
 
;
б) формула за 

в) изчисляване на  съгласно таблица 3 и формула (4.3) от Приложение 2


съгласно таблица 3	


г) изчисляване на съпротивлението на наклона  съгласно формула (4.4)

д) изчисляване на  съгласно формула (4.5)

;
е) изчисляване на  съгласно формула (4.6) и таблица 2
;
ж) изчисляване на , като се използва формулата посочена в буква„б“ и резултатите посочени в букви „в“, „г“, „д“ и „е“

;
з) изчисляване на общото разстояние съгласно формула (3.1)
.
Анотация:
Забележка: Изразът (), който е функция на , при действителна стойност от 20,67 kN очевидно е относително малък в сравнение с  с действителна стойност от 203,55 kN, така че с цел опростяване  може да се приеме за пропорционално на , т.е. .
4.3	Изчисляване на 
Начални стойности:
	 = 
	 = 

a) 
;
б) ;
в) Изчисляване на 
	както в точка 4.2, тъй като ,  и  са непроменени


г) Съпротивление, дължащо се на наклона  както в точка 4.2;
д) Изчисляване на 
  
е)  както в точка 4.2;
ж) Изчисляване на  като се използва формула в буква „б“ и резултатите от формули в букви „в“ - „е“
 ;


з) Изчисляване на общото разстояние
.
4.4	Проверка за спазване на допустимото разстояние за спиране при стандартни условия  
съгласно формула (2.1) от Приложение 2

Заключение:
Пределно допустимата стойност далеч не е постигната, т.е.:
-	без проблеми е възможно допускане за плаване по течението при настоящото състояние на натоварване ();
-	възможно е състояние на по-високо натоварване и то може да бъде изчислено съгласно точка 5 по-долу.
5.	Възможно увеличение на  при плаване по течението


	 съгласно забележката в точка 4.2:

	Следователно

	От това следва, че:
Тъй като , това формирование (виж точка 1) може да бъде допуснато за плаване по течението с пълно натоварване.
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Пример II
1.	Данни за плавателните съдове и състава
Формирование: голям моторен товарен плавателен съд, задвижващ
2 лихтера, свързани борд към борд, отпред и
1 лихтер, свързан борд към борд.
	
	 [m]
	 [m]
	 [m]
	 [t]
	 [m3]
	PB [kW]

	Моторен товарен плавателен съд задвижващ
	110
	11,4
	3,5
	2900
	3731
	1500

	Всеки лихтер
	76,5
	11,4
	3,7
	2600
	2743
	-

	Състав
	186,5
	22,8
	3,7
	10 700
	11 960
	1500


Задвижваща система на самоходен моторен товарен плавателен съд: съвременни дюзи със заоблен заден ръб.
*  = товароподемност
2.	Измерени стойности по време на маневрата за спиране
Скорост на течението:		=	1,4 m/s	 5,1 km/h
Скорост на плавателния съд (спрямо водата): 		=	3,5 m/s	 12,5 km/h
Скорост на плавателния съд (спрямо брега):		=	4,9 m/s	 17,6 km/h
Време на заден ход (измерено) (точка  до ):		=	16 s
Разстояние на спиране спрямо водата (точка  до ):		=	580 m
Състояние на натоварване (възможна оценка): 		=	9568 m3	 0,8 
Действително газене на състава:		=	2,96 m	 0,8 
3.	Пределно допустима стойност съгласно точка 2.1, буква „a“ или „б“ от Инструкцията, която да бъде сравнена с 
Тъй като  и съставът е в течаща вода, за този състав е приложимо следното съгласно точка 2.1, буква „a“:

4.	Определяне на коригираното разстояние на спиране в сравнение със стандартни условия
-	Измерена стойност:


-	изчисления, които трябва да бъдат направени:
 като сбор от
 	(съгласно формула (4.1) от Приложение 2 с )
и 	(съгласно формули (4.2), (4.3), (4.4), (4.5) и (4.6) от Приложение 2 с действителните скорости ), (виж точка 2 по-горе) и ).
:	сума 	(съгласно формули от (4.1) до (4.6) от Приложение 2 с еталонни скорости и в съответствие с Приложение 2, защото състоянието на натоварване е > 70 % от максималното,
	където  и )
-	да се провери:
 в противен случай
-	да се изчисли:
	=	550 m, като се намали  до .
4.1	Коефициенти за изчислението съгласно Приложение 2
Таблица 1
за  и  		=	0,95
за  и 
	=	0,12
	=	1,15
	=	0,48
	=	0,85
	=	0,55
Таблица 2 (за съвременни дюзи със заоблен заден ръб)
 = 0,118
4.2	Изчисляване на 
a)  Като се използват стойностите, измерени по време на маневрите за спиране


б) формула за 

в) Изчисляване на  съгласно таблица 3 и формула (4.3) от Приложение 2


от таблица 3	


г) Изчисляване на съпротивлението, дължащо се на наклона  съгласно формула (4.4) от Приложение 2

д) Изчисляване на  съгласно формула (4.5) от Приложение 2


е) Изчисляване на  съгласно формула (4.6) и таблица 2

ж) Изчисляване на  като се използва формулата посочена в буква „б“ и резултатите посочени в букви „в“, „г“, „д“ и „е“ 


з) Изчисляване на общото разстояние съгласно формула (3.1)

4.3	Изчисляване на 
Начални стойности: 
	 = 
	 = 


a) 

б) 
в)	Изчисляване на 
		както в (4.2), тъй като ,  и  са непроменени


г) Съпротивление, дължащо се на наклона  както в точка 4.2
д) Изчисляване на 
, 
е)   както в точка 4.2
ж) Изчисляване на , като се използва формулата посочена в буква “б” и резултатите от формулите посочени в букви “в” -“е”




з) Изчисляване на общото разстояние

4.4	Проверка за спазването на допустимото разстояние за спиране при стандартни условия 
съгласно формула (2.1) от Приложение 2

Заключение:
Пределно допустимата стойност категорично е надхвърлена; допускане за плаване по течението е възможно само с ограничение на натоварването. Това ограничено натоварване може да бъде определено в съответствие с точка 5 по-долу.
5.	 , допустимо при плаване по течението 
съгласно формула (2.1) от Приложение 2

Поради това:



Следствие:
Тъй като при плаване по течението допустимото водоизместване  е само 7950 m3 (приблизително):  

Допустима товароподемност за това формирование е (вж. точка 1):
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Способност за отклоняване и завиване 
(членове 5.09 и 5.10 във връзка с членове 5.02, точка 1, 5.03, точка 1, 5.04 и 21.06)
1.	Общи условия и гранични условия, свързани с изпитването на способността за отклоняване
1.1	Съгласно член 5.09 плавателните съдове и съставите трябва да могат своевременно да предприемат отклоняване и съответната способност се доказва с маневри за отклоняване на изпитвателен полигон в съответствие с член 5.03. Това се доказва чрез симулирани маневри за отклоняване ляво и дясно на борд с предписани стойности, при които за определени скорости на завиване на съда в отговор на завъртане на щурвала до крайно положение и след това изправянето му да се спази определен интервал от време.
По време на изпитванията изискванията от раздел 2 трябва да се спазват, като се поддържа дълбочина под кила най-малко 20 % от газенето, но не по-малка от 0,50 m.
2.	Процедура за изпитването на способността за отклоняване и записване на данните
(Диаграма в Приложение 1)
2.1	Маневрите за отклоняване се извършват както следва:
	В началото на маневрата (време  = 0s, ъглова скорост на завиване  = 0°/min, ъгъл на руля  = 0°, обороти на двигателя, поддържани постоянни) плавателният съд или съставът се движи с постоянна скорост от  = 13 km/h спрямо водата, като трябва да започне действие за отклоняване ляво или дясно на борд чрез завъртане на щурвала до крайно положение. В началото на маневрата рулят трябва да се завърти на ъгъл  или рулевото устройство — на ъгъл  в случай на активно рулево устройство, в съответствие с указанията, дадени в точка 2.3. Ъгълът  на руля (примерно 20° към десния борд) се поддържа, докато се достигне стойността  на скоростта на завиване, посочена в точка 2.2, съответстваща на размерите на плавателния съд или състава. Когато се достигне скорост на завиване , времето  се записва и рулят се завърта на същия ъгъл на противоположната страна (напр. 20° към левия борд), така че да се спре  завиването и да се започне  завиване в обратната посока, т.е. да се намали скоростта на завиване до  = 0 и отново да се повиши до стойността, посочена в точка 2.2. Когато се достигне скорост на завиване  = 0, се записва времето  . Когато се достигне скоростта на завиване , посочена в точка 2.2, рулят се завърта в обратна посока на същия ъгъл  с цел  завиването  да спре.  Записва се времето  . Когато се достигне скорост на завиване  = 0, се записва времето  и съдът или съставът се връща към първоначалния си курс.
2.2	В зависимост от размерите на плавателните съдове или съставите и от дълбочината  на водата трябва да се спазват следните пределни стойности за достигане на скорост на завиване :


	
	Размери на плавателните съдове или състави
 x 
	Изисквана скоростна завиване
 =  [°/min]
	Пределни стойности за времето  (s) в плитки и дълбоки води

	
	
	 = 20°
	 = 45°
	1,2  h/T  1,4
	1,4 < h/T  2
	h/T > 2

	1
	Всички моторни товарни кораби, моторни танкери, пътнически плавателни съдове и моторизирано плаващо оборудване; състави от една линия ≤ 110 × 11,45
	20°/min
	28°/min
	150 s
	110 s
	110 s

	2
	Състави от една линия до 193 × 11,45 или състави от две успоредни линии до 110 × 22,90
	12°/min
	18°/min
	180 s
	130 s
	110 s

	3
	Състави от две успоредни линии ≤ 193 × 22,90
	8°/min
	12°/min
	180 s
	130 s
	110 s

	4
	Състави от две успоредни линии до 270 × 22,90 или състави от три успоредни линии до 193 × 34,35
	6°/min
	8°/min
	*)
	*)
	*)

		*)	Съгласно решението на експерта по корабоплаване.


Времената , ,  и , необходими за достигане на скороститена завиване , ,  и , се записват в протоколите от измерванията в Приложение 2. Стойностите  не трябва да надвишават границите, посочени в таблицата.
2.3	Трябва да бъдат извършени най-малко четири маневри за отклоняване, а именно:
-		една надясно с ъгъл на руля		=	20° 
-	една наляво с ъгъл на руля		=	20°
-	една надясно с ъгъл на руля		=	45°
-	една наляво с ъгъл на руля		=	45°.
Ако е необходимо (напр. в случай на неточност на измерените стойности или недобре извършени маневри), маневрите за отклоняване се повтарят. Скороститена завиване, посочени в точка 2.2 и граничните времена трябва да бъдат спазени. При активни рулеви устройства или специални типове рул, по преценката на експерт в зависимост от типа рулева система може да се избере положение  на рулевото устройство или ъгъл  на руля, различен от  = 20° и  = 45°.
2.4	С цел да се определи скоросттана завиване, в съответствие с член 7.06, точка 1 на борда трябва да има индикатор на ъгловата скоростна завиване.
2.5	В съответствие с член 5.04 състоянието на натоварване по време на маневрата за отклоняване трябва да е между 70 и 100 % от максималната товароподемност. Ако изпитването е проведено с по-малко натоварване, разрешението за плаване по и срещу течението се ограничава до това натоварване.
Процедурата за маневри за отклоняване и използваните термини са показани на диаграмата в Приложение 1.
3.	Способност за завиване  
Способността за завиванена плавателни съдове и състави, чиято дължина () не надвишава 86 m и чиято широчина () не надвишава 22,90 m, се счита за достатъчна съгласно член 5.10 във връзка с член 5.02, точка 1, когато по време на маневра  за завиване при движение с начална скорост 13 km/h спрямо водата срещу течението, са спазени пределните стойности за спиране с нос по течението, определени в Инструкция ESI-II-3. Условията от раздел 1.1 за дълбочина под кила трябва да са спазени.
4.	Други изисквания
4.1	Независимо от точки 1 — 3, трябва да бъдат спазени следните изисквания:
a) за рулеви системи с ръчен привод един оборот на щурвала трябва да съответства на ъгъл на руля най-малко от 3°;
б) за рулеви системи с усилвател, когато рулят е максимално потопен, трябва да е възможно да се постигне средна ъглова скорост от 4°/s за целия диапазон на въртене на руля.
Това изискване също трябва да се провери при движение на плавателния съд с пълна скорост за завъртане на руля в интервала от 35° към левия борд до 35° към десния борд. В допълнение трябва да се провери дали рулят запазва положението си при максималния ъгъл при максимална задвижваща мощност. За активна рулева система или специални типове рул тези разпоредби се прилагат mutatis mutandis.
4.2	Ако някой от елементите на допълнителното оборудване, споменато в член 5.05, е необходим за постигане на изискваните маневрени способности, той трябва да отговаря на изискванията от Глава 6, а в точка 52 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване се вписва следната информация:
„Рулове за заден ход[footnoteRef:55]*)/ носови подрулващи системи*/друго оборудване*, посочено в точка 34, е*/са* необходимо(и) за спазване на изискванията за маневреност от Глава 5. [55: *) 	Ненужното се зачерква] 

5.	Записване на данни и протоколи
Измерванията, съставянето на протоколите и записването на данните се извършват съгласно процедурата, определена в Приложение 2.
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	=	Начало на маневрата за отклоняване
	=	Време за достигане на скорост на завиване 
	=	Време за достигане на скорост на завиване  = 0
	=	Време за достигане на скорост на завиване 
	=	Време за достигане на скорост на завиване  = 0 (край на маневрата за отклоняване).
	=	Ъгъл на руля [°]
	=	Скорост на завиване [°/min]
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Протокол за маневрата за отклоняване и способността за завиване 
Контролен орган: 
Дата: 
Име: 
Име на плавателното средство: 
Собственик: 
Вид на плавателното средство	Изпитвателен полигон: 
или състав: 		Съответно ниво на водата [m] : 
 x  [m x m] : 		Дълбочина на водата  [m]: 
 по време на изпитването [m]: 		 : 
	Скорост на течението [m/s] 	
Товар	% от максималната
(по време на изпитването) [t]: 		товароподемност: 
Индикатор на скоростта на  на завиване
Тип : 
Тип конструкция на руля: нормална конструкция/специална конструкция [footnoteRef:56]*) [56: *) 	Ненужното се зачерква] 

Активна рулева система: да/не *)
Резултати от маневрите за отклоняване:
	Време  до t4, необходимо  
	Ъгъл  или  *) на руля, при който започва действието за отклоняване  = 
	Забележки

	за действието за отклоняване
	 = 20° TB*)
 = .... TB*)
	 = 20° BB*)
 = .... BB*)
	 = 45° TB*)
 = ..... TB*)
	 = 45° BB*)
 = .... BB*)
	

	
	 =  = ........ °/min
	 =  = ........ °/min
	

	 [s]
	
	
	
	
	

	 [s]
	
	
	
	
	

	 [s]
	
	
	
	
	

	 [s]
	
	
	
	
	

	Пределна стойност  в съответствие с точка 2.2
	Пределна стойност  = ....................... [s]


Способност за завиване *)
Географско местоположение в началото на маневрата за  завиване:	p.k. 	 	
Географско местоположение в края на маневрата за  завиване:	p.k. 	 
Рулеви апарат
Вид на операцията: ръчна/задвижвана*):
Ъгъл на руля за един оборот на щурвала*): 
		 °
Ъглова скорост на руля в целия му диапазон*):		 °/s
Ъглова скорост на руля в диапазона от 35° към левия борд до 35° към десния борд *):		 °/s
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Измервания на шума
(член 3.04, точка 7, член 7.01, точка 2, член 7.03, точка 6, член 7.09, точка 3, член 8.08, член 14.09, точка 3, член 15.02, точка 5, член 22.02, точка 3, буква “б” и член 22.03, точка 1)
1.	Общи положения
С цел да се проверят нивата на максималното звуково налягане, посочени в стандарта, трябва да се определят измерваните величини, процедурите на измерване и условията за количественото възпроизводимо записване на нивата на звуковото налягане в съответствие с точки 2 и 3.
2.	Инструменти за измерване
Инструментът за измерване трябва да отговаря на изискванията за клас 1 съгласно Европейски стандарт EN 616721:2013.
Преди и след всеки набор от измервания на микрофона се поставя калибратор клас 1 съгласно Европейски стандарт 60942:2018 с цел да се калибрира измервателната система. Съответствието на калибратора с изискванията на Европейски стандарт EN 60942:2018 се проверява веднъж годишно. Съответствието на измервателното оборудване с изискванията на EN 61672—1:2013 се проверява на всеки две години.
3.	Измервания на шума на плавателни средства, заложени за строеж след 1 април 1976 г.
3.1	На борда на плавателното средство
Измерванията се извършват в съответствие с Международен стандарт ISO 2923:1996, раздели от 5 до 8, като се измерват само нива на звуковото налягане, претеглени по крива А.
3.2	Шум, излъчван във въздуха от плавателното средство
Емисиите на шум от плавателни средства по вътрешни водни пътища и в пристанища се определят посредством измервания в съответствие с Международен стандарт ISO 22922:2020, раздели от 7 до 11. Вратите и прозорците на машинните отделения трябва да бъдат затворени по време на измерванията.
3а.	Измервания на шума на плавателни средства, заложени за строеж на или преди 1 април 1976 г.
3а.1	На борда на плавателното средство
Измерванията се извършват в съответствие с Международен стандарт ISO 2923:1996, раздели от 5 до 8, като се измерват само нива на звуковото налягане, претеглени по крива А.
Чрез дерогация от точка 7, нивата на звуково налягане в рулевата рубка, в машинното отделение, както и в помещенията за живеене и спане се определят като средно претеглена енергийна стойност на измерванията при четири условия на измерване, както е показано в таблицата по-долу:


	Условия за измерване
	% УИП (MCR)
	% максимална скорост
	Тегловен коефицент

	A
	5%
	37%
	

	B
	25%
	63%
	

	C
	55%
	82%
	

	D
	85%
	95%
	


Крайният резултат от измерванията за помещение се изчислява по следната формула:
 =10log (+)
където:
	=	среднопретеглено ниво на звуково налягане за плавателен съд в dB (A);
	=	измерено ниво на звуково налягане на плавателния съд в dB (A) при измерване A;
	=	измерено ниво на звуково налягане на плавателния съд в dB (A) при измерване B; 
		=	измерено ниво на звуково налягане на плавателния съд в dB (A) при измерване C;
		=	измерено ниво на звуково налягане на плавателния съд в dB (A) при измерване D,
и
, , , 	= коефициенти на тежест за измервателни условия A, B, C и D.
3а.2	Шум, излъчван от плавателни средства
Измерването на шума, произведен от плавателните средства по вътрешните водни пътища и в пристанищата, се извършва в съответствие с Европейския стандарт EN ISO 2922:2020, раздели 7 - 11. Вратитe и прозорците на машинните помещения трябва да са затворени по време на измерванията.
4.	Документация
Измерванията се записват съгласно „Протокол от измерванията на шума“ (приложение).
- Допълнение 1 за плавателни средства, заложени за строеж след 1 април 1976 г.,
- Допълнение 2 за плавателни средства, заложени за строеж на и преди 1 април 1976 г. 
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Допълнение 1
Протокол от измерванията на шума
- плавателни средства, заложени за строеж след 1 април 1976 г. -
- на борда на плавателно средство в съответствие с Международен стандарт ISO 2923:1996 въздушен шум, издаван от плавателно средство в съответствие с Европейски стандарт EN ISO 2922:2020*)
A	Данни за плавателното средство
1.	Вид и име на плавателното средство:………………………………………………… 
	Уникален европейски идентификационен номер на кораба: …...……………………
2.	Собственик: ……………………………………………………………………………..
	…………………………………………………………………………………………… 
3.	Главна задвижваща система
3.1	Главни двигатели
	Брой
	Производител
	Тип
	Година на построяване
	Мощност (kW) 
	Скорост на двигателя 
(min-1)
	Двутактов/четиритактов
	Турбокомпресор
Да/Не

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


3.2	Трансмисия
Производител: 		Тип: 		Предавателно число на редуктора: 1	
3.3	Гребни винтове
Брой: 		Брой лопатки: 		Диаметър: 		mm 	Дюза: Да/Не[footnoteRef:57]*) [57: *) 	Ненужното се зачерква] 

3.4	Рулева система
Тип : 	
4.	Помощни средства:
	Брой
	Задвижване на
	Производител
	Тип
	Година на построяване
	Мощност (kW)
	Скорост на двигателя (min-1)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	



5.	Приложени мерки за намаляване на шума: 	
	
	
6.	Забележки: 	
	
	


Б	Използвани инструменти за измерване
1.	Измервателен уред за звуковото налягане
Производител:		Тип: 	Последна проверка: 	
2.	Октавен/терцоктавен анализатор
Производител: 		Тип: 	Последна проверка: 	
3.	Калибратор
Производител: 		Тип: 	Последна проверка: 	
4.	Принадлежности
	
5.	Забележки: 
	
	
В	Условия на измерване — плавателно средство
1.	Формирование по време на измерванията: 
2.	Товар/водоизместване: 		t/m³ *) (приблизително … % от максималната стойност)
3.	Честота на въртене на главния двигател:		min-1 (приблизително … % от максималната стойност)
4.	Работещи спомагателни двигатели № 	
5.	Забележки: 
	
	
Г	Условия на измерване — околна среда
1.	Област на измерване: 	 Срещу течението/по течението [footnoteRef:58] [58:  	Ненужното се зачерква] 

2.	Дълбочина на водата: 	 m 	(Съответно ниво на водата 		= 	 m)
3.	Време:		Температура:	°C	Сила на вятъра:	 BF
4.	Намеса на външни шумове: Да/Не*), Ако отговорът е „Да“, моля уточнете: 
5.	Забележки: 
	
	
Д	Записване на измерването
1.	Извършил измерването: 
2.	Дата: 	
3.	Забележки: 
	
	
4.	Подпис: 	

E.1	Резултати от измерването
Измерване на нивото на шума на борда на плавателното средство
	Номер
	Точка на измерване
	Врати
	Прозорци
	Измерена стойност в dB(A)
	Забележки

	
	
	отворени
	затворени
	отворени
	затворени
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


E.2	Резултати от измерването
Измерване на въздушния шум, издаван от плавателното средство:
	Номер
	Точка на измерване
	Измерени стойности в dB(A)
	Забележки
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Допълнение 2
Протокол от измерванията на шума
- плавателни средства, заложени за строеж на и преди 1 април 1976 г. 
1.	Резултати от измерванията
1.1	Измервания на борда:
	Дата:
	
		Кратко обяснение:

	Инспектор:
	
	· попълнете само жълтите полета

	Тип нивомер на шума:
	
	· започнете с 85% и 55% и проверете резултата

	Име на плавателното средство:
	
	· за 25% и 5% се прилага най-ниската стойност от 85% или 55%

	УЕИН:
	
	· в случай на неспазване: попълнете 25% и, ако е необходимо, 5%

	Година на построяване
	
	· когато се отнася до отделения, използвайте "жилищно помещение" или „кабина за спане номер“ или „машинно отделение“ или „рулева рубка“

	Тонаж на плавателното средство:
	
	· за ръчно изчисляване на MCR - може да се използва следният инструмент за изчисление:

	Марка на двигателя
	
	 [dB(A)] = 10log [0,26 + 0,37 + 0,23 +∙)

	Мощност (Hp):
	
	· 

	Твърд монтаж:
	
	· 

	Maкс. скорост на двигателя
	
	· 

	Тип витло:
	
	· 




	
	Жилищно помещение
	Кабина за спане 1
	Кабина за спане 2
	Кабина за спане 3
	Рулева рубка
	Машинно отделение
	
	Коефицент MCR

	

	85% MCR
	
	
	
	
	
	
	[dB(A)]
	0,14

	55% MCR
	
	
	
	
	
	
	[dB(A)]
	0,23

	

	MCR - микс
	
	
	
	
	
	
	[dB(A)]
	0,37

	

	25% MCR
	
	
	
	
	
	
	[dB(A)]
	0,37

	

	MCR - микс
	
	
	
	
	
	
	[dB(A)]
	

	

	5% MCR
	
	
	
	
	
	
	[dB(A)]
	0,26

	

	MCR микс
	
	
	
	
	
	
	[dB(A)]
	

	

	Референтни стандартни стойности
	70,5
	60,5
	60,5
	60,5
	70,5
	110,5
	[dB(A)]
	






	Инструменти измерващи 85% и 55%

	85%
	55%
	

	x dB
	x-10
	x-6,5

	x dB
	x-9
	x-6,1

	x dB
	x-8
	x-5,6

	x dB
	x-7
	x-5,1

	x dB
	x-6
	x-4,5

	x dB
	x-5
	x-3,9

	x dB
	x-4
	x-3,2

	x dB
	x-3
	x-2,4

	x dB
	x-2
	x-1,7

	x dB
	x-1
	x-0,8

	x dB
	x
	x

	x dB
	x+1
	x+0,3

	x dB
	x+2
	x+0,5

	x dB
	x+3
	x+0,9

	x dB
	x+4
	x+1,3

	x dB
	x+5
	x+1,8





1.2	Измерване на шум, генериран от плавателните средства (EN 2922:2020):
	№
	Точка на измерване
	Стойност в dB (A), която трябва да бъде измерена
	Наблюдения

	
	
	
	

	
	
	
	


2.	Приложени мерки за намаляване на шума:
	.............................................................................................................................................................................................................................
3.	Наблюдения:
	.............................................................................................................................................................................................................................
4.	Условия за измерване – плавателно средство
	а) Формирование по време на измерванията: ......................................................
	б) Товар/водоизместване *): ............................. t/m3 (съответстващо на приблизително ...............% от максималната стойност)
	в) Работещ генераторeн комплект № .......................................
	г) Наблюдения: 	.............................................................................................................................................................................................................................
5.	Условия за измерване - околна среда
	а) Площ на измерване: ....................................................... срещу течението/по течението*
	б) Водна дълбочина:  .......................... m (съответно водно ниво ......................... = ........................................................... м)
	в) Време: ..................................... Температура: ................ ° С. Сила на вятъра: ................ BF
	г) Външни смущения от шум: не/да*, ако да, посочете…....................................................................................................................
	д) Наблюдения: ...............................................................................................................................
ES-TRIN	ESI-II-5
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[bookmark: _Toc535827796][bookmark: _Toc491854355]ESI-II-6
Подходящи спомагателни средства за наблюдаване на мъртвата зона
(Член 7.02)
1.	Въведение
По редица причини, поради конструкцията на плавателния съд или товара, безпрепятствената видимост във всички посоки от рулевата рубка е неизбежно ограниченa в по-голяма или по-малка степен. Ограниченията се отнасят до сектори в хоризонталната равнина (ъгъл на азимут между 0 и 360° спрямо предната ос на плавателния съд и във вертикалната равнина (ъгъл на наклон между -90 и + 90° спрямо хоризонталната равнина на нивото на очите на рулевия).
В зависимост от това дали лицата се качват на или слизат от плавателния съд, дали той акостира или отпътува, дали маневрира или е в движение, рулевият трябва да може да вижда различни сектори от своето зрително поле. Например, преди отпътуване е важно да може да се провери дали някой е останал на палубния проход или пък дали зоната непосредствено зад кърмата е ясна. Докато плавателният съд е в движение по-голям приоритет се отдава на възможността да се наблюдава зоната пред него поради неговата бързо променяща се позиция при движението напред.
Техническите спомагателни средства позволяват непряка видимост в сектори, които не могат да бъдат наблюдавани непосредствено. Въпреки, че много от техните възможности надхвърлят тези на човешкото око, те не са пълен заместител на пряката видимост. Независимо от това, те понякога се използват като допълнение в сектори, които могат да бъдат наблюдавани пряко.
Във връзка с необходимата информация относно мъртви зони, е необходимо да се прави разграничение дали значимата информация е само наличието на обект, неговите визуални характеристики (силует, цвят) или неговата идентичност, или дали тя е важна от навигационна гледна точка за определяне на размерите, курса и скоростта на даден обект. Този въпрос оказва влияние върху избора на вида на технически помощни средства.
Като се имат предвид по-ниските разходи за закупуване и монтаж, по-голямата ефективност, многостранност и възможности за настройване на системите за видеонаблюдение в сравнение с перископите, перископите отпадат като технически спомагателни средства.
2.	Преглед на подходящи помощни средства
Следните помощни средства по принцип са подходящи за наблюдение на участъци на мъртва зона: 
-	огледала;
-	видеосистеми; и
-	радиолокационни системи.
Спомагателните средства, които отговарят на част 4 от настоящата административна инструкция, са подходящи за наблюдение на мъртви зони, при условие че съответстват на специфичните условия за употреба. Контролната комисия ще разреши други спомагателни средства само ако е на мнение, че те осигуряват сравнима степен на безопасност.
3.	Характеристики на технически помощни средства
3.1	Характеристики на огледалата
По принцип, огледалата представляват система от датчици и визуализиране в едно. Те отразяват падащата светлина съгласно закона: „ъгъл на падане = ъгъл на отразяване“ и позволяват косвено наблюдение на желания сектор чрез отклоняване на полезрението на рулевия. Те се използват главно за наблюдаване на зоните на палубния проход. 
С равните огледала ъгълът в центъра на полезрението остава непроменен, а изпъкналите огледала го увеличават. Огледалата не работят на тъмно и могат да причинят заслепяване при пряка слънчева светлина.
Като цяло огледалата, използвани за вътрешно корабоплаване, са масово произвеждани продукти, предназначени за автобуси и тежкотоварни автомобили, чиито характеристики са подходящи за целите на корабоплаването.
При идеални условия (високо качество, без замърсяване) разделителната способност на изображение, предоставено от огледало, е ограничена от разделителната способност на очите на наблюдателя.
3.2	Характеристики на видеосистемите
С висока честота на повторение, видеосистемите предоставят актуален образ на околната среда както наблюдател би наблюдавал, ако беше на мястото на камерата. Те включват видеокамера като датчик за изображение и растерен екран за изобразяване на записаното изображение (видео монитор).
Обикновена електрическа връзка е достатъчна за предаване на сигнала между камерата и монитора. Електрическото захранване може да се предоставя посредством сигналния кабел.
Камерите могат да работят с фиксирано или променливо фокусно разстояние (увеличение) и да бъдат инсталирани в неподвижно положение или върху завъртаща и накланяща стойка.
Изображенията, получени от камерите (с единична леща), се улавят и показват върху екраните на централно ниво по същия начин, по който се възприемат от човешкото око. Основен недостатък на централната перспектива е, че тя не дава възможност да бъде определен обхватът на показваните образи. Този ефект се забелязва лесно при изображения, заснети с използване на телефото лещи (голямо фокусно разстояние).
Ето защо направлението и полето на наблюдение трябва да бъдат съобразени с изискваната употреба.
Видеосистемите зависят от наличието на ниска околна осветеност. Силните отражения върху водната повърхност и пряката слънчева светлина могат да направят образа неизползваем.
Техническите характеристики на монитора (размер на изображението, разделителна способност, яркост) зависят от изискваното използване.
Разделителната способност на изображението се определя от броя на пикселите на датчика за изображение в камерата и броя на пикселите (и широчината на честотната лента на видеосигнала) на монитора. Дори една добра търговска видео система не може да постигне напълно максималната разделителна способност на човешкото око.
3.3	Характеристики на радиолокационните системи
Радиолокационните системи се характеризират с датчик (въртяща се антена с предавател и приемник) и устройство за визуализация. Датчикът използва хоризонтално въртяща се антена за „осветяване“ на тесни радиални сектори с импулсни микровълни, улавя ехото, върнато от отразяващи обекти, след което показва тези обекти на екрана, като посочва разстоянието и пеленга. Това води до мащабирано изображение на околната среда спрямо направлението на плавателния съд. Това изображение позволява предмети на разстояние от 15 m и повече да бъдат определени с разделителна способност от около 5 m и техният пеленг в рамките на около 0,5 .
Тъй като радиолокацинните импулси работят със свои собствени предавателни импулси, за разлика от други технически помощни средства, споменати по-горе, те не зависят от наличието на околна осветеност.
Те обаче могат да откриват и определят местоположението единствено на отразяващи обекти и генерират изображение на околната среда, наподобяващо карта, което надеждно изобразява пеленга и разстоянието. Радиолокационните системи също така не могат да идентифицират и изобразяват подробности на обектите, които биха позволили тяхното идентифициране. 
4.	Подходящи спомагателни средства за наблюдаване на мъртвата зона
4.1	Огледала
1.	Форма
Формата на огледалото зависи от формата на областта, която трябва да бъде наблюдавана. С правоъгълните огледала могат да бъдат наблюдавани палубните проходи. 
2.	Размер
Площта на огледалото зависи от ширината на сектора, който желаете да наблюдавате и разстоянието между рулевия и огледалото.
3.	Качество
Следва да се използват изпитани и проверени масово произвеждани продукти, като тези за пътни превозни средства (тежкотоварни автомобили и автобуси).
4.	Огледала с извивка
Следва да се използват плоски огледала, а не такива с извивка. Когато бъде счетено за уместно, могат да се използват също огледала с лека извивка.
5.	Скоба за монтиране
Скобата за монтиране трябва да гарантира, че огледалото остава в трайно и стабилно положение (без вибрации).
6.	Защита срещу дъжд
Огледалото трябва да е монтирано по такъв начин, че да е защитено от дъжд.
7.	Защита срещу заскрежаване
Образуването на скреж върху огледалото трябва да се предотвратява.
8.	Положение на монтиране
Трябва да е възможно рулевият да използва огледалото без да напуска своя пост; той трябва да може да ползва огледалото с насочване на погледа или извръщане на глава към него. Ето защо горните краища на външните прегради (както и външните врати) на рулевата рубка са подходящи като точки на закрепване. Рулевият трябва да има безпрепятствена видимост към огледало. 
9.	Насочване
Посоката на описаните части на плавателния съд (краища, пешеходни пътеки) трябва да отговаря на действителността във възможно най-голяма степен.
4.2	Видеосистеми
4.2.1	Камери
1.	Вид камера
Цветна видеокамера с растерно сканиране, с автоматично превключване в черно-бял режим и формат на изображението, напр. 4:3 (ориентация „пейзаж“), подходящ за използвания монитор.
2.	Разделителна способност
Еднакво добра разделителна способност по хоризонталната и по вертикалната ос, за предпочитане най-малко 576 пиксела на тесния край на изображението, квадратни пиксели.
3.	Чувствителност на светлина
0,6 lux в цветен режим, 0,1 lux в черно-бял режим (в съответствие със Стандарт EN 61146—1:1996 със съответната леща без интегриране на изображението).
4.	Кадрова честота
Кадрова честота от 25 или повече кадъра в секунда.
5.	Ъгъл на наблюдение
Ъгълът на наблюдение на камерата се определя, като се избере подходяща честота на фокусното разстояние. За да се избегне допълнително объркване на потребителя от неестествената перспектива, се препоръчва ъгълът на наблюдение да е сходен на този на човешкото око (приблизително 30° - 45°). Хоризонталният ъгъл на наблюдение не следва да бъде по-малко от 30°.
6.	Увеличителни лещи и механизми за завъртане
Когато се използват завъртащи се и увеличаващи камери за подобряване на видимостта напред, следва да съществува основна настройка с оптимално фокусно разстояние и ориентация напред, която може да се избере с едно натискане на бутон.
7.	Позиция на камерата
Позицията на камерата зависи от зоната, която трябва да бъде наблюдавана.
8.	Монтиране на камерата
Скобата за монтиране трябва да гарантира, че камерата остава в трайно и стабилно положение (без вибрации). Скобата за монтиране може да включва също предпазна затопляна обвивка.
4.2.2	Монитори
1. Вид монитор
Растерен екран (за предпочитане плосък екран TFT) с минимум 30 cm диагонал.
2. Местоположение на монитора
a) Всички монитори, които показват изображения от камери, предимно сочещи напред, трябва да бъдат в полезрението на рулевия, така че той да може да ги вижда без прекомерно движение на главата. Те трябва да бъдат разположени странично, така че да съвпадат с камерите (ляв борд, среда на плавателния съд, десен борд). 
б) Монитори, които съответстват на камери, насочени назад, могат например да са разположени също и на втора поставка, централно и от правилната страна, под или над горепосочените монитори. Тогава тяхното изображение е съгласувано с това на огледалата. Ако тези изображения се изискват само при акостиране или отпътуване, ще е полезно тези монитори да са разположени след преградата на рулевата рубка, тъй като рулевият във всички случаи гледа назад или се обръща назад при извършване на тези маневри. Изображенията не съответстват повече на огледалния образ. 
3. Използване на няколко монитора
Използването на един монитор за визуализиране на няколко изображения от камери (или едновременно, чрез разделяне на екрана на две или повече зони, или чрез последователно превключване към следващата камера) не е подходящо при гледане напред.
4. Разделителна способност
Минимум 800 х 600 пиксела.
5. Яркост
Минималната яркост: FG ≤ 15 cd/m²; BG ≤ 5 cd/m². Максимална яркост VG ≥ 5000 cd/m² (FG = преден план; BG = заден план).
4.3	Радиолокационни системи
1. Радиолокационни системи
В допълнение към минималните изисквания и условия на изпитване на навигационното радиолокационно оборудване за вътрешно корабоплаване (ES-TRIN, Приложение 5, Раздел I) радиолокационната система трябва да отговаря на следните изисквания.
2. Дължина на антена
Минимум 1,80 m.
3. Разделителна способност в близката зона
≤ 15 m.
4. Радиална разделителна способност
Продължителност на импулса ≤ 5 m; разделяне на импулса ≤ 15 m.
5. Азимутна разделителна способност
≤ 1.2 .
6. Височина на антената
Височината на антената зависи от височината и товара на плавателния съд. Антената трябва да се намира на най-малко 3 m над височината на палубата за предотвратяване на злополуки, причинени от завъртане на антената.
7. Вид монитор
Трябва да се използва плосък монитор TFT в портретен формат. 
8. Размери на образа
Дължината на най-късата страна на екрана трябва да е най-малко 270 mm.
9. Разделителна способност
Разделителната способност на монитора трябва да бъде идентична в двете посоки и пикселите трябва да бъдат квадратни. Тясната страна трябва да бъде поне 1024 пиксела (обикновено 1024 x 1280 пиксела).
10. Яркост
Минималната яркост: FG ≤ 15 cd/m²; BG ≤ 5 cd/m².
11. Местоположение/работа на монитора
Екранът на радиолокатора и командните устройства трябва да бъдат монтирани в съответствие с изискванията по отношение на монтажа и изпитванията на показателите на навигационно радиолокационно оборудване и на индикаторите на ъгловата скорост на завиване за вътрешно корабоплаване (ES-TRIN, Приложение 5, Раздел III, Член 4).
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Съоръжения за събиране на използвани масла
(Член 8.09)
Съществуващите плавателни съдове, посочени в член 32.02, точка 1, чиито постоянно инсталирани системи за изпомпване и осушаване на трюма и статични маслоотделители са били отстранени от техните машинни отделения, вече не съответстват на член 5.07 на Рейнските правила за инспекция на корабите (RVIR), в сила към 31.12.1994 г.
В съответствие с преходните разпоредби, тези плавателни съдове трябва да бъдат оборудвани със съоръжения за събиране на използвани масла, както е посочено в Член 8.09, точка 2, освен в случаите, посочени в член 8.09, точка 3.
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Специални котви с намалена маса
Процедура за разрешаване и изпитване на специални котви с намалена маса
(Член 13.01, точки 1 - 4) 
1.	Глава 1 — Процедура за разрешаване
1.1	Специални котви с намалена маса в съответствие с член 13.01, точка 5 се разрешават от компетентните органи. Компетентният орган определя разрешеното намаляване на масата на котвата за специални котви в съответствие с процедурата, описана по-долу.
1.2	Разрешаване за специална котва е възможно само ако установеното намаление на масата на котвата е най-малко 15 %.
1.3	Заявления за разрешение за специална котва в съответствие с точка 1.1 се подава до компетентния орган на държава членка. Десет екземпляра от следните документи се изпращат заедно с всяко заявление:
	a)	записка, съдържаща размерите и масата на специалната котва, като се посочат основните размери и типовото означение на всеки съществуващ размер котва;
	б)	диаграма на спирачната сила за еталонната котва  (в съответствие с точка 2.2) и специалната котва , която трябва да получи разрешение, изготвена и оценена от организация, определена от компетентния орган.
1.4	Компетентният орган уведомява Европейския комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване (CESNI) за всички заявления за намаляване на масата на котва, които възнамерява да разреши, след като проведе изпитване. 
1.5	Списъкът на специални котви с намалена маса е публикуван на уебсайта на CESNI (https://listes.cesni.eu/).
2.	Глава 2 — Процедура на изпитване
2.1	Диаграмите на спирачната сила в съответствие с точка 1.3 трябва да показват спирачните усилия като функция на скоростта за еталонната котва  и специалната котва , която трябва да получи разрешение, въз основа на изпитванията в съответствие с точки от 2.2 до 2.5 по-долу. Приложение 1 показва едно възможно изпитване на спирачната сила.



2.2	Използваната при изпитванията еталонна котва  трябва да бъде обикновена сгъваема котва без щок, съответстваща на фигурата и подробностите, дадени по-долу, и с маса най-малко 400 kg.
[image: ]
	За дадените размери и маса важи допуск от ± 5 %. Площта на всяка лапа трябва обаче да е най-малко 0,15 m2.
2.3	Масата на специалната котва B, използвана при изпитванията, не трябва да се отклонява с повече от 10 % от масата на еталонната котва . Ако отклоненията са по-големи, силите се преизчисляват пропорционално на масата.
2.4	Диаграмите на спирачната сила трябва да представят скоростта () линейно в интервала от 0 до 5 km/h (скорост спрямо брега). За тази цел се провеждат три изпитвания в посока срещу течението за еталонната котва  и специалната котва , като се редуват на всяка от двете отсечки от реката, определени от компетентния орган, едната с чакъл, другата с фин пясък. По река Рейн отсечката между километър 401 и километър 402 може да служи като еталонна отсечка за изпитванията с чакъл, а отсечката между километър 480 и километър 481 — за изпитванията с фин пясък.
2.5	За всяко изпитване изпитваната котва се влачи с плетено стоманено въже с дължина между точките на свързване към котвата и към влачещото плавателно средство или устройство 10 пъти по-голяма от височината на точката на свързване към плавателното средство над дъното на закотвяне.
2.6	Процентът на намаляване на масата на котвата се изчислява по следната формула:



където
	=	процент на намаляване на масата на специалната котва  спрямо еталонната котва ;
	=	масата на еталонната котва ;
	=	масата на специалната котва ;
	=	задържаща сила на еталонната котва  при  = 0,5 km/h;
	=	задържаща сила на специалната котва  при  = 0,5 km/h;
	=	площта върху диаграмата на спирачната сила, ограничена от
-	линията, успоредна на оста y при  = 0;
-	линията, успоредна на оста y при  = 5 km/h;
-	линията, успоредна на оста x при задържаща сила  = 0;
-	кривата на спирачната сила за еталонната котва .
	=	същото определение както за , с изключение на това, че се използва кривата на спирачната сила за специалната котва .
Образец диаграма на спирачната сила
(Определяне на площите  и)[image: ]
2.7	Приемливият процент е средното аритметично на шестте стойности на , изчислени в съответствие с точка 2.6. 
3.	Глава 3 - Котви за плавателни средства за отдих
ES-TRIN	ESI-II-9
Специални котви с намалена маса
3.1	За плавателни средства за отдих контролният орган може също така да разреши специални котви с намалена маса в съответствие с правилата на призната класификационна организация.
Приложение 1 към Инструкция ESI-II-9
Пример за метод за изпитване на котва с тласкан състав от две части в една линия

	Тласкач
	2-ри лихтер
	
	
	1-ви лихтер
	

	[image: ]

	Котва
	Кран
	Корабно въже
	Теглещо въже
	Динамометър за измерване силата на опън
	закрепване

	500 kg
	750 kg
	12 mm 
	24 mm 
	20 t
	пясък/чакъл

	Скорост на влачене: 0 5 km/h
	Ъгъл на наклона на теглещото въже 1:10
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Автоматични спринклерни системи за вода под налягане
(член 13.04, точки 1 ,4 и 5)
Подходящите автоматични спринклерни системи за вода под налягане съгласно член 13.04, точки 1 ,4 и 5 трябва да изпълняват следните изисквания:
1.	Когато на борда има хора, автоматичната спринклерна система за вода под налягане трябва във всеки момент да е готова за работа. За да започне да действа, не трябва да се изискват допълнителни действия от членовете на екипажа.
2.	Системата непрекъснато трябва да се поддържа под необходимото налягане. По всяко време тръбите трябва да бъдат пълни с вода до разпръскващите дюзи. Системата трябва да е с непрекъснато подаване на вода. Трябва да не е възможно навлизането в системата на замърсители, вредни за работата ѝ. За следене и проверка на системата трябва да са монтирани подходящи указващи прибори и системи за изпитване (напр. манометри, индикатори за нивото на водата в хидрофора, тръбни връзки за изпитване на помпата). Спринклерните системи за вода под налягане в хладилните складове и хладилните помещения не следва постоянно да бъдат пълни с вода. Тези помещения могат да бъдат защитени със сухи пръскачки или напълнени с подходящ антифриз.
3.	Помпата за подаване на вода към разпръскващите дюзи трябва да се задейства автоматично при спад на налягането в системата. Помпата се оразмерява, така че да може без прекъсване да подава достатъчно вода с необходимото налягане, ако всички разпръскващи дюзи, необходими за покриване на площта на най-голямото защитено помещение, са задействани едновременно. Помпата трябва да подава вода изключително за автоматичната спринклерна система за вода под налягане. В случай на отказ на помпата трябва да е възможно подаването на достатъчно вода към разпръскващите дюзи от друга помпа на борда.
4.	Системата трябва да е разделена на части, всяка една от които трябва да е с не повече от 50 разпръскващи дюзи. По-голям брой разпръскващи дюзи могат да бъдат разрешени от контролния орган при наличието на подходящо потвърждение, по-специално на хидравлично изчисление.
5.	Броят и разположението на разпръскващите дюзи трябва да осигуряват ефективно разпределение на водата в помещенията, които трябва да бъдат защитени.
6.	Разпръскващите дюзи трябва да се задействат при температура между 57 °C и 79 °C, в камбузи при максимум 93 °C и в сауни при максимум 141 °С.
7.	Монтирането на компоненти на автоматична спринклерна система за вода под налягане в помещенията, които трябва да бъдат защитени, се ограничава до необходимия минимум. Такива компоненти на системата не се монтират в главните машинни отделения.
8.	Оптични и акустични индикатори трябва да бъдат осигурени на едно или повече подходящи места, поне едно от които трябва да бъде постоянно обслужвано, показвайки активирането на автоматична система за пръскане на вода под налягане за всяка секция.
9.	Електрозахранването на автоматичната спринклерна система за вода под налягане се осигурява от два независими източника на енергия, които не са разположени на едно и също място. Всеки източник на енергия трябва да може самостоятелно да захранва цялата система.
10.	Преди монтиране на системата на контролния орган се представя за проверка монтажен план на автоматичната спринклерна система за вода под налягане. Планът трябва да показва типовете и експлоатационните показатели на използваните машини и оборудване. Система, която е изпитана и сертифицирана от призната класификационна организация и която отговаря най-малко на горните предписания, може да бъде разрешена без допълнително изпитване.
11.	Наличието на автоматична спринклерна система за вода под налягане се записва в точка 43 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
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Управляемост на плавателния съд на собствен ход
(Член 7.04, т. 11, член 9.09, т. 2, буква “а“, т. 4, буква “а“, т. 5, буква “а“,
член 11.01, т.3, член 11.04, т. 3, член 11.08, т. 1 и т.2, член 13.05, т.2, буква “а“, Член 19.07, т. 1, член 28.04, т. 1, буква “а“, член 30.07)
1.	Минимални изисквания към управляемостта на плавателния съд
Управляемостта на плавателния съд на собствен ход в съответствие с членове:
- член 7.04, т. 11
- член 9.09, т. 2, буква “a“, т. 4, буква “a“, т.5, буква “ a“,
- член 11.01, т. 3, 
- член 11.04, т. 3,
- член 11.08, т. 1 и т. 2,
- член 13.05, т. 2, буква “a“,
- член 19.07, т. 1,
- член 28.04, т. 1, буква “a“ и
- член 30.06
 се счита за достатъчна, ако плавателният съд или формированието, задвижвано от плавателния съд, достига скорост от 6,5 km/h спрямо водата и може да започне  маневра за завиване  със скорост от 20°/min и да поддържа тази ъглова скорост на завиване при скорост спрямо водата от 6,5 km/h.
2.	Ходови изпитвания
При проверката за минималните изисквания се спазват членове 5.03 и 5.04.
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Подходяща пожароизвестителна система
(член 13.05, т. 3, член 13.06, т. 2, буква “б“, член 19.11, т. 18, член 29.10, т.1)
Пожароизвестителните системи се считат подходящи, ако отговарят на следните разпоредби.
0.	Компоненти
0.1	Пожароизвестителните системи се състоят от:
a)	пожароизвестители, ръчни пожароизвестители и други сензори,
б)	пожароизвестителна централа,
в)	пожароизвестителни и индикаторни устройства, включително предавателни устройства, когато е необходимо, както и външно захранване.
0.2	Пожароизвестителната система може да бъде разделена на една или няколко пожарни 	зони.
0.3	Пожароизвестителната система може да има един или няколко контролни и дисплейни панели. 
0.4	Пожароизвестителната централа е централното устройство за управление на пожароизвестителната система. Използва се за приемане на входен сигнал от детектор, обработка на сигнала и генериране на изходен сигнал към пожароизвестителните и индикаторни устройства. Пожароизвестителната централа има един или повече табла за управление и индикация. 
0.5	В една зона за откриване на пожар може да има един или няколко ръчни пожароизвестители или пожарни датчика.
0.6	Пожароизвестители, ръчни пожароизвестители и други сензори се използват за автоматично откриване или съобщаване на пожар и изпращане на подходящ сигнал до пожароизвестителния център.
Пожароизвестителите датчици автоматично наблюдават своята зона за откриване на пожар въз основа на техния тип на съответните параметри. Те могат да бъдат проектирани като:
a) топлинни датчици;
б) димни датчици;
в) детектори на йони;
г) датчици на пламък;
д) датчици за налягане;
е) датчик на горивни газове;
ж) комбинирани датчици (пожарни датчици, които съвместяват два или повече от датчиците, изброени в букви от “а” до ”е”).
Пожарните датчици, които реагират на други фактори, показващи началото на пожар, могат да се одобрят от контролния орган, ако са не по-малко чувствителни от датчиците, посочени в букви “а” – ”е”.
Ръчните пожароизвестители се използват за ръчно активиране и могат да бъдат проектирани с директно или индиректно задействане (с или без защита при задействане).
В допълнение, задействащи устройства на други системи за наблюдение (детектори, които не принадлежат към пожароизвестителни системи) могат да бъдат свързани. Пожароизвестителите могат да бъдат проектирани с или без индивидуална идентификация.
Пожарните датчици могат да бъдат инсталирани със; или без индивидуална идентификация.
0.7	Алармените устройства са оптични (напр. мигаща светлина) и акустични (напр. сирена) сигнализатори, които се задействат по сигнал от пожароизвестителната централа и оповестяват пожарната аларма.
0.8	Контролните и индикационните панели и индикаторните устройства се използват за наблюдение, работа и осигуряване информация за операторите (напр. екипаж, персонал на борда, пожарна служба).
Индикаторните устройства правят информацията, предоставена от пожароизвестителната система, видима (напр. чрез сигнал лампи, екрани).
1.	Изисквания към изграждането
1.1	Общи положения
1.1.1	Задължителните пожароизвестителни системи трябва да са непрекъснато в готовност.
1.1.2	Помещенията и зоните, наблюдавани от пожароизвестителната система, трябва да бъдат оборудвани с пожароизвестители, необходими в съответствие с точка 2.2. Могат да бъдат инсталирани допълнителни ръчни пожароизвестители.
1.1.3	Системата и елементите ѝ трябва да могат да издържат на колебания и резки промени на напрежението, промени в околната температура, вибрации, влажност, сътресения, удари и корозия, каквито са обичайни за плавателните съдове.
1.2	Електрозахранване
1.2.1	Необходимите източници на енергия и електрически вериги за работата на пожароизвестителните системи трябва да следят сами своето състояние. Всяка неизправност трябва да задейства светлинен и звуков алармен сигнал на таблото на пожароизвестителната централа, който да може да се различи от алармения сигнал за пожар.
1.2.2	Трябва да има най-малко два източника на енергия за електрическата част на пожароизвестителната система, единият от които трябва да бъде аварийна електрозахранваща система (т.е. авариен източник на енергия и аварийно разпределително табло). Трябва да има две отделни захранвания, които са единствено за тази цел. Те трябва да са свързани с автоматичен превключвател, разположен на таблото за управление на пожароизвестителната система или близо до него. На моторни кораби отделно аварийно захранване е достатъчно.
1.3	Система за откриване на пожар
1.3.1	Ръчни пожароизвестители и пожарните датчици се групират в зони за откриване на пожар.
1.3.2	Пожароизвестителните системи не трябва да се използват за никакви други цели. По изключение затварянето на вратите в съответствие с член 19.11, точка 9 и сходни функции могат да бъдат задействани от контролните панели на пожароизвестителната система и индицирани на контролните панели и индикаторните устройства.
1.3.3	Пожароизвестителните системи се проектират по такъв начин, че показването на първия сигнал за пожар да не предотвратява постъпването на сигнали за пожар от ръчни пожароизвестители или автоматични пожароизвестители.
1.4	Зони за откриване на пожар
1.4.1	Когато противопожарната алармена система не може дистанционно да идентифицира индивидуално ръчните пожарни известители или пожарните датчици, зоната за откриване на пожар не включва повече от една палуба. Това не се отнася за зона за откриване на пожар, която се състои от капсулована стълбищна шахта.	
	С цел да се избегнат забавяния при откриване на произхода на пожара, броят на затворените пространства, включени във всяка зона за откриване на пожар, е ограничен. Не трябва да има повече от петдесет затворени пространства в една зона за откриване на пожар.
Когато пожароизвестителната система може дистанционно да идентифицира индивидуално ръчните пожароизвестителни точки или пожароизвестителите, зоните за откриване на пожар могат да включват няколко палуби и произволен брой затворени помещения. .
1.4.2	На пътническите плавателни съдове, които нямат пожароизвестителна система с дистанционно идентифициране на отделните ръчни пожароизвестители или пожарни датчици, дадена зона за откриване на пожар не трябва да обхваща повече от площта, определена в съответствие с член 19.11, точка 11. Задействането на пожарен датчик в отделна каюта от тази зона за откриване на пожар включва светлинен и звуков сигнал в прохода извън каютата.
1.4.3	Камбузите, машинните и котелните отделения образуват самостоятелни зони за откриване на пожар.
1.5	Пожарни датчици
1.5.1	Като пожарни датчици трябва да се използват само датчици за топлина, дим или детектори на йони. Други видове могат да се използват само като допълнителни датчици.
1.5.2	Пожарните датчици трябва да са от одобрен тип.
1.5.3	Автоматичните пожарни датчици трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да могат да бъдат изпитвани, за да се гарантира, че работят правилно и могат да започнат да работят отново без да се сменят каквито и да е елементи.
1.5.4	Димните датчици трябва да бъдат настроени, така че да реагират на намаление на видимостта на метър, породено от дим по-голям от 2 % до 12,5 %. Димните датчици, монтирани в камбузи, машинни и котелни отделения, трябва да реагират в границите на чувствителност, като отговарят на изискванията на контролния орган, с които трябва да се избягва недостатъчна или прекомерна чувствителност на детекторите за дим.
1.5.5	Топлинните датчици трябва да са направени, така че при покачвания на температурата със скорост, по-малка от 1 °C/min, да реагират на температура между 54°C и 78°C.
При по-високи скорости на покачване на температурата топлинният датчик трябва да се задейства в температурните граници, при които се избягва недостатъчна или прекомерна чувствителност на топлинния датчик.
1.5.6	Със съгласието на контролния орган допустимата работна температура на топлинните датчици може да се повиши до 30°C над максималната температура в горната част на машинните и котелните отделения.
1.5.7	Чувствителността на датчиците за пламък трябва да е достатъчна за откриване на пламък на осветен фон. Датчиците за пламък трябва да са оборудвани и със система за откриване на фалшив алармен сигнал.
1.6	Пожароизвестителна централа 
1.6.1	Задействането на ръчен или автоматичен пожароизвестител подава оптичен и звуков пожароизвестителен сигнал на таблото и индикаторните устройства на пожароизвестителната централа. 
1.6.2	Контролните панели и индикаторните устройства на централата за пожароизвестяване трябва да бъдат на място, което е постоянно обслужвано от персонал на борда. Едно табло за управление и мониторинг и индикаторно устройство трябва да бъдат на мястото за управление. 
1.6.3	Дисплеите и индикаторните устройства трябва да показват най-малко зоната за откриване на пожар, в която е задействан ръчен или автоматичен пожароизвестител.
1.6.4	Върху или близо до всеки дисплей и индикаторно устройство трябва да има ясна информация за наблюдаваните помещения и местоположението на зоните за откриване на пожар
2.	Изисквания за инсталиране
2.1	Ръчни пожароизвестители или пожарните датчици се монтират по такъв начин, че да се осигури възможно най-добра работа на системата. Избягват се места на разполагане около палубни главни носещи греди, вентилационни шахти или други места, на които въздушни течения могат да повлияят отрицателно на работата на системата, както и места, на които има вероятност от удари или механична повреда.
2.2	По принцип, пожарните датчици, разположени на тавана, трябва да са най-малко на 0,5 метра от преградите. Максималното разстояние между пожарните датчици и преградите е съгласно следната таблица:
	Тип на пожарния датчик
	Максимална подова площ за един пожарен датчик
	Максимално разстояние между пожарните датчици
	Максимално отстояние на пожарните датчици от преградите

	Топлина
	37 m2
	9 m
	4,5 m

	Дим
	74 m2
	11 m
	5,5 m


	Контролният орган може да определи или одобри други разстояния въз основа на тестове, които доказват характеристиките на автоматичните пожароизвестители. Други видове пожароизвестители трябва да се монтират според критериите, определени от производителя. 
2.3	Преминаването на електрически кабели на пожароизвестителната система през машинни и котелни отделения или други места с голям риск от пожар не е разрешено, освен ако не е необходимо за откриването на пожар на тези места или за свързване към съответното захранване.
3.	Приемно изпитване
3.1	Пожароизвестителните системи трябва да се проверяват от експерт:
a)	преди първоначално пускане в експлоатация;
б)	преди повторно пускане в експлоатация след всяко по-съществено изменение или ремонт;
в)	редовно, най-малко на всеки две години.
В случая на машинни отделения и котелни отделения тези проверки се извършват при различни експлоатационни условия на машините и при променящи се вентилационни условия. Проверките, посочени в буква “в” по-горе, могат да бъдат извършвани също от компетентно лице от компетентна фирма, специализирана в пожарогасителни системи.
3.2	За проверката се издава сертификат, подписан от експерта или компетентното лице, като се посочва датата на проверката.
ES-TRIN	ESI-II-12
Подходяща пожароизвестителна система

[bookmark: _Toc535827803][bookmark: _Toc491854362]ESI-II-13
ОБРАЗЕЦ ЗА ОГРАНИЧЕН ОБЩ ПЛАН НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ нА плавателни СЪДОВЕ, ЗАЛОЖЕНИ ЗА СТРОЕЖ НА ИЛИ ПРЕДИ 1 АПРИЛ 1976 г.
(Член 32.04, точка 3)
Пример 1
Разпределително табло 380 V
[image: ]



Пример 2
Разпределително табло 24 V в рулевата рубка
[image: ]

ES-TRIN	ESI-III-1
Прилагане на изискванията на Глава 19

ESI-II-14
ЦВЕТОВО ОЗНАЧЕНИЕ НА ГЪРЛОВИНИТЕ ЗА ПЪЛНЕНЕ
(Членове 8.05,т.5, 8.06, т.6, 8.07,т.5, 15.05,т.1)

 Гърловините за пълнене на
- резервоари за гориво,
- резервоари за смазочни масла,
- резервоари за масла, използвани в системи за предаване на енергия, системи за управление и активиране или отоплителни системи и
- инсталации за питейна вода
трябва да бъдат ясно  обозначени. Препоръчително е да са   ясно   обозначени  и другите гърловини.

Маркировките се считат за достатъчно ясни, ако в допълнение към предписания стандартизиран свързващ елемент (за горива), те също са снабдени със следното препоръчително уникално цветово кодиране.

Дизелово гориво
Кафяв или кафяв/жълт/кафяв, ако на борда има други горива (в съответствие с международния стандарт ISO 14726: 2008)

Смазочно масло
Оранжево или оранжево/ жълто/ оранжево, ако на борда има други масла (които не са горива) (в съответствие с международния стандарт ISO 14726: 2008)

Хидравлични течности (за предаване на мощност)
Оранжево/Сиво/Оранжево (в съответствие с международния стандарт ISO 14726: 2008)

Вода (питейна вода)
Синьо (в съответствие с международния стандарт ISO 14726:2008)

Вода (противопожарна)
Червен (в съответствие с международния стандарт ISO 14726: 2008)

За да бъде видимо за тези, които отговарят за бункерирането, цветното кодиране може да бъде приложено по различни начини:
а) върху тръбата с цветна самозалепваща се лента;
б) с боядисани цветни ивици; или
в) чрез оцветяване (боядисване) на тръбите по цялата им дължина.

Когато цветното обозначаване се изпълнява в съответствие с буква а) със самозалепваща се лента или буква б) с боядисани цветни ивици, това обозначаване се прилага най-малко в близост до точките на свързване и отворите на преградите и палубите.“

[bookmark: _Toc491854363][bookmark: _Toc535827804]ЧАСТ III
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
[bookmark: _Toc535827805][bookmark: _Toc491854364]ESI-III-1
Прилагане на изискванията на глава 19
-	Разделяне на плавателния съд на отсеци
-	Преходни разпоредби за заграждения, направени с навеси или подобни подвижни съоръжения
(член 19.02, точка 5, 19.03, точка 5) 
1.	Разделяне на плавателния съд на отсеци (член 19.02, точка 5) 
Според член 19.02, точка 5 е възможно водонепроницаемите отсеци, като например напречно разделените резервоари с двойно дъно, чиято дължина е по-голяма от дължината на повредата, да не бъдат включени в оценяването. В този случай може да не е възможно да се отчете напречното подразделяне на отсеци, ако то не достига до палубата на преградите. Това може да доведе до неподходящо подразделяне на преградите.
Палуба на преградите
дължина на щетата
Съгласно изискването на
Чл. 19.02, точка 5


Тълкуване на изискването:
Ако водонепроницаем отсек е по-дълъг от изискваното по член 19.03, точка 9 и съдържа подразделения, които образуват водонепроницаеми подотсеци, между които може да се вмести минималната дължина на повредата, това може да се отчете при изчисляването на устойчивостта в повредено състояние.
2.	Преходна разпоредба за заграждения, направени от навеси или подобни подвижни съоръжения по отношение на устойчивостта (член 19.03, точка 5)
Заграждения, направени от навеси или подобни подвижни съоръжения, могат да причинят проблеми по отношение устойчивостта на плавателния съд, тъй като ако са достатъчно големи, те влияят на кренящия момент, дължащ се на натиска на вятъра.
Тълкуване на изискването:
При пътнически плавателни съдове, за които Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване е било издадено за първи път преди 1 януари 2006 г. съгласно разпоредбите за проверка на плавателните съдове по река Рейн (RVIR), или за които се отнася член 32.05, точка 2, второ изречение, след създаването на заграждение, направено от навеси или подобни подвижни съоръжения, съгласно член 19.04 от настоящия стандарт трябва да се направи ново изчисление на устойчивостта, за да се отчете фактът, че неговата странична равнина  надхвърля 5 % от общата странична равнина .


[bookmark: _Toc491854365][bookmark: _Toc535827806]ESI-III-2
Специфични нужди на лица с намалена подвижност по отношение на безопасността
(член 1.01, т. 12.2, член 19.01, т. 4, член 19.06, точки 3 - 5, 9, 10, 13 и 17, член 19.08, т. 3, член 19.10, т.3, член 19.13, точки 1 - 4)
1.	Въведение
Лицата с намалена подвижност имат по-големи нужди, свързани с безопасността, от останалите пътници. Тези нужди са взети предвид в изискванията на Глава 19, които са обяснени, както следва:
Тези изисквания са предназначени да гарантират, че лицата с намалена подвижност могат да пребивават и да се движат безопасно на борда на плавателни съдове. В допълнение, при извънредна ситуация тези лица следва да имат същото равнище на безопасност както другите пътници.
Не е необходимо всички пространства за пътници да изпълняват специфичните изисквания за безопасност на лица с намалена подвижност. Поради това тези изисквания се прилагат само за някои зони. На тези лица обаче трябва да е предоставена възможността да бъдат информирани за зоните, специално пригодени за тях с оглед на безопасността, така че да могат да организират престоя си на борда по съответния начин. Отговорност на корабособственика e да предостави съответните зони, да ги оповести и съобщи на лицата с намалена подвижност. 
Разпоредбите, засягащи лица с намалена подвижност, се позовават на:
	Директива 2009/45/ЕО[footnoteRef:59] и [59:  	Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ L 163, 25.6.2009 г.).] 

	Ръководство за приспособяване на пътнически кораби за плаване по вътрешните водни пътища към нуждите на хора с увреждания в съответствие с Резолюция № 69 на Икономическата комисия за Европа на ООН.[footnoteRef:60] [60:  	Насоки за пътническите плавателни съдове, които са също подходящи за превоз на лица с намалена подвижност — Икономическата комисия за Европа на ООН, Комитет по вътрешен транспорт, Работната група за вътрешноводния транспорт“ — приети на 15 октомври 2010 г.] 

Определението на термина „лица с намалена подвижност“, използвано в стандарта, до голяма степен е идентично с това в директивата и повечето от техническите изисквания са въз основа на горепосочените насоки. Поради това, при случаи на съмнение е възможно позоваване и на двете, когато се взимат решения. Като цяло изискванията на директивата и насоките са по-строги от тези в настоящия стандарт.
Изискванията на стандарта не се отнасят до местата за акостиране и подобни съоръжения. Те са предмет на национални разпоредби. 
2.	Член 1.01, точка 12.2 – понятието „лица с намалена подвижност“
	„Лица с намалена подвижност“ означава всяко лице, което в резултат на физически увреждания не може да се движи или различава окръжаващата го среда по същия начин както другите пътници. Това определение включва лица с нарушено зрение или слух или лица, придружаващи деца в бебешки колички или носени деца. За целите на настоящите разпоредби обаче, понятието „лица с намалена подвижност“ не включва лица с психически увреждания.
3.	Член 19.01, точка 4 — Общи положения ; Зони, предназначени за използване от лица с намалена подвижност 
Зоните, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, варират от входната зона (в най-простия случай) до зоната, от която ще се извърши евакуация при извънредна ситуация. Те включват:
	място, където се съхранява или раздава спасително оборудване при аварийна ситуация;
	места за сядане;
	подходящо пригодена тоалетна (вж. точка 10 от настоящата инструкция); 
	свързващи коридори; и
                   •     подходящо адаптирана кабина (само за плавателни съдове с кабини).
Броят на местата за сядане трябва да съответства най-малко приблизително на броя на лицата с намалена подвижност, които за продължителен период, най-често са на борда едновременно. Броят следва да бъде определен от корабособственика въз основа на опита, тъй като това е извън осведомеността на компетентния орган. Броят на местата за лица с намалена подвижност не трябва да бъде по-малък от 1 % (закръглено до най-близкото цяло число) от разрешения брой пътници.
При плавателните съдове с каюти трябва да се отдели внимание на свързващите коридори към пътнически каюти, използвани от лица с намалена подвижност. Броят на тези каюти се определя от корабособственика по същия начин като броя на местата за сядане. 
Броят на каютите за лица с намалена подвижност не може да бъде по-малък от:
а) един за кораби с каюти със спални места за максимум 200 пътници;
б) две за кораби с каюти със спални места за повече от 200 пътници.
С изключение на ширината на вратите, не се налагат изисквания за специално разположение на кабините. Отговорност на собственика е да направи всички необходими допълнителни мерки. 
4.	Член 19.06, точка 3, буква “ж” — Изходи на помещения
С оглед на изискванията по отношение на широчината на свързващите коридори, изходите и отворите във фалшборда или леерите, предназначени за използване от лица с намалена подвижност или използвани обикновено за качване или слизане на лица с намалена подвижност, трябва да се вземат предвид бебешките колички и фактът, че хората могат да зависят от различни видове помощни средства за ходене или инвалидни колички. В случая на изходи или отвори за качване или слизане трябва също да се отчете допълнителното пространство, необходимо за помощния персонал.
5.	Член 19.06, точка 4, буква “г” — Врати
Изискванията по отношение на организирането на зоната около вратите, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, трябва да гарантират, че лицата, зависещи например от помощни средства за ходене, могат безопасно да отварят такива врати.
6.	Член 19.06, точка 5, буква “в” — Свързващи коридори
Виж точка 4 от настоящата инструкция.
7.	Член 19.06, точка 9 — Стълбища и асансьори
Изискванията за уредбата на стълбищата трябва, освен възможна намалена подвижност, да вземат предвид и зрителни недостатъци.
8.	Член 19.06, точка 10, букви “а” и “б” — Фалшбордове и леери
Изискванията към фалшбордове и леери на палуби, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, трябва да осигуряват по-голяма височина, тъй като има по-голяма вероятност такива лица да загубят равновесие или да не успеят да се задържат самостоятелно.
Виж също точка 4 от настоящата инструкция.
9.	Член 19.06, точка 13 — Проходи
По различни причини лица с намалена подвижност изпитват необходимост да се подпират или държат по-често, затова стените в проходите, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност, трябва да са оборудвани с леери на подходяща височина.
Виж също точка 4 от настоящата инструкция.
10.	Член 19.06, точка 17 — Тоалетни
Лицата с намалена подвижност трябва също да могат безопасно да стоят и да се движат в тоалетни, затова най-малко една тоалетна трябва да е приспособена съответно.
11.	Член 19.08, точка 3, букви “а” и “б” — Алармена система
Лицата с намалена подвижност е по-вероятно да попаднат в ситуация, в която зависят от помощта на другите. Поради това в помещения, в които по правило те не могат да бъдат видени от членове на екипажа, обслужващия персонал или пътниците, трябва да е предвидена възможност за задействане на алармен сигнал. Това важи за тоалетни, предназначени за използване от лица с намалена подвижност.
Понятието „лица с намалена подвижност“ включва лица с нарушено зрение или слух. Следователно поне на местата, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, алармената система за пътници трябва да осигурява подходящи визуални и звукови алармени сигнали. 
12.	Член 19.10, точка 3, буква “г” — Достатъчна осветеност
Понятието „лица с намалена подвижност“ включва лица с нарушено зрение. Поради това достатъчната осветеност на пространства, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, е съществен фактор и трябва да отговаря на по-високи изисквания от осветяването на други пространства за пътниците.
13.	Член 19.13, точка 1 —Разписание по безопасност
Специалните мерки за безопасност, необходими за лица с намалена подвижност, които трябва да бъдат взети предвид в разписанието по безопасност, трябва да отчитат както намалената подвижност, така и нарушените слух и зрение. За тези лица трябва да бъдат взети предвид мерки при нормални условия, наред с мерките в случай на извънредни ситуации.
14.	Член 19.13, точка 2 — План за безопасност
Областите, обхванати от точка 3 от настоящата инструкция, трябва да бъдат обозначени.
15.	Член 19.13, точка 3, буква “б” — Показване на разписанието по безопасност и плана за безопасност
Поне екземплярите на разписанията по безопасност и плана за безопасност, изложени в зоните, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, трябва да са такива, че където е възможно, да могат да бъдат четени и от лица с нарушено зрение. Това може да се постигне например с подходящо използване на контраста и размера на буквите.
В допълнение плановете се разполагат на такава височина, така че да могат да бъдат четени и от хора в инвалидни колички.
16.	Член 19.13, точка 4 — Кодекс за поведение на пътниците
Точка 15 от настоящата инструкция се прилага съответно.
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Здравина на водонепроницаеми прозорци
(Член 19.02, точка 16)
1.	Общи положения
Съгласно член 19.02, точка 16 водонепроницаемите прозорци могат да бъдат разположени под пределната линия, ако са водонепроницаеми, не могат да се отварят, притежават достатъчна здравина и са в съответствие с член 19.06, точка 14.
2.	Изграждане на водонепроницаеми прозорци
Изискванията на член 19.02, точка 16 се считат за изпълнени, ако изграждането на водонепроницаемите прозорци отговаря на следните условия:
2.1	Само предварително напрегнато стъкло, отговарящо на международен стандарт
ISO 614:2012, 
трябва да се използва.
2.2	Кръглите прозорци трябва да отговарят на международен стандарт
ISO 1751:2012, 
Тип В среден клас прозорци
Тип: неотваряеми прозорци.
2.3	Прозорците с ъгли трябва да отговарят на международен стандарт
ISO 3903:2012, 
Тип E: прозорци за тежки условия 
Тип: неотваряеми  прозорци
2.4	Прозорците, отговарящи на ISO, могат да се заменят с прозорци, чиято конструкция е еквивалентна най-малко на изискванията по точки 2.1 — 2.3.
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Система от указатели за безопасност 
(член 19.06, точка 7; член 29.09, буква “г”)
1.	Общи положения
1.1	Съгласно споменатите по-горе разпоредби пътническите плавателни съдове и високоскоростните плавателни съдове трябва да имат подходящи системи от указатели, осигуряващи ясно разпознаване на маршрутите за евакуация и аварийните изходи, когато нормалното аварийно осветление е по-малко ефективно поради дим. Тези системи от указатели трябва да са под формата на ниско разположено осветление (НРО). Настоящата инструкция обхваща одобряването, монтажа и поддръжката на такива системи.
1.2	Освен аварийното осветление, изисквано съгласно член 19.10, точка 3, маршрутите за евакуация, включително стълбища, изходи и аварийни изходи, трябва да са отбелязани с ниско разположено осветление (НРО) през целия маршрут за евакуация, особено на ъгли и пресечни точки.
1.3	Системата на НРО трябва да функционира най-малко в продължение на 30 минути след задействането си.
1.4	Продуктите НРО не трябва да са радиоактивни или токсични.
1.5	Инструкциите за системата на НРО трябва да са изложени заедно с плана за безопасност в съответствие с член 19.13, точка 2 и във всяка каюта.
2.	Определения
2.1	Ниско разположено осветление (НРО) — Електрически захранвано осветление или фотолуминесцентни индикатори, поставени по маршрутите за евакуация, така че да се осигури лесното откриване на тези маршрути.
2.2	Фотолуминесцентна (ФЛ) система — Система на НРО, която използва ФЛ материал. Фотолуминесцентният материал съдържа химично вещество (например: цинков сулфид), което има способността да складира енергия, когато е осветено с видима светлина. ФЛ материалът излъчва светлина, която става видима, когато източникът на околна светлина е по-малко ефективен. В отсъствието на източника на светлина, който го „презарежда“, ФЛ материалът отдава натрупаната енергия за определено време, като яркостта намалява.
2.3	Електрически захранвана (ЕЗ) система — система на НРО, за работата на която е необходима електрическа енергия, като системите, използващи лампи с нажежаема жичка, светодиоди, електролуминесцентни ленти или лампи, електрофлуоресцентни лампи и др.
3.	Проходи и стълбища
3.1	С цел видимо да се очертае маршрутът за евакуация, във всички проходи НРО трябва да е без прекъсвания, освен където е прекъснато от коридори и врати на каюти. Системите на НРО, съответстващи на международен стандарт, които имат видимо очертаване без да бъдат непрекъснати, също са приемливи. НРО се монтира поне от едната страна на коридора или на стената на не повече от 0,3 m от пода, или на пода, на не повече от 0,15 m от стената. При коридори, широки повече от два метра, НРО се монтира и от двете страни.
3.2	При коридори без изход НРО трябва да има стрелки, разположени на интервали от не повече от 1 m, или еквивалентни указатели, сочещи в посоката на маршрута за евакуация.
3.3	На всички стълбища се монтира НРО поне от едната страна на не повече от 0,3 m над стъпалата, което ще направи леснозабележимо разположението на всяко стъпало за всяко лице, стоящо над или под това стъпало. Ниско разположеното осветление се монтира и от двете страни, ако широчината на стълбището е 2 m или повече. Най-високото и най-ниското от всяка група стъпала трябва да са обозначени, за да се покаже, че няма повече стъпала.
4.	Врати
4.1	Ниско разположеното осветление трябва да води до ръкохватката на изходната врата. За избягване на объркване, други врати не се маркират по подобен начин.
4.2	Там, където в преградните стени са поставени плъзгащи се врати в съответствие с член 19.11, точка 2 и във водонепроницаемите прегради в съответствие с член 19.02, точка 5 се указва посоката на отваряне.
5.	Знаци и маркировки
5.1	Всички знаци по маршрута за евакуация са от фотолуминесцентен материал или са маркирани с електрическо осветление. Размерите на тези знаци и маркировки трябва да са съизмерими с останалата част на системата на НРО.
5.2	Знаци от ниско разположеното осветление за изход трябва да има на всички изходи. Знаците трябва да са разположени в предписаната зона от тази страна на изходните врати, където се намира дръжката.
5.3 	Всички знаци трябва да са контрастни по цвят спрямо основата (стена или под), на която са монтирани.
5.4	Стандартизирани символи (например тези, описани в Решение A.760, точка 18 на ИМО) се използват за НРО.
6.	Фотолуминесцентни системи
6.1	ФЛ лентите трябва да са не по-тесни от 0,075 m. Въпреки това могат да се използват по-тесни ленти, ако яркостта им е увеличена пропорционално, за да се компенсира широчината.
6.2	Фотолуминесцентните материали трябва да осигуряват най-малко 15 mcd/m2, измерени 10 минути след отстраняването на всички външни осветяващи източници. След това системата трябва да продължи да осигурява яркост над 2 mcd/m2 в продължение на 20 минути.
6.3	На всички материали за ФЛ система се осигурява ниво на околна осветеност, което е не по-ниско от минимално необходимото за зареждане на ФЛ материала, така че да отговори на горните изисквания за яркост.
7.	Системи с електрическо захранване
7.1	Системите с електрическо захранване се свързват към аварийното разпределително табло, изисквано съгласно член 19.10, точка 4, така че при нормални условия да се захранват от главния източник на електроенергия, а също и от аварийния източник на електроенергия, когато последният е задействан. За целите на оразмеряване на капацитета на аварийния източник на електроенергия системите с ЕЗ се включват в списъка на аварийните консуматори.
7.2	Системите с електрическо захранване трябва или да се включват или автоматично, или да могат да се включат посредством едно единствено действие от поста за управление.
7.3	Когато са монтирани системи с електрическо захранване, се прилагат следните стандарти за яркост: 
1.	активните части на системи с електрическо захранване трябва да имат минимална яркост от 10 cd/m2;
2.	точковите източници от миниатюрни лампи с нажежаема жичка трябва да осигурявят най-малко 150 mcd средна сферична интензивност с разстояние между лампите не повече от 0,1 m;
3.	точковите източници от светодиоди трябва да имат минимална пикова интензивност от 35 mcd. Ъгълът на конуса на двукратно намаляване на интензивността трябва да е подходящ за вероятните посоки на подход и гледане към трасето. Разстоянието между лампите трябва да е не повече от 0,3 m; и
4.	при електролуминесцентни системи те трябва да функционират в продължение на 30 минути от момента на прекъсване на главното захранване, към което е трябвало да бъдат свързани съгласно раздел 7.1.
7.4	Всяка система с ЕЗ трябва да е устроена, така че отказът на който и да е светлинен източник, осветителна лента или батерия да не направи маркировката неефективна.
7.5	Системите с електрическо захранване трябва да отговарят на изискванията от член 10.19 за изпитване за вибрации и топлина. Чрез дерогация от член 10.19, точка 2, буква “в” изпитването на топлина може да се проведе при еталонна околна температура от 40°C.
7.6	Системите с електрическо захранване трябва да изпълняват изискванията за електромагнитна съвместимост, определени в член 10.20.
7.7	Системите с електрическо захранване трябва да предоставят тип минимална защита от клас IP 55 в съответствие с Европейски стандарт EN 60529:2014.
8.	Приемно изпитване
8.1	Яркостта на НРО се проверява от експерт
a) преди първоначално пускане в експлоатация;
б) преди повторно пускане в експлоатация след всяко по-съществено изменение или ремонт;
в) редовно, най-малко на всеки пет години,
Проверките, посочени в буква “в” по-горе, могат да бъдат извършвани и от компетентно лице, преминало обучение за системи от указатели за безопасност.
8.2	За проверката се издава сертификат, подписан от експерта или компетентното лице, като се посочва датата на проверката.
8.3	Ако стойността на яркостта от конкретен отчет не отговаря на изискванията на настоящата инструкция, се правят отчитания на поне десет места на равни разстояния едно от друго. Ако повече от 30 % от отчетите не отговарят на изискванията на настоящата инструкция, системите от указатели за безопасност се подменят. Ако между 20 и 30 % от отчетите не отговарят на изискванията на настоящата инструкция, системите от указатели за безопасност се проверяват отново в рамките на една година.

ES-TRIN	ESI-III-4
Система от указатели за безопасност
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Подходящо оборудване за сигнализиране за наличието на газ
(член 19.15, точка 8)
1.	В съответствие с раздели 32.02, точка 2 и 32.05, точка 5 (във всеки случай преходна разпоредба към член 19.01, точка 2, буква “д”) системи с втечнен газ за домашни цели на борда на съществуващи пътнически съдове след 1 януари 2045 г. могат да се използват само до първото подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, при условие че е налично оборудване за сигнализиране на наличието на газ в съответствие с член 19.15, точка 8. В съответствие с член 19.15, точка 9 системите с втечнен газ за домашни цели ще могат в бъдеще да се монтират също и на пътнически съдове, които се пускат в експлоатация за пръв път и чиято дължина не надвишава 45 m, ако едновременно с това е монтирано такова оборудване за сигнализиране на наличието на газ.
2.	В съответствие с член 32.02, точка 2 и член 32.05, точка 5 (във всеки случай преходна разпоредба към член 19.15, точка 8) това оборудване за сигнализиране на наличието на газ се монтира също при първото подновяване на удостоверението в съответствие с член 17.15.
3.	Оборудването за сигнализиране на наличието на газ се състои от датчици, оборудване и тръби и се счита за подходящо, ако отговаря най-малко на следните изисквания:
3.1	Изисквания, на които трябва да отговаря системата (датчици, оборудване, тръби):
3.1.1	Сигнализирането на наличие на газ става най-късно, когато бъде достигната или надхвърлена една от следните стойности:
a)	10 % от долната граница на взривяемост (ДГВ) на пропановъздушната смес; и
б)	30 ppm CO (въглероден моноксид).
3.1.2	Времето за задействане на алармения сигнал за цялата система трябва да не надхвърля 20 s.
3.1.3	Не трябва да е възможно пределните стойности, споменати в точки 3.1.1 и 3.1.2, да се променят.
3.1.4	Пускането на газ при изпитването се прави, така че да се открива всяко прекъсване или запушване. Всяко смущение поради проникване на въздух или загуба на изпитващ газ вследствие теч трябва да се избягва или открива и докладва.
3.1.5	Оборудването трябва да е проектирано за температури, вариращи от -10 до +40 C и влажност на въздуха, варираща от 20 до 100 %.
3.1.6	Оборудването за сигнализиране на наличието на газ трябва самó да следи за своето състояние. Не трябва да е възможно неразрешеното изключване на оборудването.
3.1.7	Оборудването за сигнализиране на наличието на газ, захранено от бордовата електрозахранваща мрежа, трябва да има буфер срещу спиране на електрозахранването. Уредите, захранвани от акумулатори, трябва да имат устройство, показващо спадането на напрежението на акумулаторите.
3.2	Изисквания, на които трябва да отговаря оборудването:
3.2.1	Оборудването трябва да се състои от устройство за оценка и показване.
3.2.2	Сигнализацията, показваща, че са достигнати или надхвърлени пределните стойности от точка 3.1.1, букви “a” и “б”, се подава зрително или звуково, както в наблюдаваното помещение, така и в рулевата рубка или на всяко друго място с постоянно присъствие на екипаж. Тя трябва да може да се вижда и чува ясно дори при условия на експлоатация с най-високо ниво на шума. Тя трябва ясно да се различава от всеки друг звуков или светлинен сигнал в защитеното помещение. Звуковата сигнализация трябва също да се чува ясно във входните пространства и в съседните помещения при затворени свързващи врати.
	Звуковата сигнализация може да се изключи след активирането, светлинната сигнализация може да спре, само ако пределните стойности спаднат под тези, посочени в точка 3.1.1. 
3.2.3	Трябва да е възможно поотделно да се открият и ясно да се определят съобщенията, показващи, че пределните стойности от точка 3.1.1, букви “а” и “б” са били достигнати или надхвърлени. 
3.2.4	Ако уредът е в специално състояние (стартиране, отказ, калибровка, настройка, поддържане и др.), това трябва да се показва. Отказът на цялата система или на един от елементите трябва да се указва със сигнал по аналогия на точка 3.2.2. Звуковата сигнализация може да се изключва след активиране, светлинната сигнализация може да бъде спряна, само ако проблемът е отстранен.
3.2.5	Ако е възможно да се генерират различни съобщения (пределни стойности, специално състояние), също трябва да е възможно те да се разграничат поотделно и да се определят ясно. Ако е необходимо, може да се изобрази колективен сигнал, показващ, че не е възможно да бъдат показани всички съобщения. В този случай съобщенията трябва да се подреждат по приоритет, като се започне със съобщението с най-голямо значение за безопасността. Изобразяването на съобщенията, които не могат да бъдат показани, трябва да е възможно с натискането на бутон. Подреждането по приоритет трябва да е ясно от документацията на уреда.
3.2.6	Оборудването трябва да е проектирано, така че да не е възможно неразрешено вмешателство.
3.2.7	При всички случаи, когато се използва оборудване за откриване и известяване, блокът за управление на алармената сигнализация и устройството за показване трябва да могат да се обслужват извън местата, съдържащи складиран газ и уреди, които използват газ.
3.3	Изисквания, на които трябва да отговарят датчиците/устройствата за вземане на проби:
3.3.1	Във всяко помещение с уреди, използващи газ, датчиците на оборудването за сигнализиране на наличието на газ трябва да са разположени в близост до тези уреди. Датчиците/устройствата за вземане на проби се монтират по такъв начин, че натрупването на газ да се открива, преди да се достигнат пределните стойности, посочени в точка 3.1.1. Разположението и монтажът на датчиците трябва да са документирани. Изборът на местоположенията трябва да е обяснен от производителя или специализираното дружество, което монтира оборудването. Тръбите на устройствата за вземане на проби трябва да бъдат възможно най-къси.
3.3.2	Датчиците трябва да са леснодостъпни за редовното им калибриране, поддържане и проверки за безопасност.
3.4	Изисквания, на които трябва да отговаря съоръжението:
3.4.1	Цялото оборудване за сигнализиране на наличието на газ се монтира от специализирана фирма.
3.4.2	Следните аспекти трябва да бъдат взети под внимание при монтажа:
a)	локални вентилационни системи;
б)	конструктивни решения (конструкция на стени, преградни стени и др.), които улесняват или затрудняват натрупването на газове; и
в)	предотвратяване на вредното въздействие поради механична повреда, вода или топлина.
3.4.3	Всички тръби на устройствата за вземане на проби трябва да са разположени, така че образуването на конденз да не е възможно.
3.4.4	Монтажът трябва да е изпълнен по такъв начин, че да не е възможно никакво неразрешено вмешателство.
4.	Калибриране и проверка на детекторите за сигнализиране на изтичането на газ, подмяна на елементи с ограничен срок на експлоатационна годност.
4.1	Детекторите за сигнализиране изтичането на газ се калибрират и проверяват от експерт или от компетентно лице в съответствие с изискванията на производителя: 
a)	преди първоначално пускане в експлоатация;
б)	преди повторно пускане в експлоатация след всяко по-съществено изменение или ремонт;
в)	редовно.
За калибрирането и проверката се издава сертификат, подписан от експерта или компетентното лице, като се посочва датата на проверката.
4.2	Частите от оборудването за сигнализиране на наличието на газ, които имат ограничен срок на експлоатационна годност, се подменят своевременно преди изтичането на този срок.
5	Обозначаване
5.1	Всички уреди трябва да показват най-малко следната информация в ясно четлива и незаличима форма:
a)	името и адреса на производителя;
б)	маркировката според нормативната уредба;
в)	означение на серията и типа;
г)	ако е възможно, сериен номер;
д)	ако се изисква, съвети, необходими за безопасното използване; и
е)	за всеки датчик — означение на калибриращия газ.
5.2	Елементите с ограничена по-малка продължителност на живот от оборудването за сигнализиране на наличието на газ трябва ясно да са маркирани като такива.
6.	Данни на производителя, свързани с оборудването за сигнализиране на наличието на газ:
a)	пълни инструкции, чертежи и схеми, отнасящи се до безопасната и правилна експлоатация, както и монтажа, пускането и поддържането на оборудването за сигнализиране на наличието на газ;
б)	инструкции за експлоатация, съдържащи най-малко:
aa)	мерки, които да се вземат в случай на алармен сигнал или показание за грешка;
бб)	мерки за безопасност, в случай на неналичност (напр. калибриране, проверка, прекъсване); и
вв)	лица, отговорни за монтажа и поддържането;
в)	инструкции за калибриране преди пускане и за редовно калибриране, включително интервалите от време, които да бъдат спазвани;
г)	захранващо напрежение;
д)	вид и значение на алармените сигнали и показанията на дисплея (напр. специално състояние);
е)	информация относно откриването на експлоатационни проблеми и отстраняването на неизправности;
ж)	вид и обхват на подмяната на компоненти с ограничен експлоатационен срок; и
з)	вид, обхват и периодичност на проверките.
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Свързващи системи и устройства за плавателни средства, годни да задвижват или да бъдат задвижвани в твърдо свързана съвкупност
(членове 21.01, 21.02, 21.06, 21.07)
В допълнение към изискванията от Глава 21 се спазват и съответните разпоредби от действащите нормативни уредби на органите по корабоплаване в държавите членки.
1.	Общи изисквания
1.1	Всяка свързваща система трябва да гарантира твърдото свързване на всички плавателни средства от състава, т.е. при предвидими експлоатационни условия свързващото устройство да не позволява надлъжно или напречно движение между съдовете, така че съвкупността да може да се разглежда като „плавателна единица“.
1.2	Свързващата система и нейните компоненти трябва да са безопасни и лесни за използване и да позволяват плавателното средство да бъде свързано бързо, без да се застрашава персоналът.
1.3	Породените сили при предвидими експлоатационни условия трябва да бъдат правилно абсорбирани и предадени безопасно на конструкцията на съда от свързващата система и нейните компоненти.
1.4	Трябва да е осигурен достатъчен брой съединителни точки.
2.	Сили на свързване и оразмеряване на свързващите устройства
	Свързващите устройства на съставите и формированията от съдове, които се разрешават, трябва да са оразмерени, така че да гарантират достатъчни нива на безопасност. Това условие се счита за изпълнено, ако за силите на свързване, определени съгласно точка 2.1, 2.2 или 2.3, се приеме, че са якостта на опън за оразмеряване на надлъжните съединителни компоненти.
2.1	Съединителни точки между тласкач и тласкани лихтери или други плавателни средства:

2.2	Съединителни точки между тласкащ моторен товарен плавателен съд или бутащ моторен танкер и тласкани плавателни средства:

2.3	Съединителни точки между тласкани плавателни средства:

Стойността от 1200 kN се счита за достатъчна за максималната сила на свързване за тласкащото плавателно средство в съединителната точка между първото тласкано плавателно средство и плавателното средство, свързано пред него, дори ако по формулата от точка 2.3 се получава по-голяма стойност.
За съединителните точки на всички други надлъжни връзки между тласканите плавателни средства оразмеряването на свързващите устройства е въз основа на силата на свързване, определена съгласно формулата в точка 2.3.
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Където:
, , 	[kN]	Сила на свързване на надлъжна връзка;
	[kW]	Инсталирана мощност на задвижващия двигател;
	[m]	Разстояние от кърмата на тласкача или тласкащото плавателно средство до съединителната точка;
	[m]	Разстояние от кърмата на тласкащото плавателно средство до съединителната точка между първото тласкано плавателно средство и плавателното средство, свързано пред него;
, 	[m]	Съответстващо рамо на силата на надлъжната връзка;
	[m]	Ширина на тласкащото плавателно средство;
(270) и (80)		Емпирично установени стойности за превръщането на инсталираната мощност в задвижваща сила при запазване на достатъчни нива на безопасност.
2.4.1	За надлъжното свързване на отделно плавателно средство се използват най-малко две съединителни точки. Всяка съединителна точка се оразмерява за сила на свързване, определена съгласно точка 2.1, 2.2 или 2.3. Ако се използват компоненти за твърдо свързване, може да се разреши една съединителна точка, ако тази точка осигурява сигурно свързване на плавателното средство.
	Якостта на опън на въжетата се избира съгласно предвидения брой навивки. Не трябва навивките в съединителната точка да са повече от три. Въжетата се избират съгласно предназначението им.
2.4.2	В случай на тласкачи само с един тласкан лихтер може да се използва формулата от точка 2.2 за определяне на силата на свързване, ако на такива тласкачи е разрешено да задвижват няколко такива лихтера.
2.4.3	Достатъчен брой кнехтове или еквивалентни устройства трябва да са налични и да са способни да абсорбират породените сили на свързване.
3.	Специални изисквания към шарнирните връзки
	Шарнирните връзки се проектират, така че да осигуряват също твърдо свързване между плавателните средства. Спазването на изискванията на Глава 5 се проверява посредством ходови изпитвания с твърдо свързан състав в съответствие с член 21.06.
	Задвижващият блок на шарнирната връзка трябва да осигурява удовлетворително връщане от разтворено положение. Изискванията от членове от 6.02 до 6.04 се прилагат mutatis mutandis, от което следва, че ако се използва задвижващо звено с усилвател, в случай на отказ трябва да са налични второ, независимо задвижващо звено и енергиен източник.
	Трябва да е възможно да се управлява и да се наблюдава шарнирната връзка (поне работното ѝ движение) от рулевата рубка, изискванията на членове 7.03 и 7.05 се прилагат mutatis mutandis.
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Свързващи системи и устройства за плавателни средства, годни да задвижват или
да бъдат задвижвани в твърдо свързана съвкупност

[bookmark: _Toc535827811][bookmark: _Toc491854370]ESI-III-7
Горивни резервоари на плаващи съоръжения
(член 8.05, точка 1 и член 22.02, точка 1, буква “г”)
Съгласно член 8.05, точка 1 горивните резервоари са неразделна част от корпуса или са здраво свързани с него.
Горивните резервоари на двигателите на работното оборудване на плаващи съоръжения не трябва да са неразделна част от корпуса или да са здраво свързани с него. Подвижни резервоари могат да бъдат използвани, ако отговарят на следните условия:
1.	вместимостта на тези резервоари не надхвърля 1000 литра;
2.	възможно е резервоарите да се закрепват достатъчно здраво и да се заземяват;
3.	резервоарите са от стомана, с достатъчна дебелина на стените и са монтирани в събирателна вана за течове. Последната е предназначена да предотвратява замърсяване на водните пътища с изтекло гориво. Събирателната вана може да се пропусне, ако са използвани резервоари с двойна обшивка със защита против течове или със система за известяване на течове, които се пълнят само с автоматичен клапан за подаване. Разпоредбите на точка 3 се считат за изпълнени, ако конструкцията на резервоара е сертифицирана и одобрена съгласно нормативната уредба на държава членка.
Подходящо вписване се извършва в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
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Горивни резервоари на плаващи съоръжения
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Плавателни средства за отдих
(член 26.01, точка 2)
1.	Общи положения
Пусканите на пазара плавателни средства за отдих, имащи дължина до 24 метра, трябва да отговарят на изискванията на Директива 2013/53/ЕС. Съгласно член 7 във връзка с член 2 от посочената Директива (ЕС) 2016/1629 (съответно Рейнските правила за инспекция на корабите) плавателните средства за отдих, имащи дължина 20 метра или повече, трябва да притежават Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване, потвърждаващо, че плавателното средство отговаря на техническите изисквания на настоящия стандарт. За да се избегне двойната проверка или сертифициране на някои части на оборудването, приспособления и съоръжения на новопостроени плавателни съдове за отдих в резултат на прилагането на определени разпоредби от член 26.01 от Стандарта, настоящата инструкция предоставя информация относно изискванията по член 26.01, които са уредени в достатъчна степен в Директива 2013/53/ЕС.
2.	Изисквания по член 26.01, които са уредени в Директива 2013/53/ЕС
За плавателни съдове за отдих, предмет на Директива 2013/53/ЕС, контролният орган по отношение на издаването на сертификат за кораб за вътрешно корабоплаване (първоначална проверка) не изисква допълнителна проверка или сертифициране, освен изискванията на член 26.01, т. точка 2, букви от а) до е), при условие че не са извършвани модификации на плавателния съд след пускането му на пазара и декларацията за съответствие се отнася до следните хармонизирани стандарти или техен еквивалент:
Член 8.08, точка 2:EN ISO 15083:2023, (Системи за изпомпване на трюма)
Член 8.10:              EN ISO 14509-1:2008 и 
	EN ISO 14509-3:2018 (Шумови емисии)
Плавателните средства за отдих, които попадат в обхвата на Директива 2013/53/ЕС или предишна Директива 94/25/ЕО, също трябва да отговарят постоянно на техническите изисквания на Директива 2013/53/ЕС, съответно на Директива 94/25/ЕО. Ако плавателно средство за отдих подлежи на периодична проверка, контролният орган може да провери дали плавателното средство за отдих все още е в техническото състояние, което е съществувало към момента на първоначалната проверка.
Ако контролният орган установи, че плавателното средство за отдих вече не отговаря на техническите изисквания на Директива 2013/53/ЕС (или предишна Директива 94/25/ЕО), той може да изиска възстановяване на съответствието с тези технически изисквания. Алтернативно, плавателното средство за отдих може да бъде инспектирано в съответствие с разпоредбите на член 26.01, точка 1, в който случай може да се счита, че е в експлоатация, при спазване на разпоредбите, прилагащи преходните разпоредби.

ES-TRIN	ESI-III-8
Плавателни средства за отдих

[bookmark: _Toc491854372][bookmark: _Toc535827813]ESI-III-9
Доказателство за плавателност, диферент и устойчивост на разделените части на плавателен съд
(член 28.04 във връзка с член 27.02 и член 27.03)
1.	При доказване на плавателност, диферент и устойчивост на частите на плавателен съд, които са били разделени в съответствие с член 28.04, точка 2, буква “a”, се приема, че двете части са частично или изцяло разтоварени преди това или че контейнерите, излизащи извън водозащитния борд на люка, са подходящо защитени от изпадане.
2.	Затова за всяка от двете части трябва да са изпълнени следните изисквания при изчисляването на устойчивостта в съответствие с член 27.03 (Ограничения и методи на изчисление за потвърждаване устойчивостта при превоз на закрепени контейнери):
	метацентричната височина  е не по-малка от 0,50 m;
	остатъчното безопасно разстояние трябва да бъде 100 mm;
	скоростта, която се взема предвид, трябва да бъде 7 km/h;
	налягането на вятъра се приема за 0,01 t/m2.
3.	Ъгълът на крен (≤ 5°) не трябва да се спазва за частите на съда, разделени в съответствие с член 28.04, точка 2, тъй като този ъгъл, получен от коефициента на триене, е за незакрепени контейнери.
Рамото на кренящия момент, резултат от откритите повърхности на течности, се взема предвид в съответствие с формулата, дадена в член 27.02, точка 1, буква “д”.
4.	Определените в точки 2 и 3 изисквания се считат също за изпълнени, ако за всяка от двете части са изпълнени изискванията за устойчивост, определени в раздел 9.1.0.95.2 от Споразумението за превоз на опасни товари по река Рейн (ADNR).
5.	Потвърждение за устойчивостта на разделените части на съда може да се получи въз основа на допускането, че натоварването е разпределено равномерно, тъй като равномерното разпределяне на натоварването — ако случаят вече не е бил такъв — може да се извърши преди разделянето, или в противен случай съдът може значително да се разтовари.
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Оборудване за плавателни съдове, които ще бъдат експлоатирани съгласно стандарти S1 или S2
(членове 31.01, 31.02 и 31.03)
1.	Общо въведение
Съгласно член 31.01 плавателните съдове, които са предназначени за експлоатация съгласно Стандарти S1 и S2, трябва да спазват разпоредбите на Глава 31. Контролният орган трябва да потвърди в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, че плавателният съд отговаря на тези разпоредби.
Тези разпоредби са изисквания, които се прилагат за допълнителното оборудване в допълнение на изискванията, на които съдът трябва да отговаря, за да му бъде издадено Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване. Разпоредбите на Глава 31, които могат да се тълкуват по различни начини, ще бъдат изяснени в настоящата инструкция. 
2.	Член 31.02 – Стандарт S1
2.1	(1) — Уредба на задвижващата система
	Ако плавателният съд е оборудван с директно реверсивен главен двигател, системата за сгъстен въздух, необходима за обръщане на тягата, трябва:
a)	да бъде непрекъснато под налягане, регулирано автоматично от компресор; или
б)	  да се повиши налягането в системата  посредством спомагателен двигател, който може да се стартира от мястото за управление, когато се задейства аларма в рулевата рубка. Ако спомагателният двигател има собствен резервоар за гориво, в съответствие с член 7.04,  точка 11, буква д) т.трябва да има предупредително устройство в рулевата рубка, което да показва дали нивото на пълнене не е достатъчно, за да се осигури по-нататъшна безопасна работа.
2.2	(2) — Нива на водата в главното машинно отделение
	Ако за изпълнение на изискванията за маневреност от Глава 5 е необходима носова подрулваща система, отделението, в което се намира носовата подрулваща система, се счита за главно машинно отделение.
2.3	(3) — Автоматично захранване с гориво
2.3.1	Ако задвижващата система е с резервоар за дневния разход,
a)	обемът му трябва да е достатъчен да осигури време на работа на задвижващата система от 24 часа, като се приеме разход от 0,25 литра на kW на час;
б)	горивната помпа за пълнене на резервоара за дневния разход трябва да работи непрекъснато; или
в)	горивната помпа трябва да е оборудвана с:
	превключвател, който автоматично включва горивната помпа, когато нивото в резервоара за дневния разход спадне до определено ниско ниво;
	превключвател, който автоматично изключва горивната помпа, когато резервоарът за дневния разход се напълни.
2.3.2	Резервоарът за дневен разход трябва да има алармено устройство за ниво, съответстващо на член 7.04, точка 11 буква д.
2.4.	(4) – Липса на конкретна сила за рулевата система
Рулевите системи с хидравлично управление изпълняват това изискване. Ръчно управляваните рулеви системи не трябва да изискват сила по-голяма от 160 N за работа с тях.
2.5	(5) — Визуална и звукова сигнализация, необходима при движение
	Визуалните знаци не включват цилиндри, сфери, конуси или двойни конуси, изисквани от наредбите на местните и международните органи по корабоплаване.
2.6	(6) – Пряка връзка и връзка с машинното отделение
2.6.1	Пряка връзка се счита за осигурена, ако:
a)	е възможен пряк зрителен контакт между рулевата рубка и постовете за управление на лебедките и кнехтовете в носовата или кърмовата част на съда и в допълнение разстоянието от рулевата рубка до тези постове за управление не е по-голямо от 35 m; и
б)	жилищните помещения са достъпни пряко от рулевата рубка.
2.6.2	Връзката с машинното отделение се счита за осигурена, ако сигналът, посочен в член 7.09, точка 3, второ изречение, може да се задейства независимо от прекъсвача, посочен в член 7.09, точка 2.
2.7	(7) — Манивели и подобни въртящи средства за задвижване
Това включва: 
a)	задвижвани ръчно котвени лебедки (максималната необходима сила е тази, при която котвите висят свободно);
б)	манивели за вдигане на люкове;
в)	манивели на лебедки на мачти и комини.
Това не включва:
a)	буксирни и съединителни лебедки;
б)	манивели на кранове, освен предназначените за Корабните лодки.
2.8	(10) — Ергономични условия
Разпоредбите се считат за изпълнени, ако:
a)	рулевата рубка е изградена в съответствие с Европейски стандарт EN 1864:2008; или
б)	рулевата рубка е проектирана за управление с радиолокационни средства от едно лице; или
в)	рулевата рубка отговаря на следните изисквания:
aa)	управляващите елементи и приборите за следене са в зрителното поле напред и в границите на дъга от не повече от 180° (90° към десен борд и 90° към ляв борд), включително подът и таванът. Те трябва да могат да се разчитат ясно и да са ясно видими от нормалното положение на рулевия;
бб)	главните управляващи елементи, като щурвал във формата на кръг или ръкохватка, управлението на двигателя, управлението на радиото и управлението на звуковите, предупредителните и маневрените сигнали, изисквани от нормативните уредби на национални или международни органи по корабоплаване, според случая, трябва да са разположени по такъв начин, че разстоянието между уредите за управление от страната на десния борд и тези от страната на левия борд да не е повече от 3 m. Рулевият трябва да е в състояние да управлява двигателите, без да изпуска уредите за управление на рулевата система, както и да може да работи с други уреди за управление, като тези на радиото, на звуковите, предупредителните и маневрените сигнали, изисквани съгласно нормативната уредба на национални или международни органи по корабоплаване, според случая;
вв)	предупредителните сигнали и сигналите при маневриране, изисквани съгласно нормативната уредба на национални или международни органи по корабоплаване, според случая, се управляват електрически, пневматично, хидравлично или механично. По изключение може да се управлява посредством жило на опън само ако при този начин е възможно безопасно боравене от поста за управление.
3.	Член 31.03 – Стандарт S2
3.1	(1) — Моторен товарен плавателен съд или моторен танкер работещ отделно
Моторни товарни плавателни съдове или моторни танкери, които съгласно Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, също са подходящи за тласкане, но които:
a)	нямат хидравлично или електрически задействани съединителни лебедки; или
б)	чиито хидравлично или електрически задействани съединителни лебедки не отговарят на изискванията на точка 3.3 от настоящата инструкция,
	се категоризират в Стандарт S2 като моторен товарен плавателен съд или моторен танкер, използван самостоятелно. Фразата „Стандарт S2 не важи за моторния товарен плавателен съд или моторния танкер, когато тласка“ се вписва в точка 47 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
3.2	(3) – Тласкани състави
	На моторни товарни плавателни съдове или моторни танкери, които съгласно тяхното Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване са пригодни да тласкат и са снабдени със съединителни лебедки, задействани хидравлично или електрически, които изпълняват изискванията по точка 3.3 от настоящата инструкция, но нямат собствено носово подрулващо устройство, се категоризират в Стандарт S2 като моторен товарен плавателен съд или моторен танкер, който тласка състав. Фразата „Стандарт S2 не важи за моторния товарен плавателен съд или товарен танкер, когато се използва самостоятелно“ се вписва в точка 47 от Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
3.3	Точка 3, първо изречение и точка 4, буква “г”, първо изречение — Специални лебедки или еквивалентни устройства за натягане на въжетата (свързващи устройства)
	Изискваните свързващи устройства представляват минималното оборудване, посочено в съответствие с член 21.01, точка 2, което съгласно точки 2.1 и 2.2 от Инструкция ESI-III-6 (надлъжни връзки) служи за поемане на силите на свързване и трябва да отговаря на следните изисквания:
a)	устройството трябва да осигурява необходимата за свързването сила на опън само с механични средства;
б)	уредите за управление на устройството трябва да се намират върху самото устройство. По изключение дистанционно управление е разрешено, при условие че:
	лицето, управляващо устройството, има безпрепятствена пряка видимост към устройството от поста за управление,
	на поста за управление има устройство за предотвратяване на неволно задействане,
	устройството има авариен стоп;
в)	устройството трябва да има спирачна уредба, която действа незабавно, ако се изпусне управлението или задвижващата сила отпадне;
г)	трябва да е възможно съединителното въже да бъде освободено ръчно, ако задвижващата сила отпадне.
3.4	Точка 3, второ изречение и точка 4, буква “г”, второ изречение — Работа с носовото подрулващо устройство
	Устройството за управление на носовото подрулващо устройство трябва да е постоянно монтирано в рулевата рубка. Изискванията на член 7.04, точка 8 трябва да са спазени. Електрическите кабели за управление на носовото подрулващо устройство трябва да са постоянно монтирани до носовата част на тласкащия моторен товарен плавателен съд, тласкащия моторен танкер или тласкача.
3.5	(4) — Еквивалентна маневреност
Еквивалентна маневреност се осигурява от задвижваща система, състояща се от:
a)	многовинтово задвижване и най-малко две задвижващи системи с близка изходна мощност;
б)	най-малко един крилчат движител;
в)	най-малко една винто-рулева колона; или
г)	най-малко една водометна задвижваща система на 360°.
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ESI-III-11
МАТЕРИАЛИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ С ЕКВИВАЛЕНТНИТЕ РЕГУЛАЦИИ, ВМЕСТО НА КОДЕКСА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗПИТВАНИЯ
(член 1.01, точки 6.4, 6.5 и член 19.11, точка 1, 2 и 6)

Серията Европейски стандарти  EN 13501 (което означава EN13501-1 : 2018, EN 13501-2 : 2023, EN 13501-3 : 2009, EN 13501-4 : 2016, EN 13501-5 : 2016  и EN13501-6 : 2022) и Европейския стандарт  EN 45545-2 : 2023  са приемливи методи за изпитване за определяне на незапалимостта на материали, където материалът е огнеупорен или огнеустойчив като алтернатива на Кодекса на процедурите за противопожарни изпитвания в съответствие с член 19.11, точка 1 от ES-TRIN.Признаването на други разпоредби на една от държавите членки следва същия подход за постигане на приемливо ниво на безопасност.1. Всички плавателни съдове за вътрешно корабоплаване
1.1 Забавител на горенето (както е определено в член 1.01, точка 6.5)
1.1.1 Продукти, които са тествани съгласно Кодекс FTP, Приложение 1, Част 5, се считат за съответстващи на ES-TRIN (член 19.11, точка 1, буква “в“).
1.1.2 Продукти, които са тествани съгласно Европейските стандарти EN 13501-1: 2018 могат да бъдат приети в зависимост от тяхната класификация и употреба.
Класификация B (или по-висока) се счита за приемлива.
Класификация C (или по-ниска) не се счита за приемлива.
1.1.3 Продукти, които са тествани съгласно Европейски стандарт EN 45545-2:2023, могат да бъдат приети в зависимост от тяхната класификация и употреба.
Класификация HL2 или HL3 за изискване R1 се считат за еквивалентни.
Класификация HL3 за изискване R10 (подови настилки) се счита за еквивалентна.
1.2 Изпарения или токсични газове в опасни количества
1.2.1 Продукти, които са тествани съгласно FTP Code, Приложение 1, Част 2, Допълнение 1, са допустими в съответствие с ES-TRIN (член 19.11, точка 6).
1.2.2 Продукти, които са тествани съгласно серия Европейски стандарти EN 13501-1:2018, могат да бъдат приети в зависимост от тяхната класификация и употреба.
Класификация s1 може да се прилага върху подови настилки.
Класификация s2 може да се прилага върху всяка вътрешна повърхност (различна от подови настилки).
Класификация s3 не е приемлива.
1.2.3 Продукти, които са тествани съгласно Европейски стандарт EN 45545-2:2023, могат да бъдат приети в зависимост от тяхната класификация и употреба.
Класификация HL2 или HL3 за изискване R1 се считат за приемливи или еквивалентни.
Класификация HL3 за изискване R10 (подови настилки) се счита за еквивалентна.
1.3 Незапалими материали (както е определено в член 1.01, т. 6.4)
1.3.1 Продукти, които са били тествани съгласно FTP Code, Приложение 1, Част 1, се считат за съответстващи на ES-TRIN.
1.3.2 Продукти, които са тествани съгласно Европейски стандарт EN 13501-1:2018, могат да бъдат приети в зависимост от тяхната класификация и употреба.
Класификация А1 може да се прилага като незапалими материали.
Класификация A2 може да бъде описана като „ограничена запалимост“ и не може да се прилага като незапалим материал.
Класификация B, C, D, E, F може да бъде описана като „запалим“ и не може да се прилага като незапалим материал.
1.3.3 Продукти, които са изброени в Решение 96/603/EC на Европейската комисия (с измененията) са приемливи без допълнителни тестове.
1.4 Капчици
1.4.1 Материалите за облицовки на прегради, стени и тавани и покрития на основната палуба не трябва да произвеждат горящи капки по време на изпитването.
1.4.2 Продукти, които са били тествани съгласно  FTP Code, Приложение 1, Част 5, се считат за съответстващи на ES-TRIN. 
1.4.3 Продукти, които са тествани съгласно Европейски стандарт EN 13501-1:2018, могат да бъдат приети в зависимост от тяхната класификация и употреба.
Класификация d0 се изисква за всички противопожарни материали.
Класификация d1 и d2 не са приемливи.
1.4.4 Продукти, които са тествани съгласно Европейски стандарт EN 45545-2:2023, могат да бъдат приети в зависимост от тяхната класификация и употреба.
Класификация HL2 или HL3 за изискване R1 се считат за приемливи.
2. Пътнически плавателни съдове
2.1 	Пътническите плавателни съдове трябва да отговарят на член 19.11, който се отнася до противопожарна защита.
2.2 	Продукти, които са тествани съгласно FTP Code, Приложение 1, част 3, се считат за съответстващи на ES-TRIN.
2.3 	Материали, които са тествани от акредитирана тестова институция съгласно Европейските стандарти EN 13501-2:2023 и EN 13501-3:2009, могат да се използват на борда въз основа на следните корелации.
	FTP Code
	EN 13501-2 : 2023 и
EN 13501-3 : 2009

	B0
	E30

	B15
	комбинация от E30 и I15

	A0
	E60

	A30
	комбинация от E60 и I30

	A60
	комбинация от E60 и I60 (означава EI60)



Забележка 1: Целостта Е е способността на материала да издържи на излагане на огън само от едната страна, без предаване на огъня към неосветената страна в резултат на преминаването на пламъци или горещи газове.
Класификацията за цялост (E) е приемлива въз основа на горната таблица. Тип А поддържа целостта за 1 час; на тази основа се приема използването на „класификацията“ E60 (т.е. 60 минути). Тип B поддържа целостта за 30 минути; на тази основа се приема използването на „класификацията“ E30 (т.е. 30 минути).
Забележка 2: Топлоизолацията I е способността на материала да издържа на излагане на огън само от едната страна, без предаване на огън в резултат на значително пренасяне на топлина от изложената страна към неизложената страна. Класификацията за изолация (I) е еквивалентна на определен период, в който изискваните температури остават в рамките на критериите (виж член 19.11, т. 2, буква „б“ и „в“).
Забележка 3: Таблицата по-горе показва минималната класификация, изисквана съгласно серията Европейски стандарти EN 13501. По-висока комбинация от класификация E и I също е приемлива.
ES-TRIN	ESI-III-11
Материали, съответстващи с еквивалентните регулации, вместо на
Кодекса на процедурите за противопожарни изпитвания

ESI-III-12
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕЗЕРВОАРИ ЗА МЕТАНОЛНО ГОРИВО
(Приложение 8, точка2.2.3 до точка2.2.6)
1. Илюстрация на типично разположение на резервоара в съответствие с ES-TRIN, приложение 8, (2.2.3) и (2.2.4); възможни са и други конфигурации.
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2. Илюстрация на типично разположение на тръбите в съответствие с ES-TRIN, приложение 8, (2.2.5) и (2.2.6); възможни са и други конфигурации


ES-TRIN	ESI-III-12
Организация на резервоари за метанолно гориво
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ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
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Прилагане на преходни разпоредби
(Глави 19 – 30, Глава 32 и Глава 33)
1.	Прилагане на преходни разпоредби при сглобяване на части от плавателни средства
1.1	Принципи
Когато се съединяват части от различни плавателни съдове, съществуващото положение се запазва само по отношение на частите, които принадлежат към плавателния съд, притежаващ Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване. Преходните разпоредби следователно могат да се прилагат само за тези части. Останалите части се считат за новопостроен плавателен съд.
1.2	Подробно прилагане на преходните разпоредби
1.2.1	Когато се съединяват части от различни плавателни съдове, преходните разпоредби могат да се прилагат само за тези части, които принадлежат към плавателния съд, притежаващ Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване.
1.2.2	Частите, които не принадлежат към плавателния съд, който запазва своето удостоверение, се считат за новопостроено плавателно средство.
1.2.3	Когато към плавателен съд се присъедини част от друг плавателен съд, първият получава Европейския идентификационен номер на плавателното средство, който запазва своето Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване като преобразувано плавателно средство.
1.2.4	Когато за преустроено плавателно средство се запазва съществуващо или се издава ново Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване, годината на производство на най-старата част на плавателното средство се вписва допълнително в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
1.2.5	Ако към плавателно средство е добавена нова носова част, двигателят за носовото подрулващо устройство, монтиран в носовата част, трябва също да е в съответствие с настоящите изисквания.
1.2.6	Ако към плавателен съд е добавена нова кърмова част, двигателите, монтирани в кърмовата част, трябва също да са в съответствие с настоящите изисквания.
1.3	Примери 
1.3.1	Плавателен съд е сглобен от два по-стари плавателни съда (плавателен съд 1 с година на производство — 1968 г.; плавателен съд 2 с година на производство — 1972 г.). Плавателен съд 1 е използван изцяло, с изключение на носовата част; от плавателен съд 2 е използвана носовата част. Сглобеният плавателен съд получава Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване 1. Носовата част на сглобения плавателен съд сега трябва да разполага, наред с другото, с котвени ниши.
1.3.2	Плавателен съд е сглобен от два по-стари плавателни съда (плавателен съд 1 с година на производство — 1975 г.; плавателен съд 2 с година на производство — 1958 г., най-старият компонент — 1952 г.) Плавателен съд 1 е използван изцяло, с изключение на носовата част; от плавателен съд 2 е използвана носовата част. Сглобеният плавателен съд получава Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване 1. Носовата част на сглобения плавателен съд сега трябва да разполага, наред с другото, с котвени ниши. Най-старият компонент от оригиналния плавателен съд 2, с година на построяване — 1952 г., се вписва допълнително в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.
1.3.3	Кърмовата част на плавателен съд с година на производство 2001 г. се присъединява към плавателен съд с година на производство 1988 г. Двигателят на плавателния съд с година на производство 1988 г. остава на плавателния съд. В този случай двигателят трябва да получи одобрение на типа. Ако остане двигателят от кърмовата част, произведена през 2001 г., то той също трябва да получи одобрение на типа.
2.	Прилагане на преходни разпоредби в случай на промяна на вида на плавателното средство (предназначението на плавателното средство)
2.1	Принципи
2.1.1	Във всяко решение за прилагане на преходни разпоредби в случай на промяна на вида на плавателното средство (вид плавателен съд; предназначение на плавателния съд) по отношение на настоящия стандарт водещи са съображенията за безопасност.
2.1.2	Това представлява промяна в типа плавателно средство, ако изискванията за безопасност, приложими към новия тип плавателно средство, са различни от тези за стария тип плавателно средство; това е така, ако специалните разпоредби на Глави19-25 и Глави 27-30 от този стандарт са приложими за новия тип плавателно средство, което не е било приложимо за стария тип плавателно средство.
2.1.3	В случай на промяна на вида на плавателното средство, всички специални разпоредби и всички изисквания, специфични за съответния вид плавателно средство, се спазват напълно; преходните разпоредби не могат да се прилагат за тези изисквания. Това важи също и за части, които са взети от съществуващи плавателни средства и попадат под действието на тези специални изисквания.
2.1.4	Преустройството на танкер в сухотоварен плавателен съд не представлява промяна във вида на плавателното средство съгласно определението по точка 2.1.2.
2.1.5	При преустройство на плавателен съд с каюти в плавателен съд за дневни пътувания, всички нови части трябва да са в пълно съответствие с актуалните изисквания.
2.2	Подробно прилагане на преходните разпоредби
2.2.1	Член 32.02, точка 2 (НЗР), съответно член 33.02, точка 2 се прилага за обновени части на плавателното средство; следователно за новите части на плавателното средство не могат да се прилагат преходните разпоредби.
2.2.2	За частите на плавателното средство, които не са преустроени, преходните разпоредби продължават да се прилагат, с изключение на частите според точка 2.1.3, второ изречение.
2.2.3	Ако размерите на плавателното средство са променени, преходните разпоредби не се прилагат за частите на плавателното средство, които са засегнати от тази промяна (напр. разстояние на първата носова непроницаема преграда, надводния борд и котвата).
2.2.4	В случай на промяна на вида на плавателното средство, в сила са специалните изисквания, които се прилагат само по отношение на нов вид плавателни средства. Всички части и елементи от оборудването, които са засегнати от преустройството на плавателното средство, трябва да отговарят на настоящите изисквания съгласно части II и III от този стандарт.
2.2.5	Тогава на плавателното средство се издава ново или изменено Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване, като в полета 7 и 8 на удостоверението се отбелязват както оригиналното производство, така и преустройството.
2.3	Примери 
2.3.1	Товарен плавателен съд (година на производство — 1996 г.) е преустроен в пътнически плавателен съд. Тогава Глава 19 от настоящия стандарт се прилага за целия плавателен съд, без да се прибягва до преходни разпоредби. Ако носовата част не е изменена съгласно плановете за преустройство или съгласно Глава 19, не е необходимо плавателният съд да разполага с котвени ниши в съответствие с член 3.03.
2.3.2	Влекач (година на производство — 1970 г.) е преустроен в тласкач. Физическото преустройство се състои единствено в промяна на палубното оборудване и монтиране на тласкащо устройство. Всички преходни разпоредби за плавателен съд, произведен през 1970 г. остават приложими, освен Глави 5 и 7 (отчасти), член 13.01 и член 21.01.
2.3.3	Моторен танкер (година на производство — 1970 г.) е преустроен в тласкач. Физическото преустройство се състои в отделянето на носовата част от товарната част, както и в промяната на палубното оборудване и монтирането на тласкащо устройство. Всички преходни разпоредби за плавателен съд, произведен през 1970 г. остават приложими, освен разпоредбите на Глави 5 и 7 (отчасти), член 13.01 и член 21.01.
2.3.4	Моторен танкер е преустроен в моторен товарен плавателен съд. Моторният товарен плавателен съд трябва да отговаря на актуалните изисквания за безопасност на работното място и по-специално посочените в член 14.04 от Глава 14 от настоящия стандарт.
3.	Прилагане на преходни разпоредби в случай на преустройство на пътнически плавателни съдове
3.1	Прилагане на преходните разпоредби
3.1.1	Мерките по преустройството, необходими за изпълнение на изискванията на Глава 19, без значение, кога са предприети, не представляват реконструкция „Р“ по смисъла на член 32.02, точка 2, член 32.03, точка 1 или член 32.05, точка 5, съответно на член 33.02 и член 33.03 от този стандарт.
3.1.2	При преустройство на плавателен съд с каюти в плавателен съд за дневни пътувания, всички нови части трябва да са в пълно съответствие с актуалните изисквания.
3.2	Примери 
3.2.1	Пътнически плавателен съд (година на производство — 1995 г.) трябва да има втора независима система за задвижване, монтирана не по-късно от 1 януари 2015 г. Ако на този пътнически плавателен съд не са проведени други непредписани преустройства, не се налага да се прави изчисление на устойчивостта в съответствие с новите изисквания, но при обективна необходимост може да се извърши изчисление на устойчивостта съгласно оригиналните изисквания за устойчивост на разпоредбите за проверка на плавателните съдове по река Рейн (RVIR) или на държава членка.
3.2.2	Пътнически плавателен съд (година на производство 1994 г., Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване е подновено последно през 2012 г.) ще бъде удължен с 10 m през 2016 г. Освен това, плавателното средство трябва да се оборудва с втора независима система за задвижване. Също така се налага ново изчисляване на устойчивостта, което трябва да се извърши в съответствие с Глава 19 за повреда в един отсек и за повреда в два отсека.
3.2.3	Пътнически плавателен съд (година на производство — 1988 г.) се оборудва с по-мощна система за задвижване, включително гребни винтове. Това представлява съществено преустройство и налага изчисляване на устойчивостта. То трябва да се извърши в съответствие с актуалните изисквания.
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Notes: 1) The boundaries show the groups of components as defined and do ot reflect a spatial arrangement!
2) Subject to FC technology, not all components are applicable and configuration may vary.
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